{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["공고목록","Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":141,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":11,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"공고목록","index":0,"n_rows":161,"n_cols":21,"rows_kept":161,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["KIST 관리번호","패밀리 특허 KIST 관리번호","기술분류","발명의 명칭","대표도면","원문이미지","국가","출원번호","출원일","등록번호","등록일","요약","대표 청구항","발명자","국제특허분류","공개번호","공개일","우선권번호(우선권일자, 국가포함)","INPADOC 패밀리","전체 청구항","권리만료예상일"]
["K04351","-","환경","디클로로메탄 노출 여부 확인용 바이오마커 및 이를 이용한확인 방법",null,"원문이미지","KR","2008-0006572","2008.01.22","10-0978791","2010.08.24","본 발명은 휘발성 유기화합물 중의 하나인 디클로로메탄(dichloromethane)에 대한 노출 여부 확인용 바이오마커 및 이를 이용한 확인 방법에 관한 것으로, 구체적으로 디클로로메탄에 의해 특이적으로 유전자 발현이 증가 또는 감소하는 바이오마커 및 이를 이용한 디클로로메탄에 대한 노출 여부를 확인하는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 바이오마커는 DNA 마이크로어레이 칩을 통하여 선별된 반응 유전자들을 바이오마커로 이용하여 환경 시료에서 디클로로메탄의 오염을 모니터링 및 판정하는데 유용하게 사용될 수 있으며, 디클로로메탄에 의해 유발되는 독성 작용 기작을 규명하는 도구로 이용될 수 있다.","1 하기의 모든 유전자의 핵산서열의 전부 또는 그의 상보가닥 분자가 집적된, 디클로로메탄 노출과 관련된 유전자 발현 여부 확인용 DNA 마이크로어레이 칩: 유전자 등록번호(Genebank) BC018740(heat shock 70kDa protein 1A), 유전자 등록번호(Genebank) NM_004226[serine/threonine kinase 17b (apoptosis-inducing)], 유전자 등록번호(Genebank) AY125488(death effector domain containing 2), 유전자 등록번호(Genebank) AK023330(Annexin A1), 유전자 등록번호(Genebank) BC047362(pleckstrin homology-like domain, family A, member 1), 유전자 등록번호(Genebank) NM_033027(AXIN1 up-regulated 1), 유전자 등록번호(Genebank) NM_021960[myeloid cell leukemia sequence 1 (BCL2-related)], 유전자 등록번호(Genebank) AF064090[tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 14], 유전자 등록번호(Genebank) NM_001621(aryl hydrocarbon receptor), 유전자 등록번호(Genebank) AF305239(homeodomain interacting protein kinase 3), 유전자 등록번호(Genebank) BQ056329[Macrophage migration inhibitory factor (glycosylation-inhibiting factor)], 유전자 등록번호(Genebank) BC039856[Rac/Cdc42 guanine nucleotide exchange factor (GEF) 6], 유전자 등록번호(Genebank) NM_033357(caspase 8, apoptosis-related cysteine peptidase), 유전자 등록번호(Genebank) NM_005406(Rho-associated, coiled-coil containing protein kinase 1), 유전자 등록번호(Genebank) BC018740(heat shock 70kDa protein 1A), 유전자 등록번호(Genebank) NM_001165(baculoviral IAP repeat-containing 3), 유전자 등록번호(Genebank) NM_002507[nerve growth factor receptor (TNFR superfamily, member 16)], 유전자 등록번호(Genebank) NM_004226[serine/threonine kinase 17b (apoptosis-inducing)], 유전자 등록번호(Genebank) AY125488(death effector domain containing 2), 유전자 등록번호(Genebank) AK023330(Annexin A1), 유전자 등록번호(Genebank) NM_005345(heat shock 70kDa protein 1A), 유전자 등록번호(Genebank) BF690887(BCL2-related protein A1), 유전자 등록번호(Genebank) BC047362(pleckstrin homology-like domain, family A, member 1), 유전자 등록번호(Genebank) BX649005(serum/glucocorticoid regulated kinase), 유전자 등록번호(Genebank) NM_033027(AXIN1 up-regulated 1), 유전자 등록번호(Genebank) NM_021960[myeloid cell leukemia sequence 1 (BCL2-related)], 유전자 등록번호(Genebank) NM_006290(tumor necrosis factor, alpha-induced protein 3), 유전자 등록번호(Genebank) NM_002744(protein kinase C, zeta), 유전자 등록번호(Genebank) BX648731(Junction-mediating and regulatory protein), 유전자 등록번호(Genebank) NM_000575(interleukin 1, alpha), 유전자 등록번호(Genebank) NM_000657(B-cell CLL/lymphoma 2), 유전자 등록번호(Genebank) AY358814(receptor-interacting serine-threonine kinase 2), 유전자 등록번호(Genebank) AB029551(RING1 and YY1 binding protein), 유전자 등록번호(Genebank) BC012609[serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 2], 유전자 등록번호(Genebank) AK001361[protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 15A], 유전자 등록번호(Genebank) AF332558(BCL2 binding component 3), 유전자 등록번호(Genebank) NM_003655[chromobox homolog 4 (Pc class homolog, Drosophila)], 유전자 등록번호(Genebank) NM_001731(B-cell translocation gene 1, anti-proliferative), 유전자 등록번호(Genebank) NM_004333(v-raf murine sarcoma viral oncogene homolog B1), 유전자 등록번호(Genebank) NM_003955(suppressor of cytokine signaling 3), 유전자 등록번호(Genebank) BM907768(Heat shock 27kDa protein 1), 유전자 등록번호(Genebank) NM_201559(forkhead box O3A), 유전자 등록번호(Genebank) NM_007350(pleckstrin homology-like domain, family A, member 1), 유전자 등록번호(Genebank) AK074480(annexin A1), 유전자 등록번호(Genebank) NM_203339[clusterin (complement lysis inhibitor, SP-40,40, sulfated glycoprotein 2, testosterone-repressed prostate message 2, apolipoprotein J)], 유전자 등록번호(Genebank) AL832989(TNF receptor-associated factor 1), 유전자 등록번호(Genebank) AF064090[tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 14], 유전자 등록번호(Genebank) AB011178(PH domain and leucine rich repeat protein phosphatase), 유전자 등록번호(Genebank) NM_004620(TNF receptor-associated factor 6), 유전자 등록번호(Genebank) AF244975[lectin, galactoside-binding, soluble, 12 (galectin 12)], 유전자 등록번호(Genebank) AF010144(neuronal thread protein AD7c-NTP), 유전자 등록번호(Genebank) NM_020529(nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor, alpha), 유전자 등록번호(Genebank) NM_002015[forkhead box O1A (rhabdomyosarcoma)], 유전자 등록번호(Genebank) NM_001561(tumor necrosis factor receptor superfamily, member 9), 유전자 등록번호(Genebank) NM_002156[heat shock 60kDa protein 1 (chaperonin)], 유전자 등록번호(Genebank) NM_001621(aryl hydrocarbon receptor), 유전자 등록번호(Genebank) AB209147(caspase 9, apoptosis-related cysteine peptidase), 유전자 등록번호(Genebank) AB209468(ubiquilin 1), 유전자 등록번호(Genebank) BX640923[Mdm4, transformed 3T3 cell double minute 4, p53 binding protein (mouse)], 유전자 등록번호(Genebank) NM_005067[seven in absentia homolog 2 (Drosophila)], 유전자 등록번호(Genebank) NM_001065(tumor necrosis factor receptor superfamily, member 1A), 유전자 등록번호(Genebank) AB007960(SH3-domain GRB2-like endophilin B1), 유전자 등록번호(Genebank) AL080107(Interferon induced with helicase C domain 1), 유전자 등록번호(Genebank) CR612719(Growth arrest and DNA-damage-inducible, alpha), 유전자 등록번호(Genebank) NM_002838(protein tyrosine phosphatase, receptor type, C), 유전자 등록번호(Genebank) AF305239(homeodomain interacting protein kinase 3), 유전자 등록번호(Genebank) AB209394(tumor necrosis factor receptor superfamily, member 21), 유전자 등록번호(Genebank) BX537586[Serine/threonine kinase 17a (apoptosis-inducing)], 유전자 등록번호(Genebank) NM_004330(BCL2/adenovirus E1B 19kDa interacting protein 2), 유전자 등록번호(Genebank) BC052977(tumor necrosis factor receptor superfamily, member 1B), 유전자 등록번호(Genebank) AF208043(interferon, gamma-inducible protein 16), 유전자 등록번호(Genebank) NM_003998[nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 1 (p105)], 유전자 등록번호(Genebank) BC008678(interleukin 1, beta), 유전자 등록번호(Genebank) BC027949(purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 1), 유전자 등록번호(Genebank) BC050369(E2F transcription factor 1), 유전자 등록번호(Genebank) NM_000479(anti-Mullerian hormone), 유전자 등록번호(Genebank) NM_002513(non-metastatic cells 3, protein expressed in), 유전자 등록번호(Genebank) NM_003655[chromobox homolog 4 (Pc class homolog, Drosophila)], 유전자 등록번호(Genebank) NM_004783(TAO kinase 2), 유전자 등록번호(Genebank) NM_013974(dimethylarginine dimethylaminohydrolase 2), 유전자 등록번호(Genebank) NM_002111[huntingtin (Huntington disease)], 유전자 등록번호(Genebank) CR627020(BCL2-like 7 pseudogene 1), 유전자 등록번호(Genebank) BC035446[Protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 13B], 유전자 등록번호(Genebank) NM_007313(v-abl Abelson murine leukemia viral oncogene homolog 1), 유전자 등록번호(Genebank) NM_153425(TNFRSF1A-associated via death domain), 유전자 등록번호(Genebank) BX648521(tubulin, beta 2C), 유전자 등록번호(Genebank) AK096355[myxovirus (influenza virus) resistance 1, interferon-inducible protein p78 (mouse)], 유전자 등록번호(Genebank) CR611266(Fas-activated serine/threonine kinase), 유전자 등록번호(Genebank) CR627020(BCL2-like 7 pseudogene 1), 유전자 등록번호(Genebank) AK098772(tubulin, beta).","류재천|김연정|송미|샤르마 사이렌드라 나쓰","C12N-015/11,C12N-015/10,C12N-015/09","KR20090080678A","2009.07.27",null,"KR100978791B1, KR20090080678A","1 하기의 모든 유전자의 핵산서열의 전부 또는 그의 상보가닥 분자가 집적된, 디클로로메탄 노출과 관련된 유전자 발현 여부 확인용 DNA 마이크로어레이 칩: 유전자 등록번호(Genebank) BC018740(heat shock 70kDa protein 1A), 유전자 등록번호(Genebank) NM_004226[serine/threonine kinase 17b (apoptosis-inducing)], 유전자 등록번호(Genebank) AY125488(death effector domain containing 2), 유전자 등록번호(Genebank) AK023330(Annexin A1), 유전자 등록번호(Genebank) BC047362(pleckstrin homology-like domain, family A, member 1), 유전자 등록번호(Genebank) NM_033027(AXIN1 up-regulated 1), 유전자 등록번호(Genebank) NM_021960[myeloid cell leukemia sequence 1 (BCL2-related)], 유전자 등록번호(Genebank) AF064090[tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 14], 유전자 등록번호(Genebank) NM_001621(aryl hydrocarbon receptor), 유전자 등록번호(Genebank) AF305239(homeodomain interacting protein kinase 3), 유전자 등록번호(Genebank) BQ056329[Macrophage migration inhibitory factor (glycosylation-inhibiting factor)], 유전자 등록번호(Genebank) BC039856[Rac/Cdc42 guanine nucleotide exchange factor (GEF) 6], 유전자 등록번호(Genebank) NM_033357(caspase 8, apoptosis-related cysteine peptidase), 유전자 등록번호(Genebank) NM_005406(Rho-associated, coiled-coil containing protein kinase 1), 유전자 등록번호(Genebank) BC018740(heat shock 70kDa protein 1A), 유전자 등록번호(Genebank) NM_001165(baculoviral IAP repeat-containing 3), 유전자 등록번호(Genebank) NM_002507[nerve growth factor receptor (TNFR superfamily, member 16)], 유전자 등록번호(Genebank) NM_004226[serine/threonine kinase 17b (apoptosis-inducing)], 유전자 등록번호(Genebank) AY125488(death effector domain containing 2), 유전자 등록번호(Genebank) AK023330(Annexin A1), 유전자 등록번호(Genebank) NM_005345(heat shock 70kDa protein 1A), 유전자 등록번호(Genebank) BF690887(BCL2-related protein A1), 유전자 등록번호(Genebank) BC047362(pleckstrin homology-like domain, family A, member 1), 유전자 등록번호(Genebank) BX649005(serum/glucocorticoid regulated kinase), 유전자 등록번호(Genebank) NM_033027(AXIN1 up-regulated 1), 유전자 등록번호(Genebank) NM_021960[myeloid cell leukemia sequence 1 (BCL2-related)], 유전자 등록번호(Genebank) NM_006290(tumor necrosis factor, alpha-induced protein 3), 유전자 등록번호(Genebank) NM_002744(protein kinase C, zeta), 유전자 등록번호(Genebank) BX648731(Junction-mediating and regulatory protein), 유전자 등록번호(Genebank) NM_000575(interleukin 1, alpha), 유전자 등록번호(Genebank) NM_000657(B-cell CLL/lymphoma 2), 유전자 등록번호(Genebank) AY358814(receptor-interacting serine-threonine kinase 2), 유전자 등록번호(Genebank) AB029551(RING1 and YY1 binding protein), 유전자 등록번호(Genebank) BC012609[serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 2], 유전자 등록번호(Genebank) AK001361[protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 15A], 유전자 등록번호(Genebank) AF332558(BCL2 binding component 3), 유전자 등록번호(Genebank) NM_003655[chromobox homolog 4 (Pc class homolog, Drosophila)], 유전자 등록번호(Genebank) NM_001731(B-cell translocation gene 1, anti-proliferative), 유전자 등록번호(Genebank) NM_004333(v-raf murine sarcoma viral oncogene homolog B1), 유전자 등록번호(Genebank) NM_003955(suppressor of cytokine signaling 3), 유전자 등록번호(Genebank) BM907768(Heat shock 27kDa protein 1), 유전자 등록번호(Genebank) NM_201559(forkhead box O3A), 유전자 등록번호(Genebank) NM_007350(pleckstrin homology-like domain, family A, member 1), 유전자 등록번호(Genebank) AK074480(annexin A1), 유전자 등록번호(Genebank) NM_203339[clusterin (complement lysis inhibitor, SP-40,40, sulfated glycoprotein 2, testosterone-repressed prostate message 2, apolipoprotein J)], 유전자 등록번호(Genebank) AL832989(TNF receptor-associated factor 1), 유전자 등록번호(Genebank) AF064090[tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 14], 유전자 등록번호(Genebank) AB011178(PH domain and leucine rich repeat protein phosphatase), 유전자 등록번호(Genebank) NM_004620(TNF receptor-associated factor 6), 유전자 등록번호(Genebank) AF244975[lectin, galactoside-binding, soluble, 12 (galectin 12)], 유전자 등록번호(Genebank) AF010144(neuronal thread protein AD7c-NTP), 유전자 등록번호(Genebank) NM_020529(nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor, alpha), 유전자 등록번호(Genebank) NM_002015[forkhead box O1A (rhabdomyosarcoma)], 유전자 등록번호(Genebank) NM_001561(tumor necrosis factor receptor superfamily, member 9), 유전자 등록번호(Genebank) NM_002156[heat shock 60kDa protein 1 (chaperonin)], 유전자 등록번호(Genebank) NM_001621(aryl hydrocarbon receptor), 유전자 등록번호(Genebank) AB209147(caspase 9, apoptosis-related cysteine peptidase), 유전자 등록번호(Genebank) AB209468(ubiquilin 1), 유전자 등록번호(Genebank) BX640923[Mdm4, transformed 3T3 cell double minute 4, p53 binding protein (mouse)], 유전자 등록번호(Genebank) NM_005067[seven in absentia homolog 2 (Drosophila)], 유전자 등록번호(Genebank) NM_001065(tumor necrosis factor receptor superfamily, member 1A), 유전자 등록번호(Genebank) AB007960(SH3-domain GRB2-like endophilin B1), 유전자 등록번호(Genebank) AL080107(Interferon induced with helicase C domain 1), 유전자 등록번호(Genebank) CR612719(Growth arrest and DNA-damage-inducible, alpha), 유전자 등록번호(Genebank) NM_002838(protein tyrosine phosphatase, receptor type, C), 유전자 등록번호(Genebank) AF305239(homeodomain interacting protein kinase 3), 유전자 등록번호(Genebank) AB209394(tumor necrosis factor receptor superfamily, member 21), 유전자 등록번호(Genebank) BX537586[Serine/threonine kinase 17a (apoptosis-inducing)], 유전자 등록번호(Genebank) NM_004330(BCL2/adenovirus E1B 19kDa interacting protein 2), 유전자 등록번호(Genebank) BC052977(tumor necrosis factor receptor superfamily, member 1B), 유전자 등록번호(Genebank) AF208043(interferon, gamma-inducible protein 16), 유전자 등록번호(Genebank) NM_003998[nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 1 (p105)], 유전자 등록번호(Genebank) BC008678(interleukin 1, beta), 유전자 등록번호(Genebank) BC027949(purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 1), 유전자 등록번호(Genebank) BC050369(E2F transcription factor 1), 유전자 등록번호(Genebank) NM_000479(anti-Mullerian hormone), 유전자 등록번호(Genebank) NM_002513(non-metastatic cells 3, protein expressed in), 유전자 등록번호(Genebank) NM_003655[chromobox homolog 4 (Pc class homolog, Drosophila)], 유전자 등록번호(Genebank) NM_004783(TAO kinase 2), 유전자 등록번호(Genebank) NM_013974(dimethylarginine dimethylaminohydrolase 2), 유전자 등록번호(Genebank) NM_002111[huntingtin (Huntington disease)], 유전자 등록번호(Genebank) CR627020(BCL2-like 7 pseudogene 1), 유전자 등록번호(Genebank) BC035446[Protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 13B], 유전자 등록번호(Genebank) NM_007313(v-abl Abelson murine leukemia viral oncogene homolog 1), 유전자 등록번호(Genebank) NM_153425(TNFRSF1A-associated via death domain), 유전자 등록번호(Genebank) BX648521(tubulin, beta 2C), 유전자 등록번호(Genebank) AK096355[myxovirus (influenza virus) resistance 1, interferon-inducible protein p78 (mouse)], 유전자 등록번호(Genebank) CR611266(Fas-activated serine/threonine kinase), 유전자 등록번호(Genebank) CR627020(BCL2-like 7 pseudogene 1), 유전자 등록번호(Genebank) AK098772(tubulin, beta). 2<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 3<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 4<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 5 1) 실험군으로서 피검체로부터 분리된 인간 체세포와 대조군 체세포에서 RNA를 분리하는 단계; 2) 단계 1)의 실험군 및 대조군의 RNA를 cDNA로 합성하면서 실험군과 대조군을 각기 다른 형광물질로 표지하는 단계; 3) 단계 2)의 각기 다른 형광물질로 표지된 cDNA를 제 1항의 DNA 마이크로어레이칩과 혼성화시키는 단계; 4) 단계 3)의 반응한 DNA 마이크로어레이칩을 분석하는 단계; 및 5) 단계 4)의 분석한 데이터에서 제 1항의 DNA 마이크로어레이칩에 집적된 유전자의 발현 정도를 대조군과 비교하여 확인하는 단계를 포함하는 디클로로메탄 노출과 관련된 유전자 발현 여부를 확인하는 방법. 6 제 5항에 있어서, 단계 1)의 인간 체세포는 인간의 전골수성 백혈병 세포인 것을 특징으로 하는 디클로로메탄 노출과 관련된 유전자 발현 여부를 확인하는 방법. 7 제 6항에 있어서, 상기 인간 전골수성 백혈병 세포는 HL-60인 것을 특징으로 하는 디클로로메탄 노출과 관련된 유전자 발현 여부를 확인하는 방법. 8 제 5항에 있어서, 단계 2)의 형광물질은 Cy3, Cy5, FITC(poly L-lysine-fluorescein isothiocyanate), RITC(rhodamine-B-isothiocyanate) 및 로다민(rhodamine)으로 이루어진 군으로부터 선택하여 사용하는 것을 디클로로메탄 노출과 관련된 유전자 발현 여부를 확인하는 방법. 9<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 10<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 11<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 12 제 1항의 DNA 마이크로어레이 칩을 포함하는 것을 특징으로 하는 디클로로메탄 노출과 관련된 유전자 발현 여부 확인용 키트. 13 제 12항에 있어서, 인간의 전골수성 백혈병 세포를 추가적으로 포함하는 것을 특징으로 하는 디클로로메탄 노출과 관련된 유전자 발현 여부 확인용 키트. 14<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus>","2028.01.22"]
["K04523","-","재료","그라핀 하이브리드 물질 및 그 제조 방법",null,"원문이미지","KR","2008-0080167","2008.08.14","10-1019029","2011.02.24","본 발명은 모재와 그라핀이 화학적으로 결합된 그라핀 하이브리드 물질 및 화학기상증착(CVD)법을 이용하여 상기 그라핀 하이브리드 물질을 제조하는 방법에 관한 것으로서, 표면에 단절된 격자 면을 갖는 모재와, 상기 모재 표면의 단절된 격자 면을 따라 에피택셜 성장된 그라핀을 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 그라핀 하이브리드 물질을 제공한다. 본 발명에 의하면 그라핀을 직경 8 인치 이상의 대면적으로 제조할 수도 있다.본 발명에 따른 그라핀 하이브리드 물질은 체내 이식형 바이오칩, 차세대 반도체 소자, 전자 에미터 등과 같은 탄소나노튜브의 응용 분야에 사용될 수 있다. 본 발명의 그라핀은 나노 사이즈보다 작은 분자 수준으로 제어될 수 있으므로, 탄소나노튜브보다 더 뛰어난 특성을 발휘한다. 또한, 그라핀 간 거리가 흑연의 것보다 10∼20% 큰 특성을 이용하면, 그라핀은 다양한 GIC (Graphite Intercalation Compound) 신물질 개발에 응용될 수 있다.","1 표면에 단절된 격자 면을 갖는 모재와; 상기 모재 표면의 단절된 격자 면을 따라 에피택셜 (epitaxial) 성장된 그라핀 (graphene)을 포함하여 이루어진 것이고, 상기 그라핀은 상기 모재 표면의 단절된 격자 면 두 개 당 하나의 변환 관계로 형성되며, 상기 모재 표면의 단절된 격자 면 중 그라핀이 형성되지 않은 격자 면 상에는 수소 원자가 결합된 것을 특징으로 하는 그라핀 하이브리드 물질.","이재갑|이승철|존 필립|이욱성|이전국","C01B-031/04,C30B-029/36,C01B-031/00,B82Y-030/00","KR20090017454A","2009.02.18","2007-08-14 (KR 1020070081989)","KR101019029B1, KR20090017454A, US2009047520A1, US7776445B2","1 표면에 단절된 격자 면을 갖는 모재와; 상기 모재 표면의 단절된 격자 면을 따라 에피택셜 (epitaxial) 성장된 그라핀 (graphene)을 포함하여 이루어진 것이고, 상기 그라핀은 상기 모재 표면의 단절된 격자 면 두 개 당 하나의 변환 관계로 형성되며, 상기 모재 표면의 단절된 격자 면 중 그라핀이 형성되지 않은 격자 면 상에는 수소 원자가 결합된 것을 특징으로 하는 그라핀 하이브리드 물질. 2 제1항에 있어서, 상기 그라핀은 동일한 형상으로 이격되어 AA 적층된 것을 특징으로 하는 그라핀 하이브리드 물질. 3 제1항에 있어서, 상기 그라핀은 상기 모재의 {111}면 중 적어도 하나의 면과 수직을 이루도록 배향된 것을 특징으로 하는 그라핀 하이브리드 물질. 4<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 5 제1항에 있어서, 상기 모재는, (1) 단결정 다이아몬드, 다결정 다이아몬드, 단결정 큐빅보론나이트라이드 (cBN), 다결정 큐빅보론나이트라이드 (cBN), 단결정 실리콘, 다결정 실리콘, 단결정 실리콘카바이드 및 다결정 실리콘카바이드로 이루어진 군 중 선택된 어느 하나이거나 (여기서, 상기 단절된 격자 면은 {111}면임), 혹은 (2) 세라믹 또는 금속인 것을 특징으로 하는 그라핀 하이브리드 물질. 6 제5항에 있어서, 상기 다결정 다이아몬드는 자유막 형태이거나, 혹은 기판상에 코팅된 결정성 또는 나노결정성 막 형태인 것을 특징으로 하는 그라핀 하이브리드 물질. 7 제5항에 있어서, 상기 세라믹은 알루미나 (Al2O3), 알루미늄나이트라이드 (AlN), 또는 갈륨아세나이드 (AsGa)이고, 상기 금속은 구리, 텅스텐, 몰리브데늄, 탄탈륨, 또는 철인 것을 특징으로 하는 그라핀 하이브리드 물질. 8 그라핀이 에피택셜 성장할 수 있는 단절된 격자 면을 표면에 갖는 모재에, 수소 및 탄소 성분을 포함하는 반응 가스를 접촉시키는 화학기상증착(CVD)법에 의하여, 상기 모재 표면의 단절된 격자 면을 따라 상기 모재와 일정 각도를 이루면서 그라핀을 에피택셜 성장시키는 것을 특징으로 하는 그라핀 하이브리드 물질의 제조 방법. 9 제8항에 있어서, 상기 그라핀은 상기 모재의 {111}면 중 적어도 하나의 면과 수직을 이루는 것을 특징으로 하는 그라핀 하이브리드 물질의 제조 방법. 10 제8항에 있어서, 상기 화학기상증착법은 500∼800 ℃의 온도 및 10 mTorr∼40 Torr의 압력 조건하에서 수행되는 것을 특징으로 하는 그라핀 하이브리드 물질의 제조 방법. 11 제8항에 있어서, 상기 화학기상증착법 수행 전에, 상기 모재의 표면상에, 이 모재와 반응하지 않는 더미 입자들로 이루어진 한 층 이상의 더미 입자 층을 형성하는 공정을 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 그라핀 하이브리드 물질의 제조 방법. 12 제11항에 있어서, 상기 더미 입자 층으로 덮인 모재를 CVD 합성하여, 상기 더미 입자 층 아래의 모재 표면에 있는 상기 단절된 격자 면을 따라 그라핀을 합성하는 것을 특징으로 하는 그라핀 하이브리드 물질의 제조 방법. 13 제12항에 있어서, 상기 그라핀의 합성 후, 상기 그라핀이 합성된 모재로부터 상기 더미 입자 층을 제거하는 것을 특징으로 하는 그라핀 하이브리드 물질의 제조 방법. 14 제12항에 있어서, 상기 그라핀의 합성과 동시에, 상기 더미 입자 층의 상면에 다이아몬드 막을 합성하고, 상기 더미 입자 층의 하면에 탄소나노물질을 합성하는 것을 특징으로 하는 그라핀 하이브리드 물질의 제조 방법. 15 제14항에 있어서, 상기 화학기상증착법은 700∼900 ℃의 온도 및 40∼200 Torr의 압력 조건하에서 수행되는 것을 특징으로 하는 그라핀 하이브리드 물질의 제조 방법. 16 제14항에 있어서, 상기 그라핀의 합성 종료 후, 상기 그라핀이 합성된 모재와, 상기 다이아몬드 막 및 탄소나노물질이 형성된 더미 입자 층을 분리하여, 모재/그라핀 하이브리드 물질과 탄소나노물질/더미 입자 층/다이아몬드 막 복합체를 얻는 것을 특징으로 하는 그라핀 하이브리드 물질의 제조 방법. 17 제16항에 있어서, 에칭 용액을 이용하여 상기 탄소나노물질/더미 입자 층/다이아몬드 막 복합체 중 상기 더미 입자 층을 제거하여 탄소나노물질/다이아몬드 막 하이브리드 물질을 얻는 것을 특징으로 하는 그라핀 하이브리드 물질의 제조 방법. 18 제14항에 있어서, 상기 탄소나노물질은 흑연나노판 (graphite nanoflake), 탄소나노튜브 (carbon nanotube), 탄소나노구 (carbon nanosphere) 또는 이들의 혼합 물질인 것을 특징으로 하는 그라핀 하이브리드 물질의 제조 방법. 19 제14항에 있어서, 상기 더미 입자 층은 그 표면에 그라핀이 에피택셜 성장할 수 있는 단절된 격자 면을 갖고, 상기 탄소나노물질은 그라핀인 것을 특징으로 하는 그라핀 하이브리드 물질의 제조 방법. 20 기판을 준비하는 단계와; 상기 기판을 CVD 합성 용기에 장입한 후 다이아몬드 상이 안정한 기상 화학 조건하에서 합성하여, 상기 기판상에 그라핀이 에피택셜 성장할 수 있는 단절된 격자 면을 표면에 갖는 다이아몬드 막을 증착하는 단계와; CVD 합성 조건을 흑연 상이 안정한 기상 화학 조건으로 변화시킨 후, 상기 다이아몬드 막 표면의 단절된 격자 면을 따라 그라핀을 에피택셜 성장시키는 단계를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 그라핀 하이브리드 물질의 제조 방법. 21 제20항에 있어서, 상기 기판은 실리콘, 세라믹, 또는 금속으로 이루어진 것을 특징으로 하는 그라핀 하이브리드 물질의 제조 방법. 22 제20항에 있어서, 상기 기판상에 다이아몬드 막을 증착하기 전에, 미분의 다이아몬드가 분산된 용액에 상기 기판을 담그고, 초음파 배쓰 (ultrasonic bath)에서 일정 시간 동안 진동시켜, 상기 기판의 표면에 스크래치 (scratch) 또는 잔류물을 형성하는 전처리 단계를 수행하는 것을 특징으로 하는 그라핀 하이브리드 물질의 제조 방법.","2028.08.14"]
["K04493","-","환경","다환 방향족 탄화수소류 노출 여부 확인용 바이오마커 및이를 이용한 확인 방법",null,"원문이미지","KR","2008-0075566","2008.08.01","10-1008385","2011.01.07","본 발명은 다환 방향족 탄화수소류(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons; PAHs)에 노출 여부 확인용 바이오마커 및 이를 이용한 확인 방법에 관한 것으로, 구체적으로 다환 방향족 탄화수소류에 의해 특이적으로 유전자 발현이 증가 또는 감소하는 바이오마커 및 이를 이용한 다환 방향족 탄화수소류에 대한 노출 여부를 확인하는 방법에 관한 것이며, 본 발명의 바이오마커는 DNA 마이크로어레이 칩을 통하여 선별된 반응 유전자들을 바이오마커로 이용하여 환경 시료에서 다환 방향족 탄화수소류의 오염을 모니터링 및 판정하는데 유용하게 사용될 수 있으며, 다환 방향족 탄화수소류에 의해 유발되는 독성 작용 기작을 규명하는 도구로 이용될 수 있다.","1 하기의 모든 유전자의 핵산서열의 전부 또는 그의 상보가닥 분자로 구성되는 다환 방향족 탄화수소류에 대한 노출 여부 확인용 DNA 마이크로어레이 칩: 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_003900(SQSTM1,sequestosome 1), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_002305(LGALS1,lectin, galactoside-binding, soluble, 1 (galectin 1)), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_003897(IER3, immediate early response 3), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_003311(PHLDA2,pleckstrin homology-like domain, family A, member 2), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_147780(CTSB,cathepsin B), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_001007271(DUSP13,dual specificity phosphatase 13), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_014624(S100A6,S100 calcium binding protein A6), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_004073(PLK3,polo-like kinase 3 (Drosophila)), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_001924(GADD45A,growth arrest and DNA-damage-inducible, alpha), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_002754(MAPK13,mitogen-activated protein kinase 13), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_014059(C13orf15,chromosome 13 open reading frame 15), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_025106(SPSB1,splA/ryanodine receptor domain and SOCS box containing 1), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_004864(GDF15,growth differentiation factor 15), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_005620(S100A11,S100 calcium binding protein A11), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_175744(RHOC,ras homolog gene family, member C), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_003330(TXNRD1,thioredoxin reductase 1), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_003900(SQSTM1,sequestosome 1), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_001012631(IL32,interleukin 32), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_001421(ELF4, E74-like factor 4 (ets domain transcription factor)), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_004925(AQP3,aquaporin 3 (Gill blood group)), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_198447(GOLT1A,golgi transport 1 homolog A (S. cerevisiae)), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_004695(SLC16A5,solute carrier family 16, member 5 (monocarboxylic acid transporter 6)), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_000499(CYP1A1,cytochrome P450, family 1, subfamily A, polypeptide 1), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_022346(NCAPG,non-SMC condensin I complex, subunit G), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_018492(PBK,PDZ binding kinase), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_020242(KIF15,kinesin family member 15), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_004701(CCNB2,cyclin B2), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_080668(CDCA5,cell division cycle associated 5), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_006101(NDC80,NDC80 homolog, kinetochore complex component (S. cerevisiae)), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_138555(KIF23,kinesin family member 23), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_004523(KIF11,kinesin family member 11), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_181803(UBE2C,ubiquitin-conjugating enzyme E2C), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_003318(TTK,TTK protein kinase), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_016343(CENPF,centromere protein F, 350/400ka (mitosin)), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_014750(DLG7,discs, large homolog 7 (Drosophila)), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_001790(CDC25C,cell division cycle 25 homolog C (S. pombe)), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_002358(MAD2L1,MAD2 mitotic arrest deficient-like 1 (yeast)), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_002128(HMGB1,high-mobility group box 1), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_148957(TNFRSF19,tumor necrosis factor receptor superfamily, member 19), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_001067(TOP2A,topoisomerase (DNA) II alpha 170kDa), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_002129(HMGB2,high-mobility group box 2), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_013277(RACGAP1,Rac GTPase activating protein 1), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_024087(ASB9,ankyrin repeat and SOCS box-containing 9), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_023110(FGFR1,fibroblast growth factor receptor 1 (fms-related tyrosine kinase 2, Pfeiffer syndrome)), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_005271(GLUD1,glutamate dehydrogenase 1), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_000251(MSH2,mutS homolog 2, colon cancer, nonpolyposis type 1 (E. coli)), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_002128(HMGB1,high-mobility group box 1), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_002129(HMGB2,high-mobility group box 2), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_002729(HHEX,hematopoietically expressed homeobox), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_013282(UHRF1,ubiquitin-like, containing PHD and RING finger domains, 1), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) AK025758(Nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic, calcineurin-dependent 2), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_000204(CFI,complement factor I) 및 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_000715(C4BPA,complement component 4 binding protein, alpha).","류재천|김연정|송미경","C12N-015/10,C12Q-001/68","KR20100013851A","2010.02.10",null,"KR101008385B1, KR20100013851A","1 하기의 모든 유전자의 핵산서열의 전부 또는 그의 상보가닥 분자로 구성되는 다환 방향족 탄화수소류에 대한 노출 여부 확인용 DNA 마이크로어레이 칩: 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_003900(SQSTM1,sequestosome 1), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_002305(LGALS1,lectin, galactoside-binding, soluble, 1 (galectin 1)), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_003897(IER3, immediate early response 3), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_003311(PHLDA2,pleckstrin homology-like domain, family A, member 2), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_147780(CTSB,cathepsin B), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_001007271(DUSP13,dual specificity phosphatase 13), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_014624(S100A6,S100 calcium binding protein A6), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_004073(PLK3,polo-like kinase 3 (Drosophila)), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_001924(GADD45A,growth arrest and DNA-damage-inducible, alpha), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_002754(MAPK13,mitogen-activated protein kinase 13), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_014059(C13orf15,chromosome 13 open reading frame 15), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_025106(SPSB1,splA/ryanodine receptor domain and SOCS box containing 1), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_004864(GDF15,growth differentiation factor 15), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_005620(S100A11,S100 calcium binding protein A11), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_175744(RHOC,ras homolog gene family, member C), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_003330(TXNRD1,thioredoxin reductase 1), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_003900(SQSTM1,sequestosome 1), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_001012631(IL32,interleukin 32), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_001421(ELF4, E74-like factor 4 (ets domain transcription factor)), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_004925(AQP3,aquaporin 3 (Gill blood group)), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_198447(GOLT1A,golgi transport 1 homolog A (S. cerevisiae)), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_004695(SLC16A5,solute carrier family 16, member 5 (monocarboxylic acid transporter 6)), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_000499(CYP1A1,cytochrome P450, family 1, subfamily A, polypeptide 1), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_022346(NCAPG,non-SMC condensin I complex, subunit G), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_018492(PBK,PDZ binding kinase), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_020242(KIF15,kinesin family member 15), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_004701(CCNB2,cyclin B2), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_080668(CDCA5,cell division cycle associated 5), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_006101(NDC80,NDC80 homolog, kinetochore complex component (S. cerevisiae)), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_138555(KIF23,kinesin family member 23), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_004523(KIF11,kinesin family member 11), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_181803(UBE2C,ubiquitin-conjugating enzyme E2C), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_003318(TTK,TTK protein kinase), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_016343(CENPF,centromere protein F, 350/400ka (mitosin)), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_014750(DLG7,discs, large homolog 7 (Drosophila)), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_001790(CDC25C,cell division cycle 25 homolog C (S. pombe)), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_002358(MAD2L1,MAD2 mitotic arrest deficient-like 1 (yeast)), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_002128(HMGB1,high-mobility group box 1), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_148957(TNFRSF19,tumor necrosis factor receptor superfamily, member 19), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_001067(TOP2A,topoisomerase (DNA) II alpha 170kDa), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_002129(HMGB2,high-mobility group box 2), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_013277(RACGAP1,Rac GTPase activating protein 1), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_024087(ASB9,ankyrin repeat and SOCS box-containing 9), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_023110(FGFR1,fibroblast growth factor receptor 1 (fms-related tyrosine kinase 2, Pfeiffer syndrome)), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_005271(GLUD1,glutamate dehydrogenase 1), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_000251(MSH2,mutS homolog 2, colon cancer, nonpolyposis type 1 (E. coli)), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_002128(HMGB1,high-mobility group box 1), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_002129(HMGB2,high-mobility group box 2), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_002729(HHEX,hematopoietically expressed homeobox), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_013282(UHRF1,ubiquitin-like, containing PHD and RING finger domains, 1), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) AK025758(Nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic, calcineurin-dependent 2), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_000204(CFI,complement factor I) 및 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_000715(C4BPA,complement component 4 binding protein, alpha). 2 제 1항에 있어서, 하기 유전자가 다환 방향족 탄화수소류의 노출에 의해 발현이 증가하는 것을 특징으로 하는 DNA 마이크로어레이 칩: 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_003900(SQSTM1,sequestosome 1), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_002305(LGALS1,lectin, galactoside-binding, soluble, 1 (galectin 1)), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_003897(IER3, immediate early response 3), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_003311(PHLDA2,pleckstrin homology-like domain, family A, member 2), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_147780(CTSB,cathepsin B), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_001007271(DUSP13,dual specificity phosphatase 13), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_014624(S100A6,S100 calcium binding protein A6), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_004073(PLK3,polo-like kinase 3 (Drosophila)), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_001924(GADD45A,growth arrest and DNA-damage-inducible, alpha), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_002754(MAPK13,mitogen-activated protein kinase 13), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_014059(C13orf15,chromosome 13 open reading frame 15), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_025106(SPSB1,splA/ryanodine receptor domain and SOCS box containing 1), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_004864(GDF15,growth differentiation factor 15), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_005620(S100A11,S100 calcium binding protein A11), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_175744(RHOC,ras homolog gene family, member C), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_003330(TXNRD1,thioredoxin reductase 1), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_003900(SQSTM1,sequestosome 1), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_001012631(IL32,interleukin 32), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_001421(ELF4, E74-like factor 4 (ets domain transcription factor)), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_004925(AQP3,aquaporin 3 (Gill blood group)), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_198447(GOLT1A,golgi transport 1 homolog A (S. cerevisiae)), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_004695(SLC16A5,solute carrier family 16, member 5 (monocarboxylic acid transporter 6)) 및 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_000499(CYP1A1,cytochrome P450, family 1, subfamily A, polypeptide 1). 3 제 1항에 있어서, 하기 유전자가 다환 방향족 탄화수소류의 노출에 의해 발현이 감소하는 것을 특징으로 하는 DNA 마이크로어레이 칩: 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_022346(NCAPG,non-SMC condensin I complex, subunit G), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_018492(PBK,PDZ binding kinase), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_020242(KIF15,kinesin family member 15), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_004701(CCNB2,cyclin B2), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_080668(CDCA5,cell division cycle associated 5), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_006101(NDC80,NDC80 homolog, kinetochore complex component (S. cerevisiae)), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_138555(KIF23,kinesin family member 23), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_004523(KIF11,kinesin family member 11), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_181803(UBE2C,ubiquitin-conjugating enzyme E2C), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_003318(TTK,TTK protein kinase), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_016343(CENPF,centromere protein F, 350/400ka (mitosin)), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_014750(DLG7,discs, large homolog 7 (Drosophila)), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_001790(CDC25C,cell division cycle 25 homolog C (S. pombe)), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_002358(MAD2L1,MAD2 mitotic arrest deficient-like 1 (yeast)), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_002128(HMGB1,high-mobility group box 1), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_148957(TNFRSF19,tumor necrosis factor receptor superfamily, member 19), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_001067(TOP2A,topoisomerase (DNA) II alpha 170kDa), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_002129(HMGB2,high-mobility group box 2), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_013277(RACGAP1,Rac GTPase activating protein 1), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_024087(ASB9,ankyrin repeat and SOCS box-containing 9), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_023110(FGFR1,fibroblast growth factor receptor 1 (fms-related tyrosine kinase 2, Pfeiffer syndrome)), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_005271(GLUD1,glutamate dehydrogenase 1), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_000251(MSH2,mutS homolog 2, colon cancer, nonpolyposis type 1 (E. coli)), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_002128(HMGB1,high-mobility group box 1), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_002129(HMGB2,high-mobility group box 2), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_002729(HHEX,hematopoietically expressed homeobox), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_013282(UHRF1,ubiquitin-like, containing PHD and RING finger domains, 1), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) AK025758(Nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic, calcineurin-dependent 2), 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_000204(CFI,complement factor I) 및 유전자 등록번호(Genebank Accession no.) NM_000715(C4BPA,complement component 4 binding protein, alpha). 4<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 5<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 6 제 1항에 있어서, 다환 방향족 탄화수소류는 벤조에이파이렌, 다이벤조에이에이취안트라센, 크라이센, 페난트렌, 나프탈렌, 3-메틸콜란트렌, 벤조에이안트라센, 벤조케이플루오란텐 및 인데노(1,2,3-c,d)파이렌으로 이루어진 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 DNA 마이크로어레이 칩. 7 1) 실험군인 피검체 유래 인간 체세포와 대조군 체세포에서 RNA를 분리하는 단계; 2) 단계 1)의 실험군 및 대조군의 RNA를 cDNA로 합성하면서 실험군과 대조군을 각기 다른 형광물질로 표지하는 단계; 3) 단계 2)의 각기 다른 형광물질로 표지된 cDNA를 제 1항의 DNA 마이크로어레이 칩과 혼성화 시키는 단계; 4) 단계 3)의 반응한 DNA 마이크로어레이칩을 분석하는 단계; 및 5) 단계 4)의 분석한 데이터에서 제 1항의 DNA 마이크로어레이 칩을 구성하는 유전자의 발현 정도를 대조군과 비교하여 확인하는 단계를 포함하는 다환 방향족 탄화수소류에 대한 노출 여부를 확인하기 위해 제 1항의 DNA 마이크로어레이 칩을 구성하는 유전자를 검출하는 방법. 8 제 7항에 있어서, 다환 방향족 탄화수소류는 벤조에이파이렌, 다이벤조에이에이취안트라센, 크라이센, 페난트렌, 나프탈렌, 3-메틸콜란트렌, 벤조에이안트라센, 벤조케이플루오란텐 및 인데노(1,2,3-c,d)파이렌으로 이루어진 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 다환 방향족 탄화수소류에 대한 노출 여부를 확인하기 위해 제 1항의 DNA 마이크로어레이 칩을 구성하는 유전자를 검출하는 방법. 9 제 7항에 있어서, 단계 1)의 체세포는 인간의 간 또는 간암의 세포 및 조직에서 유래한 세포인 것을 특징으로 하는 다환 방향족 탄화수소류에 대한 노출 여부를 확인하기 위해 제 1항의 DNA 마이크로어레이 칩을 구성하는 유전자를 검출하는 방법. 10 제 9항에 있어서, 상기 인간 간암 세포는 HepG2인 것을 특징으로 하는 다환 방향족 탄화수소류에 대한 노출 여부를 확인하기 위해 제 1항의 DNA 마이크로어레이 칩을 구성하는 유전자를 검출하는 방법. 11 제 7항에 있어서, 단계 2)의 형광물질은 Cy3, Cy5, FITC(poly L-lysine-fluorescein isothiocyanate), RITC(rhodamine-B-isothiocyanate) 및 로다민(rhodamine)으로 이루어진 군으로부터 선택하여 사용하는 것을 다환 방향족 탄화수소류에 대한 노출 여부를 확인하기 위해 제 1항의 DNA 마이크로어레이 칩을 구성하는 유전자를 검출하는 방법. 12 1) 실험군인 피검체 유래 인간 체세포와 대조군 체세포에서 RNA를 분리하는 단계; 2) 단계 1)의 RNA를 대상으로, 제 1항의 DNA 마이크로어레이 칩을 구성하는 유전자를 증폭할 수 있는 프라이머쌍을 사용하여 실시간 RT-PCR(Real-time reverse transcript polymerase chain reaction)을 수행하는 단계; 및 3) 단계 2)의 유전자 산물을 대조군과 비교하여 발현 정도를 확인하는 단계를 포함하는 다환 방향족 탄화수소류에 대한 노출 여부를 확인하기 위해 제 1항의 DNA 마이크로어레이 칩을 구성하는 유전자를 검출하는 방법. 13 제 12항에 있어서, 다환 방향족 탄화수소류는 벤조에이파이렌, 다이벤조에이에이취안트라센, 크라이센, 페난트렌, 나프탈렌, 3-메틸콜란트렌, 벤조에이안트라센, 벤조케이플루오란텐 및 인데노(1,2,3-c,d)파이렌으로 이루어진 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 다환 방향족 탄화수소류에 대한 노출 여부를 확인하기 위해 제 1항의 DNA 마이크로어레이 칩을 구성하는 유전자를 검출하는 방법. 14 제 12항에 있어서, 단계 1)의 인간 체세포는 간 또는 간암의 세포 및 조직에서 유래한 세포인 것을 특징으로 하는 다환 방향족 탄화수소류에 대한 노출 여부를 확인하기 위해 제 1항의 DNA 마이크로어레이 칩을 구성하는 유전자를 검출하는 방법. 15 제 14항에 있어서, 상기 인간 간암 세포는 HepG2인 것을 특징으로 하는 다환 방향족 탄화수소류에 대한 노출 여부를 확인하기 위해 제 1항의 DNA 마이크로어레이 칩을 구성하는 유전자를 검출하는 방법. 16 제 12항에 있어서, 단계 2)의 프라이머쌍은 하기 프라이머쌍 1 내지 7로 구성된 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 다환 방향족 탄화수소류에 대한 노출 여부를 확인하기 위해 제 1항의 DNA 마이크로어레이 칩을 구성하는 유전자를 검출하는 방법: 프라이머쌍 1 - 서열번호 1로 기재된 센스 프라이머 및 서열번호 2로 기재된 안티센스 프라이머; 프라이머쌍 2 - 서열번호 3으로 기재된 센스 프라이머 및 서열번호 4로 기재된 안티센스 프라이머; 프라이머쌍 3 - 서열번호 5로 기재된 센스 프라이머 및 서열번호 6으로 기재된 안티센스 프라이머; 프라이머쌍 4 - 서열번호 7로 기재된 센스 프라이머 및 서열번호 8으로 기재된 안티센스 프라이머; 프라이머쌍 5 - 서열번호 9로 기재된 센스 프라이머 및 서열번호 10으로 기재된 안티센스 프라이머; 프라이머쌍 6 - 서열번호 11로 기재된 센스 프라이머 및 서열번호 12로 기재된 안티센스 프라이머; 및, 프라이머쌍 7 - 서열번호 13으로 기재된 센스 프라이머 및 서열번호 14로 기재된 안티센스 프라이머. 17 제 1항의 DNA 마이크로어레이 칩을 포함하는 것을 특징으로 하는 다환 방향족 탄화수소류에 대한 노출 여부 확인용 키트. 18 제 17항에 있어서, 다환 방향족 탄화수소류는 벤조에이파이렌, 다이벤조에이에이취안트라센, 크라이센, 페난트렌, 나프탈렌, 3-메틸콜란트렌, 벤조에이안트라센, 벤조케이플루오란텐 및 인데노(1,2,3-c,d)파이렌으로 이루어진 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 다환 방향족 탄화수소류에 대한 노출 여부 확인용 키트. 19 제 17항에 있어서, 인간 간 세포 또는 간암 세포를 추가적으로 포함하는 것을 특징으로 하는 다환 방향족 탄화수소류에 대한 노출 여부 확인용 키트. 20 제 1항의 제 1항의 DNA 마이크로어레이 칩을 구성하는 유전자를 증폭할 수 있는 프라이머쌍을 포함하는 것을 특징으로 하는 다환 방향족 탄화수소류에 대한 노출 여부 확인용 키트. 21 제 20항에 있어서, 다환 방향족 탄화수소류는 벤조에이파이렌, 다이벤조에이에이취안트라센, 크라이센, 페난트렌, 나프탈렌, 3-메틸콜란트렌, 벤조에이안트라센, 벤조케이플루오란텐 및 인데노(1,2,3-c,d)파이렌으로 이루어진 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 다환 방향족 탄화수소류에 대한 노출 여부 확인용 키트. 22 제 20항에 있어서, 프라이머쌍은 하기 프라이머쌍 1 내지 7로 구성된 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 다환 방향족 탄화수소류에 대한 노출 여부 확인용 키트: 프라이머쌍 1 - 서열번호 1로 기재된 센스 프라이머 및 서열번호 2로 기재된 안티센스 프라이머; 프라이머쌍 2 - 서열번호 3으로 기재된 센스 프라이머 및 서열번호 4로 기재된 안티센스 프라이머; 프라이머쌍 3 - 서열번호 5로 기재된 센스 프라이머 및 서열번호 6으로 기재된 안티센스 프라이머; 프라이머쌍 4 - 서열번호 7로 기재된 센스 프라이머 및 서열번호 8으로 기재된 안티센스 프라이머; 프라이머쌍 5 - 서열번호 9로 기재된 센스 프라이머 및 서열번호 10으로 기재된 안티센스 프라이머; 프라이머쌍 6 - 서열번호 11로 기재된 센스 프라이머 및 서열번호 12로 기재된 안티센스 프라이머; 및, 프라이머쌍 7 - 서열번호 13으로 기재된 센스 프라이머 및 서열번호 14로 기재된 안티센스 프라이머.","2028.08.01"]
["K04352","-","재료","텅스텐 복합 분말, 이로부터 형성된 코팅재, 및 텅스텐복합 분말의 제조 방법",null,"원문이미지","KR","2008-0005374","2008.01.17","10-0981368","2010.09.03","텅스텐 복합 분말, 이로부터 형성된 코팅재, 및 텅스텐 복합 분말의 제조 방법을 제공한다. 텅스텐 복합 분말의 제조 방법은, i) 각각 0.1㎛ 내지 30㎛의 직경을 가진 W 입자들 및 SiC 입자들을 중량분율로 W1-xSiCx 조성이 되도록 혼합한 혼합물을 제공하는 단계, ii) 혼합물을 분무 건조하여 분말을 제공하는 단계, 및 iii) 분말을 하소 열처리하는 단계를 포함한다. 여기서, x는 0.001 내지 0.3이다. 더욱 바람직하게는, x는 0.001 내지 0.15일 수 있다.","1 각각 0.1㎛ 내지 30㎛의 직경을 가진 W(텅스텐) 입자들 및 SiC(실리콘카바이드) 입자들을 중량분율로 W1-xSiCx 조성이 되도록 혼합한 혼합물을 제공하는 단계, 용매 및 상기 혼합물을 혼합한 후 분무 건조하여 분말을 제공하는 단계, 및 상기 분말을 하소 열처리하는 단계 를 포함하는 텅스텐 복합 분말의 제조 방법. 여기서, x는 0.001 내지 0.15임.","석현광|한승희|김유찬|심재혁|김동익|백경호","B22F-009/08","KR20080114475A","2008.12.31","2007-06-25 (KR 1020070062259)","KR100981368B1, KR20080114475A","1 각각 0.1㎛ 내지 30㎛의 직경을 가진 W(텅스텐) 입자들 및 SiC(실리콘카바이드) 입자들을 중량분율로 W1-xSiCx 조성이 되도록 혼합한 혼합물을 제공하는 단계, 용매 및 상기 혼합물을 혼합한 후 분무 건조하여 분말을 제공하는 단계, 및 상기 분말을 하소 열처리하는 단계 를 포함하는 텅스텐 복합 분말의 제조 방법. 여기서, x는 0.001 내지 0.15임. 2<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 3 제1항에 있어서, 상기 분말을 하소 열처리하는 단계에서, 상기 분말을 800℃ 내지 1500℃에서 하소 열처리하는 텅스텐 복합 분말의 제조 방법. 4 제1항에 있어서, 상기 분말을 제공하는 단계에서, 상기 혼합물 및 상기 용매에 결합제 및 분산제를 더 혼합하는 텅스텐 복합 분말의 제조 방법. 5 제1항에 있어서, 상기 분말을 하소 열처리하는 단계에서, 상기 하소 열처리에 의해 제조한 텅스텐 복합 분말의 직경은 0.1㎛ 내지 100㎛인 텅스텐 복합 분말의 제조 방법. 6 제5항에 있어서, 상기 텅스텐 복합 분말의 직경은 5㎛ 내지 50㎛인 텅스텐 복합 분말의 제조 방법. 7 제1항에 있어서, 상기 혼합물을 제공하는 단계에서, 상기 직경은 0.2㎛ 내지 2㎛인 텅스텐 복합 분말의 제조 방법. 8<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 9<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 10<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 11<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 12<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 13<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 14<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 15<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 16 중량분율로 W1-xSiCx 조성을 가지고, 직경이 0.1㎛ 내지 100㎛인 텅스텐 복합 분말로부터 형성된 표면층, 금속 모재, 및 상기 금속 모재 위에 위치하는 중간층 을 포함하는 코팅재로서, 상기 표면층은 핵융합로의 플라스마 대면용 부품에 사용되고, 상기 표면층은 상기 중간층 위에 위치하며, 상기 중간층에 포함된 원소는 그 두께 방향으로 농도 구배를 가지고, 상기 중간층 및 상기 표면층 사이에 구리층이 위치하여 상기 중간층 및 상기 표면층과 접합되는 코팅재. 여기서, x는 0.001 내지 0.15임. 17<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus>","2028.01.17"]
["K04046","-","화학","시클로알케닐실란폴리올 유도체와 이의 제조방법",null,"원문이미지","KR","2007-0106843","2007.10.23","10-0979461","2010.08.26","본 발명은 시클로알케닐실란 폴리올 유도체와 이의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 시클로알케닐 기와 두 개 이상의 알콕시 기를 가지고 있는 실란화합물을 산 촉매 하에서 가수분해하여 시클로알케닐 기와 두개 이상의 실란올 기를 가지고 있는, 산업적으로 유용한기능성 실리콘 고분자를 생산하거나 무기물 소재의 표면개질 또는 박막을 만드는 데 유용하게 사용되어질 수 있는 시클로알케닐실란 폴리올 유도체와 이의 제조방법에 관한 것이다.","1 무기산화물 표면처리제로 사용되는 다음 화학식 1로 표시되는 시클로알케닐실란폴리올 유도체: [화학식 1] 상기 화학식 1에서, R은 2-시클로펜테닐, 3-시클로헥센닐, 3- 또는 4-메틸시클로헥사-3-엔닐의 이성질체 혼합물, 3,4-디메틸시클로헥사-3-엔닐 및 바이시클로[2,2,2]옥타-5-엔-2-일 중에서 선택되며, Y는 수산기, 및 ((2-시클로펜테닐)디하이드록시실릴)옥시기 중에서 선택된다.","유복렬|한준수|임원철|정동의","C07F-007/08","KR20090041242A","2009.04.28",null,"KR100979461B1, KR20090041242A","1 무기산화물 표면처리제로 사용되는 다음 화학식 1로 표시되는 시클로알케닐실란폴리올 유도체: [화학식 1] 상기 화학식 1에서, R은 2-시클로펜테닐, 3-시클로헥센닐, 3- 또는 4-메틸시클로헥사-3-엔닐의 이성질체 혼합물, 3,4-디메틸시클로헥사-3-엔닐 및 바이시클로[2,2,2]옥타-5-엔-2-일 중에서 선택되며, Y는 수산기, 및 ((2-시클로펜테닐)디하이드록시실릴)옥시기 중에서 선택된다. 2 다음 화학식 2로 표시되는 유기실란 화합물을 0.1 ~ 10 중량% 농도의 초산 수용액을 사용하여, 0 ~ 40 ℃의 온도 범위에서 가수분해 반응시켜 제조한 것을 특징으로 하는 다음 화학식 1로 표시되는 시클로알케닐실란폴리올 유도체의 제조방법: [화학식 2] [화학식 1] 상기 화학식 1과 2에서, R은 2-시클로펜테닐, 3-시클로헥센닐, 3- 또는 4-메틸시클로헥사-3-엔닐의 이성질체 혼합물, 3,4-디메틸시클로헥사-3-엔닐 및 바이시클로[2,2,2]옥타-5-엔-2-일 중에서 선택되며, R'은 C1 ~ 6의 알킬기 , X는 C1 ~ 6의 알킬기 , C1 ~ 6의 알콕시기 중에서 선택되고, Y는 수산기, 및 ((2-시클로펜테닐)디하이드록시실릴)옥시기 중에서 선택된다. 3<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 4<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus>","2027.10.23"]
["K04357","-","환경","나프탈렌 노출 여부 확인용 바이오마커 및 이를 이용한확인 방법",null,"원문이미지","KR","2008-0015344","2008.02.20","10-0968762","2010.07.01","본 발명은 나프탈렌 노출 여부 확인용 바이오마커 및 이를 이용한 확인 방법에 관한 것으로, 구체적으로 다환 방향족 탄화수소류 중의 하나인 나프탈렌(Naphthalene)에 의해 특이적으로 유전자 발현이 증가 또는 감소하는 바이오마커 및 이를 이용한 나프탈렌에 대한 노출 여부를 확인하는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 바이오마커는 DNA 마이크로어레이 칩을 통하여 선별된 반응 유전자들을 바이오마커로 이용하여 환경 시료에서 나프탈렌의 오염을 모니터링 및 판정하는데 유용하게 사용될 수 있으며, 나프탈렌에 의해 유발되는 독성 작용 기작을 규명하는 도구로 이용될 수 있다.","1 하기 모든 유전자의 핵산서열의 전부 또는 그의 상보가닥 분자가 집적된 나프탈렌에 대한 세포주기조절 관련 유전자 발현 여부 확인용 DNA 마이크로어레이 칩: 유전자 등록번호(Genebank) CR606241(ACTG1, Actin, gamma 1), 유전자 등록번호(Genebank) NM_012127(CIZ1, CDKN1A interacting zinc finger protein 1), 유전자 등록번호(Genebank) AK057576(CHFR, Checkpoint with forkhead and ring finger domains), 유전자 등록번호(Genebank) NM_005255(GAK, Cyclin G associated kinase), 유전자 등록번호(Genebank) NM_078487(CDKN2B, Cyclin-dependent kinase inhibitor 2B(p15, inhibits CDK4)), 유전자 등록번호(Genebank) NM_001007271(DUSP13, Dual specificity phosphatase 13), 유전자 등록번호(Genebank) AK094316(MAD2L2, MAD2 mitotic arrest deficient-like 2(yeast)), 유전자 등록번호(Genebank) NM_002595(PCTK2, PCTAIRE protein kinase 2), 유전자 등록번호(Genebank) NM_000430(PAFAH1B1, Platelet-activating factor acetylhydrolase, isoform b, alpha subunit 45kDa), 유전자 등록번호(Genebank) X06374(PDGFA, Platelet-derived growth factor alpha polypeptide), 유전자 등록번호(Genebank) NM_001722(POLR3D, Polymerase(RNA) III(DNA directed) polypeptide D, 44kDa), 유전자 등록번호(Genebank) NM_002808(PSMD2, Proteasome(prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 2), 유전자 등록번호(Genebank) BC038504(SNF1LK, SNF1-like kinase), 유전자 등록번호(Genebank) BC023552(SFN, Stratifin), 유전자 등록번호(Genebank) NM_000548(TSC2, Tuberous sclerosis 2), 유전자 등록번호(Genebank) AK223618(ZBTB17, Zinc finger and BTB domain containing 17), 유전자 등록번호(Genebank) NM_019001(XRN1, 5'-3' exoribonuclease 1), 유전자 등록번호(Genebank) BC016344(ACPP, Acid phosphatase, prostate), 유전자 등록번호(Genebank) BM921310(ANAPC10, Anaphase promoting complex subunit 10), 유전자 등록번호(Genebank) NM_153186(ANKRD15, Ankyrin repeat domain 15), 유전자 등록번호(Genebank) AY367065(ASPM, Asp(abnormal spindle)-like, microcephaly associated(Drosophila)), 유전자 등록번호(Genebank) NM_004071(CLK1, CDC-like kinase 1), 유전자 등록번호(Genebank) CR933728(CDC2 Cell division cycle 2, G1 to S and G2 to M), 유전자 등록번호(Genebank) NM_044472(CDC42, Cell division cycle 42(GTP binding protein, 25kDa)), 유전자 등록번호(Genebank) NM_004365(CETN3, Centrin, EF-hand protein, 3(CDC31 homolog, yeast)), 유전자 등록번호(Genebank) NM_016343(CENPF, Centromere protein F, 350/400ka(mitosin)), 유전자 등록번호(Genebank) BC050310(C10orf9, Chromosome 10 open reading frame 9), 유전자 등록번호(Genebank) NM_016446(C9orf127, Chromosome 9 open reading frame 127), 유전자 등록번호(Genebank) AY257469(CIT, Citron(rho-interacting, serine/threonine kinase 21)), 유전자 등록번호(Genebank) NM_001761(CCNF, Cyclin F), 유전자 등록번호(Genebank) NM_004354(CCNG2, Cyclin G2), 유전자 등록번호(Genebank) NM_004064(CDKN1B, Cyclin-dependent kinase inhibitor 1B(p27, Kip1)), 유전자 등록번호(Genebank) NM_007068(DMC1, DMC1 dosage suppressor of mck1 homolog, meiosis-specific homologous recombination(yeast)), 유전자 등록번호(Genebank) AK025142(BPA, dystonin), 유전자 등록번호(Genebank) NM_001950(E2F4, E2F transcription factor 4, p107/p130-binding), 유전자 등록번호(Genebank) NM_019063(EML4, Echinoderm microtubule associated protein like 4), 유전자 등록번호(Genebank) AJ245671(EGFL6, EGF-like-domain, multiple 6),전자 등록번호(Genebank) NM_004450(ERH, Enhancer of rudimentary homolog(Drosophila)), 유전자 등록번호(Genebank) AL832041(ESCO1, Establishment of cohesion 1 homolog 1(S. cerevisiae)), 유전자 등록번호(Genebank) AL832666(ESCO2, Establishment of cohesion 1 homolog 2(S. cerevisiae)), 유전자 등록번호(Genebank) AK126048(FLJ44060, FLJ44060 protein), 유전자 등록번호(Genebank) BI494022(GRLF1, Glucocorticoid receptor DNA binding factor 1), 유전자 등록번호(Genebank) NM_000189(HK2, Hexokinase 2), 유전자 등록번호(Genebank) NM_014707(HDAC9, Histone deacetylase 9), 유전자 등록번호(Genebank) BC067253(FLJ40432, Hypothetical protein FLJ40432), 유전자 등록번호(Genebank) AL834276(MGC3207, Hypothetical protein MGC3207), 유전자 등록번호(Genebank) NM_006101(KNTC2, Kinetochore associated 2), 유전자 등록번호(Genebank) NM_014751(MTSS1, Metastasis suppressor 1), 유전자 등록번호(Genebank) BC040410(MAPRE1, Microtubule-associated protein, RP/EB family, member 1), 유전자 등록번호(Genebank) AB033337(MPHOSPH1, M-phase phosphoprotein 1), 유전자 등록번호(Genebank) L20321(NEK4, NIMA(never in mitosis gene a)-related kinase 4), 유전자 등록번호(Genebank) AJ627032(NIPBL, Nipped-B homolog(Drosophila)), 유전자 등록번호(Genebank) AL575067(NUDC, Nuclear distribution gene C homolog(A. nidulans)), 유전자 등록번호(Genebank) NM_003884(PCAF, P300/CBP-associated factor), 유전자 등록번호(Genebank) AL833922(PAPD5, PAP associated domain containing 5), 유전자 등록번호(Genebank) NM_018492(PBK, PDZ binding kinase), 유전자 등록번호(Genebank) NM_016205(PDGFC, Platelet derived growth factor C), 유전자 등록번호(Genebank) NM_000430(PAFAH1B1, Platelet-activating factor acetylhydrolase, isoform Ib, alpha subunit 45kDa), 유전자 등록번호(Genebank) NM_006259(PRKG2, Protein kinase, cGMP-dependent, type II), 유전자 등록번호(Genebank) NM_002709(PPP1CB, Protein phosphatase 1, catalytic subunit, beta isoform), 유전자 등록번호(Genebank) NM_003463(PTP4A1, Protein tyrosine phosphatase type IVA, member 1), 유전자 등록번호(Genebank) BX647606(PTMA, Prothymosin, alpha(gene sequence 28)), 유전자 등록번호(Genebank) BC068483(RINT-1, Rad50-interacting protein 1), 유전자 등록번호(Genebank) NM_006325(RAN, RAN, member RAS oncogene family), 유전자 등록번호(Genebank) NM_213590(RFP2, Ret finger protein 2), 유전자 등록번호(Genebank) NM_006910(RBBP6, Retinoblastoma binding protein 6), 유전자 등록번호(Genebank) BC060806(RECK, Reversion-inducing-cysteine-rich protein with kazal motifs), 유전자 등록번호(Genebank) BX648668(RECK, Reversion-inducing-cysteine-rich protein with kazal motifs), 유전자 등록번호(Genebank) AB208875(SEPT10, Septin 10), 유전자 등록번호(Genebank) AB209677(SEPT7, Septin 7), 유전자 등록번호(Genebank) BX649128(SESN3, Sestrin 3), 유전자 등록번호(Genebank) XM_497098(LOC441488, Similar to Transcription factor Dp-1(E2F dimerization partner 1)(DRTF1-polypeptide-1)(DRTF1)), 유전자 등록번호(Genebank) AK131071(SLC31A2, Solute carrier family 31(copper transporters), member 2), 유전자 등록번호(Genebank) NM_006930(SKP1A, S-phase kinase-associated protein 1A(p19A)), 유전자 등록번호(Genebank) NM_006542(SPHAR, S-phase response(cyclin-related)), 유전자 등록번호(Genebank) BX647885(STMN1, Stathmin 1/oncoprotein 18), 유전자 등록번호(Genebank) NM_014574(STRN3, Striatin, calmodulin binding protein 3), 유전자 등록번호(Genebank) NM_003176(SYCP1, Synaptonemal complex protein 1), 유전자 등록번호(Genebank) BM674777(TARDBP, TAR DNA binding protein), 유전자 등록번호(Genebank) NM_007375(TARDBP, TAR DNA binding protein), 유전자 등록번호(Genebank) NM_006701(TXNL4A, Thioredoxin-like 4A), 유전자 등록번호(Genebank) NM_030756(TCF7L2, Transcription factor 7-like 2(T-cell specific, HMG-box)), 유전자 등록번호(Genebank) NM_003318(TTK, TTK protein kinase), 유전자 등록번호(Genebank) NM_000368(TSC1, Tuberous sclerosis 1), 유전자 등록번호(Genebank) NM_006826(YWHAQ, Tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, theta polypeptide), 유전자 등록번호(Genebank) NM_001032410(USP16, Ubiquitin specific peptidase 16), 유전자 등록번호(Genebank) AK095164(KRAS2, V-Ki-ras2 Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog).","류재천|김연정|전희경","C12N-015/10,C12N-015/12,C12Q-001/68","KR20090090083A","2009.08.25",null,"KR100968762B1, KR20090090083A","1 하기 모든 유전자의 핵산서열의 전부 또는 그의 상보가닥 분자가 집적된 나프탈렌에 대한 세포주기조절 관련 유전자 발현 여부 확인용 DNA 마이크로어레이 칩: 유전자 등록번호(Genebank) CR606241(ACTG1, Actin, gamma 1), 유전자 등록번호(Genebank) NM_012127(CIZ1, CDKN1A interacting zinc finger protein 1), 유전자 등록번호(Genebank) AK057576(CHFR, Checkpoint with forkhead and ring finger domains), 유전자 등록번호(Genebank) NM_005255(GAK, Cyclin G associated kinase), 유전자 등록번호(Genebank) NM_078487(CDKN2B, Cyclin-dependent kinase inhibitor 2B(p15, inhibits CDK4)), 유전자 등록번호(Genebank) NM_001007271(DUSP13, Dual specificity phosphatase 13), 유전자 등록번호(Genebank) AK094316(MAD2L2, MAD2 mitotic arrest deficient-like 2(yeast)), 유전자 등록번호(Genebank) NM_002595(PCTK2, PCTAIRE protein kinase 2), 유전자 등록번호(Genebank) NM_000430(PAFAH1B1, Platelet-activating factor acetylhydrolase, isoform b, alpha subunit 45kDa), 유전자 등록번호(Genebank) X06374(PDGFA, Platelet-derived growth factor alpha polypeptide), 유전자 등록번호(Genebank) NM_001722(POLR3D, Polymerase(RNA) III(DNA directed) polypeptide D, 44kDa), 유전자 등록번호(Genebank) NM_002808(PSMD2, Proteasome(prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 2), 유전자 등록번호(Genebank) BC038504(SNF1LK, SNF1-like kinase), 유전자 등록번호(Genebank) BC023552(SFN, Stratifin), 유전자 등록번호(Genebank) NM_000548(TSC2, Tuberous sclerosis 2), 유전자 등록번호(Genebank) AK223618(ZBTB17, Zinc finger and BTB domain containing 17), 유전자 등록번호(Genebank) NM_019001(XRN1, 5'-3' exoribonuclease 1), 유전자 등록번호(Genebank) BC016344(ACPP, Acid phosphatase, prostate), 유전자 등록번호(Genebank) BM921310(ANAPC10, Anaphase promoting complex subunit 10), 유전자 등록번호(Genebank) NM_153186(ANKRD15, Ankyrin repeat domain 15), 유전자 등록번호(Genebank) AY367065(ASPM, Asp(abnormal spindle)-like, microcephaly associated(Drosophila)), 유전자 등록번호(Genebank) NM_004071(CLK1, CDC-like kinase 1), 유전자 등록번호(Genebank) CR933728(CDC2 Cell division cycle 2, G1 to S and G2 to M), 유전자 등록번호(Genebank) NM_044472(CDC42, Cell division cycle 42(GTP binding protein, 25kDa)), 유전자 등록번호(Genebank) NM_004365(CETN3, Centrin, EF-hand protein, 3(CDC31 homolog, yeast)), 유전자 등록번호(Genebank) NM_016343(CENPF, Centromere protein F, 350/400ka(mitosin)), 유전자 등록번호(Genebank) BC050310(C10orf9, Chromosome 10 open reading frame 9), 유전자 등록번호(Genebank) NM_016446(C9orf127, Chromosome 9 open reading frame 127), 유전자 등록번호(Genebank) AY257469(CIT, Citron(rho-interacting, serine/threonine kinase 21)), 유전자 등록번호(Genebank) NM_001761(CCNF, Cyclin F), 유전자 등록번호(Genebank) NM_004354(CCNG2, Cyclin G2), 유전자 등록번호(Genebank) NM_004064(CDKN1B, Cyclin-dependent kinase inhibitor 1B(p27, Kip1)), 유전자 등록번호(Genebank) NM_007068(DMC1, DMC1 dosage suppressor of mck1 homolog, meiosis-specific homologous recombination(yeast)), 유전자 등록번호(Genebank) AK025142(BPA, dystonin), 유전자 등록번호(Genebank) NM_001950(E2F4, E2F transcription factor 4, p107/p130-binding), 유전자 등록번호(Genebank) NM_019063(EML4, Echinoderm microtubule associated protein like 4), 유전자 등록번호(Genebank) AJ245671(EGFL6, EGF-like-domain, multiple 6),전자 등록번호(Genebank) NM_004450(ERH, Enhancer of rudimentary homolog(Drosophila)), 유전자 등록번호(Genebank) AL832041(ESCO1, Establishment of cohesion 1 homolog 1(S. cerevisiae)), 유전자 등록번호(Genebank) AL832666(ESCO2, Establishment of cohesion 1 homolog 2(S. cerevisiae)), 유전자 등록번호(Genebank) AK126048(FLJ44060, FLJ44060 protein), 유전자 등록번호(Genebank) BI494022(GRLF1, Glucocorticoid receptor DNA binding factor 1), 유전자 등록번호(Genebank) NM_000189(HK2, Hexokinase 2), 유전자 등록번호(Genebank) NM_014707(HDAC9, Histone deacetylase 9), 유전자 등록번호(Genebank) BC067253(FLJ40432, Hypothetical protein FLJ40432), 유전자 등록번호(Genebank) AL834276(MGC3207, Hypothetical protein MGC3207), 유전자 등록번호(Genebank) NM_006101(KNTC2, Kinetochore associated 2), 유전자 등록번호(Genebank) NM_014751(MTSS1, Metastasis suppressor 1), 유전자 등록번호(Genebank) BC040410(MAPRE1, Microtubule-associated protein, RP/EB family, member 1), 유전자 등록번호(Genebank) AB033337(MPHOSPH1, M-phase phosphoprotein 1), 유전자 등록번호(Genebank) L20321(NEK4, NIMA(never in mitosis gene a)-related kinase 4), 유전자 등록번호(Genebank) AJ627032(NIPBL, Nipped-B homolog(Drosophila)), 유전자 등록번호(Genebank) AL575067(NUDC, Nuclear distribution gene C homolog(A. nidulans)), 유전자 등록번호(Genebank) NM_003884(PCAF, P300/CBP-associated factor), 유전자 등록번호(Genebank) AL833922(PAPD5, PAP associated domain containing 5), 유전자 등록번호(Genebank) NM_018492(PBK, PDZ binding kinase), 유전자 등록번호(Genebank) NM_016205(PDGFC, Platelet derived growth factor C), 유전자 등록번호(Genebank) NM_000430(PAFAH1B1, Platelet-activating factor acetylhydrolase, isoform Ib, alpha subunit 45kDa), 유전자 등록번호(Genebank) NM_006259(PRKG2, Protein kinase, cGMP-dependent, type II), 유전자 등록번호(Genebank) NM_002709(PPP1CB, Protein phosphatase 1, catalytic subunit, beta isoform), 유전자 등록번호(Genebank) NM_003463(PTP4A1, Protein tyrosine phosphatase type IVA, member 1), 유전자 등록번호(Genebank) BX647606(PTMA, Prothymosin, alpha(gene sequence 28)), 유전자 등록번호(Genebank) BC068483(RINT-1, Rad50-interacting protein 1), 유전자 등록번호(Genebank) NM_006325(RAN, RAN, member RAS oncogene family), 유전자 등록번호(Genebank) NM_213590(RFP2, Ret finger protein 2), 유전자 등록번호(Genebank) NM_006910(RBBP6, Retinoblastoma binding protein 6), 유전자 등록번호(Genebank) BC060806(RECK, Reversion-inducing-cysteine-rich protein with kazal motifs), 유전자 등록번호(Genebank) BX648668(RECK, Reversion-inducing-cysteine-rich protein with kazal motifs), 유전자 등록번호(Genebank) AB208875(SEPT10, Septin 10), 유전자 등록번호(Genebank) AB209677(SEPT7, Septin 7), 유전자 등록번호(Genebank) BX649128(SESN3, Sestrin 3), 유전자 등록번호(Genebank) XM_497098(LOC441488, Similar to Transcription factor Dp-1(E2F dimerization partner 1)(DRTF1-polypeptide-1)(DRTF1)), 유전자 등록번호(Genebank) AK131071(SLC31A2, Solute carrier family 31(copper transporters), member 2), 유전자 등록번호(Genebank) NM_006930(SKP1A, S-phase kinase-associated protein 1A(p19A)), 유전자 등록번호(Genebank) NM_006542(SPHAR, S-phase response(cyclin-related)), 유전자 등록번호(Genebank) BX647885(STMN1, Stathmin 1/oncoprotein 18), 유전자 등록번호(Genebank) NM_014574(STRN3, Striatin, calmodulin binding protein 3), 유전자 등록번호(Genebank) NM_003176(SYCP1, Synaptonemal complex protein 1), 유전자 등록번호(Genebank) BM674777(TARDBP, TAR DNA binding protein), 유전자 등록번호(Genebank) NM_007375(TARDBP, TAR DNA binding protein), 유전자 등록번호(Genebank) NM_006701(TXNL4A, Thioredoxin-like 4A), 유전자 등록번호(Genebank) NM_030756(TCF7L2, Transcription factor 7-like 2(T-cell specific, HMG-box)), 유전자 등록번호(Genebank) NM_003318(TTK, TTK protein kinase), 유전자 등록번호(Genebank) NM_000368(TSC1, Tuberous sclerosis 1), 유전자 등록번호(Genebank) NM_006826(YWHAQ, Tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, theta polypeptide), 유전자 등록번호(Genebank) NM_001032410(USP16, Ubiquitin specific peptidase 16), 유전자 등록번호(Genebank) AK095164(KRAS2, V-Ki-ras2 Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog). 2<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 3<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 4<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 5 1) 실험군인 피검체 유래 인간 체세포와 대조군 체세포에서 RNA를 분리하는 단계; 2) 단계 1)의 실험군 및 대조군의 RNA를 cDNA로 합성하면서 실험군과 대조군을 각기 다른 형광물질로 표지하는 단계; 3) 단계 2)의 각기 다른 형광물질로 표지된 cDNA를 제 1항의 DNA 마이크로어레이칩과 혼성화시키는 단계; 4) 반응한 DNA 마이크로어레이칩을 분석하는 단계; 및 5) 분석한 데이터에서 제 1항의 DNA 마이크로어레이칩에 집적된 유전자의 발현 정도를 대조군과 비교하여 확인하는 단계를 포함하는 나프탈렌에 대한 세포주기 조절 관련 유전자 발현 여부를 확인하는 방법. 6 제 5항에 있어서, 단계 1)의 체세포는 인간 간 세포 또는 인간 간암 세포인 것을 특징으로 하는 나프탈렌에 대한 세포주기 조절 관련 유전자 발현 여부를 확인하는 방법. 7 제 6항에 있어서, 상기 인간 간암 세포는 HepG2인 것을 특징으로 하는 나프탈렌에 대한 세포주기 조절 관련 유전자 발현 여부를 확인하는 방법. 8 제 5항에 있어서, 단계 2)의 형광물질은 Cy3, Cy5, FITC(poly L-lysine-fluorescein isothiocyanate), RITC(rhodamine-B-isothiocyanate) 및 로다민(rhodamine)으로 이루어진 군으로부터 선택하여 사용하는 것을 나프탈렌에 대한 세포주기 조절 관련 유전자 발현 여부를 확인하는 방법. 9<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 10<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 11<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 12 제 1항의 DNA 마이크로어레이 칩을 포함하는 것을 특징으로 하는 나프탈렌에 대한 세포주기 조절 관련 유전자 발현 여부 확인용 키트. 13 제 12항에 있어서, 인간 간 세포 또는 인간 간암 세포를 추가적으로 포함하는 것을 특징으로 하는 나프탈렌에 대한 세포주기 조절 관련 유전자 발현 여부 확인용 키트. 14<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 15<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus>","2028.02.20"]
["K04194","-","의약","하엽 추출물을 주성분으로 하는 탄수화물 및 지방 흡수억제 활성을 가지는 생약 조성물과 이의 제조 방법",null,"원문이미지","KR","2007-0086301","2007.08.27","10-0947278","2010.03.05","본 발명은 하엽을 주성분으로 하고, 의이인 및 함초를 부성분으로 하는 10 여종 천연물의 알코올 추출 조성물에 관한 것으로 비만 및 기타 비만 관련 질환 치료 활성과 억제 활성을 가지는 경구용 제제와 그 제조 방법 및 상기 조성물을 포함한 비만 치료제에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 하엽, 생강, 계지의 알코올 추출물과, 의이인, 함초 등의 알코올 추출물과 식이 섬유 등으로 구성되어, 비만 및 비만 관련 질환 치료에 사용되는 경구용 제제에 주재료로 사용됨을 특징으로 하는 비만 및 비만 관련 질환 치료 치료 활성을 가지는 조성물과; 상기 조성물의 성분들을 제조하는 방법 및 비만 및 비만 관련 질환 치료 활성을 가지는 조성물을 이용한 비만 치료제가 제공된다.","1 하엽 140 ~ 180 중량부, 계지 30 ~ 50 중량부, 생강 20 ~ 40 중량부, 의이인 80 ~ 100 중량부, 적하수오 30 ~ 50 중량부, 적소두 20 ~ 40 중량부, 함초 20 ~ 30 중량부, 건율 15 ~ 25 중량부, 면실자 10 ~ 30 중량부, 나복자 30 ~ 50 중량부, 창출 30 ~ 40 중량부, 백출 15 ~ 25 중량부, 건강 1 ~ 7 중량부, 산사 30 ~ 40 중량부 및 감초 15 ~ 25 중량부를 에탄올 수용액으로 추출한 추출물로 이루어진 비만 억제 및 비만 치료용 조성물.","조정혁|김성규","A61K-036/62,A61K-036/8994,A61K-036/54,A61P-003/04","KR20090021644A","2009.03.04",null,"KR100947278B1, KR20090021644A","1 하엽 140 ~ 180 중량부, 계지 30 ~ 50 중량부, 생강 20 ~ 40 중량부, 의이인 80 ~ 100 중량부, 적하수오 30 ~ 50 중량부, 적소두 20 ~ 40 중량부, 함초 20 ~ 30 중량부, 건율 15 ~ 25 중량부, 면실자 10 ~ 30 중량부, 나복자 30 ~ 50 중량부, 창출 30 ~ 40 중량부, 백출 15 ~ 25 중량부, 건강 1 ~ 7 중량부, 산사 30 ~ 40 중량부 및 감초 15 ~ 25 중량부를 에탄올 수용액으로 추출한 추출물로 이루어진 비만 억제 및 비만 치료용 조성물. 2 제1항에 있어서, 식이섬유를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 비만 억제 및 비만 치료용 조성물. 3 제1항에 있어서, 가르시니아 캄보지아를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 비만 억제 및 비만 치료용 조성물. 4 하엽, 계지 및 생강을 혼합한 후 혼합된 총 중량의 8배 내지 16배의 5% 내지 30 % 중량의 에탄올 수용액과 혼합하여 10분 내지 40분 동안 가열 환류시키고, 혼합 용액을 상온까지 식힌 후 고형분을 여과하고, 남은 모액의 에탄올 수용액을 감압 증류하여 제1추출물을 제조하는 단계; 의이인, 적하수오, 적소두, 건율, 면실자, 나복자, 창출, 백출, 건강, 산사, 감초, 함초를 혼합한 후 혼합된 총 중량의 2배 내지 8배의 50% 내지 90 % 중량의 에탄올 수용액과 혼합하여 2시간 내지 8시간 동안 가열 환류시키고, 혼합 용액을 상온까지 식힌 후 고형분을 여과하고, 남은 모액의 에탄올 수용액을 감압 증류하여 제2추출물을 제조하는 단계; 상기 제1추출물과 제2추출물을 혼합하는 단계로 이루어지는 비만 억제 및 비만 치료용 조성물 제조방법. 5 제4항에 있어서, 상기 여과한 고형분을 각각 에탄올 수용액으로 가열 환류한 후 여과하여 제1추출물과 제2추출물에 각각 혼합하는 단계를 더 포함하는 비만 억제 및 비만 치료용 조성물 제조방법. 6 제4항에 의해 제조된 탄수화물 흡수 억제용 조성물을 가열농축, 분무건조, 동결건조 또는 진공건조하여 캡슐, 타블렛, 절편 또는 정과의 형태로 제조하는 것을 특징으로 하는 비만 억제 및 비만 치료용 조성물 제조방법. 7 유효성분으로 제1항에 의한 비만 억제 및 비만 치료용 조성물을 포함하는 경구용 비만 억제제 또는 비만 치료제. 8 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 조성물은 α-아밀라제 활성을 저해하는 것이 특징인 비만 억제 및 비만 치료용 조성물.","2027.08.27"]
["K04121","F02684","에너지","초극세 탄소 섬유에 축적한 금속산화물로 이루어진슈퍼커패시터용 전극 및 그 제조 방법",null,"원문이미지","KR","2007-0037096","2007.04.16","10-0894481","2009.04.15","본 발명은 슈퍼커패시터용 전극 및 그 제조 방법에 관한 것으로서, 본 발명의 슈퍼커패시터용 전극은 집전체와, 이 집전체 위에 형성되며 비표면적이 적어도 200 ㎡/g(BET)이고 d002가 0.36 ㎚ 이하인 초극세 탄소 섬유를 포함하여 이루어진 탄소 기판과, 이 탄소 기판 위에 형성된 금속산화물 박막을 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 의해 제조된 슈퍼커패시터용 전극은 초극세 탄소 섬유의 높은 비표면적과 우수한 전기 전도도로 인해 고속의 충·방전에서도 높은 비용량을 유지할 수 있다.","1 집전체와, 상기 집전체 위에 형성되며, 비표면적이 적어도 200 ㎡/g(BET)이고 d002가 0.36 ㎚ 이하인 1∼3000 ㎚의 직경을 갖는 초극세 탄소 섬유를 포함하여 이루어진 탄소 기판과, 상기 탄소 기판 위에 형성된 금속산화물 박막을 포함하는 것을 특징으로 하는 슈퍼커패시터용 전극.","김동영|조성무|장성연|안영락","H01G-009/042","KR20080093309A","2008.10.21",null,"CN101290835A, CN101290835B, JP2008270807A, JP5209360B2, KR100894481B1, KR20080093309A, US2008251971A1, US2012113565A1, US8120892B2","1 집전체와, 상기 집전체 위에 형성되며, 비표면적이 적어도 200 ㎡/g(BET)이고 d002가 0.36 ㎚ 이하인 1∼3000 ㎚의 직경을 갖는 초극세 탄소 섬유를 포함하여 이루어진 탄소 기판과, 상기 탄소 기판 위에 형성된 금속산화물 박막을 포함하는 것을 특징으로 하는 슈퍼커패시터용 전극. 2 제1항에 있어서, 상기 탄소 기판은 전기 방사된 상기 초극세 탄소 섬유로 이루어진 탄소 매트로서 바인더에 의해 상기 집전체에 부착된 것을 특징으로 하는 슈퍼커패시터용 전극. 3 제1항에 있어서, 상기 탄소 기판은 전기 방사 후 분쇄된 초극세 탄소 섬유와 바인더의 혼합물로서 상기 집전체에 코팅된 것을 특징으로 하는 슈퍼커패시터용 전극. 4 제1항에 있어서, 상기 초극세 탄소 섬유의 표면에 탄소나노튜브 또는 탄소나노섬유가 솜털 형상으로 성장한 것을 특징으로 하는 슈퍼커패시터용 전극. 5<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 6 제1항에 있어서, 상기 탄소 기판의 두께는 1∼30 ㎛인 것을 특징으로 하는 슈퍼커패시터용 전극. 7 제1항에 있어서, 상기 집전체는 티타늄, 팔라듐, 백금, 스테인리스 스틸, 탄탈륨 및 이들의 합금들로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나로 이루어진 것을 특징으로 하는 슈퍼커패시터용 전극. 8 제1항에 있어서, 상기 금속산화물 박막은 산화루테늄, 산화망간, 산화니켈, 산화바나듐, 산화코발트, 산화텅스텐, 산화이리듐, 산화루비듐으로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나로 이루어진 것을 특징으로 하는 슈퍼커패시터용 전극. 9 (가) 탄소 섬유의 전구체 고분자를 함유하는 용융체 또는 용액을 전기 방사하여 얻은 초극세 고분자 섬유를 탄화시켜 초극세 탄소 섬유를 형성하는 단계와, (나) 집전체 위에 상기 초극세 탄소 섬유로 이루어진 매트형 탄소 기판을 바인더를 이용하여 부착하는 단계와, (다) 상기 탄소 기판 위에 금속산화물 박막을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 슈퍼커패시터용 전극의 제조 방법. 10 (가) 탄소 섬유의 전구체 고분자를 함유하는 용융체 또는 용액을 전기 방사하여 얻은 초극세 고분자 섬유를 탄화시켜 초극세 탄소 섬유를 형성하는 단계와, (나) 상기 초극세 탄소 섬유를 분쇄하여 바인더와 혼합하여 혼합 용액을 제조하고, 이 혼합 용액을 집전체 위에 코팅하여 탄소 기판을 형성하는 단계와, (다) 상기 탄소 기판 위에 금속산화물 박막을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 슈퍼커패시터용 전극의 제조 방법. 11 제10항에 있어서, 상기 바인더는 폴리우레탄 및 폴리에테르우레탄을 포함하는 폴리우레탄 공중합체, 셀룰로오스 아세테이트, 셀룰로오스 아세테이트 부틸레이트, 셀룰로오스 아세테이트 프로피오네이트 등 셀룰로오스 유도체, 폴리메틸메스아크릴레이트(PMMA), 폴리메틸아크릴레이트(PMA), 폴리아크릴 공중합체, 폴리비닐아세테이트 및 폴리비닐아세테이트 공중합체, 폴리비닐알콜(PVA), 폴리퍼퓨릴알콜(PPFA), 폴리스틸렌 및 폴리스틸렌 공중합체, 폴리에틸렌옥사이드(PEO), 폴리프로필렌옥사이드(PPO) 및 폴리에틸렌옥사이드 공중합체, 폴리프로필렌옥사이드 공중합체, 폴리카보네이트(PC), 폴리비닐클로라이드(PVC), 폴리카프로락톤, 폴리비닐피롤리돈 (PVP), 폴리비닐풀루오라이드, 폴리비닐리덴풀루오라이드 및 이들의 공중합체, 폴리아마이드로 이루어진 군에서 선택된 적어도 어느 하나인 것을 특징으로 하는 슈퍼커패시터용 전극의 제조 방법. 12 제10항에 있어서, 상기 (나) 단계에서의 상기 혼합 용액은 도전재를 더 함유하는 것을 특징으로 하는 슈퍼커패시터용 전극의 제조 방법. 13 제10항에 있어서, 상기 (나) 단계에서 상기 탄소 기판은 닥터 블레이드법 또는 정전 스프레이법을 이용하여 형성하는 것을 특징으로 하는 슈퍼커패시터용 전극의 제조 방법. 14 제9항 또는 제10항에 있어서, 상기 (다) 단계에서 상기 금속산화물 박막은 일정 전류법 또는 순환전위 전류법을 이용하여 상기 탄소 기판 위에 증착하는 것을 특징으로 하는 슈퍼커패시터용 전극의 제조 방법. 15 제9항 또는 제10항에 있어서, 상기 (다) 단계 후 상기 금속산화물 박막을 열처리하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 슈퍼커패시터용 전극의 제조 방법. 16 제9항 또는 제10항에 있어서, 상기 (가) 단계에서 상기 전기 방사 후 상기 탄화 전에 300℃ 이하의 온도에서 열처리하는 공정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 슈퍼커패시터용 전극의 제조 방법. 17 제9항 또는 제10항에 있어서, 상기 (가) 단계에서 탄화된 초극세 탄소 섬유를 산화성 분위기하에서 활성화하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 슈퍼커패시터용 전극의 제조 방법. 18 제9항 또는 제10항에 있어서, 상기 초극세 탄소 섬유의 비표면적은 적어도 200 ㎡/g(BET)이고, d002는 0.36 ㎚ 이하인 것을 특징으로 하는 슈퍼커패시터용 전극의 제조 방법. 19 제9항 또는 제10항에 있어서, 상기 탄소 섬유의 전구체 고분자는, 1) 석유 피치 또는 석탄 피치, 2) 폴리아크릴로니트릴 (Polyacrylonitrile) 또는 폴리아크릴로니트릴 공중합체, 3) 셀룰로오스 또는 셀룰로오스 유도체, 4) 할로겐화 고분자 (halogenated polymers) 중 적어도 어느 하나이고, 상기 할로겐화 고분자는 ① 폴리비닐리덴 플루오라이드 [Poly(vinylidene fluoride)], 폴리(비닐리덴플루오라이드-코-헥사플루오로프로필렌) [Poly(vinylidenefluoride- co-hexafluoropropylene)], 폴리(비닐리덴플루오라이드-코-테트라플루오로에틸렌) [Poly(vinylidenefluoride-co-tetrafluoro ethylene)], 폴리(비닐리덴플루오라이드-코-트리플루오로에틸렌) [Poly(vinylidene fluoride-co-trifluoroethylene)], 퍼풀루오로폴리 (Perfluoropolymers)를 포함하는 불소고분자 단독중합체와 공중합체와, ② 폴리비닐클로라이드 [Poly(vinyl chloride)], 폴리비닐리덴클로라이드 [Poly(vinylidene chloride)], 폴리(비닐리덴클로라이드-코-비닐클로라이드) [Poly(vinylidenechloride-co-vinylchloride)], 사란고분자(saran polymers)를 포함하는 할로겐화 단량체의 단독중합체 및 공중합체와, ③ 이들의 혼합물인 것을 특징으로 하는 슈퍼커패시터용 전극의 제조 방법. 20 제9항 또는 제10항에 있어서, 상기 전기 방사는 멜트 브로운 (melt-blown) 또는 정전 블로운 (electrostatic blown) 방법을 포함하는 것을 특징으로 하는 슈퍼커패시터용 전극의 제조 방법. 21 제9항 또는 제10항에 있어서, 상기 (가) 단계에서 상기 초극세 탄소 섬유는 진공 또는 불활성 분위기하에서 흑연화 반응을 수반하는 탄화 과정을 통해 제조하는 것을 특징으로 하는 슈퍼커패시터용 전극의 제조 방법. 22 제9항 또는 제10항에 있어서, 상기 (가) 단계에서 상기 초극세 탄소 섬유는 탄소수 10개 이하의 저분자량의 탄화수소화합물 가스 분위기하에서 제조하는 것을 특징으로 하는 슈퍼커패시터용 전극의 제조 방법. 23 제9항 또는 제10항에 있어서, 상기 (가) 단계에서 상기 탄소 섬유의 전구체 고분자를 함유하는 용융체 또는 용액은 흑연화 반응 촉매를 함유하는 것을 특징으로 하는 슈퍼커패시터용 전극의 제조 방법. 24 제23항에 있어서, 상기 흑연화 반응 촉매는, 1) Pt, Ru, Cu, Fe, Ni, Co, Pd, W, Ir, Rh, Sr, Ce, Pr, Nd, Sm, Re 등을 포함하는 전이금속과 이들의 혼합, 2) Mg, B, Al을 포함하는 비전이금속, 3) Mg과 상기 전이금속의 혼합으로 이루어진 군에서 선택된 적어도 어느 하나의 금속 나노 입자이거나, 혹은 상기 탄화 과정에서 금속 나노 입자를 형성할 수 있는 금속 전구체로서 1) CuCl2, CoCl2, OsCl3, CrCl2, VCl3, TaCl2, TiCl4, (NH3)6RuCl3, ZrCl4, HfCl4, MnCl2, ZnCl2, FeCl3, NiCl2, PdCl2, MgCl2 등을 포함하는 금속염화물, 2) Pd(NO3)2, (NH3)4Pt(NO3)2, Fe(NO3)3, Ni(NO3)2, Mg(NO3)2 등과 같은 금속질산화물, 3) Iron acetylacetonate, ferrocene, Pd-trioctylphosphine, Ni(cyclooctadiene)2 등의 유기금속화합물로 이루어진 군에서 선택된 적어도 어느 하나의 금속화합물인 것을 특징으로 하는 슈퍼커패시터용 전극의 제조 방법. 25 제9항 또는 제10항에 있어서, 상기 (가) 단계에서 상기 탄소 섬유의 전구체 고분자를 함유하는 용융체 또는 용액은 균일하게 분산된 카본블랙 또는 탄소나노튜브를 함유하는 것을 특징으로 하는 슈퍼커패시터용 전극의 제조 방법.","2027.04.16"]
["K03398","-","기계","다중 채널 형식의 마이크로플루이딕 칩을 이용한계면동전기적 마이크로 전지",null,"원문이미지","KR","2004-0104941","2004.12.13","10-0763568","2007.09.27","본 발명은, 미세채널로 전해질 용액이 흐를때 헬름홀츠-스몰루초스키(Helmholtz-Smoluchowski)의 계면동전기(electrokinetic) 원리에 의해 발생하는 흐름전위(streaming potential) 현상을 기본으로 한, 에너지원으로서 적용가능한 새로운 개념의 마이크로 전지(micro power cell)에 관한 것이다.이 시스템의 핵심인 흐름전위 셀(streaming potential cell)은 미세기전시스템(micro-electromechanical system: MEMS) 공정과 미세가공(microfabrication) 기술로 제작된 polydimethylsiloxane (PDMS) 마이크로플루이딕 칩(microfluidic-chip)으로 구성되므로 전지의 극소형화를 실현할 수 있다. 100개의 단일 채널이 일정한 간격의 병렬로 평행하게 정렬된 다중 채널(multi-channel) 형식으로 설계된 특징을 갖고 있는 칩은 유체의 유입구 및 유출구, 분배부(distributor) 및 취합부(collector), 그리고 전극 삽입부 등 최적의 기하학적 구조를 갖고 있다.","3 유체가 주입되는 유입구, 상기 유입구와 다중 미세채널 사이에 배치되며, 상기 유입구를 통하여 주입된 유체를 상기 다중 미세채널로 흐르게 하는 분배부; 각각의 미세채널이 서로 병렬적으로 배치되며, 상기 유체가 미세채널을 관통할 때 상기 유체의 흐름전위에 의하여 각 미세채널의 입구측 말단과 출구측 말단 사이에 전위차가 발생되는 다중 미세채널, 상기 다중 미세채널을 통하여 흘러나온 유체를 취합하는 취합부, 상기 취합부의 유체를 배출하는 유출구, 및 상기 분배부와 상기 취합부에 각각 배치되며, 상기 미세채널 양단의 전위차를 외부에서 이용할 수 있도록 외부와 전기적으로 연결시킬 수 있는 한쌍의 전극을 포함하되, 상기 유입구는 상기 다중 미세채널 중 일측에 배치된 미세채널의 입구측에 위치하고, 상기 유출구는 상기 다중 미세채널 중 타측에 배치된 미세채널의 출구측에 위치하며, 상기 분배부의 폭방향 단면은 상기 유입구가 위치하는 측면에서 타측면으로 갈수록 단면적이 감소하고, 상기 취합부의 폭방향 단면도 상기 유출구가 위치하는 측면에서 타측면으로 갈수록 단면적이 감소하는 것을 특징으로 하는 마이크로플루이딕 칩.","전명석|최낙원","B81C-005/00,H01M-008/00,G01N-033/50","KR20060034610A","2006.04.24","2004-10-19 (US 10/969, 292)","DE102004062874A1, DE102004062874B4, KR100763568B1, KR20060034610A, US2006083661A1, US7674545B2","1<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 2<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 3 유체가 주입되는 유입구, 상기 유입구와 다중 미세채널 사이에 배치되며, 상기 유입구를 통하여 주입된 유체를 상기 다중 미세채널로 흐르게 하는 분배부; 각각의 미세채널이 서로 병렬적으로 배치되며, 상기 유체가 미세채널을 관통할 때 상기 유체의 흐름전위에 의하여 각 미세채널의 입구측 말단과 출구측 말단 사이에 전위차가 발생되는 다중 미세채널, 상기 다중 미세채널을 통하여 흘러나온 유체를 취합하는 취합부, 상기 취합부의 유체를 배출하는 유출구, 및 상기 분배부와 상기 취합부에 각각 배치되며, 상기 미세채널 양단의 전위차를 외부에서 이용할 수 있도록 외부와 전기적으로 연결시킬 수 있는 한쌍의 전극을 포함하되, 상기 유입구는 상기 다중 미세채널 중 일측에 배치된 미세채널의 입구측에 위치하고, 상기 유출구는 상기 다중 미세채널 중 타측에 배치된 미세채널의 출구측에 위치하며, 상기 분배부의 폭방향 단면은 상기 유입구가 위치하는 측면에서 타측면으로 갈수록 단면적이 감소하고, 상기 취합부의 폭방향 단면도 상기 유출구가 위치하는 측면에서 타측면으로 갈수록 단면적이 감소하는 것을 특징으로 하는 마이크로플루이딕 칩. 4<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 5 제 3 항에 있어서, 상기 미세채널의 폭은 20 내지 100㎛이고, 깊이는 50 내지 100㎛이며, 길이는 1mm 내지 3mm이고, 상기 미세채널 사이의 간격은 50 내지 200㎛이며, 상기 미세채널은 50 내지 150개 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 마이크로플루이딕 칩. 6 제 3 항에 있어서, 상기 마이크로플루이딕 칩은 상부기판 및 하부기판으로 구성되며, 상기 상부기판에는, 그 저면으로부터 소정 높이로 형성되어 상기 유체가 유동할 수 있는 분배부, 다중 미세채널, 및 취합부; 및 상기 분배부 및 상기 취합부와 각각 연결되는 유입구 및 유출구가 구비되어 있는 것을 특징으로 하는 마이크로플루이딕 칩. 7 제 6 항에 있어서, 상기 상부기판의 재질은 폴리디메틸실록산이고, 상기 하부기판의 재질은 유리인 것을 특징으로 하는 마이크로플루이딕 칩. 8 제 6 항에 있어서, 상기 상부기판에는, 상기 분배부에 배치되는 전극을 외부로 연장시키기 위한 홀; 및 상기 취합부에 배치되는 전극을 외부로 연장시키기 위한 홀이 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 마이크로플루이딕 칩. 9 제 3 항, 제 5 항, 제 6 항, 제 7 항 또는 제 8 항 중 어느 한 항에 따른 다중 채널 형식의 마이크로플루이딕 칩을 구비하며, 상기 미세채널을 흐르는 유체의 흐름전위에 의하여 전기에너지를 발생시키는 것을 특징으로 하는 계면동전기적 마이크로 전지. 10<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus>","2024.12.13"]
["K03380","F02557","기계","초소형 동력 발생장치",null,"원문이미지","KR","2004-0083604","2004.10.19","10-0644966","2006.11.03","본 발명은 내부에 연소기와 발전기가 일체로 설치되고, 고온 에어 포일 베어링으로 회전축을 지지하는 초소형 동력 발생장치에 관한 것이다. 하우징에는 복수의 에어 포일 베어링에 의해 지지되는 중공의 회전축이 설치되고, 회전축의 일단에는 공기를 흡입, 압축하기 위한 압축기 임펠러가 결합된다. 하우징 내에는 압축기 임펠러에 의해 압축된 공기와 연료를 연소하기 위한 연소실이 구비되고, 회전축의 타단에는 연소실로부터 배출되는 연소 배기가스에 의해 회전하는 터빈 휠이 결합된다. 회전축의 중간부에는 회전축이 결합되는 스러스트 칼라와 스러스트 칼라의 전후방에서 하우징내에 고정설치되고 표면에 탄성 포일이 구비되어 있는 한 쌍의 스러스트 디스크로 이루어지는 에어 포일 스러스트 베어링이 설치된다. 스러스트 칼라의 전후면에는 다수의 임펠러 형태의 실이 형성되고, 외주면에는 충동식 터빈 블레이드가 형성된다. 에어 포일 스러스트 베어링과 압축기 임펠러와의 사이에 발전기가 위치하고, 압축기 임펠러로부터 터빈 휠을 향해 이송되는 압축 공기 중 일부는 발전기로 바이패스되어 발전기를 냉각시키고, 다른 일부는 충동식 터빈 블레이드로 바이패스되어 회전축의 구동력을 증대시킨다.","1 하우징과; 상기 하우징을 관통하여 설치되는 중공의 회전축과; 상기 회전축의 일단에 결합되고 공기를 흡입하여 압축하기 위한 다수의 블레이드를 가지는 압축기 임펠러와; 상기 압축기 임펠러로부터 압축 공기를 공급받고, 연료와 압축 공기를 연소시키기 위하여 상기 하우징 내에 구비되는 연소실을 가지는 연소기와; 상기 회전축의 타단에 결합되고 상기 연소실로부터 배출되는 연소 배기가스에 의해 회전하는 다수의 블레이드를 가지는 터빈 휠과; 상기 압축기 임펠러와 상기 터빈 휠의 사이 중간 부분에서 중심부에 상기 회전축이 결합되고 외주면에 다수의 충동식 터빈 블레이드가 형성된 스러스트 칼라, 상기 스러스트 칼라의 전후면에 이격되어 구비되고 상기 스러스트 칼라와 대향하는 표면에 탄성 포일이 형성되어 있는 스러스트 디스크를 포함하는 고온 에어 포일 스러스트 베어링과; 상기 하우징의 내부에 고정설치되는 고정자와 상기 회전축에 결합되어 함께 회전하는 회전자로 구성된 발전기와; 상기 하우징의 내부에서 상기 압축기 임펠러와 상기 연소실 사이에 구비되어 상기 압축기 임펠러로부터 토출되는 압축 공기의 온도를 낮추기 위한 냉각기로 이루어지고, 상기 하우징에는 상기 냉각기를 통과하는 압축 공기 중 일부를 상기 발전기와 상기 고온 에어 포일 스러스트 베어링의 충동식 터빈 블레이드측으로 각각 바이패스시키기 위한 제 1분기로와 제 2분기로가 구비되어 있는 것을 특징으로 하는 초소형 동력 발생장치.","이용복|김승종|김창호|류근","F02C-003/00,F02C-007/12","KR20060034475A","2006.04.24",null,"EP1809875A1, EP1809875A4, EP1809875B1, JP2008517215A, JP4613208B2, KR100644966B1, KR20060034475A, US2008136190A1, US7521815B2, WO2006043734A1","1 하우징과; 상기 하우징을 관통하여 설치되는 중공의 회전축과; 상기 회전축의 일단에 결합되고 공기를 흡입하여 압축하기 위한 다수의 블레이드를 가지는 압축기 임펠러와; 상기 압축기 임펠러로부터 압축 공기를 공급받고, 연료와 압축 공기를 연소시키기 위하여 상기 하우징 내에 구비되는 연소실을 가지는 연소기와; 상기 회전축의 타단에 결합되고 상기 연소실로부터 배출되는 연소 배기가스에 의해 회전하는 다수의 블레이드를 가지는 터빈 휠과; 상기 압축기 임펠러와 상기 터빈 휠의 사이 중간 부분에서 중심부에 상기 회전축이 결합되고 외주면에 다수의 충동식 터빈 블레이드가 형성된 스러스트 칼라, 상기 스러스트 칼라의 전후면에 이격되어 구비되고 상기 스러스트 칼라와 대향하는 표면에 탄성 포일이 형성되어 있는 스러스트 디스크를 포함하는 고온 에어 포일 스러스트 베어링과; 상기 하우징의 내부에 고정설치되는 고정자와 상기 회전축에 결합되어 함께 회전하는 회전자로 구성된 발전기와; 상기 하우징의 내부에서 상기 압축기 임펠러와 상기 연소실 사이에 구비되어 상기 압축기 임펠러로부터 토출되는 압축 공기의 온도를 낮추기 위한 냉각기로 이루어지고, 상기 하우징에는 상기 냉각기를 통과하는 압축 공기 중 일부를 상기 발전기와 상기 고온 에어 포일 스러스트 베어링의 충동식 터빈 블레이드측으로 각각 바이패스시키기 위한 제 1분기로와 제 2분기로가 구비되어 있는 것을 특징으로 하는 초소형 동력 발생장치. 2 제 1항에 있어서, 상기 회전축, 압축기 임펠러 및 터빈 휠은 인코넬 재질로 이루어지는 것을 특징으로 하는 초소형 동력 발생장치. 3 제 1항에 있어서, 상기 회전축, 압축기 임펠러 및 터빈 휠은 실리콘 나이트라이드로 이루어지는 것을 특징으로 하는 초소형 동력 발생장치. 4 제 1항에 있어서, 상기 회전축의 외경은 5㎜ 내지 7㎜이고, 길이는 30㎜ 내지 35㎜이며, 상기 터빈 휠과 압축기 임펠러의 직경은 10㎜ 내지 15㎜인 것을 특징으로 하는 초소형 동력 발생장치. 5 제 1항에 있어서, 상기 연소실은 상기 고온 에어 포일 스러스트 베어링과 상기 터빈 휠과의 사이에 위치하고, 상기 발전기는 상기 고온 에어 포일 스러스트 베어링과 상기 압축기 임펠러와의 사이에 위치하는 것을 특징으로 하는 초소형 동력 발생장치. 6<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 7 제 1항에 있어서, 상기 스러스트 칼라와 상기 스러스트 디스크는 크롬 몰리브덴으로 코팅되는 것을 특징으로 하는 초소형 동력 발생장치. 8 제 1항에 있어서, 상기 스러스트 칼라의 전후면에 다수의 임펠러 형태의 실이 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 초소형 동력 발생장치. 9 제 1항에 있어서, 상기 제 1분기로에 압축 공기의 유동을 단속하기 위한 밸브가 설치되어 있는 것을 특징으로 하는 초소형 동력 발생장치. 10 제 1항에 있어서, 상기 고온 에어 포일 스러스트 베어링과 상기 터빈 휠과의 사이에 위치하는 상기 회전축을 지지하기 위한 제 1고온 에어 포일 저널 베어링과, 상기 고온 에어 포일 스러스트 베어링과 상기 압축기 임펠러와의 사이에 위치하는 상기 회전축을 지지하기 위한 제 2고온 에어 포일 저널 베어링을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 초소형 동력 발생장치. 11 제 10항에 있어서, 상기 제 1 및 제 2고온 에어 포일 저널 베어링은 상기 회전축을 둘러싸도록 원테형상의 단면을 가지는 프레임과, 상기 프레임의 내주면에 형성된 탄성 범프 포일과, 상기 탄성 범프 포일의 상부에 걸쳐 연장되는 탄성 탑 포일로 이루어지는 것을 특징으로 하는 초소형 동력 발생장치. 12 제 11항에 있어서, 상기 프레임은 폴리코트로 이루어지는 것을 특징으로 하는 초소형 동력 발생장치. 13 제 11항에 있어서, 상기 발전기의 회전자는 상기 회전축의 중공부 내로 압입되어 상기 회전축의 내주면에 밀착되며 N극과 S극이 교대로 배열되는 다수의 영구자석으로 이루어지고, 상기 발전기의 고정자는 상기 제 2고온 에어 포일 저널 베어링의 프레임의 외주에 배치되는 다수의 코어와, 상기 코어에 권선되는 다수의 코일부와, 상호 인접하는 상기 코일부 사이에 몰딩되고 상기 프레임을 지지하는 폴리코트부로 구성되는 것을 특징으로 하는 초소형 동력 발생장치.","2024.10.19"]
["K03617","-","반도체","스핀-궤도 결합 유도 자장을 이용한 스핀 트랜지스터",null,"원문이미지","KR","2005-0085717","2005.09.14","10-0619300","2006.08.25","온 오프 동작 마진이 크고 잡음이 적은 스핀 트랜지스터를 제공한다. 본 발명에 따른 스핀 트랜지스터는, 채널이 형성된 기판부와; 상기 기판부 상에 서로 이격되어 배치되고 자화 방향이 서로 동일한 강자성체인 소스 및 드레인과; 상기 기판부 상에 형성되어, 상기 채널을 통과하는 전자의 스핀 방향을 조절하는 게이트를 포함하고, 상기 소스 및 드레인의 자화 방향은 상기 채널의 길이 방향과 수직이다.","1 채널이 형성된 기판부와; 상기 기판부 상에 서로 이격되어 배치되고 자화 방향이 서로 동일한 강자성체인 소스 및 드레인과; 상기 기판부 상에 형성되어, 상기 채널을 통과하는 전자의 스핀 방향을 조절하는 게이트를 포함하고, 상기 소스 및 드레인의 자화 방향은 상기 채널의 길이 방향과 수직인 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터.","구현철|한석희|엄종화|장준연|이현정","H01L-021/335",null,null,null,"EP1764838A2, EP1764838A3, JP2007081359A, KR100619300B1, US2007059877A1, US7307299B2","1 채널이 형성된 기판부와; 상기 기판부 상에 서로 이격되어 배치되고 자화 방향이 서로 동일한 강자성체인 소스 및 드레인과; 상기 기판부 상에 형성되어, 상기 채널을 통과하는 전자의 스핀 방향을 조절하는 게이트를 포함하고, 상기 소스 및 드레인의 자화 방향은 상기 채널의 길이 방향과 수직인 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 2 제1항에 있어서, 상기 기판부의 채널은 2차원 전자 우물층으로 형성되는 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 3 제2항에 있어서, 상기 2차원 전자 우물층은 GaAs, InAs 및 InGaAs으로 이루어진 그룹으로부터 선택된 재료로 형성된 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 4 제1항에 있어서, 상기 소스와 드레인 중 적어도 하나는 강자성 금속으로 형성된 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 5 제4항에 있어서, 상기 강자성 금속은, Fe, Co, Ni, CoFe, NiFe 및 이들의 조합으로 이루어진 그룹으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 6 제1항에 있어서, 상기 소스와 드레인 중 적어도 하나는 강자성 반도체로 형성된 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 7 제6항에 있어서, 상기 강자성 반도체는 (Ga, Mn)As인 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 8 제1항에 있어서, 상기 기판부는, 도핑되지 않은 상부 및 하부 클래딩층과 그 사이에 개재된 InAs 2차원 전자 우물층을 포함하는 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 9 제8항에 있어서, 상기 상부 및 하부 클래딩층 각각은 InGaAs층과 InAlAs층의 2층 구조를 갖는 2중 클래딩층으로 이루어진 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 10 제8항에 있어서, 상기 기판부는, 상기 하부 클래딩층 아래에 형성된 InAlAs 전하 공급층을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 11 제8항에 있어서, 상기 기판부는, 상기 상부 클래딩층 상에 형성된 InAs 캡핑층을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 12 제1항에 있어서, 상기 기판부는 양측부가 제거된 리지 구조를 갖고, 상기 리지 구조에 의해 채널이 한정되는 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 13 제12항에 있어서, 상기 리지 구조의 양측부에는 평탄화를 위한 절연막이 형성된 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 14 제13항에 있어서, 상기 절연막은 SiO2 또는 TaO2로 형성된 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 15 제1항에 있어서, 온-오프 동작을 제어하기 위하여, 상기 게이트 전압의 부호로써 전자의 스핀을 스핀-궤도 결합 유도 자장과 평행 또는 반평행하게 조절하는 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 16 제15항에 있어서, 상기 유도 자장의 방향이 상기 소스로부터 주입된 전자의 스핀 방향과 동일할 경우, 상기 트랜지스터는 온 상태에 있고, 상기 유도 자장의 방향이 상기 소스로부터 주입된 전자의 스핀 방향과 반대일 경우, 상기 트랜지스터는 오프 상태에 있게 되는 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 17 제1항에 있어서, 상기 트랜지스터의 온-오프 동작을 제어하기 위하여, 오프 상태에서는 게이트 전압을 제거하여 랜덤한 스핀 전자가 흐르게 하고, 온 상태에서는 상기 소스로부터 주입된 전자의 스핀 정보가 유지되는 방향으로 게이트 전압을 가하는 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터.","2025.09.14"]
["K04524","-","에너지","수퍼커패시터용 전극 및 그 제조 방법과, 이를 이용한 수퍼커패시터",null,"원문이미지","KR","2008-0081683","2008.08.21","10-1025571","2011.03.22","본 발명은 비축전용량 및 전기전도도가 우수한 수퍼커패시터용 전극 및 그 제조 방법과, 이를 이용한 수퍼커패시터에 관한 것으로서, 집전체와; 상기 집전체의 적어도 일면에 형성되며, 금속산화물 나노입자를 포함하여 이루어진 나노섬유의 웹 구조를 갖는 다공성 금속산화물층을 포함하며, 상기 나노입자는, 비정질 구조를 갖거나, 혹은 비정질 구조 내에 나노결정질이 부분적으로 형성된 것을 특징으로 하는 수퍼커패시터용 전극을 제공한다.","5 (가) 집전체 상에, 금속산화물 전구체와 고분자를 혼합한 용액을 방사하여 금속산화물 전구체와 고분자가 혼합된 복합섬유의 웹을 제조하고; (나) 상기 복합섬유의 웹을 열 압착, 열 가압, 또는 제1 열처리하여, 상기 복합섬유 내 고분자를 부분 또는 전체 용융시키며; (다) 상기 (나) 단계를 거친 복합섬유의 웹을 제2 열처리하여 상기 복합섬유의 웹으로부터 상기 고분자를 제거함으로써 다공성 금속산화물층을 얻는 것을 특징으로 하고, 상기 열 압착 또는 열 가압은 사용된 고분자의 유리전이온도 이상의 온도에서 압력을 가함으로써 수행되는 것이고, 상기 제1 열처리는 상기 고분자의 유리전이온도 이상 200℃ 이하의 온도에서 수행하는 것이며, 상기 제2 열처리는 250∼400℃의 온도에서 수행하여, 금속산화물 나노섬유의 웹을 구성하는 나노입자가 비정질 구조를 갖도록 하거나, 혹은 비정질 구조와 나노결정질 구조가 혼합된 구조를 갖도록 하는 것이고, 상기 다공성 금속산화물층은, 집전체와, 상기 집전체의 적어도 일면에 형성되며, 금속산화물 나노입자를 포함하여 이루어진 나노섬유의 웹 구조를 갖는 다공성 금속산화물층을 포함하며, 상기 나노입자는, 비정질 구조를 갖거나, 혹은 비정질 구조 내에 나노결정질이 부분적으로 형성된 것을 특징으로 하는 수퍼커패시터용 전극의 제조 방법.","김일두|윤두영","H01G-009/058","KR20100023093A","2010.03.04",null,"KR101025571B1, KR20100023093A","1<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 2<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 3<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 4<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 5 (가) 집전체 상에, 금속산화물 전구체와 고분자를 혼합한 용액을 방사하여 금속산화물 전구체와 고분자가 혼합된 복합섬유의 웹을 제조하고; (나) 상기 복합섬유의 웹을 열 압착, 열 가압, 또는 제1 열처리하여, 상기 복합섬유 내 고분자를 부분 또는 전체 용융시키며; (다) 상기 (나) 단계를 거친 복합섬유의 웹을 제2 열처리하여 상기 복합섬유의 웹으로부터 상기 고분자를 제거함으로써 다공성 금속산화물층을 얻는 것을 특징으로 하고, 상기 열 압착 또는 열 가압은 사용된 고분자의 유리전이온도 이상의 온도에서 압력을 가함으로써 수행되는 것이고, 상기 제1 열처리는 상기 고분자의 유리전이온도 이상 200℃ 이하의 온도에서 수행하는 것이며, 상기 제2 열처리는 250∼400℃의 온도에서 수행하여, 금속산화물 나노섬유의 웹을 구성하는 나노입자가 비정질 구조를 갖도록 하거나, 혹은 비정질 구조와 나노결정질 구조가 혼합된 구조를 갖도록 하는 것이고, 상기 다공성 금속산화물층은, 집전체와, 상기 집전체의 적어도 일면에 형성되며, 금속산화물 나노입자를 포함하여 이루어진 나노섬유의 웹 구조를 갖는 다공성 금속산화물층을 포함하며, 상기 나노입자는, 비정질 구조를 갖거나, 혹은 비정질 구조 내에 나노결정질이 부분적으로 형성된 것을 특징으로 하는 수퍼커패시터용 전극의 제조 방법. 6 제5항에 있어서, 상기 금속산화물 전구체는 망간산화물 전구체이며, 이 망간산화물 전구체는 망간(Ⅲ) 아세틸아세토네이트 (Manganese Acetylacetonate, Mn(C5H7O2)3), 망간(Ⅱ) 아세틸아세토네이트 (Manganese Acetylacetonate, [CH3COCH=C(O)CH3]2Mn), 망간(Ⅲ) 아세테이트 하이드레이트 (Manganese acetate hydrate, Mn(CH3COO)3·xH2O), 망간(Ⅲ) 아세테이트 다이하이드레이트 (Manganese acetate dihydrate, Mn(CH3COO)3·2H2O), 망간(Ⅲ) 아세테이트 테트라하이드레이트 (Manganese acetate tetrahydrate, Mn(CH3COO)2·4H2O), 망간(Ⅱ) 나이트레이트 하이드레이트 (Manganese nitrate hydrate, Mn(NO3)2·xH2O), 망간(Ⅱ) 클로라이드 (Manganese chloride, MnCl2), 망간(Ⅱ) 클로라이드 하이드레이트 (Manganese chloride hydrate, MnCl2·xH2O), 망간(Ⅲ) 클로라이드 테트라하이드레이트 (Manganese chloride tetrahydrate, MnCl2·4H2O), 망간(Ⅱ) 설페이트 하이드레이트 (Manganese sulfate hydrate, MnSO4·xH2O) 및 망간(Ⅱ) 설페이트 모노하이드레이트 (Manganese sulfate monohydrate, MnSO4·H2O)로 이루어진 군에서 선택된 적어도 어느 하나인 것을 특징으로 하는 수퍼커패시터용 전극의 제조 방법. 7 제5항에 있어서, 상기 고분자는 폴리비닐 아세테이트, 폴리우레탄, 폴리에테르우레탄을 포함하는 폴리우레탄 공중합체, 셀룰로오스 아세테이트와 셀룰로오스 아세테이트 부틸레이트와 셀룰로오스 아세테이트 프로피오네이트 같은 셀룰로오스 유도체, 폴리메틸메스아크릴레이트 (PMMA), 폴리메틸아크릴레이트 (PMA), 폴리아크릴 공중합체, 폴리비닐아세테이트 공중합체, 폴리비닐알콜 (PVA), 폴리퍼퓨릴알콜 (PPFA), 폴리스티렌 (PS), 폴리스티렌 공중합체, 폴리에틸렌 옥사이드 (PEO), 폴리프로필렌옥사이드 (PPO), 폴리에틸렌옥사이드 공중합체, 폴리프로필렌옥사이드 공중합체, 폴리카보네이트 (PC), 폴리비닐클로라이드 (PVC), 폴리카프로락톤, 폴리비닐피롤리돈 (PVP), 폴리비닐풀루오라이드, 폴리비닐리덴풀루오라이드 공중합체 및 폴리아마이드로 이루어진 군에서 선택된 적어도 어느 하나인 것을 특징으로 하는 수퍼커패시터용 전극의 제조 방법. 8<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 9<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 10<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 11 제5항에 있어서, 상기 방사는 전기방사 (electro-spinning), 멜트블로운 (melt-blown), 플레쉬방사 (flash spinning) 및 정전멜트블로운법 (electrostatic melt-blown) 중에서 선택된 어느 하나의 방법에 의한 것을 특징으로 하는 수퍼커패시터용 전극의 제조 방법.","2028.08.21"]
["K04211","-","환경","최기형성 및 부작용 유발 약물 검색용 바이오마커 및 이를이용한 최기형성 및 부작용 유발 약물 검색 방법",null,"원문이미지","KR","2007-0117317","2007.11.16","10-0974228","2010.07.30","본 발명은 최기형성 및 부작용 유발 약물 검색용 바이오마커 및 이를 이용한 검색 방법에 관한 것으로, 구체적으로 다양한 최기형성 유발 약물에 공통적으로 유전자 발현이 증가 또는 감소하는 바이오마커 및 이를 이용한 최기형성 및 부작용 유발 약물 검색 방법에 관한 것이다. 본 발명의 바이오마커는 DNA 마이크로어레이 칩을 통하여 선별된 반응 유전자들을 바이오마커로 이용하여 새로운 최기형성 및 부작용의 위험성을 지닌 약물 또는 화학물질을 모니터링 및 판정하는데 유용하게 사용될 수 있으며, 최기형성을 일으키는 작용 기작을 규명하는 도구로 이용될 수 있다.","1 하기 모든 유전자의 핵산서열의 전부 또는 그의 상보가닥 분자가 집적된 탈리도마이드(Thalidomide)와 발프론산(Valproic aicd)에 대한 태아 발생 과정 관련 유전자 발현 여부 확인용 DNA 마이크로어레이 칩: 서열번호 39의 염기서열을 갖는 유전자 등록번호 NM_005668(SIAT8D, ST8 alpha-N-acetyl-neuraminide alpha-2,8-sialyltransferase 4), 서열번호 40의 염기서열을 갖는 유전자 등록번호 NM_004155(SERPINB9, Serpin peptidase inhibitor, clade B(ovalbumin), member 9), 서열번호 41의 염기서열을 갖는 유전자 등록번호 BC036890(GRHL3, Grainyhead-like 3(Drosophila)), 서열번호 42의 염기서열을 갖는 유전자 등록번호 AK122757(TUBB3, Tubulin, beta 3), 서열번호 43의 염기서열을 갖는 유전자 등록번호 AK095632(ABTB2, Ankyrin repeat and BTB(POZ) domain containing 2)), 서열번호 44의 염기서열을 갖는 유전자 등록번호 AK023574(SLC40A1, Solute carrier family 40(iron- regulated transporter), member 1), 서열번호 45의 염기서열을 갖는 유전자 등록번호 AK125154(PLXNA2, Plexin A2), 서열번호 46의 염기서열을 갖는 유전자 등록번호 NM_001620(AHNAK, AHNAK nucleoprotein(desmoyokin)), 서열번호 47의 염기서열을 갖는 유전자 등록번호 NM_007313(ABL1, V-abl Abelson murine leukemia viral oncogene homolog 1), 서열번호 48의 염기서열을 갖는 유전자 등록번호 NM_176822(NLRP14, NACHT, leucine rich repeat and PYD), 서열번호 49의 염기서열을 갖는 유전자 등록번호 NM_024342(GRLF1, Glucocorticoid receptor DNA binding factor 1), 서열번호 50의 염기서열을 갖는 유전자 등록번호 NM_005933(MLL, Myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia(trithorax homolog, Drosophila)), 서열번호 51의 염기서열을 갖는 유전자 등록번호 NM_002762(PRM2, Protamine 2).","류재천|김연정|김희성","C12N-015/11,C12N-015/12,C12Q-001/68","KR20090050720A","2009.05.20",null,"KR100974228B1, KR20090050720A","1 하기 모든 유전자의 핵산서열의 전부 또는 그의 상보가닥 분자가 집적된 탈리도마이드(Thalidomide)와 발프론산(Valproic aicd)에 대한 태아 발생 과정 관련 유전자 발현 여부 확인용 DNA 마이크로어레이 칩: 서열번호 39의 염기서열을 갖는 유전자 등록번호 NM_005668(SIAT8D, ST8 alpha-N-acetyl-neuraminide alpha-2,8-sialyltransferase 4), 서열번호 40의 염기서열을 갖는 유전자 등록번호 NM_004155(SERPINB9, Serpin peptidase inhibitor, clade B(ovalbumin), member 9), 서열번호 41의 염기서열을 갖는 유전자 등록번호 BC036890(GRHL3, Grainyhead-like 3(Drosophila)), 서열번호 42의 염기서열을 갖는 유전자 등록번호 AK122757(TUBB3, Tubulin, beta 3), 서열번호 43의 염기서열을 갖는 유전자 등록번호 AK095632(ABTB2, Ankyrin repeat and BTB(POZ) domain containing 2)), 서열번호 44의 염기서열을 갖는 유전자 등록번호 AK023574(SLC40A1, Solute carrier family 40(iron- regulated transporter), member 1), 서열번호 45의 염기서열을 갖는 유전자 등록번호 AK125154(PLXNA2, Plexin A2), 서열번호 46의 염기서열을 갖는 유전자 등록번호 NM_001620(AHNAK, AHNAK nucleoprotein(desmoyokin)), 서열번호 47의 염기서열을 갖는 유전자 등록번호 NM_007313(ABL1, V-abl Abelson murine leukemia viral oncogene homolog 1), 서열번호 48의 염기서열을 갖는 유전자 등록번호 NM_176822(NLRP14, NACHT, leucine rich repeat and PYD), 서열번호 49의 염기서열을 갖는 유전자 등록번호 NM_024342(GRLF1, Glucocorticoid receptor DNA binding factor 1), 서열번호 50의 염기서열을 갖는 유전자 등록번호 NM_005933(MLL, Myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia(trithorax homolog, Drosophila)), 서열번호 51의 염기서열을 갖는 유전자 등록번호 NM_002762(PRM2, Protamine 2). 2<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 3<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 4<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 5<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 6 1) 인간 태반 유래의 융모막암 세포에 피검화합물을 처리하는 단계; 2) 단계 1)의 피검화합물을 처리한 실험군 세포와 피검화합물을 처리하지 않은 대조군 세포에서 RNA를 분리하는 단계; 3) 단계 2)의 실험군 및 대조군의 RNA를 cDNA로 합성하면서 실험군과 대조군을 각기 다른 형광물질로 표지하는 단계; 4) 단계 3)의 각기 다른 형광물질로 표지된 cDNA를 제 1항의 DNA 마이크로어레이칩과 혼성화시키는 단계; 5) 반응한 DNA 마이크로어레이칩을 분석하는 단계; 및 6) 분석한 데이터에서 제 1항의 DNA 마이크로어레이칩에 집적된 유전자의 발현 정도를 대조군과 비교하여 확인하는 단계를 포함하는 탈리도마이드와 발프론산에 대한 태아 발생 과정 관련 유전자 발현 여부 확인 방법. 7 제 6항에 있어서, 단계 1)의 인간 태반 유래의 융모막암 세포는 JEG-3 세포인 것을 특징으로 하는 탈리도마이드와 발프론산에 대한 태아 발생 과정 관련 유전자 발현 여부 확인 방법. 8 제 6항에 있어서, 단계 3)의 형광물질은 Cy3, Cy5, FITC(poly L-lysine-fluoresceinisothiocyanate), RITC(rhodamine-B-isothiocyanate) 및 로다민(rhodamine)으로 이루어진 군으로부터 선택하여 사용하는 것을 특징으로 하는 탈리도마이드와 발프론산에 대한 태아 발생 과정 관련 유전자 발현 여부 확인 방법. 9<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 10<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 11<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 12 제 1항의 DNA 마이크로어레이 칩을 포함하는 탈리도마이드와 발프론산에 대한 태아 발생 과정 관련 유전자 발현 여부 확인용 키트. 13 제 12항에 있어서, 인간 태반 유례의 융모막암 세포를 추가적으로 포함하는 것을 특징으로 하는 탈리도마이드와 발프론산에 대한 태아 발생 과정 관련 유전자 발현 여부 확인용 키트. 14<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 15<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus>","2027.11.16"]
["K04115","-","에너지","속빈 구 형태의 금속산화물 나노입자를 포함하는 염료감응태양전지용 광전극 및 이의 제조방법",null,"원문이미지","KR","2007-0073898","2007.07.24","10-0927212","2009.11.10","본 발명은 속빈 구 형태의 금속산화물 나노입자를 포함하는 염료감응 태양전지용 광전극 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 염료감응 태양전지용 광전극(photo electrode)에 있어서, 전도성 기판에 금속산화물 나노입자 층을 포함하고, 그 위에 속빈 구 형태의 금속산화물 나노입자를 광 산란층으로 사용하고 표면에 감광성 염료가 흡착된 다공질 막을 포함하는 것을 특징으로 하는 염료감응형 태양전지용 광전극 및 이의 제조방법에 관한 것이다.본 발명에 따른 염료감응 태양전지용 광전극은 속빈 구 형태의 구조를 가진 광산란층을 사용하여 기존의 광산란 효과만 가지는 광산란 입자와는 다르게, 광산란 효과와 더불어 광전류를 발생시킬 수 있는 기능을 가지고 있는 장점이 있으므로, 상기 속빈구를 광산란층으로 사용하여 제작한 염료감응형 태양전지의 효율을 증가시킬 수 있다.","5 염료감응 태양전지용 광전극(photo electode)의 제조방법에 있어서, 광전극용 투명 전도성 기판을 준비하는 단계(제ⅰ단계); 상기 전도성 기판의 일면에 금속산화물 나노입자를 포함하는 광흡수층 다공질막을 형성시키는 단계(제ⅱ단계); 상기 다공질막 위에 금속산화물 나노입자가 속빈구 형태를 이루는 구조의 입자를 포함하는 금속산화물 나노입자 페이스트를 도포하여 광산란층 다공질막을 형성하는 단계(제ⅲ단계); 및 상기 (제ⅱ단계)의 다공질막과 (제ⅲ단계)의 광산산란층 다공질막 표면에 감광성 염료를 흡착시키는 단계(제ⅳ단계) 를 포함하는 것을 특징으로 하는 염료감응 태양전지용 광전극의 제조방법.","김경곤|박남규|구형준|이완인|김용주","H01L-031/042","KR20090010632A","2009.01.30",null,"EP2019398A2, EP2019398A3, EP2019398B1, JP2009032663A, JP5389372B2, KR100927212B1, KR20090010632A, US2009025793A1","1<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 2<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 3<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 4<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 5 염료감응 태양전지용 광전극(photo electode)의 제조방법에 있어서, 광전극용 투명 전도성 기판을 준비하는 단계(제ⅰ단계); 상기 전도성 기판의 일면에 금속산화물 나노입자를 포함하는 광흡수층 다공질막을 형성시키는 단계(제ⅱ단계); 상기 다공질막 위에 금속산화물 나노입자가 속빈구 형태를 이루는 구조의 입자를 포함하는 금속산화물 나노입자 페이스트를 도포하여 광산란층 다공질막을 형성하는 단계(제ⅲ단계); 및 상기 (제ⅱ단계)의 다공질막과 (제ⅲ단계)의 광산산란층 다공질막 표면에 감광성 염료를 흡착시키는 단계(제ⅳ단계) 를 포함하는 것을 특징으로 하는 염료감응 태양전지용 광전극의 제조방법. 6 제5항에 있어서, 상기 (제ⅱ단계)의 다공질막은 금속산화물 나노입자, 바인더용 고분자 및 용매를 포함하는 금속산화물 나노입자 페이스트(paste)를 전도성 기판 상에 도포하고 열처리하여 형성한 것인, 염료감응 태양전지용 광전극의 제조방법. 7 제5항에 있어서, 상기 (제ⅲ단계)의 광산란층 다공질막은 금속산화물 나노입자가 속빈구 형태를 이루는 입자, 바인더용 고분자 및 용매를 포함하는 금속산화물 나노입자 페이스트(paste)를 전도성 기판 상에 도포하고 열처리하여 형성한 것인, 염료감응 태양전지용 광전극의 제조방법. 8 제6항 또는 제7항에 있어서, 상기 열처리는 400 내지 550 ℃에서 10 내지 120 분 동안 수행하는 것인 염료감응 태양전지용 광전극의 제조방법. 9 제5항에 있어서, 상기 (제ⅳ단계)의 염료 흡착은 상기 (제ⅱ단계)의 다공질막과 (제ⅲ단계)의 광산산란층 다공질막이 형성된 기판을 감광성 염료를 포함하는 용액에 1 내지 48 시간 동안 함침하여 각 다공질막의 표면에 감광성 염료가 흡착되도록 하는 것인 염료감응 태양전지용 광전극의 제조방법. 10 광전극(photo electrode), 상기 광전극과 마주보도록 배치된 상대전극(counter electrode), 및 상기 두 전극 사이의 공간에 충진된 전해질을 포함하는 염료감응 태양전지에 있어서, 상기 제5항 내지 제7항 및 제9항 중 어느 한 항에 따른 방법으로 제조된 광전극을 포함하며, 상기 광전극은 전도성 기판, 상기 전도성 기판 위에 형성되며 표면에 염료가 흡착된 금속산화물 나노입자층을 갖는 광흡수층 다공질막 및 상기 금속산화물 나노입자층 위에 형성되며 표면에 염료가 흡착된 속빈 구 형태의 금속산화물 나노입자층을 갖는 광산란층 다공질막을 포함하는 것을 특징으로 하는 염료감응 태양전지. 11 광전극(photo electrode), 상기 광전극과 마주보도록 배치된 상대전극(counter electrode), 및 상기 두 전극 사이의 공간에 충진된 전해질을 포함하는 염료감응 태양전지에 있어서, 상기 제8항에 따른 방법으로 제조된 광전극을 포함하며, 상기 광전극은 전도성 기판, 상기 전도성 기판 위에 형성되며 표면에 염료가 흡착된 금속산화물 나노입자층을 갖는 광흡수층 다공질막 및 상기 금속산화물 나노입자층 위에 형성되며 표면에 염료가 흡착된 속빈 구 형태의 금속산화물 나노입자층을 갖는 광산란층 다공질막을 포함하는 것을 특징으로 하는 염료감응 태양전지.","2027.07.24"]
["K01804","-","기계","동적스트레인의실시간측정장치및방법",null,"원문이미지","KR","1998-0047100","1998.11.04","10-0334705","2002.04.17","EDFA(Erbium-Doped Fiber Amplifier)의 ASE(Amplified Spontaneous Emission) 프로파일을 이용하여 광섬유 격자에 인가된 동적 스트레인(strain)을 측정하는 장치 및 방법이 개시되어 있다. 본 발명에 따른 동적 스트레인 측정 장치는 고유한 ASE 스펙트럼을 갖는 광을 발생시키기 위한 EDFA, 이 EDFA와 광섬유로 연결되어 이로부터 입사되는 광을 반사시키는 광섬유 격자(Fiber Bragg Grating)와, 이 광섬유 격자와 광섬유로 연결되어 있으며 그 광섬유 격자로부터의 반사광의 광 파워(optical power)를 검출하기 위한 광검출기를 포함한다. 광섬유 격자는 인가된 스트레인에 따라 반사광의 파장을 선형적으로 변화시킨다. 또한, ASE 스펙트럼은 파장이 증가함에 따라 광 파워가 선형적으로 감소하는 선형 구간을 포함하며, 광섬유 격자의 반사광의 파장은 그 선형 구간에 속하는 것이 바람직하다. 본 발명의 또 다른 실시예로서 동적 스트레인 측정 방법이 개시되어 있다. 이 동적 스트레인 측정 방법은 파장이 증가함에 따라 광 파워가 선형적으로 감소하는 선형 구간을 포함하는 고유한 ASE 스펙트럼을 갖는 광을 발생시키는 단계와, ASE 스펙트럼의 선형 구간을 분할한 복수개의 파장 구간 각각에 속하는 파장의 광을 반사하는 복수개의 광섬유 격자에 의해 ASE 스펙트럼의 광을 반사시키는 단계와, 복수개의 광섬유 격자로부터의 반사광을 파장별로 분리하는 단계와, 분배기로부터의 각각의 파장변화를 나타내는 광 파워를 검출하는 단계를 포함하여 복수개의 서로 다른 위치의 광섬유 격자에 인가된 동적 스트레인을 측정할 수 있다.","1 동적 스트레인(strain) 측정 장치에 있어서, 고유한 ASE(Amplified Spontaneous Emission) 스펙트럼을 갖는 광을 발생시키기 위한 EDFA(Erbium-Doped Fiber Amplifier)와, 상기 EDFA와 광섬유를 통해 연결되어 있으며 상기 EDFA로부터 입사되는 광을 반사시키는 광섬유 격자 - 상기 광섬유 격자는 자신에게 인가된 스트레인에 따라 상기 반사광의 파장을 선형적으로 변화시킴 - 와, 상기 광섬유 격자와 광섬유를 통해 연결되어 있으며, 상기 광섬유 격자로부터 입력된 상기 반사광의 파장 변화를 나타내는 광 파워를 검출하여 상기 광섬유 격자에 인가된 상기 스트레인을 측정하기 위한 광검출기 를 포함하되, 상기 ASE 스펙트럼은 파장이 증가함에 따라 상기 광 파워가 선형적으로 감소하는 선형 구간을 포함하며 상기 광섬유 격자의 상기 반사광의 파장은 상기 선형 구간에 속하는 동적 스트레인 측정 장치.","강성철|이상배|최상삼|이병호","G02B-027/00","KR20000031189A","2000.06.05",null,"KR20000031189A","1 동적 스트레인(strain) 측정 장치에 있어서, 고유한 ASE(Amplified Spontaneous Emission) 스펙트럼을 갖는 광을 발생시키기 위한 EDFA(Erbium-Doped Fiber Amplifier)와, 상기 EDFA와 광섬유를 통해 연결되어 있으며 상기 EDFA로부터 입사되는 광을 반사시키는 광섬유 격자 - 상기 광섬유 격자는 자신에게 인가된 스트레인에 따라 상기 반사광의 파장을 선형적으로 변화시킴 - 와, 상기 광섬유 격자와 광섬유를 통해 연결되어 있으며, 상기 광섬유 격자로부터 입력된 상기 반사광의 파장 변화를 나타내는 광 파워를 검출하여 상기 광섬유 격자에 인가된 상기 스트레인을 측정하기 위한 광검출기 를 포함하되, 상기 ASE 스펙트럼은 파장이 증가함에 따라 상기 광 파워가 선형적으로 감소하는 선형 구간을 포함하며 상기 광섬유 격자의 상기 반사광의 파장은 상기 선형 구간에 속하는 동적 스트레인 측정 장치. 2 동적 스트레인 측정 장치에 있어서, 파장이 증가함에 따라 광 파워가 선형적으로 감소하는 선형 구간을 포함하는 고유한 ASE 스펙트럼을 갖는 광을 발생시키기 위한 EDFA와, 상기 EDFA와 광섬유를 통해 연결되어 있으며 상기 EDFA로부터 입사되는 광을 반사시키는 복수개의 광섬유 격자 - 상기 복수개의 광섬유 격자는 각각 서로 다른 파장 범위의 광을 반사시키며, 상기 복수개의 광섬유 격자 각각은 자신에게 인가된 스트레인에 따라 상기 반사광의 파장을 선형적으로 변화시키며, 상기 복수개의 광섬유 격자 각각으로부터 반사된 상기 반사광의 각각의 파장은 상기 ASE 스펙트럼의 선형 구간을 분할한 복수개의 구간중 어느 하나에 속함 - 와, 상기 복수개의 광섬유 격자와 광섬유를 통해 연결되어 있으며 상기 복수개의 광섬유 격자로부터의 상기 반사광을 파장별로 분리하기 위한 복수개의 광분배기와, 상기 복수개의 분배기 각각으로부터 파장별로 분리되어 있으며 상기 반사광의 파장 변화를 나타내는 광 파워를 검출하여 상기 복수개의 광섬유 격자 각각에 인가된 상기 스트레인을 측정하기 위한 복수개의 광검출기 를 포함하는 동적 스트레인 측정 장치. 3 동적 스트레인 측정 방법에 있어서, 고유한 ASE 스펙트럼을 갖는 광을 발생시키기는 단계, 광섬유 격자에 의해 상기 ASE 스펙트럼의 광을 반사시키는 단계 - 상기 광섬유 격자는 자신에게 인가된 스트레인에 따라 상기 반사광의 파장을 선형적으로 변화시킴 - 와, 상기 광섬유 격자로부터 입력된 상기 반사광의 파장 변화를 나타내는 광 파워를 검출하여 상기 광섬유 격자에 인가된 상기 스트레인을 측정하는 단계 를 포함하되, 상기 ASE 스펙트럼은 파장이 증가함에 따라 상기 광 파워가 선형적으로 감소하는 선형 구간을 포함하며 상기 광섬유 격자의 상기 반사광의 파장은 상기 선형 구간에 속하는 동적 스트레인 측정 방법. 4 동적 스트레인 측정 방법에 있어서, 파장이 증가함에 따라 광 파워가 선형적으로 감소하는 선형 구간을 포함하는 고유한 ASE 스펙트럼을 갖는 광을 발생시키는 단계, 복수개의 광섬유 격자에 의해 상기 ASE 스펙트럼의 광을 반사시키는 단계 - 상기 복수개의 광섬유 격자는 각각 서로 다른 파장 범위의 광을 반사시키며, 자신에게 인가된 스트레인에 따라 상기 반사광의 파장을 선형적으로 변화시키고, 상기 복수개의 광섬유 격자 각각으로부터의 상기 반사광의 파장은 상기 ASE 스펙트럼의 선형 구간을 분할한 복수개의 구간중 어느 하나에 속함 - 와, 상기 복수개의 광섬유 격자 각각으로부터 상기 반사광의 파장 변화를 나타내는 광 파워를 검출하여 상기 광섬유 격자에 인가된 상기 스트레인을 측정하는 단계 를 포함하는 동적 스트레인 측정 방법.","2018.11.04"]
["K03785","F02401","의약","Ｔ-형 칼슘 채널에 활성을 지닌 신규1,3-다이옥소아이소인돌 유도체",null,"원문이미지","KR","2006-0040614","2006.05.04","10-0743255","2007.07.20","본 발명은 T-형 칼슘 채널(T-type calcium channel)에 선택적인 길항활성을 나타내므로 뇌질환, 심장질환, 신경성 통증 치료제로서 유효한 다음 화학식 1로 표시되는 1,3-다이옥소아이소인돌 유도체 또는 이의 약제적으로 허용 가능한 염과 이 화합물의 제조방법, 그리고 이 화합물을 T-형 칼슘 채널 길항제로 사용하는 의약적 용도에 관한 것이다.상기 화학식 1에서, R1은 페닐기 또는 벤질기를 나타내고, 상기 페닐기 또는 벤질기는 할로겐 원자, C1-C6의 알콕시기, C1-C6의 알킬기, 및 사이아노기 중에서 선택된 치환체로 치환될 수 있고; R2는 피페리디닐기, 피롤리디닐기, 몰폴리닐기, 및 피페라지닐기 중에서 선택된 헤테로고리기를 나타내고, 상기 헤테로고리기는 C1-C6의 알킬 치환체로 치환될 수 있고; n은 1 또는 2를 나타낸다.","1 다음 화학식 1로 표시되는 1,3-다이옥소아이소인돌 유도체 또는 이의 약제학적으로 허용 가능한 염 : [화학식 1] 상기 화학식 1에서, R1은 페닐기 또는 벤질기를 나타내고, 상기 페닐기 또는 벤질기는 할로겐 원자, C1-C6의 알콕시기, C1-C6의 알킬기, 및 사이아노기 중에서 선택된 치환체로 치환 또는 비치환되고; R2는 피페리디닐기, 피롤리디닐기, 몰폴리닐기, 및 피페라지닐기 중에서 선택된 헤테로고리기를 나타내고, 상기 헤테로고리기는 C1-C6의 알킬 치환체로 치환 또는 비치환되고; n은 1 또는 2를 나타내며, 단, R1이 C1-C6의 알킬 치환된 페닐기일 때, R2가 몰폴리닐기인 화합물은 제외한다.","조용서|추현아|배애님|차주환|고훈영|김화실|임혜원|서선희","C07D-209/48",null,null,null,"JP2007297366A, KR100743255B1, US2007259867A1, US7319098B2","1 다음 화학식 1로 표시되는 1,3-다이옥소아이소인돌 유도체 또는 이의 약제학적으로 허용 가능한 염 : [화학식 1] 상기 화학식 1에서, R1은 페닐기 또는 벤질기를 나타내고, 상기 페닐기 또는 벤질기는 할로겐 원자, C1-C6의 알콕시기, C1-C6의 알킬기, 및 사이아노기 중에서 선택된 치환체로 치환 또는 비치환되고; R2는 피페리디닐기, 피롤리디닐기, 몰폴리닐기, 및 피페라지닐기 중에서 선택된 헤테로고리기를 나타내고, 상기 헤테로고리기는 C1-C6의 알킬 치환체로 치환 또는 비치환되고; n은 1 또는 2를 나타내며, 단, R1이 C1-C6의 알킬 치환된 페닐기일 때, R2가 몰폴리닐기인 화합물은 제외한다. 2 제 1항에 있어서, 상기 R1은 페닐기, 2-플루오로페닐기, 3-플루오로페닐기, 4-플루오로페닐기, 2-클로로페닐기, 3-클로로페닐기, 4-클로로페닐기, 2-메틸페닐기, 3-메틸페닐기, 4-메틸페닐기, 2-메톡시페닐기, 3-메톡시페닐기, 4-메톡시페닐기, 4-사이아노페닐기, 벤질기, 2-플루오로벤질기, 3-플루오로벤질기, 4-플루오로벤질기, 2-클로로벤질기, 3-클로로벤질기, 4-클로로벤질기, 2-메틸벤질기, 3-메틸벤질기, 4-메틸벤질기, 2-메톡시벤질기, 3-메톡시벤질기, 4-메톡시벤질기, 또는 4-사이아노벤질기를 나타내고; R2는 1-피페리디닐기, 2-메틸피페리딘-1-일기, 2-에틸피페리딘-1-일기, 1-피롤리디닐기, 1-몰폴리닐기, 4-메틸피페라진-1-일기를 나타내고, n은 1 또는 2를 나타내는 것임을 특징으로 하는 화합물. 3 제 1항에 있어서, 상기 화합물은 1-{2-[(1,3-다이옥소-2-페닐-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐)-아미노]-에틸}-피페리디늄 클로라이드; 1-{3-[(1,3-다이옥소-2-페닐-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐)-아미노]-프로필}-2-메틸-피페리디늄 클로라이드; 1-{2-[(1,3-다이옥소-2-페닐-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐)-아미노]-에틸}-피롤리디늄 클로라이드; 1-{3-[(1,3-다이옥소-2-페닐-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐)-아미노]-프로필}-피롤리디늄 클로라이드; 4-{2-[(1,3-다이옥소-2-페닐-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐)-아미노]-에틸}-4-몰폴리늄 클로라이드; 4-{3-[(1,3-다이옥소-2-페닐-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐)-아미노]-프로필}-4-몰폴리늄 클로라이드; 1-(2-{[2-(2-플루오로-페닐)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-피페리디늄 클로라이드; 1-(3-{[2-(2-플루오로-페닐)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-2-메틸-피페리디늄 클로라이드; 1-(2-{[2-(2-플루오로-페닐)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-피롤리디늄 클로라이드; 1-(3-{[2-(2-플루오로-페닐)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-피롤리디늄 클로라이드; 4-(2-{[2-(2-플루오로-페닐)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-4-몰폴리늄 클로라이드; 4-(3-{[2-(2-플루오로-페닐)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-4-몰폴리늄 클로라이드; 1-(2-{[2-(3-플루오로-페닐)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-피페리디늄 클로라이드; 1-(3-{[2-(3-플루오로-페닐)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-2-메틸-피페리디늄 클로라이드; 1-(2-{[2-(3-플루오로-페닐)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-피롤리디늄 클로라이드; 1-(3-{[2-(3-플루오로-페닐)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-피롤리디늄 클로라이드; 4-(2-{[2-(3-플루오로-페닐)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-4-몰폴리늄 클로라이드; 4-(3-{[2-(3-플루오로-페닐)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-4-몰폴리늄 클로라이드; 1-(2-{[2-(4-플루오로-페닐)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-피페리디늄 클로라이드; 1-(3-{[2-(4-플루오로-페닐)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-2-메틸-피페리디늄 클로라이드; 1-(2-{[2-(4-플루오로-페닐)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-피롤리디늄 클로라이드; 1-(3-{[2-(4-플루오로-페닐)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-피롤리디늄 클로라이드; 4-(2-{[2-(4-플루오로-페닐)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-4-몰폴리늄 클로라이드; 4-(3-{[2-(4-플루오로-페닐)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-4-몰폴리늄 클로라이드; 1-(2-{[2-(2-클로로-페닐)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-피페리디늄 클로라이드; 1-(2-{[2-(3-클로로-페닐)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-피페리디늄 클로라이드; 1-(2-{[2-(4-클로로-페닐)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-피페리디늄 클로라이드; 1-{2-[(1,3-다이옥소-2-o-톨릴-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐)-아미노]-에틸}-피페리디늄 클로라이드; 1-{3-[(1,3-다이옥소-2-o-톨릴-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐)-아미노]-프로필}-2-메틸-피페리디늄 클로라이드; 1-{2-[(1,3-다이옥소-2-o-톨릴-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐)-아미노]-에틸}-피롤리디늄 클로라이드; 1-{3-[(1,3-다이옥소-2-o-톨릴-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐)-아미노]-프로필}-피롤리디늄 클로라이드; 4-{2-[(1,3-다이옥소-2-o-톨릴-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐)-아미노]-에틸}-4-몰폴리늄 클로라이드; 1-{2-[(1,3-다이옥소-2-m-톨릴-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐)-아미노]-에틸}-피페리디늄 클로라이드; 1-{3-[(1,3-다이옥소-2-m-톨릴-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐)-아미노]-프로필}-2-메틸-피페리디늄 클로라이드; 1-{2-[(1,3-다이옥소-2-m-톨릴-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐)-아미노]-에틸}-피롤리디늄 클로라이드; 1-{3-[(1,3-다이옥소-2-m-톨릴-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐)-아미노]-프로필}-피롤리디늄 클로라이드; 4-{2-[(1,3-다이옥소-2-m-톨릴-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐)-아미노]-에틸}-4-몰폴리늄 클로라이드; 4-{3-[(1,3-다이옥소-2-m-톨릴-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐)-아미노]-프로필}-4-몰폴리늄 클로라이드; 1-{2-[(1,3-다이옥소-2-p-톨릴-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐)-아미노]-에틸}-피페리디늄 클로라이드; 1-{3-[(1,3-다이옥소-2-p-톨릴-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐)-아미노]-프로필}-2-메틸-피페리디늄 클로라이드; 1-{2-[(1,3-다이옥소-2-p-톨릴-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐)-아미노]-에틸}-피롤리디늄 클로라이드; 1-(3-{[2-(2-메톡시-페닐)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-2-메틸-피페리디늄 클로라이드; 1-(2-{[2-(2-메톡시-페닐)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-피롤리디늄 클로라이드; 1-(3-{[2-(2-메톡시-페닐)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-피롤리디늄 클로라이드; 4-(3-{[2-(2-메톡시-페닐)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-4-몰폴리늄 클로라이드; 1-(2-{[2-(3-메톡시-페닐)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-피페리디늄 클로라이드; 1-(2-{[2-(4-메톡시-페닐)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-피페리디늄 클로라이드; 1-{2-[(2-벤질-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐)-아미노]-에틸}-피페리디늄 클로라이드; 1-{3-[(2-벤질-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐)-아미노]-프로필}-2-메틸-피페리디늄 클로라이드; 1-{2-[(2-벤질-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐)-아미노]-에틸}-피롤리디늄 클로라이드; 1-{3-[(2-벤질-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐)-아미노]-프로필}-피롤리디늄 클로라이드; 4-{2-[(2-벤질-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐)-아미노]-에틸}-4-몰폴리늄 클로라이드; 4-{3-[(2-벤질-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐)-아미노]-프로필}-4-몰폴리늄 클로라이드; 1-(2-{[2-(2-플루오로-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-피페리디늄 클로라이드; 1-(3-{[2-(2-플루오로-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-2-메틸-피페리디늄 클로라이드; 1-(2-{[2-(2-플루오로-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-피롤리디늄 클로라이드; 1-(3-{[2-(2-플루오로-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-피롤리디늄 클로라이드; 4-(2-{[2-(2-플루오로-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-4-몰폴리늄 클로라이드; 4-(3-{[2-(2-플루오로-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-4-몰폴리늄 클로라이드; 1-(2-{[2-(3-플루오로-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-피페리디늄 클로라이드; 1-(3-{[2-(3-플루오로-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-2-메틸-피페리디늄 클로라이드; 1-(2-{[2-(3-플루오로-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-피롤리디늄 클로라이드; 1-(3-{[2-(3-플루오로-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-피롤리디늄 클로라이드; 4-(2-{[2-(3-플루오로-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-4-몰폴리늄 클로라이드; 4-(3-{[2-(3-플루오로-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-4-몰폴리늄 클로라이드; 1-(3-{[2-(3-플루오로-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-4-메틸-1-피페라지늄 클로라이드; 1-(2-{[2-(4-플루오로-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-피페리디늄 클로라이드; 1-(3-{[2-(4-플루오로-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-2-메틸-피페리디늄 클로라이드; 1-(2-{[2-(4-플루오로-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-피롤리디늄 클로라이드; 1-(3-{[2-(4-플루오로-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-피롤리디늄 클로라이드; 4-(2-{[2-(4-플루오로-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-4-몰폴리늄 클로라이드; 4-(3-{[2-(4-플루오로-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-4-몰폴리늄 클로라이드; 1-(3-{[2-(4-플루오로-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-4-메틸-1-피페라지늄 클로라이드; 1-(2-{[2-(2-클로로-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-피페리디늄 클로라이드; 1-(3-{[2-(2-클로로-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-2-메틸-피페리디늄 클로라이드; 1-(2-{[2-(2-클로로-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-피롤리디늄 클로라이드; 1-(3-{[2-(2-클로로-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-피롤리디늄 클로라이드; 4-(2-{[2-(2-클로로-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-4-몰폴리늄 클로라이드; 4-(3-{[2-(2-클로로-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-4-몰폴리늄 클로라이드; 1-(2-{[2-(3-클로로-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-피페리디늄 클로라이드; 1-(3-{[2-(3-클로로-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-2-메틸-피페리디늄 클로라이드; 1-(2-{[2-(3-클로로-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-피롤리디늄 클로라이드; 1-(3-{[2-(3-클로로-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-피롤리디늄 클로라이드; 4-(2-{[2-(3-클로로-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-4-몰폴리늄 클로라이드; 4-(3-{[2-(3-클로로-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-4-몰폴리늄 클로라이드; 1-(2-{[2-(4-클로로-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-피페리디늄 클로라이드; 1-(3-{[2-(4-클로로-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-2-메틸-피페리디늄 클로라이드; 1-(2-{[2-(4-클로로-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-피롤리디늄 클로라이드; 1-(3-{[2-(4-플루오로-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-피롤리디늄 클로라이드; 4-(2-{[2-(4-클로로-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-4-몰폴리늄 클로라이드; 4-(3-{[2-(4-클로로-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-4-몰폴리늄 클로라이드; 1-(2-{[2-(2-메틸-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-피페리디늄 클로라이드; 2-메틸-1-(3-{[2-(2-메틸-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-피페리디늄 클로라이드; 1-(2-{[2-(2-메틸-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-피롤리디늄 클로라이드; 1-(3-{[2-(2-메틸-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-피롤리디늄 클로라이드; 4-(2-{[2-(2-메틸-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-4-몰폴리늄 클로라이드; 4-(3-{[2-(2-메틸-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-4-몰폴리늄 클로라이드; 1-(2-{[2-(3-메틸-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-피페리디늄 클로라이드; 2-메틸-1-(3-{[2-(3-메틸-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-피페리디늄 클로라이드; 1-(2-{[2-(3-메틸-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-피롤리디늄 클로라이드; 1-(3-{[2-(3-메틸-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-피롤리디늄 클로라이드; 4-(2-{[2-(3-메틸-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-4-몰폴리늄 클로라이드; 4-(3-{[2-(3-메틸-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-4-몰폴리늄 클로라이드; 1-(2-{[2-(4-메틸-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-피페리디늄 클로라이드; 1-(3-{[2-(4-메틸-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-피페리디늄 클로라이드; 1-(2-{[2-(4-메틸-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-피롤리디늄 클로라이드; 1-(3-{[2-(4-메틸-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-피롤리디늄 클로라이드; 4-(2-{[2-(4-메틸-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-4-몰폴리늄 클로라이드; 4-(3-{[2-(4-메틸-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-4-몰폴리늄 클로라이드; 1-(2-{[2-(2-메톡시-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-피페리디늄 클로라이드; 1-(3-{[2-(2-메톡시-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-2-메틸-피페리디늄 클로라이드; 1-(2-{[2-(2-메톡시-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-피롤리디늄 클로라이드; 1-(3-{[2-(2-메톡시-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-피롤리디늄 클로라이드; 4-(2-{[2-(2-메톡시-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-4-몰폴리늄 클로라이드; 4-(3-{[2-(2-메톡시-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-4-몰폴리늄 클로라이드; 1-(2-{[2-(3-메톡시-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-피페리디늄 클로라이드; 1-(3-{[2-(3-메톡시-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-2-메틸-피페리디늄 클로라이드; 1-(2-{[2-(3-메톡시-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-피롤리디늄 클로라이드; 1-(3-{[2-(3-메톡시-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-피롤리디늄 클로라이드; 4-(2-{[2-(3-메톡시-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-4-몰폴리늄 클로라이드; 4-(3-{[2-(3-메톡시-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-4-몰폴리늄 클로라이드; 1-(2-{[2-(4-메톡시-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-피페리디늄 클로라이드; 1-(3-{[2-(4-메톡시-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-2-메틸-피페리디늄 클로라이드; 1-(2-{[2-(4-메톡시-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-피롤리디늄 클로라이드; 1-(3-{[2-(4-메톡시-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-피롤리디늄 클로라이드; 4-(2-{[2-(4-메톡시-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-4-몰폴리늄 클로라이드; 4-(3-{[2-(4-메톡시-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-4-몰폴리늄 클로라이드; 1-(2-{[2-(4-사이아노-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-피페리디늄 클로라이드; 1-(3-{[2-(4-사이아노-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-2-메틸-피페리디늄 클로라이드; 1-(2-{[2-(4-사이아노-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-피롤리디늄 클로라이드; 1-(3-{[2-(4-사이아노-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-피롤리디늄 클로라이드; 4-(2-{[2-(4-사이아노-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-에틸)-4-몰폴리늄 클로라이드; 및 4-(3-{[2-(4-사이아노-벤질)-1,3-다이옥소-2,3-다이하이드로-1H-아이소인돌-5-카보닐]-아미노}-프로필)-4-몰폴리늄 클로라이드 중에서 선택된 것임을 특징으로 하는 화합물. 4<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 5<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 6<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 7 다음 화학식 1로 표시되는 1,3-다이옥소아이소인돌 유도체 또는 이의 약제학적으로 허용 가능한 염이 함유되어 이루어진 것임을 특징으로 하는 뇌질환, 심장질환 및 신경성 통증 치료용 약제 조성물 : [화학식 1] 상기 화학식 1에서, R1은 페닐기 또는 벤질기를 나타내고, 상기 페닐기 또는 벤질기는 할로겐 원자, C1-C6의 알콕시기, C1-C6의 알킬기, 및 사이아노기 중에서 선택된 치환체로 치환 또는 비치환되고; R2는 피페리디닐기, 피롤리디닐기, 몰폴리닐기, 및 피페라지닐기 중에서 선택된 헤테로고리기를 나타내고, 상기 헤테로고리기는 C1-C6의 알킬 치환체로 치환 또는 비치환되고; n은 1 또는 2를 나타낸다. 8 다음 화학식 1로 표시되는 1,3-다이옥소아이소인돌 유도체 또는 이의 약제학적으로 허용 가능한 염이 포함된 것임을 특징으로 하는 간질 치료 및 예방용 약제 : [화학식 1] 상기 화학식 1에서, R1은 페닐기 또는 벤질기를 나타내고, 상기 페닐기 또는 벤질기는 할로겐 원자, C1-C6의 알콕시기, C1-C6의 알킬기, 및 사이아노기 중에서 선택된 치환체로 치환 또는 비치환되고; R2는 피페리디닐기, 피롤리디닐기, 몰폴리닐기, 및 피페라지닐기 중에서 선택된 헤테로고리기를 나타내고, 상기 헤테로고리기는 C1-C6의 알킬 치환체로 치환 또는 비치환되고; n은 1 또는 2를 나타낸다. 9 다음 화학식 1로 표시되는 1,3-다이옥소아이소인돌 유도체 또는 이의 약제학적으로 허용 가능한 염이 포함된 것임을 특징으로 하는 고혈압 또는 협심증 치료 및 예방용 약제 : [화학식 1] 상기 화학식 1에서, R1은 페닐기 또는 벤질기를 나타내고, 상기 페닐기 또는 벤질기는 할로겐 원자, C1-C6의 알콕시기, C1-C6의 알킬기, 및 사이아노기 중에서 선택된 치환체로 치환 또는 비치환되고; R2는 피페리디닐기, 피롤리디닐기, 몰폴리닐기, 및 피페라지닐기 중에서 선택된 헤테로고리기를 나타내고, 상기 헤테로고리기는 C1-C6의 알킬 치환체로 치환 또는 비치환되고; n은 1 또는 2를 나타낸다. 10 다음 화학식 1로 표시되는 1,3-다이옥소아이소인돌 유도체 또는 이의 약제학적으로 허용 가능한 염이 포함된 것임을 특징으로 하는 신경성 통증 치료용 약제 : [화학식 1] 상기 화학식 1에서, R1은 페닐기 또는 벤질기를 나타내고, 상기 페닐기 또는 벤질기는 할로겐 원자, C1-C6의 알콕시기, C1-C6의 알킬기, 및 사이아노기 중에서 선택된 치환체로 치환 또는 비치환되고; R2는 피페리디닐기, 피롤리디닐기, 몰폴리닐기, 및 피페라지닐기 중에서 선택된 헤테로고리기를 나타내고, 상기 헤테로고리기는 C1-C6의 알킬 치환체로 치환 또는 비치환되고; n은 1 또는 2를 나타낸다.","2026.05.04"]
["K04043","-","화학","용액을 연속적으로 희석하는 미세채널 칩 및 희석 방법",null,"원문이미지","KR","2007-0035440","2007.04.11","10-1024936","2011.03.18","미세유체 기술을 이용하여 한 번의 유체 주입으로 다양한 농도의 용액(희석액)을 연속적으로 희석시킬 수 있는 미세채널 칩 및 방법을 개시한다.본 발명에서는 미세채널의 폭 및 길이를 조절하여 유체의 유량을 조절할 수 있는 미세유체 기술을 사용하여 플라스틱 칩 내에 미세채널을 형성시키며, 상기 미세채널의 폭 및 길이를 조절하여 희석제(예를 들어, 완충액)와 시료(예를 들어, 화학물질 또는 약물)의 유량 비를 조절한다. 상기 유량 비에 따라 희석제와 시료가 혼합채널에서 혼합되면서 시료가 희석된다. 이와 같이 희석된 용액이 다시 희석제와 혼합되어 희석된다. 이러한 희석 과정이 반복됨으로써, 연속적으로 희석된 희석액을 얻을 수 있다.","5 시료를 연속적으로 희석하는 미세채널 칩으로서, 희석제가 주입되는 희석제 유입구; 상기 희석제 유입구와 연결되어, 상기 희석제가 통과하는 제1채널; 상기 시료가 주입되는 시료 유입구; 및 상기 시료 유입구와 연결되어, 상기 시료가 통과하는 제2채널을 포함하되, 상기 제1채널은 상기 희석제가 분기되는 복수개의 분기점을 포함하고, 상기 제2채널은 상기 희석제가 유입되는 복수개의 합류점을 포함하며, 상기 복수 개의 분기점 및 상기 복수 개의 합류점은 서로 일대일로 분기채널에 의하여 연결되고, 상기 제2채널에서 각 합류점의 다음 위치에는 상기 시료가 상기 희석제에 의하여 희석된 희석액을 유출구로 유출시키기 위한 유출 채널이 연결되고, 상기 제1채널 및 제2채널은 폭, 단면적 및 길이 중 어느 하나 이상이 조절되며, 상기 제1채널로부터 각 분기채널을 통하여 상기 제2채널로 유입되는 희석제의 유량이 서로 동일하고, 상기 제2채널로부터 각각의 유출채널로 유출되는 희석액의 유량도 서로 동일하며, 상기 분기채널을 통하여 상기 제2채널에 유입되는 희석제의 유량과 상기 유출채널을 통하여 제2채널로부터 유출되는 희석액의 유량이 서로 동일하도록, 상기 각 분기채널과 상기 각 유출채널의 폭방향 단면적은 서로 동일한 것을 특징으로 하는 미세채널 칩.","강지윤|김충|이강선|유성신|김태송","G01N-001/38,G01N-001/00","KR20080092067A","2008.10.15",null,"KR101024936B1, KR20080092067A, US2008254541A1","1<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 2<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 3<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 4<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 5 시료를 연속적으로 희석하는 미세채널 칩으로서, 희석제가 주입되는 희석제 유입구; 상기 희석제 유입구와 연결되어, 상기 희석제가 통과하는 제1채널; 상기 시료가 주입되는 시료 유입구; 및 상기 시료 유입구와 연결되어, 상기 시료가 통과하는 제2채널을 포함하되, 상기 제1채널은 상기 희석제가 분기되는 복수개의 분기점을 포함하고, 상기 제2채널은 상기 희석제가 유입되는 복수개의 합류점을 포함하며, 상기 복수 개의 분기점 및 상기 복수 개의 합류점은 서로 일대일로 분기채널에 의하여 연결되고, 상기 제2채널에서 각 합류점의 다음 위치에는 상기 시료가 상기 희석제에 의하여 희석된 희석액을 유출구로 유출시키기 위한 유출 채널이 연결되고, 상기 제1채널 및 제2채널은 폭, 단면적 및 길이 중 어느 하나 이상이 조절되며, 상기 제1채널로부터 각 분기채널을 통하여 상기 제2채널로 유입되는 희석제의 유량이 서로 동일하고, 상기 제2채널로부터 각각의 유출채널로 유출되는 희석액의 유량도 서로 동일하며, 상기 분기채널을 통하여 상기 제2채널에 유입되는 희석제의 유량과 상기 유출채널을 통하여 제2채널로부터 유출되는 희석액의 유량이 서로 동일하도록, 상기 각 분기채널과 상기 각 유출채널의 폭방향 단면적은 서로 동일한 것을 특징으로 하는 미세채널 칩. 6 제 5 항에 따른 미세채널 칩을 사용하여 시료를 1:n의 비율(여기에서 n은 1보다 큰 실수이다)로 연속적으로 희석하는 방법으로서, 상기 희석제 유입구를 통하여 상기 제1채널에 희석제를 유입시키는 단계(a); 상기 시료 유입구를 통하여 상기 제2채널에 시료를 유입시키는 단계(b); 및 상기 유출구를 통하여 희석액을 얻는 단계(c)를 포함하되, 상기 단계(b)에서 상기 제2채널로 유입되는 시료의 유량과, 상기 단계(a)에서 희석제가 유입된 후 상기 각 분기채널을 통하여 상기 제2채널로 유입되는 희석제의 유량의 비는 1:(n-1)인 것을 특징으로 하는 희석 방법. 7 제 6 항에 있어서, 상기 미세채널 칩 상에 상기 분기채널이 k개인 경우, 상기 단계(b)에서 상기 제2채널로 유입되는 시료의 유량과, 상기 단계(a)에서 상기 제1채널로 유입되는 희석제의 유량의 비는 1:(n-1)k인 것을 특징으로 하는 희석 방법.","2027.04.11"]
["K04848","-","IT","테라헤르츠파 생성기 및 이를 이용한 고출력 테라헤르츠파 생성방법",null,"원문이미지","KR","2009-0072426","2009.08.06","10-1017938","2011.02.21","본 발명은 테라헤르츠파 생성기 및 이를 이용한 고출력 테라헤르츠파 생성 방법에 관한 것이다. 본 발명에서는 내부가 비어있는 구체와, 상기 구체의 소정 부위가 절개되어 설치되는 포커싱렌즈 또는 상기 구체의 소정 부위가 절개된 개구를 포함하고, 상기 구체의 내면이 금속으로 코팅된 테라헤르츠파 생성기와, 상기 포커싱렌즈 또는 상기 개구로 준위가 다른 2개의 주파수를 입사시켜 다수의 에어플라즈마(air plasma)를 생성하고, 상기 다수의 에어플라즈마가 상기 구체의 금속으로 코팅된 내면과 빈공간을 이용해 계속적인 포커싱(focusing)을 해줌으로써 고출력의 테라헤르츠파를 생성하는 방법이 제시된다. 본 발명에 의하면 계속적인 에어플라즈마를 생성함으로써 하나의 에어플라즈마를 이용하여 생성되는 테라헤르츠파의 광세기가 낮게 되는 것을 극복할 수 있다.","1 내부가 비어 있는 빈공간으로 되어 있는 구체와, 금속으로 코팅되거나 금속으로 이루어진 상기 구체의 내면과, 상기 구체의 소정 부위에 상기 구체 외부와 상기 구체의 빈공간을 사이에 두고 형성되는 포커싱렌즈 또는 상기 구체의 소정 부위가 절개되어 형성되는 소정 크기의 개구부를 포함하는 테라헤르츠 생성기.","김재헌|이석|우덕하|김선호|변영태|전영민","H01S-003/05","KR20110014855A","2011.02.14",null,"KR101017938B1, KR20110014855A, US2011031417A1, US8198614B2","1 내부가 비어 있는 빈공간으로 되어 있는 구체와, 금속으로 코팅되거나 금속으로 이루어진 상기 구체의 내면과, 상기 구체의 소정 부위에 상기 구체 외부와 상기 구체의 빈공간을 사이에 두고 형성되는 포커싱렌즈 또는 상기 구체의 소정 부위가 절개되어 형성되는 소정 크기의 개구부를 포함하는 테라헤르츠 생성기. 2 청구항 1에 있어서, 상기 금속은 알루미늄 또는 그 외의 가시광선에서 테라헤르츠파까지의 범위를 가지는 광신호를 반사할 수 있는 모든 금속인 것을 특징으로 하는 테라헤르츠파 생성기. 3 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서, 상기 포커싱렌즈 또는 상기 개구부로 입사되는 광신호가 상기 구체의 빈공간에서 포커싱 및 평행이동을 하고 상기 구체의 내면에서의 반사에 의해서 다수의 에어 플라즈마를 생성하고 에어 플라즈마의 반응시 생성되는 다수의 테라헤르츠파가 합쳐져서(superposition) 고출력의 테라헤르츠파를 생성하는 것을 특징으로 하는 테라헤르츠파 생성기. 4 청구항 3에 있어서, 상기 구체의 빈공간에서 생성되는 에어 플라즈마의 수는 상기 포커싱렌즈 또는 상기 개구부로 입사되는 상기 광신호의 입사각을 조절하여 조절할 수 있는 것을 특징으로 하는 테라헤르츠파 생성기. 5 청구항 3에 있어서, 상기 광신호는 ω주파수와 2ω 주파수를 갖는 두개의 광신호이고, 상기 2ω주파수를 갖는 광신호는 ω 주파수를 가지는 펨토초 레이저를 BBO (beta-BaB2O4) 또는 LBO (lithium triborate: LiB3O5) 크리스탈에 입력시 세컨하모닉반응(Second Harmonic Generation)으로 인해 생성되는 것을 특징으로 하는 테라헤르츠파 생성기. 6 구체의 내부가 비어 있는 빈공간으로 되어 있고 구체 내면이 금속이거나 또는 금속으로 코팅되어 있고 상기 구체의 소정부위에 포커싱렌즈 또는 개구부가 설치되어 있는 테라헤르츠 생성기를 이용한 고출력 테라헤르츠파 생성방법에 있어서, 상기 포커싱렌즈 또는 상기 개구부를 통하여 광신호가 입사되는 단계와, 상기 입사된 광신호가 상기 구체의 빈공간에서 포커싱되거나 평행이동하는 단계와, 상기 포커싱되는 상기 광신호에서 첫번째 에어 플라즈마가 발생되는 단계와, 상기 발생된 에어 플라즈마의 반응 시 첫번째 테라헤르츠파가 생성되는 단계와, 상기 광신호가 상기 구체의 빈공간에서 평행이동하는 단계와, 상기 광신호가 상기 구체의 내면에서 반사되는 단계와, 상기 반사된 광신호가 상기 구체의 빈공간에서 포커싱되는 단계와, 상기 포커싱되는 상기 광신호에서 두번째 에어 플라즈마가 발생되는 단계와, 상기 발생된 에어 플라즈마의 반응 시 두번째 테라헤르츠파가 생성되어 상기 첫번째 테라헤르츠파와 합쳐지는 단계를 포함하는 고출력 테라헤르츠파 생성 방법. 7 청구항 6에 있어서, 상기 첫번째 테라헤르츠파와 상기 두번째 테라헤르츠파가 합쳐지는 단계 이후, 상기 광신호가 상기 구체의 빈공간에서 평행이동을 하는 단계와, 상기 광신호가 상기 구체의 내면에서 반사되는 단계와, 상기 반사된 광신호가 상기 구체의 빈공간에서 포커싱되는 단계와, 상기 포커싱되는 상기 광신호에서 세번째 에어 플라즈마가 발생되는 단계와, 상기 발생된 에어 플라즈마의 반응 시 세번째 테라헤르츠파가 생성되어 상기 첫번째와 두번째가 합쳐진 테라헤르츠파와 합쳐지는 단계를 더 포함하는 고출력 테라헤르츠파 생성 방법. 8 청구항 7에 있어서, 상기 광신호가 상기 구체의 빈공간에서의 평행이동, 포커싱 및 상기 구체의 내면에서의 반사를 반복하여 N번째 에어 플라즈마가 발생하고, 상기 에어 플라즈마의 반응 시 N번째 테라헤르츠파가 생성되고, 상기 생성된 N번째 테라헤르츠파와 지금까지 생성되어 합쳐진 테라헤르츠파와 합쳐져서 상기 포커싱렌즈 또는 상기 개구부로 출력되는 단계를 더 포함하는 고출력 테라헤르츠파 생성 방법. 9 청구항 8에 있어서, 상기 구체의 빈공간에서 발생되는 에어 플라즈마의 수는 상기 포커싱렌즈 또는 상기 개구부로 입사되는 상기 광신호의 입사각을 조절하여 조절할 수 있는 것을 특징으로 하는 고출력 테라헤르츠파 생성 방법. 10 청구항 6 내지 청구항 9 중 어느 한 항에 있어서, 상기 광신호는 ω 주파수와 2ω 주파수를 갖는 두개의 광신호이고, 상기 2ω 주파수를 갖는 광신호는 ω 주파수를 가지는 펨토초 레이저를 BBO (beta-BaB2O4) 또는 LBO (lithium triborate: LiB3O5) 크리스탈에 입력시 세컨하모닉반응 (Second Harmonic Generation)으로 인해 생성되는 것을 특징으로 하는 고출력 테라헤르츠파 생성 방법.","2029.08.06"]
["K04713","-","재료","그라펜이 코팅된 전기 전도성 미립자 및 그 제조 방법",null,"원문이미지","KR","2009-0027787","2009.03.31","10-1018334","2011.02.22","본 발명은 그라펜이 코팅된 전기 전도성 입자 및 그 제조 방법에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 전기 전도성 입자의 제조 방법은 고분자 미립자 표면을 이온성 관능기로 개질시키는 단계, 그라펜의 표면에 고분자 미립자 표면의 이온성 관능기와 반대 극성의 이온성 관능기를 도입하는 단계 및 이온성 관능기로 개질된 고분자 미립자 표면에 이온성 관능기가 도입된 그라펜을 이온결합으로 코팅시키는 단계를 포함한다. 본 발명에서는 전기 전도성이 우수한 그라펜을 고분자 미립자 표면에 코팅시켜, 전기 전도성이 우수한, 다양한 크기와 형상의 전기 전도성 입자를 제조 할 수 있어서, 본 발명에 따른 전기 전도성 입자는 휴대전화 등의 각종 모바일 기기 (mobile electronics)와 액정 디스플레이(Liquid Crystal Display ; LCD), 전자 종이 시스템 (e-paper system) 등의 다양한 디스플레이 기기와 같은 첨단 전자 기기 제조에 필수적인 미세패턴 공정으로의 응용에 유리하다. 또한 본 발명에 의한 전기 전도성 입자의 제조 방법은 이온결합된 코팅막을 고분자 미립자 표면에 형성시킴으로써, 중합체와 금속간의 특성차이로 인해 발생되는 도전막의 균열을 방지할 수 있으며, 제조 공정 또한 단순화할 수 있다.","1 (1) 표면이 이온성 관능기로 개질된 고분자 미립자를 제조하는 단계, (2) 그라펜의 표면에 고분자 미립자 표면의 이온성 관능기와 반대 극성의 이온성 관능기를 도입하는 단계, 및 (3) 상기 단계 (1)에서 얻은 고분자 미립자 표면에 상기 단계 (2)에서 얻은 그라펜을 이온결합으로 코팅하는 단계를 포함하는 전기 전도성 입자의 제조 방법.","이상수|김경희|임순호|박민|김준경","C08J-003/12,C08J-007/12,C08J-007/04,C08K-003/04","KR20100109258A","2010.10.08",null,"JP2010245022A, JP5075180B2, KR101018334B1, KR101090106B1, KR20100109258A, KR20100127575A, US2010247892A1, US8178201B2","1 (1) 표면이 이온성 관능기로 개질된 고분자 미립자를 제조하는 단계, (2) 그라펜의 표면에 고분자 미립자 표면의 이온성 관능기와 반대 극성의 이온성 관능기를 도입하는 단계, 및 (3) 상기 단계 (1)에서 얻은 고분자 미립자 표면에 상기 단계 (2)에서 얻은 그라펜을 이온결합으로 코팅하는 단계를 포함하는 전기 전도성 입자의 제조 방법. 2 제1항에 있어서, 상기 단계 (1)에서 고분자 미립자의 제조에 사용되는 단량체는 스티렌, α-메틸스티렌, α-클로로스티렌, p-tert-부틸스티렌, p-메틸스티렌, p-클로로스티렌, o-클로로스티렌, 2,5-디클로로스티렌, 3,4-디클로로스티렌, 디메틸스티렌, 디비닐벤젠, 메틸아크릴레이트, 메틸메타아크릴레이트, 에틸아크릴레이트, 에틸메타아크릴레이트, 프로필아크릴레이트, 프로필메타아크릴레이트, 부틸아크릴레이트 및 부틸메타아크릴레이트로 이루어진 군으로부터 선택되는 것인 전기 전도성 입자의 제조 방법. 3 제2항에 있어서, 상기 단계 (1)에서 고분자 미립자를 제조함에 있어서 폴리에틸렌글라이콜 메틸 메타아크릴레이트, 폴리에틸렌글라이콜메틸이써메타아크릴레이트, 폴리에틸렌 글라이콜 메타아크릴레이트, 폴리프로필렌글라이콜 메타아크릴레이트, 폴리프로필렌 글라이콜 디메타아크릴레이트 및 메타아크릴록시에틸트리메틸암모늄클로라이드로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 이상의 보조 단량체를 더 사용하는 것인 전기 전도성 입자의 제조 방법 4 제1항에 있어서, 상기 단계 (1)에서 고분자 미립자는 분산중합, 유화중합 또는 현탁중합에 의하여 제조되는 것인 전기 전도성 입자의 제조 방법. 5 제1항에 있어서, 상기 단계 (1)에서 물, DMSO, THF, DMF, 벤젠, 자일렌, 톨루엔, 사이클로헥산 및 탄소수 1 내지 6개의 직쇄 또는 측쇄형의 알코올로 이루어진 군으로부터 하나 이상 선택되는 용매를 사용하는 것인 전기 전도성 입자의 제조 방법. 6 제5항에 있어서, 알코올은 메탄올, 이소프로판올, 프로판올, 부탄올, 펜탄올, 헥산올, 헵탄올 또는 시클로헥산올인 전기 전도성 입자의 제조 방법. 7 제1항 내지 제6항 중 어느 하나의 항에 있어서, 고분자 미립자 및 그라펜의 표면에 도입되는 이온성 관능기는 카르복실기, 히드록실기, 술포닐기 또는 아민기인 전기 전도성 입자의 제조 방법. 8 제1항에 있어서, 상기 단계 (3)에서는 히드라진과 암모니아가 1:1 내지 1:20의 중량 비율로혼합된 용액에서 산화 그라펜을 환원시켜 카르복실기 및 히드록실기가 도입된 그라펜을 얻는 것인 전기 전도성 입자의 제조 방법. 9 제8항에 있어서, 히드라진과 암모니아의 혼합 비율이 중량비로 1:7인 것인 전기 전도성 입자의 제조 방법. 10 제1항에 있어서, 상기 이온결합은 -NR3+ (여기서, R은 수소, 알킬 또는 아릴이다.)인 양이온 말단과, -COO-, -O- 또는 -SO3-인 음이온 말단 사이에 이루어지는 것인 전기 전도성 입자의 제조 방법. 11 이온성 관능기로 개질된 고분자 미립자 표면에 고분자 미립자 표면의 이온성 관능기와 반대 극성을 가진 이온성 관능기가 도입된 그라펜이 이온결합으로 코팅되어 있는 전기 전도성 입자. 12 제11항에 있어서, 상기 고분자 미립자와 그라펜 사이의 중량비가 50:50 내지 99.9:0.1인 전기 전도성 입자. 13 제11항에 있어서, 평균 입자 크기가 0.1㎛ 내지 10㎛인 전기 전도성 입자.","2029.03.31"]
["K04599","-","의약","생분해성 및 생체친화성이 우수한 조직재생용 주입형 온도감응성 플루로닉 유도체 하이드로겔 및 이의 제조방법",null,"원문이미지","KR","2008-0103809","2008.10.22","10-1001855","2010.12.10","본 발명은 생분해성 및 생체친화성이 우수한 조직재생용 주입형 온도감응성 생분해 플루로닉(pluronic) 유도체 하이드로겔 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 구체적으로 플루로닉 고분자의 한쪽 또는 양쪽 말단에 생분해성 고분자가 도입되고, 상기 생분해성 고분자에 메타크릴옥시에틸 트라이멜리트산(methacryloxyethyl trimellitic acid) 무수물이 결합되고, 상기 메타크릴옥시에틸 트라이멜리트산 무수물의 카르복실기에 생리활성물질이 중합된 구조를 갖는, 조직재생용 주입형 온도감응성 생분해 플루로닉 유도체 하이드로겔 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 플루로닉 유도체 하이드로겔은 플루로닉 고분자의 온도감응성(thermosentitive)은 그대로 유지하면서 생분해성 고분자의 도입으로 인해 생체 내에서 일정 기간 후에 분해되어 배설될 수 있는 생분해성(biodegradability)이 탁월하고, 세포증식성 또는 세포분화성을 향상시킬 수 있는 생리활성물질이 결합되어 있어 생체친화성(biocompatibility)이 우수하기 때문에, 인공조직이나 장기를 조직공학적으로 재생하는데 유용하게 사용될 수 있다.","1 플루로닉 고분자의 한쪽 또는 양쪽 말단에 생분해성 고분자가 도입되고, 상기 생분해성 고분자에 메타크릴옥시에틸 트라이멜리트산 무수물이 결합되고, 상기 메타크릴옥시에틸 트라이멜리트산 무수물의 카르복실기에 생리활성물질이 중합된 구조를 가지며, 하기 화학식 1로 표시되는 구조를 갖는 것을 특징으로 하는, 조직재생용 주입형 온도감응성 생분해 플루로닉 유도체 하이드로겔. [화학식 1] 상기 식에서, -PEO-PPO-PEO-는 플루로닉 고분자를 나타내고, D는 생분해성 고분자를 나타내고, R은 생리활성물질을 나타낸다.","한동근|박귀덕|김재진","C08G-065/332,C08G-065/26,C08J-003/075","KR20100044607A","2010.04.30",null,"KR101001855B1, KR20100044607A, US2010098762A1","1 플루로닉 고분자의 한쪽 또는 양쪽 말단에 생분해성 고분자가 도입되고, 상기 생분해성 고분자에 메타크릴옥시에틸 트라이멜리트산 무수물이 결합되고, 상기 메타크릴옥시에틸 트라이멜리트산 무수물의 카르복실기에 생리활성물질이 중합된 구조를 가지며, 하기 화학식 1로 표시되는 구조를 갖는 것을 특징으로 하는, 조직재생용 주입형 온도감응성 생분해 플루로닉 유도체 하이드로겔. [화학식 1] 상기 식에서, -PEO-PPO-PEO-는 플루로닉 고분자를 나타내고, D는 생분해성 고분자를 나타내고, R은 생리활성물질을 나타낸다. 2 제1항에 있어서, 상기 플루로닉 고분자가 폴리에틸렌옥사이드(PEO)-폴리프로필렌옥사이드(PPO)-폴리에틸렌옥사이드(PEO)의 구조를 갖는 것을 특징으로 하는, 조직재생용 주입형 온도감응성 생분해 플루로닉 유도체 하이드로겔. 3 제2항에 있어서, 상기 플루로닉 고분자가 중량 평균 분자량이 8,700 달톤인 F68 또는 중량 평균 분자량이 12,600 달톤인 F127인 것을 특징으로 하는, 조직재생용 주입형 온도감응성 생분해 플루로닉 유도체 하이드로겔. 4 제1항에 있어서, 상기 생분해성 고분자가 글리콜라이드(glycolide), 락타이드(lactide), ε-카프로락톤(ε-caprolactone), 다이옥산온(dioxanone), 트라이메틸렌카보네이트(trimethylenecarbonate), 안하이드리드(anhydride), 오르소에스테르(orthoester), 하이드록시알카노에이트(hydroxyalkanoate), 포스파젠(phosphagene), 아미노산(amino acid) 및 이들의 공중합체로 구성된 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는, 조직재생용 주입형 온도감응성 생분해 플루로닉 유도체 하이드로겔. 5 제1항에 있어서, 플루로닉 유도체의 양쪽 말단에 생분해성 고분자가 도입되는 경우, 상기 생분해성 고분자가 동일하거나 다를 수 있는 것을 특징으로 하는, 조직재생용 주입형 온도감응성 생분해 플루로닉 유도체 하이드로겔. 6 제1항에 있어서, 상기 메타크릴옥시에틸 트라이멜리트산 무수물이 4-메타크릴옥시에틸 트라이멜리트산(4-META) 무수물 또는 2-메타크릴옥시에틸 트라이멜리트산(2-META) 무수물인 것을 특징으로 하는, 조직재생용 주입형 온도감응성 생분해 플루로닉 유도체 하이드로겔. 7 제1항에 있어서, 상기 생리활성물질이 세포친화성 리간드 펩타이드 또는 성장인자인 것을 특징으로 하는, 조직재생용 주입형 온도감응성 생분해 플루로닉 유도체 하이드로겔. 8 제7항에 있어서, 상기 세포친화성 리간드 펩타이드가 Arg-Gly-Asp(RGD), Arg-Glu-Asp-Val(REDV), Leu-Asp-Val(LDV), Tyr-Ile-Gly-Ser-Arg(YIGSR), Pro-Asp-Ser-Gly-Arg(PDSGR), Ile-Lys-Val-Ala-Val(IKVAV) 및 Arg-Asn-Ile-Ala-Glu-Ile-Ile-Lys-Asp-Ala(RNIAEIIKDA)로 구성된 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는, 조직재생용 주입형 온도감응성 생분해 플루로닉 유도체 하이드로겔. 9 제7항에 있어서, 상기 성장인자가 변환성장인자(transforming growth factor-β, TGF), 인슐린-유사 성장인자(insulin-like growth factor, IGF), 표피 성장인자(epidermal growth factor, EGF), 신경세포 성장인자(nerve growth factor, NGF), 혈관 내피세포 성장인자(vascular endothelial growth factor, VEGF), 섬유아세포 성장인자(fibroblast growth factor, FGF), 간세포 성장인자(hepatocyte growth factor, HGF), 혈소판유래 성장인자(platelet-derived growth factor, PDGF) 및 골형성단백질(bone morphogenetic protein, BMP)로 구성된 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는, 조직재생용 주입형 온도감응성 생분해 플루로닉 유도체 하이드로겔. 10<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 11 1) 플루로닉 고분자를 생분해성 고분자와 1:1 내지 1:50 범위의 몰비로 혼합하여 용매에 용해시킨 후 상온 내지 200℃, 질소 충전 하에서 1 내지 24시간 동안 반응시켜 플루로닉 고분자의 한쪽 또는 양쪽 말단에 생분해성 고분자가 도입된 플루로닉-생분해성 고분자 유도체를 제조하는 단계; 2) 단계 1)에서 수득된 플루로닉-생분해성 고분자 유도체를 메타크릴옥시에틸 트라이멜리트산 무수물과 반응시켜 상기 생분해성 고분자에 메타크릴옥시에틸 트라이멜리트산 무수물이 결합된 플루로닉-생분해성 고분자-메타크릴옥시에틸 트라이멜리트산 무수물 유도체를 제조하는 단계; 및 3) 단계 2)에서 제조된 플루로닉-생분해성 고분자-메타크릴옥시에틸 트라이멜리트산 무수물 유도체와 생리활성물질을 반응시켜 상기 메타크릴옥시에틸 트라이멜리트산 무수물에 생리활성물질이 중합된 플루로닉-생분해성 고분자-메타크릴옥시에틸 트라이멜리트산 무수물-생리활성물질 유도체 하이드로겔을 제조하는 단계를 포함하는, 제1항에 따른 조직재생용 주입형 온도감응성 생분해 플루로닉 유도체 하이드로겔을 제조하는 방법. 12<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 13 제11항에 있어서, 상기 용매가 톨루엔, 아세톤, 클로로포름, 다이클로로메탄, 사염화탄소, 다이옥산, 테트라하이드로퓨란 및 이들의 혼합물로 구성된 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 방법. 14 제11항에 있어서, 단계 1)에서 플루로닉 고분자가 폴리에틸렌옥사이드(PEO)-폴리프로필렌옥사이드(PPO)-폴리에틸렌옥사이드(PEO)의 구조를 갖는 것을 특징으로 하는 방법. 15 제14항에 있어서, 상기 플루로닉 고분자가 중량 평균 분자량이 8,700 달톤인 F68 또는 중량 평균 분자량이 12,600 달톤인 F127인 것을 특징으로 하는 방법. 16 제11항에 있어서, 단계 2)가 단계 1)에서 제조된 플루로닉-생분해성 고분자 유도체와 메타크릴옥시에틸 트라이멜리트산 무수물을 1:1 내지 1:10의 몰비로 혼합하여 용매에 용해시킨 후 상온에서 질소 충전 하에 1 내지 24시간 동안 반응시키는 것을 특징으로 하는 방법. 17 제16항에 있어서, 상기 용매가 톨루엔, 아세톤, 클로로포름, 다이클로로메탄, 사염화탄소, 다이옥산, 테트라하이드로퓨란 및 이들의 혼합물로 구성된 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 방법. 18 제11항에 있어서, 단계 2)에서 메타크릴옥시에틸 트라이멜리트산 무수물이 4-메타크릴옥시에틸 트라이멜리트산(4-META) 무수물 또는 2-메타크릴옥시에틸 트라이멜리트산(2-META) 무수물인 것을 특징으로 하는 방법. 19 제11항에 있어서, 단계 1) 및 2)의 반응이 촉매의 사용을 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 방법. 20 제19항에 있어서, 상기 촉매가 피리딘, 트라이에틸아민, 벤질디메틸아민, 트라이에틸암모늄클로라이드, 벤질트라이메틸암모늄브로마이드, 벤질트라이메틸암모늄요오드화물, 트라이페닐포스핀, 트라이페닐스티빈, 메틸트라이페닐스티빈, 2-에틸헥산산크롬, 옥탄산크롬, 옥탄산주석, 다이부틸틴 디라우레이트, 2-에틸헥산산아연, 옥탄산아연, 옥탄산지르코늄, 다이메틸황화물 및 다이페닐황화물로 구성된 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 방법. 21 제19항에 있어서, 상기 촉매가 단계 1)에서는 플루로닉 고분자에 대해, 단계 2)에서는 플루로닉-생분해성 고분자 유도체에 대해 각각 1:0.001 내지 1:2의 몰비로 사용되는 것을 특징으로 하는 방법. 22 제11항에 있어서, 단계 3)이 단계 2)에서 제조된 플루로닉-생분해성 고분자-메타크릴옥시에틸 트라이멜리트산 무수물 유도체와 생리활성물질을 1:1 내지 1:10의 몰비로 혼합하고 촉매를 첨가하여 상온에서 1 내지 24시간 동안 반응시키는 것을 특징으로 하는 방법. 23 제22항에 있어서, 상기 촉매가 1-에틸-3-(3-디메틸아미노-프로필)카보디이미드(1-ethyl-3-(3-dimethylamino-propyl)carbodidimide, EDC), 1-사이클로헥실-3-(2-몰포리노에틸)카보디이미드(1-cyclohexyl-3-(2-morpholinoethyl) carbodiimide, CMC), 다이사이클로헥실 카보다이이미드(dicyclohexyl carbodiimide, DCC), 다이아이소프로필카로다이이미드(diisopropylcarbodiimide, DIC), N-에틸-3-페닐아이속사졸리움-3'-설포네이트(N-ethyl-3-phenylisoxazolium-3'-sulfonate) 및 N,N'-카보닐다이이미다졸(N,N'-carbonyldiimidazole, CDI)로 구성된 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 방법. 24 제22항에 있어서, 상기 촉매가 플루로닉-생분해성 고분자-메타크릴옥시에틸 트라이멜리트산 무수물 유도체에 대해 1:0.1 내지 1:30의 몰비로 사용되는 것을 특징으로 하는 방법. 25 제11항에 있어서, 단계 3)에서 생리활성물질이 세포친화성 리간드 펩타이드 또는 성장인자인 것을 특징으로 하는 방법. 26 제25항에 있어서, 상기 세포친화성 리간드 펩타이드가 Arg-Gly-Asp(RGD), Arg-Glu-Asp-Val(REDV), Leu-Asp-Val(LDV), Tyr-Ile-Gly-Ser-Arg(YIGSR), Pro-Asp-Ser-Gly-Arg(PDSGR), Ile-Lys-Val-Ala-Val(IKVAV) 및 Arg-Asn-Ile-Ala-Glu-Ile-Ile-Lys-Asp-Ala(RNIAEIIKDA)로 구성된 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 방법. 27 제25항에 있어서, 상기 성장인자가 변환성장인자(transforming growth factor-β, TGF), 인슐린-유사 성장인자(insulin-like growth factor, IGF), 표피 성장인자(epidermal growth factor, EGF), 신경세포 성장인자(nerve growth factor, NGF), 혈관 내피세포 성장인자(vascular endothelial growth factor, VEGF), 섬유아세포 성장인자(fibroblast growth factor, FGF), 간세포 성장인자(hepatocyte growth factor, HGF), 혈소판유래 성장인자(platelet-derived growth factor, PDGF) 및 골형성단백질(bone morphogenetic protein, BMP)로 구성된 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 방법.","2028.10.22"]
["K04415","-","의약","벌개미취 추출물, 벌개미취 분획물, 이로부터 분리한짐나스테르코리아인 유도체 또는 이의 약학적으로허용가능한 염을 유효성분으로 함유하는 발암 예방용건강기능성 식품 조성물",null,"원문이미지","KR","2008-0047912","2008.05.23","10-0998573","2010.11.30","본 발명은 벌개미취(Asterkoraiensis) 추출물, 벌개미취 분획물, 이로부터 분리한 짐나스테르코리아인(Gymnasterkoreaynes) 유도체 또는 이의 약학적으로 허용가능한 염을 유효성분으로 함유하는 발암 예방용 건강기능성 식품 조성물에 관한 것으로서, 특히 벌개미취 추출물로부터 분리한 단일화합물인 짐나스테르코리아인 B는 암 예방 지표효소인 퀴논 리덕타제(Quinone reductase)의 활성을 유도하므로, 본 발명에 따른 조성물은 암을 예방하는데 유용하게 사용될 수 있다.","1 벌개미취 건조물을 에탄올 용매로 환류 추출하고 감압 농축하여 벌개미취 조추출물을 얻는 단계(단계 1); 상기 단계 1에서 얻은 벌개미취 조추출물을 물에 현탁시킨 후, 유출 용매로 헥산/초산에틸(10:1(v/v)), 헥산/초산에틸(5:1(v/v)), 헥산/초산에틸(2:1(v/v)), 헥산/초산에틸(1:1(v/v)), 초산에틸 및 메탄올을 사용하여 C-18 역상 수지 감압 컬럼 크로마토그래피를 수행하여 벌개미취 분획물을 얻는 단계(단계 2); 및 상기 단계 2에서 얻은 헥산-초산에틸(5:1) 분획 및 헥산-초산에틸(2:1) 분획물에 대해 65% 아세토니트릴/물을 유출용매로 한 고속액체크로마토그래피를 수행하는 단계(단계 3)를 포함하는 방법에 의해 얻은 벌개미취 추출물로서, 퀴논리덕타제(QR) 효소의 활성을 증가시켜 발암물질을 해독함으로써 발암 예방 활성을 갖는 벌개미취 추출물을 유효성분으로 함유하는 발암예방용 건강기능성 식품 조성물.","노주원|이샛별|권학철|양현옥|엄병헌|김철영|판철호|차광현|김명수","A23L-001/29,A23L-001/30","KR20090121821A","2009.11.26",null,"KR100998573B1, KR20090121821A, WO2009142458A2, WO2009142458A3","1 벌개미취 건조물을 에탄올 용매로 환류 추출하고 감압 농축하여 벌개미취 조추출물을 얻는 단계(단계 1); 상기 단계 1에서 얻은 벌개미취 조추출물을 물에 현탁시킨 후, 유출 용매로 헥산/초산에틸(10:1(v/v)), 헥산/초산에틸(5:1(v/v)), 헥산/초산에틸(2:1(v/v)), 헥산/초산에틸(1:1(v/v)), 초산에틸 및 메탄올을 사용하여 C-18 역상 수지 감압 컬럼 크로마토그래피를 수행하여 벌개미취 분획물을 얻는 단계(단계 2); 및 상기 단계 2에서 얻은 헥산-초산에틸(5:1) 분획 및 헥산-초산에틸(2:1) 분획물에 대해 65% 아세토니트릴/물을 유출용매로 한 고속액체크로마토그래피를 수행하는 단계(단계 3)를 포함하는 방법에 의해 얻은 벌개미취 추출물로서, 퀴논리덕타제(QR) 효소의 활성을 증가시켜 발암물질을 해독함으로써 발암 예방 활성을 갖는 벌개미취 추출물을 유효성분으로 함유하는 발암예방용 건강기능성 식품 조성물. 2 제1항에 있어서, 상기 벌개미취 추출물은 아스테르 코라이엔시스(Asterkoraiensis), 짐나스테르 코라이엔시스(Gymnasterkoraiensis) 또는 이들의 혼합으로부터 추출된 것을 특징으로 하는 발암예방용 건강기능성 식품 조성물. 3<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 4<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 5<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 6<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 7<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 8<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 9<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 10<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 11<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 12<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 13<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 14 제1항 및 제2항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 발암은 후두암, 폐암, 식도암, 췌장암, 대장암, 간암, 위암, 설암, 피부암, 뇌종양, 자궁암, 유방암, 자궁경부암, 난소암, 신장암, 담낭암, 구강암, 결장암, 간암, 방광암 및 대장암으로 이루어진 군으로부터 선택되는 것에 대한 예방인 것을 특징으로 하는 발암예방용 건강기능성 식품 조성물.","2028.05.23"]
["K04574","-","의약","신규 피롤로[3,2-ｂ]피리딘 유도체 또는 이의 약학적으로 허용가능한 염, 이의 제조방법 및 이를 유효성분으로 함유하는 흑색종 예방 또는 치료용 약학적 조성물",null,"원문이미지","KR","2008-0106962","2008.10.30","10-0994687","2010.11.10","본 발명은 신규 피롤로[3,2-ｂ]피리딘 유도체 또는 이의 약학적으로 허용가능한 염, 이의 제조방법 및 이를 유효성분으로 함유하는 흑색종 예방 또는 치료용 약학적 조성물에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 하기 화학식 1로 표시되는 신규 피롤로[3,2-ｂ]피리딘 유도체 또는 이의 약학적으로 허용가능한 염, 이의 제조방법 및 이를 유효성분으로 함유하는 흑색종 예방 또는 치료용 약학적 조성물에 관한 것이다. 본 발명에 따른 피롤로[3,2-b]피리딘 유도체는 흑색종 세포에 대하여 뛰어난 흑색종 항증식 활성을 나타내며, 종래 흑색종 치료제로 사용되는 소라페닙에 비하여 10배 이상의 흑색종 항증식 활성을 나타내기 때문에 흑색종 예방 또는 치료에 유용하게 사용될 수 있다.[화학식 1](상기 화학식 1에서 R1 및 R2는 본 명세서에서 정의한 바와 같다)","1 하기 화학식 1로 표시되는 피롤로[3,2-b]피리딘 유도체 또는 이의 약학적으로 허용가능한 염: [화학식 1] (상기 화학식 1에서, R1은 -COOR, 벤질아미드 또는 아세틸아미드이고, 이때 R은 C1~C4의 직쇄 또는 측쇄알킬이고, R2는 -CONH-R3 또는 -CO-R4이고, 이때 R3 및 R4는 독립적으로 또는 선택적으로 수소, 트리플루오로메틸, 할로겐 및 모르포린으로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1 이상의 치환기로 치환된 C5~C8의 아릴이다)","오창현|유경호|심태보|이소하|하정미|김희진|정명호","C07D-487/04","KR20100047998A","2010.05.11",null,"KR100994687B1, KR20100047998A","1 하기 화학식 1로 표시되는 피롤로[3,2-b]피리딘 유도체 또는 이의 약학적으로 허용가능한 염: [화학식 1] (상기 화학식 1에서, R1은 -COOR, 벤질아미드 또는 아세틸아미드이고, 이때 R은 C1~C4의 직쇄 또는 측쇄알킬이고, R2는 -CONH-R3 또는 -CO-R4이고, 이때 R3 및 R4는 독립적으로 또는 선택적으로 수소, 트리플루오로메틸, 할로겐 및 모르포린으로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1 이상의 치환기로 치환된 C5~C8의 아릴이다) 2 제1항에 있어서, 상기 R1은 메틸카르복실, 에틸카르복실, 벤질아미드 또는 아세틸아미드이고, R2는 -CONH-R3 또는 -CO-R4이고, 이때 R3 및 R4는 독립적으로 또는 선택적으로 수소, 트리플루오로메틸, 플루오린, 염소 및 모르포린으로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1 이상의 치환기로 치환된 페닐인 것을 특징으로 하는 피롤로[3,2-b]피리딘 유도체 또는 이의 약학적으로 허용가능한 염. 3 제1항에 있어서, 상기 피롤로[3,2-b]피리딘 유도체는 (1) 1-(4-(3-(4-클로로-3-(트리플루오로메틸)페닐)우레이도)페닐)-1H-피롤로[3,2-b]피리딘-5-메틸 에스테르; (2) 1-(4-(3-(3,4-디클로로페닐)우레이도)페닐)-1H-피롤로[3,2-b]피리딘-5-메틸 에스테르; (3) 1-(4-(3-(2,3-디클로로페닐)우레이도)페닐)-1H-피롤로[3,2-b]피리딘-5-메틸 에스테르; (4) 1-(4-(4-클로로-3-(트리플루오로메틸)벤즈아미도)페닐)-1H-피롤로[3,2-b] 피리딘-5-메틸 에스테르; (5) 1-(4-(3-(트리플루오로메틸)벤즈아미도)페닐)-1H-피롤로[3,2-b]피리딘-5-메틸 에스테르; (6) 1-(4-(3-(트리플루오로메틸)-4-모포리노벤즈아미도)페닐)-1H-피롤로[3,2-b]피리딘-5-메틸 에스테르; (7) 1-(4-(3-(트리플루오로메틸)-5-모포리노벤즈아미도)페닐)-1H-피롤로[3,2-b]피리딘-5-메틸 에스테르; (8) 1-(4-(5-(벤질카바모일)-1H-피롤로[3,2-b]피리딘-1-일)페닐)-3-(4-클로로-3-(트리플루오로메틸)페닐)우레아; (9) 1-(4-(5-(벤질카바모일)-1H-피롤로[3,2-b]피리딘-1-일)페닐)-3-(2,3-디클로로페닐)우레아; (10) 1-(4-(4-클로로-3-(트리플루오로메틸)벤즈아미도)페닐)-N-벤질-1H-피롤로[3,2-b]피리딘-5-카복사마이드; (11) 1-(4-(3-(트리플루오로메틸)-5-모폴리노벤즈아미도)페닐)-N-벤질-1H-피롤로[3,2-b]피리딘-5-카복사마이드; (12) 1-(4-(3-(트리플루오로메틸)벤즈아미도)페닐)-N-벤질-1H-피롤로[3,2-b]피리딘-5-카복사마이드; (13) 1-(4-(3-(트리플루오로메틸)-4-모폴리노벤즈아미도)페닐)-N-벤질-1H-피롤로[3,2-b]피리딘-5-카복사마이드; (14) 1-(4-(3-(트리플루오로메틸)벤즈아미도)페닐)-1H-피롤로[3,2-b]피리딘-5-메틸 에스테르; (15) 1-(4-(5-카바모일-1H-피롤로[3,2-b]피리딘-1-일)페닐)-3-(3,4-디클로로페닐)우레아; (16) 1-(4-(5-카바모일-1H-피롤로[3,2-b]피리딘-1-일)페닐)-3-(4-클로로-3-(트리플루오로메틸)페닐)우레아; (17) 1-(4-(5-카바모일-1H-피롤로[3,2-b]피리딘-1-일)페닐)-3-(2,3-디클로로페닐)우레아; (18) 1-(3-(3-(4-클로로-3-(트리플루오로메틸)페닐)우레이도)페닐)-1H-피롤로[3,2-b]피리딘-5-메틸 에스테르; 및 (19) 1-(3-(4-클로로-3-(트리플루오로메틸)벤즈아미도)페닐)-1H-피롤로[3,2-b]피리딘-5-메틸 에스테르로 이루어지는 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 피롤로[3,2-b]피리딘 유도체 또는 이의 약학적으로 허용가능한 염. 4 하기 반응식 1에 나타낸 바와 같이, 출발물질인 화학식 2의 화합물에 1-요오도-4-니트로벤젠을 커플링 반응시켜 화학식 3의 화합물을 제조하는 단계(단계 1); 상기 단계 1에서 제조된 화학식 3의 화합물을 환원시켜 화학식 4의 화합물을 제조하는 단계(단계 2); 및 상기 단계 2에서 제조된 화학식 4의 화합물에 트리플루오로메틸, 할로겐, 모르포린 또는 피페라진이 치환된 페닐카르복시산 또는 아민유도체를 커플링 반응시켜 화학식 1의 화합물을 제조하는 단계(단계 3)를 포함하는 제1항의 피롤로[3,2-b]피리딘 유도체의 제조방법: [반응식 1] . (상기 반응식 1에서, R3 및 R4는 화학식 1에서 정의된 바와 같으며, 화학식 1a 및 1b는 화학식 1에 포함된다) 5 하기 반응식 2에 나타낸 바와 같이, 출발물질인 화학식 2의 화합물에 1-요오도-4-니트로벤젠을 커플링 반응시켜 화학식 3의 화합물을 제조하는 단계(단계 1); 상기 단계 1에서 제조된 화학식 3의 화합물을 환원시켜 화학식 4의 화합물을 제조하는 단계(단계 2); 상기 단계 2에서 제조된 화학식 4의 화합물에 벤질아민을 이용하여 에스테르 형태가 벤질아미드 형태로 치환된 화학식 5의 화합물을 제조하는 단계(단계 2-1); 및 상기 단계 2-1에서 제조된 화학식 5의 화합물에 트리플루오로메틸, 할로겐, 모르포린 또는 피페라진이 치환된 페닐카르복시산 또는 아민유도체를 커플링 반응시켜 화학식 1의 화합물을 제조하는 단계(단계 3)를 포함하는 제1항의 피롤로[3,2-b]피리딘 유도체의 제조방법: [반응식 2] . (상기 반응식 2에서, R3 및 R4는 화학식 1에서 정의된 바와 같으며, 화학식 1c 및 1d는 화학식 1에 포함된다) 6 하기 반응식 3에 나타낸 바와 같이, 출발물질인 화학식 2의 화합물에 1-요오도-4-니트로벤젠을 커플링 반응시켜 화학식 3의 화합물을 제조하는 단계(단계 1); 상기 단계 1에서 제조된 화학식 3의 화합물을 환원시켜 화학식 4의 화합물을 제조하는 단계(단계 2); 상기 단계 2에서 제조된 화학식 4의 화합물에 암모니아를 이용하여 에스테르 형태가 아미드 형태로 치환된 화학식 6의 화합물을 제조하는 단계(단계 2-2); 및 상기 단계 2-1에서 제조된 화학식 5의 화합물에 트리플루오로메틸, 할로겐, 모르포린 또는 피페라진이 치환된 페닐카르복시산 또는 아민유도체를 커플링 반응시켜 화학식 1의 화합물을 제조하는 단계(단계 3)를 포함하는 제1항의 피롤로[3,2-b]피리딘 유도체의 제조방법: [반응식 3] . (상기 반응식 3에서, R3 및 R4는 화학식 1에서 정의된 바와 같으며, 화학식 1e 및 1f는 화학식 1에 포함된다) 7 하기 반응식 4에 나타낸 바와 같이, 출발물질인 화학식 2의 화합물에 1-요오도-3-니트로벤젠을 커플링 반응시켜 화학식 7의 화합물을 제조하는 단계(단계 1'); 상기 단계 1'에서 제조된 화학식 7의 화합물을 환원시켜 화학식 8의 화합물을 제조하는 단계(단계 2'); 및 상기 단계 2'에서 제조된 화학식 8의 화합물에 트리플루오로메틸, 할로겐, 모르포린 또는 피페라진이 치환된 페닐카르복시산 또는 아민유도체를 커플링 반응시켜 화학식 1의 화합물을 제조하는 단계(단계 3')를 포함하는 제1항의 피롤로[3,2-b]피리딘 유도체의 제조방법: [반응식 4] . (상기 반응식 3에서, R3 및 R4는 화학식 1에서 정의된 바와 같으며, 화학식 1g 및 1h는 화학식 1에 포함된다) 8 제1항의 피롤로[3,2-b]피리딘 유도체 또는 이의 약학적으로 허용가능한 염을 유효성분으로 함유하는 흑색종 예방 또는 치료용 약학적 조성물. 9 제8항에 있어서, 상기 조성물은 흑색종 세포주에 대하여 항증식활성을 나타내는 것을 특징으로 하는 흑색종 예방 또는 치료용 약학적 조성물.","2028.10.30"]
["K04584","-","화학","불소 함유 이온성 액체를 이용한 기체 흡수제",null,"원문이미지","KR","2008-0102988","2008.10.21","10-0993011","2010.11.02","본 발명은 불소 함유 이온성 액체를 이용한 기체 흡수제에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 탄소수 1 ~ 6의 알킬기와, 탄소수 2 ~ 3의 함불소 알킬기를 동시에 갖는 디알킬이미다졸륨의 양이온 및 1,1,1-트리플루오로아세테이트의 음이온으로 구성된 이산화탄소(CO2) 또는 이산화황(SO2)을 흡수하는 불소 함유 이온성 액체로서, 배출가스 정화용 기체 흡수제에 관한 것이다. 또한, 본 발명에 따른 기체 흡수제는 종래 기체 흡수제로 사용되던 알칼리 수용액이나 유기용매에 비해 부식성이 적고 증기압이 낮아 용매 손실이 없고 분리된 기체를 흡수제 증기로 오염시키지 않으면서 기체를 안정적으로 흡수할 수 있다.","1 탄소수 1 ~ 6의 알킬기와, 탄소수 2 ~ 3의 함불소 알킬기를 동시에 갖는 함불소 디알킬이미다졸륨의 양이온; 및 1,1,1-트리플루오로아세테이트(CF3COO-)의 음이온을 결합하여 구성된 이온성 액체로서, 이산화탄소(CO2) 또는 이산화황(SO2)을 흡수하는 것을 특징으로 하는 배출가스 정화용 기체 흡수제.","김홍곤|이현주|김창수|공경택|김훈식","C07D-233/28,B01J-020/26","KR20100043796A","2010.04.29",null,"KR100993011B1, KR20100043796A","1 탄소수 1 ~ 6의 알킬기와, 탄소수 2 ~ 3의 함불소 알킬기를 동시에 갖는 함불소 디알킬이미다졸륨의 양이온; 및 1,1,1-트리플루오로아세테이트(CF3COO-)의 음이온을 결합하여 구성된 이온성 액체로서, 이산화탄소(CO2) 또는 이산화황(SO2)을 흡수하는 것을 특징으로 하는 배출가스 정화용 기체 흡수제. 2 제 1 항에 있어서, 상기 함불소 알킬기는 테트라플루오로에틸(-CF2CHF2), 클로로트리플루오로에틸(-CClFCHF2) 및 헥사플루오로프로필(-CF2CHFCF3) 중에서 선택된 것을 특징으로 하는 기체 흡수제. 3 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 이온성 액체는 1-부틸-3-헥사플루오로프로필 이미다졸늄 트리플루오로아세테이트([BhFpIM][FAc]), 1-에틸-3-헥사플루오로프로필 이미다졸늄 트리플루오로아세테이트([EhFpIM][FAc]), 1-메틸-3-헥사플루오로프로필 이미다졸늄 트리플루오로아세테이트([MhFpIM][FAc]), 1-부틸-3-테트라플루오로에틸 이미다졸늄 트리플루오로아세테이트([BtFeIM][FAc]) 또는 1-부틸-3-클로로트리플루오로에틸 이미다졸늄 트리플루오로아세테이트([BCtFeIM][FAc])인 것을 특징으로 하는 기체 흡수제.","2028.10.21"]
["K05315","-","환경","정삼투막 및 그 제조방법",null,"원문이미지","KR","2010-0068775","2010.07.16","10-0990168","2010.10.20","본 발명은 미생물에 대한 저항성을 담보하고 정삼투에 의한 생산 유량을 향상시킴과 함께 막 내의 굴곡(tortuosity)을 극대화하여 역방향으로의 유도용질 유입을 억제할 수 있는 정삼투막 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 정삼투막 제조방법은 비셀룰로오즈계 폴리머, 상기 비셀룰로오즈계 폴리머를 용해시키는 유기용매 및 상기 비셀룰로오즈계 폴리머에 기공 형성을 유도하는 기공유도제로 구성되는 충전체 물질을 준비하는 단계와, 상기 충전체 물질을 삼투막 틀 상에 도포하는 단계 및 충전체 물질이 도포된 삼투막 틀을 물에 침지시켜, 상기 유기용매 및 기공유도제를 휘발시킴으로써 상기 비셀룰로오즈계 폴리머를 고형화함과 함께 상기 비셀룰로오즈계 폴리머에 공극을 형성하는 단계를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.","1다공성 재질의 삼투막 틀; 상기 삼투막 틀 표면 상에 구비된 활성층; 및 상기 삼투막 틀 내부에 구비된 지지층을 포함하여 이루어지며, 상기 삼투막 틀 하부에 보조 지지층이 더 구비되며, 상기 활성층, 지지층 및 보조 지지층은 비셀룰로오즈계 폴리머로 이루어지며, 상기 비셀룰로오즈계 폴리머는 폴리에테르설폰(PES : polyethersulfone) 또는 폴리아크릴로니트릴(PAN : polyacrylonitrile)인 것을 특징으로 하는 정삼투막.","이석헌|유영범|서선근","B01D-071/68,B01D-069/10,C02F-001/44,C02F-103/08",null,null,null,"KR100990168B1, US2012012520A1","1다공성 재질의 삼투막 틀; 상기 삼투막 틀 표면 상에 구비된 활성층; 및 상기 삼투막 틀 내부에 구비된 지지층을 포함하여 이루어지며, 상기 삼투막 틀 하부에 보조 지지층이 더 구비되며, 상기 활성층, 지지층 및 보조 지지층은 비셀룰로오즈계 폴리머로 이루어지며, 상기 비셀룰로오즈계 폴리머는 폴리에테르설폰(PES : polyethersulfone) 또는 폴리아크릴로니트릴(PAN : polyacrylonitrile)인 것을 특징으로 하는 정삼투막. 2<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus>3<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus>4제 1 항에 있어서, 상기 활성층의 두께는 5∼50㎛, 활성층 및 삼투막 틀을 포함한 전체 두께는 50∼250㎛인 것을 특징으로 하는 정삼투막. 5제 1 항에 있어서, 상기 활성층 표면의 공극의 직경은 0.01∼10nm인 것을 특징으로 하는 정삼투막. 6제 1 항에 있어서, 상기 삼투막 틀은 0.1∼100㎛ 크기의 공극을 갖는 부직포 또는 나일론 소재의 직물로 구성되는 것을 특징으로 하는 정삼투막. 7<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus>8비셀룰로오즈계 폴리머, 상기 비셀룰로오즈계 폴리머를 용해시키는 유기용매 및 상기 비셀룰로오즈계 폴리머에 기공 형성을 유도하는 기공유도제로 구성되는 충전체 물질을 준비하는 단계; 상기 충전체 물질을 삼투막 틀 상에 도포하는 단계; 및 충전체 물질이 도포된 삼투막 틀을 물에 침지시켜, 상기 유기용매 및 기공유도제를 휘발시킴으로써 상기 비셀룰로오즈계 폴리머를 고형화함과 함께 상기 비셀룰로오즈계 폴리머에 공극을 형성하는 단계를 포함하여 이루어지며, 상기 충전체 물질이 도포된 삼투막 틀을 물에 침지시켜, 상기 유기용매 및 기공유도제를 휘발시킴으로써 상기 비셀룰로오즈계 폴리머를 고형화함과 함께 상기 비셀룰로오즈계 폴리머에 공극을 형성하는 단계에 있어서, 상기 유기용매 및 기공유도제의 휘발에 의해 상기 삼투막 틀 상에 활성층이 형성되고, 상기 삼투막 틀 내부에 지지층이 형성되며, 상기 삼투막 틀 하부에 보조 지지층이 형성되며, 상기 충전체 물질은, 상기 비셀룰로오즈계 폴리머 10∼30vol%, 상기 유기용매 50∼85vol%, 상기 기공유도제 5∼20vol%가 혼합된 것이며, 상기 비셀룰로오즈계 폴리머는 폴리에테르설폰(PES : polyethersulfone), 폴리아크릴로니트릴(PAN : polyacrylonitrile) 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 정삼투막 제조방법. 9<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus>10<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus>11제 8 항에 있어서, 상기 유기용매는 디메틸아세타마이드(DMAC : Dimethylacetamide), 디메틸포마마이드(DMF : Dimethylformamide), 엔-메틸파이롤리돈(NMP : N-methylpyrrolidone) 중 어느 하나 또는 이들의 조합인 것을 특징으로 하는 정삼투막 제조방법. 12제 8 항에 있어서, 상기 기공유도제는 1,3-다이옥살레인(1,3-dioxalane), 폴리비닐파이롤리돈(polyvinylpyrrolidone), 아세톤(acetone) 중 어느 하나 또는 이들의 조합인 것을 특징으로 하는 정삼투막 제조방법. 13<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus>14제 8 항에 있어서, 상기 삼투막 틀은 0.1∼100㎛ 크기의 공극을 갖는 부직포 또는 나일론 소재의 직물로 구성되는 것을 특징으로 하는 정삼투막 제조방법. 15<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus>","2030.07.16"]
["K04443","-","에너지","낮은 ｐＨ 조건에서의 메탄 생성 미생물 활성 억제제 및가스 퍼징을 이용한 유기성 폐기물로부터의 바이오 수소가스 생산 장치 및 방법",null,"원문이미지","KR","2008-0055875","2008.06.13","10-0990167","2010.10.20","혐기성 발효 미생물을 이용하여 유기성 폐기물 내 존재하는 유기물로부터 고효율로 수소를 생산하는 장치 및 방법이 개시된다. 구체적으로는, 메탄 생성 미생물의 활성 억제 및 수소 생성 미생물의 활성 증대를 위해 pH를 낮게 유지한 상태에서, 메탄 생성 미생물의 활성 억제제를 주입하여 메탄 생성 미생물에 의한 수소의 메탄 전환을 최소화하고, 간헐적인 가스 퍼징에 의해 수소 분압을 낮추어 수소 생성 미생물의 활성을 증대시켜 고효율로 수소를 생산하는 장치 및 방법이 개시된다. 본 발명의 일실시예에 따른 바이오 수소 가스 생산 방법을 이용하면, 종래의 유기성 폐기물로부터 바이오 수소 가스를 생산하는 방법에 비하여 경제적이고 안정적이면서도 고효율로 수소를 생산할 수 있고, 특히 연속적인 가스 퍼징 과정이 없이 간헐적인 가스 퍼징을 통해서도 고효율의 안정적인 바이오 수소 가스 생산이 가능하다. 또한 이러한 바이오 수소 가스 생산 방법을 단위 공정으로 조합하여 시스템화하여 상용화하는 것이 용이하다.","1 바이오 수소 가스 생산 반응조(1); 상기 바이오 수소 가스 생산 반응조와 연결된 유기성 폐기물 저장조(2); 상기 바이오 수소 가스 생산 반응조와 연결된 메탄 생성 미생물 활성 억제제 저장조(3); 상기 바이오 수소 가스 생산 반응조와 연결된 pH 조절 산 화학물질 저장조(5); 상기 바이오 수소 가스 생산 반응조와 연결된 pH 조절 알칼리 화학물질 저장조(6); 상기 바이오 수소 가스 생산 반응조 하부와 연결된 가스 탱크(12); 상기 바이오 수소 가스 생산 반응조 상부와 연결된 수소 가스 분리장치(10); 및 상기 가스 탱크(12)가 상기 바이오 수소 가스 생산 반응조 하부와 연결된 부분의 가스 확산 장치(15)를 포함하는 바이오 수소 생산 장치.","이영행|이상협","C01B-003/22,C12P-001/02,C12P-003/00","KR20090129786A","2009.12.17",null,"KR100990167B1, KR20090129786A","1 바이오 수소 가스 생산 반응조(1); 상기 바이오 수소 가스 생산 반응조와 연결된 유기성 폐기물 저장조(2); 상기 바이오 수소 가스 생산 반응조와 연결된 메탄 생성 미생물 활성 억제제 저장조(3); 상기 바이오 수소 가스 생산 반응조와 연결된 pH 조절 산 화학물질 저장조(5); 상기 바이오 수소 가스 생산 반응조와 연결된 pH 조절 알칼리 화학물질 저장조(6); 상기 바이오 수소 가스 생산 반응조 하부와 연결된 가스 탱크(12); 상기 바이오 수소 가스 생산 반응조 상부와 연결된 수소 가스 분리장치(10); 및 상기 가스 탱크(12)가 상기 바이오 수소 가스 생산 반응조 하부와 연결된 부분의 가스 확산 장치(15)를 포함하는 바이오 수소 생산 장치. 2 제1항에 있어서, 상기 장치는, 상기 수소 가스 분리 장치와 상기 바이오 수소 가스 생산 반응조 하부를 연결하는 가스 반송 라인(26)을 더 포함하는 바이오 수소 생산 장치. 3 제1항에 있어서, 상기 장치는, 상기 바이오 수소 가스 생산 반응조에 연결된 pH 측정 탐침(7)과, 상기 pH 측정 탐침, pH 조절 산 화학물질 저장조(5) 및 pH 조절 알칼리 화학물질 저장조(6)에 연결된 반응조 pH 제어기(4)를 더 포함하는 바이오 수소 생산 장치. 4<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 5 제2항에 있어서, 상기 장치는, 상기 가스 반송 라인(26)이 상기 바이오 수소 가스 생산 반응조 하부와 연결된 부분에 가스 확산 장치(15)를 더 포함하는 바이오 수소 생산 장치. 6 제1항 또는 제5항에 있어서, 상기 가스 확산 장치는 다공성 산기석, 멤브레인, 튜빙 또는 산기관인 바이오 수소 생산 장치. 7 제1항에 있어서, 상기 수소 가스 분리 장치는 수소 가스를 분리할 수 있는 가스 분리막을 포함하는 바이오 수소 생산 장치. 8 유기성 폐기물로부터 바이오 수소 가스를 생산하는 방법으로서, 반응조에 유기성 폐기물을 주입하는 단계; 반응조의 pH 조절을 위해 pH 조절 산 화학물질 또는 pH 조절 알칼리 화학물질을 주입하는 단계; 반응조에 메탄 생성 미생물 활성 억제제를 주입하는 단계; 반응조 내 수소 분압을 낮추기 위하여, 반응조 내 유기성 폐기물 내에 가스를 100 ~ 10,000 mL/분의 유량으로 주입하는 단계; 및 생성된 가스 중 수소 가스를 분리 회수하는 단계를 포함하는 바이오 수소 가스 생산 방법. 9 제8항에 있어서, 상기 유기성 폐기물은 하· 폐수 처리장 발생 슬러지, 소화조 상등액 및 탈리액, 축산 폐수 및 폐기물, 농림업 폐수 및 폐기물, 또는 수산업 폐수 및 폐기물인 바이오 수소 가스 생산 방법. 10 제8항에 있어서, 상기 메탄 생성 미생물 활성 억제제는 2-브로모에탄설폰산(2-bromoethanesulfonic acid, BESA), 몰리브데이트(molybdate), 아자이드(azide), 아미노벤조산(aminobenzoic acid) 또는 안트라퀴논(anthraquinone)인 바이오 수소 가스 생산 방법. 11 제10항에 있어서, 2-브로모에탄설폰산(BESA)을 주입하는 경우 0.2 ~ 30 g/L 농도로 주입하는 바이오 수소 가스 생산 방법. 12 제8항에 있어서, 반응조의 pH는 4.5 ~ 5.5로 유지하는 바이오 수소 가스 생산 방법. 13 제12항에 있어서, 상기 pH 조절 산 화학물질은 HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4 또는 H2CO3 이고, 상기 pH 조절 알칼리 화학물질은 NaOH, KOH, Ca(OH)2, CaCO3, MgCO3, Na2CO3 또는 NaHCO3인 바이오 수소 가스 생산 방법. 14 제8항에 있어서, 상기 수소 분압을 낮추기 위하여 주입하는 가스는 부피 대비 5% 이하의 산소가 포함된 불활성 기체인 바이오 수소 가스 생산 방법. 15 제14항에 있어서, 상기 불활성 기체는 헬륨, 질소, 아르곤, 이산화탄소 또는 메탄인 바이오 수소 가스 생산 방법. 16<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 17 제8항에 있어서, 상기 반응조에서 생성된 가스 중 수소 가스가 분리되고 남은 가스는, 반응조 내 수소 분압을 낮추기 위하여 반응조 내 유기성 폐기물 내에 반송 주입되는 단계를 더 포함하는 바이오 수소 가스 생산 방법.","2028.06.13"]
["K04266","-","환경","인데노(1,2,3-ｃ,ｄ)파이렌 노출 여부 확인용 바이오마커 및 이를 이용한 확인 방법",null,"원문이미지","KR","2007-0128044","2007.12.11","10-0985447","2010.09.29","본 발명은 다환 방향족 탄화수소류 중의 하나인 인데노(1,2,3-c,d)파이렌(Indeno[1,2,3-c,d]pyrene)에 대한 노출 여부 확인용 바이오마커 및 이를 이용한 확인 방법에 관한 것으로, 구체적으로 인데노(1,2,3-c,d)파이렌에 의해 특이적으로 유전자 발현이 증가 또는 감소하는 바이오마커 및 이를 이용한 인데노(1,2,3-c,d)파이렌에 대한 노출 여부를 확인하는 방법에 관한 것이며, 본 발명의 바이오마커는 DNA 마이크로어레이 칩을 통하여 선별된 반응 유전자들을 바이오마커로 이용하여 환경 시료에서 인데노(1,2,3-c,d)파이렌의 오염을 모니터링 및 판정하는데 유용하게 사용될 수 있으며, 인데노(1,2,3-c,d)파이렌에 의해 유발되는 독성 작용 기작을 규명하는 도구로 이용될 수 있다.","1 하기의 군으로부터 선택되는 어느 하나 이상의 유전자의 핵산서열의 전부 또는 18내지 30개의 핵산 서열로 구성되는 상기 유전자의 단편인 올리고뉴클레오티드 또는 그의 상보가닥 분자가 집적된, 인데노(1,2,3-c,d)파이렌 노출에 대한 세포주기조절 관련 유전자 발현 여부 확인용 DNA 마이크로어레이 칩: 유전자 등록번호(Genebank) NM_000875(IGF1R, insulin-like growth factor 1 receptor), 유전자 등록번호(Genebank) NM_016558(SCAND1, SCAN domain containing 1), 유전자 등록번호(Genebank) NM_058197(CDKN2A, cyclin-dependent kinase inhibitor 2A(melanoma, p16, inhibits CDK4)), 유전자 등록번호(Genebank) NM_001012334(MDK, Midkine(neurite growth-promoting factor 2)), 유전자 등록번호(Genebank) NM_001761(CCNF, cyclin F), 유전자 등록번호(Genebank) NM_001789(CDC25A, cell division cycle 25 homolog A(S. pombe)), 유전자 등록번호(Genebank) NM_002823(PTMA, prothymosin, alpha(gene sequence 28)), 유전자 등록번호(Genebank) NM_007295(BRCA1, Breast cancer 1, early onset), 유전자 등록번호(Genebank) NM_014221(MTCP1, Mature T-cell proliferation 1), 유전자 등록번호(Genebank) NM_014708(KNTC1, kinetochore associated 1), 유전자 등록번호(Genebank) NM_015097(CLASP2, cytoplasmic linker associated protein 2), 유전자 등록번호(Genebank) NM_018151(RIF1, RAP1 interacting factor homolog(yeast)).","류재천|김연정|전희경|송미경","C12N-015/11,C12Q-001/68","KR20090061160A","2009.06.16",null,"KR100985447B1, KR20090061160A","1 하기의 군으로부터 선택되는 어느 하나 이상의 유전자의 핵산서열의 전부 또는 18내지 30개의 핵산 서열로 구성되는 상기 유전자의 단편인 올리고뉴클레오티드 또는 그의 상보가닥 분자가 집적된, 인데노(1,2,3-c,d)파이렌 노출에 대한 세포주기조절 관련 유전자 발현 여부 확인용 DNA 마이크로어레이 칩: 유전자 등록번호(Genebank) NM_000875(IGF1R, insulin-like growth factor 1 receptor), 유전자 등록번호(Genebank) NM_016558(SCAND1, SCAN domain containing 1), 유전자 등록번호(Genebank) NM_058197(CDKN2A, cyclin-dependent kinase inhibitor 2A(melanoma, p16, inhibits CDK4)), 유전자 등록번호(Genebank) NM_001012334(MDK, Midkine(neurite growth-promoting factor 2)), 유전자 등록번호(Genebank) NM_001761(CCNF, cyclin F), 유전자 등록번호(Genebank) NM_001789(CDC25A, cell division cycle 25 homolog A(S. pombe)), 유전자 등록번호(Genebank) NM_002823(PTMA, prothymosin, alpha(gene sequence 28)), 유전자 등록번호(Genebank) NM_007295(BRCA1, Breast cancer 1, early onset), 유전자 등록번호(Genebank) NM_014221(MTCP1, Mature T-cell proliferation 1), 유전자 등록번호(Genebank) NM_014708(KNTC1, kinetochore associated 1), 유전자 등록번호(Genebank) NM_015097(CLASP2, cytoplasmic linker associated protein 2), 유전자 등록번호(Genebank) NM_018151(RIF1, RAP1 interacting factor homolog(yeast)). 2<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 3<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 4<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 5 1) 대상에서 수득된 인간 체세포와 대조군인 처리하지 않은 인간 체세포에서 RNA를 분리하는 단계; 2) 단계 1)의 실험군과 대조군의 RNA를 cDNA로 합성하면서 실험군과 대조군을 각기 다른 형광물질을 표지하는 단계; 3) 단계 2)의 각기 다른 형광물질로 표지된 cDNA를 제 1항의 DNA 마이크로어레이칩과 혼성화시키는 단계; 4) 반응한 DNA 마이크로어레이 칩을 분석하는 단계; 및 5) 분석한 데이터에서 제 1항의 DNA 마이크로어레이칩에 집적된 유전자의 발현 정도를 대조군과 비교하여 인데노(1,2,3-c,d)파이렌 노출 여부를 판정하는 단계 단계를 포함하는, 인데노(1,2,3-c,d)파이렌 노출에 대한 세포주기조절 관련 유전자 발현 여부 확인 방법. 6 제 5항에 있어서, 단계 1)의 인간 체세포는 인간 간 세포 또는 인간 간암 세포인 것을 특징으로 하는 인데노(1,2,3-c,d)파이렌 노출에 대한 세포주기조절 관련 유전자 발현 여부 확인 방법. 7 제 5항에 있어서, 단계 2)의 형광물질은 Cy3, Cy5, FITC(poly L-lysine-fluorescein isothiocyanate), RITC(rhodamine-B-isothiocyanate) 및 로다민(rhodamine)으로 이루어진 군으로부터 선택하여 사용하는 것을 특징으로 하는 인데노(1,2,3-c,d)파이렌 노출에 대한 세포주기조절 관련 유전자 발현 여부 확인 방법. 8 제 1항의 DNA 마이크로어레이 칩을 포함하는 것을 특징으로 하는 인데노(1,2,3-c,d)파이렌 노출에 대한 세포주기조절 관련 유전자 발현 여부 확인용 키트. 9<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus>","2027.12.11"]
["K04388","-","화학","함불소알킬그룹이 치환된 이온성 액체의 직접 제조방법",null,"원문이미지","KR","2008-0044190","2008.05.13","10-0979460","2010.08.26","본 발명은 함불소알킬그룹이 치환된 이온성 액체의 직접 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 질소함유 화합물과 YH로 표시되는 브뢴스테드 산 및 CFR1=CR2R3으로 표시되는 함불소올레핀 화합물을 한꺼번에 하나의 반응기에 투입하여 반응시키는 하기 화학식 1로 표시되는 함불소알킬그룹이 치환된 이온성 액체의 직접 제조방법에 관한 것이다.상기 화학식 1에서, 는 질소함유 화합물을 나타내고; Y-는 브뢴스테드 산의 음이온을 나타내고; R1, R2, 및 R3은 서로 같거나 다른 것으로 수소원자, 불소원자, 탄소수 1 내지 10의 알킬기 또는 불소원자가 1 내지 23개 포함된 탄소수 1 내지 10의 함불소알킬기를 나타낸다.","1 질소함유 화합물과 YH로 표시되는 브뢴스테드 산 및 CFR1=CR2R3으로 표시되는 함불소올레핀 화합물을 하나의 반응기 내에서 반응시켜 제조하는, 하기 화학식 1로 표시되는 함불소알킬그룹이 치환된 이온성 액체의 직접 제조방법 : [화학식 1] 상기 화학식 1에서, 는 질소함유 화합물로서 아민 화합물, 또는 질소원자가 1 내지 3개 함유된 5각형 또는 6각형의 헤테로고리 화합물을 나타내며, 상기 아민 화합물 또는 헤테로고리 화합물은 C1-10의 알킬기, 할로겐원자가 1 내지 23개 포함된 할로알킬기, C2-10의 알케닐기, 및 C2-10의 알키닐기 중에서 선택된 치환체로 치환 또는 비치환될 수 있고; R1, R2, 및 R3은 서로 같거나 다른 것으로 수소원자, 불소원자, 탄소수 1 내지 10의 알킬기 또는 불소원자가 1 내지 23개 포함된 탄소수 1 내지 10의 함불소알킬기를 나타내고; Y-는 Cl-, Br-, I-, BF4-, PF6-, (CF3SO)2N-, CF3SO3-, CH3SO3-, NO2-, NO3-, CF3CO2-, 또는 CH3CO2-을 나타낸다.","이현주|서동진|안병성|김홍곤|김창수|김훈식","C07D-233/28","KR20090118425A","2009.11.18",null,"KR100979460B1, KR20090118425A, US2009286976A1, US8309740B2","1 질소함유 화합물과 YH로 표시되는 브뢴스테드 산 및 CFR1=CR2R3으로 표시되는 함불소올레핀 화합물을 하나의 반응기 내에서 반응시켜 제조하는, 하기 화학식 1로 표시되는 함불소알킬그룹이 치환된 이온성 액체의 직접 제조방법 : [화학식 1] 상기 화학식 1에서, 는 질소함유 화합물로서 아민 화합물, 또는 질소원자가 1 내지 3개 함유된 5각형 또는 6각형의 헤테로고리 화합물을 나타내며, 상기 아민 화합물 또는 헤테로고리 화합물은 C1-10의 알킬기, 할로겐원자가 1 내지 23개 포함된 할로알킬기, C2-10의 알케닐기, 및 C2-10의 알키닐기 중에서 선택된 치환체로 치환 또는 비치환될 수 있고; R1, R2, 및 R3은 서로 같거나 다른 것으로 수소원자, 불소원자, 탄소수 1 내지 10의 알킬기 또는 불소원자가 1 내지 23개 포함된 탄소수 1 내지 10의 함불소알킬기를 나타내고; Y-는 Cl-, Br-, I-, BF4-, PF6-, (CF3SO)2N-, CF3SO3-, CH3SO3-, NO2-, NO3-, CF3CO2-, 또는 CH3CO2-을 나타낸다. 2 제 1 항에 있어서, 질소함유 화합물으로는 아민 화합물, 또는 피롤리딘, 피롤, 이미다졸, 4,5-디하이드로이미다류, 트리아졸, 4,5-디하이드로트리아졸, 몰포린, 피페리딘, 피페라진, 피리딘, 피리다진, 및 트리아진 중에서 선택된 헤테로고리 화합물을 사용하며, 상기한 아민 화합물 또는 헤테로고리화합물은 C1-6의 알킬기, 할로겐원자가 1 내지 23개 포함된 C1-6의 할로알킬기, C2-6의 알케닐기, 또는 C2-6의 알키닐기 중에서 선택된 치환기가 하나 이상 치환 또는 비치환된 것을 특징으로 하는 제조방법. 3 제 1 항에 있어서, 브뢴스테드 산으로는 HCl, HBr, HI, HBF4, HPF6, (CF3SO)2NH, CF3SO3H, CH3SO3H, HNO2, HNO3, CF3CO2H, 및 CH3CO2H 중에서 선택 사용하며, 상기 화학식 1로 표시되는 질소함유 화합물 1 몰에 대하여 1 내지 3 몰비 범위로 사용하는 것을 특징으로 하는 제조방법. 4 제 1 항에 있어서, 함불소올레핀 화합물으로는 CHF=CH2, CHF=CHF, CF2=CH2, CF2=CHF, CF2=CF2, CHF=CFCF3, CF2=CFCF3, 및 CF2=CFCF2CF3 중에서 선택 사용하며, 상기 화학식 1로 표시되는 질소함유 화합물 1 몰에 대하여 1 내지 2 몰비 범위로 사용하는 것을 특징으로 하는 제조방법. 5 제 1 항 내지 제 4항 중에서 선택된 어느 한 항에 있어서, 반응온도가 0℃ 내지 100℃ 범위인 것을 특징으로 하는 제조방법.","2028.05.13"]
["K04390","-","기계","무급유 터보차저 어셈블리",null,"원문이미지","KR","2008-0036668","2008.04.21","10-0937901","2010.01.13","본 발명은 고속의 조건에서 공기포일베어링을 사용하기 위하여 냉각이 용이하고 회전축의 내열 코팅이 용이한 무급유 터보차저 어셈블리에 관한 것이다.본 발명은 저널부와 회전축이 일정한 간극을 갖도록 형성되어 회전체의 질량이 줄어들고, 회전관성이 낮은 회전체 어셈블리를 갖는 무급유 터보차저 어셈블리 를 제공한다. 본 발명에 따른 터보차저는 냉매를 이용하여 냉각되어 냉각효율이 우수하며, 각 회전체 어셈블리 부품들이 개별적으로 내열가공되어 생산성이 높아진다.","1 하우징과; 상기 하우징 내부에 축설되며 양단에 임펠러 및 터빈이 결합된 회전축, 상기 회전축으로부터 일정 간극을 갖고 떨어져 위치하는 원통부를 구비하며 상기 회전축에 결합하는 저널부, 및 상기 회전축에 결합하며 상기 회전축과 동축의 원판으로 이루어진 스러스트패드를 포함하는 회전체 어셈블리와; 상기 하우징 내면에 구비되며 상기 저널부의 회전구동을 지지하는 저널베어링과; 상기 스러스트패드를 축방향으로 지지하는 스러스트베어링을 포함하는 무급유 터보차저 어셈블리.","이용복|김창호|박동진","F02B-039/14,F04D-029/04,F02B-039/00","KR20090111085A","2009.10.26",null,"CN102066718A, CN102066718B, KR100937901B1, KR20090111085A, US2011038717A1, WO2009131269A1","1 하우징과; 상기 하우징 내부에 축설되며 양단에 임펠러 및 터빈이 결합된 회전축, 상기 회전축으로부터 일정 간극을 갖고 떨어져 위치하는 원통부를 구비하며 상기 회전축에 결합하는 저널부, 및 상기 회전축에 결합하며 상기 회전축과 동축의 원판으로 이루어진 스러스트패드를 포함하는 회전체 어셈블리와; 상기 하우징 내면에 구비되며 상기 저널부의 회전구동을 지지하는 저널베어링과; 상기 스러스트패드를 축방향으로 지지하는 스러스트베어링을 포함하는 무급유 터보차저 어셈블리. 2 제1항에 있어서, 상기 회전체 어셈블리의 회전축, 저널부 및 스러스트패드는 개별적으로 내열가공된 후 조립되는 무급유 터보차저 어셈블리. 3 제2항에 있어서, 상기 회전체 어셈블리의 회전축, 저널부 및 스러스트 패드는 개별적으로 고체 윤활제 코팅과정, 연마과정 및 폴리싱 과정을 거치는 무급유 터보차저 어셈블리. 4 제3항에 있어서, 상기 스러스트패드에는 결합홀이 형성되고, 상기 저널부의 임펠러측 단부에는 저널부결합돌기가 형성되며, 상기 스러스트패드의 결합홀에 저널부결합돌기가 임펠러측으로 열박음 및 점용접되고, 상기 스러스트패드의 결합홀에 터빈측으로 열박음 및 점용접되는 결합돌기를 갖는 결합부재를 더 포함하는 무급유 터보차저 어셈블리. 5 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 저널베어링은 상기 회전축의 저널부가 회전하면 상기 회전체 어셈블리를 지지하기 위한 동압을 형성하는 공기포일베어링인 무급유 터보차저 어셈블리. 6 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 스러스트베어링은 상기 스러스트패드가 회전하면 상기 회전체 어셈블리를 축방향으로 지지하기 위한 동압을 형성하는 공기포일베어링인 무급유 터보차저 어셈블리. 7 제6항에 있어서, 상기 스러스트베어링은 원주 방향으로 일정간격 절개된 탑포일과 범프포일을 구비한 공기포일스러스트베어링인 무급유 터보차저 어셈블리. 8 제1항에 있어서, 상기 저널부에 대응하는 하우징 외면을 냉매를 이용하여 냉각시키는 냉각기를 더 포함하는 무급유 터보차저 어셈블리. 9 제8항에 있어서, 상기 하우징 외주면에는 다수개의 냉각핀이 구비되는 무급유 터보차저 어셈블리. 10 제8항 또는 제9항에 있어서, 상기 냉각기는 인터쿨러와 연결되어 냉매가 하우징을 냉각한 후 상기 인터쿨러에서 냉각되어 다시 냉각기로 유입되어 순환하는 무급유 터보차저 어셈블리. 11 제10항에 있어서, 상기 냉매는 냉각용 엔진오일인 무급유 터보차저 어셈블리. 12 제10항에 있어서, 상기 냉매는 냉각수인 무급유 터보차저 어셈블리.","2028.04.21"]
["K03879","-","의약","알카노일 피페라진 유도체 또는 이의 약학적으로허용가능한 염, 이의 제조방법 및 이를 유효성분으로함유하는 신경성 통증의 예방 및 치료용 약학적 조성물",null,"원문이미지","KR","2007-0022119","2007.03.06","10-0848601","2008.07.21","본 발명은 알카노일 피페라진 유도체 또는 이의 약학적으로 허용가능한 염, 이의 제조방법 및 이를 유효성분으로 함유하는 신경성 통증의 예방 및 치료용 약학적 조성물에 관한 것으로, 본 발명의 하기 화학식 1의 알카노일 피페라진 유도체는 신경세포 내 T-형 칼슘 채널(T-Type Calcium channel)의 차단 효과를 갖는 신규 화합물이며, 특히, 상기 유도체를 유효성분으로 함유하는 약학적 조성물은 신경세포의 칼슘 채널을 억제하면서 부작용이 없으므로 신경성 통증 뿐만아니라 고혈압, 협심증, 심부전증, 부정맥 등과 같은 다양한 질병에 대해 치료제로 유용하게 사용될 수 있다.[화학식 1](상기 식에서, A, R, X, m 및 n은 명세서에 정의된 바와 같다.)","1 하기 화학식 1로 표시되는 알카노일 피페라진 유도체 또는 이의 약학적으로 허용가능한 염. [화학식 1] (상기 식에서, A가 인 경우, R은 C1~C4의 직쇄 또는 측쇄의 알킬, 비치환되거나 1 또는 2 이상의 할로겐 또는 C1~C4의 알콕시로 치환된 벤질, 비치환되거나 1 또는 2 이상의 할로겐 또는 C1~C4의 알콕시로 치환된 페닐, 또는 N, O 또는 S로 이루어진 군으로부터 선택되는 하나 이상의 헤테로 원자를 포함하는 C5~C10의 모노사이클로 또는 C5~C10의 바이사이클로 아릴이고, X는 할로겐, 비치환되거나 할로겐으로 치환된 C1~C4의 직쇄 또는 측쇄의 알킬, 비치환되거나 할로겐으로 치환된 C1~C4의 알콕시, 또는 시아노기이고, n은 1 내지 10의 정수이며, m은 0 내지 5의 정수이고, A가 인 경우, 상기 화학식 1의 유도체는: 1) N-(4-클로로페닐)-4-(4-(3-클로로페닐)피페라진-1-일)부탄아미드; 2) N-(4-클로로페닐)-4-(4-(2-메톡시페닐)피페라진-1-일)부탄아미드; 3) N-(4-클로로페닐)-4-(4-(3-메톡시페닐)피페라진-1-일)부탄아미드; 4) 4-(4-(3-클로로벤질)피페라진-1-일)-N-(4-클로로페닐)부탄아미드; 5) 4-(4-(2-클로로-6-플루오로벤질)피페라진-1-일)-N-(4-클로로페닐)부탄아미드; 6) N-(2,4-디클로로페닐)-4-(4-페닐피페라진-1-일)부탄아미드; 7) 4-(4-(3-클로로페닐)피페라진-1-일)-N-(2,4-디클로로페닐)부탄아미드; 8) N-(2,4-디클로로페닐)-4-(4-(2-메톡시페닐)피페라진-1-일)부탄아미드; 9) N-(2,4-디클로로페닐)-4-(4-(3-메톡시페닐)피페라진-1-일)부탄아미드; 10) 4-(4-벤질피페라진-1-일)-N-(2,4-디클로로페닐)부탄아미드; 11) 4-(4-(3-클로로벤질)피페라진-1-일)-N-(2,4-디클로로페닐)부탄아미드; 12) 4-(4-(4-클로로벤질)피페라진-1-일)-N-(2,4-디클로로페닐)부탄아미드; 13) 4-(4-(3,4-디클로로벤질)피페라진-1-일)-N-(2,4-디클로로페닐)부탄아미드; 14) 4-(4-(2-클로로-6-플루오로벤질)피페라진-1-일)-N-(2,4-디클로로페닐)부탄아미드; 15) 4-(4-(벤조[d][1,3]디옥솔-5-일메틸)피페라진-1-일)-N-(2,4-디클로로페닐)부탄아미드; 16) 3-(4-(2-클로로페닐)피페라진-1-일)-N-(2,4-디플루오로페닐)프로판아미드; 17) N-(2,4-디플루오로페닐)-4-(4-(4-플루오로페닐)피페라진-1-일)부탄아미드; 18) 4-(4-(2-클로로페닐)피페라진-1-일)-N-(2,4-디플루오로페닐)부탄아미드; 19) 4-(4-(3-클로로페닐)피페라진-1-일)-N-(2,4-디플루오로페닐)부탄아미드; 20) N-(2,4-디플루오로페닐)-4-(4-(3-메톡시페닐)피페라진-1-일)부탄아미드; 21) 4-(4-(4-클로로벤질)피페라진-1-일)-N-(2,4-디플루오로페닐)부탄아미드; 22) 4-(4-(2-클로로-6-플루오로벤질)피페라진-1-일)-N-(2,4-디플루오로페닐)부탄아미드; 23) 4-(4-(3,4-디클로로벤질)피페라진-1-일)-N-(2;4-디플루오로페닐)부탄아미드; 24) 4-(4-페닐피페라진-1-일)-N-(3,4,5-트리클로로페닐)부탄아미드; 25) 4-(4-벤질피페라진-1-일)-N-(3,4,5-트리클로로페닐)부탄아미드; 26) N-(2-클로로페닐)-5-(4-(3-클로로페닐)피페라진-1-일)펜탄아미드; 27) N-(2-클로로페닐)-5-(4-(3,4-디클로로페닐)피페라진-1-일)펜탄아미드로 구성되는 군으로부터 선택되는 어느 하나이다.)","노은주|박정환|최진규|이은정","C07D-295/104,C07D-401/06",null,null,null,"KR100848601B1","1 하기 화학식 1로 표시되는 알카노일 피페라진 유도체 또는 이의 약학적으로 허용가능한 염. [화학식 1] (상기 식에서, A가 인 경우, R은 C1~C4의 직쇄 또는 측쇄의 알킬, 비치환되거나 1 또는 2 이상의 할로겐 또는 C1~C4의 알콕시로 치환된 벤질, 비치환되거나 1 또는 2 이상의 할로겐 또는 C1~C4의 알콕시로 치환된 페닐, 또는 N, O 또는 S로 이루어진 군으로부터 선택되는 하나 이상의 헤테로 원자를 포함하는 C5~C10의 모노사이클로 또는 C5~C10의 바이사이클로 아릴이고, X는 할로겐, 비치환되거나 할로겐으로 치환된 C1~C4의 직쇄 또는 측쇄의 알킬, 비치환되거나 할로겐으로 치환된 C1~C4의 알콕시, 또는 시아노기이고, n은 1 내지 10의 정수이며, m은 0 내지 5의 정수이고, A가 인 경우, 상기 화학식 1의 유도체는: 1) N-(4-클로로페닐)-4-(4-(3-클로로페닐)피페라진-1-일)부탄아미드; 2) N-(4-클로로페닐)-4-(4-(2-메톡시페닐)피페라진-1-일)부탄아미드; 3) N-(4-클로로페닐)-4-(4-(3-메톡시페닐)피페라진-1-일)부탄아미드; 4) 4-(4-(3-클로로벤질)피페라진-1-일)-N-(4-클로로페닐)부탄아미드; 5) 4-(4-(2-클로로-6-플루오로벤질)피페라진-1-일)-N-(4-클로로페닐)부탄아미드; 6) N-(2,4-디클로로페닐)-4-(4-페닐피페라진-1-일)부탄아미드; 7) 4-(4-(3-클로로페닐)피페라진-1-일)-N-(2,4-디클로로페닐)부탄아미드; 8) N-(2,4-디클로로페닐)-4-(4-(2-메톡시페닐)피페라진-1-일)부탄아미드; 9) N-(2,4-디클로로페닐)-4-(4-(3-메톡시페닐)피페라진-1-일)부탄아미드; 10) 4-(4-벤질피페라진-1-일)-N-(2,4-디클로로페닐)부탄아미드; 11) 4-(4-(3-클로로벤질)피페라진-1-일)-N-(2,4-디클로로페닐)부탄아미드; 12) 4-(4-(4-클로로벤질)피페라진-1-일)-N-(2,4-디클로로페닐)부탄아미드; 13) 4-(4-(3,4-디클로로벤질)피페라진-1-일)-N-(2,4-디클로로페닐)부탄아미드; 14) 4-(4-(2-클로로-6-플루오로벤질)피페라진-1-일)-N-(2,4-디클로로페닐)부탄아미드; 15) 4-(4-(벤조[d][1,3]디옥솔-5-일메틸)피페라진-1-일)-N-(2,4-디클로로페닐)부탄아미드; 16) 3-(4-(2-클로로페닐)피페라진-1-일)-N-(2,4-디플루오로페닐)프로판아미드; 17) N-(2,4-디플루오로페닐)-4-(4-(4-플루오로페닐)피페라진-1-일)부탄아미드; 18) 4-(4-(2-클로로페닐)피페라진-1-일)-N-(2,4-디플루오로페닐)부탄아미드; 19) 4-(4-(3-클로로페닐)피페라진-1-일)-N-(2,4-디플루오로페닐)부탄아미드; 20) N-(2,4-디플루오로페닐)-4-(4-(3-메톡시페닐)피페라진-1-일)부탄아미드; 21) 4-(4-(4-클로로벤질)피페라진-1-일)-N-(2,4-디플루오로페닐)부탄아미드; 22) 4-(4-(2-클로로-6-플루오로벤질)피페라진-1-일)-N-(2,4-디플루오로페닐)부탄아미드; 23) 4-(4-(3,4-디클로로벤질)피페라진-1-일)-N-(2;4-디플루오로페닐)부탄아미드; 24) 4-(4-페닐피페라진-1-일)-N-(3,4,5-트리클로로페닐)부탄아미드; 25) 4-(4-벤질피페라진-1-일)-N-(3,4,5-트리클로로페닐)부탄아미드; 26) N-(2-클로로페닐)-5-(4-(3-클로로페닐)피페라진-1-일)펜탄아미드; 27) N-(2-클로로페닐)-5-(4-(3,4-디클로로페닐)피페라진-1-일)펜탄아미드로 구성되는 군으로부터 선택되는 어느 하나이다.) 2 제1항에 있어서, 상기 화학식 1의 상기 A는 이고, R은 메틸, 에틸, 부로필, 부틸, 벤질, F, Cl 및 Br로 이루어진 할로겐 원소 중에서 선택되는 1 또는 2 이상의 할로겐으로 치환된 벤질, 1 또는 2 이상의 C1~C4의 알콕시로 치환된 벤질, F, Cl 및 Br로 이루어진 할로겐 원소 중에서 선택되는 1 또는 2 이상의 할로겐으로 치환된 페닐, 1 또는 2 이상의 C1~C4의 알콕시로 치환된 페닐 또는 피페로닐이고, X는 F, Cl 및 Br로 이루어진 할로겐 원소 중에서 선택되는 어느 하나이고, n은 1 내지 5의 정수이며, m은 0 내지 5의 정수인 것을 특징으로 하는 알카노일 피페라진 유도체 또는 이의 약학적으로 허용가능한 염. 3 제1항에 있어서, 상기 화학식 1의 상기 A는 이고, R은 메틸, 에틸, 벤질, 3-클로로벤질, 4-클로로벤질, 3,4-디클로로벤질, 2-클로로-6-플루오로벤질, 2-플루오로페닐, 4-플루오로페닐, 2-클로로페닐, 3-클로로페닐, 4-클로로페닐, 2,4-디클로로페닐, 2-메톡시페닐, 3-메톡시페닐 또는 피페로닐이고, X는 F, Cl 및 Br로 이루어진 할로겐 원소 중에서 선택되는 어느 하나이고, n은 1 내지 3의 정수이며, m은 0 내지 5의 정수인 것을 특징으로 하는 알카노일 피페라진 유도체 또는 이의 약학적으로 허용가능한 염. 4 제1항에 있어서, 상기 화학식 1의 유도체는: 1) 5-(4-(3-클로로벤질)피페라진-1-일)-1-(4-(2-플루오로페닐)피페라진-1-일)펜탄-1-온; 2) 5-(4-(4-클로로벤질)피페라진-1-일)-1-(4-(2-플루오로페닐)피페라진-1-일)펜탄-1-온; 3) 5-(4-(4-클로로벤질)피페라진-1-일)-1-(4-페닐피페라진-1-일)펜탄-1-온; 및 4) 5-(4-(3,4-디클로로벤질)피페라진-1-일)-1-(4-페닐피페라진-1-일)펜탄-1-온으로 이루어지는 군으로부터 선택되는 어느 하나인 것을 특징으로 하는 알카노일 피페라진 유도체 또는 이의 약학적으로 허용가능한 염. 5 하기 반응식 1에 나타난 바와 같이, 출발물질로서 화학식 2의 화합물을 양쪽 말단이 할로겐으로 치환된 카보닐 화합물과 반응시켜 화학식 3의 중간체를 제조하는 단계(단계 1); 및 상기 단계 1에서 제조된 중간체 화합물(3)을 1 위치의 N에 치환기를 갖는 피페라진 화합물과 반응시켜 C-N 커플링을 유도하는 단계(단계 2)를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는, 제1항의 화학식 1로 표시되는 알카노일 피페라진 유도체 또는 이의 약학적으로 허용가능한 염의 제조방법. [반응식 1] (상기 반응식 1에서, A는 또는 이고, R은 화학식 1에서 정의한 다양한 치환기 R 중에서 선택되는 어느 하나이고, X는 F, Cl, Br로 이루어진 할로겐 원소 중에서 선택되는 어느 하나이고, n은 1 내지 10의 정수이며, m은 0 내지 5이다.) 6 제5항에 있어서, 상기 단계 1 및 단계 2의 용매는 벤젠, 헥산, 에테르, 디클로로메탄, 사염화탄소, 1,2-디클로로에탄, 클로로포름으로 이루어지는 유기용매인 것을 특징으로 하는 알카노일 피페라진 유도체 또는 이의 약학적으로 허용가능한 염의 제조방법. 7 제5항에 있어서, 상기 단계 2는 3차-부틸아민, 트리에틸아민, N-프로필아민, 디-이소프로필아민, 모르폴린, n-부틸아민, 이소프로필아민, 피페리딘 및 디에틸아민으로 이루어지는 군으로부터 선택되는 어느 1종의 염기촉매의 존재하에 수행되는 것을 특징으로 하는 알카노일 피페라진 유도체 또는 이의 약학적으로 허용가능한 염의 제조방법. 8<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 9 제1항의 화학식 1로 표시되는 알카노일 피페라진 유도체 또는 이의 약학적으로 허용가능한 염을 유효성분으로 함유하는 신경성 통증의 예방 및 치료용 약학적 조성물. 10 제9항에 있어서, 상기 신경성 통증은 암 통증, 대상포진 후 신경통, 개흉수술 후 통증, 당뇨병신경병증, 복합부위 통증 증후군, 다발성경화증, 후천성 면역결핍증, 삼차신 경통, 시상통, 척수장해에 의한 양하지 마비통, 무감각통증, 환지통으로 이루어진 군으로부터 선택되는 어느 1종 이상인 것을 특징으로 하는 약학적 조성물.","2027.03.06"]
["K03175","-","재료","탄소-다공성 지지체 복합 전극 및 그 제조방법",null,"원문이미지","KR","2004-0003357","2004.01.16","10-0569188","2006.04.03","본 발명은 탄소-다공성 지지체 복합 전극 재료, 이를 이용한 복합 전극 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 상기 탄소-다공성 지지체 복합 전극은 이차전지, 캐패시터 등과 같은 장치 및 전기 용량적 탈이온 공정을 이용한 초순수의 제조, 소금기가 있는 물의 정제 등에 응용될 수 있다.","1 탄소 전극 활물질 5 - 95 중량% 및 다공성 지지체 5 - 95 중량%를 포함하는 탄소-다공성 지지체 복합 전극 재료.","조병원|조원일|서동진|양천모|최운혁","H01M-004/58","KR20050075811A","2005.07.22",null,"EP1555244A2, EP1555244A3, JP2005203365A, KR100569188B1, KR20050075811A, US2005155216A1, US7505250B2","1 탄소 전극 활물질 5 - 95 중량% 및 다공성 지지체 5 - 95 중량%를 포함하는 탄소-다공성 지지체 복합 전극 재료. 2 제 1 항에 있어서, 다공성 지지체가 실리카젤, 점토, TiO2, Al2O3, SiO 2, BaTiO3, 다공성 고분자 및 이들의 혼합물로 구성된 군에서 선택되는 것인 탄소-다공성 지지체 복합 전극 재료. 3 제 1 항에 있어서, 탄소 전극 활물질이 활성 탄소, 카본 에어로젤, 탄소 나노 튜브, 탄소 나노 섬유 및 이들의 혼합물로 구성된 군에서 선택되는 것인 탄소-다공성 지지체 복합 전극 재료. 4 제 1 항에 있어서, 추가로 도전재를 포함하며, 그 함량은 탄소 전극 활물질과 다공성 지지체로 이루어진 혼합물 100 중량부에 대하여 1 - 50 중량부인 탄소-다공성 지지체 복합 전극 재료. 5 제 4 항에 있어서, 탄소 전극 활물질, 다공성 지지체 및 도전재로 이루어진 혼합물 100 중량부에 대하여 1 - 20 중량부의 양으로 고분자 결합제를 추가로 포함하는 것인 탄소-다공성 지지체 복합 전극 재료. 6 제 5 항에 있어서, 상기 고분자 결합제가 리테트라플루오로에틸렌, 폴리비닐리덴플루오라이드, 카르복시메틸셀룰로오즈, 하이드로프로필메틸셀룰로오즈 및 폴리비닐알콜로 구성된 군에서 선택되는 것인 탄소-다공성 지지체 복합 전극 재료. 7 제 1 항 내지 제 6 항 중의 어느 한 항에 있어서, 시트 형태를 갖는 탄소-다공성 지지체 복합 전극 재료. 8 제 7 항에 따른 탄소-다공성 지지체 복합 전극 재료가 니켈, 티타늄 또는 알루미늄 금속의 폼 또는 메시에 압착된 탄소-다공성 지지체 복합 전극. 9 (1) 탄소 전극 활물질 5 - 95 중량%와 다공성 지지체 5 - 95 중량%를 혼합하는 단계, (2) 단계 (1)에서 얻은 혼합물을 그 혼합물에 대하여 중량비로 0.5 - 5배에 해당하는 양의 유기 용매와 혼합하는 단계, 및 (3) 유기 용매를 증발시켜 시트 상의 복합 전극 재료를 얻는 단계를 포함하는, 탄소-다공성 지지체 복합 전극 재료의 제조 방법. 10 제 9 항에 있어서, 상기 단계 (1)에서 얻어지는 혼합물이 탄소 전극 활물질과 다공성 지지체로 이루어진 혼합물 100 중량부에 대하여 1 - 50 중량부의 도전재를 추가로 포함하는 것인 탄소-다공성 지지체 복합 전극 재료의 제조 방법. 11 제 10 항에 있어서, 상기 단계 (1)에서 얻어지는 혼합물이 탄소 전극 활물질, 다공성 지지체 및 도전재로 이루어진 혼합물 100 중량부에 대하여 1 - 20 중량부에 해당하는 양으로 고분자 결합제를 추가로 포함하는 것인 탄소-다공성 지지체 복합 전극 재료의 제조 방법. 12 제 9 항에 있어서, 상기 유기 용매가 에틸 알콜, 메틸 알콜, 이소프로필 알콜 또는 이들 알콜과 아세톤의 혼합물인 탄소-다공성 지지체 복합 전극 재료의 제조 방법. 13 제 12 항에 있어서, 상기 알콜과 아세톤의 혼합물 중의 알콜과 아세톤의 혼합 비율이 부피비로 50:50 인 탄소-다공성 지지체 복합 전극 재료의 제조 방법. 14 제 8 항에 따른 탄소-다공성 지지체 복합 전극을 포함하는 이차 전지. 15 제 8 항에 따른 탄소-다공성 지지체 복합 전극을 포함하는 캐패시터. 16 제 8 항에 따른 탄소-다공성 지지체 복합 전극을 포함하는 전기 용량적 탈이온 공정 장치.","2024.01.16"]
["K03766","-","반도체","강자성체를 이용한 스핀 트랜지스터",null,"원문이미지","KR","2006-0057043","2006.06.23","10-0709395","2007.04.12","스핀 주입 효율이 높고 신호대 잡음비가 개선된 고품질 스핀 트랜지스터를 제공한다. 본 발명의 스핀 트랜지스터는, 하부 클래딩층, 채널층 및 상부 클래딩층을 갖는 반도체 기판부와; 상기 기판부 상에 형성된 강자성체 소스 및 드레인과; 상기 채널층을 통과하는 전자의 스핀을 제어하는 게이트를 포함한다. 상기 하부 클래딩층은 제1 하부 클래딩층과 제2 하부 클래딩층의 2중 클래딩층 구조를 갖고, 상기 상부 클래딩층은 제1 상부 클래딩층과 제2 상부 클래딩층의 2중 클래딩 구조를 갖는다. 상기 소스 및 드레인은 상기 기판부 상면 아래로 매립되어 상기 제1 상부 클래딩층 또는 그 아래로 연장되어 있다.","1 순차 적층된 하부 클래딩층, 채널층 및 상부 클래딩층을 갖는 반도체 기판부와; 상기 기판부 상에 형성되어 서로 이격 배치된 강자성체 소스 및 드레인과; 상기 기판부 상에 배치되어, 상기 채널층을 통과하는 전자의 스핀을 제어하는 게이트를 포함하되, 상기 하부 클래딩층은 제1 하부 클래딩층과, 상기 제1 하부 클래딩층 아래에 형성되어 상기 제1 하부 클래딩층보다 큰 밴드갭을 갖는 제2 하부 클래딩층을 포함하고, 상기 상부 클래딩층은 제1 상부 클래딩층과, 상기 제1 상부 클래딩층 위에 형성되어 상기 제1 상부 클래딩층보다 큰 밴드갭을 갖는 제2 상부 클래딩층을 포함하고, 상기 소스 및 드레인은 상기 기판부 상면 아래로 매립되어, 상기 제1 상부 클래딩층 또는 그 아래로 연장된 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터.","구현철|한석희|엄종화|장준연|김형준|이현정","H01L-027/105,H01L-029/82",null,null,null,"KR100709395B1, US2009008689A1, US7675103B2, WO2007148854A1, WO2007148854A9","1 순차 적층된 하부 클래딩층, 채널층 및 상부 클래딩층을 갖는 반도체 기판부와; 상기 기판부 상에 형성되어 서로 이격 배치된 강자성체 소스 및 드레인과; 상기 기판부 상에 배치되어, 상기 채널층을 통과하는 전자의 스핀을 제어하는 게이트를 포함하되, 상기 하부 클래딩층은 제1 하부 클래딩층과, 상기 제1 하부 클래딩층 아래에 형성되어 상기 제1 하부 클래딩층보다 큰 밴드갭을 갖는 제2 하부 클래딩층을 포함하고, 상기 상부 클래딩층은 제1 상부 클래딩층과, 상기 제1 상부 클래딩층 위에 형성되어 상기 제1 상부 클래딩층보다 큰 밴드갭을 갖는 제2 상부 클래딩층을 포함하고, 상기 소스 및 드레인은 상기 기판부 상면 아래로 매립되어, 상기 제1 상부 클래딩층 또는 그 아래로 연장된 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 2 제1항에 있어서, 상기 소스 및 드레인의 하면은 상기 제1 상부 클래딩층까지 연장된 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 3 제1항에 있어서, 상기 소스 및 드레인의 하면은 상기 채널층까지 연장된 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 4 제1항에 있어서, 상기 소스 및 드레인의 하면은 상기 하부 클래딩층까지 연장된 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 5 제1항에 있어서, 상기 채널층은 2차원 전자가스층으로 이루어진 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 6 제5항에 있어서, 상기 2차원 전자가스층은 GaAs, InAs, InGaAs 및 InSb로 이루어진 그룹으로부터 선택된 재료로 형성된 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 7 제1항에 있어서, 상기 소스와 드레인은 강자성 금속인 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 8 제7항에 있어서, 상기 소스와 드레인은 Fe, Co, Ni, CoFe, NiFe 및 이들의 조합으로 이루어진 그룹으로부터 선택된 재료로 형성된 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 9 제1항에 있어서, 상기 소스와 드레인은 강자성 반도체인 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 10 제9항에 있어서, 상기 소스와 드레인은, (GaMn)As 또는 (InMn)As로 형성된 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 11 제1항에 있어서, 상기 기판부는 상기 하부 클래딩층 아래에 형성된 전하 공급층을 더 갖는 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 12 제11항에 있어서, 상기 전하 공급층은 n-도프 InAlAs로 형성된 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 13 제1항에 있어서, 상기 기판부는 상기 상부 클래딩층 상에 형성된 캡핑층을 더 갖는 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 14 제13항에 있어서, 상기 캡핑층은 InAs로 형성된 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 15 제1항에 있어서, 상기 제1 하부 클래딩층과 제1 상부 클래딩층은 언도프 InGaAs로 형성되고, 상기 제2 하부 클래딩층과 제2 상부 클래딩층은 언도프 InAlAs로 형성된 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 16 제1항에 있어서, 상기 소스 및 드레인의 하면과 상기 기판부 간의 경계부에 형성된 자연 산화박막을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터.","2026.06.23"]
["K04871","-","재료","금속산화물이 코팅된 카본 입자를 포함하는 전극 및 이를 구비하는 전기화학 캐퍼시터와 그 제조방법",null,"원문이미지","KR","2009-0118062","2009.12.01","10-1045563","2011.06.24","본 발명은 박층을 포함하는 전극에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 집전체와, 표면에 금속산화물 박막이 코팅된 카본 입자를 포함하는, 상기 집전체 상에 형성되어 있는 박층을 포함하는 전극과 (a) 용매에 금속산화물 전구체와 카본 입자를 분산시켜 분산액을 준비하는 단계 (b) 집전체 상에 상기 분산액을 전기 분사하여, 표면에 금속산화물 전구체 박막이 코팅된 카본 입자를 포함하는 박층을 형성하는 단계 및 (c) 상기 박층을 열처리하여, 표면에 금속산화물 박막이 코팅된 카본 입자를 포함하는 박층을 형성하는 단계를 포함하는 전극 제조방법과 상기 (c) 단계 이후에 (d) 상기 박층을 열압착하는 단계를 더 포함하는 전극 제조방법에 관한 것이다.","13 (a) 용매에 금속산화물 전구체와 카본 입자를 분산시켜 분산액을 준비하는 단계; (b) 집전체 상에 상기 분산액을 전기 분사하여, 표면에 두께가 5 - 100 nm인 금속산화물 전구체 박막이 코팅된 카본 입자를 포함하는 박층을 형성하는 단계; 및 (c) 상기 박층을 열처리하여, 표면에 금속산화물 박막이 코팅된 카본 입자를 포함하는 박층을 형성하는 단계; 를 포함하는 전극 제조방법.","김일두|송용원","H01G-009/04","KR20110061417A","2011.06.09",null,"KR101045563B1, KR20110061417A","1<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 2<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 3<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 4<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 5<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 6<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 7<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 8<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 9<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 10<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 11<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 12<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 13 (a) 용매에 금속산화물 전구체와 카본 입자를 분산시켜 분산액을 준비하는 단계; (b) 집전체 상에 상기 분산액을 전기 분사하여, 표면에 두께가 5 - 100 nm인 금속산화물 전구체 박막이 코팅된 카본 입자를 포함하는 박층을 형성하는 단계; 및 (c) 상기 박층을 열처리하여, 표면에 금속산화물 박막이 코팅된 카본 입자를 포함하는 박층을 형성하는 단계; 를 포함하는 전극 제조방법. 14 제13항에 있어서, 상기 용매는 에탄올, 메탄올, 프로판올, 부탄올, 이소프로필알콜, 디메틸포름아마이드, 아세톤, 데트라하이드로퓨란, 톨루엔 및 물로 이루어진 군에서 선택되는 적어도 어느 하나인 전극 제조 방법. 15 제13항에 있어서, 상기 금속산화물 전구체는 루테늄 클로라이드(RuCl3), 루테늄 클로라이드 하이드레이트 (RuCl3·xH2O), 루테늄 아세틸아세토네이트(Ru(C5H7O2)3), 루테늄 설파이드(RuS2), 망간 클로라이드(MnCl2), 망간 클로라이드 테트라하이드레이트(MnCl2·4H2O), 니켈 클로라이드(NiCl2) 및 코발트 클로라이드(CoCl2) 로 이루어진 군에서 선택되는 적어도 어느 하나인 전극 제조 방법. 16<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 17 제13항에 있어서, 상기 카본 입자는 카본블랙, 아세틸렌 블랙, 덴카 블랙, 수퍼-P 및 케첸 블랙으로 이루어진 군에서 선택되는 적어도 어느 하나인 전극 제조 방법. 18 제13항에 있어서, 상기 카본 입자는 평균 크기가 5 - 200nm인 전극 제조 방법. 19 제13항에 있어서, 상기 카본 입자는 비표면적이 50 - 2000m2/g인 전극 제조 방법. 20 제13항에 있어서, 상기 금속산화물 전구체의 함유량은 상기 카본 입자에 대하여 0.5 - 100 중량%인 전극 제조 방법. 21 제13항에 있어서, 상기 금속산화물 전구체와 상기 카본 입자의 총중량은 상기 용매에 대하여 0.5 - 20 중량%인 전극 제조 방법. 22 제13항에 있어서, (a) 단계는 분자량이 5,000 - 100,000인 고분자를, 상기 카본 입자에 대하여 0.1 - 2 중량%로 추가하는 것인 전극 제조 방법. 23 제13항에 있어서, (a) 단계 이전에 (a') 상기 카본 입자를 0.1 mm 이하의 마이크로 비드를 이용하여 밀링하는 단계를 더 포함하는 것인 전극 제조 방법. 24 제13항에 있어서, 상기 금속산화물 박막은 두께가 5 - 100 nm인 전극 제조방법. 25 제13항에 있어서, 상기 박층은 두께가 1 - 100㎛인 전극 제조 방법. 26 제13항에 있어서, 상기 박층은 상기 카본 입자들의 일부는 서로 뭉쳐져서 100 nm - 2 ㎛의 크기의 구형 응집체를 형성한 것인 전극 제조 방법. 27 제13항에 있어서, 상기 금속산화물은 RuO2, MnOx, NiOx, CoOx 및 IrO2로 이루어진 군에서 선택된 적어도 어느 하나인 전극 제조 방법. 28 제13항에 있어서, 단계 (c)에서 금속산화물 전구체가 비정질의 금속산화물로 산화되는 것인 전극 제조 방법. 29 제13항에 있어서, 상기 집전체는 백금, 니켈, 스테인리스 스틸, 알루미늄, 구리 및 티타늄으로 이루어진 군에서 선택되는 적어도 어느 하나의 재료로 이루어진 것인 전극 제조 방법. 30 제13항에 있어서, (c) 단계 이후에 (d) 상기 박층을 열압착하는 단계를 더 포함하는 전극 제조 방법. 31 제30항에 있어서, 상기 열압착 후의 박층의 두께가 1 - 100㎛인 것인 전극 제조 방법. 32 제30항에 있어서, 상기 열압착은, 온도가 상온 내지 150oC이고, 압력이 0.1 MPa - 100 MPa인 범위에서 이루어지는 것인 전극 제조방법.","2029.12.01"]
["K04922","-","반도체","은 및 ＩＩＩ족 원소에 의해 상호 도핑된 산화아연계 박막의 형성 방법 및 이를 이용하여 형성된 박막",null,"원문이미지","KR","2009-0103613","2009.10.29","10-1040138","2011.06.02","박막 형성 방법은, 기판상에 은 및 III족 원소에 의하여 상호 도핑된 산화아연을 포함하는 박막을 형성하는 단계; 및 상기 박막 내의 산소 공공을 감소시키기 위하여, 기체 분위기에서 상기 박막을 가열하는 단계를 포함할 수 있다. 이때 박막을 형성하는 단계는, 은 및 III족 원소에 의하여 상호 도핑된 산화아연을 포함하는 타겟 물질 및 기판을 제공하는 단계; 상기 타겟 물질에 레이저를 조사하여 기화시키는 단계; 및 기화된 상기 타겟 물질을 상기 기판상에 박막으로 증착시키는 단계를 포함할 수 있다. 상기 박막 형성 방법은 은 및 III족 원소가 상호 도핑된 박막을 열처리함으로써, 박막 내의 산소 공공(vacancy)을 감소시켜 p형 전도 특성을 향상시킬 수 있다.","1 기판상에 은 및 III족 원소에 의하여 상호 도핑된 산화아연을 포함하는 박막을 형성하는 단계; 및 산소를 포함하는 기체 분위기에서 상기 박막을 가열함으로써 상기 박막 내의 산소 공공을 감소시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 박막 형성 방법.","이득희|이상렬","H01L-021/20,H01L-021/324","KR20110046905A","2011.05.06",null,"KR101040138B1, KR20110046905A","1 기판상에 은 및 III족 원소에 의하여 상호 도핑된 산화아연을 포함하는 박막을 형성하는 단계; 및 산소를 포함하는 기체 분위기에서 상기 박막을 가열함으로써 상기 박막 내의 산소 공공을 감소시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 박막 형성 방법. 2 제 1항에 있어서, 상기 기체 분위기는 비활성 기체를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 박막 형성 방법. 3 제 1항에 있어서, 상기 박막 내의 산소 공공을 감소시키는 단계는, 상기 박막을 50℃ 내지 1500℃의 온도로 가열하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 박막 형성 방법. 4 제 1항에 있어서, 상기 박막 내의 산소 공공을 감소시키는 단계는, 상기 박막을 1초 내지 600분간 가열하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 박막 형성 방법. 5 제 1항에 있어서, 상기 박막을 형성하는 단계는, 은 및 III족 원소에 의하여 상호 도핑된 산화아연을 포함하는 타겟 물질 및 기판을 제공하는 단계; 상기 타겟 물질에 레이저를 조사하여 기화시키는 단계; 및 기화된 상기 타겟 물질을 상기 기판상에 박막으로 증착시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 박막 형성 방법. 6 제 5항에 있어서, 상기 박막을 형성하는 단계는, 상기 기판 및 상기 타겟 물질을 10℃ 내지 1200℃의 온도로 가열하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 박막 형성 방법. 7<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 8<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus>","2029.10.29"]
["K04426","-","기계","하이브리드 스러스트 베어링",null,"원문이미지","KR","2008-0107424","2008.10.31","10-1036790","2011.05.18","본 발명은 영구자석을 이용한 마그네틱베어링부와 전자석을 이용한 마그네틱베어링부를 결합하여 소모전력을 줄이고 회전축 지지력을 용이하게 제어하여 회전축의 축방향 하중을 효율적으로 제어할 수 있는 하이브리드 스러스트 베어링에 관한 것이다.본 발명에 따른 하이브리드 스러스트 베어링은 자성체를 포함하는 회전축을 축방향으로 지지하는 스러스트 베어링에 관한 것이며, 영구자석을 구비하여, 상기 회전축의 축방향 하중과 반대방향으로 바이어스 자기력을 제공하는 제1 마그네틱스러스트베어링부와; 전자석을 구비하여, 상기 회전축의 축방향 하중과 동일한 방향으로 제어 자기력을 제공하는 제2 마그네틱스러스트베어링부와; 상기 제2 마그네틱스러스트베어링부에 제어전류를 공급하여 상기 제2 마그네틱스러스트베어링부의 제어자기력의 크기를 조절하는 제어부를 포함한다.","1 원주방향으로 원판 형태로 연장되며 자성체로 이루어진 스러스트디스크를 구비한 회전축을 축방향으로 지지하는 스러스트 베어링에 있어서, 영구자석을 구비하여, 상기 스러스트디스크 전방에 배치되어 상기 스러스트디스크를 상기 회전축의 축방향 하중과 반대방향으로 당기는 바이어스 자기력을 제공하는 제1 마그네틱스러스트베어링부와; 전자석을 구비하여, 상기 스러스트디스크 후방에 배치되어 스러스트디스크의 위치를 조절하기 위하여 상기 회전축의 축방향 하중과 동일한 방향으로 제어 자기력을 제공하고, 상기 회전축을 중심으로 방사상으로 배치된 복수개의 전자석 코일을 구비하는 제2 마그네틱스러스트베어링부와; 상기 제2 마그네틱스러스트베어링부에 제어전류를 공급하여 상기 제2 마그네틱스러스트베어링부의 제어자기력의 크기를 조절하는 제어부와, 상기 스러스트디스크 둘레에 상기 복수개의 전자석 코일에 대응하는 위치에 배치되어 상기 스러스트디스크의 축방향 위치를 감지하는 복수개의 위치센서를 포함하고, 상기 제어부는 상기 복수개의 위치센서에서 감지한 상기 스러스트디스크의 위치에 따라 상기 복수개의 전자석 코일에 인가되는 전류의 크기를 각각 조절하는 하이브리드 스러스트 베어링.","이용복|이상화","F16C-025/04,F16C-032/06","KR20100048325A","2010.05.11",null,"KR101036790B1, KR20100048325A","1 원주방향으로 원판 형태로 연장되며 자성체로 이루어진 스러스트디스크를 구비한 회전축을 축방향으로 지지하는 스러스트 베어링에 있어서, 영구자석을 구비하여, 상기 스러스트디스크 전방에 배치되어 상기 스러스트디스크를 상기 회전축의 축방향 하중과 반대방향으로 당기는 바이어스 자기력을 제공하는 제1 마그네틱스러스트베어링부와; 전자석을 구비하여, 상기 스러스트디스크 후방에 배치되어 스러스트디스크의 위치를 조절하기 위하여 상기 회전축의 축방향 하중과 동일한 방향으로 제어 자기력을 제공하고, 상기 회전축을 중심으로 방사상으로 배치된 복수개의 전자석 코일을 구비하는 제2 마그네틱스러스트베어링부와; 상기 제2 마그네틱스러스트베어링부에 제어전류를 공급하여 상기 제2 마그네틱스러스트베어링부의 제어자기력의 크기를 조절하는 제어부와, 상기 스러스트디스크 둘레에 상기 복수개의 전자석 코일에 대응하는 위치에 배치되어 상기 스러스트디스크의 축방향 위치를 감지하는 복수개의 위치센서를 포함하고, 상기 제어부는 상기 복수개의 위치센서에서 감지한 상기 스러스트디스크의 위치에 따라 상기 복수개의 전자석 코일에 인가되는 전류의 크기를 각각 조절하는 하이브리드 스러스트 베어링. 2<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 3<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 4<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 5 제1항에 있어서, 상기 제2 마그네틱스러스트베어링의 복수개의 전자석 코일은 상기 회전축을 중심으로 방사상으로 90도 간격으로 4개가 구비되며, 상기 위치센서는 상기 스러스트디스크 둘레에 상기 전자석 코일에 대응하는 위치에 4개가 배치되는 하이브리드 스러스트 베어링. 6 제1항에 있어서, 상기 제1 마그네틱스러스트베어링부 후측면에는 제1 공기포일베어링부가 부착되고, 상기 제2 마그네틱스러스트베어링부 전측면에는 제2 공기포일베어링부가 부착되는 하이브리드 스러스트 베어링. 7 제6항에 있어서, 상기 제1 공기포일베어링부는 상기 제1 마그네틱스러스트베어링부에 부착된 점탄성포일과, 상기 점탄성포일에 부착되어 상기 스러스트디스크를 향하는 최외곽면에서 상기 회전축의 회전시 공기막을 형성하는 탑포일 을 포함하는 하이브리드 스러스트 베어링. 8 제6항에 있어서, 상기 제2 공기포일베어링부는 상기 제2 마그네틱스러스트베어링부에 부착된 점탄성포일과, 상기 점탄성포일에 부착되어 상기 스러스트디스크를 향하는 최외곽면에서 상기 회전축의 회전시 공기막을 형성하는 탑포일 을 포함하는 하이브리드 스러스트 베어링. 9 제6항에 있어서, 상기 제1 공기포일베어링부는 상기 제1 마그네틱스러스트베어링부에 부착된 범프포일과, 상기 범프포일에 부착되어 상기 스러스트디스크를 향하는 최외곽면에서 상기 회전축의 회전시 공기막을 형성하는 탑포일 을 포함하는 하이브리드 스러스트 베어링. 10 제6항에 있어서, 상기 제2 공기포일베어링부는 상기 제2 마그네틱스러스트베어링부에 부착된 범프포일과, 상기 범프포일에 부착되어 상기 스러스트디스크를 향하는 최외곽면에서 상기 회전축의 회전시 공기막을 형성하는 탑포일 을 포함하는 하이브리드 스러스트 베어링. 11 제1항 또는 제5항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 제1 마그네틱스러스트베어링부는 바이어스 자기력을 켜거나 끌 수 있는 마그네틱 척으로 이루어지며, 상기 제1 마그네틱스러스트베어링부의 바이어스 자기력은 상기 회전축이 회전하는 경우에는 켜지고, 상기 회전축이 정지한 경우에는 꺼지는 하이브리드 스러스트 베어링.","2028.10.31"]
["K04615","-","IT","시공간 상황인식 기반의 정보서비스 제공 시스템",null,"원문이미지","KR","2009-0004212","2009.01.19","10-1025251","2011.03.21","본 발명은 모바일 단말기(휴대폰, PDA 등)를 통해 사용자의 시공간 상황에 따라 정보를 제공하는 ‘상황인식 기반의 정보제공 시스템’에 관한 것이다.본 발명에서는 제 1 관점으로서 시공간 상황인식 기반의 정보서비스 제공 시스템에서 시공간 상황인식 기반의 정보제공방법에 있어서, 사용자의 방문목적을 입력받는 1단계와; 입력된 사용자 목적을 수행하기 위해 사용자가 해야 할 서비스인 프로세스를 설정하는 2단계와; 센서네트워크서버(400)와 로컬정보시스템(300)의 이벤트 정보인 사용자의 상황정보를 수집하는 3단계와; 상기 상황정보를 바탕으로 프로세스 확장설정이 필요한지 판단하는 4단계와; 확장설정이 필요없을 경우, 상기 수집된 상황정보를 통해 사용자의 현재의 시공간적 상황을 인지하는 5단계와; 상기 인지한 시공간적 상황을 바탕으로 위치,서비스 정보를 안내하는 6단계와; 제공된 위치,서비스 정보에 대해서 반응한 사용자의 이벤트 정보를 바탕으로 프로세스가 종료되었는지 판단하는 7단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 시공간 상황인식 기반의 정보제공방법이 제시된다.제 2 관점으로서, 사용자의 현재 상황을 이해하고, 사용자 상황을 추론하여 사용자에게 필요한 정보 서비스를 제공하는 디지털가디언서버(100)와; 위치, 프로세스, 사용자에 관련된 지식이 표현되어 있는 지식모델(200)과; 상기 디지털가디언 서버로부터 전달받은 상기 정보 서비스를 사용자에게 제공하는 사용자 디바이스(500)와; 센서를 통해 사용자의 위치에 대한 이벤트 정보를 상기 디지털가디언서버(100)에 전송하는 센서네트워크서버(400)와; 사용자에 대한 프로세스 이벤트정보를 상기 디지털 가디언 서버(100)에 전송하는 로컬 정보시스템(300)을 포함하는 것을 특징으로 하는 시공간 상황인식 기반의 정보서비스 제공 시스템이 제시된다.","1 시공간 상황인식 기반의 정보서비스 제공 시스템에서 시공간 상황인식 기반의 정보제공방법에 있어서, 사용자의 방문목적을 입력받는 1단계와; 입력된 사용자 목적을 수행하기 위해 사용자가 해야 할 서비스인 프로세스를 설정하는 2단계와; 센서네트워크서버와 로컬정보시스템의 이벤트 정보인 사용자의 상황정보를 수집하는 3단계와; 상기 상황정보를 바탕으로 프로세스 확장설정이 필요한지 판단하는 4단계와; 확장설정이 필요없을 경우, 상기 수집된 상황정보를 통해 사용자의 현재의 시공간적 상황을 인지하는 5단계와; 상기 인지한 시공간적 상황을 바탕으로 위치,서비스 정보를 안내하는 6단계와; 제공된 위치,서비스 정보에 대해서 반응한 사용자의 이벤트 정보를 바탕으로 프로세스가 종료되었는지 판단하는 7단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 시공간 상황인식 기반의 정보제공방법.","김건희|한만철|박세형|김래현|하성도","G06Q-050/00","KR20100084853A","2010.07.28",null,"KR101025251B1, KR20100084853A","1 시공간 상황인식 기반의 정보서비스 제공 시스템에서 시공간 상황인식 기반의 정보제공방법에 있어서, 사용자의 방문목적을 입력받는 1단계와; 입력된 사용자 목적을 수행하기 위해 사용자가 해야 할 서비스인 프로세스를 설정하는 2단계와; 센서네트워크서버와 로컬정보시스템의 이벤트 정보인 사용자의 상황정보를 수집하는 3단계와; 상기 상황정보를 바탕으로 프로세스 확장설정이 필요한지 판단하는 4단계와; 확장설정이 필요없을 경우, 상기 수집된 상황정보를 통해 사용자의 현재의 시공간적 상황을 인지하는 5단계와; 상기 인지한 시공간적 상황을 바탕으로 위치,서비스 정보를 안내하는 6단계와; 제공된 위치,서비스 정보에 대해서 반응한 사용자의 이벤트 정보를 바탕으로 프로세스가 종료되었는지 판단하는 7단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 시공간 상황인식 기반의 정보제공방법. 2 청구항 1에 있어서, 상기 4단계에서 판단한 결과, 확장설정이 필요할 경우 프로세스확장설정을 하고 상기 5단계로 진행하는 8단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 시공간 상황인식 기반의 정보제공방법. 3 청구항 1 또는 2에 있어서, 상기 7단계에서 판단한 결과, 프로세스가 종료되지 않았을 경우, 상기 센서네트워크서버와 로컬정보시스템이 사용자이벤트 정보를 디지털가디언서버에 전달하는 9단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 시공간 상황인식 기반의 정보제공방법. 4 청구항 1 또는 2에 있어서, 사용자에게 제공되는 상기 위치,서비스 정보는 사용자 유형에 따라 제공하는 정보내용과 형태, 표현방법을 다르게 하여 제공할 수 있는 것을 특징으로 하는 시공간 상황인식 기반의 정보제공방법. 5 사용자의 현재 상황을 이해하고, 사용자 상황을 추론하여 사용자에게 필요한 정보 서비스를 제공하는 디지털가디언서버와; 위치, 프로세스, 사용자에 관련된 지식이 표현되어 있는 지식모델과; 상기 디지털가디언서버로부터 전달받은 상기 정보 서비스를 사용자에게 제공하는 사용자 디바이스와; 센서를 통해 사용자의 위치에 대한 이벤트 정보를 상기 디지털가디언서버에 전송하는 센서네트워크서버와; 사용자에 대한 프로세스 이벤트정보를 상기 디지털 가디언 서버에 전송하는 로컬 정보시스템을 포함하는 것을 특징으로 하는 시공간 상황인식 기반의 정보서비스 제공 시스템. 6 청구항 5에 있어서, 상기 디지털가디언서버는, 상기 로컬 정보시스템과 센서네트워크서버로부터 받은 위치와 프로세스 이벤트 정보를 상황관리자에게 제공하는 통신관리자와; 상기 통신관리자로부터 받은 상기 위치와 프로세스 이벤트 정보를 상기 지식모델을 통해 해석하여 현재 사용자의 상황을 정의하는 상황관리자와; 상기 지식모델로부터 지식 정보를 검색하고 추론하여 상기 상황관리자에게 제공하는 지식관리자와; 상기 상황관리자로부터 받은 사용자상황을 기반으로 사용자에게 필요한 정보를 결정하고 제공하는 업무관리자로 구성된 것을 특징으로 하는 시공간 상황인식 기반의 정보서비스 제공 시스템. 7 청구항 5 또는 6에 있어서, 상기 사용자디바이스는, 상기 디지털가디언서버로부터 결정된 정보를 사용자에게 전달하는 사용자 인터페이스 관리자와; 상기 디지털 가디언 서버의 업무관리자로부터 결정된 정보를 받아 사용자 인터페이스 관리자에게 전달하는 사용자 디바이스 통신관리자로 구성된 것을 특징으로 하는 시공간 상황인식 기반의 정보서비스 제공 시스템. 8 청구항 5 또는 6에 있어서, 상기 사용자디바이스는, 사용자에게 제공되는 정보서비스를 사용자의 인지능력에 맞추어 정보를 변환하여 제공하는 것을 특징으로 하는 시공간 상황인식 기반의 정보서비스 제공 시스템. 9 청구항 5 또는 6에 있어서, 상기 사용자디바이스는, PDA, 핸드폰과 같은 모바일 장치인 것을 특징으로 하는 시공간 상황인식 기반의 정보서비스 제공 시스템. 10 청구항 5 또는 6에 있어서, 상기 센서는, RFID와 같은 근거리무선통신 수단인 위치인식센서인 것을 특징으로 하는 시공간 상황인식 기반의 정보서비스 제공 시스템.","2029.01.19"]
["K04728","-","환경","톡사펜 노출 여부 확인용 바이오마커 및 이를 이용한 확인방법",null,"원문이미지","KR","2009-0013804","2009.02.19","10-1017060","2011.02.16","본 발명은 톡사펜(Toxaphene)에 대한 노출 여부 확인용 바이오마커 및 이를 이용한 확인 방법에 관한 것으로, 구체적으로 잔류성 유기 오염물 중 하나인 톡사펜에 의해 대조군에 비해 특이적으로 유전자 발현이 증가 또는 감소하는 바이오마커 및 이를 이용한 톡사펜에 대한 노출 여부를 확인하는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 바이오마커가 집적된 DNA 마이크로어레이 칩은 인간 간에 대한 톡사펜 노출을 판정하는데 유용하게 사용될 수 있으며, 톡사펜에 의해 유발되는 독성 작용 기작을 규명하는 도구로 이용될 수 있다.",{"$cut":{"chars":27966,"head":"1 하기의 군으로부터 선택되는 어느 하나 이상의 유전자를 포함하는, 톡사펜(Toxaphene) 노출에 의해 발현 변화를 일으키는 것을 특징으로 하는 톡사펜에 대한 노출 여부 확인용 바이오마커: 유전자등록번호(Genebank) XM_939547(zinc finger protein 697), 유전자등록번호(Genebank) U51869[Human proto-oncogene Bcd orf1 and orf2 mRNA, complete cds. (U51869)], 유전자등록번호(Genebank) NR_002834(dual specificity phosphatase 5 pseudogene), 유전자등록번호(Genebank) NM_207337[antagonist of mitotic exit network 1 homolog (S. cerevisiae)], 유전자등록번호(Genebank) NM_203472(selenoprotein S), 유전자등록번호(Genebank) NM_203403(chromosome 9 open reading frame 150), 유전자등록번호(Genebank) NM_203380(acyl-CoA synthetase long-chain family member 5), 유전자등록번호(Genebank) NM_199330[(homer homolog 2 (Drosophila)], 유전자등록번호(Genebank) NM_182491(zinc finger, AN1-type domain 2A), 유전자등록번호(Genebank) NM_181727(spermatogenesis associated 12), 유전자등록번호(Genebank) NM_178234(tumor suppressor candidate 3), 유전자등록번호(Genebank) NM_153020(RNA binding motif protein 24), 유전자등록번호(Genebank) NM_152995(nuclear transcription factor, X-box binding-like 1), 유전자등록번호(Genebank) NM_152673(mucin 20, cell surface associated), 유전자등록번호(Genebank) NM_145906{Homo sapiens RIO kinase 3 (yeast) (RIOK3), transcript variant 2, mRNA [NM_145906]}, 유전자등록번호(Genebank) NM_145904(high mobility group AT-hook 1), 유전자등록번호(Genebank) NM_144497[A kinase (PRKA) anchor protein (gravin) 12], 유전자등록번호(Genebank) NM_080927(discoidin, CUB and LCCL domain containing 2), 유전자등록번호(Genebank) NM_080655(chromosome 9 open reading frame 30), 유전자등록번호(Genebank) NM_080388(S100 calcium binding protein A16), 유전자등록번호(Genebank) NM_052871(hypothetical protein MGC4677), 유전자등록번호(Genebank) NM_033027(AXIN1 up-regulated 1), 유전자등록번호(Genebank) NM_032717(lung cancer metastasis-associated protein), 유전자등록번호(Genebank) NM_031459(sestrin 2), 유전자등록번호(Genebank) NM_031412[GABA(A) receptor-associated protein like 1)], 유전자등록번호(Genebank) NM_030627(cytoplasmic polyadenylation element binding protein 4), 유전자등록번호(Genebank) NM_024854(hypothetical protein FLJ22028), 유전자등록번호(Genebank) NM_024713(chromosome 15 open reading frame 29), 유전자등록번호(Genebank) NM_024580(elongation factor Tu GTP binding domain containing 1), 유전자등록번호(Genebank) NM_024345(WD repeat domain 32), 유전자등록번호(Genebank) NM_022818(microtubule-associated protein 1 light chain 3 beta), 유전자등록번호(Genebank) NM_022157(Ras-related GTP binding C), 유전자등록번호(Genebank) NM_021928[signal peptidase complex subunit 3 homolog (S. cerevisiae)], 유전자등록번호(Genebank) NM_021158[tribbles homolog 3 (Drosophila)], 유전자등록번호(Genebank) NM_021103(thymosin, beta 10), 유전자등록번호(Genebank) NM_020362(chromosome 1 open reading frame 128), 유전자등록번호(Genebank) NM_019556(motile sperm domain containing 1), 유전자등록번호(Genebank) NM_018590(chondroitin sulfate GalNAcT-2), 유전자등록번호(Genebank) NM_018361[1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 5 (lysophosphatidic acid acyltransferase, epsilon)], 유전자등록번호(Genebank) NM_017556(filamin binding LIM protein 1), 유전자등록번호(Genebank) NM_016950[sparc/osteonectin, cwcv and kazal-like domains proteoglycan (testican) 3], 유전자등록번호(Genebank) NM_016470(chromosome 20 open reading frame 111), 유전자등록번호(Genebank) NM_016131(RAB10, member RAS oncogene family), 유전자등록번호(Genebank) NM_015167(jumonji domain containing 6), 유전자등록번호(Genebank) NM_014685(homocysteine-inducible, endoplasmic reticulum stress-inducible, ubiquitin-like domain member 1), 유전자등록번호(Genebank) NM_014624(S100 calcium binding protein A6), 유전자등록번호(Genebank) NM_014331[solute carrier family 7, (cationic amino acid transporter, y+ system) member 11], 유전자등록번호(Genebank) NM_014059(chromosome 13 open reading frame 15), 유전자등록번호(Genebank) NM_013320(host cell factor C2), 유전자등록번호(Genebank) NM_013259(transgelin 3), 유전자등록번호(Genebank) NM_012394(prefoldin subunit 2), 유전자등록번호(Genebank) NM_012258(hairy/enhancer-of-split related with YRPW motif 1), 유전자등록번호(Genebank) NM_012154(eukaryotic translation initiation factor 2C, 2), 유전자등록번호(Genebank) NM_012110(cysteine-rich hydrophobic domain 2), 유전자등록번호(Genebank) NM_006644(heat shock 105kDa/110kDa protein 1), 유전자등록번호(Genebank) NM_005843[signal transducing adaptor molecule (SH3 domain and ITAM motif) 2], 유전자등록번호(Genebank) NM_005746(pre-B-cell colony enhancing factor "}},"류재천|김연정|최한샘|이지나","C12N-015/11,C12Q-001/68","KR20100094705A","2010.08.27",null,"KR101017060B1, KR20100094705A",{"$cut":{"chars":30003,"head":"1 하기의 군으로부터 선택되는 어느 하나 이상의 유전자를 포함하는, 톡사펜(Toxaphene) 노출에 의해 발현 변화를 일으키는 것을 특징으로 하는 톡사펜에 대한 노출 여부 확인용 바이오마커: 유전자등록번호(Genebank) XM_939547(zinc finger protein 697), 유전자등록번호(Genebank) U51869[Human proto-oncogene Bcd orf1 and orf2 mRNA, complete cds. (U51869)], 유전자등록번호(Genebank) NR_002834(dual specificity phosphatase 5 pseudogene), 유전자등록번호(Genebank) NM_207337[antagonist of mitotic exit network 1 homolog (S. cerevisiae)], 유전자등록번호(Genebank) NM_203472(selenoprotein S), 유전자등록번호(Genebank) NM_203403(chromosome 9 open reading frame 150), 유전자등록번호(Genebank) NM_203380(acyl-CoA synthetase long-chain family member 5), 유전자등록번호(Genebank) NM_199330[(homer homolog 2 (Drosophila)], 유전자등록번호(Genebank) NM_182491(zinc finger, AN1-type domain 2A), 유전자등록번호(Genebank) NM_181727(spermatogenesis associated 12), 유전자등록번호(Genebank) NM_178234(tumor suppressor candidate 3), 유전자등록번호(Genebank) NM_153020(RNA binding motif protein 24), 유전자등록번호(Genebank) NM_152995(nuclear transcription factor, X-box binding-like 1), 유전자등록번호(Genebank) NM_152673(mucin 20, cell surface associated), 유전자등록번호(Genebank) NM_145906{Homo sapiens RIO kinase 3 (yeast) (RIOK3), transcript variant 2, mRNA [NM_145906]}, 유전자등록번호(Genebank) NM_145904(high mobility group AT-hook 1), 유전자등록번호(Genebank) NM_144497[A kinase (PRKA) anchor protein (gravin) 12], 유전자등록번호(Genebank) NM_080927(discoidin, CUB and LCCL domain containing 2), 유전자등록번호(Genebank) NM_080655(chromosome 9 open reading frame 30), 유전자등록번호(Genebank) NM_080388(S100 calcium binding protein A16), 유전자등록번호(Genebank) NM_052871(hypothetical protein MGC4677), 유전자등록번호(Genebank) NM_033027(AXIN1 up-regulated 1), 유전자등록번호(Genebank) NM_032717(lung cancer metastasis-associated protein), 유전자등록번호(Genebank) NM_031459(sestrin 2), 유전자등록번호(Genebank) NM_031412[GABA(A) receptor-associated protein like 1)], 유전자등록번호(Genebank) NM_030627(cytoplasmic polyadenylation element binding protein 4), 유전자등록번호(Genebank) NM_024854(hypothetical protein FLJ22028), 유전자등록번호(Genebank) NM_024713(chromosome 15 open reading frame 29), 유전자등록번호(Genebank) NM_024580(elongation factor Tu GTP binding domain containing 1), 유전자등록번호(Genebank) NM_024345(WD repeat domain 32), 유전자등록번호(Genebank) NM_022818(microtubule-associated protein 1 light chain 3 beta), 유전자등록번호(Genebank) NM_022157(Ras-related GTP binding C), 유전자등록번호(Genebank) NM_021928[signal peptidase complex subunit 3 homolog (S. cerevisiae)], 유전자등록번호(Genebank) NM_021158[tribbles homolog 3 (Drosophila)], 유전자등록번호(Genebank) NM_021103(thymosin, beta 10), 유전자등록번호(Genebank) NM_020362(chromosome 1 open reading frame 128), 유전자등록번호(Genebank) NM_019556(motile sperm domain containing 1), 유전자등록번호(Genebank) NM_018590(chondroitin sulfate GalNAcT-2), 유전자등록번호(Genebank) NM_018361[1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 5 (lysophosphatidic acid acyltransferase, epsilon)], 유전자등록번호(Genebank) NM_017556(filamin binding LIM protein 1), 유전자등록번호(Genebank) NM_016950[sparc/osteonectin, cwcv and kazal-like domains proteoglycan (testican) 3], 유전자등록번호(Genebank) NM_016470(chromosome 20 open reading frame 111), 유전자등록번호(Genebank) NM_016131(RAB10, member RAS oncogene family), 유전자등록번호(Genebank) NM_015167(jumonji domain containing 6), 유전자등록번호(Genebank) NM_014685(homocysteine-inducible, endoplasmic reticulum stress-inducible, ubiquitin-like domain member 1), 유전자등록번호(Genebank) NM_014624(S100 calcium binding protein A6), 유전자등록번호(Genebank) NM_014331[solute carrier family 7, (cationic amino acid transporter, y+ system) member 11], 유전자등록번호(Genebank) NM_014059(chromosome 13 open reading frame 15), 유전자등록번호(Genebank) NM_013320(host cell factor C2), 유전자등록번호(Genebank) NM_013259(transgelin 3), 유전자등록번호(Genebank) NM_012394(prefoldin subunit 2), 유전자등록번호(Genebank) NM_012258(hairy/enhancer-of-split related with YRPW motif 1), 유전자등록번호(Genebank) NM_012154(eukaryotic translation initiation factor 2C, 2), 유전자등록번호(Genebank) NM_012110(cysteine-rich hydrophobic domain 2), 유전자등록번호(Genebank) NM_006644(heat shock 105kDa/110kDa protein 1), 유전자등록번호(Genebank) NM_005843[signal transducing adaptor molecule (SH3 domain and ITAM motif) 2], 유전자등록번호(Genebank) NM_005746(pre-B-cell colony enhancing factor "}},"2029.02.19"]
["K04792","-","IT","쌍파장 광섬유 레이저, 포토닉 마이크로파 노치 필터 및 노치 주파수 가변 방법",null,"원문이미지","KR","2009-0057546","2009.06.26","10-1013030","2011.01.28","본 발명은 쌍파장 광섬유 레이저, 포토닉 마이크로파 노치 필터 및 노치 주파수 가변 방법에 관한 것으로, 상기 포토닉 마이크로파 노치 필터는 장착된 제 1 광섬유 격자 및 제 2 광섬유 격자에, 회전에 의해 서로 상이한 스트레인을 가하는 변형기, 상기 변형기의 스트레인에 의해 제 1 파장의 빛을 반사하는 상기 제 1 광섬유격자, 상기 변형기의 스트레인에 의해 제 2 파장의 빛을 반사하는 상기 제 2 광섬유격자 및 상기 변형기에 광학적으로 연결되고, 반사된 제 1 파장의 빛 및 제 2 파장의 빛을 발진하는 공진기를 포함하는 쌍파장 광섬유 레이저 및 상기 쌍파장 광섬유 레이저에서 출력되는 제 1 파장의 빛 및 제 2 파장의 빛을 RF파로 변조하는 전기광변조기, 상기 전기광변조기에서 변조된 제 1 파장의 빛 및 제 2 파장의 빛에 상이한 시간 지연을 부여하는 광섬유스풀 및 상기 광섬유스풀을 통과한 제 1 파장의 빛 및 제 2 파장의 빛을 마이크로파로 검출하는 광검출기를 포함한다.","1 장착된 제 1 광섬유 격자 및 제 2 광섬유 격자에, 회전에 의해 서로 상이한 스트레인을 가하는 변형기; 상기 변형기의 스트레인에 의해 제 1 파장의 빛을 반사하는 상기 제 1 광섬유격자; 상기 변형기의 스트레인에 의해 제 2 파장의 빛을 반사하는 상기 제 2 광섬유격자; 및 상기 변형기에 광학적으로 연결되고, 반사된 제 1 파장의 빛 및 제 2 파장의 빛을 발진하는 공진기를 포함하는 쌍파장 광섬유 레이저.","이관일|이상배","G02B-006/293,H01S-003/067","KR20110000159A","2011.01.03",null,"KR101013030B1, KR20110000159A","1 장착된 제 1 광섬유 격자 및 제 2 광섬유 격자에, 회전에 의해 서로 상이한 스트레인을 가하는 변형기; 상기 변형기의 스트레인에 의해 제 1 파장의 빛을 반사하는 상기 제 1 광섬유격자; 상기 변형기의 스트레인에 의해 제 2 파장의 빛을 반사하는 상기 제 2 광섬유격자; 및 상기 변형기에 광학적으로 연결되고, 반사된 제 1 파장의 빛 및 제 2 파장의 빛을 발진하는 공진기를 포함하는 쌍파장 광섬유 레이저. 2 제 1 항에 있어서, 상기 변형기는, 제 1 원판; 상기 제 1 원판의 원주를 둘러싸고, 회전 가능한 제 2 원판 및 상기 제 2 원판이 회전함에 대응하여 형태가 변형됨에 따라, 장착된 상기 제 1 광섬유격자 및 상기 제 2 광섬유격자에 상이한 스트레인을 가하는 평판을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 쌍파장 광섬유 레이저. 3 제 2 항에 있어서, 상기 평판은 상기 제 1 원판이 고정된 상태에서 상기 제 2 원판이 회전함에 대응하여 S 형태로 구부러지고, 상기 제 1 광섬유격자에 당기는 스트레인을 가하고, 상기 제 2 광섬유격자에 미는 스트레인을 가하는 것을 특징으로 하는 쌍파장 광섬유 레이저. 4 제 1 항에 있어서, 상기 공진기는, 주공진기; 및 상기 주공진기에 광학적으로 연결되고, 각각 상이한 공진 조건을 갖는 복수의 보조 공진기를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 쌍파장 광섬유 레이저. 5 제 1 항에 있어서, 상기 공진기에 광학적으로 연결되고, 복수의 빛을 동시에 증폭시키는 반도체형 광증폭기를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 쌍파장 광섬유 레이저. 6 제 1 항 내지 제 5항 중 하나의 항에 따른 쌍파장 광섬유 레이저; 상기 쌍파장 광섬유 레이저에서 출력되는 제 1 파장의 빛 및 제 2 파장의 빛을 RF파로 변조하는 전기광변조기; 상기 전기광변조기에서 변조된 제 1 파장의 빛 및 제 2 파장의 빛에 상이한 시간 지연을 부여하는 광섬유스풀; 및 상기 광섬유스풀을 통과한 제 1 파장의 빛 및 제 2 파장의 빛을 마이크로파로 검출하는 광검출기를 포함하는 포토닉 마이크로파 노치 필터. 7 제 6 항에 있어서, 상기 변형기의 회전 각도를 이용하여 상기 광검출기에서 검출되는 제 1 파장의 빛 및 제 2 파장의 빛의 마이크로파 주파수 간격을 제어하는 것을 특징으로 하는 포토닉 마이크로파 노치 필터. 8 제 6 항에 있어서, 상기 광검출기에서 검출되는 마이크로파는, 상기 제 1 파장의 빛 및 제 2 파장의 빛에 부여되는 시간 지연에 따라 가변하는 저지 대역을 갖는 것을 특징으로 하는 포토닉 마이크로파 노치 필터. 9 제1 광섬유 격자 및 제 2 광섬유격자에, 변형기의 회전에 의해 서로 상이한 스트레인이 가해지는 단계; 상기 제 1 광섬유격자에 의해 제 1 파장의 빛을 반사시키는 단계; 상기 제 2 광섬유격자에 의해 제 2 파장의 빛을 반사시키는 단계; 상기 제 1 파장의 빛 및 제 2 파장의 빛이 공진되는 단계; 공진된 제 1 파장의 빛 및 제 2 파장의 빛이 RF파로 변조되는 단계; 변조된 제 1 파장의 빛 및 제 2 파장의 빛에 서로 상이한 시간 지연이 부여되는 단계; 및 상기 상이한 시간 지연이 부여된 제 1 파장의 빛 및 제2 파장의 빛을 마이크로파로 검출하는 단계를 포함하는 포토닉 마이크로파 노치 필터의 주파수 가변 방법. 10 제 9 항에 있어서, 상기 변형기의 회전 각도를 이용하여 검출되는 마이크로파의 주파수 간격을 제어하는 것을 특징으로 하는 포토닉 마이크로파 노치 필터의 주파수 가변 방법.","2029.06.26"]
["K04519","-","재료","용해 납 레독스 흐름 배터리용 전극 및 이를 이용한 용해 납 레독스 흐름 배터리",null,"원문이미지","KR","2008-0099816","2008.10.10","10-1009440","2011.01.12","본 발명은 전극 간 전기적 접촉을 억제하기 위한 3차원 구조를 갖는 용해 납 레독스 흐름 배터리용 전극 및 이를 이용한 용해 납 레독스 흐름 배터리에 관한 것으로서, 적어도 일 표면에 납 이온을 함유하는 전해액의 출입 통로가 형성되고, 그 내부에 상기 출입 통로와 이어지며 내부에서의 전해액의 흐름을 원활하게 해주는 내부 통로가 형성된 3차원 구조물을 포함하는 것을 특징으로 하는 용해 납 레독스 흐름 배터리용 전극을 제공한다.","1 용해 납 레독스 흐름 배터리 용 전극에 있어서, 상기 전극은, 적어도 일 표면에 납 이온을 함유하는 전해액의 출입 통로가 형성되고, 그 내부에 상기 출입 통로와 이어지며 내부에서의 전해액의 흐름을 원활하게 해주는 내부 통로가 형성된 3차원 구조물, 및 금속 원소를 함유하는 집전체를 포함하고, 상기 3차원 구조물은 상기 금속 원소를 촉매로 하여 성장된 카본 나노파이버가 서로 뒤엉켜 이루어지는 것을 특징으로 하는 용해 납 레독스 흐름 배터리용 전극.","이전국|민형섭|오영제|이재갑","H01M-004/86,H01M-008/18,B82Y-030/00","KR20100040606A","2010.04.20",null,"KR101009440B1, KR20100040606A","1 용해 납 레독스 흐름 배터리 용 전극에 있어서, 상기 전극은, 적어도 일 표면에 납 이온을 함유하는 전해액의 출입 통로가 형성되고, 그 내부에 상기 출입 통로와 이어지며 내부에서의 전해액의 흐름을 원활하게 해주는 내부 통로가 형성된 3차원 구조물, 및 금속 원소를 함유하는 집전체를 포함하고, 상기 3차원 구조물은 상기 금속 원소를 촉매로 하여 성장된 카본 나노파이버가 서로 뒤엉켜 이루어지는 것을 특징으로 하는 용해 납 레독스 흐름 배터리용 전극. 2<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 3 제1항에 있어서, 상기 집전체는 판상 또는 폼 (foam) 형상인 것을 특징으로 하는 용해 납 레독스 흐름 배터리용 전극. 4 제1항에 있어서, 상기 금속 원소는 니켈인 것을 특징으로 하는 용해 납 레독스 흐름 배터리용 전극. 5 제1항에 있어서, 상기 3차원 구조물은 탄소 종이인 것을 특징으로 하는 용해 납 레독스 흐름 배터리용 전극. 6 제1항에 있어서, 상기 3차원 구조물은 금속 폼 (foam)인 것을 특징으로 하는 용해 납 레독스 흐름 배터리용 전극. 7 제6항에 있어서, 상기 금속 폼은 니켈 폼인 것을 특징으로 하는 용해 납 레독스 흐름 배터리용 전극. 8 서로 격리됨이 없이 이격 배치되는 양극 및 음극을 포함하는 셀과; 납 이온을 함유하는 전해액을 저장하는 탱크와; 상기 납 이온을 함유하는 전해액을 상기 셀 내로 순환시키는 펌프를 포함하여 이루어지며, 상기 양극과 상기 음극 중 적어도 하나는 제1항에 따른 전극인 것을 특징으로 하는 용해 납 레독스 흐름 배터리. 9 제8항에 있어서, 양극과 음극 중 제1항에 따른 전극이 아닌 전극은 제5항에 따른 전극인 것을 특징으로 하는 용해 납 레독스 흐름 배터리. 10 제8항에 있어서, 상기 전해액은 (0.3-2M PbCO3 + 2M CH4O3S)인 것을 특징으로 하는 용해 납 레독스 흐름 배터리. 11 제8항에 있어서, 충·방전 시 전류밀도는 50-200 ㎃/㎠인 것을 특징으로 하는 용해 납 레독스 흐름 배터리.","2028.10.10"]
["K04483","-","반도체","이중 전하 공급층 구조를 이용한 스핀 트랜지스터",null,"원문이미지","KR","2008-0096896","2008.10.02","10-1009727","2011.01.13","본 발명은 게이트 전압에 따라 채널 내의 전위 기울기를 음과 양의 값으로 용이하게 조절할 수 있는 스핀 트랜지스터에 관한 것이다. 본 발명의 스핀 트랜지스터는, 2차원 전자가스 구조의 채널층과 상기 채널층의 상하에 각각 배치된 상부 클래딩층 및 하부 클래딩층을 갖는 반도체 기판; 상기 반도체 기판 상에 형성되어 상기 채널층의 길이 방향으로 서로 이격 배치된 강자성체 소스 및 드레인; 상기 소스와 드레인 사이에서 상기 반도체 기판 위에 형성되어, 상기 채널층을 통과하는 전자의 스핀을 제어하도록 게이트 전압이 인가되는 게이트 전극; 상기 하부 클래딩층과 채널층 사이에 배치되어 상기 채널층에 캐리어(carrier)를 공급하는 제1 전하 공급층; 및 상기 상부 클래딩층과 채널층 사이에 배치되어 상기 채널층에 캐리어를 공급하는 제2 전하 공급층;을 포함한다.","1 2차원 전자가스 구조의 채널층과 상기 채널층의 상하에 각각 배치된 상부 클래딩층 및 하부 클래딩층을 갖는 반도체 기판; 상기 반도체 기판 상에 형성되어 상기 채널층의 길이 방향으로 서로 이격 배치된 강자성체 소스 및 드레인; 상기 소스와 드레인 사이에서 상기 반도체 기판 위에 형성되어, 상기 채널층을 통과하는 전자의 스핀을 제어하도록 게이트 전압이 인가되는 게이트 전극; 상기 하부 클래딩층과 채널층 사이에 배치되어 상기 채널층에 캐리어를 공급하는 제1 전하 공급층; 및 상기 상부 클래딩층과 채널층 사이에 배치되어 상기 채널층에 캐리어를 공급하는 제2 전하 공급층;을 포함하는 스핀 트랜지스터.","김형준|구현철|장준연|한석희|김경호","H01L-029/82,H01L-029/772","KR20100037683A","2010.04.12",null,"KR101009727B1, KR20100037683A, US2010084633A1, US8058676B2","1 2차원 전자가스 구조의 채널층과 상기 채널층의 상하에 각각 배치된 상부 클래딩층 및 하부 클래딩층을 갖는 반도체 기판; 상기 반도체 기판 상에 형성되어 상기 채널층의 길이 방향으로 서로 이격 배치된 강자성체 소스 및 드레인; 상기 소스와 드레인 사이에서 상기 반도체 기판 위에 형성되어, 상기 채널층을 통과하는 전자의 스핀을 제어하도록 게이트 전압이 인가되는 게이트 전극; 상기 하부 클래딩층과 채널층 사이에 배치되어 상기 채널층에 캐리어를 공급하는 제1 전하 공급층; 및 상기 상부 클래딩층과 채널층 사이에 배치되어 상기 채널층에 캐리어를 공급하는 제2 전하 공급층;을 포함하는 스핀 트랜지스터. 2 제1항에 있어서, 상기 채널층은 게이트 전압의 변화에 따라 상기 채널층 내의 전위 기울기가 양과 음의 값으로 임의 조절 가능한 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 3 제1항에 있어서, 상기 채널층은 제1 밴드갭을 갖는 제1 채널층과, 상기 제1 밴드갭보다 더 큰 제2 밴드갭을 갖고 상기 제1 채널층을 상하에서 샌드위칭하는 두개의 제2 채널층을 갖는 2중 채널 구조로 형성된 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 4 제3항에 있어서, 상기 제1 채널층은 전체 채널층 내에서 비대칭적인 두께를 가지도록 배치된 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 5 제3항에 있어서, 상기 제1 채널층은 InAs로 형성되고, 상기 제2 채널층은 InGaAs로 형성된 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 6 제5항에 있어서, 상기 상하부 클래딩층은 InAlAs로 형성된 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 7 제1항에 있어서, 상기 채널층은 단일 양자우물의 단일 채널 구조로 형성된 것을 특징으로 스핀 트랜지스터. 8 제7항에 있어서, 상기 채널층은 InGaAs로 형성된 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 9 제1항에 있어서, 상기 제1 전하 공급층과 제2 전하 공급층의 도핑 농도가 서로 다르고, 상기 채널층내의 에너지 밴드 구조와 전자 분포가 비대칭인 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 10 제1항에 있어서, 상기 제1 전하 공급층과 제2 전하 공급층의 두께가 서로 다르고, 상기 채널층의 에너지 밴드 구조와 전자 분포가 비대칭인 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 11 제1항에 있어서, 상기 상부 클래딩층과 하부 클래딩층의 두께가 서로 다르고, 상기 채널층의 에너지 밴드 구조와 전자 분포가 비대칭인 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 12 제1항에 있어서, 상기 채널층은 GaAs, InAs, InGaAs 및 InSb로 이루어진 그룹으로부터 선택된 반도체 재료로 형성된 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터.","2028.10.02"]
["K04245","-","에너지","고체형 나노복합 전해질 및 이를 이용한 태양전지",null,"원문이미지","KR","2007-0137928","2007.12.26","10-1006078","2010.12.29","본 발명은 층상구조(layered structure)의 무기물질을 이용한 고체형 전해질(solid-state electrolyte) 제조 및 이를 이용한 염료감응 태양전지(dye-sensitized solar cell)의 제조에 관한 것으로, 특히 이온교환(ion-exchange)을 이용한 삽입(intercalation) 기술을 통하여 고체형 나노복합 전해질을 제조한다. 본 발명의 고체형 나노복합 전해질은 이온전도성이 우수한 이온성 액체(ionic liquid)에 층상구조의 무기물질이 나노스케일로 분산되어 이온전도성 및 장기안정성이 우수하다. 이러한 고체형 나노복합 전해질을 적용한 태양전지는 우수한 전류밀도를 가지면서 전해질 누수의 위험을 줄일 수 있으며, 그에 따라 상기 태양전지의 작동 효율 및 장기안정성을 향상시킬 수 있다.","1 반도체 전극; 대향전극; 및 상기 반도체 전극과 상기 대향전극 사이에 개재되며, 층상 구조의 H2Ti4O9의티탄산 층간의 H+ 이온이 메틸암모늄, 프로필암모늄 또는 테트라부틸암모늄 이온으로 치환되어 있는 층상 구조의 티탄산알킬암모늄을 포함하는 고체형 나노복합 전해질; 을 포함하여 구성되는 태양전지.","이현정|양수철|김준경|박민|임순호","H01L-031/042","KR20090070058A","2009.07.01",null,"KR101006078B1, KR20090070058A","1 반도체 전극; 대향전극; 및 상기 반도체 전극과 상기 대향전극 사이에 개재되며, 층상 구조의 H2Ti4O9의티탄산 층간의 H+ 이온이 메틸암모늄, 프로필암모늄 또는 테트라부틸암모늄 이온으로 치환되어 있는 층상 구조의 티탄산알킬암모늄을 포함하는 고체형 나노복합 전해질; 을 포함하여 구성되는 태양전지. 2<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 3<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 4 제1항에 있어서, 상기 층상 구조의 티탄산은 100 nm ~ 10 ㎛의 길이를 가지는 것을 특징으로 하는 태양전지. 5 제1항에 있어서, 상기 고체형 나노복합 전해질은 올리고머, 이온성 액체 및 고분자를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 태양전지. 6 제5항에 있어서, 상기 이온성 액체는 메틸프로필이미다졸륨아이오다이드, 부틸메틸이미다졸륨아이오다이드, 헥실메틸 이미다졸륨아이오다이드 및 이미다졸륨아이오다이드로 구성된 군에서 선택되는 적어도 어느 하나인 것을 특징으로 하는 태양전지. 7 제5항에 있어서, 상기 고분자는 폴리아크릴로나이트릴, 폴리비닐리덴플루오라이드코헥사플루오로프로필렌, 폴리프로필렌 및 폴리에틸렌옥사이드로 구성된 군에서 선택되는 적어도 어느 하나인 것을 특징으로 하는 태양전지. 8 제5항에 있어서, 상기 올리고머는 폴리에틸렌글라이콜디메틸에테르, 폴리에틸렌글라이콜, 폴리프로필렌 글라이콜, 폴리프로필렌글라이콜디아민 및 폴리에틸렌글라이콜비스카복실메틸에테르로 구성된 군에서 선택되는 적어도 어느 하나인 것을 특징으로 하는 태양전지. 9 층상 구조의 H2Ti4O9의 티탄산 층간의 H+ 이온이 메틸암모늄, 프로필암모늄 또는 테트라부틸암모늄 이온으로 치환되어 있는 층상 구조의 티탄산알킬암모늄을 포함하는 태양전지용 고체형 나노복합 전해질. 10 반도체 전극을 준비하는 단계; 상기 반도체 전극에 대향하는 대향전극을 준비하는 단계; 상기 반도체 전극과 상기 대향전극을 이격되게 조립하는 단계; 상기 반도체 전극과 상기 대향전극 사이에 제9항에 의한 고체형 나노복합 전해질 용액을 형성하는 단계를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 태양전지 제조방법. 11 제10항에 있어서, 상기 반도체 전극을 준비하는 단계는, 투명 유리 기판 또는 유연성 고분자 기판 상에 투명한 도전성 박막을 형성하는 단계와; 상기 투명한 도전성 박막 상에 염료분자가 흡착된 반도체 산화물 전극을 형성하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 태양전지 제조방법. 12 제10항에 있어서, 상기 반도체 전극과 상기 대향전극 사이에 고체형 나노복합 전해질 용액을 형성하는 단계는 고체형 나노복합 전해질을 감압진공펌프를 사용하여 삽입시키는 것을 특징으로 하는 태양전지 제조방법. 13<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus>","2027.12.26"]
["K05147","-","재료","입방정계 질화붕소 박막의 증착 방법",null,"원문이미지","KR","2010-0022966","2010.03.15","10-0991770","2010.10.28","본 발명은 기판 상에 입방정계 질화붕소(cBN) 박막을 증착하는 방법에 관한 것으로서, 질소를 함유한 불활성 기체에 수소 기체를 첨가한 혼합 기체 분위기 하에서 물리적 증착을 실시하는 것을 특징으로 하며, 박막 증착시 cBN 함량의 감소나 산화민감성 증가를 억제하면서 박막의 압축잔류응력을 최대한 감소시켜 밀착력이 우수한 박막의 증착이 가능하므로, 본 발명의 증착 방법을 이용하여 제조된 cBN 박막 내마모성 재료는 박리가 일어나지 않으며 경도가 매우 우수하다.","1질소, 수소 및 불활성 기체의 혼합 기체 분위기에서 입방정계 질화붕소(cBN) 박막을 기판 상에 물리적 증착(physical vapor deposition)하는 방법에 있어서, 증착된 박막의 잔류응력을 감소시키기 위하여 상기 혼합 기체 중의 수소의 부피 함량이 0.1% 내지 10%인 것을 특징으로 하는, 입방정계 질화붕소 박막의 증착 방법.","백영준|박종극|이욱성","C23C-014/06,C23C-014/35,C23C-014/16",null,null,null,"KR100991770B1, US2011223332A1","1질소, 수소 및 불활성 기체의 혼합 기체 분위기에서 입방정계 질화붕소(cBN) 박막을 기판 상에 물리적 증착(physical vapor deposition)하는 방법에 있어서, 증착된 박막의 잔류응력을 감소시키기 위하여 상기 혼합 기체 중의 수소의 부피 함량이 0.1% 내지 10%인 것을 특징으로 하는, 입방정계 질화붕소 박막의 증착 방법.2제1항에 있어서, 상기 증착된 박막의 잔류응력이, 3GPa 이하인 것을 특징으로 하는, 입방정계 질화붕소 박막의 증착 방법.3<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus>4제1항에 있어서, 상기 혼합 기체 중의 수소의 부피 함량이 5% 내지 10%인 것을 특징으로 하는, 입방정계 질화붕소 박막의 증착 방법.5제1항에 있어서, 상기 불활성 기체가, 아르곤 기체인 것을 특징으로 하는 증착 방법.6제1항에 있어서, 상기 물리적 증착이, 스퍼터링법(sputtering)에 의하여 실시되는 것을 특징으로 하는, 입방정계 질화붕소 박막의 증착 방법.7제6항에 있어서, 상기 스퍼터링법이 비대칭 마그네트론 스퍼터링법(unbalanced magnetron sputtering)인 것을 특징으로 하는, 입방정계 질화붕소 박막의 증착 방법.8제7항에 있어서, 상기 비대칭 마그네트론 스퍼터링법이, 직경 5cm 내지 10cm의 스퍼터링 타겟에 300W 내지 500W의 RF전원을 연결시키고, 기판에는 100kHz 내지 13.56MHz의 고주파전원을 연결시켜 -60V 내지 -300V의 바이어스(bias)를 인가하며, 0.5mtorr 내지 4mtorr의 압력 조건하에서 증착을 실시하는 것을 특징으로 하는, 입방정계 질화붕소 박막의 증착 방법.","2030.03.15"]
["K04198","-","환경","카르바마제핀 처리에 따른, 폐독성 유발 약물 검색용마커유전자 및 이를 이용한 검색 방법",null,"원문이미지","KR","2007-0083990","2007.08.21","10-0991755","2010.10.28","본 발명은 폐독성 유발 약물 검색용 마커유전자 및 이를 이용한 검색 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 폐독성 유발 약물인 카르바마제핀(carbamazepine)에 의해 유전자 발현이 증가 또는 감소하는 마커유전자 및 이를 이용한 폐독성 유발 약물의 검색 방법에 관한 것이다. 본 발명의 마커유전자는 DNA 마이크로어레이 칩을 통하여 선별된 반응 유전자들을 마커유전자로 이용하여 폐독성의 위험성을 지닌 약물 또는 화학물질을 모니터링 및 판정하는데 유용하게 사용될 수 있으며, 카르바마제핀이 폐독성 및 부작용을 일으키는 작용 기작을 규명하는 도구로 이용될 수 있다.","1 하기의 모든 유전자의 핵산서열의 전부 또는 그로부터 선택되는 18 내지 30개의 핵산 서열로 구성되는 상기 유전자의 단편인 올리고뉴클레오티드 또는 그의 상보가닥 분자가 집적된 카르바마제핀에 대한 지질대사 관련 유전자 발현 여부 확인용 DNA 마이크로어레이 칩: 유전자 등록번호(Genebank) NM_004265(Fatty acid desaturase 2), 유전자 등록번호(Genebank) BX648281[Low density lipoprotein receptor(familial hypercholesterolemia)], 유전자 등록번호(Genebank) AK124635(Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9), 유전자 등록번호 (Genebank) NM_005063[Stearoyl-CoA desaturase(delta-9-desaturase)], 유전자 등록번호(Genebank) BC051385(Sterol regulatory element binding transcription factor 2).","류재천|김연정|송미","C12Q-001/68","KR20090019501A","2009.02.25",null,"KR100991755B1, KR20090019501A","1 하기의 모든 유전자의 핵산서열의 전부 또는 그로부터 선택되는 18 내지 30개의 핵산 서열로 구성되는 상기 유전자의 단편인 올리고뉴클레오티드 또는 그의 상보가닥 분자가 집적된 카르바마제핀에 대한 지질대사 관련 유전자 발현 여부 확인용 DNA 마이크로어레이 칩: 유전자 등록번호(Genebank) NM_004265(Fatty acid desaturase 2), 유전자 등록번호(Genebank) BX648281[Low density lipoprotein receptor(familial hypercholesterolemia)], 유전자 등록번호(Genebank) AK124635(Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9), 유전자 등록번호 (Genebank) NM_005063[Stearoyl-CoA desaturase(delta-9-desaturase)], 유전자 등록번호(Genebank) BC051385(Sterol regulatory element binding transcription factor 2). 2<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 3<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 4<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 5<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 6 1) 인간 기관지 상피 세포에 피검화합물을 처리하는 단계; 2) 단계 1)의 피검화합물을 처리한 실험군 세포와 피검화합물을 처리하지 않은 대조군 세포에서 RNA를 분리하는 단계; 3) 단계 2)의 실험군 및 대조군의 RNA를 cDNA로 합성하면서 실험군과 대조군을 각기 다른 형광물질로 표지하는 단계; 4) 단계 3)의 각기 다른 형광물질로 표지된 cDNA를 제 1항의 DNA 마이크로어레이칩과 혼성화시키는 단계; 5) 단계 4)의 반응한 DNA 마이크로어레이칩을 분석하는 단계; 및 6) 단계 5)의 분석한 데이터에서 제 1항의 DNA 마이크로어레이 칩에 집적된 유전자의 발현 정도를 대조군과 비교하여 확인하는 단계를 포함하는 카르바마제핀에 대한 지질대사 관련 유전자 발현 여부 확인 방법. 7 제 6항에 있어서, 단계 1)의 인간 기관지 상피 세포는 BEAS-2B 세포인 것을 특징으로 하는 카르바마제핀에 대한 지질대사 관련 유전자 발현 여부 확인 방법. 8 제 6항에 있어서, 단계 3)의 형광물질은 Cy3(Cyanine 3), Cy5(Cyanine 5), 폴리 L-라이신-플루오레세인 이소티오시아네이트(poly L-lysine-fluorescein isothiocyanate, FITC), 로다민-B-이소티오시아네이트(rhodamine-B-isothiocyanate, RITC), 로다민(rhodamine)으로 이루어진 군으로부터 선택된 어느 하나인 것을 특징으로 하는 카르바마제핀에 대한 지질대사 관련 유전자 발현 여부 확인 방법. 9<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 10<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 11 제 1항의 DNA 마이크로어레이 칩을 포함하는 것을 특징으로 하는 카르바마제핀에 대한 지질대사 관련 유전자 발현 여부 확인용 키트. 12 제 11항에 있어서, 인간 기관지 상피 세포인 BEAS-2B 세포를 추가적으로 포함하는 것을 특징으로 하는 카르바마제핀에 대한 지질대사 관련 유전자 발현 여부 확인용 키트. 13 제 11항에 있어서, 스트렙타비딘-알칼리 탈인화효소 접합물질(strepavidin-like phosphatease conjugate), 화학형광물질(chemiflurorensce) 및 화학발광물질(chemiluminescent)로 이루어진 형광물질군으로부터 선택되는 어느 하나를 추가적으로 포함하는 것을 특징으로 하는 카르바마제핀에 대한 지질대사 관련 유전자 발현 여부 확인용 키트. 14 제 11항에 있어서, 혼성화에 사용되는 완충용액, RNA로부터 cDNA를 합성하기 위한 역전사효소, cNTPs 및 rNTP(사전 혼합형 또는 분리 공급형), 표식시약, 및 세척 완충용액으로 이루어진 반응시약군으로부터 선택되는 어느 하나를 추가적으로 포함하는 것을 특징으로 하는 카르바마제핀에 대한 지질대사 관련 유전자 발현 여부 확인용 키트. 15<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 16<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus>","2027.08.21"]
["K04455","-","재료","코어-쉘 구조의 자성 복합 입자 및 그 제조 방법",null,"원문이미지","KR","2008-0096291","2008.09.30","10-0988512","2010.10.12","본 발명은 코어-쉘 구조의 자성 복합 입자 및 그 제조 방법에 관한 것이다. 보다 구체적으로는, 고분자 입자-자성 물질층-고분자 코팅층으로 이루어진 자성 복합 입자 및 (ⅰ) 이온성 액체를 계면 활성제로 사용하여 소수성 유기물 단량체로부터 고분자 입자를 생성하는 단계와, (ⅱ) 상기 고분자 입자 표면에 자성 물질층을 형성하는 단계와, (ⅲ) 상기 자성 물질층 표면에 고분자 코팅층을 형성하는 단계를 포함하는, 상기 자성 복합 입자의 제조 방법에 관한 것이다.","9 (ⅰ) 이온성 액체를 계면 활성제로 사용하여 소수성 유기물 단량체로부터 고분자 입자를 생성하는 단계와, (ⅱ) 상기 고분자 입자 표면에 자성 물질층을 형성하는 단계와, (ⅲ) 상기 자성 물질층 표면에 고분자 코팅층을 형성하는 단계 를 포함하는 자성 복합 입자 제조 방법.","이상수|김경희","C08J-003/12,C08J-007/04,C08K-005/3445","KR20100036878A","2010.04.08",null,"KR100988512B1, KR20100036878A","1<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 2<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 3<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 4<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 5<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 6<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 7<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 8<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 9 (ⅰ) 이온성 액체를 계면 활성제로 사용하여 소수성 유기물 단량체로부터 고분자 입자를 생성하는 단계와, (ⅱ) 상기 고분자 입자 표면에 자성 물질층을 형성하는 단계와, (ⅲ) 상기 자성 물질층 표면에 고분자 코팅층을 형성하는 단계 를 포함하는 자성 복합 입자 제조 방법. 10 제9항에 있어서, 상기 단계 (ⅱ)의 자성 물질층은 단계 (ⅰ)의 고분자 입자 표면에 존재하는 이온성 액체와 염화철, 염화망간 또는 이들의 수화물을 반응시켜 형성되는 것인 방법. 11 제9항에 있어서, 상기 단계 (ⅲ)의 고분자 코팅층은 계면 활성제를 사용하여 소수성 유기물 단량체를 중합함으로써 형성되는 것인 방법. 12 제9항 내지 제11항 중 어느 하나의 항에 있어서, 상기 이온성 액체는 다음 구조식 2로 나타내는 화합물로 이루어지는 것인 방법. [구조식 2] 식 중, R 및 R'는 각각 탄소수 1 내지 30개로 이루어지고, 질소, 산소, 불소 또는 인 원자를 함유할 수도 있는, 알킬기, 알릴기, 알알킬 (alalkyl) 및 알킬 알릴기로 이루어진 군으로부터 선택되는 탄화수소기이다. 13 제12항에 있어서, 상기 R 및 R' 둘 중 어느 하나, 또는 R과 R'는 각각 알킬 사슬 내의 탄소수가 6 내지 30개인 탄화수소기인 것인 방법. 14 제9항 내지 제11항 중 어느 하나의 항에 있어서, 상기 이온성 액체는 1-메틸-3-옥틸이미다졸륨 클로라이드, 1-헥실-3-메틸이미다졸륨 클로라이드, 1-데실-3-메틸이미다졸륨 클로라이드, 1-헥사데실-3-메틸이미다졸륨 클로라이드로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 이상의 화합물로 이루어지는 것인 방법. 15 제9항 또는 제11항에 있어서, 상기 단계 (ⅰ) 또는 (ⅲ)의 소수성 유기물 단량체는 방향족 비닐 화합물, 불포화 카르복시산에스테르화합물 또는 이들의 혼합물인 것인 방법. 16 제15항에 있어서, 상기 방향족 비닐 화합물은 스티렌, α-메틸스티렌, α-클로로스티렌, p-tert-부틸스티렌, p-메틸스티렌, p-클로로스티렌, o-클로로스티렌, 2,5-디클로로스티렌, 3,4-디클로로스티렌, 디메틸스티렌 또는 디비닐벤젠인 것인 방법. 17 제15항에 있어서, 상기 불포화 카르복시산에스테르화합물은 메틸아크릴레이트, 메틸메타아크릴레이트, 에틸아크릴레이트, 에틸메타아크릴레이트, 프로필아크렐리에트, 프로필메타아크릴레이프, 부틸아크릴레이트 또는 부틸메타아크릴레이트인 것인 방법. 18 제9항에 있어서, 상기 (ⅰ) 및 (ⅲ) 단계, 또는 (ⅰ) 또는 (ⅲ) 단계에 가교제를 더 첨가하는 것을 포함하는 것인 방법.","2028.09.30"]
["K04350","-","기계","리니어 모터",null,"원문이미지","KR","2008-0052551","2008.06.04","10-0984488","2010.09.24","본 발명은 가이드, 베어링 등의 지지요소가 없이도 이동자의 위치를 제어할 수 있는 리니어 모터에 관한 것이다.본 발명은 평판의 고정자와; 상기 고정자 상하부에 배치되는 복수개의 코어를 구비한 제1 이동자 및 제2 이동자와; 상기 제1 이동자 및 제2 이동자의 복수개의 코어에 권선되는 복수개의 코일과; 상기 고정자와 제1 및 제2 이동자 사이의 간극을 감지하는 위치센서와; 상기 위치센서에서 감지한 간극에 따라 상기 제1 코일 및 제2 코일에 인가되는 전류의 크기를 제어하는 제어기를 포함하며, 상기 제어기는 제1 및 제2 이동자가 고정자로부터 자기부상하여 일정간극이 유지되도록 전류의 크기를 제어하는 리니어 모터를 제공한다. 따라서, 베어링이나 가이드 장치 없이도 이동자와 고정자의 간극을 정밀하게 유지시킬 수 있는 자기부상력을 제공하여, 이동자의 이동시 저마찰, 무윤활, 저소음의 구동을 구현할 수 있고, 모터의 크기를 소형화할 수 있다.","1 평판의 고정자와; 상기 고정자 상부에 배치되는 복수개의 제1 코어를 구비한 제1 이동자와; 상기 고정자 하부에 상기 고정자를 중심으로 상기 제1 코어와 대칭되게 배치되는 복수개의 제2 코어를 구비한 제2 이동자와; 상기 제1 이동자 및 제2 이동자를 연결하는 요크부와; 상기 제1 이동자의 복수개의 제1 코어에 권선되는 복수개의 제1 코일과; 상기 제2 이동자의 복수개의 제2 코어에 권선되는 복수개의 제2 코일과; 상기 고정자와 제1 및 제2 이동자 사이의 간극을 감지하는 위치센서와; 상기 위치센서에서 감지한 간극에 따라 상기 제1 코일 및 제2 코일에 인가되는 전류의 크기를 제어하는 제어기를 포함하며, 상기 제1 코일과 제2 코일에는 위상차를 갖는 전류가 인가되고, 상기 제어기는 제1 및 제2 이동자가 고정자로부터 자기부상하여 일정간극이 유지되도록 전류의 크기를 제어하는 리니어 모터.","김승종|이종민|김우연","H02K-041/02","KR20090126463A","2009.12.09",null,"EP2131477A2, EP2131477A3, JP2009296874A, JP5124530B2, KR100984488B1, KR20090126463A, US2009302786A1, US7990084B2","1 평판의 고정자와; 상기 고정자 상부에 배치되는 복수개의 제1 코어를 구비한 제1 이동자와; 상기 고정자 하부에 상기 고정자를 중심으로 상기 제1 코어와 대칭되게 배치되는 복수개의 제2 코어를 구비한 제2 이동자와; 상기 제1 이동자 및 제2 이동자를 연결하는 요크부와; 상기 제1 이동자의 복수개의 제1 코어에 권선되는 복수개의 제1 코일과; 상기 제2 이동자의 복수개의 제2 코어에 권선되는 복수개의 제2 코일과; 상기 고정자와 제1 및 제2 이동자 사이의 간극을 감지하는 위치센서와; 상기 위치센서에서 감지한 간극에 따라 상기 제1 코일 및 제2 코일에 인가되는 전류의 크기를 제어하는 제어기를 포함하며, 상기 제1 코일과 제2 코일에는 위상차를 갖는 전류가 인가되고, 상기 제어기는 제1 및 제2 이동자가 고정자로부터 자기부상하여 일정간극이 유지되도록 전류의 크기를 제어하는 리니어 모터. 2 제1항에 있어서, 상기 복수개의 제1 코일에 인가되는 전류는 인접한 제1 코일에 인가되는 전류에 대해 차례로 일정한 위상차를 갖는 정현파 전류이며, 상기 복수개의 제2 코일에 인가되는 전류는 상기 제1 코일과 동일한 위상차를 갖는 정현파 전류인, 리니어 모터. 3 제2항에 있어서, 상기 복수개의 제1 코일에는 1/3 주기만큼의 위상차를 갖는 삼상전류가 인가되고, 상기 복수개의 제2 코일에는 대응하는 제1 코일과 동일한 위상의 삼상전류가 각각 인가되는 리니어 모터. 4 제3항에 있어서, 상기 제어기는, 상기 위치센서가 감지한 고정자와 제1 및 제2 이동자의 위치가 정상상태의 위치에 비해 수직방향의 변위를 갖는 경우에 상기 고정자와 제1 및 제2 이동자 중 간극이 커진 이동자 측의 코일들에 정상상태의 기준전류에서 제어전류만큼 진폭이 추가된 삼상전류를 인가하고, 간극이 작아진 이동자 측의 코일들에 정상상태의 기준전류에서 제어전류만큼 진폭이 차감된 삼상전류를 인가하는 리니어 모터. 5 제3항에 있어서, 상기 제어기는, 상기 위치센서가 감지한 이동자의 위치가 기준위치에 비해 기울어진 경우에 상기 고정자와 간극이 커진 제1 및 제2 이동자의 세 개의 코일 한 조에 정상상태의 기준전류에서 제어전류만큼 진폭이 추가된 삼상전류를 인가하고, 간극이 작아진 제1 및 제2 이동자의 세 개의 코일 한 조에 정상상태의 기준전류에서 제어전류만큼 진폭이 차감된 삼상전류를 인가하는 리니어 모터 6 제4항 또는 제5항에 있어서, 상기 제어기는 상기 각 제1 및 제2 코일에 개별적으로 연결되어 상전류를 상기 각 코일에 개별적으로 인가하는 복수개의 증폭기를 더 포함하고, 상기 제어기는 상기 각 제1 및 제2 코일에 인가되는 전류의 진폭에 추가되거나 차감될 제어전류를 개별적으로 결정하는 리니어 모터. 7 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 고정자의 상부 및 하부에는 일정한 피치로 돌출치가 형성되고, 상기 제1 이동자의 제1 코어는 상기 고정자의 상부에 형성된 돌출치 피치의 4/3 피치로 배열되고, 상기 제2 이동자의 제2 코어는 상기 고정자의 하부에 형성된 돌출치 피치의 4/3 피치로 배열되는 리니어 모터. 8 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 고정자의 상부 및 하부에는 일정한 피치로 돌출치가 형성되고, 상기 제1 코어 및 제2 코어에는 상기 고정자의 돌출치와 동일한 피치의 돌출치가 구비되며, 상기 제1 코어의 돌출치가 인접한 제1 코어의 돌출치에 대해 1/3 피치만큼 어긋나도록 제1 코어의 배치간격이 결정되고, 상기 제2 코어의 돌출치가 인접한 제2 코어의 돌출치에 대해 1/3 피치만큼 어긋나도록 제2 코어의 배치간격이 결정되는 리니어 모터. 9 제1항 내지 제5항 중 어느 한 한에 있어서, 상기 고정자 내부에 양극이 상하를 향하도록 배치되어 바이어스 자속을 형성하는 영구자석을 더 포함하는 리니어 모터. 10 제1항 내지 제5항 중 어느 한 한에 있어서, 상기 제1 이동자 및 제2 이동자 내부에 양극이 상하를 향하도록 배치되어 바이어스 자속을 형성하는 영구자석을 더 포함하는 리니어 모터.","2028.06.04"]
["K04464","-","의약","서방형 약물전달 및 조직재생용 덮인 다공성 생분해성고분자 미립구의 제조 방법",null,"원문이미지","KR","2008-0058006","2008.06.19","10-0963435","2010.06.07","본 발명은 내부에는 넓은 표면적과 높은 다공도를 갖는 열린(open) 기공 구조를 갖고 외부 표면은 생분해성 고분자 박막(thin membrane)으로 덮여(covered) 기공의 개구부가 막힌 구조를 갖는 서방형 약물전달 및 조직재생용 덮인 다공성 생분해성 고분자 미립구(microsphere) 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 구체적으로 본 발명에 따른 덮인 다공성 생분해성 고분자 미립구는 1) 생분해성 고분자를 유기용매에 용해시켜 고분자 용액을 제조하는 단계; 2) 과산화수소-함유 화합물을 상기 고분자 용액에 첨가한 후, 생리활성물질을 첨가하고 균일하게 혼합하여 유중수형(water in oil, W/O) 에멀젼을 제조하는 단계; 3) 에멀젼 안정화제 용액에 상기 유중수형 에멀젼을 유탁시켜 수중유형(oil in water, O/W) 에멀젼을 제조하는 단계; 및 4) 상기 수중유형 에멀젼에 과산화수소 분해 촉매를 첨가하여 과산화수소를 분해하면서 유기용매를 증발시키는 단계에 의해 제조된다. 본 발명에 따른 덮인 다공성 생분해성 고분자 미립구는 외부 표면이 생분해성 고분자 박막으로 덮여져 기공의 개구부가 막힌 구조를 갖고 있어 인체 투여 후 초기에 생리활성물질이 과도하게 방출되는 것을 제어할 수 있고, 이후 체내에서 생분해성 고분자 박막이 분해되면서 내부의 상호 연결된(interconnected) 기공 구조에 의해 생리활성물질이 지속적으로 방출되는 효과를 기대할 수 있어 서방형 약물전달체 및 조직재생용 지지체로 매우 유용하게 사용될 수 있다.","1 1) 생분해성 고분자를 유기용매에 용해시켜 고분자 용액을 제조하는 단계; 2) 과산화수소-함유 화합물을 상기 고분자 용액에 첨가한 후, 생리활성물질을 첨가하고 균일하게 혼합하여 유중수형(water in oil, W/O) 에멀젼을 제조하는 단계; 3) 에멀젼 안정화제 용액에 상기 유중수형 에멀젼을 유탁시켜 수중유형(oil in water, O/W) 에멀젼을 제조하는 단계; 4) 상기 수중유형 에멀젼에 과산화수소 분해 촉매를 첨가하여 과산화수소를 분해하면서 유기용매를 증발시키는 단계를 포함하는, 덮인 다공성 생분해성 고분자 미립구의 제조방법.","한동근|박귀덕|김재진|손준식|배순언","C08J-009/04,C08J-009/16,C08J-003/12","KR20090131975A","2009.12.30",null,"KR100963435B1, KR20090131975A, US2009317478A1, US8192655B2","1 1) 생분해성 고분자를 유기용매에 용해시켜 고분자 용액을 제조하는 단계; 2) 과산화수소-함유 화합물을 상기 고분자 용액에 첨가한 후, 생리활성물질을 첨가하고 균일하게 혼합하여 유중수형(water in oil, W/O) 에멀젼을 제조하는 단계; 3) 에멀젼 안정화제 용액에 상기 유중수형 에멀젼을 유탁시켜 수중유형(oil in water, O/W) 에멀젼을 제조하는 단계; 4) 상기 수중유형 에멀젼에 과산화수소 분해 촉매를 첨가하여 과산화수소를 분해하면서 유기용매를 증발시키는 단계를 포함하는, 덮인 다공성 생분해성 고분자 미립구의 제조방법. 2 제1항에 있어서, 단계 1)에서 생분해성 고분자가 폴리글리콜산(PGA), 폴리락트산(PLA), 락트산-글리콜산 공중합체(PLGA), 폴리-ε-카프로락톤(PCL), 폴리아미노산, 폴리안하이드라이드, 폴리오르쏘에스테르, 이들의 유도체 및 공중합체로 구성된 군으로부터 선택된 1종 이상인 것을 특징으로 하는 제조방법. 3 제1항에 있어서, 단계 1)에서 생분해성 고분자가 5,000 내지 2,000,000 g/mol의 중량평균 분자량을 갖는 것을 특징으로 하는 제조방법. 4 제1항에 있어서, 단계 1)에서 유기용매가 메틸렌클로라이드, 클로로포름, 사염화탄소, 아세톤, 다이옥산, 테트라하이드로퓨란 및 헥사플루오로아이소프로판올로 구성된 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 제조방법. 5 제1항에 있어서, 단계 1)에서 생분해성 고분자가 유기용매에 대해 5 내지 15 중량%로 첨가되고, 단계 2)에서 생리활성물질이 상기 생분해성 고분자에 대하여 0.1 내지 50 중량%로 첨가되는 것을 특징으로 하는 제조방법. 6 제1항에 있어서, 단계 2)에서 생리활성물질이 성장인자, 성장 호르몬, 펩타이드 의약품, 단백질 의약품, 소염진통제, 항암제, 항바이러스제, 성호르몬, 항생제, 항균제 및 화합물로 구성된 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 제조방법. 7 제6항에 있어서, 상기 생리활성물질이 전환 성장인자(transforming growth factor, TGF), 섬유아세포 성장인자(fibroblast growth factor, FGF), 골 형태발생 단백질(bone morphogenic protein, BMP), 혈관내피 성장인자(vascular endothelial growth factor, VEGF), 표피 성장인자(epidermal growth factor, EGF), 인슐린-유사 성장인자(insulin-like growth factor, IGF), 혈소판-유래 성장인자(platelet-derived growth factor, PDGF), 신경 성장인자(nerve growth factor, NGF), 간세포 성장인자(hepatocyte growth factor, HGF), 태반 성장인자(placental growth factor, PIGF), 과립구 콜로니 자극인자(granulocyte colony stimulating factor, G-CSF), 헤파린(heparin), 동물 성장 호르몬, 인간 성장 호르몬(hGH), 적혈구 증강제(EPO), 인터페론(INF), 난포 자극 호르몬(FSH), 황체 호르몬(LH), 고세릴린 아세테이트, 루프로레인 아세테이트, 데카펩틸의 황체 호르몬 방출 호르몬 작동약(LH-RH agonist), 덱사메타손(dexamethasone), 인도메타신, 이부프로펜, 케토프로펜, 피록시캄, 플루비프로펜, 디클로페낙, 파클리탁셀, 독소루비신, 카보플레탄, 캄토테신, 5-플루오로우라실, 시프르레틴, 사이토신 아라비노스, 메토트렉세이트, 아시클로버, 루바빈, 테스토스테론, 에스트로젠, 프로게스테론, 에스트라다이올, 테트라사이클린, 미노사이클린, 독시사이클린, 오플록사신, 레보프록사신, 시프로프록사신, 클라리스로마이신, 에리쓰로마이신, 세파클러, 세포탁심, 이미페넴, 페니실린, 겐타마이신, 스트렌토마이신, 반코마이신, 케토코나졸, 이트라코나졸, 플루코나졸, 암포테리신-B, 그리세오풀빈, β-인산글리세롤(β-glycerophosphate), 아스코베이트(ascobate), 하이드로코르티손(hydrocortisone) 및 5-아자사이티딘(5-azacytidine)으로 구성된 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 제조방법. 8 제1항에 있어서, 단계 2)에서 과산화수소-함유 화합물이 고분자 용액에 대해 1 내지 100 부피%로 첨가되는 것을 특징으로 하는 제조방법. 9 제1항에 있어서, 단계 2)에서 과산화수소-함유 화합물이 순수한 과산화수소를 1 내지 50 부피% 범위로 포함하고 있는 용액 또는 고체물질인 것을 특징으로 하는 제조방법. 10 제9항에 있어서, 상기 과산화수소-함유 화합물이 과산화소수 수용액, 우레아 하이드로겐 퍼옥사이드(urea hydrogen peroxide 또는 carbamide peroxide), 소듐 퍼카보네이트(sodium percarbonate 또는 sodium carbonate hydrogen peroxide), 과산화수소를 저온에서 동결한 고체 과산화수소(solid hydrogen peroxide), 유·무기에 과산화수소가 결합되어 있는 비등성 화합물 및 이들의 혼합물로 구성된 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 제조방법. 11 제1항에 있어서, 단계 2)에서 유중수형 에멀젼이 고분자 용액에 과산화수소-함유 화합물을 첨가한 후, 생리활성물질을 첨가하고 10 내지 100 rpm 또는 5000 rpm으로 1초 내지 10분간 교반을 수행하여 제조되는 것을 특징으로 하는 제조방법. 12 제1항에 있어서, 단계 3)에서 수중유형 에멀젼이 에멀젼 안정화제를 녹인 용액을 10 내지 80℃의 온도에서 50 내지 10,000 rpm의 속도로 교반하면서 단계 2)의 유중수형 에멀젼을 서서히 유탁시켜 제조되는 것을 특징으로 하는 제조방법. 13 제1항에 있어서, 단계 3)에서 에멀젼 안정화제가 폴리비닐알코올(PVA), 폴리비닐피롤리돈, 폴리에틸렌글리콜, 폴록사머, 하이드록시프로필셀룰로오즈 및 하이드록시프로필메틸셀룰로오즈로 구성된 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 제조방법. 14 제1항에 있어서, 단계 3)에서 에멀젼 안정화제가 유중수형 에멀젼에 대해 0.1 내지 20 중량%로 첨가되는 것을 특징으로 하는 제조방법. 15 제1항에 있어서, 단계 4)에서 과산화수소 분해 촉매가 효소 촉매, 무기 촉매 또는 물리적인 촉매인 것을 특징으로 하는 제조방법. 16 제15항에 있어서, 상기 효소 촉매가 카탈라아제(catalase)인 것을 특징으로 하는 제조방법. 17 제15항에 있어서, 상기 무기 촉매가 과망간산칼륨, 이산화망간, 요오드화칼륨, 중크롬산칼륨, 탄산나트륨, 산화구리 및 탄소 파우더로 구성된 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 제조방법. 18 제15항에 있어서, 상기 물리적인 촉매가 전기, 열 또는 자외선인 것을 특징으로 하는 제조방법. 19 제1항에 있어서, 단계 4)에서 과산화수소 분해 촉매가 수중유형 에멀젼에 대해 0.01 내지 10 부피%로 첨가되는 것을 특징으로 하는 제조방법. 20 제1항 내지 제19항 중 어느 한 항의 방법에 따라 제조된 서방형 약물전달 및 조직재생용 덮인 다공성 생분해성 고분자 미립구. 21 제20항에 있어서, 상기 미립구의 크기가 1 내지 500 ㎛이고 0.1 내지 50 ㎛ 크기의 기공을 가지며 다공도가 5 내지 98% 범위이고, 기공들이 미립구 내에서 상호 연결된(interconnected) 열린(open) 구조를 가짐과 동시에 표면에 노출된 기공의 개구부가 생분해성 고분자 박막으로 덮여져 막힌 구조를 갖는 것을 특징으로 하는 덮인 다공성 생분해성 고분자 미립구.","2028.06.19"]
["K04404","-","의약","Ｔ―타입 칼슘채널을 억제하여 불안 장애를 치료하는 방법",null,"원문이미지","KR","2008-0032799","2008.04.08","10-0958291","2010.05.10","본 발명은 Ｔ-타입 칼슘 채널 억제제를 함유하는 불안장애 예방 및 치료용 조성물, 및 상기 조성물을 시상의 등쪽 내측 핵(mediodorsal thalamus, MD)에 투여하여 불안장애를 예방 및 치료하는 방법에 관한 것으로, Ｔ-타입 칼슘 채널 억제제인 미베프라딜(mibefradil)을 MD에서 많이 발현되는 포스포리파제β4(Phospholipaseβ4, PLCβ4)의 유전자가 녹-아웃(knock-out)된 마우스의 MD에 투여하면 상기 마우스에서 저하되었던 기억 소멸 능력이 정상적으로 돌아오며, 미베프라딜 및 에포니디핀(efonidipine)을 정상 마우스의 MD에 투여하면 상기 마우스에서 공포 기억이 빨리 소멸하고 상기 소멸한 기억의 회상 능력이 감소하는 것을 확인함으로써, Ｔ-타입 칼슘 채널 억제제는 불안장애 예방 및 치료에 유용하게 이용될 수 있다.","1 미베프라딜(mibefradil), 테트라메쓰린(tetramethrin), 에토숙시마이드(ethosuximide), 에포니디핀(efonidipine)과 Y3+, La3+, Ce3+, Nd3+, Gd3+, Ho3+, Er3+ 및 Yb3+로 구성되는 군으로부터 선택되는 3가 금속 이온, Ni2+, U-92032(7-[[4-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-1-piperazinyl]methyl]-2-[(2-hydroxyethyl)amino]4-(1-methylethyl)-2,4,6-cycloheptatrien-1-one), 펜플루리돌(penfluridol), 플루스피릴렌(fluspirilene) 및 발프로에이트(valproate)로 이루어진 군으로부터 선택되는 Ｔ-타입 칼슘 채널 억제제를 함유하는 외상후 스트레스 장애(post-traumatic stress disorder) 예방 및 치료용 조성물.","신희섭|이석찬|김희수","A61K-031/41,A61K-031/675,A61P-025/22","KR20090081307A","2009.07.28","2008-01-23 (KR 1020080007203)","KR100958291B1, KR20090081307A, WO2009093774A1","1 미베프라딜(mibefradil), 테트라메쓰린(tetramethrin), 에토숙시마이드(ethosuximide), 에포니디핀(efonidipine)과 Y3+, La3+, Ce3+, Nd3+, Gd3+, Ho3+, Er3+ 및 Yb3+로 구성되는 군으로부터 선택되는 3가 금속 이온, Ni2+, U-92032(7-[[4-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-1-piperazinyl]methyl]-2-[(2-hydroxyethyl)amino]4-(1-methylethyl)-2,4,6-cycloheptatrien-1-one), 펜플루리돌(penfluridol), 플루스피릴렌(fluspirilene) 및 발프로에이트(valproate)로 이루어진 군으로부터 선택되는 Ｔ-타입 칼슘 채널 억제제를 함유하는 외상후 스트레스 장애(post-traumatic stress disorder) 예방 및 치료용 조성물. 2<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 3<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 4 제 1항에 있어서, 조성물은 뇌혈관 장벽을 통과할 수 있는 담체를 추가적으로 함유하는 조성물. 5 제 1항에 있어서, 상기 Ｔ-타입 칼슘 채널 억제제는 뇌혈관 장벽을 통과할 수 있는 화합물인 것을 특징으로 하는 조성물. 6 제 1항에 있어서, 경구 또는 비경구로 투여가능한 것을 특징으로 하는 조성물. 7 제 6항에 있어서, 상기 비경구 투여는 전신 또는 국소 투여인 것을 특징으로 하는 조성물. 8 제 7항에 있어서, 상기 국소 투여는 시상의 등쪽 내측 핵(mediodorsal thalamus, MD)내로의 투여인 것을 특징으로 하는 조성물. 9 제 1항에 있어서, 기억소멸 능력을 유의하게 회복시킴으로서 외상후 스트레스 장애 예방 및 치료를 가능하게 하는 것을 특징으로 하는 조성물. 10 약학적으로 유효한 양의 미베프라딜(mibefradil), 테트라메쓰린(tetramethrin), 에토숙시마이드(ethosuximide), 에포니디핀(efonidipine)과 Y3+, La3+, Ce3+, Nd3+, Gd3+, Ho3+, Er3+ 및 Yb3+로 구성되는 군으로부터 선택되는 3가 금속 이온, Ni2+, U-92032(7-[[4-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-1-piperazinyl]methyl]-2-[(2-hydroxyethyl)amino]4-(1-methylethyl)-2,4,6-cycloheptatrien-1-one), 펜플루리돌(penfluridol), 플루스피릴렌(fluspirilene) 및 발프로에이트(valproate)로 이루어진 군으로부터 선택되는 Ｔ-타입 칼슘 채널 억제제를 외상후 스트레스 장애에 걸린 인간을 제외한 포유류에게 투여하는 단계를 포함하는 외상후 스트레스 장애 치료방법. 11 약학적으로 유효한 양의 미베프라딜(mibefradil), 테트라메쓰린(tetramethrin), 에토숙시마이드(ethosuximide), 에포니디핀(efonidipine)과 Y3+, La3+, Ce3+, Nd3+, Gd3+, Ho3+, Er3+ 및 Yb3+로 구성되는 군으로부터 선택되는 3가 금속 이온, Ni2+, U-92032(7-[[4-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-1-piperazinyl]methyl]-2-[(2-hydroxyethyl)amino]4-(1-methylethyl)-2,4,6-cycloheptatrien-1-one), 펜플루리돌(penfluridol), 플루스피릴렌(fluspirilene) 및 발프로에이트(valproate)로 이루어진 군으로부터 선택되는 Ｔ-타입 칼슘 채널 억제제를 인간을 제외한 포유류에게 투여하는 단계를 포함하는 외상후 스트레스 장애 예방방법. 12<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus>","2028.04.08"]
["K04242","-","반도체","에피택셜 성장 강자성체-반도체 접합을 이용한 스핀트랜지스터",null,"원문이미지","KR","2007-0129952","2007.12.13","10-0938254","2010.01.14","본 발명의 일 측면은, 내부에 채널층이 형성된 반도체 기판부; 상기 반도체 기판부 상에 에피택셜 성장되어 결정 이방성에 의해 상기 채널층의 길이 방향(채널 방향)으로 자화된 강자성체 소스 및 드레인 - 상기 소스 및 드레인은 상기 채널 방향으로 서로 이격되어 배치되고, 상호 동일한 방향으로 자화됨 - ; 및 상기 반도체 기판부와 절연되도록 상기 소스와 드레인 사이에서 상기 반도체 기판부 상에 형성되고 상기 채널층을 통과하는 전자의 스핀을 조절하는 게이트;를 포함하는, 스핀 트랜지스터를 제공한다.","1 내부에 채널층이 형성된 반도체 기판부; 상기 반도체 기판부 상에 에피택셜 성장되어 결정 이방성에 의해 상기 채널층의 길이 방향으로 자화된 강자성체 소스 및 드레인 - 상기 소스 및 드레인은 상기 채널 방향으로 서로 이격되어 배치되고, 상호 동일한 방향으로 자화됨 - ; 및 상기 반도체 기판부와 절연되도록 상기 소스와 드레인 사이에서 상기 반도체 기판부 상에 형성되고 상기 채널층을 통과하는 전자의 스핀을 조절하는 게이트; 를 포함하는 스핀 트랜지스터.","구현철|한석희|장준연|김형준|김경호","H01L-027/105,H01L-029/82","KR20090062601A","2009.06.17",null,"KR100938254B1, KR20090062601A, US2009152606A1, US8053851B2","1 내부에 채널층이 형성된 반도체 기판부; 상기 반도체 기판부 상에 에피택셜 성장되어 결정 이방성에 의해 상기 채널층의 길이 방향으로 자화된 강자성체 소스 및 드레인 - 상기 소스 및 드레인은 상기 채널 방향으로 서로 이격되어 배치되고, 상호 동일한 방향으로 자화됨 - ; 및 상기 반도체 기판부와 절연되도록 상기 소스와 드레인 사이에서 상기 반도체 기판부 상에 형성되고 상기 채널층을 통과하는 전자의 스핀을 조절하는 게이트; 를 포함하는 스핀 트랜지스터. 2 제1항에 있어서, 상기 소스 및 드레인은 결정자기 이방성에 따른 자화 용이축이 상기 채널층의 길이 방향에 평행한 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 3 제2항에 있어서, 상기 반도체 기판부의 상부는 GaAs로 되고, 상기 소스 및 드레인은 hcp-Co로 되고, 상기 hcp-Co의 c축이 상기 GaAs의 [1 1 0] 방향을 향하는 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 4 제1항에 있어서, 상기 소스 및 드레인의 자화 용이축을 상기 채널층의 길이 방향으로 향하도록 상기 소스 및 드레인의 결정 방향을 조절하기 위한 결정 방향 조정막이 상기 강자성체 소스 및 드레인과 상기 반도체 기판부 사이에 배치된 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 5 제4항에 있어서, 상기 반도체 기판부의 상부는 GaAs로 되고, 상기 소스 및 드레인은 hcp-Co로 되고, 상기 소스 및 드레인과 GaAs 사이에 Cr으로 된 결정 방향 조정막이 배치된 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 6 제1항에 있어서, 상기 채널층은 2차원 전자가스층인 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 7 제6항에 있어서, 상기 2차원 전자가스층은 GaAs, InAs, InGaAs, InSb 및 이들의 조합으로 이루어진 그룹으로부터 선택된 재료로 형성된 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 8 제6항에 있어서, 상기 반도체 기판부는 상기 채널층을 샌드위칭하는 하부 클래딩층 및 상부 클래딩층을 포함하고, 상기 하부 클래딩층은 제1 하부 클래딩층과, 상기 제1 하부 클래딩층 아래에 형성되어 상기 제1 하부 클래딩층보다 큰 밴드갭을 갖는 제2 하부 클래딩층을 포함하고, 상기 상부 클래딩층은 제1 상부 클래딩층과, 상기 제1 상부 클래딩층 위에 형성되어 상기 제1 상부 클래딩층보다 큰 밴드갭을 갖는 제2 상부 클래딩층을 포함하는 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 9 제1항에 있어서, 상기 반도체 기판부는 상기 소스 및 드레인과 접하는 접촉면으로부터 상기 채널층에 이르기까지 n-도프된 다층으로 구성되며, 상기 n-도프의 다층은 위로부터 아래층으로 갈수록 도핑 농도가 낮고, 상기 n-도프의 다층의 최하층부은 상기 채널층으로 사용되고, 상기 n-도프의 다층의 최상층부는 상기 소스 및 드레인과 쇼트키 장벽을 형성하는 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 10 제9항에 있어서, 상기 n-도프된 다층은 아래로부터 순차적으로 적층된 제1 내지 제3 n-AlGaAs층을 포함하고, 제1 n-AlGaAs층의 도핑 농도는 제2 n-AlGaAs층의 도핑 농도보다 낮고, 제2 n-AlGaAs층의 도핑 농도는 제3 n-AlGaAs층의 도핑 농도보다 낮은 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 11 제9항에 있어서, 상기 n-도프된 다층은 아래로부터 순차적으로 적층된 제1 내지 제3 n-GaAs층을 포함하고, 제1 n-GaAs층의 도핑 농도는 제2 n-GaAs층의 도핑 농도보다 낮고, 제2 n-GaAs층의 도핑 농도는 제3 n-GaAs층의 도핑 농도보다 낮은 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 12 제1항에 있어서, 상기 반도체 기판부는 상기 채널층의 길이 방향에 따라 상기 채널층의 양측부가 제거된 리지 구조를 갖고, 상기 리지 구조에 의해 채널의 폭이 한정되고, 상기 리지 구조의 제거된 양측부에는 평탄화를 위한 절연막이 형성된 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 13 내부에 채널층이 형성된 반도체 기판부를 마련하는 단계; 상기 반도체 기판부 상에 강자성체층을 에피택셜 성장시키는 단계; 상기 강자성체층과 반도체 기판부를 패터닝하여 상기 채널층의 길이 방향과 폭을 한정하는 단계; 상기 강자성체층을 패터닝하여 상기 채널층의 길이를 따라 상호 이격 배치된 소스 및 드레인을 한정하는 단계; 상기 소스 및 드레인 사이에서 상기 반도체 기판부 상에 게이트 절연막과 게이트를 형성하는 단계;를 포함하고, 상기 강자성체층의 에피택셜 성장 단계에서, 상기 강자성체층은 결정 이방성에 의해 상기 채널층의 길이 방향으로 자화되도록 결정 성장되는, 스핀 트랜지스터의 제조 방법. 14 제13항에 있어서, 상기 강자성체층 에피택셜 성장 단계는, 분자선 에피택시 성장에 의해 실행되는 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터의 제조 방법. 15 제13항에 있어서, 상기 강자성체층의 에피택셜 성장 단계에서, 상기 강자성체층은 결정자기 이방성에 따른 자화 용이축이 상기 채널층의 길이 방향에 평행하게 되도록 결정 성장되는 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터의 제조 방법. 16 제15항에 있어서, 상기 반도체 기판부의 상부는 GaAs로 형성되고, 상기 강자성체층 에피택셜 성장 단계는 hcp-Co층을 에피택셜 성장시키되 상기 hcp-Co의 c축이 상기 GaAs의 [1 1 0] 방향을 향하도록 에피택셜 성장시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터의 제조 방법. 17 제13항에 있어서, 상기 반도체 기판부 마련 단계와 상기 강자성체층 에피택셜 성장 단계 사이에, 상기 강자성체층의 자화 용이축을 상기 채널층의 길이 방향으로 향하도록 하기 위한 결정 방향 조정막을 상기 반도체 기판부 상에 형성하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터의 제조 방법. 18 제17항에 있어서, 상기 반도체 기판부의 상부는 GaAs로 형성되고, GaAs 반도체 상에 상기 결정 방향 조정막으로서 Cr막을 형성하고, 강자성체층으로서 hcp-Co를 형성하는 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터의 제조 방법. 19 제13항에 있어서, 상기 채널층의 길이 방향과 폭을 한정하는 단계는 채널 영역 양측의 반도체 및 강자성체를 식각으로 제거하여 채널폭을 한정하는 리지 구조를 형성하는 단계를 포함하고, 상기 리지 구조의 제거된 양측부에 평탄화를 위한 절연막을 형성하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터의 제조 방법.","2027.12.13"]
["K04561","-","에너지","리빙 고분자로 그라프트되어 개질된 탄소나노튜브를 이용한 염료감응형 태양전지 전극 및 그 제조 방법",null,"원문이미지","KR","2008-0098371","2008.10.07","10-1041931","2011.06.09","본 발명은 탄소나노튜브의 개질로 수반되는 탄소나노튜브의 고유 물성 저하를 최소화하면서, 탄소나노튜브의 분산성 및 접착성을 증대를 얻기 위하여, 리빙 라디칼 중합으로 분자량이 제어되고 여전히 리빙 라디칼 말단기를 지니고 있는 고분자를 탄소나노튜브에 라디칼 그라프트 반응시켜 제조된 개질된 탄소나노튜브를 제공하는 것을 특징으로 한다. 또한, 본 발명은 별도의 유기물 바인더가 필요 없이 적절한 용매에 상기 개질된 탄소나노튜브가 분산된 균질 분산액을 정전스프레이 등의 방법으로 기판 위에 직접 분사함으로써, 종래 전극보다 훨씬 얇은 두께의 탄소나노튜브층을 형성하면서도, 탄소나노튜브간 밀착력이 우수하고 탄소나노튜브층의 상대밀도가 증대되어 우수한 촉매 작용을 나타내며, 탄소나노튜브와 기판 사이에 강한 접착력을 지님으로써 우수한 장기 안정성을 갖는 탄소나노튜브 전극 및 이를 이용한 염료감응형 태양전지를 제공한다.","1 기판과; 상기 기판 상에 형성되는 탄소나노튜브층을 포함하는 염료감응형 태양전지 전극에 있어서, 상기 탄소나노튜브층은, 탄소나노튜브에, 안정화 자유 라디칼의 일종인 템포(테트라메틸피페리딘 옥실) 또는 그 유도체의 리빙 라디칼(living radical) 중합에 의해 합성되어, 템포 리빙 라디칼 말단기를 갖는 폴리스틸렌계 고분자가 라디칼 그라프트(radical graft) 반응에 의해 화학적으로 결합된 것을 특징으로 하는 개질된 탄소나노튜브를 포함하는 것인 염료감응형 태양전지 전극.","조성무|김동영|장성연|곽순종|한진규","B82B-001/00,B82B-003/00,B82Y-040/00,B82Y-020/00","KR20100039136A","2010.04.15",null,"KR101041931B1, KR20100039136A, US2010084007A1","1 기판과; 상기 기판 상에 형성되는 탄소나노튜브층을 포함하는 염료감응형 태양전지 전극에 있어서, 상기 탄소나노튜브층은, 탄소나노튜브에, 안정화 자유 라디칼의 일종인 템포(테트라메틸피페리딘 옥실) 또는 그 유도체의 리빙 라디칼(living radical) 중합에 의해 합성되어, 템포 리빙 라디칼 말단기를 갖는 폴리스틸렌계 고분자가 라디칼 그라프트(radical graft) 반응에 의해 화학적으로 결합된 것을 특징으로 하는 개질된 탄소나노튜브를 포함하는 것인 염료감응형 태양전지 전극. 2 제1항에 있어서, 상기 기판은 도전성 전극이 코팅된 투명 기판, 도전성 기판 또는 절연성 기판인 것인 염료감응형 태양전지 전극. 3 제1항에 있어서, 상기 탄소나노튜브는 단일벽 또는 다중벽 탄소나노튜브인 것을 특징으로 하는 염료감응형 태양전지 전극. 4 제1항에 있어서, 상기 탄소나노튜브층은 나노카본블랙을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 염료감응형 태양전지 전극. 5 제1항에 있어서, 상기 기판 및 상기 탄소나노튜브층은 투명한 것을 특징으로 하는 염료감응형 태양전지 전극. 6 (a) 안정화 자유 라디칼의 일종인 템포 또는 그 유도체에 의한 스틸렌계 단량체의 리빙 라디칼(living radical) 중합에 의해 합성되며 템포 리빙 라디칼 말단기를 갖는 폴리스틸렌계 고분자를 준비하는 단계; (b) 상기 폴리스틸렌계 고분자로부터 발생되는 폴리스틸렌계 고분자 라디칼과 탄소나노튜브를 라디칼 그라프트(radical graft) 반응시켜, 상기 탄소나노튜브에 상기 폴리스틸렌계 고분자를 화학적으로 결합시켜서, 개질된 탄소나노튜브를 제조하는 단계; (c) 상기 개질된 탄소나노튜브를 용매에 분산시켜 분산액을 제조하는 단계; 및 (d) 기판 상에 상기 분산액을 이용하여 탄소나노튜브층을 형성하는 단계 를 포함하는 염료감응형 태양전지 전극의 제조 방법. 7 제6항에 있어서, 상기 용매는 극성 용매 또는 유기용매인 것을 특징으로 하는 염료감응형 태양전지 전극의 제조 방법. 8 제6항에 있어서, 단계 (d)는, (1) 전기장을 이용하여 상기 기판 위에 상기 분산액을 분사(spray) 또는 방사(spinnin)하는 방법에 의해 형성하거나, 혹은 (2) 상기 분산액을 사용하여 닥터 블레이드(doctor blade)법, 스크린 프린팅(screen printing)법, 스프레이(spray)법, 스핀 코팅(spin coating)법, 페인팅(painting)법 및 딥핑(dipping)법 중 어느 한 방법에 의하는 것을 특징으로 하는 염료감응형 태양전지 전극의 제조 방법. 9 제8항에 있어서, 상기 (1)의 전기장을 이용한 분사 또는 방사 방법은, 정전스프레이(electrospray)법, 일렉트로 블로운(electro-blown)법 및 플레쉬 방사(flash spinning)법 중 어느 한 방법 또는 둘 이상을 혼합한 방법인 것을 특징으로 하는 염료감응형 태양전지 전극의 제조 방법. 10 제6항에 있어서, 단계 (d)는, 상기 분산액에 나노카본블랙을 첨가한 후 분사 또는 방사하거나, 혹은 상기 분산액과 별도로 나노카본블랙을 함유하는 분산액을 분사 또는 방사하여 수행하는 것을 특징으로 하는 염료감응형 태양전지 전극의 제조 방법. 11 제6항에 있어서, 단계 (d) 이후에, (e) 상기 탄소나노튜브층을 열 압착하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 염료감응형 태양전지 전극의 제조 방법. 12 반도체 전극; 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항의 염료감응형 태양전지 전극; 및 상기 두 전극 사이에 충전되는 전해질을 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 염료감응형 태양전지. 13 제12항에 있어서, 상기 염료감응형 태양전지 전극의 상기 탄소나노튜브층의 두께는 0.05~20 ㎛인 것을 특징으로 하는 염료감응형 태양전지. 14<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 15<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 16<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus>","2028.10.07"]
["K03689","-","의약","신규한 플라본 유도체, 그의 제조 방법 및 이를 포함하는뇌신경계 질환의 예방 및 치료용 조성물",null,"원문이미지","KR","2005-0115501","2005.11.30","10-1040760","2011.06.03","본 발명은 신규한 플라본 유도체, 그의 제조 방법 및 이를 포함하는 뇌신경계 예방 및 치료용 조성물에 관한 것으로, 본 발명의 플라본(flavone) 유도체는 항산화 효과뿐 아니라 신경세포 보호효과, 신경행동학적 회복효과가 뛰어나기 때문에 뇌졸중, 만성 퇴행성질환, 파킨슨병, 알쯔하이머병과 같은 다수의 뇌신경계 질환의 예방 및 치료용 조성물에 유용하게 사용될 수 있다.","1 하기 화학식 1의 플라본 유도체 또는 그의 약학적으로 허용 가능한 염. &amp;lt;화학식 1&amp;gt; (상기 화학식 1에서, R1은 메톡시이고, R2는 수소 또는 하이드록시이고, R3 및 R4는 각각 수소이거나; R1은 수소 또는 메톡시이고, R2는 수소 또는 하이드록시이고, R3은 수소이고, R4는 -(CH2)m-R6이고, 여기서 m은 0 ~ 3이고, R6는 피페리딘, 피롤리딘, 모르폴린, 디메틸아미노 또는 디에틸아미노이거나; 또는 R1은 수소 또는 메톡시이고, R2는 수소 또는 하이드록시이고, R3은 글루코스 또는 -(CH2)m-R6이고, 여기서 m은 0 ~ 3이고, R6는 피페리딘, 피롤리딘, 모르폴린, 디메틸아미노, 디에틸아미노, 또는 로 구성된 군으로부터 선택된 어느 하나이고, R4는 수소이다.)","이용섭|진창배|김형자|김승환","C07D-311/30","KR20070056601A","2007.06.04",null,"KR101040760B1, KR20070056601A","1 하기 화학식 1의 플라본 유도체 또는 그의 약학적으로 허용 가능한 염. &amp;lt;화학식 1&amp;gt; (상기 화학식 1에서, R1은 메톡시이고, R2는 수소 또는 하이드록시이고, R3 및 R4는 각각 수소이거나; R1은 수소 또는 메톡시이고, R2는 수소 또는 하이드록시이고, R3은 수소이고, R4는 -(CH2)m-R6이고, 여기서 m은 0 ~ 3이고, R6는 피페리딘, 피롤리딘, 모르폴린, 디메틸아미노 또는 디에틸아미노이거나; 또는 R1은 수소 또는 메톡시이고, R2는 수소 또는 하이드록시이고, R3은 글루코스 또는 -(CH2)m-R6이고, 여기서 m은 0 ~ 3이고, R6는 피페리딘, 피롤리딘, 모르폴린, 디메틸아미노, 디에틸아미노, 또는 로 구성된 군으로부터 선택된 어느 하나이고, R4는 수소이다.) 2<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 3 제 1항에 있어서, 상기 플라본 유도체는 7-(2-(피페리딘-1-일)에톡시)-3´,4´,5-트리하이드록시플라본 하이드로클로라이드 (28), 7-(2-모폴린-4-일)에톡시-3´,4´,5-트리하이드록시플라본 하이드로클로라이드 (29), 7-(2-(피롤리딘-1-일)에톡시)-3´,4´,5-트리하이드록시플라본 하이드로클로라이드 (30), 7-(2-(디에틸아미노)에톡시)-3´,4´,5-트리하이드록시플라본 하이드로클로라이드(31), 7-(2-(피페리딘-1-일)에톡시)-3´,4´,5,5´-테트라하이드록시플라본 하이드로클로라이드 (32), 7-(2-모폴린-4-일-에톡시)-3´,4´,5,5´-테트라하이드록시플라본 하이드로클로라이드 (33), 7-(2-(피롤리딘-1-일)에톡시)-3´,4´,5,5´-테트라하이드록시플라본 하이드로클로라이드 (34), 7-(2-(디에틸아미노)에톡시)-3´,4´,5,5´-테트라하이드록시플라본 하이드로클로라이드(35), 3-메톡시-7-(2-(피페리딘-1-일)에톡시)-3´,4´,5-트리하이드록시플라본 하이드로클로라이드 (36), 3-메톡시-7-(2-모폴린-4-일-에톡시)-3´,4´,5-트리하이드록시플라본 하이드로클로라이드 (37), 3-메톡시-7-(2-(피롤리딘-1-일)에톡시)-3´,4´,5-트리하이드록시플라본 하이드로클로라이드 (38), 7-(2-(디에틸아미노)에톡시)-3-메톡시-3´,4´,5-트리하이드록시플라본 하이드로클로라이드 (39), 3-메톡시-3´,4´,5,5´,7-펜타하이드록시플라본 (40), 3-메톡시-7-(2-(피페리딘-1-일)에톡시)-3´,4´,5,5´-테트라하이드록시플라본 하이드로클로라이드 (41), 3-메톡시-7-(2-모폴린-4-일-에톡시)-3´,4´,5,5´-테트라하이드록시플라본 하이드로클로라이드 (42), 3-메톡시-7-(2-(피롤리딘-1-일)에톡시)-3´,4´,5,5´-테트라하이드록시플라본 하이드로클로라이드(43), 7-(2-(디에틸아미노)에톡시)-3-메톡시-3´,4´,5,5´-테트라하이드록시플라본 하이드로클로라이드 (44), 3-메톡시-5-(2-(피페리딘-1-일)에톡시)-3´,4´,7-트리하이드록시플라본 하이드로클로라이드 (45), 3-메톡시-5-(2-모폴린-4-일-에톡시)-3´,4´,7-트리하이드록시플라본 하이드로클로라이드 (46), 3-메톡시-5-(2-(피롤리딘-1-일)에톡시)-3´,4´,7-트리하이드록시플라본 하이드로클로라이드 (47), 5-(2-(디에틸아미노)에톡시)-3-메톡시-3´,4´,7-트리하이드록시플라본 하이드로클로라이드 (48), 3-메톡시-5-(2-(피페리딘-1-일)에톡시)-3´,4´,5´,7-테트라하이드록시플라본 하이드로클로라이드 (49), 3-메톡시-5-(2-모폴린-4-일-에톡시)-3´,4´,5´,7-테트라하이드록시플라본 하이드로클로라이드 (50), 3-메톡시-5-(2-(피롤리딘-1-일)에톡시)-3´,4´,5´,7-테트라하이드록시플라본 하이드로클로라이드 (51), 5-(2-(디에틸아미노)에톡시)-3-메톡시-3´,4´,5´,7-테트라하이드록시플라본 하이드로클로라이드 (52), 3-메톡시-3´,4´,5-트리하이드록시-7-O-D-글루코피라노실플라본 (53) 6-O-[(3-메톡시-3´,4´5-트리하이드록시플라본-7-일)옥시]아세틸-D-글루코피라노스 (54), 또는 6-O-[2-(3-메톡시-3´,4´5-트리하이드록시플라본-7-일)옥시]에틸-D-글루코피라노스 (55)인 것을 특징으로 하는 플라본 유도체 또는 그의 약학적으로 허용 가능한 염. 4 (a) 화합물 Ⅰ로부터 경로 ① 또는 경로 ②를 거쳐 화합물 Ⅵ을 합성하는 단계 및 (b) 상기 화합물 Ⅵ에 하나 이상의 아민 또는 글루코스를 도입하여 화합물 Ⅶ를 제조한 후, 탈보호기화하여 본 발명의 화학식 1의 화합물을 합성하는 단계를 포함하는 하기 반응식 1로 표시되는 화학식 1의 제조 방법. &amp;lt;반응식 1&amp;gt; (상기 반응식 1에서, R1 ~ R6는 상기 화학식 1에서의 정의와 같고, X는 할로겐 또는 알킬할로겐이고, MOM은 메톡시메틸이고, Bn은 벤질이다.) 5 제 4항에 있어서, 상기 X는 Cl인 것을 특징으로 하는 제조방법. 6 제 4항에 있어서, 상기 단계 (a)에서 R1이 수소이면, 상기 반응식 1의 경로 ①로 진행되는 것을 특징으로 하는 제조방법. 7 제 6항에 있어서, 상기 경로 ①은 ①-1. 화합물 Ⅰ을 아민 존재하에서 메톡시메틸로 보호화하여 화합물 Ⅱ를 합성하는 단계; ①-2. 상기 화합물 Ⅱ를 벤질로 보호된 알데하이드인 화합물 Ⅲ과 반응시켜 화합물 Ⅳ를 합성하는 단계; ①-3. 상기 화합물 Ⅳ를 고리화하여 화합물 Ⅴ을 합성하는 단계; 및 ①-4. 상기 화합물 Ⅴ의 메톡시메틸 보호기를 제거하여 화합물 Ⅵ을 합성하는 단계로 이루어지는 것을 특징으로 하는 제조방법. 8 제 4항에 있어서, 상기 단계 (a)에서 R1이 알톡시이면, 상기 반응식 1의 경로 ②로 진행되는 것을 특징으로 하는 제조방법. 9 제 8항에 있어서, 상기 경로 ②는 화합물 Ⅰ을 염기 존재하에서 하이드록시가 벤질로 보호된 화합물 Ⅷ과 축합반응시켜 화합물 Ⅵ을 합성하는 것을 특징으로 하는 제조방법. 10 하기 화학식 2로 표시되는 중간체 화합물. &amp;lt;화학식 2&amp;gt; (상기 화학식 2에서, R1 ~ R4는 제 1항의 화학식 1에서의 정의와 같고, Bn은 벤젠이다.) 11 제 1항 또는 제 3항의 화합물을 포함하는 항산화용 약학적 조성물. 12 하기 화학식 1의 플라본 유도체 또는 그의 약학적으로 허용 가능한 염을 유효성분으로 함유하는 신경세포 보호용 약학적 조성물. &amp;lt;화학식 1&amp;gt; (상기 화학식 1에서, R1은 메톡시이고, R2는 수소 또는 하이드록시이고, R3 및 R4는 각각 수소이거나; R1은 수소 또는 메톡시이고, R2는 수소 또는 하이드록시이고, R3은 -(CH2)m-R6이고, 여기서 m은 0 ~ 3이고, R6는 피페리딘, 피롤리딘, 모르폴린, 디메틸아미노 또는 디에틸아미노이고, R4는 수소이다.) 13 하기 화학식 1의 플라본 유도체 또는 그의 약학적으로 허용 가능한 염을 유효성분으로 함유하는 뇌신경계 질환의 예방 또는 치료용 약학적 조성물. &amp;lt;화학식 1&amp;gt; (상기 화학식 1에서, R1은 메톡시이고, R2는 수소 또는 하이드록시이고, R3 및 R4는 각각 수소이거나; R1은 수소 또는 메톡시이고, R2는 수소 또는 하이드록시이고, R3은 -(CH2)m-R6이고, 여기서 m은 0 ~ 3이고, R6는 피페리딘, 피롤리딘, 모르폴린, 디메틸아미노 또는 디에틸아미노이고, R4는 수소이다.) 14 제 13항에 있어서, 상기 뇌신경계 질환은 뇌졸중, 뇌진탕, 알쯔하이머, 파킨슨병을 포함하는 것을 특징으로 하는 조성물.","2025.11.30"]
["K04811","-","의약","1,6-디옥세케인 화합물과 이의 제조방법",null,"원문이미지","KR","2009-0053364","2009.06.16","10-1035712","2011.05.12","본 발명은 1,6-디옥세케인 화합물과 이의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 알렌닐 알코올 또는 알릴 알코올 화합물을 알데하이드 화합물과 루이스산 존재하에서 프린스 고리화 반응을 수행하여 제조된 하기 화학식 1로 표시되는 1,6-디옥세케인 화합물과 이 화합물의 제조방법에 관한 것이다. 상기 화학식 1에서, R은 탄소수 5 내지 15의 아릴기, 또는 질소, 산소 및 황 원자 중에서 선택된 헤테로원자가 1 내지 3개 포함된 탄소수 5 내지 15의 헤테로아릴기를 나타내며; n은 0 또는 1을 나타낸다.","1 하기 화학식 1로 표시되는 1,6-디옥세케인 화합물 : [화학식 1] 상기 화학식 1에서, R은 탄소수 5 내지 15의 아릴기, 또는 질소, 산소 및 황 원자 중에서 선택된 헤테로원자가 1 내지 3개 포함된 탄소수 5 내지 15의 헤테로아릴기를 나타내며; n은 0 또는 1을 나타낸다.","조용서|김유승|민선준|이재균|배애님|추현아|울라프, 푼나 레디","C07D-493/04,C07D-493/02","KR20100134977A","2010.12.24",null,"KR101035712B1, KR20100134977A","1 하기 화학식 1로 표시되는 1,6-디옥세케인 화합물 : [화학식 1] 상기 화학식 1에서, R은 탄소수 5 내지 15의 아릴기, 또는 질소, 산소 및 황 원자 중에서 선택된 헤테로원자가 1 내지 3개 포함된 탄소수 5 내지 15의 헤테로아릴기를 나타내며; n은 0 또는 1을 나타낸다. 2 제 1 항에 있어서, R은 페닐기; 할로, 탄소수 1 내지 6의 알킬, 및 탄소수 1 내지 6의 알콕시 중에서 선택된 치환기가 1 내지 3개 치환된 페닐기; 티오펜일기; 또는 퓨란일기를 나타내고; n은 0 또는 1을 나타내는 것을 특징으로 하는 1,6-디옥세케인 화합물. 3 제 1 항에 있어서, 3,4,8,9-테트라메틸렌-2,7-다이페닐-1,6-디옥세케인, 2,7-비스(4-디메톡시페닐)-3,4,8,9-테트라메틸렌-1,6-디옥세케인, 2,7-비스(2-디메톡시페닐)-3,4,8,9-테트라메틸렌-1,6-디옥세케인, 2,7-비스(3-디메톡시페닐)-3,4,8,9-테트라메틸렌-1,6-디옥세케인, 3,4,8,9-테트라메틸렌-2,7-디-파라-톨일-1,6-디옥세케인, 2,7-비스(4-플로로페닐)-3,4,8,9-테트라메틸렌-1,6-디옥세케인, 2,7-비스(4-클로로페닐)-3,4,8,9-테트라메틸렌-1,6-디옥세케인, 3,4,8,9-테트라메틸렌-2,7-디(티오펜-2-일)-1,6-디옥세케인, 4,9-디메틸렌-2,7-디페닐-1,6-디옥세케인, 2,7-비스(2-메톡시페닐)-4,9-디메틸렌-1,6-디옥세케인, 4,9-디메틸렌-2,7-디(메타-톨일)-1,6-디옥세케인, 2,7-비스(4-플로로페닐)-4,9-디메틸렌-1,6-디옥세케인, 4,9-디메틸렌-2,7-디(티오펜-2-일)-1,6-디옥세케인, 또는 2,7-디(퓨란-3-일)-4,9-디메틸렌-1,6-디옥세케인 중에서 선택된 것을 특징으로 하는 1,6-디옥세케인 화합물. 4 하기 화학식 2로 표시되는 알코올 화합물과 하기 화학식 3으로 표시되는 알데하이드 화합물을 프린스 고리화 반응을 수행하여 제조하는 것을 특징으로 하는 하기 화학식 1로 표시되는 1,6-디옥세케인 화합물의 제조방법 : 상기 반응식에서, R은 탄소수 5 내지 15의 아릴기, 또는 질소, 산소 및 황 원자 중에서 선택된 헤테로원자가 1 내지 3개 포함된 탄소수 5 내지 15의 헤테로아릴기를 나타내며; n은 0 또는 1을 나타낸다. 5 제 4 항에 있어서, 상기 화학식 2로 표시되는 알코올 화합물을 기준으로, 트리메틸실릴 트리플루오로메탄설포네이트(TMSOTf)의 루이스산을 0.1 내지 2 당량 범위로 사용하는 것을 특징으로 하는 제조방법. 6 제 4 항에 있어서, 상기 프린스 반응용매로는 테트라하이드퓨란을 사용하는 것을 특징으로 하는 제조방법. 7 제 4 항에 있어서, 상기 프린스 반응온도는 -78 ℃ 내지 30 ℃ 범위인 것을 특징으로 하는 제조방법.","2029.06.16"]
["K04475","-","의약","해조류 추출물을 유효성분으로 함유하는 염증성 질환 예방또는 치료용 조성물",null,"원문이미지","KR","2008-0068177","2008.07.14","10-1026528","2011.03.25","본 발명은 해조류 추출물을 유효성분으로 함유하는 염증성 질환 예방 또는 치료용 조성물에 관한 것으로, 본 발명의 쌍발 디크티오프테리스(Dictyopteris divaricata), 고리매(Scytosiphonlomentaria) 및 패(Ishigeokamurae) 추출물은 질소산화물(NO) 생성 억제, 프로스타글란딘 E2(PGE2) 생성 억제, 유도성 질소산화물 합성효소(iNOS) 발현 억제, 프로스타글란딘 E2 생산 효소인 사이클로옥시제나제-2(COX-2) 발현 억제, 전염증성 사이토카인인 인터루킨-1β(IL-1β), 종양괴사인자-α(TNF-α) 발현 억제 및 전염증성 인자의 전사 조절 단백질인 핵인자-κB(NF-κB)의 저해 단백질인 IκB 분해 억제 등의 활성 중 적어도 4가지 이상의 활성을 동시에 보유하여 염증성 질환 예방 또는 치료용 효과를 나타내며, 세포독성이 없으므로, 염증관련 질환의 예방, 치료 또는 개선을 위한 의약품, 건강기능식품 또는 기능성 사료에 유용하게 사용될 수 있다.","1 쌍발 디크티오프테리스 또는 고리매 해조류 추출물을 유효성분으로 함유하는 염증성 질환 예방 또는 치료용 약학적 조성물.","판철호|엄병헌|이샛별|이재권|김철영|노주원|송대근|양현옥|김명수","A61K-036/02,A61P-019/02,A61P-029/00","KR20100007521A","2010.01.22",null,"KR101026528B1, KR20100007521A","1 쌍발 디크티오프테리스 또는 고리매 해조류 추출물을 유효성분으로 함유하는 염증성 질환 예방 또는 치료용 약학적 조성물. 2 제1항에 있어서, 상기 해조류 추출물은 쌍발 디크티오프테리스 또는 고리매 건조물을 물, C1~C4의 저급 알코올 또는 이들의 혼합용매로 추출한 추출물인 것을 특징으로 하는 염증성 질환 예방 또는 치료용 약학적 조성물. 3 제2항에 있어서, 상기 저급 알코올은 메탄올 또는 에탄올인 것을 특징으로 하는 염증성 질환 예방 또는 치료용 약학적 조성물. 4 제2항에 있어서, 상기 저급 알코올은 에탄올인 것을 특징으로 하는 염증성 질환 예방 또는 치료용 약학적 조성물. 5 제1항에 있어서, 상기 해조류 추출물은 질소산화물(NO) 생성 억제 효과를 나타내는 것을 특징으로 하는 염증성 질환 예방 또는 치료용 약학적 조성물. 6 제1항에 있어서, 상기 해조류 추출물은 프로스타글란딘 E2(PGE2) 생성 억제 효과를 나타내는 것을 특징으로 하는 염증성 질환 예방 또는 치료용 약학적 조성물. 7 제1항에 있어서, 상기 해조류 추출물은 유도성 질소산화물 합성효소(iNOS) 발현 억제 효과를 나타내는 것을 특징으로 하는 염증성 질환 예방 또는 치료용 약학적 조성물. 8 제1항에 있어서, 상기 해조류 추출물은 인터루킨-1β(IL-1β) 발현 억제 효과를 나타내는 것을 특징으로 하는 염증성 질환 예방 또는 치료용 약학적 조성물. 9 제1항에 있어서, 상기 해조류 추출물은 종양괴사인자-α(TNF-α) 발현 억제 효과를 나타내는 것을 특징으로 하는 염증성 질환 예방 또는 치료용 약학적 조성물. 10 제1항에 있어서, 상기 해조류 추출물은 사이클로옥시제나제-2(COX-2) 발현 억제 효과를 나타내는 것을 특징으로 하는 염증성 질환 예방 또는 치료용 약학적 조성물. 11 제1항에 있어서, 상기 해조류 추출물은 IκB-α 발현 억제 효과를 나타내는 것을 특징으로 하는 염증성 질환 예방 또는 치료용 약학적 조성물. 12 제1항에 있어서, 상기 해조류 추출물은 세포독성이 없는 것을 특징으로 하는 염증성 질환 예방 또는 치료용 약학적 조성물. 13 제1항 내지 제12항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 염증성 질환은 골관절염, 류마티스 관절염, 통풍, 강직성 척추염, 건염, 건막염, 류마티스 열, 루프스, 섬유근통(Fibromyalgia), 건선 관절염, 천식, 아토피, 크론병 및 궤양성 대장염으로 이루어지는 군으로부터 선택되는 어느 하나인 것을 특징으로 하는 염증성 질환 예방 또는 치료용 약학적 조성물. 14 제1항의 쌍발 디크티오프테리스 또는 고리매 해조류 추출물을 유효성분으로 함유하는 염증성 질환 예방 또는 개선용 건강기능식품 조성물. 15 제1항의 쌍발 디크티오프테리스 또는 고리매 해조류 추출물을 유효성분으로 함유하는 염증성 질환 예방 또는 개선용 기능성 사료 조성물.","2028.07.14"]
["K04732","-","환경","클로르덴 노출 여부 확인용 바이오마커 및 이를 이용한 확인방법",null,"원문이미지","KR","2009-0016326","2009.02.26","10-1018788","2011.02.23","본 발명은 클로르덴(Chlordane)에 대한 노출 여부 확인용 바이오마커 및 이를 이용한 확인 방법에 관한 것으로, 구체적으로 잔류성 유기 오염물 중 하나인 클로르덴에 의해 대조군에 비해 특이적으로 유전자 발현이 증가 또는 감소하는 바이오마커 및 이를 이용한 클로르덴에 대한 노출 여부를 확인하는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 바이오마커가 집적된 DNA 마이크로어레이 칩은 인간 간에 대한 클로르덴 노출을 판정하는데 유용하게 사용될 수 있으며, 클로르덴에 의해 유발되는 독성 작용 기작을 규명하는 도구로 이용될 수 있다.",{"$cut":{"chars":25173,"head":"1 하기의 군으로부터 선택되는 어느 하나 이상의 유전자를 포함하는, 클로르덴(Chlordane) 노출에 의해 발현 변화를 일으키는 것을 특징으로 하는 클로르덴에 대한 노출 여부 확인용 바이오마커: 유전자등록번호(Genebank) AB040974(Start codon is not identified.; Homo sapiens mRNA for KIAA1541 protein, partial cds.), 유전자등록번호(Genebank) AF011794(cell cycle progression 1), 유전자등록번호(Genebank) AF147412(Full length insert cDNA clone YP59C02), 유전자등록번호(Genebank) AF165191(dystonin), 유전자등록번호(Genebank) AK026078[ELK3, ETS-domain protein (SRF accessory protein 2)], 유전자등록번호(Genebank) AK055600[Iduronate 2-sulfatase (Hunter syndrome)], 유전자등록번호(Genebank) AK075342(Chromosome 12 open reading frame 39), 유전자등록번호(Genebank) AK124869(SH2 domain containing 5), 유전자등록번호(Genebank) AY665468[Ras association (RalGDS/AF-6) domain family 8], 유전자등록번호(Genebank) BC005130(hypothetical protein MGC11082), 유전자등록번호(Genebank) BC015987(Kruppel-like factor 6), 유전자등록번호(Genebank) BC031618(chromosome 10 open reading frame 30), 유전자등록번호(Genebank) BC033000(tetratricopeptide repeat domain 17), 유전자등록번호(Genebank) BC033829[A kinase (PRKA) anchor protein (gravin) 12], 유전자등록번호(Genebank) BC036699(hypothetical LOC654433), 유전자등록번호(Genebank) BC047030(uridine phosphorylase 1), 유전자등록번호(Genebank) BC066644(KIAA1949), 유전자등록번호(Genebank) BC070200(hypothetical LOC541471), 유전자등록번호(Genebank) BF210146(Similar to asparagine synthetase), 유전자등록번호(Genebank) BG001037(Thioredoxin reductase 1), 유전자등록번호(Genebank) BG188151(Transcribed locus), 유전자등록번호(Genebank) CR595522[3'UTR of hypothetical protein (ORF1)], 유전자등록번호(Genebank) CR625648(metallothionein 2A), 유전자등록번호(Genebank) M90656(glutamate-cysteine ligase, catalytic subunit), 유전자등록번호(Genebank) NM_000167(glycerol kinase), 유전자등록번호(Genebank) NM_000202[iduronate 2-sulfatase (Hunter syndrome)], 유전자등록번호(Genebank) NM_000214[jagged 1 (Alagille syndrome)], 유전자등록번호(Genebank) NM_000433[neutrophil cytosolic factor 2 (65kDa, chronic granulomatous disease, autosomal 2)], 유전자등록번호(Genebank) NM_000565(interleukin 6 receptor), 유전자등록번호(Genebank) NM_000574[CD55 molecule, decay accelerating factor for complement (Cromer blood group)], 유전자등록번호(Genebank) NM_000582[secreted phosphoprotein 1 (osteopontin, bone sialoprotein I, early T-lymphocyte activation 1)], 유전자등록번호(Genebank) NM_000584(interleukin 8), 유전자등록번호(Genebank) NM_000596(insulin-like growth factor binding protein 1), 유전자등록번호(Genebank) NM_000602[serpin peptidase inhibitor, clade E (nexin, plasminogen activator inhibitor type 1), member 1], 유전자등록번호(Genebank) NM_000660(transforming growth factor, beta 1), 유전자등록번호(Genebank) NM_001001555(growth factor receptor-bound protein 10), 유전자등록번호(Genebank) NM_001007245(interferon-related developmental regulator 1), 유전자등록번호(Genebank) NM_001007271(dual specificity phosphatase 13), 유전자등록번호(Genebank) NM_001008211(optineurin), 유전자등록번호(Genebank) NM_001031716(oligonucleotide/oligosaccharide-binding fold containing 2A), 유전자등록번호(Genebank) NM_001105(activin A receptor, type I), 유전자등록번호(Genebank) NM_001172(arginase, type II), 유전자등록번호(Genebank) NM_001173(Rho GTPase activating protein 5), 유전자등록번호(Genebank) NM_001300(Kruppel-like factor 6), 유전자등록번호(Genebank) NM_001353[aldo-keto reductase family 1, member C1 (dihydrodiol dehydrogenase 1; 20-alpha (3-alpha)-hydroxysteroid dehydrogenase)], 유전자등록번호(Genebank) NM_001425(epithelial membrane protein 3), 유전자등록번호(Genebank) NM_001498(glutamate-cysteine ligase, catalytic subunit), 유전자등록번호(Genebank) NM_001554(cysteine-rich, angiogenic inducer, 61), 유전자등록번호(Genebank) NM_001614(actin, gamma 1), 유전자등록번호(Genebank) NM_001657[amphiregulin (schwannoma-derived growth factor)], 유전자등록번호(Genebank) NM_001723(dystonin), 유전자등록번호(Genebank) NM_001730[Kruppel-like factor 5 (intestinal)], 유전자등록번호(Genebank) NM_001748[calpain 2, (m/II) large subunit], 유전자등록번호(Genebank) NM_001769(CD9 molecule), 유전자등록번호(Genebank) NM_001780(CD63 molecule), 유전자등록번호(Genebank) NM_001785(cytidine deaminase), 유전자등록번호(Genebank) NM_001964(early growth response 1), 유전자등록번호(Genebank) NM_002061(glutamate-cysteine ligase, modifier subunit), 유전자등록번호(Genebank) NM_002064[glutaredoxin (thioltransferase)], 유전자등록번호(Genebank) NM_002115[hexokinase 3 (white cell)], 유전자등록번호(Genebank) NM_002143(hippocalcin), 유전"}},"류재천|김연정|최한샘","C12N-015/11,C12Q-001/68","KR20100097405A","2010.09.03",null,"KR101018788B1, KR20100097405A",{"$cut":{"chars":30003,"head":"1 하기의 군으로부터 선택되는 어느 하나 이상의 유전자를 포함하는, 클로르덴(Chlordane) 노출에 의해 발현 변화를 일으키는 것을 특징으로 하는 클로르덴에 대한 노출 여부 확인용 바이오마커: 유전자등록번호(Genebank) AB040974(Start codon is not identified.; Homo sapiens mRNA for KIAA1541 protein, partial cds.), 유전자등록번호(Genebank) AF011794(cell cycle progression 1), 유전자등록번호(Genebank) AF147412(Full length insert cDNA clone YP59C02), 유전자등록번호(Genebank) AF165191(dystonin), 유전자등록번호(Genebank) AK026078[ELK3, ETS-domain protein (SRF accessory protein 2)], 유전자등록번호(Genebank) AK055600[Iduronate 2-sulfatase (Hunter syndrome)], 유전자등록번호(Genebank) AK075342(Chromosome 12 open reading frame 39), 유전자등록번호(Genebank) AK124869(SH2 domain containing 5), 유전자등록번호(Genebank) AY665468[Ras association (RalGDS/AF-6) domain family 8], 유전자등록번호(Genebank) BC005130(hypothetical protein MGC11082), 유전자등록번호(Genebank) BC015987(Kruppel-like factor 6), 유전자등록번호(Genebank) BC031618(chromosome 10 open reading frame 30), 유전자등록번호(Genebank) BC033000(tetratricopeptide repeat domain 17), 유전자등록번호(Genebank) BC033829[A kinase (PRKA) anchor protein (gravin) 12], 유전자등록번호(Genebank) BC036699(hypothetical LOC654433), 유전자등록번호(Genebank) BC047030(uridine phosphorylase 1), 유전자등록번호(Genebank) BC066644(KIAA1949), 유전자등록번호(Genebank) BC070200(hypothetical LOC541471), 유전자등록번호(Genebank) BF210146(Similar to asparagine synthetase), 유전자등록번호(Genebank) BG001037(Thioredoxin reductase 1), 유전자등록번호(Genebank) BG188151(Transcribed locus), 유전자등록번호(Genebank) CR595522[3'UTR of hypothetical protein (ORF1)], 유전자등록번호(Genebank) CR625648(metallothionein 2A), 유전자등록번호(Genebank) M90656(glutamate-cysteine ligase, catalytic subunit), 유전자등록번호(Genebank) NM_000167(glycerol kinase), 유전자등록번호(Genebank) NM_000202[iduronate 2-sulfatase (Hunter syndrome)], 유전자등록번호(Genebank) NM_000214[jagged 1 (Alagille syndrome)], 유전자등록번호(Genebank) NM_000433[neutrophil cytosolic factor 2 (65kDa, chronic granulomatous disease, autosomal 2)], 유전자등록번호(Genebank) NM_000565(interleukin 6 receptor), 유전자등록번호(Genebank) NM_000574[CD55 molecule, decay accelerating factor for complement (Cromer blood group)], 유전자등록번호(Genebank) NM_000582[secreted phosphoprotein 1 (osteopontin, bone sialoprotein I, early T-lymphocyte activation 1)], 유전자등록번호(Genebank) NM_000584(interleukin 8), 유전자등록번호(Genebank) NM_000596(insulin-like growth factor binding protein 1), 유전자등록번호(Genebank) NM_000602[serpin peptidase inhibitor, clade E (nexin, plasminogen activator inhibitor type 1), member 1], 유전자등록번호(Genebank) NM_000660(transforming growth factor, beta 1), 유전자등록번호(Genebank) NM_001001555(growth factor receptor-bound protein 10), 유전자등록번호(Genebank) NM_001007245(interferon-related developmental regulator 1), 유전자등록번호(Genebank) NM_001007271(dual specificity phosphatase 13), 유전자등록번호(Genebank) NM_001008211(optineurin), 유전자등록번호(Genebank) NM_001031716(oligonucleotide/oligosaccharide-binding fold containing 2A), 유전자등록번호(Genebank) NM_001105(activin A receptor, type I), 유전자등록번호(Genebank) NM_001172(arginase, type II), 유전자등록번호(Genebank) NM_001173(Rho GTPase activating protein 5), 유전자등록번호(Genebank) NM_001300(Kruppel-like factor 6), 유전자등록번호(Genebank) NM_001353[aldo-keto reductase family 1, member C1 (dihydrodiol dehydrogenase 1; 20-alpha (3-alpha)-hydroxysteroid dehydrogenase)], 유전자등록번호(Genebank) NM_001425(epithelial membrane protein 3), 유전자등록번호(Genebank) NM_001498(glutamate-cysteine ligase, catalytic subunit), 유전자등록번호(Genebank) NM_001554(cysteine-rich, angiogenic inducer, 61), 유전자등록번호(Genebank) NM_001614(actin, gamma 1), 유전자등록번호(Genebank) NM_001657[amphiregulin (schwannoma-derived growth factor)], 유전자등록번호(Genebank) NM_001723(dystonin), 유전자등록번호(Genebank) NM_001730[Kruppel-like factor 5 (intestinal)], 유전자등록번호(Genebank) NM_001748[calpain 2, (m/II) large subunit], 유전자등록번호(Genebank) NM_001769(CD9 molecule), 유전자등록번호(Genebank) NM_001780(CD63 molecule), 유전자등록번호(Genebank) NM_001785(cytidine deaminase), 유전자등록번호(Genebank) NM_001964(early growth response 1), 유전자등록번호(Genebank) NM_002061(glutamate-cysteine ligase, modifier subunit), 유전자등록번호(Genebank) NM_002064[glutaredoxin (thioltransferase)], 유전자등록번호(Genebank) NM_002115[hexokinase 3 (white cell)], 유전자등록번호(Genebank) NM_002143(hippocalcin), 유전"}},"2029.02.26"]
["K04706","-","환경","2,2',4,4'-테트라히드록시벤조페논 노출 여부 확인용 바이오마커 및 이를 이용한 확인방법",null,"원문이미지","KR","2009-0007430","2009.01.30","10-1016700","2011.02.15","본 발명은 2,2',4,4'-테트라히드록시벤조페논 (2,2',4,4'-tetrahydroxybenzophenone)에 대한 노출 여부 확인용 바이오마커 및 이를 이용한 확인 방법에 관한 것으로, 구체적으로 자외선 차단제 원료 중의 하나인 2,2',4,4'-테트라히드록시벤조페논에 의해 특이적으로 유전자 발현이 증가 또는 감소하는 바이오마커 및 이를 이용한 2,2',4,4'-테트라히드록시벤조페논에 대한 노출 여부를 확인하는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 바이오마커는 DNA 마이크로어레이 칩을 통하여 선별된 반응 유전자들을 바이오마커로 이용하여 환경 시료에서 2,2',4,4'-테트라히드록시벤조페논의 오염을 모니터링 및 판정하는데 유용하게 사용될 수 있으며, 2,2',4,4'-테트라히드록시벤조페논에 의해 유발되는 독성 작용 기작을 규명하는 도구로 이용될 수 있다.",{"$cut":{"chars":30003,"head":"1 하기의 유전자의 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 2,2',4,4'-테트라히드록시벤조페논에 대한 노출 여부 확인용 마커유전자: 유전자 등록번호(Genebank) AB046810(chromosome 20 open reading frame 23), 유전자 등록번호(Genebank) AF075108(Full length insert cDNA YU36C09), 유전자 등록번호(Genebank) AF187554[SA-36; similar to glucose phosphate isomerase (GPI) and neuroleukin (NLK); involved in sperm agglutination; Homo sapiens sperm antigen-36 mRNA, complete cds], 유전자 등록번호(Genebank) AF257098[Homo sapiens ovarian cancer related protein OVN9-3 (OVN9-3) mRNA, complete cds], 유전자 등록번호(Genebank) AF272382[myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax homolog, Drosophila)], 유전자 등록번호(Genebank) AF432209(KIAA1641), 유전자 등록번호(Genebank) AK000420(unnamed protein product; Homo sapiens cDNA FLJ20413 fis, clone KAT02170), 유전자 등록번호(Genebank) AK000820(zinc finger protein 587), 유전자 등록번호(Genebank) AK021957(collagen, type XXVII, alpha 1), 유전자 등록번호(Genebank) AK023417(hypothetical protein FLJ11292), 유전자 등록번호(Genebank) AK024516(CDNA: FLJ20863 fis, clone ADKA01804), 유전자 등록번호(Genebank) AK026485(CDNA: FLJ22832 fis, clone KAIA4195), 유전자 등록번호(Genebank) AK090482[chemokine (C-X-C motif) ligand 12 (stromal cell-derived factor 1)], 유전자 등록번호(Genebank) AK098749(CDNA FLJ25883 fis, clone CBR02735), 유전자 등록번호(Genebank) AK128476(immunoglobulin heavy constant alpha 1), 유전자 등록번호(Genebank) AL036373[Transcribed locus, weakly similar to NP_001074581.1 repeat domain 26 (Mus musculus)], 유전자 등록번호(Genebank) AL832836(protein immuno-reactive with anti-PTH polyclonal antibodies), 유전자 등록번호(Genebank) AW316654(U2-associated SR140 protein), 유전자 등록번호(Genebank) AY039244(chromosome 21 open reading frame 58), 유전자 등록번호(Genebank) AY650034(hect domain and RLD 4), 유전자 등록번호(Genebank) AY956760[Heat shock protein 90Ad (HSP90Ad)], 유전자 등록번호(Genebank) BC004449(myocyte enhancer factor 2B), 유전자 등록번호(Genebank) BC009198[RRN3 RNA polymerase I transcription factor homolog (S. cerevisiae) pseudogene], 유전자 등록번호(Genebank) BC009297(hypothetical protein FLJ22222), 유전자 등록번호(Genebank) BC009537(RNA binding motif protein 27), 유전자 등록번호(Genebank) BC013389(Hypothetical LOC400879), 유전자 등록번호(Genebank) BC016022(Similar to ankyrin repeat domain 20A), 유전자 등록번호(Genebank) BC044246(KIAA1913), 유전자 등록번호(Genebank BC048283(Homo sapiens, clone IMAGE:5214329, mRNA), 유전자 등록번호(Genebank) BC053353(CDNA clone IMAGE:5246408), 유전자 등록번호(Genebank) BC054347(early B-cell factor 4), 유전자 등록번호(Genebank) BC059397(Homo sapiens cDNA clone IMAGE:5268977), 유전자 등록번호(Genebank) BC063594(zinc finger protein 292), 유전자 등록번호(Genebank) BM989848[Transcribed locus, moderately similar to NP_001003680.1 receptor isoform 3 (Homo sapiens)], 유전자 등록번호(Genebank) BQ188788(Transcribed locus), 유전자 등록번호(Genebank) BX647769(ankyrin repeat domain 36), 유전자 등록번호(Genebank) CR594735[Full-length cDNA clone CS0DE011YB11 of Placenta of Homo sapiens (human)], 유전자 등록번호(Genebank) DA180164(Transcribed locus), 유전자 등록번호(Genebank) NM_000024(adrenergic, beta-2-, receptor, surface), 유전자 등록번호(Genebank) NM_000125(estrogen receptor 1), 유전자 등록번호(Genebank) NM_000477(albumin), 유전자 등록번호(Genebank) NM_000572(interleukin 10), 유전자 등록번호(Genebank) NM_000591(CD14 molecule), 유전자 등록번호(Genebank) NM_000600[interleukin 6 (interferon, beta 2)], 유전자 등록번호(Genebank) NM_000786(cytochrome P450, family 51, subfamily A, polypeptide 1), 유전자 등록번호(Genebank) NM_001002029[complement component 4B (Childo blood group)], 유전자 등록번호(Genebank) NM_001004467(olfactory receptor, family 10, subfamily J, member 3), 유전자 등록번호(Genebank) NM_001008224(uveal autoantigen with coiled-coil domains and ankyrin repeats), 유전자 등록번호(Genebank) NM_001009608(chromosome 20 open reading frame 94), 유전자 등록번호(Genebank) NM_001012421(ankyrin repeat domain 20 family, member A2), 유전자 등록번호(Genebank) NM_001012651[Homo sapiens natural killer-tumor recognition sequence (NKTR), transcript variant 2], 유전자 등록번호(Genebank) NM_001039771(cerebellin 3 precursor), 유전자 등록번호(Genebank) NM_001045[solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, serotonin), member 4], 유전자 등록번호(Genebank) NM_001133(afamin), 유전자 등록번호(Genebank) NM_001134(alpha-fetoprotein), 유전자 등록번호(Genebank) NM_001221[calcium/calmodulin-dependent protein kinase (CaM"}},"류재천|김연정|송미","C12N-015/11,C12Q-001/68,G01N-033/574","KR20100088298A","2010.08.09",null,"KR101016700B1, KR20100088298A",{"$cut":{"chars":30003,"head":"1 하기의 유전자의 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 2,2',4,4'-테트라히드록시벤조페논에 대한 노출 여부 확인용 마커유전자: 유전자 등록번호(Genebank) AB046810(chromosome 20 open reading frame 23), 유전자 등록번호(Genebank) AF075108(Full length insert cDNA YU36C09), 유전자 등록번호(Genebank) AF187554[SA-36; similar to glucose phosphate isomerase (GPI) and neuroleukin (NLK); involved in sperm agglutination; Homo sapiens sperm antigen-36 mRNA, complete cds], 유전자 등록번호(Genebank) AF257098[Homo sapiens ovarian cancer related protein OVN9-3 (OVN9-3) mRNA, complete cds], 유전자 등록번호(Genebank) AF272382[myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax homolog, Drosophila)], 유전자 등록번호(Genebank) AF432209(KIAA1641), 유전자 등록번호(Genebank) AK000420(unnamed protein product; Homo sapiens cDNA FLJ20413 fis, clone KAT02170), 유전자 등록번호(Genebank) AK000820(zinc finger protein 587), 유전자 등록번호(Genebank) AK021957(collagen, type XXVII, alpha 1), 유전자 등록번호(Genebank) AK023417(hypothetical protein FLJ11292), 유전자 등록번호(Genebank) AK024516(CDNA: FLJ20863 fis, clone ADKA01804), 유전자 등록번호(Genebank) AK026485(CDNA: FLJ22832 fis, clone KAIA4195), 유전자 등록번호(Genebank) AK090482[chemokine (C-X-C motif) ligand 12 (stromal cell-derived factor 1)], 유전자 등록번호(Genebank) AK098749(CDNA FLJ25883 fis, clone CBR02735), 유전자 등록번호(Genebank) AK128476(immunoglobulin heavy constant alpha 1), 유전자 등록번호(Genebank) AL036373[Transcribed locus, weakly similar to NP_001074581.1 repeat domain 26 (Mus musculus)], 유전자 등록번호(Genebank) AL832836(protein immuno-reactive with anti-PTH polyclonal antibodies), 유전자 등록번호(Genebank) AW316654(U2-associated SR140 protein), 유전자 등록번호(Genebank) AY039244(chromosome 21 open reading frame 58), 유전자 등록번호(Genebank) AY650034(hect domain and RLD 4), 유전자 등록번호(Genebank) AY956760[Heat shock protein 90Ad (HSP90Ad)], 유전자 등록번호(Genebank) BC004449(myocyte enhancer factor 2B), 유전자 등록번호(Genebank) BC009198[RRN3 RNA polymerase I transcription factor homolog (S. cerevisiae) pseudogene], 유전자 등록번호(Genebank) BC009297(hypothetical protein FLJ22222), 유전자 등록번호(Genebank) BC009537(RNA binding motif protein 27), 유전자 등록번호(Genebank) BC013389(Hypothetical LOC400879), 유전자 등록번호(Genebank) BC016022(Similar to ankyrin repeat domain 20A), 유전자 등록번호(Genebank) BC044246(KIAA1913), 유전자 등록번호(Genebank BC048283(Homo sapiens, clone IMAGE:5214329, mRNA), 유전자 등록번호(Genebank) BC053353(CDNA clone IMAGE:5246408), 유전자 등록번호(Genebank) BC054347(early B-cell factor 4), 유전자 등록번호(Genebank) BC059397(Homo sapiens cDNA clone IMAGE:5268977), 유전자 등록번호(Genebank) BC063594(zinc finger protein 292), 유전자 등록번호(Genebank) BM989848[Transcribed locus, moderately similar to NP_001003680.1 receptor isoform 3 (Homo sapiens)], 유전자 등록번호(Genebank) BQ188788(Transcribed locus), 유전자 등록번호(Genebank) BX647769(ankyrin repeat domain 36), 유전자 등록번호(Genebank) CR594735[Full-length cDNA clone CS0DE011YB11 of Placenta of Homo sapiens (human)], 유전자 등록번호(Genebank) DA180164(Transcribed locus), 유전자 등록번호(Genebank) NM_000024(adrenergic, beta-2-, receptor, surface), 유전자 등록번호(Genebank) NM_000125(estrogen receptor 1), 유전자 등록번호(Genebank) NM_000477(albumin), 유전자 등록번호(Genebank) NM_000572(interleukin 10), 유전자 등록번호(Genebank) NM_000591(CD14 molecule), 유전자 등록번호(Genebank) NM_000600[interleukin 6 (interferon, beta 2)], 유전자 등록번호(Genebank) NM_000786(cytochrome P450, family 51, subfamily A, polypeptide 1), 유전자 등록번호(Genebank) NM_001002029[complement component 4B (Childo blood group)], 유전자 등록번호(Genebank) NM_001004467(olfactory receptor, family 10, subfamily J, member 3), 유전자 등록번호(Genebank) NM_001008224(uveal autoantigen with coiled-coil domains and ankyrin repeats), 유전자 등록번호(Genebank) NM_001009608(chromosome 20 open reading frame 94), 유전자 등록번호(Genebank) NM_001012421(ankyrin repeat domain 20 family, member A2), 유전자 등록번호(Genebank) NM_001012651[Homo sapiens natural killer-tumor recognition sequence (NKTR), transcript variant 2], 유전자 등록번호(Genebank) NM_001039771(cerebellin 3 precursor), 유전자 등록번호(Genebank) NM_001045[solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, serotonin), member 4], 유전자 등록번호(Genebank) NM_001133(afamin), 유전자 등록번호(Genebank) NM_001134(alpha-fetoprotein), 유전자 등록번호(Genebank) NM_001221[calcium/calmodulin-dependent protein kinase (CaM"}},"2029.01.30"]
["K04761","-","환경","생분해성 필름을 이용한 수중 퇴적오염물 현장정화방법",null,"원문이미지","KR","2009-0031649","2009.04.13","10-1015426","2011.02.10","본 발명은 수중 퇴적오염물 내에 포함되어 있는 유해물질이 용출되는 것을 방지함과 함께 시간의 흐름에 따라 자연 분해될 수 있는 생분해성 필름을 이용한 수중 퇴적오염물 현장정화방법에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 생분해성 필름을 이용한 수중 퇴적오염물 현장정화방법은 생분해성 필름을 캡핑재로 이용하고, 상기 캡핑재를 수중 퇴적오염물 상에 도포하며, 상기 캡핑재와 수중 퇴적오염물 사이에 유기성 바이오매스를 구비시켜 상기 유기성 바이오매스가 생분해성 필름을 분해하는 천연 미생물의 탄소원으로 작용하도록 하는 것을 특징으로 한다. 이 때, 상기 생분해성 필름은 폴리 락타이드계, 폴리 카프로락톤계, 전분계, 폴리 하이드록시뷰틸레이트계, 폴리에스터계 재질의 생분해성 필름 중 어느 하나일 수 있다.","1 생분해성 필름을 캡핑재로 이용하고, 상기 캡핑재를 수중 퇴적오염물 상에 도포하며, 상기 캡핑재와 수중 퇴적오염물 사이에 유기성 바이오매스를 구비시켜 상기 유기성 바이오매스가 생분해성 필름을 분해하는 천연 미생물의 탄소원으로 작용하도록 하는 것을 특징으로 하는 생분해성 필름을 이용한 수중 퇴적오염물 현장정화방법.","이영행|최용수|이상협|홍석원|박찬혁","C02F-003/34,C02F-011/02,C02F-003/00","KR20100113211A","2010.10.21",null,"KR101015426B1, KR20100113211A","1 생분해성 필름을 캡핑재로 이용하고, 상기 캡핑재를 수중 퇴적오염물 상에 도포하며, 상기 캡핑재와 수중 퇴적오염물 사이에 유기성 바이오매스를 구비시켜 상기 유기성 바이오매스가 생분해성 필름을 분해하는 천연 미생물의 탄소원으로 작용하도록 하는 것을 특징으로 하는 생분해성 필름을 이용한 수중 퇴적오염물 현장정화방법. 2 제 1 항에 있어서, 상기 생분해성 필름은 폴리 락타이드계, 폴리 카프로락톤계, 전분계, 폴리 하이드록시뷰틸레이트계, 폴리에스터계 재질의 생분해성 필름 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 생분해성 필름을 이용한 수중 퇴적오염물 현장정화방법. 3 제 1 항에 있어서, 상기 캡핑재로 부유성장 미생물이 부착된 접촉재가 더 구비되며, 상기 부유성장 미생물은 수중 퇴적오염물 내에 포함되어 있는 질소, 인의 영양염류 및 오염물질을 제거하는 역할을 하는 생분해성 필름을 이용한 수중 퇴적오염물 현장정화방법. 4 제 1 항에 있어서, 상기 캡핑재로 비료층이 더 구비되며, 상기 비료층은 천연 미생물의 성장에 필요한 영양분 제공의 역할을 하는 것을 특징으로 하는 생분해성 필름을 이용한 수중 퇴적오염물 현장정화방법. 5 제 1 항에 있어서, 상기 유기성 바이오매스는 농업 부산물 또는 임업 부산물인 것을 특징으로 하는 생분해성 필름을 이용한 수중 퇴적오염물 현장정화방법. 6 제 5 항에 있어서, 상기 농업 부산물은 볏짚, 옥수수대를 포함하며, 상기 임업 부산물은 우드 펠렛, 톱밥을 포함하는 것을 특징으로 하는 생분해성 필름을 이용한 수중 퇴적오염물 현장정화방법.","2029.04.13"]
["K04466","-","환경","아미오다론 및 카르바마제핀 처리에 따른, 폐독성 유발약물 검색용 마커유전자 및 이를 이용한 검색 방법",null,"원문이미지","KR","2008-0066976","2008.07.10","10-1011155","2011.01.20","본 발명은 폐독성 유발 약물 검색용 마커유전자 및 이를 이용한 검색 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 폐독성 유발 약물인 아미오다론(Amiodarone) 및 카르바마제핀(Carbamazepine)에 의해 공통적으로 유전자 발현이 증가 또는 감소하는 마커유전자, 및 이를 이용한 폐독성 유발 약물의 검색 방법에 관한 것이다. 본 발명의 마커유전자는 DNA 마이크로어레이 칩을 통하여 선별된 반응 유전자들을 마커유전자로 이용하여 폐독성의 위험성을 지닌 약물 또는 화학물질을 모니터링 및 판정하는데 유용하게 사용될 수 있으며, 아미오다론 및 카르바마제핀이 폐독성 및 부작용을 일으키는 작용 기작을 규명하는 도구로 이용될 수 있다.","1 하기의 모든 유전자의 핵산 서열의 전부 또는 그 서열 내에서 선택되는 18 내지 30개의 핵산 서열로 구성되는 상기 유전자의 단편인 올리고뉴클레오티드 또는 이의 상보적인 올리고뉴클레오디드가 집적된 폐독성 유발 약물인 아미오다론 또는 카르바마제핀 검색용 DNA 마이크로어레이 칩: 유전자 등록번호(Genebank Accession No.) AY247738[Tribbles homolog 3(Drosophila)], 유전자 등록번호(Genebank Accession No.) NM_002305[Lectin, galactoside-binding, soluble, 1(galectin 1)], 유전자 등록번호(Genebank Accession No.) NM_002982[Chemokine(C-C motif) ligand 2], 유전자 등록번호(Genebank Accession No.) NM_005345(Heat shock 70kDa protein 1A).","류재천|김연정|송미","C12N-015/10,C12N-015/09,C12Q-001/68","KR20100006834A","2010.01.22",null,"KR101011155B1, KR20100006834A","1 하기의 모든 유전자의 핵산 서열의 전부 또는 그 서열 내에서 선택되는 18 내지 30개의 핵산 서열로 구성되는 상기 유전자의 단편인 올리고뉴클레오티드 또는 이의 상보적인 올리고뉴클레오디드가 집적된 폐독성 유발 약물인 아미오다론 또는 카르바마제핀 검색용 DNA 마이크로어레이 칩: 유전자 등록번호(Genebank Accession No.) AY247738[Tribbles homolog 3(Drosophila)], 유전자 등록번호(Genebank Accession No.) NM_002305[Lectin, galactoside-binding, soluble, 1(galectin 1)], 유전자 등록번호(Genebank Accession No.) NM_002982[Chemokine(C-C motif) ligand 2], 유전자 등록번호(Genebank Accession No.) NM_005345(Heat shock 70kDa protein 1A). 2<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 3<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 4<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 5<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 6 1) 인간 기관지 세포에 피검화합물을 처리하는 단계; 2) 단계 1)의 피검화합물을 처리한 실험군 세포와 피검화합물을 처리하지 않은 대조군 세포에서 RNA를 분리하는 단계; 3) 단계 2)의 실험군 및 대조군의 RNA를 cDNA로 합성하면서 실험군과 대조군을 각기 다른 형광물질로 표지하는 단계; 4) 단계 3)의 각기 다른 형광물질로 표지된 cDNA를 제1항의 DNA 마이크로어레이와 혼성화시키는 단계; 5) 단계 4)의 반응한 DNA 마이크로어레이를 분석하는 단계; 및 6) 단계 5)의 분석한 데이터에서 제 1항의 DNA 마이크로어레이에 집적된 유전자의 발현 정도를 대조군과 비교하여 확인하는 단계를 포함하는 폐독성 유발 약물인 아미오다론 또는 카르바마제핀 검색 방법. 7 제 6항에 있어서, 단계 1)의 인간 기관지 세포는 인간 기관지 상피 세포인 것을 특징으로 하는 검색 방법. 8 제 6항에 있어서, 단계 3)의 형광물질은 Cy3, Cy5, 폴리 L-라이신-플루오레세인 이소티오시아네이트(poly L-lysine-fluorescein isothiocyanate, FITC), 로다민-B-이소티오시아네이트(rhodamine-B-isothiocyanate, RITC), 및 로다민(rhodamine)으로 이루어진 군으로부터 선택된 어느 하나인 것을 특징으로 하는 검색 방법. 9 1) 인간 기관지 세포에 피검화합물을 처리하는 단계; 2) 단계 1)의 피검화합물을 처리한 실험군 세포와 처리하지 않은 대조군 세포에서 RNA를 분리하는 단계; 3) 단계 2)의 RNA를, 제 1항의 DNA 마이크로어레이 칩에 집적된 유전자에 상보적이고 유전자를 증폭할 수 있는 프라이머를 사용하여 실시간 RT-PCR(Real-time reverse transcript polymerase chain reaction)을 수행하는 단계; 및 4) 단계 3)의 유전자 산물을 대조군과 비교하여 발현 정도를 확인하는 단계를 포함하는 폐독성 유발 약물인 아미오다론 또는 카르바마제핀 검색 방법. 10 제 9항에 있어서, 단계 1)의 인간 기관지 세포는 인간 기관지 상피 세포인 것을 특징으로 하는 검색 방법. 11 제 9항에 있어서, 단계 3)의 프라이머는 서열번호 5, 6, 11 내지 14, 17 및 18로 기재되는 서열로 구성된 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 검색 방법. 12 제 1항의 DNA 마이크로어레이 칩을 포함하는 것을 특징으로 하는 폐독성 유발 약물인 아미오다론 또는 카르바마제핀 검색용 키트. 13 제 12항에 있어서, 인간 기관지 세포를 추가적으로 포함하는 것을 특징으로 하는 키트. 14 제 12항에 있어서, 스트렙타비딘-알칼리 탈인화효소 접합물질(strepavidin-like phosphatease conjugate), 화학형광물질(chemiflurorensce) 및 화학발광물질(chemiluminescent)로 이루어진 형광물질군으로부터 선택되는 어느 하나를 추가적으로 포함하는 것을 특징으로 하는 키트. 15 제 12항에 있어서, 혼성화에 사용되는 완충용액, RNA로부터 cDNA를 합성하기 위한 역전사효소, cNTPs 및 rNTP(사전 혼합형 또는 분리 공급형), 형광 염색제의 화학적 유도제인 표식시약, 및 세척 완충용액으로 이루어진 반응시약군으로부터 선택되는 어느 하나를 추가적으로 포함하는 것을 특징으로 하는 키트. 16 제 12항에 있어서, 제 1항의 DNA 마이크로어레이 칩에 집적된 유전자에 상보적이고 유전자를 증폭할 수 있는 프라이머를 추가적으로 포함하는 것을 특징으로 하는 키트. 17 제 16항에 있어서, 상기 프라이머는 서열번호 5, 6, 11 내지 14, 17 및 18로 기재되는 서열로 구성된 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 키트. 18 제 7항 또는 제 10항에 있어서, 상기 인간 기관지 상피 세포는 BEAS-2B 세포(CRL-9609, ATCC, USA)인 것을 특징으로 하는 검색 방법. 19 제 13항에 있어서, 상기 인간 기관지 세포는 인간 기관지 상피 세포인 것을 특징으로 하는 키트. 20 제 19항에 있어서, 상기 인간 기관지 상피 세포는 BEAS-2B 세포(CRL-9609, ATCC, USA)인 것을 특징으로 하는 키트.","2028.07.10"]
["K04674","-","의약","가죽그물바탕말 추출물을 유효성분으로 함유하는 간 보호 조성물",null,"원문이미지","KR","2008-0134273","2008.12.26","10-1009612","2011.01.13","해조류인 가죽그물바탕말(Dictyota coriaceum) 추출물을 유효성분으로 함유하는 간 보호를 위한 조성물로서, 간의 해독 효소인 퀴논 리덕타아제(Quinone reductase)의 활성을 유도하며, 세포독성이 없고, 1상 해독효소계의 활성은 유도하지 않지만 2상 해독효소계의 활성을 유도함으로써 간 보호 효과를 나타내어, 간 보호를 위한 건강기능식품으로도 유용하게 이용될 수 있는 조성물을 개시한다.","1 가죽그물바탕말 추출물을 유효성분으로 함유하는 간 보호 조성물.","판철호|이샛별|엄병헌|노주원|정상훈","A61K-036/03,A61P-001/16","KR20100076277A","2010.07.06",null,"KR101009612B1, KR20100076277A","1 가죽그물바탕말 추출물을 유효성분으로 함유하는 간 보호 조성물. 2 제1항에 있어서, 상기 가죽그물바탕말 추출물의 농도는 0.01 내지 25 μg/ml 인 것을 특징으로 하는 간 보호 조성물. 3 제1항에 있어서, 상기 가죽그물바탕말 추출물은 에탄올 추출물인 것을 특징으로 하는 간 보호 조성물. 4 제1항에 있어서, 상기 가죽그물바탕말 추출물은 퀴논 리덕타아제의 활성을 증진시키는 것을 특징으로 하는 간 보호 조성물. 5 제1항에 있어서, 상기 가죽그물바탕말 추출물은 2상 해독효소계의 활성을 유도하는 것을 특징으로 하는 간 보호 조성물. 6 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 조성물은 건강기능식품 조성물인 것을 특징으로 하는 간 보호 조성물.","2028.12.26"]
["K04470","-","재료","선형적 유전특성을 나타내는 유전체 박막 조성물",null,"원문이미지","KR","2008-0077784","2008.08.08","10-0997379","2010.11.24","본 발명은 (Ba,Sr)TiO3(BSTO) 유전체 박막에 주석산화물(SnO2)이 연속조성 확산법에 의해 첨가되어 일반식 Ba(1-x)SrxTi(1-y)SnyO3(BSTSO)로 표시되는(여기서 몰분율 x는 0.06≤x≤0.82의 범위이고, 몰분율 y는 0.05≤y≤0.28의 범위임) 선형적 유전특성을 갖는 유전체 박막 조성물에 관한 것이다. 본 발명에 따른 유전체 박막 조성물은 BSTO의 비선형적 유전특성이 SnO2의 첨가로 인해 선형적으로 전환됨으로써 인가되는 전계에 따른 캐패시턴스(capacitance)의 변화가 거의 없고 전자 터널링(electron tunnelling)을 방지하기에 충분한 두께에서도 요구되는 캐패시턴스 값을 나타낼 수 있는 고유전율의 유전상수를 유지하면서 유전손실은 매우 낮고 기존의 유전체 소재인 SiO2와 같은 상유전(paraelectric) 특성을 나타내는 것을 특징으로 한다.","1 하기 조성식으로 표시되며, 유전상수 212를 유지하면서 0.013의 유전손실과 3%의 튜너빌리티를 나타내는 선형적인 유전특성을 갖는 유전체 박막 조성물: Ba(1-x)SrxTi(1-y)SnyO3 상기 식에서, 몰분율 x는 0.37이고, 몰분율 y는 0.165이다.","최지원|최원국|윤석진","C04B-035/46,C04B-035/468,C04B-035/453,C04B-111/90","KR20100018990A","2010.02.18",null,"AT535918T, EP2151831A2, EP2151831A3, EP2151831B1, JP2010045350A, JP5401199B2, KR100997379B1, KR20100018990A, US2010035749A1, US8030237B2","1 하기 조성식으로 표시되며, 유전상수 212를 유지하면서 0.013의 유전손실과 3%의 튜너빌리티를 나타내는 선형적인 유전특성을 갖는 유전체 박막 조성물: Ba(1-x)SrxTi(1-y)SnyO3 상기 식에서, 몰분율 x는 0.37이고, 몰분율 y는 0.165이다. 2 제1항에 있어서, 상기 유전체 박막 조성물이 (Ba,Sr)TiO3(BSTO) 박막에 몰분율로 주석산화물(SnO2)을 16.5 몰%로 연속조성 확산법에 의해 첨가하여 제조되는 것을 특징으로 하는 유전체 박막 조성물.","2028.08.08"]
["K04434","-","재료","자성 이온성 액체를 이용한 자성 고분자 복합입자 및 그제조방법",null,"원문이미지","KR","2008-0048856","2008.05.26","10-0996851","2010.11.22","본 발명은 자성을 부여할 수 있는 자성 이온성 액체와 고분자 물질을 복합화하여 자성을 가지는 자성 고분자 복합입자와 그 제조방법을 제공한다. 본 발명에 따른 자성 고분자입자는 자성 이온성 액체와 고분자 유기화합물의 단량체를 혼합하여 얻어진 10 ~ 500 나노미터 크기의 복합 미립자로서, 상기 복합입자는 외부에서 자기장이 가해지면 입자 내의 상기 자성 이온성 액체의 자화에 의해 자성을 나타나게 되고, 자기장이 제거되면 자화를 나타내지 않는 상자성 (paramagnetism) 및 이에 수반되어 외부에서 인가되는 자기장에 응답하여 물질의 이동현상이 유발되는, 순간적 자기영동성 (impermanent magnetophoresis)을 보이게 된다.","1 (1) 방향족 비닐 화합물, 아크릴산, 아크릴산 또는 메타크릴산의 에스테르, 및 아크릴산 또는 메타아크릴산의 아마이드로 구성된 군에서 선택되는 1종 이상의 단량체, 유용성 중합개시제 및 자성 이온성 액체를 함유하는 분산상을 준비하는 단계, (2) 상기 분산상을 계면활성제를 함유하는 유기 용액과 혼합하는 단계, (3) 에멀젼을 형성시키는 단계 및 (4) 상기 에멀젼 내의 단량체를 중합시켜, 폴리스티렌, 폴리아크릴산, 폴리아크릴레이트, 폴리메타아크릴레이트, 폴리아크릴아마이드, 폴리메타아크릴아마이드, 스티렌-아크릴레이트 공중합체 및 스티렌-메타아크릴레이트 공중합체로 구성된 군에서 선택되는 고분자 및 자성 이온성 액체를 포함하는 자성 고분자 복합 입자를 생성시키는 단계 를 포함하는, 자성 이온성 액체-고분자 복합 입자의 제조 방법.","이상수|김경희","C08F-277/00,C08F-271/00,C08F-257/00,C08F-265/00","KR20090122845A","2009.12.01",null,"KR100996851B1, KR20090122845A","1 (1) 방향족 비닐 화합물, 아크릴산, 아크릴산 또는 메타크릴산의 에스테르, 및 아크릴산 또는 메타아크릴산의 아마이드로 구성된 군에서 선택되는 1종 이상의 단량체, 유용성 중합개시제 및 자성 이온성 액체를 함유하는 분산상을 준비하는 단계, (2) 상기 분산상을 계면활성제를 함유하는 유기 용액과 혼합하는 단계, (3) 에멀젼을 형성시키는 단계 및 (4) 상기 에멀젼 내의 단량체를 중합시켜, 폴리스티렌, 폴리아크릴산, 폴리아크릴레이트, 폴리메타아크릴레이트, 폴리아크릴아마이드, 폴리메타아크릴아마이드, 스티렌-아크릴레이트 공중합체 및 스티렌-메타아크릴레이트 공중합체로 구성된 군에서 선택되는 고분자 및 자성 이온성 액체를 포함하는 자성 고분자 복합 입자를 생성시키는 단계 를 포함하는, 자성 이온성 액체-고분자 복합 입자의 제조 방법. 2 제1항에 있어서, 상기 자성 이온성 액체는 다음 화학식 1의 구조를 갖는 것인 자성 이온성 액체-고분자 복합 입자의 제조 방법: [화학식 1] 식 중에서, R 및 R'는 각각 탄소 수 1 내지 30개의 탄화수소기, 또는 질소, 산소, 불소 및 인으로 구성된 군에서 선택되는 원자를 함유하는 탄소 수 1 내지 30개의 탄화수소기이고, Y-는 FeCl3-, FeCl4-, FeCl4-·6H2O, MnCl3-, MnCl4-, MnCl5- 및 MnCl3-·4H2O로 구성된 군에서 선택되는 음이온이다. 3 제1항에 있어서, 상기 방향족 비닐 화합물은 스티렌, α-메틸스티렌, α-클로로스티렌, p-tert-부틸스티렌, p-메틸스티렌, p-클로로스티렌, o-클로로스티렌, 2,5-디클로로스티렌, 3,4-디클로로스티렌, 디메틸스티렌 또는 디비닐벤젠이고, 상기 아크릴산 또는 메타크릴산의 에스테르는 메틸아크릴레이트, 메틸메타아크릴레이트, 에틸아크릴레이트, 에틸메타아크릴레이트, 프로필아크렐리에트, 프로필메타아크릴레이트, 부틸아크릴레이트, 부틸메타아크릴레이트, 하이드록시에틸메타아크릴레이트, 2-하이드록시에틸메타아크릴레이트, 2-하이드록시프로필메타아크릴레이트, 2-하이드록실부틸메타아크릴레이트, 에틸디에틸렌글라이콜아크릴레이트, 폴리에틸렌글라이콜메타아크릴레이트, 메톡시폴리에틸렌글라이콜메타아크릴레이트, N-메틸아미노에틸메타아크릴레이트, N-메틸아미노에틸아크릴레이트, 디메틸아미노에틸메타아크릴레이트, 디메틸아미노에틸아크릴레이트, 디에틸아미노에틸메타아크릴레이트 또는 디에틸아미노에틸메타아크릴레이트이고, 상기 아크릴산 또는 메타아크릴산의 아마이드는 N,N-디메틸아크릴아마이드, N-(2-디메틸아미노에틸)아크릴아마이드, N-(2-디메틸아미노에틸)메타아크릴아마이드 또는 N,N-디메틸아미노프로필아크릴아마이드인 자성 이온성 액체-고분자 복합 입자의 제조 방법. 4 제1항에 있어서, 상기 단량체의 양을 조절함으로써 상기 자성 고분자 복합 입자의 입경을 변화시키는 것을 특징으로 하는 자성 이온성 액체-고분자 복합 입자의 제조 방법. 5 제1항에 있어서, 상기 자성 이온성 액체의 양을 조절함으로써 자성을 조절하는 것을 특징으로 하는 자성 이온성 액체-고분자 복합 입자의 제조 방법. 6 제1항에 있어서, 상기 단계 (1)의 분산상은 가교제를 더 포함하는 것인 자성 이온성 액체-고분자 복합 입자의 제조 방법. 7 자성 이온성 액체, 및 폴리스티렌, 폴리아크릴산, 폴리아크릴레이트, 폴리메타아크릴레이트, 폴리아크릴아마이드, 폴레메타아크릴아마이드, 스티렌-아크릴레이트 공중합체 및 스티렌-메타아크릴레이트 공중합체로 구성된 군에서 선택되는 고분자를 포함하는, 자성 이온성 액체-고분자 복합 입자. 8 제7항에 있어서, 상기 자성 이온성 액체는 다음 화학식 1의 구조를 갖는 것인 자성 이온성 액체-고분자 복합 입자: [화학식 1] 식 중에서, R 및 R'는 각각 탄소 수 1 내지 30개의 탄화수소기, 또는 질소, 산소, 불소 및 인으로 구성된 군에서 선택되는 원자를 함유하는 탄소 수 1 내지 30개의 탄화수소기이고, Y-는 FeCl3-, FeCl4-, FeCl4-·6H2O, MnCl3-, MnCl4-, MnCl5- 및 MnCl3-·4H2O로 구성된 군에서 선택되는 음이온이다. 9 제7항에 있어서, 크기가 10 내지 500 나노미터인 자성 이온성 액체-고분자 복합 입자. 10 제7항에 있어서, 상기 고분자는 가교되어 있는 것인 자성 이온성 액체-고분자 복합 입자. 11 제1항에 있어서, 상기 단계 (1)에서 단량체와 자성 이온성 액체-이온성 액체는 3:1의 중량비로 분산되는 것인 자성 이온성 액체-고분자 복합 입자의 제조 방법.","2028.05.26"]
["K04578","-","화학","가스크로마토그래피-질량분석을 통한 뇨 중의 폴리올 농도 측정방법 및 이를 이용한 유방암 진단용 마커",null,"원문이미지","KR","2008-0104069","2008.10.23","10-0995496","2010.11.15","유방암의 발병여부를 진단할 수 있는 유방암 진단용 마커 및 뇨 중의 폴리올(polyol) 농도를 효율적으로 측정할 수 있는 방법이 개시된다. 상기 뇨 중의 폴리올 농도 측정방법은, 간단한 처리공정을 통해 우수한 감도로 폴리올의 농도를 정확하게 측정할 수 있으며, 이러한 측정방법을 이용하여 유방암 발병여부를 진단할 수 있는 마커로 활용이 가능하다.","4 미오-이노시톨(myo-inositol)을 포함하는 유방암 진단용 마커 조성물로서, 상기 미오-이노시톨의 뇨 중의 농도가, GC-MS(가스크로마토그래피-질량분석) 측정시, 정상군의 1.3 내지 10 배인 경우에는 유방암으로 진단하는 것을 특징으로 하는 유방암 진단용 마커 조성물.","정봉철|이정애","G01N-033/574,G01N-033/68,G01N-033/53","KR20100045046A","2010.05.03",null,"KR100995496B1, KR20100045046A","1<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 2<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 3<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 4 미오-이노시톨(myo-inositol)을 포함하는 유방암 진단용 마커 조성물로서, 상기 미오-이노시톨의 뇨 중의 농도가, GC-MS(가스크로마토그래피-질량분석) 측정시, 정상군의 1.3 내지 10 배인 경우에는 유방암으로 진단하는 것을 특징으로 하는 유방암 진단용 마커 조성물. 5 제 4 항에 있어서, 상기 미오-이노시톨의 뇨 중의 농도가, GC-MS(가스크로마토그래피-질량분석) 측정시, 정상군의 1.5 내지 5.0 배인 경우에는 초기 유방암으로 진단하는 것을 특징으로 하는 유방암 진단용 마커 조성물. 6 유방암 진단에 필요한 정보를 제공하기 위한 뇨 중의 미오-이노시톨의 농도 측정방법으로서, (a) 뇨 시료에 무수 아세틸산과 피리딘의 혼합용액을 처리하는 공정; (b) 상기 (a) 공정에서 처리된 뇨 시료에 대하여, GC-MS(가스크로마토그래피-질량분석)을 통해 미오-이노시톨의 농도를 측정하는 공정; 및 (c) GC-MS 측정결과가 정상군의 1.3 내지 10 배인 것을 확인하는 공정을 포함하는 것을 특징으로 하는 유방암 진단에 필요한 정보를 제공하기 위한 뇨 중의 미오-이노시톨의 농도 측정방법. 7 제 6 항에 있어서, 상기 (a) 공정 이전에, 뇨 시료를 물에 희석한 후 여과하는 공정을 수행하는 것을 특징으로 하는 유방암 진단에 필요한 정보를 제공하기 위한 뇨 중의 미오-이노시톨의 농도 측정방법. 8 제 7 항에 있어서, 상기 (a) 공정 이전에, 물에 희석한 후 여과하는 공정을 거친 뇨 시료를 동결건조하는 것을 특징으로 하는 유방암 진단에 필요한 정보를 제공하기 위한 뇨 중의 미오-이노시톨의 농도 측정방법. 9 제 6 항에 있어서, 상기 (a) 공정의 무수 아세틸산과 피리딘의 혼합비는, 1:1 내지 3:1(v/v)인 것을 특징으로 하는 유방암 진단에 필요한 정보를 제공하기 위한 뇨 중의 미오-이노시톨의 농도 측정방법. 10 제 9항에 있어서, 상기 (a) 공정의 무수 아세틸산과 피리딘의 혼합비는, 2:1(v/v)인 것을 특징으로 하는 유방암 진단에 필요한 정보를 제공하기 위한 뇨 중의 미오-이노시톨의 농도 측정방법. 11<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 12<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus>","2028.10.23"]
["K04448","-","환경","페난트렌 노출 여부 확인용 바이오마커 및 이를 이용한확인 방법",null,"원문이미지","KR","2008-0076917","2008.08.06","10-0994996","2010.11.11","본 발명은 페난트렌(phenanthrene)에 대한 노출 여부 확인용 바이오마커 및 이를 이용한 확인 방법에 관한 것으로, 구체적으로 다환 방향족 탄화수소류 중의 하나인 페난트렌에 의해 특이적으로 유전자 발현이 증가 또는 감소하는 바이오마커 및 이를 이용한 페난트렌에 대한 노출 여부를 확인하는 방법에 관한 것으로, 본 발명의 바이오마커는 DNA 마이크로어레이 칩을 통하여 선별된 반응 유전자들을 바이오마커로 이용하여 환경 시료에서 페난트렌의 오염을 모니터링 및 판정하는데 유용하게 사용될 수 있으며, 페난트렌에 의해 유발되는 독성 작용 기작을 규명하는 도구로 이용될 수 있다.",{"$cut":{"chars":30003,"head":"1 하기의 모든 유전자의 핵산 서열의 전부 또는 그 서열 내에서 선택되는 연속적인 18개 내지 30개의 핵산 서열로 구성되는 올리고뉴클레오티드 또는 이의 상보적인 올리고뉴클레오티드가 집적된, 페난트렌에 대한 노출 여부 확인용 DNA 마이크로어레이 칩: 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) NM_004420(DUSP8, Dual specificity phosphatase 8), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) L11329(DUSP2, Dual specificity phosphatase 2), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) BC094766(PKN1, Protein kinase N1), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) AY247738(TRIB3, Tribbles homolog 3(Drosophila)), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) AK129595(GADD45B, Growth arrest and DNA-damage-inducible, beta), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) AB208849(SHC1, SHC(Src homology 2 domain containing) transforming protein 1), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) X02812(TGFB1, Transforming growth factor, beta 1(Camurati-Engelmann disease)),유전자 등록번호(GeneBank accession No.) NM_198951(TGM2, Transglutaminase 2(C polypeptide, protein-glutamine-gamma-glutamyltransferase)), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) NM_147780(CTSB, Cathepsin B), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) NM_078467(CDKN1A, Cyclin-dependent kinase inhibitor 1A(p21, Cip1)), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) NM_033027(AXUD1, AXIN1 up-regulated 1), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) NM_032797(AMID, Apoptosis-inducing factor(AIF)-like mitochondrion-associated inducer of death), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) NM_021960(MCL1, Myeloid cell leukemia sequence 1(BCL2-related)), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) NM_016639(TNFRSF12A, Tumor necrosis factor receptor superfamily, member 12A), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) NM_016222(DDX41, DEAD(Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 41), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) NM_013246(CLC, Cardiotrophin-like cytokine factor 1), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) NM_004401(DFFA, DNA fragmentation factor, 45kDa, alpha polypeptide), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) NM_004281(BAG3, BCL2-associated athanogene 3), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) NM_003897(IER3, Immediate early response 3), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) NM_003806(HRK, Harakiri, BCL2 interacting protein(contains only BH3 domain)), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) NM_003639(IKBKG, Inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase gamma), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) NM_003311(PHLDA2, Pleckstrin homology-like domain, family A, member 2), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) NM_002737(PRKCA, Protein kinase C, alpha), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) NM_002648(PIM1, Pim-1 oncogene), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) NM_002507(NGFR, Nerve growth factor receptor(TNFR superfamily, member 16)), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) NM_002305(LGALS1, Lectin, galactoside-binding, soluble, 1(galectin 1)), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) NM_001013398(IGFBP3, Insulin-like growth factor binding protein 3), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) BX640923(MDM4, Mdm4, transformed 3T3 cell double minute 4, p53 binding protein(mouse)), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) BX537586(STK17A, Serine/threonine kinase 17a(apoptosis-inducing)), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) BG284742(P8, P8 protein(candidate of metastasis 1)), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) BE903247(PDCD6IP, Programmed cell death 6 interacting protein), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) BC027949(P2RX1, Purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 1), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) BC006365(PSEN2, Presenilin 2(Alzheimer disease 4)), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) AY869712(PPP1R13L, Protein phosphatase 1, regulatory(inhibitor) subunit 13 like), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) AY028896(CARD10, Caspase recruitment domain family, member 10), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) AK122614(PPARD, Peroxisome proliferative activated receptor, delta), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) AK092872(ERCC2, Excision repair cross-complementing rodent repair deficiency, complementation group 2(xeroderma pigmentosum D)), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) AK092808(RRAGC, Ras-related GTP binding C), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) AJ001898(GDNF, Glial cell derived neurotrophic factor), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) AF220656(PHLDA1, Pleckstrin homology-like domain, family A, member 1), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) AF05"}},"류재천|김연정|전희경|송미경","C12N-015/10,C12Q-001/68","KR20100018237A","2010.02.17",null,"KR100994996B1, KR20100018237A, WO2010016634A2",{"$cut":{"chars":30003,"head":"1 하기의 모든 유전자의 핵산 서열의 전부 또는 그 서열 내에서 선택되는 연속적인 18개 내지 30개의 핵산 서열로 구성되는 올리고뉴클레오티드 또는 이의 상보적인 올리고뉴클레오티드가 집적된, 페난트렌에 대한 노출 여부 확인용 DNA 마이크로어레이 칩: 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) NM_004420(DUSP8, Dual specificity phosphatase 8), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) L11329(DUSP2, Dual specificity phosphatase 2), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) BC094766(PKN1, Protein kinase N1), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) AY247738(TRIB3, Tribbles homolog 3(Drosophila)), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) AK129595(GADD45B, Growth arrest and DNA-damage-inducible, beta), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) AB208849(SHC1, SHC(Src homology 2 domain containing) transforming protein 1), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) X02812(TGFB1, Transforming growth factor, beta 1(Camurati-Engelmann disease)),유전자 등록번호(GeneBank accession No.) NM_198951(TGM2, Transglutaminase 2(C polypeptide, protein-glutamine-gamma-glutamyltransferase)), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) NM_147780(CTSB, Cathepsin B), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) NM_078467(CDKN1A, Cyclin-dependent kinase inhibitor 1A(p21, Cip1)), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) NM_033027(AXUD1, AXIN1 up-regulated 1), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) NM_032797(AMID, Apoptosis-inducing factor(AIF)-like mitochondrion-associated inducer of death), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) NM_021960(MCL1, Myeloid cell leukemia sequence 1(BCL2-related)), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) NM_016639(TNFRSF12A, Tumor necrosis factor receptor superfamily, member 12A), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) NM_016222(DDX41, DEAD(Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 41), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) NM_013246(CLC, Cardiotrophin-like cytokine factor 1), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) NM_004401(DFFA, DNA fragmentation factor, 45kDa, alpha polypeptide), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) NM_004281(BAG3, BCL2-associated athanogene 3), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) NM_003897(IER3, Immediate early response 3), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) NM_003806(HRK, Harakiri, BCL2 interacting protein(contains only BH3 domain)), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) NM_003639(IKBKG, Inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase gamma), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) NM_003311(PHLDA2, Pleckstrin homology-like domain, family A, member 2), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) NM_002737(PRKCA, Protein kinase C, alpha), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) NM_002648(PIM1, Pim-1 oncogene), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) NM_002507(NGFR, Nerve growth factor receptor(TNFR superfamily, member 16)), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) NM_002305(LGALS1, Lectin, galactoside-binding, soluble, 1(galectin 1)), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) NM_001013398(IGFBP3, Insulin-like growth factor binding protein 3), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) BX640923(MDM4, Mdm4, transformed 3T3 cell double minute 4, p53 binding protein(mouse)), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) BX537586(STK17A, Serine/threonine kinase 17a(apoptosis-inducing)), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) BG284742(P8, P8 protein(candidate of metastasis 1)), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) BE903247(PDCD6IP, Programmed cell death 6 interacting protein), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) BC027949(P2RX1, Purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 1), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) BC006365(PSEN2, Presenilin 2(Alzheimer disease 4)), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) AY869712(PPP1R13L, Protein phosphatase 1, regulatory(inhibitor) subunit 13 like), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) AY028896(CARD10, Caspase recruitment domain family, member 10), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) AK122614(PPARD, Peroxisome proliferative activated receptor, delta), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) AK092872(ERCC2, Excision repair cross-complementing rodent repair deficiency, complementation group 2(xeroderma pigmentosum D)), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) AK092808(RRAGC, Ras-related GTP binding C), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) AJ001898(GDNF, Glial cell derived neurotrophic factor), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) AF220656(PHLDA1, Pleckstrin homology-like domain, family A, member 1), 유전자 등록번호(GeneBank accession No.) AF05"}},"2028.08.06"]
["K04391","-","화학","함불소에테르 화합물의 제조방법",null,"원문이미지","KR","2008-0056824","2008.06.17","10-0994270","2010.11.08","본 발명은 함불소에테르 화합물의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 알코올 화합물과 함불소올레핀 화합물을 반응시켜 함불소에테르 화합물을 제조하는 반응에 촉매로서 알칼리금속 인산염과 할라이드계 아민염을 함께 사용함으로써 부산물인 이중결합 생성물을 현저하게 줄이면서 높은 수율로 함불소에테르 화합물을 제조하는 방법에 관한 것이다.","1 알코올 화합물과 함불소올레핀 화합물을 반응시켜 함불소에테르 화합물을 제조하는 방법에 있어서, 상기 반응은 PO43-, HPO42-, 및 H2PO4- 중에서 선택된 인산 음이온을 포함하는 알칼리금속 인산염과, 탄소수 1 내지 8의 알킬 그룹이 1 내지 4개 치환되어 있는 암모늄, 이미다졸륨, 피리디늄, 피롤리디늄, 및 모포리늄 중에서 선택된 질소함유 유기 양이온과, F-, Cl-, Br-, 및 I- 중에서 선택된 할로겐 음이온으로 이루어진 할라이드계 아민염이 존재하는 조건에서 수행하는 것을 특징으로 하는 함불소에테르 화합물의 제조방법.","이현주|이상득|유계상|민병권|이병권|김훈식","C07C-041/09,C07C-043/12,C07B-039/00","KR20090131049A","2009.12.28",null,"KR100994270B1, KR20090131049A","1 알코올 화합물과 함불소올레핀 화합물을 반응시켜 함불소에테르 화합물을 제조하는 방법에 있어서, 상기 반응은 PO43-, HPO42-, 및 H2PO4- 중에서 선택된 인산 음이온을 포함하는 알칼리금속 인산염과, 탄소수 1 내지 8의 알킬 그룹이 1 내지 4개 치환되어 있는 암모늄, 이미다졸륨, 피리디늄, 피롤리디늄, 및 모포리늄 중에서 선택된 질소함유 유기 양이온과, F-, Cl-, Br-, 및 I- 중에서 선택된 할로겐 음이온으로 이루어진 할라이드계 아민염이 존재하는 조건에서 수행하는 것을 특징으로 하는 함불소에테르 화합물의 제조방법. 2 제1항에 있어서, 상기 알코올 화합물은 탄소수 1 내지 8의 알코올, 페놀, 불소원자가 1 내지 5개 포함된 함불소페놀, 및 불소원자가 1 내지 15개 포함된 탄소수 1 내지 8의 함불소알코올 중에서 선택되는 것을 특징으로 하는 제조방법. 3 제1항에 있어서, 상기 함불소올레핀 화합물은 불소원자가 1 내지 8개 포함된 탄소수 2 내지 4의 올레핀 화합물 중에서 선택되는 것을 특징으로 하는 제조방법. 4 제1항 또는 제3항에 있어서, 상기 함불소올레핀 화합물의 사용량이 알코올 화합물 1 몰을 기준으로 1 몰배 내지 15 몰배 범위인 것을 특징으로 하는 제조방법. 5 제1항에 있어서, 상기 알칼리금속 인산염은 PO43-, HPO42-, 또는 H2PO4- 중에서 선택된 인산 음이온과, Li+, Na+, K+, Rb+, 및 Cs+ 중에서 선택된 알칼리금속 양이온으로 이루어진 염 화합물인 것을 특징으로 하는 제조방법. 6 제1항 또는 제5항에 있어서, 상기 알칼리금속 인산염은 알코올 화합물에 대하여 0.1 몰% 내지 10 몰% 범위로 사용하는 것을 특징으로 하는 제조방법. 7<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 8 제1항에 있어서, 상기 할라이드계 아민염은 테트라부틸암모늄, 1-메틸-3-부틸이미다졸륨, 1-메틸-3-헥실이미다졸륨, 1-메틸-3-옥틸이미다졸륨, 1-n-부틸-3-메틸이미다졸륨, 1-헥실-3-메틸이미다졸륨, 1-부틸피리디늄, 1-에틸-3-프로필피롤리디늄, 및 1,1-디펜틸모포리늄 중에서 선택된 질소함유 유기 양이온과, F-, Cl-, Br-, 및 I- 중에서 선택된 할로겐 음이온으로 이루어진 염 화합물인 것을 특징으로 하는 제조방법. 9 제1항 또는 제8항에 있어서, 상기 할라이드계 아민염은 알칼리금속 인산염에 대하여 0.1 몰배 내지 10 몰배 범위로 사용하는 것을 특징으로 하는 제조방법. 10 제1항에 있어서, 상기 반응온도가 0℃ 내지 100℃인 것을 특징으로 하는 제조방법.","2028.06.17"]
["K04553","-","반도체","박막 트랜지스터",null,"원문이미지","KR","2008-0088905","2008.09.09","10-0986173","2010.10.01","본 발명은 전자이동도를 향상시킴과 함께 트랩에 의한 이력 현상의 발생을 최소화할 수 있는 박막 트랜지스터에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 박막 트랜지스터는 채널층 및 게이트절연막을 포함하는 박막 트랜지스터에 있어서, 상기 채널층은 산화물 반도체로 구성되며, 상기 게이트절연막은 하나 이상의 제 1 유전막 및 제 2 유전막을 포함하고, 상기 제 1 유전막의 유전율은 상기 제 2 유전막의 유전율과 상이한 것을 특징으로 한다.","1 채널층 및 게이트절연막을 포함하는 박막 트랜지스터에 있어서, 상기 채널층은 산화물 반도체로 구성되며, 상기 게이트절연막은 복수 개의 제 1 유전막 및 제 2 유전막을 포함하고, 상기 제 1 유전막, 상기 제 2 유전막 및 상기 제 1 유전막이 순차적으로 적층된 구조를 가지며, 상기 제 1 유전막의 두께는 5 nm 내지 30 nm이고, 상기 제 2 유전막의 두께는 30 nm 내지 200 nm이며, 상기 제 1 유전막의 유전율은 상기 제 2 유전막의 유전율 보다 작은 것을 특징으로 하는 박막 트랜지스터.","이상렬|장성필","G02F-001/136,H01L-029/786","KR20090117582A","2009.11.12","2008-05-09 (KR 1020080043329)","KR100986173B1, KR20090117582A, US2009278120A1","1 채널층 및 게이트절연막을 포함하는 박막 트랜지스터에 있어서, 상기 채널층은 산화물 반도체로 구성되며, 상기 게이트절연막은 복수 개의 제 1 유전막 및 제 2 유전막을 포함하고, 상기 제 1 유전막, 상기 제 2 유전막 및 상기 제 1 유전막이 순차적으로 적층된 구조를 가지며, 상기 제 1 유전막의 두께는 5 nm 내지 30 nm이고, 상기 제 2 유전막의 두께는 30 nm 내지 200 nm이며, 상기 제 1 유전막의 유전율은 상기 제 2 유전막의 유전율 보다 작은 것을 특징으로 하는 박막 트랜지스터. 2<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 3<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 4<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 5 제 1 항에 있어서, 상기 게이트절연막은 상기 제 1 유전막-상기 제 2 유전막-상기 제 1 유전막의 3중층 구조가 반복적으로 적층된 형태로 구성되는 것을 특징으로 하는 박막 트랜지스터. 6 제 1 항에 있어서, 상기 제 1 유전막은 Al2O3, SiO2, SiNx 중 어느 하나로 이루어지는 것을 특징으로 하는 박막 트랜지스터. 7 제 1 항에 있어서, 상기 제 2 유전막은 Sc, Ti, Y, Zr, Nb, La, Hf, Ta의 산화물 또는 탄탈계열 원소의 산화물 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 박막 트랜지스터. 8 제 1 항에 있어서, 상기 제 1 유전막 및 상기 제 2 유전막은 Al2O3, SiO2, SiNx 중 어느 하나로 이루어지되, 상기 제 1 유전막과 상기 제 2 유전막은 서로 상이한 물질로 이루어지는 것을 특징으로 하는 박막 트랜지스터. 9 제 1 항에 있어서, 상기 산화물 반도체는 ZnO, IZO, IGO, ITO, GZO, IGZO, SnO2, In2O3 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 박막 트랜지스터. 10<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 11 제 1 항에 있어서, 상기 박막 트랜지스터는 탑 게이트 방식 트랜지스터 또는 바텀 게이트 방식 트랜지스터인 것을 특징으로 하는 박막 트랜지스터.","2028.09.09"]
["K04410","-","환경","크라이센 노출 여부 확인용 바이오마커 및 이를 이용한확인 방법",null,"원문이미지","KR","2008-0047946","2008.05.23","10-0985090","2010.09.28","본 발명은 크라이센(chrysene)에 노출 여부 확인용 바이오마커 및 이를 이용한 확인 방법에 관한 것으로, 구체적으로 크라이센에 의해 특이적으로 유전자 발현이 증가 또는 감소하는 바이오마커 및 이를 이용한 크라이센에 대한 노출 여부를 확인하는 방법에 관한 것이며, 본 발명의 바이오마커는 DNA 마이크로어레이 칩을 통하여 선별된 반응 유전자들을 바이오마커로 이용하여 환경 시료에서 크라이센의 오염을 모니터링 및 판정하는데 유용하게 사용될 수 있으며, 크라이센에 의해 유발되는 독성 작용 기작을 규명하는 도구로 이용될 수 있다.",{"$cut":{"chars":30003,"head":"1 하기의 모든 유전자의 핵산서열의 전부 또는 그 서열 내에서 선택되는 연속적인 18개 내지 30개의 핵산 서열로 구성되는 상기 유전자의 단편인 올리고뉴클레오티드 또는 그의 상보가닥 올리고뉴클레오티드가 집적된 크라이센에 대한 노출 여부 확인용 DNA 마이크로어레이 칩: 유전자 등록번호(Genebank) NM_003954(MAP3K14, Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 14), 유전자 등록번호(Genebank) AB209586(MAPK13, Mitogen-activated protein kinase 13), 유전자 등록번호(Genebank) NM_005343(HRAS, V-Ha-ras Harvey rat sarcoma viral oncogene homolog), 유전자 등록번호(Genebank) BX647104(FOS, V-fos FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog), 유전자 등록번호(Genebank) NM_007315(STAT1, Signal transducer and activator of transcription 1, 91kDa), 유전자 등록번호(Genebank) BC027933(MAPK11, Mitogen-activated protein kinase 11), 유전자 등록번호(Genebank) NM_020529(NFKBIA, Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor, alpha), 유전자 등록번호(Genebank) BC014966(RPS6KA1, Ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 1), 유전자 등록번호(Genebank) NM_181861(APAF1, Apoptotic peptidase activating factor), 유전자 등록번호(Genebank) L41870[RB1, Retinoblastoma 1(including osteosarcoma)], 유전자 등록번호(Genebank) CR612719(GADD45A, Growth arrest and DNA-damage-inducible, alpha), 유전자 등록번호(Genebank) BM462208(PCNA, Proliferating cell nuclear antigen), 유전자 등록번호(Genebank) M92424[MDM2, Mdm2, transformed 3T3 cell double minute 2, p53 binding protein(mouse)], 유전자 등록번호(Genebank) NM_078467[CDKN1A, Cyclin-dependent kinase inhibitor 1A(p21, Cip1)], 유전자 등록번호(Genebank) BC089389(IHPK3, Inositol hexaphosphate kinase 3), 유전자 등록번호(Genebank) NM_001024807[APLP1, Amyloid beta(A4) precursor-like protein 1], 유전자 등록번호(Genebank) NM_001013398(IGFBP3, Insulin-like growth factor binding protein 3), 유전자 등록번호(Genebank) AB209361[FAS, Fas(TNF receptor superfamily, member 6)], 유전자 등록번호(Genebank) NM_147780(CTSB, Cathepsin B), 유전자 등록번호(Genebank) NM_001165(BIRC3, Baculoviral IAP repeat-containing 3), 유전자 등록번호(Genebank) BM557864(HSPB1, Heat shock 27kDa protein 1), 유전자 등록번호(Genebank) AB033060(PDCD6, Aryl-hydrocarbon receptor repressor), 유전자 등록번호(Genebank) AK125880(TP53INP1, Tumor protein p53 inducible nuclear protein 1), 유전자 등록번호(Genebank) NM_004574(SEP4, Septin 4), 유전자 등록번호(Genebank) NM_003820[TNFRSF14, Tumor necrosis factor receptor superfamily, member 14(herpesvirus entry mediator)], 유전자 등록번호(Genebank) CN478604[LGALS7, Lectin, galactoside-binding, soluble, 7(galectin 7)], 유전자 등록번호(Genebank) NM_004879(EI24, Etoposide induced 2.4 mRNA), 유전자 등록번호(Genebank) NM_003311(PHLDA2, Pleckstrin homology-like domain, family A, member 2), 유전자 등록번호(Genebank) NM_003897(IER3, Immediate early response 3), 유전자 등록번호(Genebank) AK097284(TNFAIP8, Tumor necrosis factor, alpha-induced protein 8), 유전자 등록번호(Genebank) NM_000582[SPP1, Secreted phosphoprotein 1(osteopontin, bone sialoprotein I, early T-lymphocyte activation 1)], 유전자 등록번호(Genebank) NM_013258(PYCARD, PYD and CARD domain containing), 유전자 등록번호(Genebank) NM_002305[LGALS1, Lectin, galactoside-binding, soluble, 1(galectin 1)], 유전자 등록번호(Genebank) AF055634[UNC5C, Unc-5 homolog C(C. elegans)], 유전자 등록번호(Genebank) CR614015(CD14, CD14 antigen), 유전자 등록번호(Genebank) AK129595(GADD45B, Growth arrest and DNA-damage-inducible, beta), 유전자 등록번호(Genebank) AF356193(CARD6, Caspase recruitment domain family, member 6), 유전자 등록번호(Genebank) BC063043[PRF1, Perforin 1(pore forming protein)], 유전자 등록번호(Genebank) BX537586[STK17A, Serine/threonine kinase 17a(apoptosis-inducing)], 유전자 등록번호(Genebank) NM_003842(TNFRSF10B, Tumor necrosis factor receptor superfamily, member 10b), 유전자 등록번호(Genebank) AF208043(IFI16, Interferon, gamma-inducible protein 16), 유전자 등록번호(Genebank) BX641114(ANXA4, Annexin A4), 유전자 등록번호(Genebank) NM_001009552(PPP2CB, Protein phosphatase 2(formerly 2A), catalytic subunit, beta isoform), 유전자 등록번호(Genebank) BX386171(CGB5, Chorionic gonadotropin, beta polypeptide 8), 유전자 등록번호(Genebank) AY358103(HIP1, Huntingtin interacting protein 1), 유전자 등록번호(Genebank) BC027949(P2RX1, Purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 1), 유전자 등록번호(Genebank) BC042844(CASP10, Caspase 10, apoptosis-related cysteine peptidase), 유전자 등록번호(Genebank) NM_000733[CD3E, CD3E antigen, epsilon polypeptide(TiT3 complex)], 유전자 등록번호(Genebank) NM_033245(PML, P"}},"류재천|김연정|송미경|전희경","C12N-015/10,C12N-015/09,C12Q-001/68","KR20090121842A","2009.11.26",null,"KR100985090B1, KR20090121842A, US2009291855A1, US8080377B2",{"$cut":{"chars":30003,"head":"1 하기의 모든 유전자의 핵산서열의 전부 또는 그 서열 내에서 선택되는 연속적인 18개 내지 30개의 핵산 서열로 구성되는 상기 유전자의 단편인 올리고뉴클레오티드 또는 그의 상보가닥 올리고뉴클레오티드가 집적된 크라이센에 대한 노출 여부 확인용 DNA 마이크로어레이 칩: 유전자 등록번호(Genebank) NM_003954(MAP3K14, Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 14), 유전자 등록번호(Genebank) AB209586(MAPK13, Mitogen-activated protein kinase 13), 유전자 등록번호(Genebank) NM_005343(HRAS, V-Ha-ras Harvey rat sarcoma viral oncogene homolog), 유전자 등록번호(Genebank) BX647104(FOS, V-fos FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog), 유전자 등록번호(Genebank) NM_007315(STAT1, Signal transducer and activator of transcription 1, 91kDa), 유전자 등록번호(Genebank) BC027933(MAPK11, Mitogen-activated protein kinase 11), 유전자 등록번호(Genebank) NM_020529(NFKBIA, Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor, alpha), 유전자 등록번호(Genebank) BC014966(RPS6KA1, Ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 1), 유전자 등록번호(Genebank) NM_181861(APAF1, Apoptotic peptidase activating factor), 유전자 등록번호(Genebank) L41870[RB1, Retinoblastoma 1(including osteosarcoma)], 유전자 등록번호(Genebank) CR612719(GADD45A, Growth arrest and DNA-damage-inducible, alpha), 유전자 등록번호(Genebank) BM462208(PCNA, Proliferating cell nuclear antigen), 유전자 등록번호(Genebank) M92424[MDM2, Mdm2, transformed 3T3 cell double minute 2, p53 binding protein(mouse)], 유전자 등록번호(Genebank) NM_078467[CDKN1A, Cyclin-dependent kinase inhibitor 1A(p21, Cip1)], 유전자 등록번호(Genebank) BC089389(IHPK3, Inositol hexaphosphate kinase 3), 유전자 등록번호(Genebank) NM_001024807[APLP1, Amyloid beta(A4) precursor-like protein 1], 유전자 등록번호(Genebank) NM_001013398(IGFBP3, Insulin-like growth factor binding protein 3), 유전자 등록번호(Genebank) AB209361[FAS, Fas(TNF receptor superfamily, member 6)], 유전자 등록번호(Genebank) NM_147780(CTSB, Cathepsin B), 유전자 등록번호(Genebank) NM_001165(BIRC3, Baculoviral IAP repeat-containing 3), 유전자 등록번호(Genebank) BM557864(HSPB1, Heat shock 27kDa protein 1), 유전자 등록번호(Genebank) AB033060(PDCD6, Aryl-hydrocarbon receptor repressor), 유전자 등록번호(Genebank) AK125880(TP53INP1, Tumor protein p53 inducible nuclear protein 1), 유전자 등록번호(Genebank) NM_004574(SEP4, Septin 4), 유전자 등록번호(Genebank) NM_003820[TNFRSF14, Tumor necrosis factor receptor superfamily, member 14(herpesvirus entry mediator)], 유전자 등록번호(Genebank) CN478604[LGALS7, Lectin, galactoside-binding, soluble, 7(galectin 7)], 유전자 등록번호(Genebank) NM_004879(EI24, Etoposide induced 2.4 mRNA), 유전자 등록번호(Genebank) NM_003311(PHLDA2, Pleckstrin homology-like domain, family A, member 2), 유전자 등록번호(Genebank) NM_003897(IER3, Immediate early response 3), 유전자 등록번호(Genebank) AK097284(TNFAIP8, Tumor necrosis factor, alpha-induced protein 8), 유전자 등록번호(Genebank) NM_000582[SPP1, Secreted phosphoprotein 1(osteopontin, bone sialoprotein I, early T-lymphocyte activation 1)], 유전자 등록번호(Genebank) NM_013258(PYCARD, PYD and CARD domain containing), 유전자 등록번호(Genebank) NM_002305[LGALS1, Lectin, galactoside-binding, soluble, 1(galectin 1)], 유전자 등록번호(Genebank) AF055634[UNC5C, Unc-5 homolog C(C. elegans)], 유전자 등록번호(Genebank) CR614015(CD14, CD14 antigen), 유전자 등록번호(Genebank) AK129595(GADD45B, Growth arrest and DNA-damage-inducible, beta), 유전자 등록번호(Genebank) AF356193(CARD6, Caspase recruitment domain family, member 6), 유전자 등록번호(Genebank) BC063043[PRF1, Perforin 1(pore forming protein)], 유전자 등록번호(Genebank) BX537586[STK17A, Serine/threonine kinase 17a(apoptosis-inducing)], 유전자 등록번호(Genebank) NM_003842(TNFRSF10B, Tumor necrosis factor receptor superfamily, member 10b), 유전자 등록번호(Genebank) AF208043(IFI16, Interferon, gamma-inducible protein 16), 유전자 등록번호(Genebank) BX641114(ANXA4, Annexin A4), 유전자 등록번호(Genebank) NM_001009552(PPP2CB, Protein phosphatase 2(formerly 2A), catalytic subunit, beta isoform), 유전자 등록번호(Genebank) BX386171(CGB5, Chorionic gonadotropin, beta polypeptide 8), 유전자 등록번호(Genebank) AY358103(HIP1, Huntingtin interacting protein 1), 유전자 등록번호(Genebank) BC027949(P2RX1, Purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 1), 유전자 등록번호(Genebank) BC042844(CASP10, Caspase 10, apoptosis-related cysteine peptidase), 유전자 등록번호(Genebank) NM_000733[CD3E, CD3E antigen, epsilon polypeptide(TiT3 complex)], 유전자 등록번호(Genebank) NM_033245(PML, P"}},"2028.05.23"]
["K04460","-","화학","고체산을 이용한 물 분해에 의한 수소 제조방법",null,"원문이미지","KR","2008-0085425","2008.08.29","10-0983474","2010.09.15","본 발명은 고체산을 이용한 물 분해에 의한 수소 제조방법에 관한 것으로, 구체적으로, 철을 70%이상 함유하는 내압재질로 이루어진 반응기 내부에 고체산 또는 고체산 및 금속의 혼합물을 구비하고, 반응기에 열과 압력이 가해진 상태에서 반응기 내부로 수증기 상태의 물을 투입하여 물을 분해하는 과정을 포함한다. 본 발명에 의하면, 고체산에 의해 물의 분해 온도를 낮출 수 있고, 낮은 반응 온도 하에서도 물 분해 효율을 향상시켜 수소의 생산량을 증가시킬 수 있다. 따라서, 물의 열분해방식에 의한 수소생산의 경제성을 향상시킬 수 있으며, 그에 따라, 물의 열분해에 의한 수소생산을 상업화할 수 있다.","1 물을 열분해하여 수소를 제조하는 방법에 있어서, 철 70%이상을 함유하는 내압재질로 이루어진 반응기 내부에 카올리나이트(kaolinite), 아타풀가이트(attapulgite), 몬모릴로나이트(montmorillonite), 산화아연(ZnO), 산화알루미늄(Al2O3), 산화티타늄(TiO2), 산화세슘(CeO2), 산화바나듐(V2O5), 산화규소(SiO2), 산화크롬(Cr2O3), 황산칼슘(CaSO4), 황산망간(MnSO4), 황산니켈(NiSO4), 황산구리(CuSO4), 황산코발트(CoSO4), 황산카드뮴(CdSO4), 황산마그네슘(MgSO4), 황산철Ⅱ(FeSO4), 황산알루미늄(Al2(SO4)3), 황산아연(ZnSO4), 질산칼슘(Ca(NO3)2), 질산아연(Zn(NO3)2), 질산철Ⅲ(Fe(NO3)3), 인산알루미늄(AlPO4), 인산철Ⅲ(FePO4), 인산크롬(CrPO4), 인산구리(Cu3(PO4)2), 인산아연(Zn3(PO4)4), 인산마그네슘(Mg3(PO4)2), 염화알루미늄(AlCl3), 염화티타늄(TiCl4), 염화칼슘(CaCl2), 염화은(AgCl), 불화칼슘(CaF2) 및 불화바륨(BaF2)으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나 또는 2 이상의 혼합물인 고체산 또는 상기 고체산 및 금속의 혼합물을 구비하는 단계; 상기 반응기 내부에 500oK 이상 1500oK 미만의 온도 범위로 열을 가하고 5기압 이상 100기압 이하의 압력 범위로 압력을 가하는 단계; 및 상기 반응기 내부로 수증기 상태의 물을 투입하여 물을 열분해하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 수소 제조 방법.","조영상|김주희|김재익|황경엽|차미연|임한나","C01B-003/06,C01B-003/02","KR20100026427A","2010.03.10",null,"KR100983474B1, KR20100026427A","1 물을 열분해하여 수소를 제조하는 방법에 있어서, 철 70%이상을 함유하는 내압재질로 이루어진 반응기 내부에 카올리나이트(kaolinite), 아타풀가이트(attapulgite), 몬모릴로나이트(montmorillonite), 산화아연(ZnO), 산화알루미늄(Al2O3), 산화티타늄(TiO2), 산화세슘(CeO2), 산화바나듐(V2O5), 산화규소(SiO2), 산화크롬(Cr2O3), 황산칼슘(CaSO4), 황산망간(MnSO4), 황산니켈(NiSO4), 황산구리(CuSO4), 황산코발트(CoSO4), 황산카드뮴(CdSO4), 황산마그네슘(MgSO4), 황산철Ⅱ(FeSO4), 황산알루미늄(Al2(SO4)3), 황산아연(ZnSO4), 질산칼슘(Ca(NO3)2), 질산아연(Zn(NO3)2), 질산철Ⅲ(Fe(NO3)3), 인산알루미늄(AlPO4), 인산철Ⅲ(FePO4), 인산크롬(CrPO4), 인산구리(Cu3(PO4)2), 인산아연(Zn3(PO4)4), 인산마그네슘(Mg3(PO4)2), 염화알루미늄(AlCl3), 염화티타늄(TiCl4), 염화칼슘(CaCl2), 염화은(AgCl), 불화칼슘(CaF2) 및 불화바륨(BaF2)으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나 또는 2 이상의 혼합물인 고체산 또는 상기 고체산 및 금속의 혼합물을 구비하는 단계; 상기 반응기 내부에 500oK 이상 1500oK 미만의 온도 범위로 열을 가하고 5기압 이상 100기압 이하의 압력 범위로 압력을 가하는 단계; 및 상기 반응기 내부로 수증기 상태의 물을 투입하여 물을 열분해하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 수소 제조 방법. 2<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 3 제 1항에 있어서, 상기 금속은 알루미늄, 아연, 철, 코발트, 망간, 크롬, 또는 및 니켈에서 선택되는 어느 하나, 2 이상의 혼합물 또는 2 이상의 합금인 것을 특징으로 하는 수소 제조 방법. 4 제 1항에 있어서, 상기 고체산 및 금속 각각은 분말 형태이고, 그 입자 크기가 20 내지 500 메쉬인 것을 특징으로 하는 수소 제조 방법. 5 제 1항에 있어서, 상기 고체산 및 금속의 혼합물은, 고체산 분말의 공극에 금속 입자가 침착된 형태이고, 상기 금속 입자의 직경은 10 ㎛ 이하인 것을 특징으로 하는 수소 제조 방법. 6 제 1항에 있어서, 상기 고체산 및 금속의 혼합물은, 고체산 분말 표면에 금속을 코팅한 형태이고, 코팅된 금속막의 두께는 10 ㎛이하인 것을 특징으로 하는 수소 제조 방법. 7 제 1항에 있어서, 상기 고체산 및 금속의 혼합물에서, 상기 고체산은 60 부피%이상으로 포함되고, 상기 금속은 40 부피%이하로 포함되는 것을 특징으로 하는 수소 제조 방법. 8<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus>","2028.08.29"]
["K04400","-","반도체","스핀 홀 효과를 이용한 자기메모리셀 판독 방법 및자기메모리 장치",null,"원문이미지","KR","2008-0075690","2008.08.01","10-0982660","2010.09.10","본 발명의 일 양태에 따른 자기메모리 장치는, 채널층을 갖는 판독용 기판부; 및 상기 기판부 상에 형성되며, 상기 채널층을 지나는 전자에 스핀 정보를 전달하는 자화된 자성체를 구비한 자기메모리셀을 포함하고, 상기 채널층을 지나는 전자가 스핀 홀 효과에 의해 상기 채널층 폭방향으로 이동함으로써 발생되는 상기 채널층 양측단의 전압으로 상기 자기메모리셀에 저장된 정보가 판독된다.","1 채널층을 갖는 판독용 기판부; 및 상기 기판부 상에 형성되며, 상기 채널층을 지나는 전자에 스핀 정보를 전달하는 자화된 자성체를 구비한 자기메모리셀을 포함하고, 상기 채널층을 지나는 전자가 스핀 홀 효과에 의해 상기 채널층 폭방향으로 이동함으로써 발생되는 상기 채널층 양측단의 전압으로 상기 자기메모리셀에 저장된 정보가 판독되고, 상기 자기메모리셀에 구비된 상기 자성체의 자화방향은 상기 채널층 상면에 수직이고, 상기 자기메모리셀의 판독시에 상기 자성체의 스핀 정보를 갖는 전자가 상기 자성체로부터 상기 채널층으로 주입되고, 상기 채널층으로 주입된 전자는 스핀 홀 효과에 의해 외부 자장 없이 상기 채널층의 폭방향으로 이동하고, 상기 채널층 폭방향으로의 전자 이동 방향은 상기 채널층으로 주입되는 전자의 스핀 방향에 따라 달라지는 것을 특징으로 하는 자기메모리 장치.","구현철|한석희|장준연|김형준","G11C-011/15","KR20100013930A","2010.02.10",null,"KR100982660B1, KR20100013930A, US2010027330A1, US7839675B2","1 채널층을 갖는 판독용 기판부; 및 상기 기판부 상에 형성되며, 상기 채널층을 지나는 전자에 스핀 정보를 전달하는 자화된 자성체를 구비한 자기메모리셀을 포함하고, 상기 채널층을 지나는 전자가 스핀 홀 효과에 의해 상기 채널층 폭방향으로 이동함으로써 발생되는 상기 채널층 양측단의 전압으로 상기 자기메모리셀에 저장된 정보가 판독되고, 상기 자기메모리셀에 구비된 상기 자성체의 자화방향은 상기 채널층 상면에 수직이고, 상기 자기메모리셀의 판독시에 상기 자성체의 스핀 정보를 갖는 전자가 상기 자성체로부터 상기 채널층으로 주입되고, 상기 채널층으로 주입된 전자는 스핀 홀 효과에 의해 외부 자장 없이 상기 채널층의 폭방향으로 이동하고, 상기 채널층 폭방향으로의 전자 이동 방향은 상기 채널층으로 주입되는 전자의 스핀 방향에 따라 달라지는 것을 특징으로 하는 자기메모리 장치. 2<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 3<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 4 제1항에 있어서, 상기 자기메모리셀의 판독시, 상기 채널층 폭방향으로의 전자 이동 방향이 달라짐에 따라 상기 채널층 양측단에 걸리는 전압의 극성이 달라지는 것을 특징으로 하는 자기메모리 장치. 5 제1항에 있어서, 상기 자기메모리셀에 구비된 상기 자성체는 CoFe, Co, Ni, NiFe 및 이들의 조합으로 이루어진 그룹으로부터 선택된 것을 특징으로 하는 자기메모리 장치. 6 제1항에 있어서, 상기 자기메모리셀에 구비된 상기 자성체는 (Ga, Mn)As, (In, Mn)As 및 이들의 조합으로 이루어진 그룹으로부터 선택된 것을 특징으로 하는 자기메모리 장치. 7 제1항에 있어서, 상기 자기메모리셀은 강자성체/터널장벽/강자성체의 다층 구조를 갖는 것을 특징으로 하는 자기메모리 장치. 8 제1항에 있어서, 상기 자기메모리셀은 강자성체의 단일 패턴 구조를 갖는 것을 특징으로 하는 자기메모리 장치. 9 제1항에 있어서, 상기 채널층은 2차원 전자가스층인 것을 특징으로 하는 자기메모리 장치. 10 제9항에 있어서, 상기 2차원 전자가스층은 GaAs, InAs, InGaAs, InSb 및 이들의 조합으로 이루어진 그룹으로부터 선택된 재료로 형성된 것을 특징으로 하는 자기메모리 장치. 11 제9항에 있어서, 상기 판독용 기판부는, 상기 2차원 전자가스층을 이루는 채널층을 샌드위칭하는 하부 클래딩층과 상부 클래딩층을 포함하고, 상기 하부 클래딩층은 제1 하부 클래딩층과, 상기 제1 하부 클래딩층 아래에 형성되어 상기 제1 하부 클래딩층보다 큰 밴드갭을 갖는 제2 하부 클래딩층을 포함하고, 상기 상부 클래딩층은 제1 상부 클래딩층과, 상기 제1 상부 클래딩층 위에 형성되어 상기 제1 상부 클래딩층보다 큰 밴드갭을 갖는 제2 상부 클래딩층을 포함하는 것을 특징으로 하는 자기메모리 장치. 12 제11항에 있어서, 상기 채널층은 InAs로 형성되고, 상기 제1 하부 클래딩층과 제1 상부 클래딩층은 언도프 InGaAs로 형성되고, 상기 제2 하부 클래딩층과 제2 상부 클래딩층은 언도프 InAlAs로 형성된 것을 특징으로 하는 자기메모리 장치. 13 제1항에 있어서, 상기 판독용 기판부는 상기 채널층의 길이 방향을 따라 양측부가 제거된 리지 구조를 갖고, 상기 리지 구조에 의해 채널의 폭이 한정되고, 상기 리지 구조의 제거된 양측부에는 평탄화를 위한 절연막이 형성된 것을 특징으로 하는 자기메모리 장치. 14 제13항에 있어서, 상기 리지 구조는 상기 채널층의 길이방향 연장부와 폭방향 연장부가 서로 교차하는 십자가 형상의 상면을 갖고, 상기 폭방향 연장부의 양단에 걸리는 전압이 저장 정보로서 읽혀지는 것을 특징으로 하는 자기메모리 장치. 15 자기메모리셀에 저장된 정보를 판독하는 방법에 있어서, 채널층을 지나는 전자에 스핀 정보를 전달할 수 있도록 상기 채널층을 갖는 판독용 기판부 상에 자화된 자성체를 구비한 자기메모리셀를 배치하고, 상기 자기메모리셀의 판독시 상기 채널층을 지나는 전자에 의한 스핀 홀 효과를 이용하여 상기 채널층 양측단에 발생된 전압을 읽어 상기 자기메모리에 저장된 정보를 판독하고, 상기 자기메모리셀에 구비된 상기 자성체의 자화방향은 상기 채널층 상면에 수직인 스핀-업 또는 스핀-다운이고, 상기 자기메모리셀의 판독시에 상기 자성체의 스핀 정보를 갖는 전자가 상기 자성체로부터 상기 채널층으로 주입되고, 상기 채널층으로 주입된 전자는 스핀 홀 효과에 의해 외부 자장 없이 상기 채널층의 폭방향으로 이동하고, 상기 채널층에 주입된 전자의 이동 방향이 상기 자성체의 스핀 정보를 갖는 전자의 스핀 방향에 따라 달라져서 상기 전압이 읽혀지는 것을 특징으로 하는 자기메모리셀 판독 방법. 16<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 17<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus>","2028.08.01"]
["K04567","-","화학","유전체 방전과 촉매반응을 이용한 메탄 전환 장치 및 방법",null,"원문이미지","KR","2008-0114366","2008.11.18","10-0981360","2010.09.03","저온 플라즈마를 형성하는 유전체 방전 반응기와 상기 반응기 내부에 충진되는 메탄의 산화이량화(Oxidative Coupling of Methane) 반응촉매를 포함하는 유전체 방전과 촉매반응을 이용한 메탄 전환 장치 및 방법을 제공한다. 상기 메탄 전환 장치 및 방법은, C2 이상의 탄화수소에 대한 우수한 수율을 나타내면서, 동시에 CO와 CO2 의 선택도를 낮출 수 있다는 장점이 있다.","1 저온 플라즈마를 형성하는 유전체 방전 반응기와 상기 반응기 내부에 충진된 메탄의 산화이량화(oxidative coupling of methane) 반응촉매를 포함하고, 유전체 방전 반응기는, 내부에 플라즈마가 형성되는 반응 실린더, 반응 실린더에 연결되는 전극 및 전극을 통해 반응 실린더에 전원을 공급하는 전원공급부를 포함하며, 반응 실린더의 상단에는 메탄과 비활성가스의 혼합물이 도입되는 제 1 주입구가 형성되어 있고, 반응 실린더의 하단에는 산소가 도입되는 제 2 주입부가 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 유전체 방전 및 촉매반응을 이용한 메탄 전환 장치.","서동진|최재욱|박태진|서영웅|양기석|윤영현|고윤아","C10K-003/04,C10K-003/06,B01J-032/00,B01J-023/10","KR20100055575A","2010.05.27",null,"KR100981360B1, KR20100055575A","1 저온 플라즈마를 형성하는 유전체 방전 반응기와 상기 반응기 내부에 충진된 메탄의 산화이량화(oxidative coupling of methane) 반응촉매를 포함하고, 유전체 방전 반응기는, 내부에 플라즈마가 형성되는 반응 실린더, 반응 실린더에 연결되는 전극 및 전극을 통해 반응 실린더에 전원을 공급하는 전원공급부를 포함하며, 반응 실린더의 상단에는 메탄과 비활성가스의 혼합물이 도입되는 제 1 주입구가 형성되어 있고, 반응 실린더의 하단에는 산소가 도입되는 제 2 주입부가 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 유전체 방전 및 촉매반응을 이용한 메탄 전환 장치. 2<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 3 제 1 항에 있어서, 상기 산소가 도입되는 제 2 주입구가 형성되는 위치는, 반응 실린더의 하단에 충진된 촉매층의 상부인 것을 특징으로 하는 유전체 방전 및 촉매반응을 이용한 메탄 전환 장치. 4 제 1 항에 있어서, 상기 비활성가스는 헬륨 또는 질소인 것을 특징으로 하는 유전체 방전 및 촉매반응을 이용한 메탄 전환 장치. 5 제 1 항에 있어서, 상기 메탄의 산화이량화 반응촉매는 알칼리토금속산화물 담체 촉매 또는 제올라이트 촉매인 것을 특징으로 하는 유전체 방전 및 촉매반응을 이용한 메탄 전환 장치. 6 제 5 항에 있어서, 상기 알칼리토금속산화물 담체 촉매는, 알칼리토금속산화물을 담체로 하고, 알칼리금속산화물 또는 희토류금속산화물을 활성물질로 하는 것을 특징으로 하는 유전체 방전 및 촉매반응을 이용한 메탄 전환 장치. 7 제 6 항에 있어서, 상기 알칼리토금속은, 마그네슘(Mg), 칼슘(Ca), 스트론튬(Sr) 및 바륨(Ba)으로 구성된 군으로부터 선택되는 하나 이상인 것을 특징으로 하는 유전체 방전 및 촉매반응을 이용한 메탄 전환 장치. 8 제 6 항에 있어서, 상기 알칼리금속은, 리튬(Li), 나트륨(Na) 및 칼륨(K)으로 구성된 군으로부터 선택되는 하나 이상인 것을 특징으로 하는 유전체방전 및 촉매반응을 이용한 메탄 전환 장치. 9 제 6 항에 있어서, 상기 희토류금속은, 란타늄(La), 세륨(Ce) 및 네오디뮴(Nd)으로 구성된 군으로부터 선택되는 하나 이상인 것을 특징으로 하는 유전체방전 및 촉매반응을 이용한 메탄 전환 장치. 10 제 5 항에 있어서, 상기 제올라이트 촉매는, 제올라이트 Y, 제올라이트 베타, 모더나이트(Mordernite) 및 페리어라이트(Ferrierite)로 구성된 군으로부터 선택되는 하나 이상인 것을 특징으로 하는 유전체방전 및 촉매반응을 이용한 메탄 전환 장치. 11 제 1 항에 있어서, 상기 메탄의 산화이량화 촉매는, 지르코니아, 산화철 및 티타니아로 구성된 군으로부터 선택되는 하나 이상을 담체로 하여, 황산이온이 담지된 것을 특징으로 하는 유전체방전 및 촉매반응을 이용한 메탄 전환 장치. 12 제 1 항에 있어서, 상기 반응 실린더는 유리, 석영 및 세라믹으로 구성된 그룹으로부터 선택되는 하나 이상의 재질로 이루어진 것을 특징으로 하는 유전체 방전 및 촉매반응을 이용한 메탄 전환 장치. 13 제 1 항에 있어서, 상기 전극은 반응 실린더 내부에 위치하는 내부전극과 반응 실린더의 외벽을 둘러싸는 외부전극으로 구성되는 것을 특징으로 하는 유전체 방전 및 촉매반응을 이용한 메탄 전환 장치. 14 제 13 항에 있어서, 상기 내부전극은 와이어, 봉, 관 또는 스프링 형상의 금속 재질로 이루어지고, 상기 외부전극은 반응 실린더의 외벽을 둘러싸는 금속 박막 또는 금속 페이스트인 것을 특징으로 하는 유전체 방전 및 촉매반응을 이용한 메탄 전환 장치. 15 제 13 항에 있어서, 상기 외부전극에 있어서, 반응 실린더의 외벽을 둘러싸는 금속 박막은 구리 금속판이고, 금속 페이스트는 은 코팅인 것을 특징으로 하는 유전체 방전 및 촉매반응을 이용한 메탄 전환 장치. 16 제 1 항에 있어서, 상기 전원공급부에 의해 공급되는 전원은 교류 전압인 것을 특징으로 하는 유전체 방전 및 촉매반응을 이용한 메탄 전환 장치. 17 (a) 메탄의 산화이량화 반응촉매를 유전체 방전 반응기의 반응 실린더 내부에 충진하는 공정; (b) 메탄과 비활성가스의 혼합물은 반응 실린더의 상단으로 도입하고, 산소는 반응 실린더의 하단에 충진된 촉매층의 상부로 도입하는 공정; (c) 반응 실린더에 연결된 내부전극과 외부전극을 통해 전원을 인가하여 반응 실린더 내부에 저온 플라즈마를 형성하는 공정; 및 (d) 형성된 저온 플라즈마 상태에서 메탄을 분해시켜 C2 이상의 탄화수소로 전환시키는 공정을 포함하는 것을 특징으로 하는 유전체 방전 및 촉매반응을 이용한 메탄 전환 방법. 18<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 19 제 17 항에 있어서, 메탄과 산소의 유량비는 2 내지 15이고, 비활성가스는 2 내지 20%(v/v)로 희석하여 도입하는 것을 특징으로 유전체 방전 및 촉매반응을 이용한 메탄 전환 방법. 20 제 17 항에 있어서, 전원은 교류 전압인 것을 특징으로 하는 유전체 방전 및 촉매반응을 이용한 메탄 전환 방법.","2028.11.18"]
["K04528","-","의약","디플루오로페닐 유도체를 갖는 신규한 옥사졸리디논 유도체또는 이의 약학적으로 허용가능한 염, 이의 제조방법 및 이를 유효성분으로 하는 항생제 조성물",null,"원문이미지","KR","2008-0090659","2008.09.16","10-0980681","2010.09.01","본 발명은 하기 화학식 1로 표시되는 디플루오로페닐 유도체를 갖는 신규한 옥사졸리디논 유도체 또는 이의 약학적으로 허용가능한 염, 이의 제조방법 및 이를 유효성분으로 하는 항생제 조성물에 관한 것으로, 본 발명에 따른 조성물에 유효성분으로 함유되는 옥사졸리디논 유도체 및 이의 약학적으로 허용가능함 염은 헤모필루스 인플루엔자(Haemophilus influenza), 비병원성 포도상구균(Coagulase negative staphylococi) 등을 포함하는 그람양성균 및 반코마이신 내성 장내구균(VRE) 등을 포함하는 내성 균주들에 대하여 유의한 항균 활성을 나타내므로, 항생제로서 유용하게 사용될 수 있다.[화학식 1].(상기 화학식 1에서, R은 본 명세서에서 정의한 바와 같다.)","1 하기 화학식 1로 표시되는 디플루오로페닐 유도체를 갖는 신규한 옥사졸리디논 유도체: [화학식 1] . (상기 화학식 1에서, R은 히드록시, 아미노, 할로겐, 하이드라진, 히드록시이민, C1~C4의 알킬옥시이민 또는 알릴옥시이민이다.)","오창현|조정혁","C07D-413/10,C07D-413/02","KR20100031837A","2010.03.25",null,"KR100980681B1, KR20100031837A, US2010063117A1, US2010069449A1, US8168797B2, WO2010032901A1","1 하기 화학식 1로 표시되는 디플루오로페닐 유도체를 갖는 신규한 옥사졸리디논 유도체: [화학식 1] . (상기 화학식 1에서, R은 히드록시, 아미노, 할로겐, 하이드라진, 히드록시이민, C1~C4의 알킬옥시이민 또는 알릴옥시이민이다.) 2 제1항에 있어서, R은 히드록시, 아미노, 플루오로, 클로로, 브로모, 하이드라진, 히드록시이민, 메톡시이민, 에톡시이민, 프로폭시이민, 이소프로폭시이민, 부톡시이민, 이소부톡시이민 또는 알릴옥시이민인 것을 특징으로 하는 디플루오로페닐 유도체를 갖는 신규한 옥사졸리디논 유도체. 3 제1항에 있어서, 상기 옥사졸리디논 유도체는 (1) (S)-N-{{3-[3,5-디플루오로-4-(7-히드록시-5-아자스피로[2,4]헵탄-5-일)페닐]-2-옥소-5-옥사졸리디닐}메틸}아세트아미드; (2) (S)-N-{{3-[3,5-디플루오로-4-(7-플루오로-5-아자스피로[2,4]헵탄-5-일)페닐]-2-옥소-5-옥사졸리디닐}메틸}아세트아미드; (3) (S)-N-{{3-[3,5-디플루오로-4-(7-히드록시이모노-5-아자스피로[2,4]헵탄-5-일)페닐]-2-옥소-5-옥사졸리디닐}메틸}아세트아미드; (4) (S)-N-{{3-[3,5-디플루오로-4-(7-메톡시이모노-5-아자스피로[2,4]헵탄-5-일)페닐]-2-옥소-5-옥사졸리디닐}메틸}아세트아미드; (5) (S)-N-{{3-[3,5-디플루오로-4-(7-히드라지노-5-아자스피로[2,4]헵탄-5-일)페닐]-2-옥소-5-옥사졸리디닐}메틸}아세트아미드; (6) (S)-N-{{3-[3,5-디플루오로-4-(7-에톡시이모노-5-아자스피로[2,4]헵탄-5-일)페닐]-2-옥소-5-옥사졸리디닐}메틸}아세트아미드; (7) (S)-N-{{3-[3,5-디플루오로-4-(7-알릴옥시이모노-5-아자스피로[2,4]헵탄-5-일)페닐]-2-옥소-5-옥사졸리디닐}메틸}아세트아미드; 및 (8) (S)-N-{{3-[3,5-디플루오로-4-(7-아미노-5-아자스피로[2,4]헵탄-5-일)페닐]-2-옥소-5-옥사졸리디닐}메틸}아세트아미드로 이루어지는 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 디플루오로페닐 유도체를 갖는 신규한 옥사졸리디논 유도체. 4 하기 반응식 1에 표시되는 바와 같이, 화학식 2의 화합물을 화학식 3의 트리플루오르니트로벤젠과 반응시켜 화학식 4의 화합물을 제조하는 단계(단계 1); 상기 단계 1에서 제조된 화학식 4의 화합물을 수소화 반응에 의해 환원시켜 화학식 5의 화합물을 제조하는 단계(단계 2); 상기 단계 2에서 제조된 화학식 5의 화합물의 아민기에 카르보벤질옥시(CBZ)기를 도입함으로써 화학식 6의 화합물을 제조하는 단계(단계 3); 상기 단계 3에서 제조된 화학식 6의 화합물에 n-부틸리튬과 (R)-글리시딜 부티레이트를 가하여 화학식 7의 화합물을 제조하는 단계(단계 4); 상기 단계 4에서 제조된 화학식 7의 화합물의 히드록시기를 메실화시켜 화학식 8의 화합물을 제조하는 단계(단계 5); 상기 단계 5에서 제조된 화학식 8의 화합물을 소듐아지드와 반응시켜 화학식 9의 화합물을 제조하는 단계(단계 6); 상기 단계 6에서 제조된 화학식 9의 화합물을 환원 및 아세틸반응시켜 화학식 10의 화합물을 제조하는 단계(단계 7); 상기 단계 7에서 제조된 화학식 10의 화합물을 탈보호화시켜 화학식 11의 화합물을 제조하는 단계(단계 8); 및 상기 단계 8에서 제조된 화학식 11의 화합물을 환원시켜 화학식 1a의 화합물을 제조하는 단계(단계 9)를 포함하는 제1항의 옥사졸리디논 유도체의 제조방법: [반응식 1] . (상기 반응식 1에서, 화학식 1a의 화합물은 화학식 1에 포함된다.) 5 하기 반응식 2에 표시되는 바와 같이, 화학식 2의 화합물을 화학식 3의 트리플루오르니트로벤젠과 반응시켜 화학식 4의 화합물을 제조하는 단계(단계 1); 상기 단계 1에서 제조된 화학식 4의 화합물을 수소화 반응에 의해 환원시켜 화학식 5의 화합물을 제조하는 단계(단계 2); 상기 단계 2에서 제조된 화학식 5의 화합물의 아민기에 카르보벤질옥시(CBZ)기를 도입함으로써 화학식 6의 화합물을 제조하는 단계(단계 3); 상기 단계 3에서 제조된 화학식 6의 화합물에 n-부틸리튬과 (R)-글리시딜 부티레이트를 가하여 화학식 7의 화합물을 제조하는 단계(단계 4); 상기 단계 4에서 제조된 화학식 7의 화합물의 히드록시기를 메실화시켜 화학식 8의 화합물을 제조하는 단계(단계 5); 상기 단계 5에서 제조된 화학식 8의 화합물을 소듐아지드와 반응시켜 화학식 9의 화합물을 제조하는 단계(단계 6); 상기 단계 6에서 제조된 화학식 9의 화합물을 환원 및 아세틸반응시켜 화학식 10의 화합물을 제조하는 단계(단계 7); 상기 단계 7에서 제조된 화학식 10의 화합물을 탈보호화시켜 화학식 11의 화합물을 제조하는 단계(단계 8); 상기 단계 8에서 제조된 화학식 11의 화합물을 환원시켜 화학식 1a의 화합물을 제조하는 단계(단계 9); 및 상기 단계 9에서 제조된 화학식 1a의 화합물을 할로겐화 반응 또는 아민화 반응시켜 화학식 1b의 화합물을 제조하는 단계(단계 10)를 포함하는 제1항의 옥사졸리디논 유도체의 제조방법: [반응식 2] . (상기 반응식 2에서, X는 할로겐 또는 아민이고, 화학식 1a 및 화학식 1b의 화합물은 화학식 1에 포함된다.) 6 하기 반응식 3에 표시되는 바와 같이, 화학식 2의 화합물을 화학식 3의 트리플루오르니트로벤젠과 반응시켜 화학식 4의 화합물을 제조하는 단계(단계 1); 상기 단계 1에서 제조된 화학식 4의 화합물을 수소화 반응에 의해 환원시켜 화학식 5의 화합물을 제조하는 단계(단계 2); 상기 단계 2에서 제조된 화학식 5의 화합물의 아민기에 카르보벤질옥시(CBZ)기를 도입함으로써 화학식 6의 화합물을 제조하는 단계(단계 3); 상기 단계 3에서 제조된 화학식 6의 화합물에 n-부틸리튬과 (R)-글리시딜 부티레이트를 가하여 화학식 7의 화합물을 제조하는 단계(단계 4); 상기 단계 4에서 제조된 화학식 7의 화합물의 히드록시기를 메실화시켜 화학식 8의 화합물을 제조하는 단계(단계 5); 상기 단계 5에서 제조된 화학식 8의 화합물을 소듐아지드와 반응시켜 화학식 9의 화합물을 제조하는 단계(단계 6); 상기 단계 6에서 제조된 화학식 9의 화합물을 환원 및 아세틸반응시켜 화학식 10의 화합물을 제조하는 단계(단계 7); 상기 단계 7에서 제조된 화학식 10의 화합물을 탈보호화시켜 화학식 11의 화합물을 제조하는 단계(단계 8); 및 상기 단계 8에서 제조된 화학식 11의 화합물을 아민염산염과 반응시켜 화학식 1c의 화합물을 제조하는 단계(단계 9')를 포함하는 제1항의 옥사졸리디논 유도체의 제조방법: [반응식 3] . (상기 반응식 3에서, R'는 히드록시, 메톡시 또는 아민이고, 화학식 1c의 화합물은 화학식 1에 포함된다.) 7 하기 반응식 4에 표시되는 바와 같이, 화학식 2의 화합물을 화학식 3의 트리플루오르니트로벤젠과 반응시켜 화학식 4의 화합물을 제조하는 단계(단계 1); 상기 단계 1에서 제조된 화학식 4의 화합물을 수소화 반응에 의해 환원시켜 화학식 5의 화합물을 제조하는 단계(단계 2); 상기 단계 2에서 제조된 화학식 5의 화합물의 아민기에 카르보벤질옥시(CBZ)기를 도입함으로써 화학식 6의 화합물을 제조하는 단계(단계 3); 상기 단계 3에서 제조된 화학식 6의 화합물에 n-부틸리튬과 (R)-글리시딜 부티레이트를 가하여 화학식 7의 화합물을 제조하는 단계(단계 4); 상기 단계 4에서 제조된 화학식 7의 화합물의 히드록시기를 메실화시켜 화학식 8의 화합물을 제조하는 단계(단계 5); 상기 단계 5에서 제조된 화학식 8의 화합물을 소듐아지드와 반응시켜 화학식 9의 화합물을 제조하는 단계(단계 6); 상기 단계 6에서 제조된 화학식 9의 화합물을 환원 및 아세틸반응시켜 화학식 10의 화합물을 제조하는 단계(단계 7); 상기 단계 7에서 제조된 화학식 10의 화합물을 탈보호화시켜 화학식 11의 화합물을 제조하는 단계(단계 8); 상기 단계 8에서 제조된 화학식 11의 화합물을 아민염산염과 반응시켜 화학식 1c의 화합물을 제조하는 단계(단계 9'); 및 상기 단계 9'에서 제조된 화학식 1c의 화합물에 염기 및 친핵체를 첨가하여 화학식 1d의 화합물을 제조하는 단계(단계 10')를 포함하는 제1항의 옥사졸리디논 유도체의 제조방법: [반응식 4] . (상기 반응식 4에서, R\"는 에틸 또는 알릴이고, 화학식 1c 및 화학식 1d의 화합물은 화학식 1에 포함된다.) 8 제1항의 옥사졸리디논 유도체 또는 이의 약학적으로 허용가능한 염을 유효성분으로 함유하는 항생제 조성물. 9 제8항에 있어서, 상기 조성물은 그람양성 균주 및 내성 균주에 대하여 항균활성을 나타내는 것을 특징으로 하는 항생제 조성물. 10 제9항에 있어서, 상기 그람양성 균주는 헤모필루스 인플루엔자(Haemophilus influenza) 또는 비병원성 포도상구균(Coagulase negative staphylococi)인 것을 특징으로 하는 항생제 조성물. 11 제9항에 있어서, 상기 내성 균주는 반코마이신 내성 장내구균인 것을 특징으로 하는 항생제 조성물.","2028.09.16"]
["K04593","-","에너지","바이오가스 발생장치",null,"원문이미지","KR","2008-0109289","2008.11.05","10-0977419","2010.08.17","본 발명은 생분해성 유기성물질을 함유한 폐수나 폐기물로부터 생물학적인 반응을 통하여 바이오가스를 효율적으로 생산하기 위한 장치에 관한 것이다.본 발명은 바이오가스 발생장치내에 고농도의 미생물을 확보하기 위한 담체를 투입하였으며, 담체 투입 시 발생하는 물질전달문제를 해결하기 위하여 의도적으로 강한 전단력을 가지는 유체가 흐르도록 하여 미생물에게 필요한 물질의 공급과 생성물의 제거가 신속히 이루어지도록 함으로써, 바이오가스의 생산성이 향상될 수 있는 장치를 제공한다.또한, 본 발명에서 추구하는 방향성이 일정한 강한 유체흐름에 의하여 담체층에 존재하는 미생물이 물질전달이 용이한 표면부착상태로 유지되는 방법을 제공한다. 그러므로 본 발명에서 제공하는 바이오가스 발생장치를 사용하면 바이오가스의 생산성을 보다 높일 수 있으며, 음식쓰레기나 농축산 폐기물과 같이 고형물이 함유된 물질을 원료로 사용하는 경우 반응장치내에 잔류하기 쉬운 부유성 오니의 발생문제를 없앨 수 있어 반응장치의 성능이 최적으로 유지되므로 바이오가스 발생장치에서 종종 발생할 수 있는 과부하에 의한 문제를 없앨 수 있다.","1 의도적인 수위차 형성에 의해 수면이 낮아지는 저위조와 수면이 높아지는 고위조로 이루어지고, 상기 저위조와 고위조 사이에는 고위조측으로 물을 강제 압송하기 위한 펌프와 저위조측으로 물을 자연 이송시키기 위한 물개폐용 밸브가 연결 설치되며, 상기 고위조의 내부에는 일정량의 담체가 채워지는 동시에 담체의 아래쪽 하부에 여러 개의 수직관을 가지는 하부판이 설치되어서, 형성된 수위차가 해소되는 과정에서 발생하는 하향의 강한 유체흐름을 이용하여 주기적으로 담체층 내부에 강한 전단력이 발생하도록 함과 더불어 수직관을 통과한 제트류를 통해 바닥부위에 존재하는 미생물측으로의 물질전달을 원활하게 하면서 이 부위에 존재할 수 있는 유기성고형물의 부상을 방지하고 분해를 촉진할 수 있도록 한 것을 특징으로 하는 바이오가스 발생장치.","황경엽","C02F-011/04","KR20100050148A","2010.05.13",null,"KR100977419B1, KR20100050148A","1 의도적인 수위차 형성에 의해 수면이 낮아지는 저위조와 수면이 높아지는 고위조로 이루어지고, 상기 저위조와 고위조 사이에는 고위조측으로 물을 강제 압송하기 위한 펌프와 저위조측으로 물을 자연 이송시키기 위한 물개폐용 밸브가 연결 설치되며, 상기 고위조의 내부에는 일정량의 담체가 채워지는 동시에 담체의 아래쪽 하부에 여러 개의 수직관을 가지는 하부판이 설치되어서, 형성된 수위차가 해소되는 과정에서 발생하는 하향의 강한 유체흐름을 이용하여 주기적으로 담체층 내부에 강한 전단력이 발생하도록 함과 더불어 수직관을 통과한 제트류를 통해 바닥부위에 존재하는 미생물측으로의 물질전달을 원활하게 하면서 이 부위에 존재할 수 있는 유기성고형물의 부상을 방지하고 분해를 촉진할 수 있도록 한 것을 특징으로 하는 바이오가스 발생장치. 2 청구항 1에 있어서, 상기 저위조와 고위조 간에 형성된 수위차를 해소하기 위하여 물개폐용 밸브를 개폐제어하는 방식을 적용하는 것을 특징으로 하는 바이오가스 발생장치. 3 청구항 1에 있어서, 바이오가스의 압력을 이용하여 수위차를 형성하고, 또 형성된 수위차를 해소하기 위해 상기 저위조와 고위조 사이에는 윗쪽으로 가스개폐용 밸브가 연결 설치되는 것을 특징으로 하는 바이오가스 발생장치. 4 청구항 1 내지 청구항 3 중 어느 한 항에 있어서, 상기 저위조의 단면적을 고위조의 단면적보다 작게 하여 압송되는 물의 양을 적정하게 조절될 수 있도록 한 것을 특징으로 하는 바이오가스 발생장치. 5 청구항 1 내지 청구항 3 중 어느 한 항에 있어서, 상기 담체는 물보다 비중이 낮은 담체 또는 물보다 비중이 높은 담체를 사용할 수 있고, 담체가 물보다 비중이 낮은 경우에는 수면 위로 담체가 부상하는 것을 막기 위해 고위조에 상부판(18)이 구비되는 것을 특징으로 하는 바이오가스 발생장치. 6 청구항 1 내지 청구항 3 중 어느 한 항에 있어서, 상기 담체의 충진율은 고위조 용량의 20∼80%인 것을 특징으로 하는 바이오가스 발생장치.","2028.11.05"]
["K04368","-","화학","고성능 액체크로마토그래피와 질량분석기를 이용한항생제의 동시분석방법",null,"원문이미지","KR","2008-0028858","2008.03.28","10-0975774","2010.08.09","액체크로마토그래피와 질량분석기를 이용하여 두 종 이상의 항생제를 동시에 분석하는 방법으로서, pH 2 내지 5 의 산성 조건에서 시료를 고체상으로 추출하는 고체상 추출단계; 상기 추출된 고정상의 시료로부터 분석물질을 용출하는 용출단계; 상기 용출된 분석물질을 고성능 액체크로마토그래피를 이용하여 분리시키는 분리단계; 및 상기 액체크로마토그래피를 통과한 분석물질을 질량분석기를 이용하여 분석하는 분석단계를 포함하며, 상기 항생제는 퀴놀린, 설폰아미드, 테트라사이클린 및 트리메토프림으로 이루어진 군으로부터 선택되는 두 종 이상인 것을 특징으로 하는 두 종 이상의 항생제의 동시분석 방법이 개시된다. 상기 동시분석 방법은 간편하면서도 재현성, 정확성이 뛰어나고, 분석시간, 비용 측면에서 효율적이라는 장점이 있다.","1 액체크로마토그래피와 질량분석기를 이용하여 항생제를 동시에 분석하는 방법으로서, pH 3.5 내지 4.5의 산성 조건에서 시료를 고체상으로 추출하는 고체상 추출단계; 상기 추출된 고정상의 시료로부터 3 내지 7%(v/v) 농도의 암모니아를 포함하는 메탄올 용액을 추출용매로 사용하여 분석물질을 용출하는 용출단계; 상기 용출된 분석물질을 고성능 액체크로마토그래피를 이용하여 분리시키는 분리단계; 및 상기 액체크로마토그래피를 통과한 분석물질을 질량분석기를 이용하여 분석하는 분석단계를 포함하며, 상기 항생제는 피페미딕 산(pipemidic acid), 노르플로사신(norfloxacin), 로메플로사신(lomefloxacin), 엔로플로사신(enrofloxacin), 시플로프로사신(ciprofloxacin), 오플로사신(ofloxacin), 설파다이어졸(sulfathiazole), 설파메타진(sulfamethazine), 설파메토사졸(sulfamethoxazole), 테트라사이클린(tetracycline), 클로르테트라사이클린(chlortetracycline), 독시사이클린(doxycycline), 옥시테트라사이클린(oxytetracycline) 및 트리메토프림(trimethoprim)인 항생제의 동시분석방법.","정봉철|이정애|표희수|조성희","G01N-030/02,G01N-030/00","KR20090103323A","2009.10.01",null,"KR100975774B1, KR20090103323A","1 액체크로마토그래피와 질량분석기를 이용하여 항생제를 동시에 분석하는 방법으로서, pH 3.5 내지 4.5의 산성 조건에서 시료를 고체상으로 추출하는 고체상 추출단계; 상기 추출된 고정상의 시료로부터 3 내지 7%(v/v) 농도의 암모니아를 포함하는 메탄올 용액을 추출용매로 사용하여 분석물질을 용출하는 용출단계; 상기 용출된 분석물질을 고성능 액체크로마토그래피를 이용하여 분리시키는 분리단계; 및 상기 액체크로마토그래피를 통과한 분석물질을 질량분석기를 이용하여 분석하는 분석단계를 포함하며, 상기 항생제는 피페미딕 산(pipemidic acid), 노르플로사신(norfloxacin), 로메플로사신(lomefloxacin), 엔로플로사신(enrofloxacin), 시플로프로사신(ciprofloxacin), 오플로사신(ofloxacin), 설파다이어졸(sulfathiazole), 설파메타진(sulfamethazine), 설파메토사졸(sulfamethoxazole), 테트라사이클린(tetracycline), 클로르테트라사이클린(chlortetracycline), 독시사이클린(doxycycline), 옥시테트라사이클린(oxytetracycline) 및 트리메토프림(trimethoprim)인 항생제의 동시분석방법. 2<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 3<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 4<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 5<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 6 제 1 항에 있어서, 상기 분리단계에서, 고성능 액체크로마토그래피 분석시 사용되는 시료의 전개용액은 포름산 용액 또는 포름산이 포함된 아세토니트릴 용액인 것을 특징으로 하는 항생제의 동시분석방법. 7 제 1 항에 있어서, 상기 분석단계에서, 상기 질량분석기는 이중질량분석기(Tandom Mass Spectrometry)인 것을 특징으로 하는 항생제의 동시분석방법. 8 제 1 항에 있어서, 상기 분석단계는 SRM(Selective Reaction Monitoring) 모드에서 정량하는 것을 특징으로 하는 항생제의 동시분석방법.","2028.03.28"]
["K03908","-","의약","신규한 티아졸계 화합물 및 이를 함유하는 Ｔ-형 칼슘 채널저해제",null,"원문이미지","KR","2006-0074201","2006.08.07","10-0969686","2010.07.05","본 발명은 아래의 화학식 1의 구조를 갖는 신규한 티아졸계 화합물 및 이를 포함하는 T-형 칼슘 채널 저해제에 관한 것이다. 본 발명의 T-형 칼슘 채널 저해제는 T-형 칼슘 채널의 과다 발현과 관련된 질병의 치료제로서 유용하다. [화학식 1]","2 아래의 화학식 2의 구조를 갖는 티아졸계 화합물: [화학식 2] 상기 식 중, 상기 R 및 R'는 동일하거나 상이한 것이며, 수소 원자, 할로겐 원자, C1-C5의 알킬, 메톡시, 에톡시, 부톡시, 페닐옥시, 니트로, 시아노, 에톡시카르보닐, 및 C3-C6 시클로알킬로 이루어진 군 중에서 선택된 것이고, n은 1이고. X는 할로겐 원자이다.","한호규|신동윤|남기달","C07D-277/587,A61K-031/54,A61P-009/04,A61P-009/12","KR20080013118A","2008.02.13",null,"KR100969686B1, KR20080013118A, US2010179201A1, US8143296B2, WO2008018655A1","1<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 2 아래의 화학식 2의 구조를 갖는 티아졸계 화합물: [화학식 2] 상기 식 중, 상기 R 및 R'는 동일하거나 상이한 것이며, 수소 원자, 할로겐 원자, C1-C5의 알킬, 메톡시, 에톡시, 부톡시, 페닐옥시, 니트로, 시아노, 에톡시카르보닐, 및 C3-C6 시클로알킬로 이루어진 군 중에서 선택된 것이고, n은 1이고. X는 할로겐 원자이다. 3 제2항에 있어서, 하기의 화합물로 이루어진 군 중에서 선택되는 티아졸계 화합물: 2-(2-(디아미노메틸렌아미노)티아졸-4-일)-N-(2-플루오로-5-니트로페닐)아세트아미드 하이드로클로라이드; N-(2-클로로-4-플루오로페닐)-2-(2-(디아미노메틸렌아미노)티아졸-4-일)아세트아미드 하이드로클로라이드; N-(3-클로로-4-메틸페닐)-2-(2-(디아미노메틸렌아미노)티아졸-4-일)아세트아미드 하이드로클로라이드; 2-(2-(디아미노메틸렌아미노)티아졸-4-일)-N-(4-플루오로페닐)아세트아미드 하이드로클로라이드; N-(5-클로로-2-플루오로페닐)-2-(2-(디아미노메틸렌아미노)티아졸-4-일)아세트아미드 하이드로클로라이드; N-(4-클로로-2-플루오로페닐)-2-(2-(디아미노메틸렌아미노)티아졸-4-일)아세트아미드 하이드로클로라이드; N-(2-클로로-4-메틸페닐)-2-(2-(디아미노메틸렌아미노)티아졸-4-일)아세트아미드 하이드로클로라이드; 2-(2-(디아미노메틸렌아미노)티아졸-4-일)-N-p-톨릴아세트아미드 하이드로클로라이드; N-(4-시아노페닐)-2-(2-(디아미노메틸렌아미노)티아졸-4-일)아세트아미드 하이드로클로라이드; 2-(2-(디아미노메틸렌아미노)티아졸-4-일)-N-페닐아세트아미드 하이드로클로라이드; N-(4-브로모페닐)-2-(2-(디아미노메틸렌아미노)티아졸-4-일)아세트아미드 하이드로클로라이드; 2-(2-(디아미노메틸렌아미노)티아졸-4-일)-N-(3-플루오로-4-메톡시페닐)아세트아미드 하이드로클로라이드; N-(4-클로로페닐)-2-(2-(디아미노메틸렌아미노)티아졸-4-일)아세트아미드 하이드로클로라이드; 2-(2-(디아미노메틸렌아미노)티아졸-4-일)-N-(3,5-디클로로페닐)아세트아미드 하이드로클로라이드; 2-(2-(디아미노메틸렌아미노)티아졸-4-일)-N-(4-에틸페닐)아세트아미드 하이드로클로라이드; 2-(2-(디아미노메틸렌아미노)티아졸-4-일)-N-(4-메틸벤질)아세트아미드 하이드로클로라이드; 2-(2-(디아미노메틸렌아미노)티아졸-4-일)-N-(4-메틸페네틸)아세트아미드 하이드로클로라이드; 2-(2-(디아미노메틸렌아미노)티아졸-4-일)-N-(3,4-디플루오로벤질)아세트아미드 하이드로클로라이드; 2-(2-(디아미노메틸렌아미노)티아졸-4-일)-N-(4-플루오로페네틸)아세트아미드 하이드로클로라이드; N-(2-브로모-4-메틸페닐)-2-(2-(디아미노메틸렌아미노)티아졸-4-일)아세트아미드 하이드로클로라이드; N-(4-시아노페닐)-2-(2-(디아미노메틸렌아미노)티아졸-4-일)아세트아미드 하이드로클로라이드; 2-(2-(디아미노메틸렌아미노)티아졸-4-일)-N-(4-이소프로필페닐)아세트아미드 하이드로클로라이드; 2-(2-(디아미노메틸렌아미노)티아졸-4-일)-N-(4-니트로페닐)아세트아미드 하이드로클로라이드; N-(4-데실페닐)-2-(2-(디아미노메틸렌아미노)티아졸-4-일)아세트아미드 하이드로클로라이드; 에틸 3-(2-(2-(디아미노메틸렌아미노)티아졸-4-일)아세트아미도)벤조에이트 하이드로클로라이드; 2-(2-(디아미노메틸렌아미노)티아졸-4-일)-N-(4-헥실페닐)아세트아미드 하이드로클로라이드; N-(4-부톡시페닐)-2-(2-(디아미노메틸렌아미노)티아졸-4-일)아세트아미드 하이드로클로라이드; 에틸 4-(2-(2-(디아미노메틸렌아미노)티아졸-4-일)아세트아미도)벤조에이트 하이드로클로라이드; 2-(2-(디아미노메틸렌아미노)티아졸-4-일)-N-(4-헵틸페닐)아세트아미드 하이드로클로라이드; N-(4-(시아노메틸)페닐)-2-(2-(디아미노메틸렌아미노)티아졸-4-일)아세트아미드 하이드로클로라이드; N-(4-부틸페닐)-2-(2-(디아미노메틸렌아미노)티아졸-4-일)아세트아미드 하이드로클로라이드; 2-(2-(디아미노메틸렌아미노)티아졸-4-일)-N-(4-페녹시페닐)아세트아미드 하이드로클로라이드; 2-(2-(디아미노메틸렌아미노)티아졸-4-일)-N-(2,6-디클로로-4-(트리플루오로메틸)페닐)아세트아미드 하이드로클로라이드; 2-(2-(디아미노메틸렌아미노)티아졸-4-일)-N-(2,3,4-트리플루오로페닐)아세트아미드 하이드로클로라이드; 2-(2-(디아미노메틸렌아미노)티아졸-4-일)-N-(4-메톡시-2-메틸페닐)아세트아미드 하이드로클로라이드; N-(3,5-bis(tri플루오로메틸)페닐)-2-(2-(디아미노메틸렌아미노)티아졸-4-일)아세트아미드 하이드로클로라이드; 2-(2-(디아미노메틸렌아미노)티아졸-4-일)-N-(2,3,5,6-테트라클로로페닐)아세트아미드 하이드로클로라이드; N-(3-클로로-4-메틸페닐)-2-(2-(디아미노메틸렌아미노)티아졸-4-일)아세트아미드 하이드로클로라이드; 2-(2-(디아미노메틸렌아미노)티아졸-4-일)-N-(2,6-디클로로-4-(트리플루오로메톡시)페닐)아세트아미드 하이드로클로라이드; 및 2-(2-(디아미노메틸렌아미노)티아졸-4-일)-N-(3-플루오로-4-메톡시페닐)아세트아미드 하이드로클로라이드. 4<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 5 제2항 또는 제3항에 따른 티아졸계 화합물 또는 이의 약학적으로 허용 가능한 염을 유효성분으로 함유하는, 통증, 간질, 고혈압, 협심증, 심근질환, 혈관질환, 및 암으로 이루어진 군 중에서 선택된 한 가지 이상의 질병의 치료 또는 예방용 약학 조성물. 6 제5항에 있어서, 추가의 약제, 희석제, 충진제, 증량제, 습윤제, 붕해제 및 계면활성제로 이루어진 군 중에서 선택된 한 가지 이상의 첨가제를 추가로 함유하는 약학 조성물. 7 제2항 또는 제3항에 따른 티아졸계 화합물 또는 이의 약학적으로 허용 가능한 염을 포함하는 식품 또는 식품 첨가제.","2026.08.07"]
["K04227","-","환경","다우노루비신 처리에 따른, 심혈관독성 유발 약물 검색용마커유전자 및 이를 이용한 검색 방법",null,"원문이미지","KR","2007-0114256","2007.11.09","10-0962185","2010.06.01","본 발명은 심혈관독성 유발 약물 검색용 마커유전자 및 이를 이용한 검색 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 심혈관독성 유발 약물인 다우노루비신(Daunorubicin)에 의해 유전자 발현이 증가 또는 감소하는 마커유전자 및 이를 이용한 심혈관독성 유발 약물의 검색 방법에 관한 것이다. 본 발명의 마커유전자는 DNA 마이크로어레이 칩을 통하여 선별된 반응 유전자들을 마커유전자로 이용하여 심혈관독성의 위험성을 지닌 약물 또는 화학물질을 모니터링 및 판정하는데 유용하게 사용될 수 있으며, 다우노루비신이 심혈관독성 및 부작용을 일으키는 작용 기작을 규명하는 도구로 이용될 수 있다.","1 하기의 군으로부터 선택되는 어느 하나 이상의 유전자의 핵산서열의 전부 또는 18 내지 30개의 핵산 서열로 구성되는 상기 유전자의 단편인 올리고뉴클레오티드 또는 그의 상보가닥 분자가 집적된 다우노루비신 처리에 대한 세포사멸(apoptosis) 관련 유전자 발현 여부 확인용 DNA 마이크로어레이 칩: 유전자 등록번호(Genebank) AK127033(dynamin 2), 유전자 등록번호(Genebank) AB209095[cell division cycle 2-like 1(pitslre proteins)], 유전자 등록번호(Genebank) NM_003311(Pleckstrin homology-like domain, family A, member 2), 유전자 등록번호(Genebank) AK125880(Tumor protein p53 inducible nuclear protein 1), 유전자 등록번호(Genebank) AB096256[Unc-5 homolog B(C. elegans)], 유전자등록번호(Genebank) NM_003841(tumor necrosis factor receptor superfamily, member 10c, decoy without an intracellular domain), 유전자 등록번호(Genebank) NM_003806[harakiri, bcl2 interacting protein(contains only bh3 domain)], 유전자 등록번호(Genebank) NM_003820[tumor necrosis factor receptor superfamily, member 14(herpesvirus entry mediator)].","류재천|김연정|송미|이하은","C12N-015/12,C12N-015/11,C12Q-001/68","KR20090048056A","2009.05.13",null,"KR100962185B1, KR20090048056A","1 하기의 군으로부터 선택되는 어느 하나 이상의 유전자의 핵산서열의 전부 또는 18 내지 30개의 핵산 서열로 구성되는 상기 유전자의 단편인 올리고뉴클레오티드 또는 그의 상보가닥 분자가 집적된 다우노루비신 처리에 대한 세포사멸(apoptosis) 관련 유전자 발현 여부 확인용 DNA 마이크로어레이 칩: 유전자 등록번호(Genebank) AK127033(dynamin 2), 유전자 등록번호(Genebank) AB209095[cell division cycle 2-like 1(pitslre proteins)], 유전자 등록번호(Genebank) NM_003311(Pleckstrin homology-like domain, family A, member 2), 유전자 등록번호(Genebank) AK125880(Tumor protein p53 inducible nuclear protein 1), 유전자 등록번호(Genebank) AB096256[Unc-5 homolog B(C. elegans)], 유전자등록번호(Genebank) NM_003841(tumor necrosis factor receptor superfamily, member 10c, decoy without an intracellular domain), 유전자 등록번호(Genebank) NM_003806[harakiri, bcl2 interacting protein(contains only bh3 domain)], 유전자 등록번호(Genebank) NM_003820[tumor necrosis factor receptor superfamily, member 14(herpesvirus entry mediator)]. 2<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 3<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 4<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 5<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 6<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 7<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 8<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 9<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 10<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 11 제 1항의 DNA 마이크로어레이 칩을 포함하는 다우노루비신 처리에 대한 세포사멸(apoptosis) 관련 유전자 발현 여부 확인용 키트. 12 제 11항에 있어서, 인간 제대혈관 내피세포(Human Umbilical Vein Endothelial Cells, HUVEC)를 추가적으로 포함하는 것을 특징으로 하는 키트. 13 제 11항에 있어서, 스트렙타비딘-알칼리 탈인화효소 접합물질(strepavidin-like phosphatease conjugate), 화학형광물질(chemiflurorensce) 및 화학발광물질(chemiluminescent)로 이루어진 형광물질군으로부터 선택되는 어느 하나를 추가적으로 포함하는 것을 특징으로 하는 키트. 14 제 11항에 있어서, 혼성화에 사용되는 완충용액, RNA로부터 cDNA를 합성하기 위한 역전사효소, cNTPs 및 rNTP(사전 혼합형 또는 분리 공급형), 표식시약, 및 세척 완충용액으로 이루어진 반응시약군으로부터 선택되는 어느 하나를 추가적으로 포함하는 것을 특징으로 하는 키트. 15<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus>","2027.11.09"]
["K04356","F02843","의약","Ｃ２ 및 Ｃ６ 위치에 시스 치환기가 있는테트라하이드로파이란 유도체와 이의 제조방법",null,"원문이미지","KR","2008-0015550","2008.02.20","10-0952489","2010.04.05","본 발명은 C2 및 C6 위치에 시스 치환기가 있는 테트라하이드로파이란 유도체와 이의 제조방법에 관한 것이다. 더욱 상세하게는 본 발명은 호모프로파질릭알콜 유도체와 알데하이드 화합물을 트리메틸실릴트리플레이트 존재 하에서 프린스 반응시켜 R3=메틸라이덴에틸트라이플레이트기인 하기 화학식 1로 표시되는 화합물을 제조하는 과정, 또는 R3=메틸라이덴에틸트라이플레이트기인 하기 화학식 1로 표시되는 화합물을 가수분해 반응시켜 R3=아세틸기인 하기 화학식 1로 표시되는 화합물을 제조하는 과정을 수행하여 제조된 신규 화합물로서, 신규 화합물의 테트라하이드로파이란 고리의 C2 및 C6 위치에는 시스 치환기가 동시에 존재하므로 기능성 천연물 합성용 중간체로도 유용한 하기 화학식 1로 표시되는 신규의 테트라하이드로파이란 유도체와 이의 제조방법에 관한 것이다.상기 화학식 1에서, R1, R2, R3은 각각 발명의 상세한 설명에서 정의한 바와 같다.","1 C2 및 C6 위치에 시스 치환기가 존재하는 하기 화학식 1로 표시되는 테트라하이드로파이란 유도체 : [화학식 1] 상기 화학식 1에서, R1 및 R2는 각각 C1-C6알킬기, C6-C15아릴C1-C6알킬기, 또는 C6-C15아릴기를 나타내고, 상기 아릴은 할로겐, 나이트로 및 C1-C6 알킬으로 이루어진 군으로부터 선택된 치환체가 1 내지 4개 치환 또는 비치환될 수 있으며; R3은 아세틸기 또는 메틸라이덴에틸트리플레이트기를 나타낸다.","조용서|김유승|이재균|추현아|배애님|사티쉬 샤브로","C07D-309/04","KR20090090224A","2009.08.25",null,"JP2009196974A, JP5042958B2, KR100952489B1, KR20090090224A, US2009209770A1, US8115019B2, WO2009104849A1","1 C2 및 C6 위치에 시스 치환기가 존재하는 하기 화학식 1로 표시되는 테트라하이드로파이란 유도체 : [화학식 1] 상기 화학식 1에서, R1 및 R2는 각각 C1-C6알킬기, C6-C15아릴C1-C6알킬기, 또는 C6-C15아릴기를 나타내고, 상기 아릴은 할로겐, 나이트로 및 C1-C6 알킬으로 이루어진 군으로부터 선택된 치환체가 1 내지 4개 치환 또는 비치환될 수 있으며; R3은 아세틸기 또는 메틸라이덴에틸트리플레이트기를 나타낸다. 2 제 1 항에 있어서, C2 및 C6 위치에 시스 치환기가 존재하는 하기 화학식 1a로 표시되는 테트라하이드로파이란 유도체 : [화학식 1a] 상기 화학식 1a에서, R1및 R2는 각각 청구항 1에서 정의한 바와 같다. 3 제 1 항에 있어서, C2, C3 및 C6 위치에 시스 치환기가 존재하는 하기 화학식 1b로 표시되는 테트라하이드로파이란 유도체 : [화학식 1b] 상기 화학식 1b에서, R1및 R2는 각각 청구항 1에서 정의한 바와 같다. 4 제 1 항에 있어서, (E)-1-((2S,6S)-2-(4-나이트로페닐)-6-페닐-다이하이드로-2H-파이란-3 (4H)-일라이덴)-에틸트라이플루오로메탄설포네이트, (E)-1-(2,6-다이페닐-다이하이드로-2H-파이란-3(4H)-일라이덴)-에틸트라이플루오로메탄설포네이트, (E)-1-(2-(나프탈렌-2-일)-6-페닐-다이하이드로-2H-파이란-3(4H)-일라이덴)-에틸 트라이플루오로메탄설포네이트, (E)-(2-(4-클로로페닐)-6-페닐-다이하이드로-2H-파이란-3(4H)-일라이덴)-에틸 트라이플루오로메탄설포네이트, (E)-(2-(4-나이트로페닐)-6-페닐-다이하이드로-2H-파이란-3(4H)-일라이덴)-에틸 트라이플루오로메탄설포네이트, (E)-1-(2-메틸-6-페닐-다이하이드로-2H-파이란-3(4H)-일라이덴)-에틸 트라이플루오로메탄설포네이트, (E)-1-((2S,6R)-2,6-다이메틸-다이하이드로-2H-파이란-3(4H)-일라이덴)-에틸 트라이플루오로메탄설포네이트, (E)-1-(2-에틸-6-페닐-다이하이드로-2H-파이란-3(4H)-일라이덴)-에틸 트라이플루오로메탄설포네이트, (E)-1-(2-아이소프로필-6-페닐-다이하이드로-2H-파이란-3(4H)-일라이덴)-에틸 트라이플루오로메탄설포네이트, (E)-1-(2-펜틸-6-페닐-다이하이드로-2H-파이란-3(4H)-일라이덴)-에틸 트라이플루오로메탄설포네이트, (E)-1-(2-페닐에틸-6-페닐-다이하이드로-2H-파이란-3(4H)-일라이덴)-에틸 트라이플루오로메탄설포네이트, 및 1-((2R,3R,6S)-2-(4-나이트로페닐)-6-페닐-테트라하이드로-2H-파이란-3-일)에탄온 중에서 선택되는 테트라하이드로파이란 유도체. 5 하기 화학식 2로 표시되는 호모프로파질릭알콜 유도체와 하기 화학식 3으로 표시되는 알데하이드 화합물을 루이스산 존재 하에서 프린스 반응시켜, 하기 화학식 1a로 표시되는 다이하이드로파이란-3-일라이덴 트리플레이트 화합물을 제조하는 과정을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 테트라하이드로파이란 유도체의 제조방법 : 상기 반응식에서, R1및 R2는 각각 C1-C6알킬기, C6-C15아릴C1-C6알킬기, 또는 C6-C15아릴기를 나타내고, 상기 아릴은 할로겐, 나이트로 및 C1-C6 알킬으로 이루어진 군으로부터 선택된 치환체가 1 내지 4개 치환 또는 비치환될 수 있다. 6 하기 화학식 2로 표시되는 호모프로파질릭알콜 유도체와 하기 화학식 3으로 표시되는 알데하이드 화합물을 루이스산 존재 하에서 프린스 반응시켜, 하기 화학식 1a로 표시되는 다이하이드로파이란-3-일라이덴 트리플레이트 화합물을 제조하는 과정; 및 상기 반응식에서, R1및 R2는 각각 상기 청구항 5에서 정의한 바와 같고, 하기 화학식 1a로 표시되는 다이하이드로파이란-3-일라이덴 트리플레이트 화합물을 가수분해반응시켜, 하기 화학식 1b로 표시되는 테트라하이드로파이란 화합물을 제조하는 과정; 상기 반응식에서, R1및 R2는 각각 상기 청구항 5에서 정의한 바와 같고, 을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 테트라하이드로파이란 유도체의 제조방법. 7 제 5 항 또는 제 6 항에 있어서, 상기 루이스산으로서 트리메틸실릴 트리플루오로메탄설포네이트(TMSOTf)를 상기 화학식 2로 표시되는 호모프로파질릭알콜 유도체에 대하여 2.5 내지 3.5 당량 범위로 사용하는 것을 특징으로 하는 제조방법. 8 제 5 항 또는 제 6 항에 있어서, 상기 프린스 반응온도가 -78 ℃ 내지 30 ℃ 범위인 것을 특징으로 하는 제조방법. 9 제 5 항 또는 제 6 항에 있어서, 상기 반응용매는 다이클로로메탄을 사용하는 것을 특징으로 하는 제조방법.","2028.02.20"]
["K04189","-","에너지","광에너지에 의한 자가충전형 이차전지",null,"원문이미지","KR","2007-0092928","2007.09.13","10-0934956","2009.12.23","본 발명은 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지에 대한 것으로서, 더욱 상세하게는 빛 발전용 전극기능과 발전된 전기에너지를 충전 및 방전할 수 있는 전극 기능을 하나의 전지구조로 일체화시키고 빛 발전형 전극과 에너지 충전 전극의 전위차를 연계적으로 제어함으로써, 광에너지의 변환 효율을 극대화하고, 셀의 에너지 이용률을 상승시키며, 전지의 수명을 연장시킬 수 있는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지에 대한 것이다.이를 위해,빛을 투과시키는 투명전극;상기 투명전극 위에 형성되어 입사된 빛에 의해 전류를 발생시키는 PN반도체층;상기 PN반도체층 위에 형성되어 상기 발생된 전류를 충전하는 이차전지층;을 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지를 제공한다.","1 빛을 투과시키는 투명전극; 상기 투명전극 위에 형성되어 입사된 빛에 의해 전류를 발생시키는 PN반도체층; 상기 PN반도체층 위에 형성되어 상기 발생된 전류를 충전하는 이차전지층; 을 포함하여 구성되되, 상기 이차전지층의 에너지밴드는 n형반도체보다는 작고 p형반도체보다는 큰 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지.","이중기|조병원|정경윤|김형선|김일두|전찬욱|김용상","H01L-031/042","KR20090027827A","2009.03.18",null,"JP2009071262A, KR100934956B1, KR20090027827A, US2009072780A1, US8729382B2","1 빛을 투과시키는 투명전극; 상기 투명전극 위에 형성되어 입사된 빛에 의해 전류를 발생시키는 PN반도체층; 상기 PN반도체층 위에 형성되어 상기 발생된 전류를 충전하는 이차전지층; 을 포함하여 구성되되, 상기 이차전지층의 에너지밴드는 n형반도체보다는 작고 p형반도체보다는 큰 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지. 2 청구항 1에 있어서, 상기 PN반도체층은, 상기 투명전극 위에 형성된 P형 반도체 및 상기 P형 반도체 위에 형성된 N형 반도체를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지. 3 청구항 2에 있어서, 상기 이차전지층은, 상기 N형 반도체 위에 형성된 이차전지 음극, 상기 이차전지 음극 위에 형성된 고분자전해질층, 상기 고분자전해질층 위에 형성된 이차전지 양극, 상기 이차전지 양극 위에 형성된 전류집전체를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지. 4 청구항 3에 있어서, 상기 P형 반도체 및 N형 반도체는 Cu(InGa)Se2(P형) - ZnO(N형), Cu(InGa)Se2(P형) - ZnS(N형), Cu(InGa)Se2(P형) - ZnSe(N형), Cu(InGa)Se2(P형)-InSe(N형), CdSe(N형)-In(OH,S)(P형)의 조합 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지. 5 청구항 3에 있어서, 상기 이차전지 음극의 소재는 LiMyFe1-yPO4, V2O5, LiV3O8, LiCoVPO4, LiM'zCo1-zO2, LiCoaNibMncO2 (a+b+c=1), LiM'zNi1-zO2 중 어느 하나이며, 상기 이차전지 양극의 소재는 Li1-xM'zCo1-zO2 Li1-xCoaNibMncO2 (a+b+c=1), Li1-xM'zMn2-zO4, Li1-xM'zNi1-zO2, LiMyFe1-yPO4 (a+b+c=1)(단, M은 금속 양이온) 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지. 6 청구항 5에 있어서, 상기 이차전지 음극의 소재로서 상기 나열된 음극 소재의 복합물을 사용하거나, 상기 이차전지 양극의 소재로서 상기 나열된 양극 소재의 복합물을 사용하는 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지. 7 청구항 3에 있어서, 상기 N형 반도체인 ZnO와 상기 이차전지 음극은 3차원 구조로 인터록킹 되어있는 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지. 8 청구항 3에 있어서, 상기 N형 반도체인 ZnO와 상기 이차전지 음극은 분자나노구조로 복합화되어 있는 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지. 9 청구항 4 내지 청구항 8 중 어느 한 항에 있어서, 상기 투명전극은 경질의 기판 또는 연성 기판 위에 형성되는 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지. 10 청구항 9에 있어서, 상기 경질의 기판은 유리, 스테인레스 기판 중 어느 하나이며, 상기 연성 기판은 PI, PES, PET, PEN 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지. 11 청구항 4 내지 청구항 8 중 어느 한 항에 있어서, 상기 고분자전해질층은 리튬염을 포함한 액체 전해질, 전도성 폴리머 전해질, 이온성 액체 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지. 12 청구항 4 내지 청구항 8 중 어느 한 항에 있어서, 상기 투명전극은 상기 P형 반도체와 오믹접합을 형성할 수 있는 재료로 구성된 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지. 13 청구항 1에 있어서, 상기 PN반도체층은, 상기 투명전극 위에 형성된 N형 반도체 및 상기 N형 반도체 위에 형성된 P형 반도체를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지. 14 청구항 13에 있어서, 상기 이차전지층은, 상기 P형 반도체 위에 형성된 이차전지 양극, 상기 이차전지 양극 위에 형성된 고분자전해질층, 상기 고분자전해질층 위에 형성된 이차전지 음극, 상기 이차전지 음극 위에 형성된 전류집전체를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지. 15 청구항 13에 있어서, 상기 P형 반도체 및 N형 반도체는 Cu(InGa)Se2(P형) - ZnO(N형), Cu(InGa)Se2(P형) - ZnS(N형), Cu(InGa)Se2(P형) - ZnSe(N형), Cu(InGa)Se2(P형)-InSe(N형), CdSe(N형)-In(OH,S)(P형)의 조합 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지. 16 청구항 14에 있어서, 상기 이차전지 음극의 소재는 LiMyFe1-yPO4, V2O5, LiV3O8, LiCoVPO4, LiM'zCo1-zO2, LiCoaNibMncO2 (a+b+c=1), LiM'zNi1-zO2 중 어느 하나이며, 상기 이차전지 양극의 소재는 Li1-xM'zCo1-zO2 Li1-xCoaNibMncO2 (a+b+c=1), Li1-xM'zMn2-zO4, Li1-xM'zNi1-zO2, LiMyFe1-yPO4 (단, M은 금속 양이온) 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지. 17 청구항 16에 있어서, 상기 이차전지 음극의 소재로서 상기 나열된 음극 소재의 복합물을 사용하거나, 상기 이차전지 양극의 소재로서 상기 나열된 양극 소재의 복합물을 사용하는 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지. 18<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 19<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 20 청구항 15 내지 청구항 17 중 어느 한 항에 있어서, 상기 투명전극은 경질의 기판 또는 연성 기판상에 형성되는 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지. 21 청구항 20에 있어서, 상기 경질의 기판은 유리, 스테인레스 기판 중 어느 하나이며, 상기 연성 기판은 PI, PES, PET, PEN 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지. 22 청구항 14에 있어서, 상기 고분자전해질층은 리튬염을 포함한 액체 전해질, 전도성 폴리머 전해질, 이온성 액체 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지. 23 청구항 14에 있어서, 상기 투명전극은 상기 N형 반도체와 오믹접합을 형성할 수 있는 재료로 구성된 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지. 24 (a) 기판 위에 투명전극을 형성하는 단계; (b) 상기 투명전극 위에 PN반도체층을 형성하는 단계; (c) 상기 PN반도체층 위에 이차전지층을 형성하는 단계; 를 포함하여 구성되되, 상기 이차전지층의 에너지밴드는 n형반도체보다는 작고 p형반도체보다는 큰 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지 제조 방법. 25 청구항 24에 있어서, 상기 (b) 단계는, (b-1) 상기 투명전극 위에 P형 반도체를 형성하는 단계; (b-2) 상기 P형 반도체 위에 N형 반도체를 형성하는 단계; 를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지 제조 방법. 26 청구항 25에 있어서, 상기 (c) 단계는, (c-1) 상기 N형 반도체 위에 이차 전지 음극을 형성하는 단계; (c-2) 상기 이차 전지 음극 위에 고분자전해질층을 형성하는 단계; (c-3) 상기 고분자전해질층 위에 이차 전지 양극을 형성하는 단계; (c-4) 상기 이차 전지 양극 위에 전류집전체를 형성하는 단계; 를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지 제조 방법. 27 청구항 25에 있어서, 상기 P형 반도체 및 N형 반도체는 Cu(InGa)Se2(P형) - ZnO(N형), Cu(InGa)Se2(P형) - ZnS(N형), Cu(InGa)Se2(P형) - ZnSe(N형), Cu(InGa)Se2(P형)-InSe(N형), CdSe(N형)-In(OH,S)(P형)의 조합 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지 제조 방법. 28 청구항 26에 있어서, 상기 이차전지 음극의 소재는 LiMyFe1-yPO4, V2O5, LiV3O8, LiCoVPO4, LiM'zCo1-zO2, LiCoaNibMncO2 (a+b+c=1), LiM'zNi1-zO2 중 어느 하나이며, 상기 이차전지 양극의 소재는 Li1-xM'zCo1-zO2 Li1-xCoaNibMncO2 (a+b+c=1), Li1-xM'zMn2-zO4, Li1-xM'zNi1-zO2, LiMyFe1-yPO4 (단, M은 금속 양이온) 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지 제조 방법. 29 청구항 28에 있어서, 상기 이차전지 음극의 소재로서 상기 나열된 음극 소재의 복합물을 사용하거나, 상기 이차전지 양극의 소재로서 상기 나열된 양극 소재의 복합물을 사용하는 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지 제조 방법. 30 청구항 26에 있어서, 상기 (b-2) 단계는, 고분자 템플레이팅 기술을 이용하여 상기 N형 반도체의 비표면적을 증대시키는 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지 제조 방법. 31 청구항 30에 있어서, 상기 (b-2) 단계는, 고분자 비드(Beads)를 분산 및 건조하는 단계; 상기 N형 반도체 재료를 증착하는 단계; 상기 고분자 비드를 열처리하여 분해하는 단계를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지 제조 방법. 32 청구항 26에 있어서, 상기 (b-2) 단계는, 전기방사법을 이용하여 상기 N형 반도체인 ZnO의 비표면적을 증대시키는 단계를 더 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지 제조 방법. 33 청구항 32에 있어서, 상기 전기방사법을 이용하여 상기 N형 반도체인 ZnO의 비표면적을 증대시키는 단계는, 전기방사법에 의하여 N형 반도체 재료의 나노파이버를 제조하는 단계; 상기 나노파이버를 열압착 하여 트위스트된 구조를 얻는 단계를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지 제조 방법. 34 청구항 26에 있어서, 상기 (b-2) 단계는, 수용액 공침법을 이용하여 상기 N형 반도체인 ZnO와 상기 이차전지 음극을 분자나노구조로 복합화하는 단계를 더 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지 제조 방법. 35 청구항 24 내지 청구항 34 중 어느 한 항에 있어서, 상기 (a) 단계의 기판은 경질의 기판 또는 연성 기판인 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지 제조 방법. 36 청구항 35에 있어서, 상기 경질의 기판은 유리, 스테인레스 기판 중 어느 하나이며, 상기 연성 기판은 PI, PES, PET, PEN 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지 제조 방법. 37 청구항 26 내지 청구항 34 중 어느 한 항에 있어서, 상기 고분자전해질층은 리튬염을 포함한 액체 전해질, 전도성 폴리머 전해질, 이온성 액체 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지 제조 방법. 38 청구항 26 내지 청구항 34 중 어느 한 항에 있어서, 상기 투명전극은 상기 P형 반도체와 오믹접합을 형성할 수 있는 재료로 구성된 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지 제조 방법. 39 청구항 24에 있어서, 상기 (b) 단계는, (b-1) 상기 투명전극 위에 N형 반도체를 형성하는 단계; (b-2) 상기 N형 반도체 위에 P형 반도체를 형성하는 단계; 를 포함하여 구성되되, 상기 이차전지층의 에너지밴드는 n형반도체보다는 작고 p형반도체보다는 큰 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지 제조 방법. 40 청구항 39에 있어서, 상기 (c) 단계는, (c-1) 상기 P형 반도체 위에 이차 전지 양극을 형성하는 단계; (c-2) 상기 이차 전지 양극 위에 고분자전해질층을 형성하는 단계; (c-3) 상기 고분자전해질층 위에 이차 전지 음극을 형성하는 단계; (c-4) 상기 이차 전지 음극 위에 전류집전체를 형성하는 단계; 를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지 제조 방법. 41 청구항 39에 있어서, 상기 P형 반도체 및 N형 반도체는 Cu(InGa)Se2(P형) - ZnO(N형), Cu(InGa)Se2(P형) - ZnS(N형), Cu(InGa)Se2(P형) - ZnSe(N형), Cu(InGa)Se2(P형)-InSe(N형), CdSe(N형)-In(OH,S)(P형)의 조합 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지 제조 방법. 42 청구항 40에 있어서, 상기 이차전지 음극의 소재는 LiMyFe1-yPO4, V2O5, LiV3O8, LiCoVPO4, LiM'zCo1-zO2, LiCoaNibMncO2 (a+b+c=1), LiM'zNi1-zO2 중 어느 하나이며, 상기 이차전지 양극의 소재는 Li1-xM'zCo1-zO2 Li1-xCoaNibMncO2 (a+b+c=1), Li1-xM'zMn2-zO4, Li1-xM'zNi1-zO2, LiMyFe1-yPO4 (단, M은 금속 양이온) 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지 제조 방법. 43 청구항 42에 있어서, 상기 이차전지 음극의 소재로서 상기 나열된 음극 소재의 복합물을 사용하거나, 상기 이차전지 양극의 소재로서 상기 나열된 양극 소재의 복합물을 사용하는 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지 제조 방법. 44 청구항 40에 있어서, 상기 (b-2) 단계는, 고분자 템플레이팅 기술을 이용하여 상기 P형 반도체의 비표면적을 증대시키는 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지 제조 방법. 45 청구항 44에 있어서, 상기 (b-2) 단계는, 고분자 비드(Beads)를 분산 및 건조하는 단계; 상기 P형 반도체 재료를 증착하는 단계; 상기 고분자 비드를 열처리하여 분해하는 단계를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지 제조 방법. 46<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 47<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 48<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 49 청구항 39 내지 청구항 45 중 어느 한 항에 있어서, 상기 (a) 단계의 기판은 경질의 기판 또는 연성 기판인 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지 제조 방법. 50 청구항 49에 있어서, 상기 경질의 기판은 유리, 스테인레스 기판 중 어느 하나이며, 상기 연성 기판은 PI, PES, PET, PEN 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지 제조 방법. 51 청구항 39 내지 청구항 45 중 어느 한 항에 있어서, 상기 고분자전해질층은 리튬염을 포함한 액체 전해질, 전도성 폴리머 전해질, 이온성 액체 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지 제조 방법. 52 청구항 39 내지 청구항 45 중 어느 한 항에 있어서, 상기 투명전극은 상기 N형 반도체와 오믹접합을 형성할 수 있는 재료로 구성된 것을 특징으로 하는 광에너지에 의한 자가충전형 이차전지 제조 방법.","2027.09.13"]
["K04302","-","재료","재생 안정성 및 저역 노이즈 특성이 개선된 초해상 구조의광기록매체",null,"원문이미지","KR","2008-0027741","2008.03.26","10-0930079","2009.11.27","본 발명은 기록층과 초해상층을 구비한 초해상 광기록매체에 있어서, 상기 기록층으로 분해온도가 기록 및 재생온도보다 높으며, 또한 기록시 버블기록마크가 형성되지 않는 재료를 사용하는 것을 제 1 특징으로 한다. 또한, 초해상층에 특정원소를 첨가함으로써 반복재생에 대한 내구성를 향상시키고 초해상층의 열전도도를 감소시키는 것을 발명의 제 2 특징으로 한다. 또한 초해상층과 그에 인접하여 형성된 유전층 사이 및 기판과 반사막 사이의 상호 확산을 방지하기 위하여 확산방지막을 형성하는 것을 발명의 제 3 특징으로 한다. 본 발명에 의한 초해상 기록 매체는 버블기록마크가 형성되지 않으며 분해온도가 정보의 재생온도보다 높은 재료를 기록층으로 사용함으로써 종래와 같이, 재생횟수가 증가됨에 따라 버블기록마크를 이루는 가스의 확산에 기인한 재생특성의 열화 현상을 근본적으로 해결할 수 있다. 또한 초해상층에 첨가된 원소로 인하여 초해상층의 반복재생에 대한 내구성이 향상되고 열전도도의 감소에 따른 초해상 재생을 위한 레이저 파워의 감소 효과를 얻을 수 있다. 또한 종래의 초해상 광기록매체에서 발생하던 층간 상호확산을 방지할 수 있어, 이러한 상호확산에 의한 열화도 방지된다. 따라서 본 발명에 의한 초해상 광기록매체는 반복 재생에 대한 내구성이 탁월하여 재생의 횟수가 증가되더라도 안정적인 재생 특성을 보여 주며, 고온 재생에 따른 저역 노이즈의 발생이 억제되어 우수한 기록 매체의 신호 특성을 나타내게 된다.","1 기판상에 형성된 복수의 층을 구비하며, 상기 복수의 층은 정보를 기록하는 기록층과 칼코지나이드계 반도체 재료로 구성된 초해상층을 포함하는 초해상 광기록매체에 있어서, 상기 기록층은 레이저 광의 입사에 의하여 기록이 이루어질 때 버블기록마크가 형성되지 아니하는 재료로서 분해온도가 상기 기록이 이루어진 정보의 재생온도보다 높은 재료인 BaTiO3를 포함하며, 상기 초해상층은 질소(N), 산소(O), 탄소(C) 및 붕소(B) 중에서 선택되는 1종 이상의 원소를 포함하는 것을 특징으로 하는 초해상 광기록매체.","황욱연|김주호|김중현|이택성|정병기|이현석|이수연|김원목|정증현","G11B-007/252,G11B-007/242,G11B-007/24","KR20090102354A","2009.09.30",null,"KR100930079B1, KR20090102354A, US2009245079A1, US7940637B2","1 기판상에 형성된 복수의 층을 구비하며, 상기 복수의 층은 정보를 기록하는 기록층과 칼코지나이드계 반도체 재료로 구성된 초해상층을 포함하는 초해상 광기록매체에 있어서, 상기 기록층은 레이저 광의 입사에 의하여 기록이 이루어질 때 버블기록마크가 형성되지 아니하는 재료로서 분해온도가 상기 기록이 이루어진 정보의 재생온도보다 높은 재료인 BaTiO3를 포함하며, 상기 초해상층은 질소(N), 산소(O), 탄소(C) 및 붕소(B) 중에서 선택되는 1종 이상의 원소를 포함하는 것을 특징으로 하는 초해상 광기록매체. 2<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 3 제 1 항에 있어서, 상기 BaTiO3는 2nm ~ 20nm의 두께범위로 형성되는 것을 특징으로 하는 초해상 광기록매체. 4<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 5 제 1 항에 있어서, 상기 칼코지나이드계 반도체 재료는 Pb-Te, Ge-Sb-Te, Ag-In-Sb-Te 화합물 중 어느 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 초해상 광기록매체. 6 제 1 항에 있어서, 상기 초해상층은 1nm ∼ λ/2πk nm(k는 상온에서의 소멸계수)의 두께 범위에 있는 것을 특징으로 하는 초해상 광기록매체. 7 제 1 항에 있어서, 상기 초해상층은 불활성 가스에 질소(N), 산소(O), 탄소(C) 및 붕소(B) 중에서 선택되는 1종 이상의 원소를 포함하는 가스가 혼합된 가스를 이용한 스퍼터링법에 의해 형성되는 것을 특징으로 하는 초해상 광기록매체. 8 제 1 항에 있어서, 상기 초해상 광기록매체는 상기 초해상층과 인접하여 형성된 유전층을 포함하며, 상기 초해상층과 유전층 사이에는 확산방지막이 형성되는 것을 특징으로 하는 초해상 광기록매체. 9 제 8 항에 있어서, 상기 확산방지막은 GeN, SiN 또는 SiO2 중 어느 하나를 포함하는 재질로 구성되는 것을 특징으로 하는 초해상 광기록매체. 10 제 1 항에 있어서, 상기 기판과 상기 초해상층 사이에는 반사층이 형성되는 것을 특징으로 하는 초해상 광기록매체.","2028.03.26"]
["K04248","-","재료","전기화학 캐패시터 및 그에 이용 가능한 전극",null,"원문이미지","KR","2007-0130399","2007.12.13","10-0926177","2009.11.03","본 발명은 니켈 폼(Ni foam) 전류포집기(current collector)에 부착된 탄소 나노 파이버(carbon nano fiber, CNF)와 망간 산화물(Manganese oxide, MnO2)을 이용한 슈퍼 캐패시터에 관한 것이다. 더욱 상세하게는　본 발명에 의해 제조된 전극은 망간 산화물과 고정된 탄소 나노 파이버의 높은 비표면적의 결합으로 비축전용량(specific capacitance) 및 비에너지 밀도가 큰 슈퍼 캐패시터에 관한 것이다.","4 니켈 폼 형상의 전류 포집기를 형성하는 단계; 탄화수소 가스와 질소 가스 하에서 상기 전류 포집기 상에 탄소 나노 파이버를 형성하는 단계: 및 상기 나노 파이버에 RF 마그네트론 스퍼터링법으로 산화망간 박막, 산화니켈 박막 또는 산화루테늄 박막을 형성하는 단계를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 전기화학 캐패시터 제조방법.","이전국|민형섭|이재갑|오영제|윤석진","H01G-004/008","KR20090062912A","2009.06.17",null,"KR100926177B1, KR20090062912A","1<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 2<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 3<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 4 니켈 폼 형상의 전류 포집기를 형성하는 단계; 탄화수소 가스와 질소 가스 하에서 상기 전류 포집기 상에 탄소 나노 파이버를 형성하는 단계: 및 상기 나노 파이버에 RF 마그네트론 스퍼터링법으로 산화망간 박막, 산화니켈 박막 또는 산화루테늄 박막을 형성하는 단계를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 전기화학 캐패시터 제조방법. 5 제4항에 있어서, 상기 탄화수소 가스는 에탄, 메탄, 부탄, 프로판, 에틸렌 및 아세틸렌 가스 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 전기화학 캐패시터 제조방법. 6 제4항에 있어서, 상기 탄소 나노 파이버를 형성하는 단계는 400-700℃의 온도에서 수행되는 것을 특징으로 하는 전기화학 캐패시터 제조방법. 7<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus>","2027.12.13"]
["K04063","-","에너지","연료 전지용 전극-전해질 복합체 분말의 제조 방법",null,"원문이미지","KR","2007-0067286","2007.07.04","10-0904203","2009.06.16","본 발명은 전해질 분말 주위에 입자 형상의 전극 분말을 균일하게 분포시키거나, 혹은 전극 분말을 코어로 하고 그 주위에 입자 형상의 전해질 물질을 균일하게 분포시켜, 전극 특성 및 전극/전해질의 결합력을 더욱 향상시킨 연료 전지용 전극-전해질 복합체 분말 및 그 제조 방법을 제공한다. 본 발명에 의하면, 고가의 전극용 출발 물질 및 고온 공정을 사용하지 않고 간단한 공정으로 전극-전해질 복합체 분말을 제조하며, 그로부터 전극의 미세 구조를 효과적으로 제어함으로써 전극의 열적, 기계적 및 전기 화학적 성능을 향상시킬 수 있다.","1 연료 전지의 전극 또는 기능성 층에 사용되는 전극 물질의 출발 물질이 용해된 전극 용액을 제조하는 공정과; 상기 전극 용액에, 아미노산을 첨가하고 상기 전극 용액에 용해되지 않는 전해질 분말을 균일하게 분산시켜 전극-전해질 용액을 제조하는 공정과; 상기 전극-전해질 용액을 자발 연소시켜 전극-전해질 복합체 분말을 얻는 공정을 포함하며, 상기 전극 용액의 용매는 질산을 함유하고, 상기 전극 물질의 출발 물질은 대기중에 안정하고 질산에 용해 가능한 산화물, 탄화물 및 금속 물질 중 적어도 하나이거나, 혹은 이 산화물, 탄화물 및 금속 물질 중 적어도 하나에 추가적으로 물에 잘 녹는 금속염이 첨가된 물질인 것을 특징으로 하는 연료 전지용 전극-전해질 복합체 분말의 제조 방법.","이종호|이해원|송휴섭|김주선|손지원|김혜령|정화영","H01M-004/88,H01M-008/10","KR20090002895A","2009.01.09",null,"AT532225T, EP2012381A1, EP2012381B1, JP2009016350A, JP5306726B2, KR100904203B1, KR20090002895A, US2009011307A1, US8647771B2","1 연료 전지의 전극 또는 기능성 층에 사용되는 전극 물질의 출발 물질이 용해된 전극 용액을 제조하는 공정과; 상기 전극 용액에, 아미노산을 첨가하고 상기 전극 용액에 용해되지 않는 전해질 분말을 균일하게 분산시켜 전극-전해질 용액을 제조하는 공정과; 상기 전극-전해질 용액을 자발 연소시켜 전극-전해질 복합체 분말을 얻는 공정을 포함하며, 상기 전극 용액의 용매는 질산을 함유하고, 상기 전극 물질의 출발 물질은 대기중에 안정하고 질산에 용해 가능한 산화물, 탄화물 및 금속 물질 중 적어도 하나이거나, 혹은 이 산화물, 탄화물 및 금속 물질 중 적어도 하나에 추가적으로 물에 잘 녹는 금속염이 첨가된 물질인 것을 특징으로 하는 연료 전지용 전극-전해질 복합체 분말의 제조 방법. 2<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 3 제1항에 있어서, 상기 출발 물질은 MnO2를 포함하고, 상기 용매는 과산화수소를 함유하는 것을 특징으로 하는 연료 전지용 전극-전해질 복합체 분말의 제조 방법. 4 제1항에 있어서, 상기 아미노산은 글리신인 것을 특징으로 하는 연료 전지용 전극-전해질 복합체 분말의 제조 방법. 5 제4항에 있어서, 상기 질산에서 파생된 질산 이온과 상기 글리신의 몰 비는 1:0.5∼1:4이고, 상기 출발 물질의 양이온과 상기 글리신의 몰 비는 1:0.1∼1:1.1이며, 상기 전극 용액의 pH는 1∼5인 것을 특징으로 하는 연료 전지용 전극-전해질 복합체 분말의 제조 방법. 6 제1항에 있어서, 상기 전극-전해질 용액은 상기 전해질 분말의 무게 대비 0.1∼3 wt%의 고분자 분산제를 함유하는 것을 특징으로 하는 연료 전지용 전극-전해질 복합체 분말의 제조 방법. 7 제1항에 있어서, 상기 전해질 분말은 상기 전극-전해질 복합체 분말 대비 10∼80 vol%로 첨가하는 것을 특징으로 하는 연료 전지용 전극-전해질 복합체 분말의 제조 방법. 8 제1항에 있어서, 상기 전해질 분말은 동종 또는 이종 분말인 것을 특징으로 하는 연료 전지용 전극-전해질 복합체 분말의 제조 방법. 9 제1항 또는 제8항에 있어서, 상기 전해질 분말은 크기가 동일하거나, 혹은 다른 것을 특징으로 하는 연료 전지용 전극-전해질 복합체 분말의 제조 방법. 10 제1항에 있어서, 상기 전해질 분말은 이온 전도성 산화물이거나, 혹은 전자 전도성과 이온 전도성을 동시에 가지는 혼합 전도성 산화물인 것을 특징으로 하는 연료 전지용 전극-전해질 복합체 분말의 제조 방법. 11 제1항에 있어서, 상기 전해질 분말은 (Sc, Y)-doped 지르코니아, (Gd, Sm, Y, La)-doped 세리아, BaCeO3, SrCeO3, BaZrO3, LaBaGaO4 및 Ba3Ca1-xNb2-xO9(0≤x≤0.05)로 이루어진 군에서 선택된 적어도 어느 하나인 것을 특징으로 하는 연료 전지용 전극-전해질 복합체 분말의 제조 방법. 12 제1항에 있어서, 상기 전극-전해질 용액을 200∼300 ℃의 온도로 가열하여 자발 연소시키는 것을 특징으로 하는 연료 전지용 전극-전해질 복합체 분말의 제조 방법. 13 제1항에 있어서, 상기 전극-전해질 복합체 분말을 최대 1000 ℃에서 하소하는 것을 특징으로 하는 연료 전지용 전극-전해질 복합체 분말의 제조 방법. 14<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 15<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 16<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 17 제1항에 있어서, 상기 전해질 분말 주위에 입자 형상의 상기 전극 물질이 균일하게 분포된 것을 특징으로 하는 연료 전지용 전극-전해질 복합체 분말의 제조 방법. 18<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 19 제17항에 있어서, 상기 전해질 분말은 서로 떨어져 균일하게 분산되어 있고, 상기 전극 물질이 개개의 전해질 분말을 둘러싸고 있는 구조를 갖는 것을 특징으로 하는 연료 전지용 전극-전해질 복합체 분말의 제조 방법. 20 제17항에 있어서, 상기 전해질 분말은 부분적으로 응집된 그룹별로 균일하게 분산되어 있고, 상기 전극 물질이 응집된 전해질 분말 그룹을 부분적 또는 전체적으로 둘러싸고 있는 구조를 갖는 것을 특징으로 하는 연료 전지용 전극-전해질 복합체 분말의 제조 방법. 21 제17항에 있어서, 상기 전해질 분말은 체인 형상으로 연결되어 있고, 상기 전극 물질이 체인 형상으로 연결된 전해질 분말을 부분적 또는 전체적으로 둘러싸고 있는 구조를 갖는 것을 특징으로 하는 연료 전지용 전극-전해질 복합체 분말의 제조 방법. 22<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 23 제17항에 있어서, 상기 전해질 분말 주위에 균일하게 분포되며, 상기 전해질 분말보다 작은 크기를 갖는 동종 또는 이종의 전해질 분말을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 연료 전지용 전극-전해질 복합체 분말의 제조 방법. 24<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 25 제17항에 있어서, 상기 전해질 분말과 상기 전극 물질의 크기 비는 1:0.01∼1:100인 것을 특징으로 하는 연료 전지용 전극-전해질 복합체 분말의 제조 방법. 26 전해질 물질의 출발 물질이 용해된 전해질 용액을 제조하는 공정과; 상기 전해질 용액에, 아미노산을 첨가하고 상기 전해질 용액에 용해되지 않는 전극 분말을 균일하게 분산시켜 전극-전해질 용액을 제조하는 공정과; 상기 전극-전해질 용액을 자발 연소시켜 전극-전해질 복합체 분말을 얻는 공정을 포함하며, 상기 전해질 용액의 용매는 질산을 함유하고, 상기 전해질 물질의 출발 물질은 대기중에 안정하고 질산에 용해 가능한 산화물, 탄화물 및 금속 물질 중 적어도 하나이거나, 혹은 이 산화물, 탄화물 및 금속 물질 중 적어도 하나에 추가적으로 물에 잘 녹는 금속염이 첨가된 물질인 것을 특징으로 하는 연료 전지용 전극-전해질 복합체 분말의 제조 방법. 27<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 28 제26항에 있어서, 상기 아미노산은 글리신이며, 상기 질산에서 파생된 질산 이온과 상기 글리신의 몰 비는 1:0.5∼1:4이고, 상기 전극 분말의 양이온과 상기 글리신의 몰 비는 1:0.1∼1:1.1이며, 상기 전해질 용액의 pH는 4∼6인 것을 특징으로 하는 연료 전지용 전극-전해질 복합체 분말의 제조 방법. 29 제26항에 있어서, 상기 전해질 물질은 (Sc, Y)-doped 지르코니아, (Gd, Sm, Y, La)-doped 세리아, 이온 전도성 또는 혼합 전도성을 갖는 페롭스카이트계 산화물 또는 변형된 페롭스카이트계 산화물, BaCeO3, SrCeO3, BaZrO3, LaBaGaO4 및 Ba3Ca1-xNb2-xO9(0≤x≤0.05)로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나인 것을 특징으로 하는 연료 전지용 전극-전해질 복합체 분말의 제조 방법. 30 제26항에 있어서, 상기 전극 분말은 연료 전지의 공기극에 사용되는 분말로서 산소 환원 촉매성을 가지며 이온 전도성 및 전자 전도성을 동시에 갖는 혼합 전도성 산화물이거나, 혹은 상기 전극 분말은 연료 전지의 연료극에 사용되는 분말로서 연료 가스 촉매성을 가지며 전자 전도성을 갖는 금속 또는 산화물인 것을 특징으로 하는 연료 전지용 전극-전해질 복합체 분말의 제조 방법. 31 제26항에 있어서, 상기 전극 분말을 코어로 하고 그 주위에 입자 형상의 상기 전해질 물질이 균일하게 분포된 것을 특징으로 하는 연료 전지용 전극-전해질 복합체 분말의 제조 방법.","2027.07.04"]
["K04075","-","의약","아토피성 피부질환 마우스 및 이를 이용한 아토피성피부질환 예방제, 치료제 또는 화장료 조성물의 스크리닝방법",null,"원문이미지","KR","2007-0043482","2007.05.04","10-0882505","2009.02.02","본 발명은 아토피성 피부질환 마우스 및 이를 이용한 아토피성 피부질환 예방제, 치료제 또는 화장료 조성물의 스크리닝 방법에 관한 것으로, 구체적으로 항원 단백질인 오브알부민(Ovalbumin; OVA)을 마우스에 처리할 때 복강투여와 경피투여를 동시에 사용함으로 아토피성 피부질환 동물모델을 제작하는 기간이 3주로 단축되며, 상기 모델은 표피층에 면역세포들의 침투, 총 IgE, 총 IgG, 총 IgG1 및 총 IgG2b 농도의 증가 및 높은 T 세포의 증식률을 보임으로써 아토피성 피부질환을 나타내므로, 이를 이용하여 아토피성 피부질환 예방제, 치료제 또는 화장료 조성물을 스크리닝하는데 유용하게 이용될 수 있다.","1 1) 50 ~ 100 ㎕ 명반(alum)에 50 ~ 100 ㎍ 오브알부민(Ovalbumin; OVA)을 용해시켜 마우스에 복강주사(intraperitoneal injection, IP)하고, 50 ~ 100 ㎕ PBS에 50 ~ 100 ㎍ OVA를 용해시켜 6 ~ 8일 동안 경피투여(epicutaneous sensitization, EP)하는 단계; 및 2) 상기 단계 1)의 경피투여를 마치고 13 ~ 15일 후에 50 ~ 100 ㎕ PBS에 50 ~ 100 ㎍ OVA를 용해시켜 상기 단계 1)의 마우스에 복강주사(IP)하고, 50 ~ 100 ㎕ PBS에 50 ~ 100 ㎍ OVA를 용해시켜 6 ~ 8일 동안 경피투여(EP)하는 단계를 포함하는 아토피성 피부질환 마우스의 제조 방법.","권오승|윤애린","A61K-038/38,A61P-017/00","KR20080098156A","2008.11.07",null,"KR100882505B1, KR20080098156A","1 1) 50 ~ 100 ㎕ 명반(alum)에 50 ~ 100 ㎍ 오브알부민(Ovalbumin; OVA)을 용해시켜 마우스에 복강주사(intraperitoneal injection, IP)하고, 50 ~ 100 ㎕ PBS에 50 ~ 100 ㎍ OVA를 용해시켜 6 ~ 8일 동안 경피투여(epicutaneous sensitization, EP)하는 단계; 및 2) 상기 단계 1)의 경피투여를 마치고 13 ~ 15일 후에 50 ~ 100 ㎕ PBS에 50 ~ 100 ㎍ OVA를 용해시켜 상기 단계 1)의 마우스에 복강주사(IP)하고, 50 ~ 100 ㎕ PBS에 50 ~ 100 ㎍ OVA를 용해시켜 6 ~ 8일 동안 경피투여(EP)하는 단계를 포함하는 아토피성 피부질환 마우스의 제조 방법. 2 제 1항의 방법에 있어서, 총 제조 기간은 4주인 것을 특징으로 하는 방법. 3<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 4<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 5<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 6<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 7 1) 제 1항의 방법에 의해 제조된 피부 질환 마우스의 전신 또는 일부에 아토피성 피부질환 예방제, 치료제 또는 화장료 조성물의 후보 물질을 처리하는 단계; 2) 상기 단계 1)의 후보 물질을 투여한 마우스에서 아토피성 피부질환과 상관 관계가 있는 지표 값을 측정하는 단계; 및 3) 후보 물질을 투여하지 않은 대조군과 비교하여 상기 후보 물질 투여 마우스에서의 상기 지표 값을 유의하게 변화시키는 후보 물질을 선별하는 단계를 포함하는 아토피성 피부질환 예방제, 치료제 또는 화장료 조성물의 스크리닝 방법. 8 제 7항에 있어서, 상기 단계 1)의 후보 물질은 펩티드, 단백질, 비펩티드성 화합물, 합성 화합물, 발효 생산물, 세포 추출액, 식물 추출액, 동물 조직 추출액 또는 혈장인 것을 특징으로 하는 스크리닝 방법. 9 제 7항에 있어서, 상기 단계 1)의 마우스의 일부는 한정된 조직, 장기 또는 세포인 것을 특징으로 하는 스크리닝 방법. 10 제 9항에 있어서, 상기 세포는 표피 세포, 진피 세포 또는 간세포인 것을 특징으로 하는 스크리닝 방법. 11 제 7항에 있어서, 상기 단계 2)의 지표 값은 피부 조직 표피층에 면역세포들의 침투 감소, 및 총 IgE, 총 IgG, 총 IgG1 및 총 IgG2b 농도의 감소, 및 T 세포의 증식률의 감소로 구성된 군으로부터 선택되어진 하나 이상인 것을 특징으로 하는 스크리닝 방법.","2027.05.04"]
["K04117","-","반도체","수직자화를 이용한 스핀 트랜지스터",null,"원문이미지","KR","2007-0058532","2007.06.14","10-0855105","2008.08.22","본 발명은, 내부에 채널층이 형성된 반도체 기판부; 상기 반도체 기판부 상에 서로 이격되어 배치되고, 상기 채널층 상면에 수직인 방향으로 자화된 강자성체 소스 및 드레인; 및 상기 소스와 드레인 사이에서 상기 반도체 기판부 상에 형성되어, 상기 채널층을 통과하는 전자의 스핀 방향을 조절하는 게이트;를 포함하는, 스핀 트랜지스터를 제공한다. 스핀 분극된 전자가 상기 소스로부터 상기 채널층으로 주입되고, 상기 채널층으로 주입된 전자는 채널층 통과 후 상기 드레인으로 주입된다. 상기 채널층 통과시 상기 전자의 스핀은 상기 게이트의 전압에 따라 스핀궤도 결합 유도 자장에 의해 세차운동을 한다. 상기 소스 및 드레인의 자화방향은 온 및 오프 동작 동안에 일정하게 고정되어 있다.","1 내부에 채널층이 형성된 반도체 기판부; 상기 반도체 기판부 상에 서로 이격되어 배치되고, 상기 채널층 상면에 수직인 방향으로 자화된 강자성체 소스 및 드레인; 및 상기 소스와 드레인 사이에서 상기 반도체 기판부 상에 형성되어, 상기 채널층을 통과하는 전자의 스핀 방향을 조절하는 게이트;를 포함하고, 스핀 분극된 전자가 상기 소스로부터 상기 채널층으로 주입되고, 상기 채널층으로 주입된 전자는 채널층 통과 후 상기 드레인으로 주입되며, 상기 전자의 스핀은 상기 채널층 통과시 상기 게이트의 전압에 따라 스핀궤도 결합 유도 자장에 의해 세차운동을 하고, 상기 소스 및 드레인의 자화방향은 온 및 오프 동작 동안에 일정하게 고정되어 있는 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터.","구현철|한석희|장준연|김형준|마진석","H01L-027/105,H01L-029/82",null,null,null,"KR100855105B1, US2008308844A1, US7994555B2","1 내부에 채널층이 형성된 반도체 기판부; 상기 반도체 기판부 상에 서로 이격되어 배치되고, 상기 채널층 상면에 수직인 방향으로 자화된 강자성체 소스 및 드레인; 및 상기 소스와 드레인 사이에서 상기 반도체 기판부 상에 형성되어, 상기 채널층을 통과하는 전자의 스핀 방향을 조절하는 게이트;를 포함하고, 스핀 분극된 전자가 상기 소스로부터 상기 채널층으로 주입되고, 상기 채널층으로 주입된 전자는 채널층 통과 후 상기 드레인으로 주입되며, 상기 전자의 스핀은 상기 채널층 통과시 상기 게이트의 전압에 따라 스핀궤도 결합 유도 자장에 의해 세차운동을 하고, 상기 소스 및 드레인의 자화방향은 온 및 오프 동작 동안에 일정하게 고정되어 있는 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 2 제1항에 있어서, 상기 강자성체 소스 및 드레인은 동일한 방향으로 자화된 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 3 제1항에 있어서, 상기 소스 및 드레인은, 강자성 박막과 비자성 박막을 상기 채널층 상면에 수직인 방향으로 교대로 반복 적층한 구조를 갖는 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 4 제3항에 있어서, 상기 강자성 박막은 CoFe, Co, Ni, NiFe 및 이들의 조합으로 이루어진 그룹으로부터 선택된 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 5 제3항에 있어서, 상기 비자성 박막은 Pd, Au, Pt 및 이들의 조합으로 이루어진 그룹으로부터 선택된 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 6 제1항에 있어서, 상기 소스 및 드레인은, 결정 자기 이방성에 따른 결정 용이축이 상기 채널층 상면에 수직인 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 7 제1항에 있어서, 상기 소스 및 드레인은, 높이가 폭 및 길이보다 더 큰 형상을 가짐으로써 형상 이방성에 의해 상기 채널층 상면에 수직인 자화 방향을 갖는 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 8 제1항에 있어서, 상기 소스 및 드레인 중 적어도 하나는 Fe, Co, Ni, CoFe, NiFe 및 이들의 조합으로 이루어진 그룹으로부터 선택된 자성 금속인 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 9 제1항에 있어서, 상기 소스 및 드레인 중 적어도 하나는 (Ga, Mn)As, (In,Mn)As 및 이들의 조합으로 이루어진 그룹으로부터 선택된 자성 반도체인 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 10 제1항에 있어서, 상기 채널층은 2차원 전자가스층인 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 11 제10항에 있어서, 상기 2차원 전자가스층은 GaAs, InAs, InGaAs, InSb 및 이들의 조합으로 이루어진 그룹으로부터 선택된 재료로 형성된 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 12 제1항에 있어서, 상기 반도체 기판부는, 상기 2차원 전자가스층을 이루는 채널층을 샌드위칭하는 하부 클래딩층 및 상부 클래딩층을 포함하고, 상기 하부 클래딩층은 제1 하부 클래딩층과, 상기 제1 하부 클래딩층 아래에 형성되어 상기 제1 하부 클래딩층보다 큰 밴드갭을 갖는 제2 하부 클래딩층을 포함하고, 상기 상부 클래딩층은 제1 상부 클래딩층과, 상기 제1 상부 클래딩층 위에 형성되어 상기 제1 상부 클래딩층보다 큰 밴드갭을 갖는 제2 상부 클래딩층을 포함하는 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 13 제12항에 있어서, 상기 소스 및 드레인은 상기 반도체 기판부 상면 아래로 매립되어, 상기 제1 상부 클래딩층 또는 그 아래로 연장된 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 14 제13항에 있어서, 상기 소스 및 드레인의 하면은 상기 채널층까지 연장된 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 15 제13항에 있어서, 상기 소스 및 드레인의 하면은 상기 하부 클래딩층까지 연장된 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 16 제12항에 있어서, 상기 채널층은 InAs로 형성되고, 상기 제1 하부 클래딩층과 제1 상부 클래딩층은 언도프 InGaAs로 형성되고, 상기 제2 하부 클래딩층과 제2 상부 클래딩층은 언도프 InAlAs로 형성된 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터. 17 제1항에 있어서, 상기 반도체 기판부는 상기 채널층의 길이 방향에 따라 양측부가 제거된 리지 구조를 갖고, 상기 리지 구조에 의해 채널의 폭이 한정되고, 상기 리지 구조의 제거된 양측부에는 평탄화를 위한 절연막이 형성된 것을 특징으로 하는 스핀 트랜지스터.","2027.06.14"]
["K03894","-","반도체","누설자장을 이용한 스핀 트랜지스터",null,"원문이미지","KR","2007-0000888","2007.01.04","10-0832583","2008.05.20","본 발명은, 채널층을 갖는 반도체 기판부와, 상기 기판부 상에 상기 채널의 길이 방향을 따라 소정간격 이격되어 배치된 제1 전극 및 제2 전극과, 상기 제1 전극과 제2 전극의 사이에 상기 채널의 길이 방향을 따라 소정간격 이격되어 배치되고 자화된 강자성체로 된 소스 및 드레인, 및 상기 소스와 드레인 사이의 상기 기판부 상에 형성되어 상기 채널을 통과하는 전자의 스핀 방향을 조절하는 게이트를 포함하며, 상기 채널층을 지나는 전자의 스핀은 상기 소스하부에서 상기 소스의 누설자장에 의해 정렬되고, 상기 드레인 하부에서 상기 드레인의 누설자장에 의해 필터링되는 것을 특징으로 하는 누설자장을 이용한 스핀 트랜지스터를 제공한다.","1 채널층을 갖는 반도체 기판부; 상기 기판부 상에 상기 채널의 길이 방향을 따라 소정간격 이격되어 배치된 제1 전극 및 제2 전극; 상기 제1 전극과 제2 전극의 사이에 상기 채널의 길이 방향을 따라 소정간격 이격되어 배치되고 자화된 강자성체로 된 소스 및 드레인; 및 상기 소스와 드레인 사이의 상기 기판부 상에 형성되어 상기 채널을 통과하는 전자의 스핀 방향을 조절하는 게이트를 포함하며, 상기 채널층을 지나는 전자의 스핀은 상기 소스하부에서 상기 소스의 누설자장에 의해 정렬되고, 상기 드레인 하부에서 상기 드레인의 누설자장에 의해 필터링되는 것을 특징으로 하는 누설자장을 이용한 스핀 트랜지스터.","구현철|엄종화|한석희|장준연|김형준","H01L-029/78",null,null,null,"EP1942527A1, EP1942527B1, JP2008166689A, JP4919893B2, KR100832583B1, US2008169492A1, US7608901B2, WO2008082051A1","1 채널층을 갖는 반도체 기판부; 상기 기판부 상에 상기 채널의 길이 방향을 따라 소정간격 이격되어 배치된 제1 전극 및 제2 전극; 상기 제1 전극과 제2 전극의 사이에 상기 채널의 길이 방향을 따라 소정간격 이격되어 배치되고 자화된 강자성체로 된 소스 및 드레인; 및 상기 소스와 드레인 사이의 상기 기판부 상에 형성되어 상기 채널을 통과하는 전자의 스핀 방향을 조절하는 게이트를 포함하며, 상기 채널층을 지나는 전자의 스핀은 상기 소스하부에서 상기 소스의 누설자장에 의해 정렬되고, 상기 드레인 하부에서 상기 드레인의 누설자장에 의해 필터링되는 것을 특징으로 하는 누설자장을 이용한 스핀 트랜지스터. 2 제1항에 있어서, 상기 소스와 드레인의 사이에는 스핀정렬과 스핀 필터링을 위한 공간을 확보하도록 상기 소스 및 드레인과 각각 소정간격 이격되어 배치된 연자성 물질을 더 포함하며, 상기 연자성 물질은 상기 게이트와 채널층 사이에 형성되는 것을 특징으로 하는 누설자장을 이용한 스핀 트랜지스터. 3 제2항에 있어서, 상기 연자성 물질은, 뮤메탈인 것을 특징으로 하는 누설자장을 이용한 스핀 트랜지스터. 4 제1항에 있어서, 상기 기판부는, 상기 채널의 길이방향에 따라 양측부의 일부가 컷아웃된 리지 구조를 갖고, 상기 리지 구조에 의해 채널의 폭이 한정되는 것을 특징으로 하는 누설자장을 이용한 스핀 트랜지스터. 5 제4항에 있어서, 상기 리지 구조의 컷아웃된 양측부에는 평탄화를 위한 절연막이 형성된 것을 특징으로 하는 누설자장을 이용한 스핀 트랜지스터. 6 제5항에 있어서, 상기 절연막은 SiO2 또는 TaO2로 형성되는 것을 특징으로 하는 누설자장을 이용한 스핀 트랜지스터. 7 제1항에 있어서, 상기 기판부의 채널층은 2차원 전자 가스층으로 형성되는 것을 특징으로 하는 누설자장을 이용한 스핀 트랜지스터. 8 제7항에 있어서, 상기 2차원 전자 가스층은 GaAs, InAs 및 InGaAs으로 이루어진 그룹으로부터 선택된 재료로 형성된 것을 특징으로 하는 누설자장을 이용한 스핀 트랜지스터. 9 제1항에 있어서, 상기 기판부는, 상기 채널층의 상부 및 하부에 형성되는 상부 및 하부 클래딩층을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 누설자장을 이용한 스핀 트랜지스터. 10 제9항에 있어서, 상기 상부 및 하부 클래드층 각각은 InGaAs층과 InAlAs층의 2층 구조를 갖는 2중 클래드층으로 이루어진 것을 특징으로 하는 누설자장을 이용한 스핀 트랜지스터. 11 제9항에 있어서, 상기 기판부는, 상기 하부 클래드층 아래에 형성된 InAlAs 전하 공급층을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 누설자장을 이용한 스핀 트랜지스터. 12 제9항에 있어서, 상기 기판부는, 상기 상부 클래드층 상에 형성된 InAs 캡핑층을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 누설자장을 이용한 스핀 트랜지스터. 13 제1항에 있어서, 상기 소스 및 드레인 중 적어도 하나는 강자성 금속(ferromagnetic metal)으로 형성된 것을 특징으로 하는 누설자장을 이용한 스핀 트랜지스터. 14 제13항에 있어서, 상기 강자성 금속은, Fe, Co, Ni, CoFe, NiFe 및 이들의 조합으로 이루어진 그룹으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 누설자장을 이용한 스핀 트랜지스터. 15 제1항에 있어서, 상기 소스와 드레인 중 적어도 하나는 강자성 반도체(ferromagnetic semiconductor) 또는 묽은 자성 반도체(diluted magnetic semiconductor)로 형성된 것을 특징으로 하는 누설자장을 이용한 스핀 트랜지스터. 16 제15항에 있어서, 상기 강자성 반도체는 (Ga, Mn)As인 것을 특징으로 하는 누설자장을 이용한 스핀 트랜지스터. 17 제1항에 있어서, 상기 소스 및 드레인의 자화 방향은 상기 채널의 길이방향을 따라 서로 반대방향으로 형성되는 것을 특징으로 하는 누설자장을 이용한 스핀 트랜지스터. 18 제1항에 있어서, 상기 소스 및 드레인의 자화 방향은 상기 채널층의 표면에 수직한 방향으로 배치된 것을 특징으로 하는 누설자장을 이용한 스핀 트랜지스터. 19 제18항에 있어서, 상기 소스 및 드레인의 자화 방향은 동일한 것을 특징으로 하는 누설자장을 이용한 스핀 트랜지스터. 20 제1항에 있어서, 상기 스핀 트랜지스터의 온-오프 동작을 제어하기 위하여, 상기 게이트에 인가되는 전압에 의해 상기 드레인 하부에 도달한 전자의 스핀을 상기 드레인의 누설자장의 방향과 평행 또는 반평행하게 조절하는 것을 특징으로 하는 누설자장을 이용한 스핀 트랜지스터. 21 제20항에 있어서, 상기 드레인 하부에 도달한 전자의 스핀 방향이 상기 드레인의 누설자장의 방향과 평행이면 상기 트랜지스터는 온 상태에 있고, 상기 드레인 하부에 도달한 전자의 스핀 방향이 상기 드레인의 누설자장의 방향과 반평행이면 상기 트랜지스터는 오프 상태에 있게 되는 것을 특징으로 하는 누설자장을 이용한 스핀 트랜지스터. 22 채널층을 갖는 반도체 기판부; 상기 기판부 상에 상기 채널의 길이 방향을 따라 소정간격 이격되어 배치되고 자화된 강자성체로 된 소스 및 드레인; 상기 소스에 인접하게 형성되어 전류의 입력단자로 제공되는 하나의 전극; 및 상기 소스와 드레인 사이의 상기 기판부 상에 형성되어 상기 채널을 통과하는 전자의 스핀 방향을 조절하는 게이트를 포함하며, 상기 채널층을 지나는 전자는 상기 소스하부에서 상기 소스의 누설자장에 의해 스핀이 정렬되고, 상기 드레인으로 직접 주입되는 것을 특징으로 하는 누설자장을 이용한 스핀 트랜지스터. 23 채널층을 갖는 반도체 기판부; 상기 기판부 상에 상기 채널의 길이 방향을 따라 소정간격 이격되어 배치되고 자화된 강자성체로 된 소스 및 드레인; 상기 드레인에 인접하게 형성되어 전류의 출력단자로 제공되는 하나의 전극; 및 상기 소스와 드레인 사이의 상기 기판부 상에 형성되어 상기 채널을 통과하는 전자의 스핀 방향을 조절하는 게이트를 포함하며, 상기 소스로부터 직접 주입된 전자는 상기 채널층을 지나 상기 드레인 하부에서 상기 드레인의 누설자장에 의해 필터링되는 것을 특징으로 하는 누설자장을 이용한 스핀 트랜지스터.","2027.01.04"]
["K03780","-","재료","알칼리 붕소수소화물 용액을 이용한 수소 방출 반응용코발트-붕소 촉매/담지체 및 그 제조 방법",null,"원문이미지","KR","2006-0058559","2006.06.28","10-0785043","2007.12.05","본 발명은 알칼리 붕소수소화물 용액을 이용한 수소 방출 반응용 촉매로서, Co와 B가 결합한 산화물 또는 Co와 B가 결합한 화합물(Co와 B가 결합한 산화물을 제외한다) 중 어느 하나 또는 둘인 Co-B 촉매가 담지체 내에 담지된 것을 특징으로 하는 알칼리 붕소수소화물 용액을 이용한 수소 방출 반응용 Co-B 촉매/담지체 및 그 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명의 알칼리 붕소수소화물 용액을 이용한 수소 방출 반응용 Co-B 촉매/담지체는, 귀금속 촉매인 Ru 촉매에 비하여는 5~7배, 나노 분말 형태의 Co-B 촉매에 비해서는 3~5배 이상의 높은 활성(단위 부피당 30% 이상의 활성)을 갖는다. 나아가, 나노 분말형태의 Co-B촉매에 비하여 연속 순환식 반응에 있어서 촉매의 유실이 50% 이상 낮다. 따라서, 비귀금속 촉매로서 기존의 나노 분말 형태의 Co-B 및 고가의 Ru 등 귀금속 촉매를 대체할 수 있다. 또한, NaBH4뿐만 아니라 다른 붕소수소화물의 수소 방출 반응에 사용될 수 있으며, 높은 반응성과 함께 장기 내구성도 가진다. 따라서 이동용 연료전지 에너지시스템 제조에 효과적으로 사용되어 그 제조 원가를 낮출 수 있다.","1 알칼리 붕소수소화물 용액을 이용한 수소 방출 반응용 촉매로서, Co와 B가 결합한 산화물 또는 Co와 B가 결합한 화합물(Co와 B가 결합한 산화물을 제외한다) 중 어느 하나 또는 둘인 Co-B 촉매가 담지체 내에 담지된 것을 특징으로 하는 알칼리 붕소수소화물 용액을 이용한 수소 방출 반응용 Co-B 촉매/담지체.","이재영|남석우|임태훈|윤성필|한종희|하흥용|조은애|김형준|함형철|이상엽|김영천|정창렬","B01J-021/02,B01J-023/75,B01J-021/18",null,null,null,"KR100785043B1","1 알칼리 붕소수소화물 용액을 이용한 수소 방출 반응용 촉매로서, Co와 B가 결합한 산화물 또는 Co와 B가 결합한 화합물(Co와 B가 결합한 산화물을 제외한다) 중 어느 하나 또는 둘인 Co-B 촉매가 담지체 내에 담지된 것을 특징으로 하는 알칼리 붕소수소화물 용액을 이용한 수소 방출 반응용 Co-B 촉매/담지체. 2 제 1 항에 있어서, 상기 알칼리 붕소수소화물은 NaBH4, KBH4또는 LiBH4중 어느 하나의 붕소수소화물에 NaOH 또는 KOH 중 하나의 수산화물을 혼합한 것을 특징으로 하는 알칼리 붕소수소화물 용액을 이용한 수소 방출 반응용 Co-B 촉매/담지체. 3 제 1 항에 있어서, 상기 촉매는 Co와 B가 결합한 산화물이고, 그 Co 및 B의 조성이 Co1.5-3.0B1 인 것을 특징으로 하는 알칼리 붕소수소화물 용액을 이용한 수소 방출 반응용 Co-B 촉매/담지체. 4 제 1 항에 있어서, 상기 담지체는 금속 폼(foam), 탄소 펠트(carbon felt), 탄소 직물(carbon woven) 또는 탄소 나노튜브(carbon nanotube) 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 알칼리 붕소수소화물 용액을 이용한 수소 방출 반응용 Co-B 촉매/담지체. 5 알칼리 붕소수소화물 용액을 이용한 수소 방출 반응용 Co-B 촉매/담지체의 제조 방법에 있어서, 전구체를 이용하여 담지체 내에 Co2+를 담지시키고, 환원제로 알칼리 붕소수소화물용액을 이용하여 상기 Co2+를 환원하여, 상기 담지체에 담지된 Co와 B가 결합한 산화물 또는 Co와 B가 결합한 화합물(Co와 B가 결합한 산화물을 제외한다) 중 어느 하나 또는 둘인 Co-B 촉매를 얻는 단계(S1); 및 상기 담지체에 담지된 Co-B 촉매를 건조 및 소성하는 단계(S2);를 포함하는 것을 특징으로 하는 알칼리 붕소수소화물 용액을 이용한 수소 방출 반응용 Co-B 촉매/담지체의 제조 방법. 6 제 5 항에 있어서, 상기 S1 단계는 전구체로서 CoCl2을 사용하여 담지체에 Co2+를 담지시키고, 알칼리 붕소수소화물 용액에 상기 담지체를 일정속도로 디핑(dipping)하는 것을 특징으로 하는 알칼리 붕소수소화물 용액을 이용한 수소 방출 반응용 Co-B 촉매/담지체의 제조 방법. 7 제 6 항에 있어서, 상기 S1 단계는 상기 전구체의 농도를 30wt%로 하는 것을 특징으로 하는 알칼리 붕소수소화물 용액을 이용한 수소 방출 반응용 Co-B 촉매/담지체의 제조 방법. 8 제 5 항에 있어서, 상기 S1 단계는 상기 환원제로 사용되는 알칼리 붕소수소화물 용액으로서 NaBH4, KBH4또는 LiBH4중 어느 하나의 붕소수소화물에 NaOH 또는 KOH 중 어느 하나의 수산화물을 혼합한 알칼리 붕소수소화물 용액을 사용하는 것을 특징으로 하는 알칼리 붕소수소화물 용액을 이용한 수소 방출 반응용 Co-B 촉매/담지체의 제조 방법. 9 제 5 항에 있어서, 상기 S2 단계는 질소 또는 수소 분위기 하에서 건조 및 소성하는 것을 특징으로 하는 알칼리 붕소수소화물 용액을 이용한 수소 방출 반응용 Co-B 촉매/담지체의 제조 방법. 10 제 5 항에 있어서, 상기 S2 단계는 상기 소성 시 소성 온도를 200~250℃로 하는 것을 특징으로 하는 알칼리 붕소수소화물 용액을 이용한 수소 방출 반응용 Co-B 촉매/담지체의 제조 방법. 11 제 5 항에 있어서, 상기 담지체 내의 Co-B 촉매의 고밀화를 위하여 상기 S1 단계를 반복하는 것을 특징으로 하는 알칼리 붕소수소화물 용액을 이용한 수소 방출 반응용 Co-B 촉매/담지체의 제조 방법. 12 제 5 항에 있어서, 상기 S1 단계는 상기 담지체로서 금속 폼(foam), 탄소 펠트(carbon felt), 탄소 직물(carbon woven) 또는 탄소 나노튜브(carbon nanotube) 중 어느 하나를 사용하는 것을 특징으로 하는 알칼리 붕소수소화물 용액을 이용한 수소 방출 반응용 Co-B 촉매/담지체의 제조 방법.","2026.06.28"]
["K03589","-","생화학","세포내 키나제 활성화 정도의 측정방법",null,"원문이미지","KR","2005-0058027","2005.06.30","10-0668044","2007.01.05","본 발명은 세포 내 키나제 활성화 정도의 측정방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 모세관 전기영동에 의한 Akt 키나제 활성 또는 활성 조절을 측정하기 위해 표적 기질 분자를 사용하는 키나제 분석방법으로, 사이토카인에 의해 자극된 PC12 세포에서 Akt 효소의 활성화 정도를 정확하고 정밀하며 신속하게 측정하기 위한 모세관 전기영동법을 이용한 세포 내 키나제 활성화 정도의 측정방법에 관한 것이다.","1 1) 에이케이티(Akt) 키나제 활성을 측정하고자 하는 인간 세포를 제외한 세포를 TNF-α 및 IFN-γ 중에서 선택된 1종 이상의 사이토카인으로 처리하는 단계; 2) 베타-글리세로포스페이트(beta-glycerophosphate), EGTA(ethylene glycol bis(b-aminoethylether) tetraacetic acid), EDTA(Ethylenediamine tetraacetic acid), Na3VO4, DTT(Dithiothreitol)와; PMSF(Phenylmethylsulfonyl Fluoride), 펩스타틴 에이(pepstatin A), 아프로피닌(aprotinin) 및 루펩틴(leupeptin)으로 이루어진 단백질 억제제 혼합물을 함유하는 세포 용해 완충제를 상기 1)의 세포에 첨가하는 단계; 3) 상기 2)의 세포를 원심분리를 이용하여 세포 추출물을 얻는 단계; 4) 에이케이티(Akt) 키나제 기질 펩티드 및 ATP-Mg 혼합물을 세포 추출물과 배합하는 단계; 5) 상기 배합물을 키나제 완충제 하에서 25 ~ 35 ℃에서 10 ~ 30분간 에이케이티(Akt) 반응시키는 단계; 6) 상기 반응물을 UV-모세관 전기영동법을 이용하여 기질 및 반응생성물로 분리시키는 단계; 및 7) 분리된 기질과 반응생성물의 양을 정량 분석하여 에이케이티(Akt) 키나제 활성을 측정하는 단계 를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 인간 세포를 제외한 세포 내 에이케이티(Akt) 키나제 활성 수준을 측정하는 방법.","유영숙|송은주|위문형|슈레쉬 바부","C12Q-001/48,C12N-009/12","KR20070002474A","2007.01.05",null,"KR100668044B1, KR20070002474A","1 1) 에이케이티(Akt) 키나제 활성을 측정하고자 하는 인간 세포를 제외한 세포를 TNF-α 및 IFN-γ 중에서 선택된 1종 이상의 사이토카인으로 처리하는 단계; 2) 베타-글리세로포스페이트(beta-glycerophosphate), EGTA(ethylene glycol bis(b-aminoethylether) tetraacetic acid), EDTA(Ethylenediamine tetraacetic acid), Na3VO4, DTT(Dithiothreitol)와; PMSF(Phenylmethylsulfonyl Fluoride), 펩스타틴 에이(pepstatin A), 아프로피닌(aprotinin) 및 루펩틴(leupeptin)으로 이루어진 단백질 억제제 혼합물을 함유하는 세포 용해 완충제를 상기 1)의 세포에 첨가하는 단계; 3) 상기 2)의 세포를 원심분리를 이용하여 세포 추출물을 얻는 단계; 4) 에이케이티(Akt) 키나제 기질 펩티드 및 ATP-Mg 혼합물을 세포 추출물과 배합하는 단계; 5) 상기 배합물을 키나제 완충제 하에서 25 ~ 35 ℃에서 10 ~ 30분간 에이케이티(Akt) 반응시키는 단계; 6) 상기 반응물을 UV-모세관 전기영동법을 이용하여 기질 및 반응생성물로 분리시키는 단계; 및 7) 분리된 기질과 반응생성물의 양을 정량 분석하여 에이케이티(Akt) 키나제 활성을 측정하는 단계 를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 인간 세포를 제외한 세포 내 에이케이티(Akt) 키나제 활성 수준을 측정하는 방법. 2 제 1 항에 있어서, 상기 에이케이티(Akt) 키나제 기질 펩티드는 서열번호 1로 표시되는 것임을 특징으로 하는 방법. 3 제 1 항에 있어서, 상기 반응생성물은 기질 펩티드 내의 쓰레오닌(Thr)에 대한 포스페이트 잔기의 첨가에 의해 변경된 것임을 특징으로 하는 방법. 4 제 1 항에 있어서, 상기 키나제 완충제는 베타-글리세롤 포스페이트, EGTA, DTT 및 Na3VO4를 함유하며, pH 7.0 ~ 7.5인 것을 특징으로 하는 방법.","2025.06.30"]
["K03516","-","의약","Ｔ-형 α1Ｉ 칼슘 채널 억제제의 고효율 검색 및 광범위특성연구용 ＨＥＫ293 세포주",null,"원문이미지","KR","2005-0049351","2005.06.09","10-0756425","2007.08.31","본 발명은 포타슘(potassium) 채널이 도입된 세포주에 관한 것으로서, 구체적으로는 탈분극에 의하여 T-형 α1I 칼슘 채널이 활성화 될 수 있는 포타슘 채널이 도입된 세포주에 관한 것이다. 본 발명의 세포주는 T-형 α1I 칼슘 채널의 억제제 후보군의 고효율 검색에 유용하게 이용될 수 있으므로 T-형 α1I 칼슘 채널의 발현 이상으로 발생하는 여러 질환의 치료제 개발을 가속화 시킬 수 있다.","1 T-형 α1Ⅰ 칼슘(calcium) 채널을 발현하는 HEK293 세포에 포타슘(potassium) 채널을 코딩하는 서열번호 1로 기재되는 인간 Kir2.1 유전자를 포함하는 도. 3의 개열지도로 표시되는 벡터 hKir2.1-pcDNA3.1(+)가 형질도입된 수탁번호 KCTC 10790BP로 기탁된 HEK293 세포주.","신희섭|김동진|정성우|이정하|박병곤","C12N-005/16,C12N-005/10","KR20060128148A","2006.12.14",null,"KR100756425B1, KR20060128148A","1 T-형 α1Ⅰ 칼슘(calcium) 채널을 발현하는 HEK293 세포에 포타슘(potassium) 채널을 코딩하는 서열번호 1로 기재되는 인간 Kir2.1 유전자를 포함하는 도. 3의 개열지도로 표시되는 벡터 hKir2.1-pcDNA3.1(+)가 형질도입된 수탁번호 KCTC 10790BP로 기탁된 HEK293 세포주. 2<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 3<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 4 제 1항에 있어서, 염화 칼륨 또는 바륨을 처리하였을 때 T-형 α1I칼슘 채널이 활성화되는 것을 특징으로 하는 세포주. 5<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 6<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 7 i) 제1항의 세포에 형광 염료를 부하(loading)하는 단계; ii) 단계 i)의 세포에 검색 약물을 가하는 단계; iii) 단계 ii)의 세포를 탈분극시키는 단계; iv) 단계 iii)의 세포의 형광 이미지 및 빛의 세기를 기록하는 단계를 포함하는 T-형 α1I 칼슘 채널의 억제제를 검색하는 방법. 8 제 7항에 있어서, 단계 iii)은 세포에 염화 칼륨 또는 바륨을 처리하여 세포를 탈분극 시키는 것을 특징으로 하는 T-형 α1I칼슘 채널의 억제제를 검색하는 방법. 9 제 8항에 있어서, 처리하는 염화 칼륨의 농도가 50mM 내지 60mM인 것을 특징으로 하는 T-형 α1I 칼슘 채널의 억제제를 검색하는 방법.","2025.06.09"]
["K03505","-","에너지","고체 산화물 연료전지의 제조 방법",null,"원문이미지","KR","2005-0033755","2005.04.22","10-0691558","2007.02.28","본 발명은 전해질층을 포함하는 지지체 상면에 형성된 마이크로미터 수준의 다수의 제1전극 패턴과, 상기 제1전극 패턴 사이에 형성된 마이크로미터 수준의 다수의 제2전극 패턴을 포함하는 고체 산화물 연료전지용 전극 패턴을 제공한다. 상기 전극 패턴은 포토리지스트 공정에 의하여 형성된 몰드를 이용하여 형성된다. 포토리지스트 몰드를 이용하여 전극 패턴을 형성하기 위해 열경화성 수지와 전극 분말을 포함하는 전극용 페이스트가 준비된다. 본 발명에 따르면, 높은 정밀도로 마이크로 혹은 서브-마이크로미터 폭을 가지는 전극을 간단하게 제작할 수 있고, 고성능의 소형 고체산화물 연료전지를 제작할 수 있다.","1 전해질층을 포함하는 지지체의 상면에 제1전극 패턴용 제1포토리지스트 몰드를 형성하는 단계; 상기 지지체에 제1전극 분말을 포함하는 제1페이스트를 도포하여 상기 제1 포토리지스트 몰드에 의해 정의되는 제1전극 패턴을 형성하는 단계; 상기 제1포토리지스트 몰드를 제거하는 단계; 상기 지지체의 상면에 상기 제1전극 패턴을 덮는 제2전극 패턴용 제2포토리지스트 몰드를 형성하는 단계; 상기 지지체에 제2전극 분말을 포함하는 제2페이스트를 도포하여 상기 제2 포토리지스트 몰드에 의해 정의되는 제2전극 패턴을 형성하는 단계; 및 상기 제2포토리지스트 몰드를 제거하는 단계;를 포함하는 고체 산화물 연료전지의 전극 제조 방법.","김주선|이해원|이종호|김긍호|김상우|김형철|최선희","H01M-004/88,H01M-004/86,H01M-008/02","KR20060111294A","2006.10.27",null,"AT531085T, EP1875539A1, EP1875539A4, EP1875539B1, KR100691558B1, KR20060111294A, US2006252634A1, WO2006112583A1","1 전해질층을 포함하는 지지체의 상면에 제1전극 패턴용 제1포토리지스트 몰드를 형성하는 단계; 상기 지지체에 제1전극 분말을 포함하는 제1페이스트를 도포하여 상기 제1 포토리지스트 몰드에 의해 정의되는 제1전극 패턴을 형성하는 단계; 상기 제1포토리지스트 몰드를 제거하는 단계; 상기 지지체의 상면에 상기 제1전극 패턴을 덮는 제2전극 패턴용 제2포토리지스트 몰드를 형성하는 단계; 상기 지지체에 제2전극 분말을 포함하는 제2페이스트를 도포하여 상기 제2 포토리지스트 몰드에 의해 정의되는 제2전극 패턴을 형성하는 단계; 및 상기 제2포토리지스트 몰드를 제거하는 단계;를 포함하는 고체 산화물 연료전지의 전극 제조 방법. 2 제1항에 있어서, 상기 지지체는 이산화규소(SiO2), 질화규소(Si3N4), 산화알루미늄(Al2O3), 산화마그네슘(MgO), 타이타니아(TiO2), 지르코니아(ZrO2) 및 상기 재료들에 도판트가 포함되어 있는 물질 들로부터 선택되는 어느 하나인 고체 산화물 연료전지의 전극 제조 방법. 3 제1항에 있어서, 상기 지지체는 상면에 절연 및 열팽창 버퍼층을 포함하는 고체 산화물 연료전지의 전극 제조 방법. 4 제3항에 있어서, 상기 절연 및 열팽창 버퍼층은 이산화규소(SiO2), 질화규소(Si3N4), 산화알루미늄(Al2O3), 이산화티타늄(TiO2), 산화마그네슘(MgO), 지르코니아(ZrO2) 및 상기 재료들에 도판트가 포함되어 있는 물질들로부터 선택되는 어느 하나로 구성되는 고체 산화물 연료전지의 전극 제조 방법. 5 제1항에 있어서, 상기 지지체는 세리아계 또는 지르코니아계 세라믹 전해질 기판인 고체 산화물 연료전지의 전극 제조 방법. 6 제1항에 있어서, 상기 제1페이스트 및 제2페이스는 전극 분말과, 용매, 결합제로서 열경화성 수지와, 분산제 및 가소제를 포함하며, 상기 열경화성 수지는 페놀 수지, 우레탄 수지, 에폭시 수지, 아미노 수지 중에서 선택되는 어느 하나 이상인 고체 산화물 연료전지의 전극 제조 방법. 7 제6항에 있어서, 상기 제1페이스트 및 제2페이스트는 용매는 α-terpineol을 포함하는 용제 조합물, 상기 분산제는 폴리 비닐 파이롤리던(poly vinyle pyrollidone)과 카르복실기-포화탄화수소기를 가지는 공중합 분산제, 상기 가소제는 di-n-butyl phthalate(DBP) 및 Dioctyl phthalate(DOP) 등의 프탈레이트 계열 가소제인 고체 산화물 연료전지의 전극 제조 방법. 8 제7항에 있어서, 상기 제1페이스트 및 제2페이스트는 4000 ~ 5000cps의 점도를 갖는 고체 산화물 연료전지의 전극 제조 방법. 9 제1항에 있어서, 상기 포토리지스트 몰드는 케톤계 또는 푸란계 용매를 사용한 화학적 분해, 300 ~ 800℃의 온도에서 열 분해, 또는 이들의 조합에 의하여 제거하는 고체 산화물 연료전지의 전극 제조 방법. 10 제1항에 있어서, 상기 제1전극 패턴 및 제2전극 패턴을 소성하는 단계를 더 포함하는 고체 산화물 연료전지의 전극 제조 방법. 11 제10항에 있어서, 상기 제1전극 패턴과 제2전극 패턴은 동시에 소성되는 고체 산화물 연료전지의 전극 제조 방법. 12 제10항에 있어서, 상기 제1전극 패턴과 제2전극 패턴은 순차적으로 소성되는 고체 산화물 연료전지의 전극 제조 방법. 13<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus>","2025.04.22"]
["K03426","-","IT","위상천이 광섬유 격자를 구비하는 광소자",null,"원문이미지","KR","2004-0110044","2004.12.22","10-0670870","2007.01.11","다파장 라만 광섬유 레이저 및 장거리 센서로 이용될 수 있는 위상 천이 광섬유 격자를 구비하는 광소자를 제공한다. 상기 광소자는, 광섬유 상에 형성되어 제1 미러로서 역할하는 첩 광섬유 격자, 광섬유 상에 형성되어 제2 미러로서 역할하는 위상천이 광섬유 격자; 및 상기 제1 미러 및 상기 제2 미러 사이에 위치하여 상기 첩 광섬유 격자 및 상기 위상천이 광섬유 격자로부터 출력되는 광을 증폭시키는 증폭부를 포함한다.","2 광섬유 상에 형성되어 제1 미러로서 역할하는 첩 광섬유 격자; 광섬유 상에 형성되어 제2 미러로서 역할하는 위상천이 광섬유 격자; 및 상기 첩 광섬유 격자와 상기 위상천이 광섬유 격자 사이에 위치하여, 상기 첩 광섬유 격자 및 상기 위상천이 광섬유 격자로부터 출력되는 광을 증폭시키는 증폭부를 포함하되, 상기 위상천이 광섬유 격자는 다수의 격자로 이루어지고, 상기 다수의 격자 중 적어도 하나는 주변과 다른 굴절률을 갖는 위상천이부이며, 상기 위상천이부의 수에 따라 공진 파장의 수가 결정되는, 광소자.","한영근|이상배|김상혁","G02B-006/00","KR20060071458A","2006.06.27",null,"KR100670870B1, KR20060071458A","1<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 2 광섬유 상에 형성되어 제1 미러로서 역할하는 첩 광섬유 격자; 광섬유 상에 형성되어 제2 미러로서 역할하는 위상천이 광섬유 격자; 및 상기 첩 광섬유 격자와 상기 위상천이 광섬유 격자 사이에 위치하여, 상기 첩 광섬유 격자 및 상기 위상천이 광섬유 격자로부터 출력되는 광을 증폭시키는 증폭부를 포함하되, 상기 위상천이 광섬유 격자는 다수의 격자로 이루어지고, 상기 다수의 격자 중 적어도 하나는 주변과 다른 굴절률을 갖는 위상천이부이며, 상기 위상천이부의 수에 따라 공진 파장의 수가 결정되는, 광소자. 3 제 2 항에 있어서, 상기 위상천이부는 상기 격자에 UV를 조사하여 얻은 것임을 특징으로 하는 광소자. 4 제 2 항에 있어서, 상기 광소자는, 상기 첩 광섬유 격자에 펌프광을 공급하는 펌프광원; 및 상기 펌프광원, 상기 첩 광섬유 격자 및 출력단에 연결되는 다중화기를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 광소자. 5 제 2 항에 있어서, 상기 첩 광섬유 격자의 격자는 간격이 점점 더 길어지거나 짧아지는 첩 구조, 또는 간격의 변화가 규칙적이지 않은 가변 첩 구조를 갖는 것을 특징으로 하는 광소자. 6 제 2 항에 있어서, 상기 위상천이 광섬유 격자는 센서로서 역할하는 것을 특징으로 하는 광소자. 7 제 6 항에 있어서, 상기 위상천이 광섬유 격자의 공진 파장은 상기 첩 광섬유 격자의 파장대역폭 내에 있는 것을 특징으로 하는 광소자. 8 제 2 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 증폭부는 라만이득 매질인 광섬유 이루어지는 것을 특징으로 하는 광소자. 9 제 8 항에 있어서, 상기 증폭부를 이루는 광섬유는 적어도 수십 Km의 길이를 갖는 것을 특징으로 하는 광소자. 10 제 2 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 증폭부는,광섬유, 라만 증폭용 광섬유, 포토닉 크리스탈 광섬유(Photonic Crsytal Fiber, PCF) 및 비선형 광섬유 (Highly Nonlinear Fiber, HNLF) 중 적어도 어느 하나로 이루어지는 것을 특징으로 하는 광소자.","2024.12.22"]
["K02864","-","에너지","자외선 경화형 다성분계 고분자 블렌드 전해질 및리튬이차전지, 그의 제조방법",null,"원문이미지","KR","2002-7013109","2002.09.30","10-0533647","2005.11.29","본 발명은 A) 식 1을 갖는 에틸렌글리콜디(메타)아크릴레이트올리고머를 자외선 경화시켜 얻어진 기능-I 고분자;CH2=CR1COO(CH2CH2O)nCOCR2=CH2 (I)식 I에서 R1 및 R2는 독립적으로 수소 또는 메틸이며, n은 3-20의 정수이고,B) 폴리아크릴로니트릴(PAN), 폴리메틸메타크릴레이트(PMMA) 및 그 혼합물로 구성되는 군에서 선택되는 기능-II 고분자;C) 폴리비닐리덴플루오라이드(PVdF), 폴리비닐클로라이드(PVC) 및 이들의 혼합물로 구성되는 군에서 선택되는 기능-III 고분자; 및 D) 리튬염이 유기 용매에 용해되어 있는 유기전해액을 포함하는, 자외선 경화형 다성분계 고분자 블렌드 전해질, 리튬이차전지 및 이들의 제조방법에 관한 것이다.","1 A) 식 1을 갖는 에틸렌글리콜디(메타)아크릴레이트올리고머를 자외선 경화시켜 얻어진 기능-I 고분자; CH2=CR1COO(CH2CH2O)nCOCR2=CH2 (I) 식 I에서 R1 및 R2는 독립적으로 수소 또는 메틸이며, n은 3-20의 정수이고, B) 폴리아크릴로니트릴(PAN), 폴리메틸메타크릴레이트(PMMA) 및 그 혼합물로 구성되는 군에서 선택되는 기능-II 고분자; C) 폴리비닐리덴플루오라이드(PVdF), 폴리비닐클로라이드(PVC) 및 이들의 혼합물로 구성되는 군에서 선택되는 기능-III 고분자; 및 D) 리튬염이 유기 용매에 용해되어 있는 유기전해액을 포함하는, 자외선 경화형 다성분계 고분자 블렌드 전해질.","조병원|조원일|김형선|김운석|이희우|김용태|송민규","H01M-010/40","KR20030005256A","2003.01.17",null,"KR100533647B1, KR20030005256A, US2005221194A1, US7097943B2, WO02061873A1","1 A) 식 1을 갖는 에틸렌글리콜디(메타)아크릴레이트올리고머를 자외선 경화시켜 얻어진 기능-I 고분자; CH2=CR1COO(CH2CH2O)nCOCR2=CH2 (I) 식 I에서 R1 및 R2는 독립적으로 수소 또는 메틸이며, n은 3-20의 정수이고, B) 폴리아크릴로니트릴(PAN), 폴리메틸메타크릴레이트(PMMA) 및 그 혼합물로 구성되는 군에서 선택되는 기능-II 고분자; C) 폴리비닐리덴플루오라이드(PVdF), 폴리비닐클로라이드(PVC) 및 이들의 혼합물로 구성되는 군에서 선택되는 기능-III 고분자; 및 D) 리튬염이 유기 용매에 용해되어 있는 유기전해액을 포함하는, 자외선 경화형 다성분계 고분자 블렌드 전해질. 2 제1항에 있어서, 상기 PAN계 고분자가 폴리아크릴로니트릴, 폴리(아크릴로니트릴-메틸아크릴레이트)로 구성되는 군에서 선택되고, 상기 PMMA계 고분자가 폴리메틸메타크릴레이트, 폴리(메틸메타크릴레이트-코-에틸아크릴레이트), 폴리(메틸메타크릴레이트-코-메타크릴산)으로 구성되는 군에서 선택되고, 상기 PVdF계 고분자가 폴리비닐리덴 디플루오라이드, 폴리(비닐리덴 디플루오라이드-헥사플루오로프로필렌)으로 구성되는 군에서 선택되고, 상기 PVC계 고분자가 폴리비닐클로라이드, 폴리(비닐클로라이드-코-아크릴로니트릴)로 구성되는 군에서 선택되는 것을 특징으로 하는 전해질. 3 제1항에 있어서, 상기 리튬염이 LiPF6, LiClO4, LiAsF6, LiBF4, LiCF3SO3, Li(CF3SO2)2N 및 이들의 조합으로 구성되는 군에서 선택되는 것을 특징으로 하는 전해질. 4 제1항에 있어서, 상기 유기용매가 에틸렌 카보네이트, 프로필렌 카보네이트, 디에틸 카보네이트, 디메틸 카보네이트, 에틸메틸 카보네이트 또는 이들의 혼합용매인 것을 특징으로 하는 전해질. 5 제4항에 있어서, 상기 유기 용매가 저온 특성을 향상시키기 위해 메틸 아세테이트, 메틸프로피오네이트, 에틸아세테이트, 에틸 프로피오네이트, 부틸렌카보네이트, γ-부티로락톤, 1,2-디메톡시에탄, 디메틸아세트아미드, 테트라하이드로퓨란 및 이들의 혼합용매로 구성되는 군에서 선택되는 용매를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 전해질. 6 제1항에 있어서, 상기 전해질이 가소제, 다공성 충진제, 자외선 경화형 개시제 및 경화촉진제로 구성되는 군에서 선택되는 하나 이상을 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 전해질. 7 제6항에 있어서, 상기 가소제가 N,N-디메틸아세트아미드(DMA), N,N-디메틸포름아미드(DMF), 디메틸 카보네이트(DMC), 에틸렌 카보네이트(EC), 에틸 메틸 카보네이트(EMC), 프로필렌 카보네이트(PC), 아세토니트릴 및 이들의 혼합물로 구성되는 군에서 선택되는 것을 특징으로 하는 전해질. 8 제6항에 있어서, 상기 다공성 충진제가 TiO2, BaTiO3, Li2O, LiF, LiOH, Li3N, BaO, Na2O, MgO, Li2CO3, LiAlO2, SiO2 , Al2O3, PTFE, 유기물충진제, 고분자충진제 및 이들의 혼합물로 구성되는 군에서 선택되는 것을 특징으로 하는 전해질. 9 제6항에 있어서, 상기 자외선 경화형 개시제가 2,2-디메톡시-2-페닐아세토페논, 2-메톡시-2-페닐아세톤, 벤질-디메틸-케탈, 암모늄퍼설페이트, 벤조페논, 에틸 벤조인 에테르, 이소프로필 벤조인 에테르, α-메틸 벤조인 에테르, 벤조인 페닐 에테르, 2,2-디에톡시 아세토페논, 1,1-디클로로 아세토페논, 2-히드록시-2-메틸-1-페닐프로판-1-온, 1-히드록시 시클로헥실 페닐 케톤, 안트라퀴논, 2-에틸 안트라퀴논, 2-클로로 안트라퀴논, 티옥산톤, 이소프로필 티옥산톤, 클로로 티옥산톤, 2,2-클로로 벤조페논, 벤질 벤조에이트, 벤질 벤조에이트, 벤조일벤조에이트 및 이들의 혼합물로 구성되는 군에서 선택되는 것을 특징으로 하는 전해질. 10 제6항에 있어서, 상기 경화 촉진제가 아민 화합물인 것을 특징으로 하는 전해질. 11 제10항에 있어서, 상기 아민 화합물이 트리에틸 아민, 트리부틸 아민, 트리에탄올 아민, N-벤질디메틸 아민으로 구성되는 군에서 선택되는 것을 특징으로 하는 전해질. 12 양극, 음극 및 제1항에 따른 전해질을 포함하는 리튬이차전지. 13 제12항에 있어서, 상기 양극이 LiCoO2, LiNiO2, LiNiCoO2, LiMn2O 4, V2O5, 및 V6O13으로 구성되는 군에서 선택되는 하나 이상의 물질을 양극 활물질로 포함하는 것을 특징으로 하는 전지. 14 제12항에 있어서, 상기 음극이 흑연, 코크스, 하드카본, 주석산화물, 이들의 리튬화된 형태, 리튬 및 리튬합금으로 구성되는 군에서 선택되는 하나 이상의 물질을 음극 활물질로 포함하는 것을 특징으로 전지. 15 제12항에 있어서, 상기 전지가 모노셀 구조인 전지. 16 제12항에 있어서, 상기 전지가 바이셀 구조인 전지.","2021.01.31"]
["K02331","F01292","재료","과냉각된 액상 Ｎ-메틸모르포린-Ｎ-옥사이드 수화물용매를 이용한 고균질 셀룰로오스 용액의 제조 방법",null,"원문이미지","KR","2000-0056462","2000.09.26","10-0365867","2002.12.10","본 발명은 용융점 이하로 과냉각된 액상 NMMO 수화물 용매를 사용하여 셀룰로오스 펄프 분말이 팽윤된 혼합체를 만들고 이를 용해시켜 분해가 적은 고균질의 셀룰로오스 용액을 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 용융된 액상의 NMMO 수화물 용매를 급냉하여 융점이하로 과냉각시키는 단계, 및 상기 과냉각 액상 NMMO 수화물 용매에 셀룰로오스 펄프 분말을 혼합하여 팽윤시키는 단계를 포함하는 액상 NMMO 수화물 용매를 이용한 고균질 셀룰로오스 용액의 제조방법이 제공됨으로써 용액의 균질성을 최대로 확보할 수 있으며, 또한 셀룰로오스의 분해 최소화 및 NMMO 분해의 최소화를 유지하면서도 생산성 향상과 공정의 간소화를 동시에 달성할 수 있다.","1 용융된 액상의 NMMO 수화물 용매를 급냉하여 융점이하로 과냉각시키는 단계, 및 상기 과냉각 액상 NMMO 수화물 용매에 셀룰로오스 펄프 분말을 혼합하여 팽윤시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 액상 NMMO 수화물 용매를 이용한 고균질 셀룰로오스 용액의 제조방법.","이화섭|조성무|고석구|김동복","C08L-001/02","KR20020024689A","2002.04.01",null,"AT288448T, DE60017906D1, DE60017906T2, EP1191038A1, EP1191038B1, KR100365867B1, KR20020024689A, US6677447B1","1 용융된 액상의 NMMO 수화물 용매를 급냉하여 융점이하로 과냉각시키는 단계, 및 상기 과냉각 액상 NMMO 수화물 용매에 셀룰로오스 펄프 분말을 혼합하여 팽윤시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 액상 NMMO 수화물 용매를 이용한 고균질 셀룰로오스 용액의 제조방법. 2 제 1항에 있어서, 상기 과냉각공정은 액상 NMMO 수화물 용매의 분사 스트림에 냉각공기를 분사하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 고균질 셀룰로오스 용액의 제조방법. 3 제 1항에 있어서, 상기 NMMO 수화물 용매는 함수율이 8∼18중량%인 것을 특징으로 하는 고균질 셀룰로오스 용액의 제조방법. 4 제 1항에 있어서, 상기 NMMO 수화물 용매는 함수율이 8∼14중량%인 것을 특징으로 하는 고균질 셀룰로오스 용액의 제조방법. 5 제 1항에 있어서, 상기 과냉각 액상 NMMO 수화물 용매는 65℃이하의 온도로 급냉하는 것을 특징으로 하는 고균질 셀룰로오스 용액의 제조방법. 6 제 1항에 있어서, 상기 과냉각 액상 NMMO 수화물 용매는 50℃이하의 온도로 급냉하는 것을 특징으로 하는 고균질 셀룰로오스 용액의 제조방법. 7 제 1항에 있어서, 상기 과냉각 액상 NMMO 수화물 용매는 20℃/분 이상의 속도로 급냉하는 것을 특징으로 하는 고균질 셀룰로오스 용액의 제조방법. 8 제 1항에 있어서, 상기 과냉각 액상 NMMO 수화물 용매는 60℃/분 이상의 속도로 급냉하는 것을 특징으로 하는 고균질 셀룰로오스 용액의 제조방법. 9 제 1항에 있어서, 상기 과냉각 액상 NMMO 수화물 용매에 혼합되는 셀룰로오스 펄프분말의 온도는 실온∼50℃의 범위인 것을 특징으로 하는 고균질 셀룰로오스 용액의 제조방법. 10 제 1항에 있어서, 상기 과냉각 액상 NMMO 수화물 용매에 혼합되는 셀룰로오스 펄프분말의 온도는 실온∼40℃의 범위인 것을 특징으로 하는 고균질 셀룰로오스 용액의 제조방법. 11 제 1항에 있어서, 상기 펄프분말의 직경은 1000㎛ 이하인 것을 특징으로 하는 고균질 셀룰로오스 용액의 제조방법. 12 제 1항에 있어서, 상기 펄프분말의 겉보기 비중은 0.1∼0.5의 범위인 것을 특징으로 하는 고균질 셀룰로오스 용액의 제조방법. 13 제 1항에 있어서, 상기 과냉각 액상 NMMO 수화물 용매와 펄프분말의 혼합 및 팽윤공정은 실온∼65℃의 범위에서 수행되는 것을 특징으로 하는 고균질 셀룰로오스 용액의 제조방법.","2020.09.26"]
["K03710","-","재료","초극세 다공성 흑연성 탄소섬유 및 그 제조방법",null,"원문이미지","KR","2005-0123455","2005.12.14","10-0702156","2007.03.26","본 발명은 초극세 흑연성 탄소섬유 및 그 제조방법에 관한 것으로, 흑연화 반응을 유도하는 금속화합물을 함유한 할로겐화 고분자의 용액을 전기방사법으로 방사하여 1-3000nm의 직경을 갖는 초극세 섬유를 제조하고, 이를 탄화하는 과정에서 금속화합물로부터 형성된 금속촉매에 의한 흑연화 반응에 의해 제조된 고비표면적과 미세기공 및 중형기공을 지닌 초극세 다공성 흑연성 탄소섬유를 제공한다. 본 발명의 초극세 탄소섬유는 수소저장용 탄소재료, 생화학적 유독물질을 흡착용 그리고 슈퍼캐퍼시터나 이차전지, 연료전지 등의 전극재료 및 촉매 담체재료로 사용 가능하다.","1 흑연화 금속촉매를 함유한 할로겐화 고분자 섬유를 탄화시킨 탄소섬유로서, d002가 0.36nm 이하인 초극세 다공성 흑연성 탄소섬유.","조성무|김동영|진병두|홍성은","D01F-009/12,D01F-001/10",null,null,null,"KR100702156B1, US2007134151A1, US7887772B2","1 흑연화 금속촉매를 함유한 할로겐화 고분자 섬유를 탄화시킨 탄소섬유로서, d002가 0.36nm 이하인 초극세 다공성 흑연성 탄소섬유. 2 제1항에 있어서, 상기 할로겐화 고분자는 폴리비닐리덴 플루오라이드, 폴리(비닐리덴플루오라이드-코-헥사플루오로프로필렌), 폴리(비닐리덴플루오라이드-코-테트라플루오로에틸렌), 폴리(비닐리덴플루오라이드-코-트리플루오로에틸렌), 퍼풀루오로폴리머를 포함하는 불소고분자 단독중합체 또는 공중합체, 폴리비닐클로라이드, 폴리비닐리덴클로라이드, 폴리(비닐리덴클로라이드-코-비닐클로라이드), 사란고분자를 포함하는 할로겐화 단량체의 단독중합체 또는 공중합체, 그리고 이들의 혼합물로 구성되는 군에서 선택되는 어느 하나인 것을 특징으로 하는 초극세 다공성 흑연성 탄소섬유. 3 제1항에 있어서, 상기 흑연화 금속촉매는 Pt, Ru, Cu, Fe, Ni, Co, Pd, W, Ir, Rh, Sr, Ce, Pr, Nd, Sm, Re 등을 포함하는 전이금속과 이들의 혼합물, Mg, B, Al을 포함하는 비전이금속 그리고 Mg과 이들 비전이금속의 혼합으로 이루어진 금속들의 나노입자, CuCl2, CoCl2, OsCl3, CrCl2, VCl3, TaCl2, TiCl4,(NH3)6RuCl3, ZrCl4, HfCl4, MnCl2, ZnCl2, FeCl3, NiCl2, PdCl2 MgCl2등을 포함하는 금속염화물, Pd(NO3)2, (NH3)4Pt(NO3)2, Fe(NO3)3, Ni(NO3)2, Mg(NO3)2 등과 같은 금속 질산화물, Iron acetylacetonate, ferrocene, Pd tiioctylphosphine, Nicyclooctadiene 등의 유기금속 화합물들 중에서 선택되는 어느 하나 이상인 것을 특징으로 하는 초극세 다공성 흑연성 탄소섬유. 4 흑연화 금속촉매 또는 흑연화 금속촉매 화합물을 함유한 할로겐화 고분자를 이용하여 할로겐화 고분자 초극세 섬유를 제조하는 단계, 상기 할로겐화 고분자 초극세 섬유를 불융화처리하는 단계, 그리고 불융화 처리한 초극세 섬유를 탄화시키는 단계를 포함하는 초극세 다공성 흑연성 탄소섬유 제조 방법. 5 제4항에 있어서, 상기 할로겐화 고분자 초극세 섬유는 전기방사(ELECTROSPINNING TECHNOLOGY), 멜트블로운(Meltblown) 또는 정전블로운(Elecgtroblown)에 의해 제조되는 것을 특징으로 하는 초극세 다공성 흑연성 탄소섬유 제조 방법. 6 제4항에 있어서, 상기 할로겐화 고분자 초극세 섬유의 직경은 1 - 3000nm 인 것을 특징으로 하는 초극세 다공성 흑연성 탄소섬유 제조 방법. 7 제4항에 있어서, 상기 할로겐화 고분자는 폴리비닐리덴 플루오라이드, 폴리(비닐리덴플루오라이드-코-헥사플루오로프로필렌), 폴리(비닐리덴플루오라이드-코-테트라플루오로에틸렌), 폴리(비닐리덴플루오라이드-코-트리플루오로에틸렌), 퍼풀루오로폴리머를 포함하는 불소고분자 단독중합체 또는 공중합체, 폴리비닐클로라이드, 폴리비닐리덴클로라이드, 폴리(비닐리덴클로라이드-코-비닐클로라이드), 사란고분자를 포함하는 할로겐화 단량체의 단독중합체 또는 공중합체, 그리고 이들의 혼합물로 구성되는 군에서 선택되는 어느 하나인 것을 특징으로 하는 초극세 다공성 흑연성 탄소섬유 제조 방법. 8 제4항에 있어서, 상기 흑연화 금속촉매는 Pt, Ru, Cu, Fe, Ni, Co, Pd, W, Ir, Rh, Sr, Ce, Pr, Nd, Sm, Re 등을 포함하는 전이금속과 이들의 혼합물, Mg, B, Al을 포함하는 비전이금속 그리고 Mg과 이들 비전이금속의 혼합으로 이루어진 금속들의 나노입자, CuCl2, CoCl2, OsCl3, CrCl2, VCl3, TaCl2, TiCl4,(NH3)6RuCl3, ZrCl4, HfCl4, MnCl2, ZnCl2, FeCl3, NiCl2, PdCl2 MgCl2등을 포함하는 금속염화물, Pd(NO3)2, (NH3)4Pt(NO3)2, Fe(NO3)3, Ni(NO3)2, Mg(NO3)2 등과 같은 금속 질산화물, Iron acetylacetonate, ferrocene, Pd tiioctylphosphine, Nicyclooctadiene 등의 유기금속 화합물 중에서 선택되는 어느 하나 이상인 것을 특징으로 하는 초극세 다공성 흑연성 탄소섬유 제조 방법. 9 제4항에 있어서, 상기 불융화처리는 상기 할로겐화 고분자 초극세 섬유를 탄화시키기 전에, 300 oC 이하의 온도에서 열처리하는 것을 특징으로 하는 초극세 다공성 흑연성 탄소섬유 제조 방법. 10 제4항에 있어서, 상기 불융화처리는 상기 할로겐화 고분자 초극세 섬유를 탄화시키기 전에, 강알카리 수용액 또는 강알카리성 유기용액를 사용하여 할로겐화 고분자 초극세 섬유의 화학적 탈할로겐화 반응시키는 것을 특징으로 하는 초극세 다공성 흑연성 탄소섬유 제조 방법. 11 제4항에 있어서, 상기 탄화 단계는 불융화처리한 할로겐화 고분자 초극세 섬유를 불활성 가스 또는 진공 분위기하의 300 - 3000 oC 온도에서 흑연화 반응을 수반하여 탄화시키는 것을 특징으로 하는 초극세 다공성 흑연성 탄소섬유 제조 방법. 12 제4항에 있어서, 탄화 단계 후, 할로겐화 고분자 초극세 섬유를 700 - 1000 oC 온도에서 활성화시키는 단계를 더 포함하는 초극세 다공성 흑연성 탄소섬유 제조 방법.","2025.12.14"]
["K03568","F02677\nF02678","기계","내열, 내마모, 저마찰 특성을 가지는 코팅제 및 이의코팅방법",null,"원문이미지","KR","2005-0059635","2005.07.04","10-0655366","2006.12.01","본 발명은 고온(700~900℃) 환경에서 무급유 상태로 고속 동작하는 회전축 등의 작동체가 베어링과의 접촉으로 인한 마찰, 발열 및 마모에 대해 잘 견딜 수 있도록 작동체에 코팅되는 내열, 내마모, 저마찰 특성을 가지는 코팅제에 관한 것이다. 본 발명의 코팅제는 크로미늄 옥사이드(Cr2O3) 20~40중량%, 결합제 40~60중량%, 이황화텅스텐(WS2) 10~20중량%, 그리고 은(Ag) 10~20중량%를 포함한다. 결합제는 니켈(Ni) 60~80중량%와 크롬(Cr) 20~40중량%를 포함한다. 코팅방법은 코팅제를 파쇄하는 단계; 결합제를 파쇄하는 단계; 파쇄된 결합제를 구동체의 표면에 1차 코팅하는 단계; 파쇄된 코팅제를 결합제의 1차 코팅층에 2차 코팅하는 단계; 그리고 코팅제의 2차 코팅층의 표면을 그라인딩 및 폴리싱하는 단계를 포함한다.","1 기계장치의 작동체의 표면에 코팅되는 코팅제에 있어서, 크로미늄 옥사이드(Cr2O3) 20~40중량%, 결합제 40~60중량%, 이황화텅스텐(WS2) 10~20중량%, 그리고 은(Ag) 10~20중량%를 포함하는 것을 특징으로 하는 코팅제.","이용복|김창호|공호성|한흥구|이전국|조준현|이병수","C23C-004/04,C23C-004/00",null,null,null,"CN101243200A, CN101243200B, DE112005003627B4, DE112005003627T5, JP2008545065A, JP4917095B2, KR100655366B1, US2007003693A1, US7615291B2, WO2007004770A1","1 기계장치의 작동체의 표면에 코팅되는 코팅제에 있어서, 크로미늄 옥사이드(Cr2O3) 20~40중량%, 결합제 40~60중량%, 이황화텅스텐(WS2) 10~20중량%, 그리고 은(Ag) 10~20중량%를 포함하는 것을 특징으로 하는 코팅제. 2 기계장치의 작동체의 표면에 코팅되는 코팅제에 있어서, 크로미늄 옥사이드(Cr2O3) 20~40중량%, 결합제 30~50중량%, 이황화텅스텐(WS2) 10~20중량%, 은(Ag) 10~20중량%, 그리고 몰리브데늄 옥사이드(MoO3) 10~20중량%를 포함하는 것을 특징으로 하는 코팅제. 3 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 결합제가 니켈(Ni) 60~80중량%와 크롬(Cr) 20~40중량%를 포함하는 것을 특징으로 하는 코팅제. 4 제3항에 있어서, 상기 결합제가 니켈과 크롬의 총중량을 기준으로 0초과 내지 10중량%의 알루미늄(Al)을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 코팅제. 5 (a) 제1항 또는 제2항에 따른 코팅제를 파쇄하는 단계; (b) 결합제를 파쇄하는 단계; (c) 파쇄된 상기 결합제를 구동체의 표면에 1차 코팅하는 단계; (d) 파쇄된 상기 코팅제를 상기 결합제의 1차 코팅층에 2차 코팅하는 단계; 그리고 (e) 상기 코팅제의 2차 코팅층의 표면을 그라인딩 및 폴리싱하는 단계로 이루어지는 것을 특징으로 하는 코팅방법. 6 제5항에 있어서, 상기 결합제가 니켈(Ni) 60~80중량%와 크롬(Cr) 20~40중량%를 포함하는 것을 특징으로 하는 코팅방법. 7 제6항에 있어서, 상기 결합제가 니켈과 크롬의 총중량을 기준으로 0초과 내지 10중량%의 알루미늄(Al)을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 코팅방법. 8 제5항에 있어서, 상기 결합제의 1차 코팅층의 두께가 30~50㎛이고, 상기 코팅제의 2차 코팅층의 두께가 200~220㎛인 것을 특징으로 하는 코팅방법. 9 제5항에 있어서, 상기 단계(c)와 단계(d)를 2~3회 반복하는 것을 특징으로 하는 코팅방법. 10 제9항에 있어서, 상기 결합제의 1차 코팅층의 각각의 두께가 30~50㎛이고, 상기 코팅제의 2차 코팅층의 각각의 두께가 30~50㎛인 것을 특징으로 하는 코팅방법. 11 제5항에 있어서, 상기 1차 코팅 및 2차 코팅은 플라즈마 스프레이 코팅방식으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 코팅방법. 12 제11항에 있어서, 상기 플라즈마 스프레이 코팅시 전류는 450~500A, 전압은 40~80V, 스탠드오프는 90~110㎜, 제 1반응가스는 아르곤(Ar), 제 1반응가스 유량은 75~85scfh, 제 2반응가스는 수소(H2), 제 2반응가스 유량은 7~13scfh, 파쇄된 상기 결합제 및 코팅제의 이송량은 2.5~3lbs/hr인 것을 특징으로 하는 코팅방법.","2025.07.04"]
["K04907","-","기계","독립적인 온습도 조절이 가능한 히트펌프",null,"원문이미지","KR","2009-0093483","2009.09.30","10-1045562","2011.06.24","본 발명은 온도와 습도를 조절하기 위한 히트펌프에 관한 것으로서, 표면으로 공기 및 제습액이 공급되어 수분 교환이 이루어지는 제1 및 제2 열물질 교환기; 상기 제1 및 제2 열물질 교환기측으로 각각 공기를 압송하는 제1 및 제2 송풍장치; 상기 제1 및 제2 열물질 교환기 사이에서 제습액을 순환시키는 제습액 공급장치; 상기 제1 및 제2 열물질 교환기의 내부로 열전달 매체를 공급하는 제1 및 제2 열전달 매체 공급장치; 압축기, 제1 열교환기, 팽창기, 제2 열교환기 및 상기 압축기에서 토출된 냉매의 유로를 상기 제1 열교환기 또는 제2 열교환기 측으로 선택적으로 전환하는 유로 전환장치;를 포함하는 히트펌프로서, 상기 제1 열물질 교환기의 내부로 공급되는 열전달 매체는 상기 제1 열교환기와 열교환되고, 상기 제2 열물질 교환기의 내부로 공급되는 열전달 매체는 상기 제2 열교환기와 열교환되는 히트펌프가 제공된다.","1 표면으로 공기 및 제습액이 공급되어 수분 교환이 이루어지는 제1 및 제2 열물질 교환기; 상기 제1 및 제2 열물질 교환기측으로 각각 공기를 압송하는 제1 및 제2 송풍장치; 상기 제1 및 제2 열물질 교환기 사이에서 제습액을 순환시키는 제습액 공급장치; 상기 제1 및 제2 열물질 교환기의 내부로 열전달 매체를 공급하는 제1 및 제2 열전달 매체 공급장치; 압축기, 제1 열교환기, 팽창기, 제2 열교환기 및 상기 압축기에서 토출된 냉매의 유로를 상기 제1 열교환기 또는 제2 열교환기 측으로 선택적으로 전환하는 유로 전환장치;를 포함하는 히트펌프로서, 상기 제1 열물질 교환기의 내부로 공급되는 열전달 매체는 상기 제1 열교환기와 열교환되고, 상기 제2 열물질 교환기의 내부로 공급되는 열전달 매체는 상기 제2 열교환기와 열교환되는 히트펌프.","장영수|이대영","F25B-030/00,F28F-017/00,F25B-041/04","KR20110035670A","2011.04.06",null,"KR101045562B1, KR20110035670A","1 표면으로 공기 및 제습액이 공급되어 수분 교환이 이루어지는 제1 및 제2 열물질 교환기; 상기 제1 및 제2 열물질 교환기측으로 각각 공기를 압송하는 제1 및 제2 송풍장치; 상기 제1 및 제2 열물질 교환기 사이에서 제습액을 순환시키는 제습액 공급장치; 상기 제1 및 제2 열물질 교환기의 내부로 열전달 매체를 공급하는 제1 및 제2 열전달 매체 공급장치; 압축기, 제1 열교환기, 팽창기, 제2 열교환기 및 상기 압축기에서 토출된 냉매의 유로를 상기 제1 열교환기 또는 제2 열교환기 측으로 선택적으로 전환하는 유로 전환장치;를 포함하는 히트펌프로서, 상기 제1 열물질 교환기의 내부로 공급되는 열전달 매체는 상기 제1 열교환기와 열교환되고, 상기 제2 열물질 교환기의 내부로 공급되는 열전달 매체는 상기 제2 열교환기와 열교환되는 히트펌프. 2 제1항에 있어서, 상기 제1 및 제2 열물질 교환기는 각각, 제습액을 하향으로 공급하는 상부 헤더; 상부 헤더의 하부에 위치하며, 내부에 유로가 형성되는 복수의 열교환기 바디; 및 상기 열교환기 바디를 통과한 제습액을 포집하는 하부 헤더;를 포함하는 것을 특징으로 하는 히트펌프. 3 제2항에 있어서, 상기 각각의 열교환기 바디의 사이에는 복수의 경사면이 지그재그 형태로 배치되는 제습액 가이드가 삽입되며, 상기 각각의 경사면에는 그 표면에 흐르는 제습액을 저면으로 이송하기 위한 제1 관통공과 그 표면에 흐르는 제습액을 상기 열교환기 바디의 표면으로 이송하기 위한 제2 관통공이 형성되는 것을 특징으로 하는 히트펌프. 4 제3항에 있어서, 상기 제1 관통공은 상기 각각의 경사면의 양단부로부터 이격되어 위치하는 것을 특징으로 하는 히트펌프. 5 제4항에 있어서, 상기 제2 관통공은 상기 각각의 경사면 사이의 경계선이 제2 관통공을 가로지르도록 형성되는 것을 특징으로 하는 히트펌프. 6 제3항에 있어서, 상기 제습액 가이드는 부직포 재질로 이루어지는 것을 특징으로 하는 히트펌프. 7 제2항에 있어서, 상기 제습액은 제1 열물질 교환기의 하부 헤더, 상기 제2 열물질 교환기의 상부 헤더, 제2 열물질 교환기의 하부 헤더, 제1 열물질 교환기의 상부 헤더 순으로 순환하는 것을 특징으로 하는 히트펌프. 8 제7항에 있어서, 상기 제1 열물질 교환기의 하부 헤더에서 상기 제2 열물질 교환기의 상부 헤더로 이송되는 제습액과, 상기 제2 열물질 교환기의 하부 헤더에서 제1 열물질 교환기의 상부 헤더로 이송되는 제습액 사이에서 열 전달이 이루어지도록 하는 현열교환기가 추가적으로 포함되는 것을 특징으로 하는 히트펌프. 9 제1항에 있어서, 상기 유로 전환장치는 4방 밸브인 것을 특징으로 하는 히트펌프. 10 제1항에 있어서, 상기 유로 전환장치는 상기 제1 및 제2 열매체 전달장치에 설치되는 방향 전환 밸브를 포함하는 것을 특징으로 하는 히트펌프. 11 제1항에 있어서, 상기 제습액 공급장치, 제1 및 제2 열매체 전달장치에는 유량 조절장치가 추가적으로 포함되는 것을 특징으로 하는 히트펌프. 12 제1항에 있어서, 상기 제2 열물질 교환기, 제2 송풍장치 및 제2 열교환기는 온습도 조절 대상 공간의 내측에 위치하는 것을 특징으로 하는 히트펌프. 13 표면으로 공기 및 제습액이 공급되어 수분 교환이 이루어지는 제1 및 제2 열물질 교환기; 상기 제1 및 제2 열물질 교환기측으로 각각 공기를 압송하는 제1 및 제2 송풍장치; 상기 제1 및 제2 열물질 교환기 사이에서 제습액을 순환시키는 제습액 공급장치; 상기 제1 및 제2 열물질 교환기의 내부로 열전달 매체를 공급하는 제1 및 제2 열전달 매체 공급장치; 압축기, 제1 열교환기, 팽창기 및 제2 열교환기;를 포함하는 히트펌프로서, 상기 열전달 매체는 상기 각각의 열물질 교환기와 상기 각각의 열교환기 사이에서 열교환되며, 상기 열전달 매체의 흐름 방향을 전환하는 열전달 매체 유로전환장치를 추가적으로 포함하는 히트펌프.","2029.09.30"]
["K04446","-","의약","칼슘이온 채널 조절제로서 유효한 이미다졸릴알킬카르보닐유도체 및 그의 제조방법",null,"원문이미지","KR","2008-0061148","2008.06.26","10-1014887","2011.02.08","본 발명은 칼슘이온 채널 조절제로서 유효한 신규 이미다졸릴 알킬카르보닐 유도체와 이의 제조방법 및 이 화합물이 갖는 칼슘이온 채널 억제 효과에 의한 질환 치료제로 사용하는 의약적 용도에 관한 것이다.","1 하기 화학식 1로 표시되는 이미다졸릴알킬카르보닐 유도체 또는 이의 약제학적으로 허용 가능한 염 : [화학식 1] 상기 화학식 1에서, Y는 , 또는 를 나타내고; n은 2 내지 4의 정수를 나타내고, m은 1 내지 4의 정수를 나타내고; R1 및 R2는 서로 같거나 다른 것으로서 수소원자, C1-C8의 알킬기, 치환 또는 비치환된 페닐기, 또는 치환 또는 비치환된 벤질기를 나타내고; R3은 수소원자, C1-C8의 알킬기, C1-C8의 히드록시알킬기, CH(치환 또는 비치환된 페닐)2, 치환 또는 비치환된 페닐기, 또는 치환 또는 비치환된 벤질기를 나타내고; 상기한 치환된 페닐 또는 벤질기는 각각 할로겐, 히드록시, 카르복시산, 카르복시에스테르, 니트로, 아민, 티올, C1-C8의 알킬, C1-C8의 알콕시 중에서 선택된 치환체로 치환된 페닐 또는 벤질기를 나타낸다.","최경일|남길수|김혜란|임혜원|서선희|백이연|김윤지|신희섭|김동진|배애님|정혜진|조용서|추현아|노은주|강순방|신계정|한호규|신동윤|정찬성|남기달|강용구|이재균|박웅서|김영수|김은경|김기선|정혜선|금교창|이철주|최기현","C07D-233/61","KR20100001288A","2010.01.06",null,"KR101014887B1, KR20100001288A, US2009325979A1, US8492384B2","1 하기 화학식 1로 표시되는 이미다졸릴알킬카르보닐 유도체 또는 이의 약제학적으로 허용 가능한 염 : [화학식 1] 상기 화학식 1에서, Y는 , 또는 를 나타내고; n은 2 내지 4의 정수를 나타내고, m은 1 내지 4의 정수를 나타내고; R1 및 R2는 서로 같거나 다른 것으로서 수소원자, C1-C8의 알킬기, 치환 또는 비치환된 페닐기, 또는 치환 또는 비치환된 벤질기를 나타내고; R3은 수소원자, C1-C8의 알킬기, C1-C8의 히드록시알킬기, CH(치환 또는 비치환된 페닐)2, 치환 또는 비치환된 페닐기, 또는 치환 또는 비치환된 벤질기를 나타내고; 상기한 치환된 페닐 또는 벤질기는 각각 할로겐, 히드록시, 카르복시산, 카르복시에스테르, 니트로, 아민, 티올, C1-C8의 알킬, C1-C8의 알콕시 중에서 선택된 치환체로 치환된 페닐 또는 벤질기를 나타낸다. 2 제 1항에 있어서, 상기 Y는 , 또는 를 나타내고; 상기 n은 2 내지 4의 정수를 나타내고, m은 1 내지 4의 정수를 나타내고; 상기 R1 및 R2는 각각 수소원자, C1-C8의 알킬기, 또는 치환 또는 비치환된 페닐기를 나타내고; 상기 R3은 수소원자, C1-C8의 알킬기, C1-C8의 히드록시알킬기, CH(치환 또는 비치환된 페닐)2, 치환 또는 비치환된 페닐기, 또는 치환 또는 비치환된 벤질기를 나타내고; 상기한 치환된 페닐 또는 벤질기는 각각 할로겐, C1-C8의 알킬, C1-C8의 알콕시 중에서 선택된 치환체가 1 내지 3개 치환된 페닐 또는 벤질기를 나타내는 것임을 특징으로 하는 화합물. 3 제 2 항에 있어서, 상기 Y는 , 또는 를 나타내고; m 및 n은 각각 2 또는 3의 정수를 나타내고; 상기 R1 및 R2는 각각 수소원자, 메틸기, 에틸기, 프로필기, 이소프로필기, 부틸기, 이소부틸기, t-부틸기, 또는 페닐기를 나타내고; 상기 R3는 메틸기, 에틸기, 프로필기, 이소프로필기, 부틸기, 이소부틸기, t-부틸기, 페닐기, 2-플루오로페닐기, 3-플루오로페닐기, 4-플루오로페닐기, 2,3-디플루오로페닐기, 2,4-디플루오로페닐기, 3,4-디플루오로페닐기, 2-클로로페닐기, 3-클로로페닐기, 4-클로로페닐기, 2,3-디클로로페닐기, 2,4-디클로로페닐기, 3,4-디클로로페닐기, 2-메틸페닐기, 3-메틸페닐기, 4-메틸페닐기, 2,3-디메틸페닐기, 2,4-디메틸페닐기, 3,4-디메틸페닐기, 2-메톡시페닐기, 3-메톡시페닐기, 4-메톡시페닐기, 2,3-디메톡시페닐기, 2,4-디메톡시페닐기, 3,4-디메톡시페닐기, 벤질기, 2-플루오로벤질기, 3-플루오로벤질기, 4-플루오로벤질기, 2,3-디플루오로벤질기, 2,4-디플루오로벤질기, 3,4-디플루오로벤질기, 2-클로로벤질기, 3-클로로벤질기, 4-클로로벤질기, 2,3-디클로로벤질기, 2,4-디클로로벤질기, 3,4-디클로로벤질기, 2-메틸벤질기, 3-메틸벤질기, 4-메틸벤질기, 2,3-디메틸벤질기, 2,4-디메틸벤질기, 3,4-디메틸벤질기, 2-메톡시벤질기, 3-메톡시벤질기, 4-메톡시벤질기, 2,3-디메톡시벤질기, 2,4-디메톡시벤질기, 3,4-디메톡시벤질기, 디페닐메틸기, 2-플루오로페닐(페닐)메틸기, 3-플루오로페닐(페닐)메틸기, 4-플루오로페닐(페닐)메틸기, 2,3-디플루오로페닐(페닐)메틸기, 2,4-디플루오로페닐(페닐)메틸기, 3,4-디플루오로페닐(페닐)메틸기, 2-클로로페닐(페닐)메틸기, 3-클로로페닐(페닐)메틸기, 4-클로로페닐(페닐)메틸기, 2,3-디클로로페닐(페닐)메틸기, 2,4-디클로로페닐(페닐)메틸기, 3,4-디클로로페닐(페닐)메틸기, 2-메틸페닐(페닐)메틸기, 3-메틸페닐(페닐)메틸기, 4-메틸페닐(페닐)메틸기, 2,3-디메틸페닐(페닐)메틸기, 2,4-디메틸페닐(페닐)메틸기, 3,4-디메틸페닐(페닐)메틸기, 2-메톡시페닐(페닐)메틸기, 3-메톡시페닐(페닐)메틸기, 4-메톡시페닐(페닐)메틸기, 2,3-디메톡시페닐(페닐)메틸기, 2,4-디메톡시페닐(페닐)메틸기, 3,4-디메톡시페닐(페닐)메틸기, 비스(2-플루오로페닐)메틸기, 비스(3-플루오로페닐)메틸기, 비스(4-플루오로페닐)메틸기, 비스(2,3-디플루오로페닐)메틸기, 비스(2,4-디플루오로페닐)메틸기, 비스(3,4-디플루오로페닐)메틸기, 비스(2-클로로페닐)메틸기, 비스(3-클로로페닐)메틸기, 비스(4-클로로페닐)메틸기, 비스(2,3-디클로로페닐)메틸기, 비스(2,4-디클로로페닐)메틸기, 비스(3,4-디클로로페닐)메틸기, 비스(2-메틸페닐)메틸기, 비스(3-메틸페닐)메틸기, 비스(4-메틸페닐)메틸기, 비스(2,3-디메틸페닐)메틸기, 비스(2,4-디메틸페닐)메틸기, 비스(3,4-디메틸페닐)메틸기, 비스(2-메톡시페닐)메틸기, 비스(3-메톡시페닐)메틸기, 비스(4-메톡시페닐)메틸기, 비스(2,3-디메톡시페닐)메틸기, 비스(2,4-디메톡시페닐)메틸기, 또는 비스(3,4-디메톡시페닐)메틸기를 나타내는 것임을 특징으로 하는 화합물. 4 제 1항에 있어서, 하기로부터 선택된 화합물 : 1-N-(4-디페닐메틸피페라진-1-일)카르보닐에틸-(4-페닐)이미다졸 [화합물 번호 1] 1-N-(4-벤질피페라진-1-일)카르보닐에틸-(4-페닐)이미다졸 [화합물 번호 2] 1-N-[4-(2,3-디메틸페닐)피페라진-1-일]카르보닐에틸-(4-페닐)이미다졸 [화합물 번호 3] 1-N-[4-(2,4-디메틸페닐)피페라진-1-일]카르보닐에틸-(4-페닐)이미다졸 [화합물 번호 4] 1-N-[4-(4-클로로벤질)피페라진-1-일]카르보닐에틸-(4-페닐)이미다졸 [화합물 번호 5] 1-N-[4-[(4-클로로페닐)(페닐)메틸]피페라진-1-일]카르보닐에틸-(4-페닐)이미다졸 [화합물 번호 6] 1-N-(4-(4-플루오로벤질)피페라진-1-일)카르보닐에틸-(4-페닐)이미다졸 [화합물 번호 7] 1-N-[4-(3,4-디클로로벤질)피페라진-1-일)카르보닐에틸-(4-페닐)이미다졸 [화합물 번호 8] 1-N-(4-에틸피페라진-1-일)카르보닐에틸-(4-페닐)이미다졸 [화합물 번호 9] 1-N-(4-메틸피페라진-1-일)카르보닐에틸-(4-페닐)이미다졸 [화합물 번호 10] 1-N-[4-(2-히드록시에틸)피페라진-1-일]카르보닐에틸-(4-페닐)이미다졸 [화합물 번호 11] 1-N-(4-벤질피페라진-1-일)카르보닐에틸-(2-페닐)이미다졸 [화합물 번호 12] 1-N-(4-디페닐메틸피페라진-1-일)카르보닐에틸-(2-페닐)이미다졸 [화합물 번호 13] 1-N-[4-(2-플루오로페닐)피페라진-1-일]카르보닐에틸-(2-페닐)이미다졸 [화합물 번호 14] 1-N-[4-(2,3-디메틸페닐)피페라진-1-일]카르보닐에틸-(2-페닐)이미다졸 [화합물 번호 15] 1-N-[4-(2,4-디메틸페닐)피페라진-1-일]카르보닐에틸-(2-페닐)이미다졸 [화합물 번호 16] 1-N-[4-(4-클로로벤질)피페라진-1-일]카르보닐에틸-(2-페닐)이미다졸 [화합물 번호 17] 1-N-[4-(3,4-디클로로벤질)피페라진-1-일]카르보닐에틸-(2-페닐)이미다졸 [화합물 번호 18] 1-N-[4-[(4-클로로페닐)(페닐)메틸]피페라진-1-일]카르보닐에틸-(2-페닐)이미다졸 [화합물 번호 19] 1-N-[4-(2-플루오로페닐)피페라진-1-일]카르보닐에틸-(4-페닐)이미다졸 [화합물 번호 20] 1-N-[4-(4-플루오로벤질)피페라진-1-일]카르보닐에틸-(2-페닐)이미다졸 [화합물 번호 21] 1-N-(4-메틸피페라진-1-일)카르보닐에틸-(2-페닐)이미다졸 [화합물 번호 22] 1-N-(4-에틸피페라진-1-일)카르보닐에틸-(2-페닐)이미다졸 [화합물 번호 23] 1-N-[4-(2-히드록시에틸)피페라진-1-일]카르보닐에틸-(2-페닐)이미다졸 [화합물 번호 24] 1-N-[4-(3-클로로페닐)피페라진-1-일]카르보닐에틸-(4-페닐)이미다졸 [화합물 번호 25] 1-N-[4-(3-클로로페닐)피페라진-1-일]카르보닐에틸-(2-페닐)이미다졸 [화합물 번호 26] 1-N-[4-(4-메톡시페닐)피페라진-1-일]카르보닐에틸-(4-페닐)이미다졸 [화합물 번호 27] 1-N-[4-(4-메톡시페닐)피페라진-1-일]카르보닐에틸-(2-페닐)이미다졸 [화합물 번호 28] 1-N-(4-페닐피페라진-1-일)카르보닐에틸-(4-메틸)이미다졸 [화합물 번호 29] 1-N-(4-디페닐메틸피페라진-1-일)카르보닐에틸-(4-메틸)이미다졸의 [화합물 번호 30] 1-N-(4-벤질피페라진-1-일)카르보닐에틸-(4-메틸)이미다졸 [화합물 번호 31] 1-N-[4-(2,3-디메틸페닐)피페라진-1-일]카르보닐에틸-(4-메틸)이미다졸 [화합물 번호 32] 1-N-(4-벤질피페라진-1-일)카르보닐에틸-(2-메틸)이미다졸 [화합물 번호 33] 1-N-(4-페닐피페라진-1-일)카르보닐에틸-(2-메틸)이미다졸 [화합물 번호 34] 1-N-(4-디페닐메틸피페라진-1-일)카르보닐에틸-(2-메틸)이미다졸 [화합물 번호 35] 1-N-[4-(2,3-디메틸페닐)피페라진-1-일]카르보닐에틸-(2-메틸)이미다졸 [화합물 번호 36] 1-N-[4-(2,4-디메틸페닐)피페라진-1-일]카르보닐에틸-(2-메틸)이미다졸 [화합물 번호 37] 1-N-[4-(2,4-디메틸페닐)피페라진-1-일]카르보닐에틸-(4-메틸)이미다졸 [화합물 번호 38] 1-N-[4-(2-플루오로페닐)피페라진-1-일]카르보닐에틸-(2-메틸)이미다졸 [화합물 번호 39] 1-N-[4-(2-플루오로페닐)피페라진-1-일]카르보닐에틸-(4-메틸)이미다졸 [화합물 번호 40] 1-N-[4-(4-클로로벤질)피페라진-1-일)]카르보닐에틸-(2-메틸)이미다졸 [화합물 번호 41] 1-N-[4-(4-클로로벤질)피페라진-1-일]카르보닐에틸-(4-메틸)이미다졸 [화합물 번호 42] 1-N-[4-(4-플루오로벤질)피페라진-1-일]카르보닐에틸-(2-메틸)이미다졸 [화합물 번호 43] 1-N-[4-(4-플루오로벤질)피페라진-1-일]카르보닐에틸-(4-메틸)이미다졸 [화합물 번호 44] 1-N-[4-[(4-클로로페닐)(페닐)메틸]피페라진-1-일]카르보닐에틸-(4-메틸)이미다졸 [화합물 번호 45] 1-N-[4-[(4-클로로페닐)(페닐)메틸]피페라진-1-일]카르보닐에틸-(2-메틸)이미다졸 [화합물 번호 46] 1-N-[4-(3,4-디클로로벤질)피페라진-1-일]카르보닐에틸-(2-메틸)이미다졸 [화합물 번호 47] 1-N-[4-(3,4-디클로로벤질)피페라진-1-일]카르보닐에틸-(4-메틸)이미다졸 [화합물 번호 48] 1-N-[4-(3-클로로페닐)피페라진-1-일]카르보닐에틸-(2-메틸)이미다졸 [화합물 번호 49] 1-N-[4-(3-클로로페닐)피페라진-1-일]카르보닐에틸-(4-메틸)이미다졸 [화합물 번호 50] 1-N-[4-(4-메톡시페닐)피페라진-1-일]카르보닐에틸-(2-메틸)이미다졸 [화합물 번호 51] 1-N-[4-(4-메톡시페닐)피페라진-1-일]카르보닐에틸-(4-메틸)이미다졸 [화합물 번호 52] 1-N-(4-페닐피페라진-1-일)카르보닐에틸-(4-페닐)이미다졸 [화합물 번호 53] 1-N-(4-페닐피페라진-1-일)카르보닐에틸-(2-페닐)이미다졸 [화합물 번호 54] 1-N-[2-(4-디페닐메틸피페라진-1-일)에틸]카바모일에틸-(4-페닐)이미다졸 [화합물 번호 55] 1-N-(2-{4-[(2,3-디메틸페닐)페닐메틸]피페라진-1-일}에틸)카바모일에틸-(4-페닐)이미다졸 [화합물 번호 56] 1-N-{2-[4-(3-클로로벤질)피페라진-1-일]에틸}카바모일에틸-(4-페닐)이미다졸 [화합물 번호 57] 1-N-{2-[4-(3,4-디클로로벤질)피페라진-1-일]에틸}카바모일에틸-(4-페닐)이미다졸 [화합물 번호 58] 1-N-{2-[4-(3,4-디클로로벤질)피페라진-1-일]에틸}카바모일에틸-(2-페닐)이미다졸 [화합물 번호 59] 1-N-{2-[4-(3-클로로벤질)피페라진-1-일]에틸}카바모일에틸-(2-페닐)이미다졸 [화합물 번호 60] 1-N-{2-[4-(2,4-디메틸페닐)피페라진-1-일]에틸}카바모일에틸-(4-페닐)이미다졸 [화합물 번호 61] 1-N-{2-[4-(2,4-디메틸페닐)피페라진-1-일]에틸}카바모일에틸-(2-페닐)이미다졸 [화합물 번호 62] 1-N-{2-[4-[(4-클로로페닐)(페닐)메틸]피페라진-1-일]에틸}카바모일에틸-(2-페닐)이미다졸 [화합물 번호 63] 1-N-{2-[4-[(4-클로로페닐)(페닐)메틸]피페라진-1-일]에틸}카바모일에틸-(4-페닐)이미다졸 [화합물 번호 64] 1-N-{2-[4-(2-플루오로벤질)피페라진-1-일]에틸}카바모일에틸-(2-페닐)이미다졸 [화합물 번호 65] 1-N-{2-[4-(2-플루오로벤질)피페라진-1-일]에틸}카바모일에틸-(4-페닐)이미다졸 [화합물 번호 66] 1-N-{2-[4-(3-메틸벤질)피페라진-1-일]에틸}카바모일에틸-(4-페닐)이미다졸의 [화합물 번호 67] 1-N-{2-[4-(3-메틸벤질)피페라진-1-일]에틸}카바모일에틸-(2-페닐)이미다졸 [화합물 번호 68] 1-N-{2-[4-(4-플루오로벤질)피페라진-1-일]에틸}카바모일에틸-(2-페닐)이미다졸 [화합물 번호 69] 1-N-{2-[4-(4-플루오로벤질)피페라진-1-일]에틸}카바모일에틸-(4-페닐)이미다졸 [화합물 번호 70] 1-N-[2-(4-페닐피페라진-1-일)에틸]카바모일에틸-(4-페닐)이미다졸 [화합물 번호 71] 1-N-[2-(4-페닐피페라진-1-일)에틸]카바모일에틸-(2-페닐)이미다졸 [화합물 번호 72] 1-N-{2-[4-(4-플루오로페닐)피페라진-1-일]에틸}카바모일에틸-(4-페닐)이미다졸 [화합물 번호 73] 1-N-{2-[4-(4-플루오로페닐)피페라진-1-일]에틸}카바모일에틸-(2-페닐)이미다졸 [화합물 번호 74] 1-N-{2-[4-(4-메톡시페닐)피페라진-1-일]에틸}카바모일에틸-(4-페닐)이미다졸 [화합물 번호 75] 1-N-{2-[4-(4-메톡시페닐)피페라진-1-일]에틸}카바모일에틸-(2-페닐)이미다졸 [화합물 번호 76] 1-N-{2-[4-(2-플루오로페닐)피페라진-1-일]에틸}카바모일에틸-(4-페닐)이미다졸 [화합물 번호 77] 1-N-{2-[4-(2-플루오로페닐)피페라진-1-일]에틸}카바모일에틸-(2-페닐)이미다졸 [화합물 번호 78] 1-N-{2-[4-(3-클로로페닐)피페라진-1-일]에틸}카바모일에틸-(4-페닐)이미다졸 [화합물 번호 79] 1-N-{2-[4-(3-클로로페닐)피페라진-1-일]에틸}카바모일에틸-(2-페닐)이미다졸 [화합물 번호 80] 1-N-{2-[4-(2,3-디메틸페닐)피페라진-1-일]에틸}카바모일에틸-(2-페닐)이미다졸 [화합물 번호 81] 1-N-[2-(4-디페닐메틸피페라진-1-일)에틸]카바모일에틸-(4-페닐)이미다졸 [화합물 번호 82] 1-N-[2-(4-벤질피페라진-1-일)에틸]카바모일에틸-(2-페닐)이미다졸 [화합물 번호 83] 1-N-[2-(4-벤질피페라진-1-일)에틸]카바모일에틸-(4-페닐)이미다졸 [화합물 번호 84] 1-N-[2-(4-페닐피페라진-1-일)에틸]카바모일에틸-(2-메틸)이미다졸 [화합물 번호 85] 1-N-[2-(4-페닐피페라진-1-일)에틸]카바모일에틸-(4-메틸)이미다졸 [화합물 번호 86] 1-N-{2-[4-(4-플루오로페닐)피페라진-1-일]에틸}카바모일에틸-(4-메틸)이미다졸 [화합물 번호 87] 1-N-{2-[4-(4-플루오로페닐)피페라진-1-일]에틸}카바모일에틸-(2-메틸)이미다졸 [화합물 번호 88] 1-N-{2-[4-(4-플루오로벤질)피페라진-1-일]에틸}카바모일에틸-(2-메틸)이미다졸 [화합물 번호 89] 1-N-{2-[4-(4-플루오로벤질)피페라진-1-일]에틸}카바모일에틸-(4-메틸)이미다졸 [화합물 번호 90] 1-N-{2-[4-(2-플루오로페닐)피페라진-1-일]에틸}카바모일에틸-(2-메틸)이미다졸 [화합물 번호 91] 1-N-{2-[4-(2-플루오로페닐)피페라진-1-일]에틸}카바모일에틸-(4-메틸)이미다졸 [화합물 번호 92] 1-N-{2-[4-[(4-클로로페닐)(페닐)메틸]피페라진-1-일]에틸}카바모일에틸-(2-메틸)이미다졸 [화합물 번호 93] 1-N-{2-[4-[(4-클로로페닐)(페닐)메틸]피페라진-1-일]에틸}카바모일에틸-(4-메틸)이미다졸 [화합물 번호 94] 1-N-[2-(4-벤질피페라진-1-일)에틸]카바모일에틸-(4-메틸)이미다졸 [화합물 번호 95] 1-N-{2-[4-디페닐메틸피페라진-1-일]에틸}카바모일에틸-(2-메틸)이미다졸 [화합물 번호 96] 1-N-{2-[4-(4-메톡시벤질)피페라진-1-일]에틸}카바모일에틸-(4-메틸)이미다졸 [화합물 번호 97] 1-N-{2-[4-(4-메톡시벤질)피페라진-1-일]에틸}카바모일에틸-(2-메틸)이미다졸 [화합물 번호 98] 1-N-{2-[4-(3,4-디클로로벤질)피페라진-1-일]에틸}카바모일에틸-(2-메틸)이미다졸 [화합물 번호 99] 1-N-{2-[4-(3,4-디클로로벤질)피페라진-1-일]에틸}카바모일에틸-(4-메틸)이미다졸 [화합물 번호 100] 1-N-{2-[4-(4-클로로벤질)피페라진-1-일]에틸}카바모일에틸-(2-메틸)이미다졸 [화합물 번호 101] 1-N-{2-[4-(4-클로로벤질)피페라진-1-일]에틸}카바모일에틸-(4-메틸)이미다졸 [화합물 번호 102] 1-N-{2-[4-(3-클로로페닐)피페라진-1-일]에틸}카바모일에틸-(2-메틸)이미다졸 [화합물 번호 103] 1-N-{2-[4-(3-클로로페닐)피페라진-1-일]에틸}카바모일에틸-(4-메틸)이미다졸 [화합물 번호 104] 1-N-{2-[4-디페닐메틸피페라진-1-일]에틸}카바모일에틸-(4-메틸)이미다졸 [화합물 번호 105], 또는 이들의 약제학적으로 허용 가능한 염. 5 하기 화학식 2로 표시되는 이미다졸릴알킬카르복시산 화합물과 하기 화학식 3으로 표시되는 피페라진 유도체를 아마이드 결합 형성반응을 수행하여 제조하는 것을 특징으로 하는 하기 화학식 1로 표시되는 이미다졸릴알킬카르보닐 유도체의 제조방법 : 상기 반응식에서, Y, n, R1,및 R2는 각각 상기 청구항 1에서 정의한 바와 같다. 6 제 5항에 있어서, 상기 아마이드 결합 형성 반응은 포스포늄계, 암모늄계, 카르보디이미드계, 이미다졸리늄계, 및 유기포스핀계 중에서 선택된 결합제를 사용하는 조건에서 수행하는 것을 특징으로 하는 제조방법. 7 제 5항에 있어서, 상기 화학식 2로 표시되는 이미다졸릴알킬카르복시산 화합물은 ⅰ) 이미다졸 화합물과 에틸 알케노에이트를 KF/Al2O3 촉매존재 하에서 헤테로-마이클 첨가반응(Hetero-Michael addition reation)을 수행하여 하기 화학식 2a로 표시되는 에톡시카르보닐알킬이미다졸 화합물을 제조하고; 상기 반응식에서, R1, R2, 및 n은 각각 상기 청구항 1에서 정의한 바와 같다, ⅱ) 하기 화학식 2a로 표시되는 에톡시카르보닐알킬이미다졸 화합물을 가수분해하여 하기 화학식 2로 표시되는 이미다졸릴알킬카르복시산 화합물을 제조하는 과정; 상기 반응식에서, R1, R2, 및 n은 각각 상기 청구항 1에서 정의한 바와 같다, 을 포함하여 이루어지는 제조방법을 수행하여 제조된 것을 특징으로 하는 제조방법. 8<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 9 청구항 1 내지 4 중에서 선택된 어느 한 항에서 정의된 이미다졸릴알킬카르보닐 유도체 또는 이의 약제학적으로 허용 가능한 염이 유효성분으로 포함된 것임을 특징으로 하는 T-형 칼슘이온 채널의 길항작용에 의한 당뇨병, 뇌질환, 심장질환 및 통증질환 치료 및 예방용 약제 조성물. 10 청구항 1 내지 4 중에서 선택된 어느 한 항에서 정의된 이미다졸릴알킬카르보닐 유도체 또는 이의 약제학적으로 허용 가능한 염이 유효성분으로 포함된 것임을 특징으로 하는 것임을 특징으로 하는 당뇨병, 간질, 파킨스씨병, 치매 치료 및 예방용 약제. 11 청구항 1 내지 4 중에서 선택된 어느 한 항에서 정의된 이미다졸릴알킬카르보닐 유도체 또는 이의 약제학적으로 허용 가능한 염이 유효성분으로 포함된 것임을 특징으로 하는 고혈압, 심부정맥, 협심증, 심근 경색증, 울혈성 심부전증 치료 및 예방용 약제. 12 청구항 1 내지 4 중에서 선택된 어느 한 항에서 정의된 이미다졸릴알킬카르보닐 유도체 또는 이의 약제학적으로 허용 가능한 염이 유효성분으로 포함된 것임을 특징으로 하는 신경성 통증, 만성 통증, 급성 통증 치료용 약제.","2028.06.26"]
["K04558","-","재료","수소 저장 물질 및 그 제조 방법",null,"원문이미지","KR","2008-0103633","2008.10.22","10-1001946","2010.12.10","수소 저장 물질 및 그 제조 방법에서, 수소 저장 물질은 리튬붕소수소화물과 세륨계 물질의 혼합체를 포함한다. 따라서, 리튬붕소수소화물 및 세륨계 물질을 혼합함으로 두 물질 간의 화학반응을 통해 순수한 리튬붕소수소화물과 비교하여 낮은 온도에서 탈수소화반응을 일으킬 수 있다. 또한, 탈수소생성물의 수소화반응이 상대적으로 용이하여 탈수소화/수소화 반응의 가역성을 높일 수 있다.","1 리튬붕소수소화물과 세륨계 물질이 혼합된 수소 저장 물질로서, 상기 세륨계 물질은 세륨수소화물 또는 금속 세륨이고, 가역적인 탈수소화/수소화 반응이 일어나는 수소 저장 물질.","이영수|진선아|심재혁|조영환","C01B-006/15","KR20100044482A","2010.04.30",null,"KR101001946B1, KR20100044482A","1 리튬붕소수소화물과 세륨계 물질이 혼합된 수소 저장 물질로서, 상기 세륨계 물질은 세륨수소화물 또는 금속 세륨이고, 가역적인 탈수소화/수소화 반응이 일어나는 수소 저장 물질. 2<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 3 제 1 항에 있어서, 상기 세륨계 물질은 상기 세륨수소화물이고, 상기 리튬붕소수소화물에 대한 상기 세륨수소화물의 몰비는 3:1 내지 10:1인 수소 저장 물질. 4 제 3 항에 있어서, 상기 리튬붕소수소화물에 대한 상기 세륨수소화물의 상기 몰비는 6:1인 수소 저장 물질. 5 제 1 항에 있어서, 상기 수소 저장 물질을 형성하기 위해 전이금속염화물 및 전이금속불화물로 이루어진 그룹에서 선택된 하나 이상의 촉매가 사용되는 수소 저장 물질. 6 제 5 항에 있어서, 상기 전이금속염화물 및 상기 전이금속불화물에 포함된 전이금속은 티타늄 또는 니오븀으로 이루어진 그룹에서 선택된 하나 이상인 수소 저장 물질. 7 제 5 항에 있어서, 상기 촉매는 5중량% 내지 20중량%의 함량을 갖는 수소 저장 물질. 8 리튬붕소수소화물 및 세륨계 물질을 포함하는 혼합 분말을 형성하는 단계; 및 상기 혼합 분말을 볼밀링하는 단계를 포함하며, 상기 세륨계 물질은 세륨수소화물 또는 금속 세륨이고, 가역적인 탈수소화/수소화 반응이 일어나는 수소 저장 물질 제조 방법. 9<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 10 제 8 항에 있어서, 상기 세륨계 물질은 상기 세륨수소화물이고, 상기 리튬붕소수소화물에 대한 상기 세륨수소화물의 몰비는 3:1 내지 10:1인 수소 저장 물질 제조 방법. 11 제 10 항에 있어서, 상기 리튬붕소수소화물에 대한 상기 세륨수소화물의 상기 몰비는 6:1인 수소 저장 물질 제조 방법. 12 제 8 항에 있어서, 상기 혼합 분말에 전이금속염화물 및 전이금속불화물로 이루어진 그룹에서 선택된 하나 이상의 촉매를 첨가하는 단계를 더 포함하는 수소 저장 물질 제조 방법. 13 제 12 항에 있어서, 상기 전이금속염화물 및 상기 전이금속불화물에 포함된 전이금속은 티타늄 또는 니오븀으로 이루어진 그룹에서 선택된 하나 이상인 수소 저장 물질 제조 방법. 14 제 12 항에 있어서, 상기 촉매는 5중량% 내지 20중량%의 함량을 갖는 수소 저장 물질 제조 방법. 15 제 8 항에 있어서, 상기 볼밀링하는 단계는 쉐이커밀, 진동밀, 유성밀 또는 어트리터밀을 이용하여 수행되는 수소 저장 물질 제조 방법. 16 제 8 항에 있어서, 상기 볼밀링하는 단계는: 상기 혼합 분말 및 볼을 반응 용기에 투입하는 단계; 상기 반응 용기를 불활성 가스로 충진시키는 단계; 및 상기 볼 및 상기 반응 용기를 사용하여 상기 혼합 분말을 밀링하는 단계를 포함하는 수소 저장 물질 제조 방법. 17 제 16 항에 있어서, 상기 볼 및 상기 반응 용기의 재질은 공구강, 스테인레스강, 초경합금, 질화규소, 알루미나 및 지르코니아로 이루어지는 그룹에서 선택된 하나인 수소 저장 물질 제조 방법. 18 제 16 항에 있어서, 상기 볼의 직경은 5mm 내지 30mm인 수소 저장 물질 제조 방법. 19 제 16 항에 있어서, 상기 혼합 분말에 대한 상기 볼의 중량비가 1:100 내지 1:1인 수소 저장 물질 제조 방법. 20 제 16 항에 있어서, 상기 불활성 가스는 아르곤 가스인 수소 저장 물질 제조 방법. 21 제 16 항에 있어서, 상기 밀링하는 단계는 4시간 내지 24시간 동안 수행되는 수소 저장 물질 제조 방법.","2028.10.22"]
["K04611","-","의약","발광 특성을 갖는 디페닐아민 유도체",null,"원문이미지","KR","2008-0109444","2008.11.05","10-0993012","2010.11.02","본 발명은 발광 특성을 갖는 디페닐아민 유도체에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 디페닐아민을 모핵으로 하고 여기에 다양한 전자 주게 및 전자 끌게 치환체가 치환되어 있는 신규 구조의 화합물로서, 청색 또는 청녹색 발광현상을 나타냄은 물론 자외선 또는 가시광선에 의해 발광하는 특성을 나타내므로 형광물질 또는 유기 전계발광소자나 디스플레이용 전자소재로 유용한 디페닐아민 유도체에 관한 것이다.","1 하기 화학식 1로 표시되는 디페닐아민 유도체인 것임을 특징으로 하는 화합물 : [화학식 1] 상기 화학식 1에서, R1 및 R2는 각각 수소원자; C1-C8 알킬기; 치환 또는 비치환된 페닐기; 바이페닐기; 치환 또는 비치환된 나프틸기; 및 C1-C8 알킬, 및 C1-C8 알콕시 중에서 선택된 치환체로 치환 또는 비치환된 벤질기 중에서 선택되고, 상기한 치환된 페닐기 또는 치환된 나프틸기는 각각 할로겐원자, 시아노기, 니트로기, 카르복실기, 술폰산기, 히드록시기, 아미노기, C1-C8의 알킬아미노기, C1-C8의 알킬기, C1-C8의 알콕시기, C2-C8의 알케닐기, 페닐기, 펜에테닐기, 페녹시기, 나프톡시기, 페닐아미노기, 및 나프틸아미노기 중에서 선택된 1 내지 3개의 치환체로 치환된 페닐 및 나프탈렌이다.","이소하|류재천|유경호|엘-딥 이브리엄 무스타파","C07D-239/32,C07D-239/34","KR20100028992A","2010.03.15","2008-09-05 (KR 1020080087808)","KR100993012B1, KR20100028992A, US2010063281A1, US8124762B2","1 하기 화학식 1로 표시되는 디페닐아민 유도체인 것임을 특징으로 하는 화합물 : [화학식 1] 상기 화학식 1에서, R1 및 R2는 각각 수소원자; C1-C8 알킬기; 치환 또는 비치환된 페닐기; 바이페닐기; 치환 또는 비치환된 나프틸기; 및 C1-C8 알킬, 및 C1-C8 알콕시 중에서 선택된 치환체로 치환 또는 비치환된 벤질기 중에서 선택되고, 상기한 치환된 페닐기 또는 치환된 나프틸기는 각각 할로겐원자, 시아노기, 니트로기, 카르복실기, 술폰산기, 히드록시기, 아미노기, C1-C8의 알킬아미노기, C1-C8의 알킬기, C1-C8의 알콕시기, C2-C8의 알케닐기, 페닐기, 펜에테닐기, 페녹시기, 나프톡시기, 페닐아미노기, 및 나프틸아미노기 중에서 선택된 1 내지 3개의 치환체로 치환된 페닐 및 나프탈렌이다. 2 제 1 항에 있어서, 상기 R1 및 R2는 각각 수소원자; 메틸기, 에틸기, n-프로필기, 이소프로필기, n-부틸기, sec-부틸기, tert-부틸기 중에서 선택된 알킬기; 페닐기; 바이페닐기; 나프틸기; 메틸, 에틸, n-프로필, 이소프로필, n-부틸, sec-부틸, tert-부틸, 메톡시, 에톡시, n-프로폭시, 이소프로폭시, n-부톡시, sec-부톡시, 및 tert-부톡시 중에서 선택된 치환체로 치환 또는 비치환된 벤질기인 것을 특징으로 하는 화합물. 3 제 1 항에 있어서, 하기 화학식으로부터 선택된 것임을 특징으로 하는 화합물 : , , , , , , , , , , , 또는 . 4 상기 청구항 1 내지 3 중에서 선택된 어느 한 항의 화합물인 것임을 특징으로 하는 청색 또는 청녹색 형광물질. 5 상기 청구항 1 내지 3 중에서 선택된 어느 한 항의 화합물이 발광염료로 포함된 것임을 특징으로 하는 유기 전계발광(EL) 소자 또는 디스플레이 중에서 선택된 전자소재. 6 하기 화학식 2로 표시되는 브로마이드 화합물과 하기 화학식 3으로 표시되는 보레이트 화합물을팔라듐(Pd) 촉매 및 질소분위기 하에서 반응시켜, 하기 화학식 4로 표시되는 에타논 화합물을 합성하는 제 1과정; 하기 화학식 4로 표시되는 에타논 화합물을 N,N-디메틸포름아마이드 디메틸아세탈과 반응시켜, 하기 화학식 5로 표시되는 프로페논 화합물을 합성하는 제 2과정; 하기 화학식 5로 표시되는 프로페논 화합물에 소디움 에톡사이드와 염산 구아니딘을 넣고 반응시켜, 하기 화학식 1a로 표시되는 아민 화합물을 합성하는 제 3과정; 및 하기 화학식 1a로 표시되는 아민 화합물을 R1-X 또는 R2-X로 표시되는 할라이드 화합물과 반응시켜, 하기 화학식 1로 표시되는 디페닐아민 유도체를 합성하는 제 4과정; 상기 반응식에서, X는 할로겐원자를 나타내고, R1 및 R2는 각각 상기 청구항 1에서 정의한 바와 같으며 다만, R1 및 R2가 동시에 수소인 경우는 제외한다: 을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 디페닐아민 유도체의 제조방법.","2028.11.05"]
["K04484","-","의약","바이신을 이용한 베타 아밀로이드의 올리고머 형성 방법 및베타 아밀로이드 집적 억제 활성을 갖는 물질의 검색방법",null,"원문이미지","KR","2008-0083877","2008.08.27","10-0991232","2010.10.26","본 발명은 하기 화학식 1로 표시되는 바이신을 이용한 베타 아밀로이드의 올리고머 형성 방법 및 베타 아밀로이드 집적 억제 활성을 갖는 물질의 검색방법에 관한 것으로, 종래 PBS, 증류수 또는 HCl에 비하여 보다 빠른 시간 내에 베타 아밀로이드의 올리고머를 형성케 하여, 베타 아밀로이드 42뿐만 아니라 베타 아밀로이드 40의 집적을 종래 방법에 비하여 크게 단축할 수 있으며, 이에 보다 경제적으로 알츠하이머 병 및 퇴행성 뇌질환을 예방 또는 치료할 수 있는 물질을 검색할 수 있고, 베타 아밀로이드 관련 질환을 효과적으로 연구할 수 있다. [화학식 1]","1 베타 아밀로이드 40(Aβ40) 또는 42(Aβ42)를 바이신 완충용액에 혼합하여 베타 아밀로이드 용액을 제조하는 단계(단계 1); 및 상기 용액을 배양하여 베타 아밀로이드의 올리고머를 형성시키는 단계(단계 2)를 포함하는 개선된 베타 아밀로이드의 올리고머 형성방법.","김동진|김혜연|김영수","C07K-014/47,C07K-014/00,C12Q-001/68","KR20100025202A","2010.03.09",null,"KR100991232B1, KR20100025202A","1 베타 아밀로이드 40(Aβ40) 또는 42(Aβ42)를 바이신 완충용액에 혼합하여 베타 아밀로이드 용액을 제조하는 단계(단계 1); 및 상기 용액을 배양하여 베타 아밀로이드의 올리고머를 형성시키는 단계(단계 2)를 포함하는 개선된 베타 아밀로이드의 올리고머 형성방법. 2 제1항에 있어서, 상기 바이신 완충용액은 pH가 5 내지 6의 범위이며, 바이신 농도가 2.5 내지 20 mM의 범위인 것을 특징으로 하는 개선된 베타 아밀로이드의 올리고머 형성 방법. 3 제1항에 있어서, 상기 바이신 완충용액은 pH 5이고, 바이신 농도가 5 mM인 것을 특징으로 하는 개선된 베타 아밀로이드의 올리고머 형성방법. 4 제1항에 있어서, 상기 단계 2의 배양은 1시간 내지 10일 동안 수행하는 것을 특징으로 하는 베타 아밀로이드의 올리고머 형성방법. 5 제1항에 있어서, 상기 배양은 베타 아밀로이드 42(Aβ42)는 2시간, 베타 아밀로이드 40(Aβ40)은 2일 동안 수행하는 것을 특징으로 하는 개선된 베타 아밀로이드의 올리고머 형성방법. 6 베타 아밀로이드 40(Aβ40) 또는 42(Aβ42)와 검색후보물질을 바이신 완충용액 하에서 반응시키는 단계(단계 1); 상기 단계 1의 반응액에 티오플라빈 티(ThT)를 첨가하여 형광세기를 측정하는 단계(단계 2); 및 상기 단계 1의 반응액을 SDS-PAGE 방법으로 전기영동하여 베타 아밀로이드의 집적을 검증하는 단계(단계 3)를 포함하는 베타 아밀로이드 집적 억제 활성을 갖는 물질의 검색방법. 7 제6항에 있어서, 상기 바이신 완충용액은 pH가 5 내지 6의 범위이며, 바이신 농도가 2.5 내지 20 mM의 범위인 것을 특징으로 하는 베타 아밀로이드 집적 억제 활성을 갖는 물질의 검색방법. 8 제6항에 있어서, 상기 바이신 완충용액은 pH 5이고, 바이신 농도가 5 mM인 것을 특징으로 하는 베타 아밀로이드 집적 억제 활성을 갖는 물질의 검색방법. 9 제6항에 있어서, 상기 단계 1의 배양은 1시간 내지 10일 동안 수행하는 것을 특징으로 하는 베타 아밀로이드 집적 억제 활성을 갖는 물질의 검색방법. 10 제6항에 있어서, 상기 단계 1의 배양은 베타 아밀로이드 42(Aβ42)는 2시간, 베타 아밀로이드 40(Aβ40)은 2일 동안 수행하는 것을 특징으로 하는 베타 아밀로이드 집적 억제 활성을 갖는 물질의 검색방법. 11 제6항에 있어서, 상기 검색방법은 베타 아밀로이드의 화이브릴 형성시간이 단축되고, 올리고머의 형성 및 유지시간이 늘어남을 특징으로 하는 베타 아밀로이드 집적 억제 활성을 갖는 물질의 검색방법. 12 제6항에 있어서, 상기 검색된 베타 아밀로이드 집적 억제 활성을 갖는 물질은 알츠하이머병, 뇌졸중 또는 파킨슨병을 포함하는 퇴행성 뇌질환의 예방 또는 치료 효과를 갖는 것임을 특징으로 하는 베타 아밀로이드 집적 억제 활성을 갖는 물질의 검색방법.","2028.08.27"]
["K04279","-","의약","이황화결합을 이용한 내열성의 알파-1-안티트립신 뮤테인및 그의 제조방법",null,"원문이미지","KR","2007-0118936","2007.11.21","10-0992526","2010.11.01","본 발명은 이황화결합을 이용한 내열성의 알파-1-안티트립신 뮤테인 및 그의 제조방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 알파-1-안티트립신의 168번과 189번 아미노산이 시스테인으로 치환된 후 이황화 결합을 이루어 알파-1-안티트립신의 활성은 유지하면서 기존의 내열성 알파-1-안티트립신 뮤테인(대한민국 특허등록 제 133252호)보다 내열성이 더욱 증가되어 안정성이 높은 알파-1-안티트립신 뮤테인 및 그의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 이황화결합을 이용한 내열성 알파-1-안티트립신 뮤테인은 생체 내에서 안정한 단백질 치료제로서 유용하며 진단 시약 개발, 친화성 컬럼의 제조 등 다른 여러 가지 용도에도 응용될 수 있다.","1 인간 알파-l-안티트립신 아미노산 서열의 232번째 시스테인이 세린으로 치환되고, 168번 및 189번째 아미노산 잔기가 시스테인으로 치환된 후 산화되어 분자내 이황화 결합을 형성한 것을 특징으로 하는 인간 알파-l-안티트립신 뮤테인.","유명희|백제현|이철주","C07K-014/00,C07K-014/50","KR20090052440A","2009.05.26",null,"KR100992526B1, KR20090052440A, US2010248309A1, US8088738B2, WO2009066807A1","1 인간 알파-l-안티트립신 아미노산 서열의 232번째 시스테인이 세린으로 치환되고, 168번 및 189번째 아미노산 잔기가 시스테인으로 치환된 후 산화되어 분자내 이황화 결합을 형성한 것을 특징으로 하는 인간 알파-l-안티트립신 뮤테인. 2 청구항 1에 있어서, 상기 인간 알파-l-안티트립신은 야생형 알파-l-안티트립신인 것을 특징으로 하는 인간 알파-l-안티트립신 뮤테인. 3 청구항 2에 있어서, 상기 야생형 알파-l-안티트립신은 서열번호 1로 구성된 아미노산 서열을 가지는 것을 특징으로 하는 인간 알파-l-안티트립신 뮤테인. 4 청구항 2에 있어서, 상기 야생형 알파-l-안티트립신은 서열번호 1로 구성된 아미노산 서열의 101번 잔기를 히스티딘(서열번호 2), 204번 잔기는 라이신(서열번호 3), 213번 잔기는 알라닌(서열번호 4), 223번 잔기는 시스테인(서열번호 5), 341번 잔기는 아스파라긴(서열번호 6), 363번 잔기는 라이신(서열번호 7), 376번 잔기는 아스파라긴산(서열번호 8)으로 하나 이상의 아미노산 잔기가 치환된 아미노산 서열을 가지는 것을 특징으로 하는 인간 알파-l-안티트립신 뮤테인. 5<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 6<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 7<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 8<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 9 청구항 1에 있어서, 엘라스타제에 대한 저해 활성은 그대로 유지하면서 열에 대한 안정성이 야생형에 비해 증가된 것을 특징으로 하는 인간 알파-l-안티트립신 뮤테인. 10 제 1항의 인간 알파-l-안티트립신 뮤테인을 코딩하는 폴리뉴클레오티드. 11<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 12 청구항 10에 있어서, 부위특이 돌연변이 유도법에 의하여 제조된 것을 특징으로 하는 폴리뉴클레오티드. 13 청구항 12에 있어서, 상기 부위특이 돌연변이 유도법은 서열번호 9 내지 11로 구성된 염기를 가진 올리고뉴클레오티드를 이용하는 것을 특징으로 하는 폴리뉴클레오티드. 14 제 10항의 폴리뉴클레오티드를 포함하는 발현벡터. 15 제 14항의 발현벡터로 형질 전환된 숙주 세포. 16 제 1항 기재의 인간 알파-l-안티트립신 뮤테인을 유효성분으로 하는 호흡기종 또는 급성 쇼크 증후군의 치료제. 17 청구항 1에 있어서, 이황화 결합에 의해 중합 반응에 의한 AT의 불활성화를 감소시키는 성질을 가지는 것을 특징으로 하는 인간 알파-l-안티트립신 뮤테인. 18 1) 제 15항의 숙주 세포를 최적 성장 조건에서 배양하는 단계; 2) 배양액으로부터 생산된 AT 뮤테인을 분리하는 단계; 3) 분리중 AT 뮤테인을 컬럼상에서 산화시키는 단계; 및 4) 이황화 결합을 형성한 AT 뮤테인을 수득하는 단계로 이루어진 이황화결합을 이용한 내열성 AT 뮤테인의 제조방법. 19 청구항 18에 있어서, 상기 단계 4)의 이황화 결합을 형성한 AT 뮤테인을 수득하는 단계는 염화나트륨 선형 농도 구배를 통하여 활성이 있는 분획만을 얻는 것을 특징으로 하는 내열성 AT 뮤테인의 제조방법.","2027.11.21"]
["K04326","-","에너지","연료전지용 분리판 및 이를 이용한 연료전지",null,"원문이미지","KR","2008-0023482","2008.03.13","10-0987096","2010.10.05","본 발명에서는 산과 골로 구성되는 유로를 가지는 연료전지의 분리판으로서, 상기 유로의 산에 도랑 형상의 홈이 하나 이상 형성된 연료전지용 분리판 및 이를 이용한 연료전지를 제공한다. 위와 같이 분리판 유로의 산 부분에 도랑 형상의 홈을 형성하는 것에 의하면 전체적인 연료 및 생성물의 흐름 특성(유동 특성)을 유지하면서도 연료와 전극 간의 접촉면적을 증가시켜 물질전달 증가와 이로 인한 연료 전지 성능 향상을 이룰 수 있다.","1 산 부분 및 골 부분으로 구성되는 유로 골격 구조가 분리판 상에 존재하는 연료전지의 분리판으로서, 상기 유로의 산 부분의 양쪽 측면에는 도랑 형상의 홈이 복수 개 형성된 것이고, 상기 도랑 형상의 홈은 상기 산 부분을 관통하지 않도록 형성되는 것을 특징으로 하는 연료전지용 분리판.","김수길|황상엽|하흥용|김형준|윤성필|한종희|남석우|오인환|홍성안|임태훈","H01M-008/02","KR20090098238A","2009.09.17",null,"KR100987096B1, KR20090098238A","1 산 부분 및 골 부분으로 구성되는 유로 골격 구조가 분리판 상에 존재하는 연료전지의 분리판으로서, 상기 유로의 산 부분의 양쪽 측면에는 도랑 형상의 홈이 복수 개 형성된 것이고, 상기 도랑 형상의 홈은 상기 산 부분을 관통하지 않도록 형성되는 것을 특징으로 하는 연료전지용 분리판. 2 제 1 항에 있어서, 상기 유로의 산 부분의 양쪽 측면에 형성된 도랑 형상의 홈은 홈의 깊이 방향이 산의 수직 높이 방향에 대하여 사선이 되도록 형성된 것을 특징으로 하는 연료전지용 분리판. 3 제 1 항에 있어서, 상기 도랑 형상의 홈의 폭은 상기 골 부분의 폭의 200% 이하이고, 상기 도랑 형상의 홈의 깊이는 상기 골 부분의 깊이의 100% 이하인 것을 특징으로 하는 연료전지용 분리판. 4 제 1 항에 있어서, 상기 도랑의 형상, 상기 도랑의 형성 위치, 상기 도랑의 깊이 또는 상기 도랑의 방향을 변경함으로써, 연료와 전극 간의 접촉 면적이 조절된 것을 특징으로 하는 연료전지용 분리판. 5 제 1 항에 있어서, 상기 분리판의 유로 형태는 곡사형(serpentine), 깍지형(interdigitated), 평행형(parallel) 또는 섬 모양(island) 중 어느 하나 또는 이들의 혼합 형태인 것을 특징으로 하는 연료전지용 분리판. 6 제 1 항에 있어서, 상기 도랑의 형상은 산의 평면을 기준으로 하여 직사각형, 정사각형, 삼각형, 사다리꼴 또는 반원 형상인 것을 특징으로 하는 연료전지용 분리판. 7 제 1 항에 있어서, 상기 분리판은 그라파이트, 합성 그라파이트, 또는 이들에 내부식성 코팅이 수행된 재질로 이루어지는 것을 특징으로 하는 연료전지용 분리판. 8 제 1 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 따른 연료전지용 분리판을 포함하는 것을 특징으로 하는 연료전지의 단위 전지. 9 제 1 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 따른 연료전지용 분리판을 포함하는 것을 특징으로 하는 연료전지 스택.","2028.03.13"]
["K04490","-","화학","개선된 시료 주입법을 이용한 모세관 전기영동의 검출 감도향상 방법",null,"원문이미지","KR","2008-0082804","2008.08.25","10-0978055","2010.08.19","본 발명은 pH가 낮은 러닝버퍼를 주입하고, 염기영역을 형성하며, 측정하고자 하는 시료를 주입하고, 러닝버퍼를 재주입하여 전기영동함으로써, 용매의 pH에 따라 전하량이 변하는 시료의 모세관 전기영동의 검출 감도를 향상시키는 방법에 관한 것으로, 모세관 전기영동시 검출기를 지나는 시료의 폭과 농도를 조절하여 검출 감도를 향상시켜, 적은 농도로도 향상된 검출 감도 결과를 얻을 수 있는 바, 종래 모세관 전기영동의 단점을 획기적으로 개선할 수 있는 효과를 제공한다.","1 모세관 전기영동에 있어서, 모세관에 러닝버퍼를 주입하는 단계(단계 1); 상기 러닝버퍼 주입 후 pH 11.0 내지 13.0의 염기를 주입하여 염기 영역을 형성하는 단계(단계 2); 상기 염기영역이 형성된 후 측정하고자 하는 시료를 주입하는 단계(단계 3); 상기 시료 주입 후 단계 1의 러닝버퍼를 재주입하는 단계(단계 4); 및 상기 단계 1 내지 단계 4를 통해 스태킹된 시료를 검출하는 단계(단계 5)를 포함하는 것을 특징으로 하는 개선된 시료 주입법을 이용한 모세관 전기영동의 검출 감도 향상 방법.","오을식|유영숙|송은주|나비울","G01N-033/50,G01N-027/447","KR20100024107A","2010.03.05",null,"KR100978055B1, KR20100024107A","1 모세관 전기영동에 있어서, 모세관에 러닝버퍼를 주입하는 단계(단계 1); 상기 러닝버퍼 주입 후 pH 11.0 내지 13.0의 염기를 주입하여 염기 영역을 형성하는 단계(단계 2); 상기 염기영역이 형성된 후 측정하고자 하는 시료를 주입하는 단계(단계 3); 상기 시료 주입 후 단계 1의 러닝버퍼를 재주입하는 단계(단계 4); 및 상기 단계 1 내지 단계 4를 통해 스태킹된 시료를 검출하는 단계(단계 5)를 포함하는 것을 특징으로 하는 개선된 시료 주입법을 이용한 모세관 전기영동의 검출 감도 향상 방법. 2 제1항에 있어서, 상기 단계 1의 러닝버퍼는 포름산과 같은 유기산군으로부터 선택되는 어느 하나 이상인 것을 특징으로 하는 개선된 시료 주입법을 이용한 모세관 전기영동의 검출 감도 향상 방법. 3 제1항에 있어서, 상기 단계 2의 염기는 수산화 암모늄과 같은 염기군으로부터 선택되는 어느 하나 이상인 것을 특징으로 하는 개선된 시료 주입법을 이용한 모세관 전기영동의 검출 감도 향상 방법. 4 제1항에 있어서, 상기 단계 3의 시료는 시료가 용해되는 용매의 pH에 따라 전하량이 변하는 시료인 것을 특징으로 하는 개선된 시료 주입법을 이용한 모세관 전기영동의 검출 감도 향상 방법. 5 제1항에 있어서, 상기 모세관 전기영동의 검출 감도 향상은 (+)극과 (-)극 사이의 전기장에 의해 염기영역은 (+)극으로 이동하고, 재주입된 산성도가 낮은 러닝버퍼는 (-)극으로 이동하여 모세관 내에서 주입된 시료의 폭을 줄임으로써 시료의 농도를 증가시켜 검출감도를 향상시키는 것을 특징으로 하는 개선된 시료 주입법을 이용한 모세관 전기영동의 검출 감도 향상 방법.","2028.08.25"]
["K04374","F02836","재료","질화티타늄 분말의 제조 방법",null,"원문이미지","KR","2008-0021399","2008.03.07","10-0959931","2010.05.18","본 발명은 질화티타늄 분말의 제조 방법에 관한 것이다. 질화티타늄 분말을제조하기 위하여 우선 염화티타늄 분말 및 질화리튬 분말을 혼합하여 혼합 분말을 제조한다. 이어서 혼합 분말과 복수의 볼을 반응 용기에 투입한다. 그 후 반응 용기에 불활성 가스를 충전하고 반응 용기를 밀폐한다. 그리고 혼합 분말을 고에너지 볼밀링하여 질화티타늄 및 염화리튬을 포함하는 복합 분말을 제조한다. 이어서 복합 분말을 물에 용해 및 여과한다. 그 후 여과된 복합 분말을 건조하여 질화티타늄 분말을 회수한다.","1 염화티타늄 분말 및 질화리튬 분말을 혼합하여 혼합 분말을 제조하는 단계; 상기 혼합 분말과 복수의 볼을 반응 용기에 투입하는 단계; 상기 반응 용기에 불활성 가스를 충전하고, 상기 반응 용기를 밀폐하는 단계; 상기 혼합 분말을 고에너지 볼밀링하여 질화티타늄 및 염화리튬을 포함하는 복합 분말을 제조하는 단계; 상기 복합 분말을 물에 용해 및 여과하는 단계; 및 상기 여과된 복합 분말을 건조하여 상기 질화티타늄 분말을 회수하는 단계 를 포함하고, 상기 불활성 가스는 아르곤 또는 수소인 질화티타늄 분말의 제조 방법.","심재혁|김지우|조영환|정우상|김동익|이승철","C01B-021/076,C01G-023/00","KR20090096061A","2009.09.10",null,"AT532748T, EP2098481A2, EP2098481A3, EP2098481B1, JP2009215150A, JP4695173B2, KR100959931B1, KR20090096061A, US2009226723A1, US8221714B2","1 염화티타늄 분말 및 질화리튬 분말을 혼합하여 혼합 분말을 제조하는 단계; 상기 혼합 분말과 복수의 볼을 반응 용기에 투입하는 단계; 상기 반응 용기에 불활성 가스를 충전하고, 상기 반응 용기를 밀폐하는 단계; 상기 혼합 분말을 고에너지 볼밀링하여 질화티타늄 및 염화리튬을 포함하는 복합 분말을 제조하는 단계; 상기 복합 분말을 물에 용해 및 여과하는 단계; 및 상기 여과된 복합 분말을 건조하여 상기 질화티타늄 분말을 회수하는 단계 를 포함하고, 상기 불활성 가스는 아르곤 또는 수소인 질화티타늄 분말의 제조 방법. 2 제1항에 있어서, 상기 질화티타늄 분말을 회수하는 단계에서, 상기 질화티타늄 분말의 입도는 0보다 크고 100nm 이하인 질화티타늄 분말의 제조 방법. 3 제1항에 있어서, 상기 혼합 분말을 제조하는 단계에서, 상기 염화티타늄 분말에 대한 상기 질화리튬 분말의 몰비는 1:1인 질화티타늄 분말의 제조 방법. 4 제1항에 있어서, 상기 복합 분말을 제조하는 단계에서, 상기 고에너지 볼밀링을 1시간 내지 10시간 동안 실시하는 질화티타늄 분말의 제조 방법. 5 제1항에 있어서, 상기 반응 용기와 상기 볼은 공구강, 스테인리스강, 초경합금, 질화규소, 알루미나 또는 지르코니아를 사용하여 형성하고, 상기 볼의 직경은 5mm 내지 30mm이고, 상기 혼합 분말에 대한 상기 복수의 볼들의 중량비는 1 내지 30인 질화티타늄 분말의 제조 방법. 6<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 7 제1항에 있어서, 상기 고에너지 볼밀링은 쉐이커밀, 진동밀, 유성밀 또는 어트리터밀을 사용하는 질화티타늄 분말의 제조 방법.","2028.03.07"]
["K04308","-","재료","나노 구조 산화물 박막 이용 환경오염물질 제거 기술",null,"원문이미지","KR","2008-0009267","2008.01.29","10-0941393","2010.02.02","본 발명은 나노 구조의 광전화학 변환 산화물 박막을 이용하여 퍼클로레이트 이온을 제거하는 장치에 관한 것으로, 본 발명에 따른 퍼클로레이트 이온 제거 장치는 광전 변환 반응을 이용하여 수소 원자를 지속적 생산하고 이러한 수소 원자를 이용하여 퍼클로레이트 이온을 환원시켜 제거하는 기술이다.","1 나노 구조의 광전화학 변환(photoelectrochemical conversion) 산화물이 형성되어 광이 조사되면 프로톤과 전자가 발생되는 제1전극; 상기 제1전극에 대향하며, 상기 프로톤이 퍼클로레이트 이온을 환원시키는 수소 원자로 환원되는 제2전극; 상기 제1전극과 제2전극 사이에 형성되며 상기 수소이온이 이동하는 프로톤 전도 필름; 및 상기 제1전극과 제2전극 사이에 연결되어 상기 전자가 이동하는 도선;을 포함하여 구성되며, 상기 제1전극과 제2전극은 탄소 직물 또는 탄소 종이로 이루어진 것을 특징으로 하는 퍼클로레이트 이온 제거 장치.","이전국|하헌필|민형섭","C02F-001/461","KR20090083241A","2009.08.03",null,"KR100941393B1, KR20090083241A","1 나노 구조의 광전화학 변환(photoelectrochemical conversion) 산화물이 형성되어 광이 조사되면 프로톤과 전자가 발생되는 제1전극; 상기 제1전극에 대향하며, 상기 프로톤이 퍼클로레이트 이온을 환원시키는 수소 원자로 환원되는 제2전극; 상기 제1전극과 제2전극 사이에 형성되며 상기 수소이온이 이동하는 프로톤 전도 필름; 및 상기 제1전극과 제2전극 사이에 연결되어 상기 전자가 이동하는 도선;을 포함하여 구성되며, 상기 제1전극과 제2전극은 탄소 직물 또는 탄소 종이로 이루어진 것을 특징으로 하는 퍼클로레이트 이온 제거 장치. 2 제1항에 있어서, 상기 광전화학 변환 산화물은 나노 구조의TiO2, WO3, SrTiO3, NaTaO3 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 퍼클로레이트 이온 제거 장치. 3 제1항에 있어서, 상기 광은 가시광선 또는 자외선인 것을 특징으로 하는 퍼클로레이트 이온 제거 장치. 4 제1항에 있어서, 상기 제2전극은 Ti, Ni, Fe, Fe 및 Pd 중 어느 한 종의 금속 촉매와, 상기 금속촉매를 상기 탄소 직물 또는 탄소 종이에 결합시키는 고분자 결합제를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 퍼클로레이트 이온 제거 장치. 5 제1항에 있어서, 상기 프로톤 전도 필름은 물에 적셔진 폴리머 전해질 막인 것을 특징으로 하는 퍼클로레이트 제거 장치. 6 제1항에 있어서, 상기 프로톤 전도 필름은 듀퐁사의 나피온(Nafion)인 것을 특징으로 하는 퍼클로레이트 제거 장치. 7 제1항의 퍼클로레이트 이온 제거 장치를 이용하여 퍼클로레이트를 제거하는 방법에 있어서, 제1전극에 광을 조사하여 프로톤과 전자를 형성하는 단계; 상기 광의 조사로 인해 생성된 프로톤이 제2전극에서 수소 원자로 환원되는 단계; 및 상기 수소 원자가 퍼클로레이트를 환원시켜 염소 이온으로 변환시키는 단계를 포함하여 구성되는 퍼클로레이트 이온 제거 방법.","2028.01.29"]
["K04838","-","IT","미러볼이 구비된 카메라 및 이를 구비한 휴대폰",null,"원문이미지","KR","2009-0071229","2009.08.03","10-1040953","2011.06.07","본 발명은 미러볼이 구비된 카메라 및 이를 구비한 휴대폰에 관한 것이다. 본 발명에 따르면 렌즈가 구비된 본체, 상기 본체에 결합되는 지지대 및 상기 지지대에 결합되는 구 형태의 미러볼(mirror ball)을 포함하는 카메라 및 이를 구비한 휴대폰이 제공된다. 본 발명에 따른 카메라에 의하면 여러 차례 영상을 촬영하지 않고도 손쉽게 전방위 영상을 획득할 수 있다는 이점이 있다.","1 렌즈가 구비된 본체; 상기 본체에 결합되는 지지대; 및 상기 지지대에 결합되는 구 형태의 미러볼(mirror ball)을 포함하고, 상기 지지대가 상기 본체에 회동가능하게 결합되어 상기 미러볼의 위치 조정이 가능하며, 상기 미러볼의 위치는 사용 위치 또는 복귀 위치로 조정되며, 상기 사용 위치에서 상기 미러볼은 상기 렌즈의 촬영범위 안에 위치하고, 상기 복귀 위치에서 상기 미러볼은 상기 렌즈의 촬영범위 밖에 위치하는 것을 특징으로 하는 카메라.","김익재|고희동|안상철|황재인|김형곤","H04B-001/38,G03B-017/02,G03B-015/12,H04N-005/225","KR20110013662A","2011.02.10",null,"KR101040953B1, KR20110013662A","1 렌즈가 구비된 본체; 상기 본체에 결합되는 지지대; 및 상기 지지대에 결합되는 구 형태의 미러볼(mirror ball)을 포함하고, 상기 지지대가 상기 본체에 회동가능하게 결합되어 상기 미러볼의 위치 조정이 가능하며, 상기 미러볼의 위치는 사용 위치 또는 복귀 위치로 조정되며, 상기 사용 위치에서 상기 미러볼은 상기 렌즈의 촬영범위 안에 위치하고, 상기 복귀 위치에서 상기 미러볼은 상기 렌즈의 촬영범위 밖에 위치하는 것을 특징으로 하는 카메라. 2<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 3<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 4 제1항에 있어서, 상기 사용 위치에서 상기 미러볼은 상기 렌즈의 정면에 위치하는 것을 특징으로 하는 카메라. 5 제1항에 있어서, 상기 본체에는 상기 미러볼이 수용되는 수용홈이 형성되고, 상기 복귀 위치에서 상기 미러볼은 상기 수용홈에 수용되는 것을 특징으로 하는 카메라. 6 제5항에 있어서, 상기 복귀 위치에서 상기 미러볼은 상기 렌즈의 정면과 수직한 방향에 위치하고, 상기 미러볼의 일부가 상기 본체 외부에 노출되는 것을 특징으로 하는 카메라. 7 제1항에 있어서, 상기 지지대는 일자형 바(bar) 형태이고, 상기 본체와 상기 미러볼은 하나의 지지대에 의해 연결되는 것을 특징으로 하는 카메라. 8 제7항에 있어서, 상기 지지대는 투명한 아크릴 재질로 만들어지는 것을 특징으로 하는 카메라. 9 제1항, 제4항 내지 제8항 중 어느 항의 카메라를 포함하는 것을 특징으로 하는 휴대폰.","2029.08.03"]
["K04994","-","반도체","비대칭 전극 구조를 적용한 박막 트랜지스터 및 그 제조 방법",null,"원문이미지","KR","2009-0121015","2009.12.08","10-1040137","2011.06.02","박막 트랜지스터는, 제1 면 및 제2 면을 포함하는 채널층; 상기 채널층의 한쪽 끝 부분에 적어도 부분적으로 상기 제1 면과 접촉하여 위치하는 소스 전극; 상기 채널층의 다른쪽 끝 부분에 적어도 부분적으로 상기 제2 면과 접촉하여 위치하는 드레인 전극; 상기 드레인 전극과 접촉하는 게이트 절연막; 및 상기 게이트 절연막과 접촉하는 게이트 전극을 포함할 수 있다. 상기 박막 트랜지스터는 소스 전극 및 드레인 전극이 채널층을 사이에 두고 비대칭 전극(asymmetric staggered electrode) 구조로 형성되어 채널을 통한 전자 이동도(mobility) 및 박막 트랜지스터의 턴오프 특성이 향상될 수 있다.","1 제1 면 및 제2 면을 포함하는 채널층; 상기 채널층의 한쪽 끝 부분에 적어도 부분적으로 상기 제1 면과 접촉하여 위치하는 소스 전극; 상기 채널층의 다른쪽 끝 부분에 적어도 부분적으로 상기 제2 면과 접촉하여 위치하는 드레인 전극; 상기 드레인 전극과 접촉하는 게이트 절연막; 및 상기 게이트 절연막과 접촉하는 게이트 전극을 포함하되, 상기 게이트 절연막은, 상기 채널층의 하부에 위치하며, 상기 소스 전극, 상기 채널층의 상기 제2 면 및 상기 드레인 전극과 접촉하는 것을 특징으로 하는 박막 트랜지스터.","이상렬|정유진|조경철","H01L-029/786",null,null,null,"KR101040137B1","1 제1 면 및 제2 면을 포함하는 채널층; 상기 채널층의 한쪽 끝 부분에 적어도 부분적으로 상기 제1 면과 접촉하여 위치하는 소스 전극; 상기 채널층의 다른쪽 끝 부분에 적어도 부분적으로 상기 제2 면과 접촉하여 위치하는 드레인 전극; 상기 드레인 전극과 접촉하는 게이트 절연막; 및 상기 게이트 절연막과 접촉하는 게이트 전극을 포함하되, 상기 게이트 절연막은, 상기 채널층의 하부에 위치하며, 상기 소스 전극, 상기 채널층의 상기 제2 면 및 상기 드레인 전극과 접촉하는 것을 특징으로 하는 박막 트랜지스터. 2 제 1항에 있어서, 상기 소스 전극과 상기 제1 면이 접촉하는 제1 영역 및 상기 드레인 전극과 상기 제2 면이 접촉하는 제2 영역은 서로 대향하지 않는 것을 특징으로 하는 박막 트랜지스터. 3<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 4 소스 전극을 형성하는 단계; 상기 소스 전극을 부분적으로 덮도록 채널층을 형성하는 단계; 상기 채널층을 부분적으로 덮도록 드레인 전극을 형성하는 단계; 상기 드레인 전극을 부분적으로 덮도록 상기 채널층 및 상기 드레인 전극상에 게이트 절연막을 형성하는 단계; 및 상기 게이트 절연막상에 게이트 전극을 형성하는 단계를 포함하되, 상기 채널층의 양쪽 끝 부분은 각각 상기 소스 전극 및 상기 드레인 전극과 접촉하는 것을 특징으로 하는 박막 트랜지스터의 제조 방법.","2029.12.08"]
["K04800","-","재료","저저항 탄화규소 소결체, 이의 조성물 및 이의 제조방법",null,"원문이미지","KR","2009-0046823","2009.05.28","10-1040761","2011.06.03","본 발명은 저저항 탄화규소 소결체, 이의 조성물 및 이의 제조방법에 관한 것으로서, 폴리실록센(polysiolxane), 탄소전구체, β-탄화규소(β-SiC) 분말, 질화알루미늄(AlN) 및 희토류금속산화물을 포함하는 저저항 반응가압소결 탄화규소 소재 조성물에 관한 것이다. 또한, 상기 조성물을 반응가압소결방법으로 제조한 탄화규소 소결체 및 이의 제조방법에 관한 것이다.본 발명의 탄화규소 소결체는 반응가압소결방법으로 제조되었음에도 불구하고 잔류 실리콘이 존재하지 않고, 고온 및 진공 분위기에서 안정하며, 전기전도성이 높아서 방전가공이 용이한 바, 복잡한 형상의 구조재료, 반도체 공정용 더미 웨이퍼, 반도체 공정용 히터 소재, 반도체 공정용 히터 플레이트 소재, 반도체 공정장비용 부품, 진공장비용 부품, 플라즈마 식각 챔버 내에서 높은 온도 안정성과 전기전도성을 요구하는 부품인 플라즈마스크린(plasma screen), 초점링(focus ring), 엣지링(edge ring) 등의 소재로 사용하기에 유용하다.","1 폴리실록센 5.5 ~ 65 중량%, 페놀 수지 및 크실렌 수지 중에서 선택된 1 종 이상의 탄소전구체 3.5 ~ 40 중량%, β-탄화규소 분말 0.1 ~ 90 중량%, 질화알루미늄 0.01 ~ 0.3 중량% 및 희토류금속산화물 0.01 ~ 0.5 중량%를 포함하는 것을 특징으로 하는 저저항 탄화규소 소결체 조성물.","박상환|김영욱|임광영|노명훈","C04B-035/565,C04B-035/632,C04B-035/571,C04B-035/581","KR20100128437A","2010.12.08",null,"KR101040761B1, KR20100128437A","1 폴리실록센 5.5 ~ 65 중량%, 페놀 수지 및 크실렌 수지 중에서 선택된 1 종 이상의 탄소전구체 3.5 ~ 40 중량%, β-탄화규소 분말 0.1 ~ 90 중량%, 질화알루미늄 0.01 ~ 0.3 중량% 및 희토류금속산화물 0.01 ~ 0.5 중량%를 포함하는 것을 특징으로 하는 저저항 탄화규소 소결체 조성물. 2 제 1 항에 있어서, 상기 탄화규소 소결체 조성물 100 중량부에 대하여, C1 ~ C5의 알코올 및 아세톤 중에서 선택된 1 종 이상의 용매 30 ~ 200 중량부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 저저항 소결체 조성물. 3 제 1 항에 있어서, 상기 희토류금속산화물은 CeO2, Pr2O3, Nd2O3, Sm2O3, Eu2O3, Gd2O3, Tb2O3, Dy2O3, Ho2O3, Er2O3, Tm2O3, Yb2O3, Lu2O3, Sc2O3, Y2O3 및 La2O3 중에서 선택된 1 종 이상인 것을 특징으로 하는 저저항 탄화규소 소결체 조성물. 4 제 1 항에 있어서, 상기 β-탄화규소 분말은 평균직경 5 ㎚ ~ 3 ㎛인 것을 특징으로 하는 저저항 탄화규소 소결체 조성물. 5 폴리실록센 5.5 ~ 65 중량%, 페놀 수지 및 크실렌 수지 중에서 선택된 1 종 이상의 탄소전구체 3.5 ~ 40 중량%, β-탄화규소 분말 0.1 ~ 90 중량%, 질화알루미늄 0.01 ~ 0.3 중량% 및 희토류금속산화물 0.01 ~ 0.5 중량%를 포함하는 혼합물을 C1 ~ C5의 알코올 및 아세톤 중에서 선택된 1 종 이상의 용매와 혼합하여 용액을 제조하는 제 1 단계; 상기 용액을 건조시켜서 건조된 혼합물을 제조하는 제 2 단계; 상기 건조된 혼합물에 함유된 폴리실록산을 열 가교시켜서 가교된 혼합물을 제조하는 제 3 단계; 상기 가교된 혼합물을 열 분해시키는 제 4 단계; 및 열분해된 혼합물을 반응가압소결시키는 제 5 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 저저항 탄화규소 소결체의 제조방법. 6 제 5 항에 있어서, 상기 제 5 단계는 불활성 기체 또는 질소 분위기 하에서, 추가적인 압력을 가하지 않고, 1,400 ~ 1,700℃의 온도로 가열하여, 실리콘옥시카바이드와 탄소(C)를 탄화규소(SiC)로 탄소열환원 반응시키는 제 5-1 단계; 1,700 ~ 1,900℃의 온도 하에서 200 ~ 600 Kg/cm2로 가압시키는 제 5-2 단계; 및 200 ~ 600 Kg/cm2의 압력 하에서, 1,900 ~ 2,300℃의 온도로 승온시킨 후, 0.5 ~ 12 시간 동안 가압소결시키는 제 5-3 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 제조방법. 7 제 5 항에 있어서, 상기 제 3 단계의 열 가교는 대기압 및 140 ~ 200℃ 온도 조건에서, 1 ~ 48 시간 동안 가열시키는 것을 특징으로 하는 제조방법. 8 제 5 항에 있어서, 상기 제 4 단계의 열 분해는 불활성 기체 또는 질소 분위기 하에서, 700 ~ 1,400℃ 온도로 30 분 ~ 3 시간 정도 가열시키는 것을 특징으로 하는 제조방법. 9 제 5 항 내지 제 8 항 중에서 선택된 어느 항의 제조방법으로 제조되고, 밀도 3.05 ~ 3.4 g/cm3이며, 체적비저항 1×10-4 ~ 5×10-2 Ω·cm이고, 미반응 잔류 규소(Si)가 없는 저저항 탄화규소 소결체.","2029.05.28"]
["K04974","-","의약","히노키티올의 프롤릴 하이드록실라제 2 활성 저해 용도",null,"원문이미지","KR","2009-0109144","2009.11.12","10-1036322","2011.05.16","히노키티올(hinokitiol)의 혈관내피성장인자(VEGF) 생성 촉진 및 혈관생성 촉진에 있어서의 신규한 용도가 제공된다. 보다 구체적으로, 히노키티올을 유효성분으로 포함하는 혈관생성 촉진제, 허혈성 질환 예방 및/또는 치료용 조성물, 및 허혈성 질환 예방 및/또는 개선용 식품 조성물이 제공된다.","1 아래의 화학식 1의 히노키티올(hinokitiol) 또는 이의 약학적으로 허용 가능한 염을 유효성분으로 포함하는 혈관생성 촉진제. <화학식 1>","양은경|이명진|김정원","A61K-031/122,A23L-001/30,A61P-009/10","KR20110052199A","2011.05.18",null,"KR101036322B1, KR20110052199A","1 아래의 화학식 1의 히노키티올(hinokitiol) 또는 이의 약학적으로 허용 가능한 염을 유효성분으로 포함하는 혈관생성 촉진제. &amp;lt;화학식 1&amp;gt; 2 아래의 화학식 1의 히노키티올(hinokitiol) 또는 이의 약학적으로 허용 가능한 염을 유효성분으로 포함하는 허혈성 질환 예방 또는 치료용 조성물. &amp;lt;화학식 1&amp;gt; 3 제2항에 있어서, 상기 허혈성 질환은 관상동맥부전, 뇌부전, 및 혈관부전으로 이루어진 군에서 선택된 것인, 허혈성 질환 예방 또는 치료용 조성물. 4 아래의 화학식 1의 히노키티올(hinokitiol) 또는 이의 약학적으로 허용 가능한 염을 포함하는 허혈성 질환 예방 또는 개선용 식품 조성물. &amp;lt;화학식 1&amp;gt;","2029.11.12"]
["K04766","-","생화학","생체 뇨 시료 내 휘발성 유기 화합물(ＶＯＣ) 대사체 분석 방법",null,"원문이미지","KR","2009-0043849","2009.05.20","10-1028042","2011.04.01","생체 뇨 시료 내 휘발성 유기 화합물(VOC) 대사체 농도 분석 방법으로서, 생체 뇨 시료로부터 휘발성 유기 화합물 대사체들을 추출하기 위하여 생체 뇨 시료의 pH를 산성으로 조절하고, 산성으로 조절된 생체 뇨 시료로부터 음이온 교환 카트리지를 이용하여 휘발성 유기 화합물 대사체들을 고체상 추출하는 방법을 제공한다. 본 발명의 일실시예에 따른 분석 방법을 이용함으로써, 적은 양의 생체 뇨 시료를 이용해서, 뇨 시료에서의 주요 VOC 대사체들의 농도를 동시에 정확하게 분석할 수 있다. 분석된 VOC 대사체들의 농도를 이용하여, 인체 내 VOC 유입에 따른 영향을 판별하기 위한 지표로 활용할 수 있다.","1 생체 뇨 시료로부터 휘발성 유기 화합물 대사체들을 추출하는 단계; 및 추출된 휘발성 유기 화합물 대사체들을 기체크로마토그래피-질량스펙트로메트리(GC-MS)를 이용하여 정량분석하는 단계를 포함하는 생체 뇨 시료 내 휘발성 유기 화합물 대사체 농도 분석 방법으로서, 상기 추출 단계는, 생체 뇨 시료의 pH를 산성으로 조절하는 단계; 및 산성으로 조절된 생체 뇨 시료로부터 음이온 교환 카트리지를 이용하여 휘발성 유기 화합물 대사체들을 고체상 추출하는 단계를 포함하는, 생체 뇨 시료 내 휘발성 유기 화합물 대사체 농도 분석 방법.","이정애|정봉철|표희수|김민화","G01N-033/493,G01N-030/12,G01N-030/72","KR20100124910A","2010.11.30",null,"KR101028042B1, KR20100124910A","1 생체 뇨 시료로부터 휘발성 유기 화합물 대사체들을 추출하는 단계; 및 추출된 휘발성 유기 화합물 대사체들을 기체크로마토그래피-질량스펙트로메트리(GC-MS)를 이용하여 정량분석하는 단계를 포함하는 생체 뇨 시료 내 휘발성 유기 화합물 대사체 농도 분석 방법으로서, 상기 추출 단계는, 생체 뇨 시료의 pH를 산성으로 조절하는 단계; 및 산성으로 조절된 생체 뇨 시료로부터 음이온 교환 카트리지를 이용하여 휘발성 유기 화합물 대사체들을 고체상 추출하는 단계를 포함하는, 생체 뇨 시료 내 휘발성 유기 화합물 대사체 농도 분석 방법. 2 제1항에 있어서, 상기 생체 뇨 시료로부터 휘발성 유기 화합물 대사체들을 고체상 추출하는 단계는, 생체 뇨 시료를 음이온 교환 카트리지에 주입하는 단계; 2 ~ 3 % 암모니아수로 세척 후 메탄올로 세척하는 단계; 및 포름산 2 ~ 3 % 를 포함하는 메탄올을 이용하여 용출(elution)시키는 단계를 포함하는, 생체 뇨 시료 내 휘발성 유기 화합물 대사체 농도 분석 방법. 3 제1항에 있어서, 산성으로 조절된 생체 뇨 시료에 0.2~0.5 % 아스코르브산을 첨가하는 단계를 더 포함하는, 생체 뇨 시료 내 휘발성 유기 화합물 대사체 농도 분석 방법. 4 제1항에 있어서, 상기 휘발성 유기 화합물 대사체들은 톨루엔의 대사체 히푸르산(hippuric acid, HA), 2-자일렌의 대사체 2-메틸히푸르산(2-methylhippuric acid, 2-MHA), 3-자일렌의 대사체 3-메틸히푸르산(3-methylhippuric acid, 3-MHA), 4-자일렌의 대사체 4-메틸히푸르산(4-methylhippuric acid, 4-MHA), 벤젠의 대사체 트랜스, 트랜스-뮤콘산(trans, trans-muconic acid, t,t-MU) 및 스티렌의 대사체 만델산(mandelic acid, MA)을 포함하는, 생체 뇨 시료 내 휘발성 유기 화합물 대사체 농도 분석 방법. 5 제1항에 있어서, 상기 생체 뇨 시료의 부피는 0.1~1mL 인 것을 특징으로 하는, 생체 뇨 시료 내 휘발성 유기 화합물 대사체 농도 분석 방법.","2029.05.20"]
["K04703","-","의약","대장균에서 외래단백질을 분비 생산하는 방법",null,"원문이미지","KR","2009-0006094","2009.01.23","10-1026526","2011.03.25","본 발명은 대장균에서 외래단백질의 세포밖 분비 효율 향상을 위한 신호서열 펩티드에 관한 것으로, 구체적으로 서열번호 3으로 기재되는 신호서열 펩티드의 C-말단에 연결된 외래단백질로 구성되는 재조합 단백질을 암호화하는 폴리뉴클레오티드를 포함하는, 대장균에서 상기 외래 단백질의 세포밖 분비 효율 향상을 위한 유전자 컨스트럭트에 관한 것이다. 본 발명은 재조합 단백질의 세포질 밖으로의 분비 효율을 향상시킴으로써, 재조합 단백질의 생산에 유용하게 사용할 수 있다.","1 서열번호 3으로 기재되는 폴리펩티드로 구성되는 대장균에서 외래 단백질의 세포밖 분비 효율 향상을 위한 신호서열 펩티드.","판철호|이주영|엄병헌|김상무|송대근","C07K-014/405,C12N-015/09","KR20100086717A","2010.08.02",null,"KR101026526B1, KR20100086717A, US2011033890A1, US8304210B2, WO2010085012A1","1 서열번호 3으로 기재되는 폴리펩티드로 구성되는 대장균에서 외래 단백질의 세포밖 분비 효율 향상을 위한 신호서열 펩티드. 2 제 1항에 있어서, 서열번호 3으로 기재되는 폴리펩티드는 베타-아가레이즈 AgaB34(Gene bank 등록번호 EU200967; nts 서열번호 1, aa 서열번호 2)의 N-말단 23개 아미노산 잔기인 것을 특징으로 하는 신호서열 펩티드. 3 제 1항에 있어서, 상기 외래단백질은 항원, 항체, 세포수용체, 효소, 구조 단백질, 혈청, 세포 단백질로 이루어진 군으로부터 선택되는 단백질인 것을 특징으로 하는 신호서열 펩티드. 4 제 1항의 신호서열 펩티드를 암호화하는 폴리뉴클레오티드. 5 제 4항에 있어서, 서열번호 12로 기재되는 것을 특징으로 하는 폴리뉴클레오티드. 6 제 1항의 신호서열 펩티드의 C-말단에 연결된 외래단백질로 구성되는 재조합 단백질을 암호화하는 폴리뉴클레오티드를 포함하는, 대장균에서 상기 외래 단백질의 세포밖 분비 효율 향상을 위한 유전자 컨스트럭트. 7 제 6항에 있어서, 신호서열 펩티드를 암호화하는 폴리뉴클레오티드에 연결된 외래유전자의 삽입을 위한 제한효소 부위를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 유전자 컨스트럭트. 8 제 6항에 있어서, 신호서열 펩티드와 외래유전자 사이에, 단백질 절단효소 인식부위를 암호화하는 폴리뉴클레오티드를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 유전자 컨스트럭트. 9 제 8항에 있어서, 상기 단백질 절단효소 인식부위는 Xa 인자 인식부위, 엔테로키나제 인식부위, 제네나제(Genenase) I 인식부위 또는 퓨린(Furin) 인식부위가 단독으로 사용되거나 어느 두 개 이상을 순차적으로 연결하여 사용되는 것을 특징으로 하는 유전자 컨스트럭트. 10 제 6항의 유전자 컨스트럭트를 포함하는 발현벡터. 11 제 10항의 발현벡터가 형질도입된 형질전환체. 12 제 11항의 형질전환체를 배양하여 재조합 단백질의 발현을 유도하고 이를 수득하는 단계로 구성되는 대장균에서 외래 단백질의 세포밖 분비 효율이 향상된 재조합 단백질의 제조방법. 13 제 12항의 제조방법에 의하여 제조된 재조합 단백질. 14 1) 제 1항의 신호서열 펩티드; 단백질 절단효소 인식부위; 및 외래단백질을 순차적으로 포함하는 재조합 단백질을 암호화하는 폴리뉴클레오티드로 구성되는 유전자 컨스트럭트가 작동 가능하게 연결된 재조합 발현벡터를 제조하는 단계; 2) 단계 1)의 재조합 발현벡터로 숙주세포를 형질전환하여 형질전환체를 제조하는 단계; 3) 단계 2)의 형질전환체를 배양하여 재조합 단백질의 발현을 유도하는 단계; 4) 단계 3)의 배양액으로부터 상기 재조합 단백질을 분리하는 단계; 및, 5) 단계 4)의 분리된 재조합 단백질을 상기 단백질 절단효소 인식 부위를 절단할 수 있는 단백질 절단효소로 절단한 후 원래 형태의 외래단백질을 분리하는 단계를 포함하는 원래 형태의 외래단백질의 제조방법. 15 제 14항에 있어서, 상기 단백질 절단효소 인식부위는 Xa 인자 인식부위, 엔테로키나제 인식부위, 제네나제(Genenase) I 인식부위 또는 퓨린(Furin) 인식부위가 단독으로 사용되거나 어느 두 개 이상을 순차적으로 연결하여 사용되는 것을 특징으로 하는 원래 형태의 외래단백질의 제조방법.","2029.01.23"]
["K04722","-","재료","자발 형성 반-양자구조물의 제조 방법",null,"원문이미지","KR","2009-0011125","2009.02.11","10-1021899","2011.03.07","본 발명은 1×10-9 torr이하의 초진공상태에서 반도체 기판상에 금속 및 비금속 원소를 주입하여, 기판의 밴드 갭보다 큰 밴드 갭을 갖는 반-양자구조물을 자발 형성하는 방법을 개시한다. 본 발명에 의하면, 기존의 양자구조와 전기적 특성을 반대로 하는 반-양자구조물을 별도의 식각공정 없이 자발 형성할 수 있으므로, 반-양자구조물의 생산성을 향상시킬 수 있다. 또한 기판의 온도와 비금속 원소의 주입량을 변화시킴으로써, 반-양자구조물의 크기 및 형태와 밀도를 용이하게 조절할 수 있다. 따라서, 다양한 전기특성을 갖는 반-양자구조물을 제공할 수 있다.","1 기판 상에 상기 기판의 밴드 갭보다 큰 밴드 갭을 갖는 반-양자구조물(anti-quantum structure)을 형성하는 방법에 있어서, (가) 상기 기판의 밴드 갭보다 큰 밴드 갭을 갖는 화합물 반도체를 구성하는 금속 및 비금속 원소를 각각 선택하는 단계; (나) 1×10-9 torr 이하의 압력에서 상기 선택된 금속을 상기 기판에 주입하여 금속 방울을 형성하는 단계; 및 (다) 상기 선택된 비금속 원소를 상기 금속 방울이 형성된 기판에 주입하는 단계를 포함하고, 상기 단계 (다)에서 상기 기판의 온도를 상기 단계 (나)의 기판의 온도 이하로 유지하는 것을 특징으로 하는 반-양자구조물의 제조 방법.","송진동|임주영|최원준|이정일|한석희","H01L-029/15,B82Y-040/00","KR20100091773A","2010.08.19",null,"KR101021899B1, KR20100091773A","1 기판 상에 상기 기판의 밴드 갭보다 큰 밴드 갭을 갖는 반-양자구조물(anti-quantum structure)을 형성하는 방법에 있어서, (가) 상기 기판의 밴드 갭보다 큰 밴드 갭을 갖는 화합물 반도체를 구성하는 금속 및 비금속 원소를 각각 선택하는 단계; (나) 1×10-9 torr 이하의 압력에서 상기 선택된 금속을 상기 기판에 주입하여 금속 방울을 형성하는 단계; 및 (다) 상기 선택된 비금속 원소를 상기 금속 방울이 형성된 기판에 주입하는 단계를 포함하고, 상기 단계 (다)에서 상기 기판의 온도를 상기 단계 (나)의 기판의 온도 이하로 유지하는 것을 특징으로 하는 반-양자구조물의 제조 방법. 2 제 1항에 있어서, 상기 단계 (나)에서 상기 기판의 온도를 조절하여 반-양자구조물의 밀도를 조절하는 것을 특징으로 하는 반-양자구조물의 제조 방법. 3<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 4 제 1항에 있어서, 상기 단계 (다)에서, 상기 기판의 온도 및 상기 선택된 비금속 원소의 주입량 중 어느 하나 이상을 조절하여 반-양자구조물의 형태 또는 크기를 조절하는 것을 특징으로 하는 반-양자구조물의 제조 방법. 5 제 1항에 있어서, 상기 반-양자구조물은 나노 사이즈를 갖는 것을 특징으로 하는 반-양자구조물의 제조 방법. 6 제 1항에 있어서, 상기 반-양자구조물은 양자점, 결합 양자점, 양자 고리, 양자 구멍 또는 양자 디스크와 동일한 형태를 갖는 것을 특징을 하는 반-양자구조물의 제조 방법. 7 제 1항에 있어서, 상기 반-양자구조물은 알파벳 'C'의 형태를 갖는 것을 특징으로 하는 반-양자구조물의 제조 방법. 8 제 1항에 있어서, 상기 기판은 GaAs 기판이고, 상기 GaAs 기판의 밴드 갭보다 큰 밴드 갭을 갖는 화합물 반도체는 GaP, GaAsP 또는 GaN 인 것을 특징으로 하는 반-양자구조물의 제조 방법. 9 제 1항에 있어서, 상기 기판은 InP 기판이고, 상기 InP 기판의 밴드 갭보다 큰 밴드 갭을 갖는 화합물 반도체는 GaAs, GaP, GaAsP 또는 GaN 인 것을 특징으로 하는 반-양자구조물의 제조 방법. 10 제 1항에 있어서, 상기 기판은 Si 기판이고, 상기 Si 기판의 밴드 갭보다 큰 밴드 갭을 갖는 화합물 반도체는 GaP 또는 GaN 인 것을 특징을 하는 반-양자구조물의 제조 방법. 11 제 1항에 있어서, 상기 기판은 Ge 기판이고, 상기 Ge 기판의 밴드 갭보다 큰 밴드 갭을 갖는 화합물 반도체는 GaAs, GaP, GaN 또는 GaAsP 인 것을 특징으로 하는 반-양자구조물의 제조 방법. 12 제 1항에 있어서, 상기 기판은 GsAs 기판이고, 상기 선택된 금속은 갈륨(Ga)이고, 상기 선택된 비금속 원소는 인(P)인 것을 반-양자구조물의 제조 방법. 13 제 12항에 있어서, 상기 단계 (나)의 기판의 온도는 240 내지 300 ℃ 이고, 상기 단계 (다)의 기판의 온도는 75 내지 180 ℃ 인 것을 특징을 하는 반-양자구조물의 제조 방법.","2029.02.11"]
["K04721","-","반도체","강유전체 박막 및 산화물이 첨가된 강유전체 박막을 포함하는 적층 구조체 및 그 제조 방법",null,"원문이미지","KR","2009-0023195","2009.03.18","10-1018291","2011.02.22","기판 상에 번갈아 적층된 강유전체 박막 및 그 제조 방법이 개시된다. 강유전체 박막 및 산화물이 첨가된 강유전체 박막을 번갈아 적층하여 강유전성과 가변율을 감소시키지 않으면서 유전손실을 감소시킬 수 있다.","1 기판 상에 번갈아 적층된 강유전체 박막 및 산화물이 첨가된 강유전체 박막을 포함하는, 적층 구조체.","강종윤|조광환|윤석진|최지원|김진상","B32B-009/00,H01B-003/10,B32B-033/00","KR20100104636A","2010.09.29",null,"KR101018291B1, KR20100104636A","1 기판 상에 번갈아 적층된 강유전체 박막 및 산화물이 첨가된 강유전체 박막을 포함하는, 적층 구조체. 2 기판; 상기 기판 상에 형성된 산화물 강유전체 박막; 및 상기 산화물이 첨가된 강유전체 박막 상에 형성된 강유전체 박막을 포함하고, 상기 산화물이 첨가된 강유전체 박막과 상기 강유전체 박막이 적어도 한번 번갈아 적층되는, 적층 구조체. 3 제2항에 있어서, 상기 산화물이 첨가된 강유전체 박막과 상기 강유전체 박막의 격자 상수 어긋 정도는 0 % 내지 0.1%인, 적층 구조체. 4 제2항에 있어서, 상기 기판은 산화물 기판인, 적층 구조체. 5 제4항에 있어서, 상기 산화물 기판과 상기 산화물 기판에 접하는 상기 산화물이 첨가된 강유전체 박막의 격자 상수의 어긋 정도는 0 % 내지 10 %인, 적층 구조체. 6 제2항에 있어서, 상기 산화물이 첨가된 강유전체 박막을 이루는 산화물 원자의 최외각 전자는 3 이하인, 적층 구조체. 7 제2항에 있어서, 상기 산화물이 첨가된 강유전체 박막의 두께는 상기 산화물이 첨가된 강유전체 박막에 포함된 강유전체 격자 상수의 1~10배의 두께인, 적층 구조체. 8 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 강유전체 박막 및 산화물이 첨가된 강유전체 박막의 두께는 동일한, 적층 구조체. 9 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 강유전체 박막 및 산화물이 첨가된 강유전체 박막 중 어느 하나가 상대적으로 두꺼운, 적층 구조체. 10 기판을 마련하는 단계; 상기 기판 상에 산화물이 첨가된 강유전체 박막을 형성하는 단계; 상기 산화물이 첨가된 강유전체 박막 상에 강유전체 박막을 형성하는 단계; 및 상기 산화물이 첨가된 강유전체 박막 형성 단계에서 상기 강유전체 박막의 형성 단계에 이르는 과정을 적어도 한번 수행하는, 적층 구조체 제조 방법. 11 제10항에 있어서, 상기 산화물이 첨가된 강유전체 박막과 강유전체 박막의 격자 상수 어긋 정도는 0 % 내지 0.1 %인, 적층 구조체 제조 방법. 12 제10항에 있어서, 상기 기판은 산화물 기판인, 적층 구조체 제조 방법. 13 제12항에 있어서, 상기 산화물 기판과 상기 산화물 기판에 접하는 상기 산화물이 첨가된 강유전체 박막의 격자 상수의 어긋 정도는 0% 내지 10%인, 적층 구조체 제조 방법. 14 제10항에 있어서, 상기 산화물이 첨가된 강유전체 박막을 이루는 산화물 원자의 최외각 전자는 3 이하인, 적층 구조체 제조 방법. 15 제10항에 있어서, 상기 산화물이 첨가된 강유전체 박막을 산화물이 첨가된 강유전체 박막에 포함된 강유전체 격자 상수의 1~10배의 두께로 형성하는, 적층 구조체 제조 방법. 16 제10항 내지 제15항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 강유전체 박막 및 산화물이 첨가된 강유전체 박막을 동일한 두께로 형성하는, 적층 구조체 제조 방법. 17 제10항 내지 제15항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 강유전체 박막 및 산화물이 첨가된 강유전체 박막 중 어느 하나를 상대적으로 두껍게 형성하는, 적층 구조체 제조 방법.","2029.03.18"]
["K04750","-","재료","스핀 축적과 확산을 이용한 다기능 논리 소자",null,"원문이미지","KR","2009-0077622","2009.08.21","10-1016437","2011.02.14","본 발명의 일 양태에 따른 논리 소자는, 채널층을 갖는 기판부; 상기 기판부 상에 형성되며, 상기 채널층의 길이 방향을 따라 서로 이격하여 배치되어 논리 게이트의 입력단이 되는 2개의 입력단 강자성체 패턴; 및 상기 기판부 상에 형성되며, 상기 2개의 입력단 강자성체 패턴 사이에 배치되어 논리 게이트의 출력단이 되는 출력단 강자성체를 포함한다. 상기 입력단 강자성체 패턴으로부터 상기 채널층로 주입된 전자 스핀의 축적과 확산을 이용하여 상기 출력단 강자성체에서 출력 전압을 읽는다.","1 채널층을 갖는 기판부; 상기 기판부 상에 형성되며, 상기 채널층의 길이 방향을 따라 서로 이격하여 배치되어 논리 게이트의 입력단이 되는 2개의 입력단 강자성체 패턴; 및 상기 기판부 상에 형성되며, 상기 2개의 입력단 강자성체 패턴 사이에 배치되어 논리 게이트의 출력단이 되는 출력단 강자성체를 포함하고, 상기 입력단 강자성체 패턴으로부터 상기 채널층으로 주입된 전자 스핀의 축적과 확산을 이용하여 상기 출력단 강자성체에서 출력 전압을 읽는 것을 특징으로 하는 논리 소자.","구현철|한석희|장준연|김형준|구장해","G11C-011/15",null,null,null,"KR101016437B1, US2011042648A1, US8421060B2","1 채널층을 갖는 기판부; 상기 기판부 상에 형성되며, 상기 채널층의 길이 방향을 따라 서로 이격하여 배치되어 논리 게이트의 입력단이 되는 2개의 입력단 강자성체 패턴; 및 상기 기판부 상에 형성되며, 상기 2개의 입력단 강자성체 패턴 사이에 배치되어 논리 게이트의 출력단이 되는 출력단 강자성체를 포함하고, 상기 입력단 강자성체 패턴으로부터 상기 채널층으로 주입된 전자 스핀의 축적과 확산을 이용하여 상기 출력단 강자성체에서 출력 전압을 읽는 것을 특징으로 하는 논리 소자. 2 제1항에 있어서, 상기 입력단 강자성체 패턴에 의해 입력되는 입력값은 상기 입력단 강자성체 패턴의 자화방향에 의해 결정되는 것을 특징으로 하는 논리 소자. 3 제1항에 있어서, 상기 출력단 강자성체의 자화방향과 기준전압을 변화시킴으로써, 상기 논리 소자는 AND, OR, NOR 및 NAND 게이트로 논리 소자 기능이 변환되는 것을 특징으로 하는 논리 소자. 4 제1항에 있어서, 상기 2개의 입력단 강자성체 패턴 아래에 축적되고 채널을 통해 상기 출력단 강자성체로 확산되어 합쳐진 스핀 정보를 상기 출력단 강자성체가 감지하는 것을 특징으로 하는 논리 소자. 5 제1항에 있어서, 상기 논리 소자는 상기 입력단 강자성체 패턴으로부터 외측으로 이격되어 상기 출력단 강자성체의 반대측에 배치된 2개의 전극을 더 포함하고, 상기 입력단 강자성체 패턴으로부터 상기 전극으로 입력 전류가 흐르는 것을 특징으로 하는 논리 소자. 6 제5항에 있어서, 상기 전극은 비자성체 패턴으로 되어 있고, 전류가 입력단 강자성체 패턴에서 출력단 강자성체로 흐르는 것을 억제하도록 상기 입력단 강자성체 패턴과 출력단 강자성체 간의 간격보다 좁은 간격을 두고 상기 입력단 강자성체 패턴에 근접하여 배치된 것을 특징으로 하는 논리 소자. 7 제1항에 있어서, 상기 채널층은, 상기 출력단 강자성체가 배치된 중앙부보다 상기 입력단 강자성체 패턴의 외측에서 넓은 폭을 갖는 것을 특징으로 하는 논리 소자. 8 제1항에 있어서, 상기 입력단 강자성체 패턴 및 출력단 강자성체 중 적어도 하나는 CoFe, Co, Ni, NiFe 및 이들의 조합으로 이루어진 그룹으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 논리 소자. 9 제1항에 있어서, 상기 입력단 강자성체 패턴 및 출력단 강자성체 중 적어도 하나는 (Ga,Mn)As, (In,Mn)As 및 이들의 조합으로 이루어진 그룹으로부터 선택된 자성체 반도체인 것을 특징으로 하는 논리 소자. 10 제1항에 있어서, 상기 채널층은 2차원 전자가스층인 것을 특징으로 하는 논리 소자. 11 제10항에 있어서, 상기 2차원 전자가스층은 GaAs, InAs, InGaAs, InSb 및 이들의 조합으로 이루어진 그룹으로부터 선택된 재료로 형성된 것을 특징으로 하는 논리 소자. 12 제1항에 있어서, 상기 채널층은 n-도프된 GaAs, InAs, InGaAs 및 InSb 으로 이루어진 그룹으로부터 선택된 재료로 형성되고, 상기 기판부는 상기 채널층 상에 형성된 상부층을 포함하되, 상기 상부층은 상기 입력단 강자성체 패턴 및 출력단 강자성체와는 오믹 또는 쇼트키(schottky) 접합된 것을 특징으로 하는 논리 소자. 13 제1항에 있어서, 상기 기판부는 Si 기판을 포함하고, 상기 채널층은 상기 Si 기판 위에 형성된 것을 특징으로 하는 논리 소자. 14 제13항에 있어서, 상기 채널층은 Au, Pt, Ag, Al, Cu, Sb 및 이들의 조합으로 이루어진 그룹으로부터 선택된 금속 또는 반금속인 것을 특징으로 하는 논리 소자. 15 제13항에 있어서, 상기 채널층은 상기 Si 기판 위에 형성된 그래핀(graphene) 또는 나노선(nano-wire)으로 형성된 것을 특징으로 하는 논리 소자. 16 제13항에 있어서, 상기 기판부는 상기 Si 기판과 채널층 사이에 형성된 절연층을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 논리 소자. 17 제16항에 있어서, 상기 절연층은 SiO2, Al2O3, TaOx, MgO 및 이들의 조합으로 이루어진 그룹으로부터 선택된 것을 특징으로 하는 논리 소자.","2029.08.21"]
["K04683","-","환경","다기능 캐빈형 에어필터",null,"원문이미지","KR","2009-0043582","2009.05.19","10-1012035","2011.01.25","캐빈형 에어필터로서, 미세먼지를 집진하는 집진필터층; 일산화질소를 이산화질소로 산화시키는 산화촉매필터층; 및 이산화질소 및 휘발성 유기화합물을 흡착하는 흡착필터층을 포함하며, 상기 집진필터층, 산화촉매필터층 및 흡착필터층의 어느 하나 이상에 항균 나노입자가 도포된 것을 특징으로 하는 캐빈형 에어필터가 제공된다. 상기 캐빈형 에어필터는, 집진, 탈질, 탈취 및 항균기능을 제공하며, 이를 자동차 등과 같은 제한된 공간에서의 공기정화를 위해 다양하게 활용이 가능하다.","1 캐빈형 에어필터로서, 미세먼지를 집진하는 집진필터층; 일산화질소를 이산화질소로 산화시키는 산화촉매필터층; 및 이산화질소 및 휘발성 유기화합물을 흡착하는 흡착필터층을 포함하며, 상기 집진필터층, 산화촉매필터층 및 흡착필터층의 어느 하나 이상에 항균 나노입자가 도포된 다기능 캐빈형 에어필터.","배귀남|이승복|정종수|문길주|이재수|염상우|송길홍","B01D-039/00,B01D-046/00","KR20100124529A","2010.11.29",null,"KR101012035B1, KR20100124529A, US2010296966A1, US8172925B2","1 캐빈형 에어필터로서, 미세먼지를 집진하는 집진필터층; 일산화질소를 이산화질소로 산화시키는 산화촉매필터층; 및 이산화질소 및 휘발성 유기화합물을 흡착하는 흡착필터층을 포함하며, 상기 집진필터층, 산화촉매필터층 및 흡착필터층의 어느 하나 이상에 항균 나노입자가 도포된 다기능 캐빈형 에어필터. 2 제 1 항에 있어서, 상기 산화촉매필터층 및 흡착필터층의 어느 하나 이상은 허니컴 형태인 것을 특징으로 하는 다기능 캐빈형 에어필터. 3 제 2 항에 있어서, 상기 산화촉매필터층 또는 흡착필터층 이후에, 별도의 집진필터층이 부가되어 있는 것을 특징으로 하는 다기능 캐빈형 에어필터. 4 제 1 항에 있어서, 상기 산화촉매필터층은 CuO, MnO2 및 K2O로 구성된 군으로부터 선택되는 하나 이상의 산화촉매를 포함하는 것을 특징으로 하는 다기능 캐빈형 에어필터. 5 제 1 항에 있어서, 상기 흡착필터층은 활성탄 또는 활성탄소섬유를 포함하는 것을 특징으로 하는 다기능 캐빈형 에어필터. 6 제 1 항에 있어서, 상기 항균 나노입자는 은(Ag), 구리(Cu), 아연(Zn) 및 마그네슘(Mg)으로 구성된 군으로부터 선택되는 하나 이상인 것을 특징으로 하는 다기능 캐빈형 에어필터. 7 제 1 항에 있어서, 상기 집진필터층에서 사용되는 필터여재는 정전필터인 것을 특징으로 하는 다기능 캐빈형 에어필터. 8 미세먼지를 집진하는 집진공정; 일산화질소를 이산화질소로 산화시키는 산화촉매반응공정; 이산화질소 및 휘발성 유기화합물을 흡착하는 흡착공정; 및 미생물의 증식을 방지 또는 억제하는 항균공정을 포함하는 캐빈형 에어필터의 공기 정화방법. 9 제 8 항에 있어서, 상기 항균공정은 집진공정, 산화촉매반응공정 및 흡착공정의 하나 이상과 동시에 이루어지는 것을 특징으로 하는 캐빈형 에어필터의 공기 정화방법.","2029.05.19"]
["K04727","-","IT","의사소통 지원을 위한 상황인식 기반의 디지털 카드 시스템",null,"원문이미지","KR","2009-0016726","2009.02.27","10-1004647","2010.12.22","본 발명은 말이나 글로 의사소통을 할 수 없는 사람들을 위해 디지털 카드를 사용하여 의사소통할 수 있도록 하는 의사소통 지원을 위한 상황인식 기반의 디지털 카드 시스템에 관한 것으로, 단말기 위치 정보를 송출하는 한편, 보완 대체 의사소통 프로그램 및 의사 표현에 해당하는 디지털 카드들을 내장하고 있으며, 내장된 보완 대체 의사소통 프로그램 실행시, 내장되어 있는 디지털 카드들을 카드 우선순위에 따라 화면 출력시키는 의사소통 단말기와; 상기 의사소통 단말기로부터 송출되는 단말기 위치 정보를 이용하여 의사소통 단말기의 서비스 제공 장소 진입 여부를 확인하고, 그 확인 결과 의사소통 단말기가 서비스 제공 장소로 진입한 경우에, 서비스 제공 장소에서 발생하는 문답 상황에 관련된 디지털 카드들의 사용 빈도에 따라 카드 우선순위 정보를 생성하여, 생성된 카드 우선순위 정보를 상기 의사소통 단말기로 전송하는 관리 서버와; 상기 의사소통 단말기와 상기 관리 서버 간의 통신을 지원하는 무선통신 망을 포함하여 이루어짐으로써, 사용자가 다양한 문답 상황에 따라 신속하고 간편하게 의사소통을 위한 디지털 카드를 검색할 수 있는 효과가 있다.","1 단말기 위치 정보를 송출하는 한편, 보완 대체 의사소통 프로그램 및 의사 표현에 해당하는 디지털 카드들을 내장하고 있으며, 내장된 보완 대체 의사소통 프로그램 실행시, 내장되어 있는 디지털 카드들을 카드 우선순위에 따라 화면 출력시키는 의사소통 단말기와; 상기 의사소통 단말기로부터 송출되는 단말기 위치 정보를 이용하여 의사소통 단말기의 서비스 제공 장소 진입 여부를 확인하고, 그 확인 결과 의사소통 단말기가 서비스 제공 장소로 진입한 경우에, 서비스 제공 장소에서 발생하는 문답 상황에 관련된 디지털 카드들의 사용 빈도에 따라 카드 우선순위 정보를 생성하여, 생성된 카드 우선순위 정보를 상기 의사소통 단말기로 전송하는 관리 서버와; 상기 의사소통 단말기와 상기 관리 서버 간의 통신을 지원하는 무선통신 망을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 의사소통 지원을 위한 상황인식 기반의 디지털 카드 시스템.","김건희|한만철|박세형|박현철|김래현|하성도","H04W-004/02,G06Q-050/00","KR20100097867A","2010.09.06",null,"KR101004647B1, KR20100097867A, US2010219975A1","1 단말기 위치 정보를 송출하는 한편, 보완 대체 의사소통 프로그램 및 의사 표현에 해당하는 디지털 카드들을 내장하고 있으며, 내장된 보완 대체 의사소통 프로그램 실행시, 내장되어 있는 디지털 카드들을 카드 우선순위에 따라 화면 출력시키는 의사소통 단말기와; 상기 의사소통 단말기로부터 송출되는 단말기 위치 정보를 이용하여 의사소통 단말기의 서비스 제공 장소 진입 여부를 확인하고, 그 확인 결과 의사소통 단말기가 서비스 제공 장소로 진입한 경우에, 서비스 제공 장소에서 발생하는 문답 상황에 관련된 디지털 카드들의 사용 빈도에 따라 카드 우선순위 정보를 생성하여, 생성된 카드 우선순위 정보를 상기 의사소통 단말기로 전송하는 관리 서버와; 상기 의사소통 단말기와 상기 관리 서버 간의 통신을 지원하는 무선통신 망을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 의사소통 지원을 위한 상황인식 기반의 디지털 카드 시스템. 2 제1항에 있어서, 서비스 제공 장소별로 발생하는 문답 상황에 관련된 디지털 카드들 각각의 사용 빈도에 대한 정보를 저장하고 있는 데이터베이스를 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 의사소통 지원을 위한 상황인식 기반의 디지털 카드 시스템. 3 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 의사소통 단말기는, 보완 대체 의사소통 프로그램 및 의사 표현에 해당하는 디지털 카드들을 문답 상황 관련 카테고리별로 구분하여 저장하고 있는 메모리 모듈과; 상기 무선통신 망을 통해 상기 관리 서버와 무선통신을 수행하는 무선통신 모듈과; 사용자로부터 데이터를 입력받는 입력 모듈과; 데이터를 화면 출력하는 디스플레이 모듈과; 사운드 신호를 출력하는 사운드 출력 모듈과; 상기 무선통신 망 및 무선통신 모듈을 통해 상기 관리 서버로부터 카드 우선순위 정보를 수신하면, 수신된 카드 우선순위 정보를 상기 메모리 모듈에 저장시키고, 상기 입력 모듈을 통한 사용자의 보완 대체 의사소통 프로그램 실행 입력에 따라 상기 메모리 모듈에 저장된 보완 대체 의사소통 프로그램을 실행하여, 상기 메모리 모듈에 저장되어 있는 디지털 카드들을, 상기 메모리 모듈에 저장되어 있는 카드 우선순위 정보에 의거하여 배열하고 상기 디스플레이 모듈을 통해 화면 출력시키며, 사용자가 상기 입력 모듈을 통해 화면 출력된 디지털 카드들 중 어느 하나를 선택하면, 선택된 디지털 카드에 해당하는 의사 표현을 상기 디스플레이 모듈 및 사운드 출력 모듈을 통해 출력시키는 제어 모듈과; GPS 통신을 수행하여 단말기 위치 정보를 생성하고, 생성된 단말기 위치 정보를 상기 무선통신 모듈을 통해 송출하는 GPS 모듈을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 의사소통 지원을 위한 상황인식 기반의 디지털 카드 시스템. 4 제3항에 있어서, 상기 제어 모듈은, 상기 디스플레이 모듈을 통해 디지털 카드들을 화면 출력하는 경우에, 문답 상황 관련 카테고리 선택 화면을 출력시키고, 사용자가 상기 입력 모듈을 통해 문답 상황 관련 카테고리들 중 어느 하나를 선택함에 따라, 선택된 카테고리에 해당하는 디지털 카드들을, 상기 메모리 모듈에 저장되어 있는 카드 우선순위 정보에 의거하여 배열하고 상기 디스플레이 모듈을 통해 화면 출력시키는 것을 특징으로 하는 의사소통 지원을 위한 상황인식 기반의 디지털 카드 시스템. 5 제4항에 있어서, 상기 제어 모듈은, 상기 카드 우선순위 정보에 따라 디지털 카드들을 배열하여 상기 디스플레이 모듈을 통해 화면 출력시키는 경우에, 가로 방향으로는 화면 좌측에서 우측방향으로, 세로 방향으로는 화면 상단에서 하단 방향으로 우선순위가 높은 순서대로 디지털 카드를 배열하여 상기 디스플레이 모듈을 통해 화면 출력시키는 것을 특징으로 하는 의사소통 지원을 위한 상황인식 기반의 디지털 카드 시스템. 6 제3항에 있어서, 상기 제어 모듈은, 상기 디스플레이 모듈을 통해 디지털 카드들을 화면 출력하는 경우에, 문답 상황 관련 카테고리 선택 화면을 출력시키고, 사용자가 상기 입력 모듈을 통해 문답 상황 관련 카테고리들 중 어느 하나를 선택함에 따라, 상기 메모리 모듈에 저장되어 있는 카드 우선순위 정보에 의거하여 상기 선택된 카테고리에 해당하는 디지털 카드들의 크기를 다르게 하거나, 디지털 카드에 표시된 아이콘의 크기를 다르게 하여 상기 디스플레이 모듈을 통해 화면 출력시키는 것을 특징으로 하는 의사소통 지원을 위한 상황인식 기반의 디지털 카드 시스템. 7 전자 태그를 탑재하고, 보완 대체 의사소통 프로그램 및 의사 표현에 해당하는 디지털 카드들을 내장하고 있으며, 내장된 보완 대체 의사소통 프로그램 실행시, 내장되어 있는 디지털 카드들을 카드 우선순위에 따라 화면 출력시키는 의사소통 단말기와; 서비스 제공 장소마다 설치되며, 상기 의사소통 단말기에 탑재된 전자 태그를 리딩하여 상기 의사소통 단말기의 단말기 위치 정보를 생성하는 태그 리더기와; 상기 태그 리더기로부터 생성된 단말기 위치 정보를 제공받아 상기 의사소통 단말기의 서비스 제공 장소 진입 여부를 확인하고, 그 확인 결과 상기 의사소통 단말기가 서비스 제공 장소로 진입한 경우에, 서비스 제공 장소에서 발생하는 문답 상황에 관련된 디지털 카드들의 사용 빈도에 따라 카드 우선순위 정보를 생성하여, 생성된 카드 우선순위 정보를 상기 의사소통 단말기로 전송하는 관리 서버와; 상기 의사소통 단말기와 상기 관리 서버 간의 통신을 지원하는 무선통신 망을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 의사소통 지원을 위한 상황인식 기반의 디지털 카드 시스템. 8 제7항에 있어서, 서비스 제공 장소별로 발생하는 문답 상황에 관련된 디지털 카드들 각각의 사용 빈도에 대한 정보를 저장하고 있는 데이터베이스를 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 의사소통 지원을 위한 상황인식 기반의 디지털 카드 시스템. 9 제7항 또는 제8항에 있어서, 상기 의사소통 단말기는, 보완 대체 의사소통 프로그램 및 의사 표현에 해당하는 디지털 카드들을 문답 상황 관련 카테고리별로 구분하여 저장하고 있는 메모리 모듈과; 상기 무선통신 망을 통해 상기 관리 서버와 무선통신을 수행하는 무선통신 모듈과; 사용자로부터 데이터를 입력받는 입력 모듈과; 데이터를 화면 출력하는 디스플레이 모듈과; 사운드 신호를 출력하는 사운드 출력 모듈과; 상기 무선통신 망 및 무선통신 모듈을 통해 상기 관리 서버로부터 카드 우선순위 정보를 수신하면, 수신된 카드 우선순위 정보를 상기 메모리 모듈에 저장시키고, 상기 입력 모듈을 통한 사용자의 보완 대체 의사소통 프로그램 실행 입력에 따라 상기 메모리 모듈에 저장된 보완 대체 의사소통 프로그램을 실행하여, 상기 메모리 모듈에 저장되어 있는 디지털 카드들을, 상기 메모리 모듈에 저장되어 있는 카드 우선순위 정보에 의거하여 배열하고 상기 디스플레이 모듈을 통해 화면 출력시키며, 사용자가 상기 입력 모듈을 통해 화면 출력된 디지털 카드들 중 어느 하나를 선택하면, 선택된 디지털 카드에 해당하는 의사 표현을 상기 디스플레이 모듈 및 사운드 출력 모듈을 통해 출력시키는 제어 모듈과; 상기 무선통신 모듈을 통해 주기적으로 비컨 신호를 송출하는 전자 태그를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 의사소통 지원을 위한 상황인식 기반의 디지털 카드 시스템.","2029.02.27"]
["K04272","-","에너지","초소형 연료전지 및 그 제조 방법과 이를 이용한 초소형연료전지 스택",null,"원문이미지","KR","2008-0004597","2008.01.15","10-1002044","2010.12.10","본 발명은 박막 공정 및 양극산화피막 처리에 의한 나노 기공 구조를 전극의 기공 구조를 구현하기 위한 템플릿 (template)으로 이용한 초소형 연료전지에 관한 것으로서, 고체 전해질과, 상기 전해질 상에 분리 형성된 제1 및 제2 전극을 포함하여 이루어지며, 상기 제1 및 제2 전극 중 적어도 하나는, 박막 증착 후 양극산화피막 처리 및 식각을 통해 다수의 나노 기공들이 형성된 템플릿에 의하여 지지되며, 상기 템플릿에 형성된 다수의 나노 기공들의 전부 또는 일부와 대응하는 위치에 각각 나노 기공이 형성된 기공성 전극인 것을 특징으로 하는 초소형 연료전지 및 그 제조 방법과 이를 이용한 초소형 연료전지 스택을 제공한다. 본 발명에 의하면, 박막 공정을 기반으로 한 초소형 연료전지를 제조할 수 있고, 단전지들의 고집적화를 통해 고전압, 고전류를 발생시키는 마이크로 연료전지 시스템을 구현할 수 있다.","1 고체 전해질과; 상기 전해질의 제1 면 상에 배치되는 제1 전극과; 상기 제1 면 상에 제1 전극과는 분리되어 배치되거나, 상기 전해질의 제2 면 상에 배치되는 제2 전극; 및 상기 제1 전극 및 제2 전극 중 적어도 어느 하나를, 맞닿은 상태로 지지하는 템플릿을 포함하여 이루어지고, 상기 템플릿은 박막 증착 후 양극산화피막 처리 및 식각을 통해 다수의 나노 기공들을 포함하며, 상기 템플릿에 의하여 맞닿은 상태로 지지되는 제1 전극 및 제2 전극 중 적어도 어느 하나는 상기 나노 기공들의 전부 또는 일부에 대응하는 각각의 나노 기공을 갖는 기공성 전극을 이루도록 형성된 것을 특징으로 하고, 상기 고체 전해질은 다면체이고, 상기 제1 면은 상기 고체 전해질의 다면 중 어느 하나의 면이고, 상기 제2 면은 상기 고체 전해질의 다면 중 제1 면과 다른 어느 하나의 면인 것인 초소형 연료전지.","손지원|이해원|김기범|권창우|이종호|김혜령","H01M-008/02,H01M-008/00","KR20090078660A","2009.07.20",null,"KR101002044B1, KR20090078660A, US2009181278A1","1 고체 전해질과; 상기 전해질의 제1 면 상에 배치되는 제1 전극과; 상기 제1 면 상에 제1 전극과는 분리되어 배치되거나, 상기 전해질의 제2 면 상에 배치되는 제2 전극; 및 상기 제1 전극 및 제2 전극 중 적어도 어느 하나를, 맞닿은 상태로 지지하는 템플릿을 포함하여 이루어지고, 상기 템플릿은 박막 증착 후 양극산화피막 처리 및 식각을 통해 다수의 나노 기공들을 포함하며, 상기 템플릿에 의하여 맞닿은 상태로 지지되는 제1 전극 및 제2 전극 중 적어도 어느 하나는 상기 나노 기공들의 전부 또는 일부에 대응하는 각각의 나노 기공을 갖는 기공성 전극을 이루도록 형성된 것을 특징으로 하고, 상기 고체 전해질은 다면체이고, 상기 제1 면은 상기 고체 전해질의 다면 중 어느 하나의 면이고, 상기 제2 면은 상기 고체 전해질의 다면 중 제1 면과 다른 어느 하나의 면인 것인 초소형 연료전지. 2 제1항에 있어서, 양극산화피막 처리에 의한 상기 템플릿의 울퉁불퉁한 면이 상기 고체 전해질 쪽을 향하고, 상기 기공성 전극은 상기 템플릿의 상기 고체 전해질과 맞닿은 면 및 상기 템플릿의 나노 기공을 이루는 내벽 상에 균일 두께로 형성된 것을 특징으로 하는 초소형 연료전지. 3 제2항에 있어서, 상기 템플릿의 상기 고체 전해질과 맞닿은 면의 반대쪽 면에 양극산화피막 처리를 위한 하부 전극을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 초소형 연료전지. 4 제1항에 있어서, 양극산화피막 처리에 의한 상기 템플릿의 울퉁불퉁한 면이 상기 고체 전해질 반대쪽을 향하고, 상기 기공성 전극은 상기 템플릿과 상기 전해질 사이에 형성된 것을 특징으로 하는 초소형 연료전지. 5 제1항에 있어서, 양극산화피막 처리에 의한 상기 템플릿의 울퉁불퉁한 면이 상기 전해질 면과 반대 방향인 하방을 향하고, 상기 기공성 전극은 상기 템플릿의 하단 면 및 상기 템플릿의 나노 기공을 이루는 내벽 상에 균일 두께로 형성된 것을 특징으로 하는 초소형 연료전지. 6 제1항에 있어서, 상기 템플릿을 맞닿은 상태로 지지하며, 상기 기공성 전극에 형성된 나노 기공에 이르기까지 기체의 이동 통로를 확보하기 위한 개구부가 형성된 기판을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 초소형 연료전지. 7 제1항에 있어서, 상기 템플릿을 맞닿은 상태로 지지하며, 전부 또는 일부가 기공 구조로 이루어져 상기 기공성 전극에 형성된 나노 기공에 이르기까지 기체의 이동 통로가 확보된 기공성 기판을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 초소형 연료전지. 8 제1항에 있어서, 상기 전해질이 상기 제1 전극과 상기 제2 전극 사이에 위치하는 것을 특징으로 하는 초소형 연료전지. 9<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 10 제1항에 있어서, 상기 템플릿의 소재는 알루미늄 (Al), 타이타늄 (Ti), 마그네슘 (Mg), 아연 (Zn), 탄탈륨 (Ta), 지르코늄 (Zr), 이트륨 (Y), 세륨 (Ce), 하프늄 (Hf), 나이오븀 (Nb) 및 실리콘 (Si)으로 이루어진 군에서 선택된 적어도 어느 하나 또는 그 합금인 것을 특징으로 하는 초소형 연료전지. 11<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 12 기판 위에 맞닿은 상태로 다수의 단전지 (unit cell)가 배치되고, 상기 다수의 단전지 중 임의의 두 단전지 사이를 이어주는 연결선을 통해 직렬 또는 병렬 연결되며, 상기 단전지는, 제1항 내지 제8항 또는 제10항 중 어느 하나의 항에 따른 초소형 연료전지인 초소형 연료전지 스택. 13 제12항에 있어서, 상기 다수의 단전지는 상기 기판 위에 수평으로 배치되며, 상기 기판은 상기 탬플릿을 맞닿은 상태로 지지하고, 상기 기판에는 그 저면으로부터 상기 기공성 전극에 형성된 나노 기공에 이르기까지 기체의 이동 통로를 확보하기 위한 개구부가 형성되어 있거나, 혹은 상기 기공성 전극 아래의 기판 부분은 기공 구조를 갖는 것을 특징으로 하는 초소형 연료전지 스택. 14 기판 위에 템플릿의 원료 물질을 박막 공정에 의해 증착하는 단계; 증착된 박막을 양극산화피막 처리하여 포러스층 (porous layer)과 배리어층 (barrier layer)을 갖는 양극산화피막을 형성하는 단계; 상기 양극산화피막 상에 제1 전극을 균일 두께로 형성하는 단계; 상기 제1 전극 위에 전해질을 형성하는 단계; 상기 전해질 상에 제2 전극을 형성하는 단계; 및 상기 배리어층 및 이 배리어층 상에 형성된 상기 제1 전극 부위를 식각하여 상기 제1 전극에 다수의 나노 기공들을 형성하는 단계;를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 초소형 연료전지의 제조 방법. 15 제14항에 있어서, 상기 배리어층 및 상기 제1 전극 부위의 식각 이전에, 상기 기판에 그 저면으로부터 상기 배리어층에 이르기까지 개구부를 형성하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 초소형 연료전지의 제조 방법. 16 제14항에 있어서, 상기 기판은 기공성 기판이며, 상기 배리어층 및 상기 제1 전극 부위의 식각은 상기 기판에 확보된 기공 통로를 통하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 초소형 연료전지의 제조 방법. 17 기판 위에 템플릿의 원료 물질을 박막 공정에 의해 증착하는 단계; 증착된 템플릿 박막 상에 제1 전극을 형성하는 단계; 상기 제1 전극 상에 전해질을 형성하는 단계; 상기 전해질 상에 제2 전극을 형성하는 단계; 상기 기판에 그 저면으로부터 상기 템플릿 박막의 저면에 이르기까지 개구부를 형성하는 단계; 상기 템플릿 박막을 양극산화피막 처리하여 포러스층과 배리어층을 갖는 양극산화피막을 형성하는 단계; 및 상기 배리어층 및 이 배리어층과 접촉하는 상기 제1 전극 부위를 식각하여 상기 제1 전극에 다수의 나노 기공들을 형성하는 단계;를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 초소형 연료전지의 제조 방법. 18 제17항에 있어서, 상기 제1 전극 부위의 식각 이전에, 상기 포러스층 상에 상기 제1 전극과 동종 또는 이종의 전극 물질을 증착하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 초소형 연료전지의 제조 방법. 19 기판의 저면에 개구부를 형성하는 단계; 상기 개구부가 형성된 기판 부위에 템플릿의 원료 물질을 박막 공정에 의해 증착하는 단계; 상기 템플릿 박막을 양극산화피막 처리하여 포러스층과 배리어층을 갖는 양극산화피막을 형성하는 단계; 상기 양극산화피막 상에 제1 전극을 균일 두께로 형성하는 단계; 상기 기판의 상면, 상기 배리어층 및 이 배리어층 상에 형성된 상기 제1 전극 부위를 식각하여 상기 제1 전극에 다수의 나노 기공들을 형성하는 단계; 상기 포러스층 위에 전해질을 형성하는 단계; 및 상기 전해질 상에 제2 전극을 형성하는 단계;를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 초소형 연료전지의 제조 방법.","2028.01.15"]
["K04702","-","재료","전도성 접착제 및 그 제조 방법",null,"원문이미지","KR","2009-0045149","2009.05.22","10-0999897","2010.12.03","본 발명은 전도성 물질이 네트워크 구조를 형성하고 있는 것을 특징으로 하는 전도성 접착제 및 전기방사를 이용한 상기 전도성 접착제의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 전도성 접착제는 전도성 물질이 네트워크 구조를 형성하고 있어서 전기적 특성이 매우 우수하다. 또한, 본 발명에 따른 전도성 접착제의 제조 방법은 종래의 전도성 접착제 제조 방법에 비하여 공정이 단순하고 공정 시간이 짧아 경제성이 좋고, 화학적 표면 개질 또는 기계적 분산 기술이 요구되지 않아 환경오염 문제를 유발하지 않으므로 환경 친화적이다.","1 네트워크 구조를 이루는 전도성 물질과, 상기 전도성 물질의 표면에 코팅되어 있는 접착제 조성물을 포함하여 이루어지는 전도성 접착제.","김희숙|노선영|이현정|박민|임순호","C09J-009/02,C09J-011/04","KR20100126094A","2010.12.01",null,"KR100999897B1, KR20100126094A","1 네트워크 구조를 이루는 전도성 물질과, 상기 전도성 물질의 표면에 코팅되어 있는 접착제 조성물을 포함하여 이루어지는 전도성 접착제. 2 제1항에 있어서, 상기 전도성 물질 대 접착제 조성물의 함량비가 60:40 내지 80:20의 중량비인 전도성 접착제. 3 제1항에 있어서, 상기 전도성 물질은 은, 구리, 금, 팔라듐, 백금, 니켈, 철, 텅스텐, 몰리브덴, 납, 아연 및 알루미늄으로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 이상의 금속으로 이루어진 것인 전도성 접착제. 4 제1항에 있어서, 상기 접착제 조성물은 에폭시 수지, 폴리에스테르 수지, 아크릴 수지, 폴리이미드 수지, 페놀 수지, 멜라민 수지 및 폴리실리콘 수지로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 이상의 수지를 포함하는 것인 전도성 접착제. 5 제4항에 있어서, 상기 접착제 조성물은 용매 및 첨가제를 더 포함하는 것인 전도성 접착제. 6 제1항에 있어서, 상기 전도성 접착제는 막대 또는 필름 형태인 것인 전도성 접착제. 7 (1) 방사용액을 제조하는 단계, (2) 상기 방사용액을 전기방사 하는 단계, (3) 전기방사된 섬유를 열처리하여 네트워크 구조를 갖는 전도성 물질을 형성시키는 단계 및 (4) 접착제 조성물을 상기 전도성 물질에 코팅하여 전도성 접착제를 얻는 단계 를 포함하여 이루어지는 전도성 접착제의 제조 방법. 8 제7항에 있어서, 상기 단계 (1)의 방사용액은 전도성 물질의 전구체, 고분자 매트릭스 및 용매를 포함하여 이루어진 것인 전도성 접착제의 제조 방법. 9 제8항에 있어서, 상기 고분자 매트릭스는 폴리아크릴로니트릴, 폴리비닐알콜, 폴리비닐피롤리돈, 아세트산셀룰로오스, 폴리우레탄 및 폴리카보네이트로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 이상의 고분자인 전도성 접착제의 제조 방법. 10 제8항에 있어서, 상기 전구체는 은, 구리, 금, 팔라듐, 백금, 니켈, 철, 텅스텐, 몰리브덴, 납, 아연 및 알루미늄으로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 이상으로 이루어진 금속의 화합물인 것인 전도성 접착제의 제조 방법. 11 제8항에 있어서, 상기 용매는 디메틸포름아미드, 디메틸아세트아미드 및 알코올로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 이상의 유기 용매, 물 또는 상기 유기 용매와 물의 혼합물인 것인 전도성 접착제의 제조 방법. 12 제7항에 있어서, 상기 단계 (2)에서는 주사기(syringe) 시스템을 이용하는 것인 전도성 접착제의 제조 방법. 13 제7항에 있어서, 상기 단계 (3)에서는 용매 및 고분자 매트릭스를 구성하는 고분자가 모두 제거되는 것인 전도성 접착제의 제조 방법. 14 제7항에 있어서, 상기 단계 (4)의 접착제 조성물은 에폭시 수지, 폴리에스테르 수지, 아크릴 수지, 폴리이미드 수지, 페놀 수지, 멜라민 수지 및 폴리실리콘 수지로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 이상 수지를 포함하는 것인 전도성 접착제의 제조 방법. 15 제14항에 있어서, 상기 접착제 조성물은 용매 및 첨가제를 더 포함하는 것인 전도성 접착제의 제조 방법. 16 제7항에 있어서, 상기 단계 (4)의 상기 접착제 조성물을 스핀 코팅, 화학기상 증착, 전기화학 증착, 전기영동 침전, 스퍼터링, 스프레이 코팅, 담금 코팅, 진공 여과, 에어브뤄싱 및 닥터 블레이드 방법 중의 어느 한 가지 방법으로 코팅하는 것인 전도성 접착제의 제조 방법. 17 제7항에 있어서, 상기 단계 (4)의 전도성 접착제를 막대 또는 필름 형태로 얻는 것인 전도성 접착제의 제조 방법.","2029.05.22"]
["K04427","-","반도체","유전체 장벽 방전을 이용한 펄스 레이저 증착장치 및 방법그리고 이에 의해 형성된 금속 산화물 박막",null,"원문이미지","KR","2008-0067793","2008.07.11","10-0999013","2010.12.01","본 발명은 금속 산화물 반도체 박막 등을 성장시킴에 있어서 활성 상태의 질소 원자를 불순물 공급원으로 제공함으로써 불순물 도핑 효율을 극대화시킬 수 있는 유전체 장벽 방전을 이용한 펄스 레이저 증착장치 및 방법 그리고 이에 의해 형성된 금속 산화물 박막에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 유전체 장벽 방전을 이용한 펄스 레이저 증착장치는 유전체 장벽 방전장치 및 펄스 레이저 증착기의 조합으로 이루어지며, 상기 유전체 장벽 방전장치는, 마이크로 방전이 일어나는 공간을 제공하는 유전체 장벽 튜브와, 상기 유전체 장벽 튜브 내에 구비되며, 상기 유전체 장벽 튜브와 일정 거리 이격된 위치에 배치되는 금속 전극과, 상기 유전체 방전 튜브에 해리하고자 하는 기체를 공급하는 기체 공급부 및 상기 금속 전극에 전원을 인가하는 RF 발생수단을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.","3 유전체 장벽 방전장치 및 펄스 레이저 증착기를 이용한 펄스 레이저 증착장치를 통한, 유전체 장벽 방전을 이용한 펄스 레이저 증착방법에 있어서, 상기 유전체 장벽 방전장치는, 마이크로 방전이 일어나는 공간을 제공하는 유전체 장벽 튜브와, 상기 유전체 장벽 튜브 내에 구비되며, 상기 유전체 장벽 튜브와 일정 거리 이격된 위치에 배치되는 금속 전극과, 상기 유전체 방전 튜브에 해리하고자 하는 기체를 공급하는 기체 공급부 및 상기 금속 전극에 전원을 인가하는 RF 발생수단을 포함하여 이루어지며, 상기 펄스 레이저 증착기는, 박막의 성장 공간을 제공하는 챔버와, 상기 챔버의 일측에 구비된 기판 및 기판 홀더와, 상기 기판에 대응되는 위치에 구비되는 타겟 및 타겟 홀더 및 레이저를 발생시키는 광원을 포함하여 이루어지며, 상기 유전체 장벽 튜브는 상기 챔버 내부의 공간과 연결되며, 상기 유전체 장벽 튜브 내에 질소 기체(N2) 또는 질소 기체(N2) 및 아르곤 기체의 혼합 기체가 공급되는 상태에서, 상기 금속 전극에 전원이 인가되어 상기 금속 전극과 유전체 장벽 튜브의 내벽 사이에 마이크로 방전이 발생되고, 상기 마이크로 방전에 의해 상기 질소 기체(N2)가 활성 상태의 질소원자로 해리되는 제 1 단계; 및 상기 활성 성태의 질소 원자가 상기 펄스 레이저 증착기의 챔버 내로 공급된 상태에서, 상기 광원에서 발생된 레이저가 상기 타겟에 조사되어 플룸이 형성되고, 발생된 플룸이 상기 기판 상에 증착되어 박막이 형성되는 제 2 단계를 포함하여 이루어지며, 상기 제 2 단계에서, 상기 활성 상태의 질소 원자가 상기 기체 상태의 플룸 또는 성장되는 박막의 표면과 반응하여 질소가 도핑된 박막이 형성되며, 상기 질소 기체(N2) 및 아르곤 기체의 혼합 기체에서, 아르곤 기체의 혼합비는 80%이상 95% 이하이며, 상기 유전체 장벽 튜브의 압력은 상기 펄스 레이저 증착기의 챔버 내부 압력보다 높은 것을 특징으로 하는 유전체 장벽 방전을 이용한 펄스 레이저 증착방법.","이상렬|임재현","C23C-014/28","KR20100007246A","2010.01.22",null,"KR100999013B1, KR20100007246A","1<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 2<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 3 유전체 장벽 방전장치 및 펄스 레이저 증착기를 이용한 펄스 레이저 증착장치를 통한, 유전체 장벽 방전을 이용한 펄스 레이저 증착방법에 있어서, 상기 유전체 장벽 방전장치는, 마이크로 방전이 일어나는 공간을 제공하는 유전체 장벽 튜브와, 상기 유전체 장벽 튜브 내에 구비되며, 상기 유전체 장벽 튜브와 일정 거리 이격된 위치에 배치되는 금속 전극과, 상기 유전체 방전 튜브에 해리하고자 하는 기체를 공급하는 기체 공급부 및 상기 금속 전극에 전원을 인가하는 RF 발생수단을 포함하여 이루어지며, 상기 펄스 레이저 증착기는, 박막의 성장 공간을 제공하는 챔버와, 상기 챔버의 일측에 구비된 기판 및 기판 홀더와, 상기 기판에 대응되는 위치에 구비되는 타겟 및 타겟 홀더 및 레이저를 발생시키는 광원을 포함하여 이루어지며, 상기 유전체 장벽 튜브는 상기 챔버 내부의 공간과 연결되며, 상기 유전체 장벽 튜브 내에 질소 기체(N2) 또는 질소 기체(N2) 및 아르곤 기체의 혼합 기체가 공급되는 상태에서, 상기 금속 전극에 전원이 인가되어 상기 금속 전극과 유전체 장벽 튜브의 내벽 사이에 마이크로 방전이 발생되고, 상기 마이크로 방전에 의해 상기 질소 기체(N2)가 활성 상태의 질소원자로 해리되는 제 1 단계; 및 상기 활성 성태의 질소 원자가 상기 펄스 레이저 증착기의 챔버 내로 공급된 상태에서, 상기 광원에서 발생된 레이저가 상기 타겟에 조사되어 플룸이 형성되고, 발생된 플룸이 상기 기판 상에 증착되어 박막이 형성되는 제 2 단계를 포함하여 이루어지며, 상기 제 2 단계에서, 상기 활성 상태의 질소 원자가 상기 기체 상태의 플룸 또는 성장되는 박막의 표면과 반응하여 질소가 도핑된 박막이 형성되며, 상기 질소 기체(N2) 및 아르곤 기체의 혼합 기체에서, 아르곤 기체의 혼합비는 80%이상 95% 이하이며, 상기 유전체 장벽 튜브의 압력은 상기 펄스 레이저 증착기의 챔버 내부 압력보다 높은 것을 특징으로 하는 유전체 장벽 방전을 이용한 펄스 레이저 증착방법. 4 제 3 항의 유전체 장벽 방전을 이용한 펄스 레이저 증착방법에 의해 형성된 질소 도핑된 금속 산화물 박막.","2028.07.11"]
["K04756","-","기계","생체내 이동형 로봇 다리 표면에 적용 가능한 고분자 미세구조물 및 그 제조 방법",null,"원문이미지","KR","2009-0025814","2009.03.26","10-0997650","2010.11.25","본 발명은 생체내 이동형 로봇의 다리의 표면에 적용가능한 고분자 미세구조물와 그 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른, 생체내 이동형 로봇의 다리 표면에 적용가능한 고분자 미세구조물은, 상기 로봇의 다리 표면에 부착되는 고정체 및 상기 고정체의 일면에 돌출형성되는 복수의 미세돌기를 구비한다. 상기 고정체 및 상기 미세돌기는 자외선 경화성 고분자 물질로 이루어진다. 상기 고분자 미세구조물은 상기 생체내 이동형 로봇의 다리 표면에 점액 상태의 경화성 고분자 물질을 떨어뜨리고 경화시켜 제조할 수 있다. 본 발명에 따른 고분자 미세구조물은 생체 내에서의 마찰력이 우수하여, 생체내 이동형 로봇의 다리에 적용되는 경우 상기 로봇의 구동 특성을 향상시켜 줄 수 있다.","1 생체내 이동형 로봇의 다리 표면에 적용가능한 고분자 미세구조물로서, 상기 로봇의 다리 표면에 부착되는 고정체; 및 상기 고정체의 일면에 돌출형성되는 복수의 미세돌기를 구비하고, 상기 고정체 및 상기 미세돌기는 자외선 경화성 고분자 물질로 이루어지는 것을 특징으로 하는 고분자 미세구조물.","윤의성|김진석|양성욱|나경환|서갑양|이성훈","A61B-001/012","KR20100107637A","2010.10.06",null,"KR100997650B1, KR20100107637A","1 생체내 이동형 로봇의 다리 표면에 적용가능한 고분자 미세구조물로서, 상기 로봇의 다리 표면에 부착되는 고정체; 및 상기 고정체의 일면에 돌출형성되는 복수의 미세돌기를 구비하고, 상기 고정체 및 상기 미세돌기는 자외선 경화성 고분자 물질로 이루어지는 것을 특징으로 하는 고분자 미세구조물. 2 제1항에 있어서, 상기 각각의 미세돌기는 상자 형태이고, 상기 고정체의 일면에 상기 각각의 미세돌기가 복수의 열과 행을 이루어 형성되는 것을 특징으로 하는 고분자 미세구조물. 3 제1항에 있어서, 상기 각각의 미세돌기는 피라미드 형태이고, 상기 고정체의 일면에 상기 각각의 미세돌기가 복수의 열과 행을 이루어 형성되는 것을 특징으로 하는 고분자 미세구조물. 4 제1항에 있어서, 상기 각각의 미세돌기는 병 형태이고, 상기 고정체의 일면에 상기 각각의 미세돌기가 복수의 열과 행을 이루어 형성되는 것을 특징으로 하는 고분자 미세구조물. 5 제1항에 있어서, 상기 각각의 미세돌기는 상기 로봇의 이동 방향과 수직한 방향으로 연장 형성된 선형 형태이고, 상기 고정체의 일면에 상기 각각의 미세돌기가 복수의 열을 이루어 형성되는 것을 특징으로 하는 고분자 미세구조물. 6 제1항에 있어서, 상기 각각의 미세돌기는, 상기 로봇의 이동 방향과 수평한 방향으로 연장 형성된 선형 형태이고, 상기 고정체의 일면에 상기 각각의 미세돌기가 복수의 열을 이루어 형성되는 것을 특징으로 하는 고분자 미세구조물. 7 제1항에 있어서, 상기 자외선 경화성 고분자 물질은 PUA 또는 NOA인 것을 특징으로 하는 고분자 미세구조물. 8 생체내 이동형 로봇의 다리 표면에 적용되는 고분자 미세구조물 제조 방법으로서, 상기 로봇의 다리 표면에 점액 상태의 경화성 고분자 물질을 떨어뜨리는 단계; 압착장치를 이용해 상기 경화성 고분자 물질을 압착하여 미세돌기의 형태를 형성하는 단계; 및 상기 경화성 고분자 물질을 경화시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 고분자 미세구조물 제조 방법. 9 제8항에 있어서, 상기 경화성 고분자 물질을 경화시키는 단계는, 상기 경화성 고분자 물질이 상기 압착장치에 의해 압착된 상태에서 이루어지는 것을 특징으로 하는 고분자 미세구조물 제조 방법. 10 제8항에 있어서, 상기 경화성 고분자 물질은 자외선 경화성 고분자 물질이고, 상기 경화성 고분자 물질을 경화시키는 단계는, 상기 경화성 고분자 물질을 자외선에 노출시킴으로써 이루어지는 것을 특징으로 하는 고분자 미세구조물 제조 방법. 11 제8항에 있어서, 상기 압착장치는 일면에 압착돌기가 형성된 음각 스탬프이고, 상기 압착돌기는 상기 각각의 미세돌기의 형태 및 위치와 반대되는 형태 및 위치에 형성되는 것을 특징으로 하는 고분자 미세구조물 제조 방법. 12 제11항에 있어서, 상기 로봇의 다리 주위에 상기 음각 스탬프를 지지하는 지지대가 배치되는 것을 특징으로 하는 고분자 미세구조물 제조 방법.","2029.03.26"]
["K04562","-","에너지","연료전지",null,"원문이미지","KR","2009-0006714","2009.01.28","10-0985106","2010.09.28","본 발명은 반응 막의 양측에는 연료가 유동 가능한 연료 채널과 공기가 유동 가능한 공기 채널이 각각 형성되는 스택과, 상기 공기 채널과 연관되게 배치되어 상기 공기 채널에 상기 스택의 외부의 공기가 영향을 미치게 하는 액츄에이터와, 상기 공기 채널에 연통 된 채로 상기 스택에서 연장하도록 형성되는 스커트를 포함하는 연료전지를 제공한다.","1 반응 막의 양측에는 연료가 유동 가능한 연료 채널과 공기가 유동 가능한 공기 채널이 각각 형성되는 스택; 상기 공기 채널과 연관되게 배치되어, 상기 공기 채널에 상기 스택의 외부의 공기가 영향을 미치게 하는 액츄에이터; 및 상기 공기 채널에 연통 된 채로 상기 스택에서 연장하도록 형성되는 스커트를 포함하는 연료전지.","이대영|김서영|장영수|황용신|한훈식|차석원","H01M-008/02,H01M-008/04,H01M-008/10,H01M-008/24","KR20100087597A","2010.08.05",null,"KR100985106B1, KR20100087597A, US2010190082A1, US8709671B2","1 반응 막의 양측에는 연료가 유동 가능한 연료 채널과 공기가 유동 가능한 공기 채널이 각각 형성되는 스택; 상기 공기 채널과 연관되게 배치되어, 상기 공기 채널에 상기 스택의 외부의 공기가 영향을 미치게 하는 액츄에이터; 및 상기 공기 채널에 연통 된 채로 상기 스택에서 연장하도록 형성되는 스커트를 포함하는 연료전지. 2 제1항에 있어서, 상기 연료 채널은 상기 스택 내부에서 연장하며, 연료 공급기와 연통 되는 것을 특징으로 하는 연료전지. 3 제1항에 있어서, 상기 액츄에이터는 상기 공기가 상기 공기 채널을 향하는 방향과 그에 반대되는 방향으로 교대로 유동하게 하는 것을 특징으로 하는 연료전지. 4 제3항에 있어서, 상기 액츄에이터는 왕복 운동하는 진동 막 또는 피스톤-실린더 어셈블리를 포함하는 연료전지. 5 제1항에 있어서, 상기 스커트는 내부가 관통되게 개구된 중공체인 것을 특징으로 하는 연료전지. 6 제5항에 있어서, 상기 스커트의 내주 면에 형성되어 습기를 흡수하는 흡습부를 더 포함하는 연료전지. 7 제6항에 있어서, 상기 흡습부는 상기 내주 면에 흡습제를 도포하여 형성되는 것을 특징으로 하는 연료전지. 8 제5항에 있어서, 상기 스커트의 수력 직경은 상기 공기 채널의 수력 직경과 동일한 것을 특징으로 하는 연료전지. 9 제1항에 있어서, 상기 공기 채널은 상기 스택의 일 방향을 따르는 양단부를 통해 외부와 연통 되고, 상기 스커트는 상기 양단부에 각각 장착되는 한 쌍으로 구성되는 것을 특징으로 하는 연료전지. 10 전해질과 전극이 결합 되어 형성되는 복수의 반응 막들; 상기 반응 막들 사이에 배치되어, 하나의 반응 막의 양측에 각각 연료가 유동 가능한 연료 채널과 공기가 유동 가능한 공기 채널이 위치하게 하는 복수의 분리판들; 상기 공기 채널과 연관되게 배치되어, 상기 공기 채널에 외부의 공기가 영향을 미치게 하는 액츄에이터; 및 상기 공기 채널에 연통 된 채로 상기 분리판에서 연장하도록 형성되는 스커트를 포함하는 연료전지. 11 제10항에 있어서, 상기 액츄에이터는 상기 공기가 상기 공기 채널을 향하는 방향과 그에 반대되는 방향으로 교대로 유동하게 하는 것을 특징으로 하는 연료전지. 12 제10항에 있어서, 상기 스커트는 내부가 관통되게 개구된 중공체인 것을 특징으로 하는 연료전지. 13 제12항에 있어서, 상기 스커트의 내주 면에 형성되어 습기를 흡수하는 흡습부를 더 포함하는 연료전지. 14 제10항에 있어서, 상기 스커트는 상기 복수의 분리판들에 각각 설치되거나, 2 이상의 분리판들의 공기 채널들에 대해 하나의 연통 가능한 채널을 가지도록 형성되는 것을 특징으로 하는 연료전지.","2029.01.28"]
["K04347","-","의약","불안장애 치료제 효과 검증 모델 동물로서의 ＰＬＣβ４돌연변이 생쥐",null,"원문이미지","KR","2008-0007202","2008.01.23","10-0979438","2010.08.26","본 발명은 PLCβ4 녹-아웃(knock-out) 동물의 용도에 관한 것으로서, 보다 구체적으로 PLCβ4 녹-아웃 동물을 불안장애 동물모델로 사용하는 방법 또는 용도, 및 상기 동물을 이용한 불안장애 예방제 및 치료제의 스크리닝 방법에 관한 것이다. 본 발명의 불안장애 모델 마우스는 학습능력, 장기 기억력 및 활동 능력은 정상적이지만, 기억소멸 능력에서는 심각한 결여를 나타내므로 불안장애 치료제의 스크리닝에 유용하게 이용될 수 있다.","1 기억소멸 능력에 결여를 나타내는 포스포리파제β4(Phospholipaseβ4) 유전자가 녹-아웃(knock-out)된 인간을 제외한 포유류를 불안장애 동물모델로 사용하는 방법.","신희섭|이석찬|김희수|최석우|홍인기","A01K-067/027","KR20090081232A","2009.07.28",null,"KR100979438B1, KR20090081232A, WO2009093772A1","1 기억소멸 능력에 결여를 나타내는 포스포리파제β4(Phospholipaseβ4) 유전자가 녹-아웃(knock-out)된 인간을 제외한 포유류를 불안장애 동물모델로 사용하는 방법. 2<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 3 1) 포스포리파제β4(Phospholipaseβ4) 유전자가 녹-아웃(knock-out)된 인간을 제외한 포유류에 불안장애 예방제 및 치료제 후보물질을 투여하는 단계; 2) 상기 단계 1)의 후보물질 투여 후, 인간을 제외한 포유류의 기억소멸 능력 테스트를 수행하는 단계; 및 3) 상기 후보물질을 투여하지 않은 대조군과 비교하여 기억소멸 능력을 유의하게 회복시킨 후보물질을 선별하는 단계를 포함하는 불안장애 예방제 및 치료제 스크리닝 방법. 4 제 3항에 있어서, 상기 불안장애는 공포장애(phobic disorder), 범불안장애(generalized anxiety disorder), 강박장애(obsessive compulsive disorder), 외상 후 스트레스 장애(post-traumatic stress disorder), 신체형 장애(somatoform disorder), 해리성장애(dissociative disorder) 및 인위성장애(factitious disorder)로 이루어진 군으로부터 선택되어지는 것을 특징으로 하는 방법. 5<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 6 제 3항에 있어서, 단계 1)의 인간을 제외한 포유류는 마우스, 랫트, 돼지 또는 원숭이인 것을 특징으로 하는 방법. 7 제 3항에 있어서, 단계 1)의 인간을 제외한 포유류는 수탁번호인 KCTC 11247BP로 기탁된 수정란으로부터 발생되는 마우스인 것을 특징으로 하는 방법. 8 제 3항에 있어서, 상기 단계 1)의 후보 물질은 펩티드, 단백질, 비펩티드성 화합물, 합성 화합물, 발효 생산물, 세포 추출액, 식물 추출액, 동물 조직 추출액 또는 혈장인 것을 특징으로 하는 방법. 9 제 3항에 있어서, 상기 단계 2)의 기억소멸 능력 테스트는 조건화 반응 후, 1 시간 내지 60 시간 경과 후, 조건화와 관련된 환경을 주기적으로 노출시킨 후, 얼어붙음(freezing) 반응을 측정함으로써 수행되는 것을 특징으로 하는 방법. 10 제 9항에 있어서, 상기 주기는 3초 ~ 180초 간격으로 15초 ~ 50초 동안의 조건화 반응을 20 ~ 30회 수행하는 것을 특징으로 하는 방법.","2028.01.23"]
["K04589","-","IT","주파수 가변 신호 발생 장치 및 방법",null,"원문이미지","KR","2009-0000295","2009.01.05","10-0973981","2010.07.29","주파수 가변 신호 발생 장치는, 광원, 하나 이상의 공진기, 스트레인에 의해 변형 가능한 구조물, 제1 및 제2 광섬유 격자, 및 광전변환기를 포함할 수 있다. 제1 및 제2 광섬유 격자는 공진기 내에서 발진하는 광신호 중 제1 파장 및 제2 파장의 광신호를 필터링할 수 있다. 제1 및 제2 광섬유 격자는 구조물상에 위치하는 반사형 광섬유 격자일 수 있다. 또는, 제1 광섬유 격자는 구조물상에 위치하는 위상천이 광섬유 격자이며, 제2 광섬유 격자는 공진기에 광학적으로 연결된 반사형 광섬유 격자일 수도 있다. 광전변환기는 제1 및 제2 파장 사이의 간격에 대응되는 주파수의 신호를 생성할 수 있다. 제1 및 제2 파장 사이의 간격은 구조물이 변형된 정도에 대응될 수 있다.","1 광신호를 생성하는 광원; 상기 광원의 광신호가 입력되며, 서로 광학적으로 연결되고, 서로 상이한 공진 조건을 갖는 제1 및 제2 공진기; 상기 제1 공진기에 광학적으로 연결되며, 스트레인에 의하여 변형 가능한 구조물; 상기 구조물 상에 위치하며, 각각 제1 파장 및 제2 파장의 광신호를 필터링하는 제1 광섬유 격자 및 제2 광섬유 격자; 및 상기 제1 공진기에 광학적으로 연결되며, 상기 제1 파장 및 제2 파장 사이의 간격에 대응되는 주파수의 신호를 생성하는 광전변환기를 포함하되, 상기 제1 파장 및 상기 제2 파장 사이의 간격은 상기 구조물이 변형된 정도에 대응되는 것을 특징으로 하는 주파수 가변 신호 발생 장치.","이관일|이상배|김선덕","H04B-010/02,H04B-010/12,H04B-010/20","KR20100081036A","2010.07.14",null,"JP2010157685A, JP2013201464A, JP5319465B2, KR100973981B1, KR20100081036A, US2010172382A1","1 광신호를 생성하는 광원; 상기 광원의 광신호가 입력되며, 서로 광학적으로 연결되고, 서로 상이한 공진 조건을 갖는 제1 및 제2 공진기; 상기 제1 공진기에 광학적으로 연결되며, 스트레인에 의하여 변형 가능한 구조물; 상기 구조물 상에 위치하며, 각각 제1 파장 및 제2 파장의 광신호를 필터링하는 제1 광섬유 격자 및 제2 광섬유 격자; 및 상기 제1 공진기에 광학적으로 연결되며, 상기 제1 파장 및 제2 파장 사이의 간격에 대응되는 주파수의 신호를 생성하는 광전변환기를 포함하되, 상기 제1 파장 및 상기 제2 파장 사이의 간격은 상기 구조물이 변형된 정도에 대응되는 것을 특징으로 하는 주파수 가변 신호 발생 장치. 2 제 1항에 있어서, 상기 구조물은 제1 방향으로 변형되는 제1 영역 및 제2 방향으로 변형되는 제2 영역을 포함하되, 상기 제1 광섬유 격자 및 상기 제2 광섬유 격자는 상기 제1 영역 및 상기 제2 영역에 각각 위치하는 것을 특징으로 하는 주파수 가변 신호 발생 장치. 3 제 2항에 있어서, 상기 구조물은, 안이 뚫린 제1 원판, 상기 제1 원판 안의 제2 원판, 및 상기 제1 원판 및 상기 제2 원판과 연결되며 상기 제1 원판이 회전함에 따라 변형되는 평판을 포함하며, 상기 제1 영역 및 상기 제2 영역은 상기 평판상에 위치하는 것을 특징으로 하는 주파수 가변 신호 발생 장치. 4 제 1항에 있어서, 상기 제1 광섬유 격자 및 상기 제2 광섬유 격자 각각은 반사형 광섬유 격자인 것을 특징으로 하는 주파수 가변 신호 발생 장치. 5 제 1항에 있어서, 상기 제1 공진기 및 상기 구조물 사이에 광학적으로 연결되는 광 순환기를 더 포함하며, 상기 광 순환기는 상기 제1 공진기에 광학적으로 연결된 제1 포트, 상기 구조물에 광학적으로 연결된 제2 포트, 및 상기 제1 공진기에 광학적으로 연결된 제3 포트를 구비한 것을 특징으로 하는 주파수 가변 신호 발생 장치. 6 제 1항에 있어서, 상기 제1 공진기 및 상기 제2 공진기 각각에 광학적으로 연결된 편광조절기를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 주파수 가변 신호 발생 장치. 7 제 1항에 있어서, 상기 광원은 반도체 광 증폭기를 포함하는 것을 특징으로 하는 주파수 가변 신호 발생 장치. 8 제 1항에 있어서, 상기 제1 공진기 및 상기 제2 공진기 각각은 링 공진기인 것을 특징으로 하는 주파수 가변 신호 발생 장치. 9 제 1항에 있어서, 상기 제1 공진기에 광학적으로 연결된 광 아이솔레이터를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 주파수 가변 신호 발생 장치. 10 광신호를 생성하는 광원; 상기 광원의 광신호가 입력되는 공진기; 상기 공진기에 광학적으로 연결되며, 스트레인에 의하여 변형 가능한 구조물; 상기 구조물상에 위치하며, 제1 파장 및 제2 파장을 포함하는 파장 대역의 광신호를 투과하는 제1 광섬유 격자; 상기 공진기에 광학적으로 연결되며, 상기 제1 광섬유 격자에서 투과된 광신호 중 상기 제1 파장 및 상기 제2 파장의 광신호를 필터링하는 제2 광섬유 격자; 및 상기 공진기에 광학적으로 연결되며, 상기 제1 파장 및 상기 제2 파장 사이의 간격에 대응되는 주파수의 신호를 생성하는 광전변환기를 포함하되, 상기 제1 파장 및 상기 제2 파장 사이의 간격은 상기 구조물이 변형된 정도에 대응되는 것을 특징으로 하는 주파수 가변 신호 발생 장치. 11 제 10항에 있어서, 상기 구조물은, 제1 방향으로 변형되는 제1 영역 및 제2 방향으로 변형되는 제2 영역을 포함하되, 상기 제1 광섬유 격자는 상기 제1 영역 또는 상기 제2 영역에 위치하는 것을 특징으로 하는 주파수 가변 신호 발생 장치. 12 제 11항에 있어서, 상기 구조물은, 안이 뚫린 제1 원판, 상기 제1 원판 안의 제2 원판, 및 상기 제1 원판 및 상기 제2 원판과 연결되며 상기 제1 원판이 회전함에 따라 변형되는 평판을 포함하며, 상기 제1 영역 및 상기 제2 영역은 상기 평판상에 위치하는 것을 특징으로 하는 주파수 가변 신호 발생 장치. 13 제 10항에 있어서, 상기 제1 광섬유 격자는 위상천이 광섬유 격자이며, 상기 제2 광섬유 격자는 반사형 광섬유 격자이고, 상기 제1 광섬유 격자 및 상기 제2 광섬유 격자는 동일한 중심 파장을 갖는 것을 특징으로 하는 주파수 가변 신호 발생 장치. 14 제 10항에 있어서, 상기 공진기 및 상기 제2 광섬유 격자 사이에 광학적으로 연결된 광 순환기를 더 포함하며, 상기 광 순환기는, 상기 공진기에 광학적으로 연결된 제1 포트, 상기 제2 광섬유 격자에 광학적으로 연결된 제2 포트, 및 상기 공진기에 광학적으로 연결된 제3 포트를 구비한 것을 특징으로 하는 주파수 가변 신호 발생 장치. 15 제 10항에 있어서, 상기 공진기에 광학적으로 연결된 편광조절기를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 주파수 가변 신호 발생 장치. 16 제 10항에 있어서, 상기 광원은 반도체 광 증폭기를 포함하는 것을 특징으로 하는 주파수 가변 신호 발생 장치. 17 제 10항에 있어서, 상기 공진기는 링 공진기인 것을 특징으로 하는 주파수 가변 신호 발생 장치. 18 제 10항에 있어서, 상기 공진기에 광학적으로 연결된 광 아이솔레이터를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 주파수 가변 신호 발생 장치. 19 광신호를 생성하는 단계; 제1 광섬유 격자 및 제2 광섬유 격자를 이용하여, 광신호 중 제1 파장 및 제2 파장의 광신호를 각각 필터링하는 단계; 상기 제1 광섬유 격자 및 상기 제2 광섬유 격자에 인가되는 스트레인을 이용하여 상기 제1 파장 및 상기 제2 파장 사이의 간격을 조절하는 단계; 및 상기 제1 파장 및 상기 제2 파장 사이의 간격에 대응되는 주파수의 신호를 생성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 주파수 가변 신호 발생 방법. 20 광신호를 생성하는 단계; 제1 광섬유 격자를 이용하여, 광신호 중 제1 파장 및 제2 파장을 포함하는 파장 대역의 광신호를 투과시키는 단계; 제2 광섬유 격자를 이용하여, 상기 제1 광섬유 격자에서 투과된 광신호 중 상기 제1 파장 및 상기 제2 파장의 광신호를 필터링하는 단계; 상기 제1 광섬유 격자에 인가되는 스트레인을 이용하여 상기 제1 파장 및 상기 제2 파장 사이의 간격을 조절하는 단계; 및 상기 제1 파장 및 상기 제2 파장 사이의 간격에 대응되는 주파수의 신호를 생성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 주파수 가변 신호 발생 방법.","2029.01.05"]
["K03989","-","반도체","나노자성체/자성반도체 하이브리드형 스핀 소자 및 그 제조방법",null,"원문이미지","KR","2007-0101363","2007.10.09","10-0953532","2010.04.12","본 발명은 기판 상에 형성된 자성반도체 박막, 상기 자성반도체 박막 상에 형성된 전도 채널, 상기 전도 채널 상에 형성된 절연막, 상기 전도 채널 양쪽에 형성된 상기 절연막의 일부를 제거하여 형성된 전기적 연결 단자 및 상기 절연막이 형성된 상기 전도 채널 상에 형성된 나노자성체 어레이 구조를 포함하는 것을 특징으로 하는 자성반도체/나노자성체 하이브리드형 스핀 소자 및 그 제조 방법에 관한 것이다.본 발명에 의해, 전자의 스핀 특성을 제어함으로써 내부 저항 제어가 가능한 독특한 물성의 자성반도체 스핀소자의 개발이 가능할 것으로 기대된다. 나아가 기존의 CMOS 보다 직접도, 스위칭 속도 및 에너지 측면에서 월등히 우수한 메모리 소자의 개발이 가능할 것이다.","1 기판 상에 형성된 자성반도체 박막, 상기 자성반도체 박막 상에 형성된 전도 채널, 상기 전도 채널 상에 형성된 절연막, 상기 전도 채널 양쪽에 형성된 상기 절연막의 일부를 제거하여 형성된 전기적 연결 단자 및 상기 절연막이 형성된 상기 전도 채널 상에 형성된 나노자성체 어레이 구조를 포함하는 것을 특징으로 하는 자성반도체/나노자성체 하이브리드형 스핀 소자.","장준연|구현철|한석희|김원용|서주영","B82B-001/00,H01L-021/027","KR20090036281A","2009.04.14",null,"KR100953532B1, KR20090036281A","1 기판 상에 형성된 자성반도체 박막, 상기 자성반도체 박막 상에 형성된 전도 채널, 상기 전도 채널 상에 형성된 절연막, 상기 전도 채널 양쪽에 형성된 상기 절연막의 일부를 제거하여 형성된 전기적 연결 단자 및 상기 절연막이 형성된 상기 전도 채널 상에 형성된 나노자성체 어레이 구조를 포함하는 것을 특징으로 하는 자성반도체/나노자성체 하이브리드형 스핀 소자. 2 제1항에 있어서, 상기 자성반도체 박막은 반도체 특성과 강자성 특성을 겸비하는 10 ~ 1,000 나노미터 두께의 단결정 박막임을 특징으로 하는 자성반도체/나노자성체 하이브리드형 스핀 소자. 3 제1항에 있어서, 상기 자성반도체는 2-6족 반도체, 3-5족 반도체 및 4족 반도체로 이루어지는 그룹으로부터 선택되어진 1종 또는 2종 이상의 반도체 재료에 Mn, Co, Ni, Fe 및 Cr로 이루어지는 그룹으로부터 선택되어진 1종 또는 2종 이상의 천이 금속을 0.01 중량% 이상, 10 중량% 이하로 도핑하여 얻어지는 희박 자성 반도체 (diluted magnetic semiconductor), EuS 자성반도체 및 2DEG 반도체로 이루어지는 그룹으로부터 선택되어진 1종 또는 2종 이상의 자성반도체임을 특징으로 하는 자성반도체/나노자성체 하이브리드형 스핀 소자. 4 제1항에 있어서, 상기 전도 채널은 폭 2,000 nm 이하, 길이 2 ~20 ㎛인 것을 특징으로 하는 자성반도체/나노자성체 하이브리드형 스핀 소자. 5 제1항에 있어서, 상기 전도 채널은 서로 다른 밴드갭을 갖는 이종반도체를 수직방향으로 적층하여 양자우물 구조가 이루어지는 2차원 전자 구름 반도체(2DEG 반도체, 2-dimensional electron gas semiconductor) 인 것을 특징으로 하는 자성반도체/나노자성체 하이브리드형 스핀 소자. 6 제1항에 있어서, 상기 절연막은 TaO, Al2O3 및 Si3N4로 구성되는 그룹으로부터 선택되어진 1종 또는 2종 이상의 물질로 이루어진, 10~ 100 nm 두께의 절연막인 것을 특징으로 하는 자성반도체/나노자성체 하이브리드형 스핀 소자. 7 제1항에 있어서, 상기 나노 자성체 어레이 구조는, Fe, Co, Ni, FeCo, NiFe, FeCr, CoCr, CoPt, AlNiCo 및 CoSm로 이루어진 그룹으로부터 선택되어진 1종 또는 2종 이상의 금속자성체와, La(1-x)SrxMnO3(0&amp;lt;x&amp;lt;1) 및 CrO2로 구성된 그룹으로부터 선택되어진 1종 또는 2종 이상의 물질로 이루어진 반금속(half metal) 물질의 나노자성체를 포함하는 것을 특징으로 하는 자성반도체/나노자성체 하이브리드형 스핀 소자. 8 제7항에 있어서, 상기 나노자성체 어레이 구조는 길이가 40 ~ 1,000 nm인 각 자성체들이 한 줄로 늘어선 1차원적 배열 구조 또는 2차원적 배열된 어레이 (array)구조인 것을 특징으로 하는 자성반도체/나노자성체 하이브리드형 스핀 소자. 9 제7항에 있어서, 상기 나노자성체 어레이 구조의 나노자성체는 단자구 형태 또는 볼텍스(vortex) 형태인 것을 특징으로 하는 자성반도체/나노자성체 하이브리드형 스핀 소자. 10 기판 상에 자성반도체 박막을 형성하는 단계; 상기 자성반도체 박막 상에 전도 채널을 형성하는 단계; 상기 전도 채널 위에 절연막을 형성하는 단계; 상기 전도 채널 양쪽에 형성된 상기 절연막의 일부를 제거하여 전기적 연결 단자를 형성하는 단계; 및 절연막이 형성된 상기 전도 채널 위에 나노자성체 어레이 구조를 형성하는 단계; 를 포함하는 자성반도체/나노자성체 하이브리드형 스핀 소자의 제조 방법. 11 제10항에 있어서, 상기 기판 상에 자성반도체 박막을 형성하는 단계는, Si 기판 및 GaAs 기판으로 구성되는 그룹에서 선택되어진 1종 또는 2종 이상의 반도체 기판 위에, 분자선성장법, 금속유기물 화학증착법, 스퍼터, 전자빔증착법, 이온주입법으로 구성되는 그룹에서 선택되어진 1 또는 2 이상의 합성 방법으로 2-6족 반도체, 3-5족 반도체 또는 4족 반도체를 합성하는 단계; 및 상기 합성 방법으로 합성된 2-6족 반도체, 3-5족 반도체 또는 4족 반도체에 Mn, Co, Ni 및 Fe로 구성되는 그룹으로부터 선택되어진 1종 또는 2종 이상의 천이금속을 0.01 중량% 이상, 10 중량% 이하로 도핑하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 자성반도체/나노자성체 하이브리드형 스핀 소자의 제조 방법. 12 제10항에 있어서, 상기 자성반도체 박막 상에 전도 채널을 형성하는 단계는, 빛 또는 전자빔을 이용한 고분자 레지스트 패터닝 방법으로 채널 영역을 패터닝하는 단계; 및 이온밀링, 반응성 이온식각 (reactive ion etching, RIE), ICP RIE로 구성되는 그룹으로부터 선택되어진 1종 또는 2종 이상의 건식식각법으로 채널을 형성하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 자성반도체/나노자성체 하이브리드형 스핀 소자의 제조 방법. 13 제10항에 있어서, 상기 자성반도체 박막 상에 전도 채널을 형성하는 단계는, 티타늄(Ti) 및 크롬(Cr)으로 구성되는 그룹으로부터 선택되어진 1종 또는 2종 이상의 식각률이 낮은 물질들을 사용하여 채널영역을 패터닝하는 단계; 및 상기 식각률이 낮은 물질들을 마스크로 이용하며 이온밀링, 반응성 이온식각 (reactive ion etching, RIE), ICP RIE로 구성되는 그룹으로부터 선택되어진 1종 또는 2종 이상의 건식식각법으로 채널을 형성하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 자성반도체/나노자성체 하이브리드형 스핀 소자의 제조 방법. 14 제10항에 있어서, 상기 절연막이 형성된 상기 전도 채널 위에 나노자성체 어레이 구조를 형성하는 단계는, 빛 또는 전자빔을 이용한 고분자 포토레지스트 패터닝 방법에 의해 개별 나노자성체의 모양을 패터닝 하는 단계; 패터닝된 상기 고분자 포토레지스트상에 자성 박막을 증착하여 패터닝 된 나노자성체 모양에만 자성 박막이 접촉하고 나머지 부분은 고분자 포토레지스트에 의해 자성 박막과 분리되도록 하는 자성 박막의 증착 단계; 및 고분자 포토레지스트 제거 용매로 고분자 포토레지스트를 제거하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 자성반도체/나노자성체 하이브리드형 스핀 소자의 제조 방법. 15 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 따른 자성반도체/나노자성체 하이브리드형 스핀 소자의 상기 나노자성체에 자기팁(tip)을 접근시켜 상기 나노자성체의 스핀 방향을 제어함으로써 상기 자성반도체/나노자성체 하이브리드형 스핀 소자의 내부 저항을 변화시키는 방법. 16 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 따른 자성반도체/나노자성체 하이브리드형 스핀 소자의 각각의 상기 나노자성체 주위에 전류를 인가하여 유발되는 국부 자기장으로 상기 나노자성체의 스핀 방향을 제어함으로써 상기 자성반도체/나노자성체 하이브리드형 스핀 소자의 내부 저항을 변화시키는 방법.","2027.10.09"]
["K03656","-","의약","성선자극호르몬 수용체를 바이오마커로 이용한 마이엘린의탐색방법",null,"원문이미지","KR","2005-0101846","2005.10.27","10-0756423","2007.08.31","본 발명은 성선자극호르몬 수용체(GnRH-R)를 바이오마커로 이용한 마이엘린(myelin)의 탐색방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로 GnRH-R과 마이엘린이 동일한 영역에서 관찰됨을 이용하여 GnRH-R의 항체로 면역조직화학염색을 실시하여 마이엘린의 분포를 측정하는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 탐색방법은 탈마이엘린(demyelination)과 관련된 퇴행성 뇌질환의 연구, 마이엘린의 기능 및 마이엘린과 GnRH-R의 관련성을 규명하기 위한 연구에 유용하게 사용될 수 있을 것이다.","1 성선자극호르몬 수용체(gonadotropin releasing hormone-receptor, GnRH-R)를 포함하는 마이엘린 탐색용 바이오마커.","권오승|박은아|표희수|허용호","G01N-033/53,G01N-033/74,G01N-033/533","KR20070045497A","2007.05.02",null,"KR100756423B1, KR20070045497A, US2007099243A1, US7572595B2","1 성선자극호르몬 수용체(gonadotropin releasing hormone-receptor, GnRH-R)를 포함하는 마이엘린 탐색용 바이오마커. 2 하기의 단계를 포함하는 GnRH-R을 바이오마커로 이용한 마이엘린 탐색방법; 1) 조직의 표본을 제작하는 단계; 2) 상기 표본 조직을 항-GnRH-R 항체와 반응시키고 세척하는 단계; 3) 단계 2에서 세척한 조직을 발색 표지체가 결합된 2차 항체와 반응시키고 세척하는 단계; 4) 단계 3의 시료에 발색 표지체와 반응하는 기질을 넣어 발색시키는 단계; 및 5) 완성된 슬라이드를 현미경으로 측정하는 단계. 3 제 2항에 있어서, 조직은 마이엘린이 풍부한 뇌량(corpus callosum), 대상다발(cingulum), 해마술(fimbria of hippocampus), 내섬유막(internal capsule), 시상수질선조(stria medullaris of thalamus) 및 시각로(optic tract)로 이루어진 군으로부터 선택된 것을 특징으로 하는 마이엘린 탐색방법. 4 제 2항에 있어서, 단계 3의 발색 표지체는 HRP(horseradish peroxidase), 염기성 탈인산화효소(alkaline phosphatase), 콜로이드 골드(colloid gold), 바이오틴(biotin), FITC(fluorescein isothiocyanate), RITC (rhodamine-B-isothiocyanate), 및 로다민 B(rhodamine B)로 이루어진 군으로부터 선택되는 어느 하나인 것을 특징으로 하는 마이엘린 탐색방법. 5 제 2항에 있어서, 단계 4의 기질은 DAB(diaminobenzidine tetrahydrochloride), TMB(3,3',5,5'-tetramethylbezidine), ABTS[2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)], OPD(o-phenylenediamine), AEC(3-amino-9-ethyl carbazole), 4CN(4-chloro-1-naphthol), 벤지딘 디하이드로 클로라이드(benzidine dihydrochloride), 은 입자(silver particle)로 이루어진 군으로부터 선택되는 어느 하나인 것을 특징으로 하는 마이엘린 탐색방법. 6 항 GnRH-R 항체를 포함하는 마이엘린 탐색용 키트.","2025.10.27"]
["K03525","-","기계","임펠러 팁 틈새의 능동적 조절이 가능한 터보 송풍기",null,"원문이미지","KR","2005-0037006","2005.05.03","10-0636050","2006.10.12","본 발명은 적은 전력소모로 공기유량 조절이 가능하고, 공기역학적 안정성을 향상시킬 수 있는 임펠러 팁 틈새의 능동적 조절이 가능한 터보 송풍기에 관한 것이다. 공기 유입구와 유출구를 가지는 케이싱의 내부에 회전축이 회전가능하게 지지되고 케이싱의 축방향으로 이동가능하게 구비된다. 공기 유입구에 인접하는 회전축의 단부에는 임펠러가 결합되고, 유출구에 인접하는 회전축의 단부에는 스러스트 칼라가 돌출형성된다. 회전축을 유입구측으로 가압하기 위해 케이싱에 고정되고 스러스트 칼라와 대향하는 압전 세라믹 패드가 구비된다. 압전 세라믹 패드는 상호 대향하는 한 쌍의 전극과, 한 쌍의 전극 사이에 구비되고 전원과 연결되어 있는 압전 엑추에이터(예를 들면, PZT필름)와, 압전 엑추에이터와 겹쳐 구비되는 압전 압력센서(예를 들면, PVDF필름)를 포함한다. 압전 세라믹 패드의 가압력에 대항하는 방향으로 회전축을 가압하기 위해 스러스트 칼라를 사이에 두고 압전 세라믹 패드와 대응하며 케이싱의 축방향으로 이동가능한 위치가변판과, 위치가변판을 스러스트 칼라측으로 편의시키기 위한 스프링이 구비된다. 회전축은 에어 포일 스러스트 베어링과 에어 포일 저널 베어링에 의해 지지된다.","1 공기 유입구와 유출구를 가지는 케이싱; 상기 케이싱 내에 회전가능하게 지지되고, 상기 케이싱의 축방향으로 이동가능하게 구비되며 상기 유출구와 인접하는 단부에 스러스트 칼라가 돌출형성되는 회전축; 상기 공기 유입구에 인접하여 상기 회전축에 결합되는 임펠러; 상기 회전축을 회전시키기 위한 모터; 상호 대향하는 한 쌍의 전극과, 상기 한 쌍의 전극 사이에 구비되고 전원과 연결되어 있는 압전 엑추에이터를 포함하는 압전 세라믹 패드로 이루어져 상기 스러스트 칼라와 대향하도록 상기 케이싱에 고정되어 상기 회전축을 상기 유입구측으로 가압하기 위한 제1 가압수단; 그리고 상기 제 1가압수단의 가압력에 대항하는 방향으로 상기 회전축을 가압하기 위한 제 2가압수단으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 임펠러 팁 틈새의 능동적 조절이 가능한 터보 송풍기.","이용복|김창호|이희섭|박동진","F04D-029/04,F04B-035/04",null,null,null,"KR100636050B1","1 공기 유입구와 유출구를 가지는 케이싱; 상기 케이싱 내에 회전가능하게 지지되고, 상기 케이싱의 축방향으로 이동가능하게 구비되며 상기 유출구와 인접하는 단부에 스러스트 칼라가 돌출형성되는 회전축; 상기 공기 유입구에 인접하여 상기 회전축에 결합되는 임펠러; 상기 회전축을 회전시키기 위한 모터; 상호 대향하는 한 쌍의 전극과, 상기 한 쌍의 전극 사이에 구비되고 전원과 연결되어 있는 압전 엑추에이터를 포함하는 압전 세라믹 패드로 이루어져 상기 스러스트 칼라와 대향하도록 상기 케이싱에 고정되어 상기 회전축을 상기 유입구측으로 가압하기 위한 제1 가압수단; 그리고 상기 제 1가압수단의 가압력에 대항하는 방향으로 상기 회전축을 가압하기 위한 제 2가압수단으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 임펠러 팁 틈새의 능동적 조절이 가능한 터보 송풍기. 2<AmendStatus status=\"D\">삭제</AmendStatus> 3 제 1항에 있어서, 상기 압전 엑추에이터는 복수개가 구비되고, 부채꼴형상을 이루며, 상호 등각도로 배치되는 것을 특징으로 하는 임펠러 팁 틈새의 능동적 조절이 가능한 터보 송풍기. 4 제 1항에 있어서, 상기 압전 엑추에이터는 티탄산 지르코산연 필름인 것을 특징으로 하는 임펠러 팁 틈새의 능동적 조절이 가능한 터보 송풍기. 5 제 1항에 있어서, 상기 압전 세라믹 패드는 상기 한 쌍의 전극 사이에서 상기 압전 엑추에이터와 겹쳐 구비되는 압전 압력센서를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 임펠러 팁 틈새의 능동적 조절이 가능한 터보 송풍기. 6 제 5항에 있어서, 상기 압전 압력센서는 폴리비닐리덴 플루오라이드 필름인 것을 특징으로 하는 임펠러 팁 틈새의 능동적 조절이 가능한 터보 송풍기. 7 제 1항에 있어서, 상기 제 2가압수단은 상기 스러스트 칼라를 사이에 두고 상기 제 1가압수단과 대응하며 상기 케이싱의 축방향으로 이동하게 구비되는 위치가변판과, 상기 위치가변판을 상기 스러스트 칼라측으로 편의시키기 위한 스프링을 포함하는 것을 특징으로 하는 임펠러 팁 틈새의 능동적 조절이 가능한 터보 송풍기. 8 제 1항에 있어서, 상기 제 2가압수단은 상기 스러스트 칼라를 사이에 두고 상기 제 1가압수단과 대응하여 구비되는 압전 세라믹 패드이고, 상기 압전 세라믹 패드는 상호 대향하는 한 쌍의 전극과, 상기 한 쌍의 전극 사이에 구비되고 전원과 연결되어 있는 압전 엑추에이터를 포함하는 것을 특징으로 하는 임펠러 팁 틈새의 능동적 조절이 가능한 터보 송풍기. 9 제 8항에 있어서, 상기 압전 엑추에이터는 티탄산 지르코산연 필름인 것을 특징으로 하는 임펠러 팁 틈새의 능동적 조절이 가능한 터보 송풍기. 10 제 1항에 있어서, 상기 스러스트 칼라와 상기 제 1 및 제 2가압수단 사이에는 각각 에어 포일 스러스트 베어링이 설치되는 것을 특징으로 하는 임펠러 팁 틈새의 능동적 조절이 가능한 터보 송풍기. 11 제 10항에 있어서, 상기 회전축의 둘레에 적어도 하나의 에어 포일 저널 베어링이 설치되어 있는 것을 특징으로 하는 임펠러 팁 틈새의 능동적 조절이 가능한 터보 송풍기.","2025.05.03"]
["F02256","-","환경","Water-cooled grate",null,"원문이미지","US","US11/322807","2005.12.30","US7426892","2008.09.23","The present invention relates to a water-cooled grate, which can be cooled while avoiding high and low temperature corrosions. The water-cooled grate comprises: at least one cooling pipe for guiding flow of cooling water; a grate body for placing waste matters to be burned, said grate body being formed with a pipe-receiving portion for receiving the cooling pipe; and a heat transfer controlling member fixed to the pipe-receiving portion for increasing and decreasing heat transfer between the grate body and the cooling pipe by varying thermal resistance to the cooling pipe through thermal deformation according to temperature change of the grate body.","1. A water-cooled grate for use in an incinerator, comprising: at least one cooling pipe for guiding a flow of cooling water; a grate body for placing waste matters to be burned, the grate body being formed with a pipe-receiving portion for receiving the cooling pipe; and a heat transfer controlling member fixed to the pipe-receiving portion for increasing and decreasing a heat transfer between the grate body and the cooling pipe by varying a thermal resistance to the cooling pipe through a thermal deformation according to a temperature change of the grate body.","Jurng; Jong Soo|Chin; Sung Min|Lee; Seung Woo","F23H-003/00","US20070006785A1","2007.01.11","2005.07.11 (KR 10-2005-0062340)","JP2009500590A, KR100635407B1, US2007006785A1, US7426892B2, WO2007007935A1","1. A water-cooled grate for use in an incinerator, comprising: at least one cooling pipe for guiding a flow of cooling water; a grate body for placing waste matters to be burned, the grate body being formed with a pipe-receiving portion for receiving the cooling pipe; and a heat transfer controlling member fixed to the pipe-receiving portion for increasing and decreasing a heat transfer between the grate body and the cooling pipe by varying a thermal resistance to the cooling pipe through a thermal deformation according to a temperature change of the grate body. 2. The water-cooled grate of claim 1 wherein the heat transfer controlling member is configured so as to wrap the cooling pipe received in the pipe-receiving portion. 3. The water-cooled grate of claim 2 wherein the pipe-receiving portion is a groove formed at a surface of the grate body. 4. The water-cooled grate of claim 2 wherein the pipe-receiving portion is a bore passing through the grate body. 5. The water-cooled grate of claim 1 wherein the heat transfer controlling member and the cooling pipe are positioned with respect to each other so that a constant gap is formed therebetween at a normal temperature. 6. The water-cooled grate of claim 5 wherein the gap is formed so that the heat transfer controlling member expands and contacts the cooling pipe when the temperature of the grate body remains above a due point temperature range. 7. The water-cooled grate of claim 1 wherein the heat transfer controlling member is fabricated from a metallic material having a thermal expansion coefficient greater than that of the grate body. 8. The water-cooled grate of claim 1 wherein a plurality of cooling pipes is provided and the water-cooled grate further comprises first and second pipes connecting the cooling pipes, and wherein the first pipe guides an inflow of cooling water and the second pipe guides an outflow of cooling water passing through the cooling pipes.","2027.03.16"]
["F01659","-","의약","Pyrrolidinone derivatives, their preparation and pharmaceutical composition comprising the same",null,"원문이미지","US","US10/273643","2002.10.18","US6759419","2004.07.06","The present invention relates to substituted pyrrolidinone compounds of formula 1, wherein n is 0 or 1; Aza is a heterocycle optionally substituted with C1-4 alkyl, or C1-4 alkyl substituted with a heterocycle, which represents a saturated or unsaturated five- or six-membered ring having nitrogen(s) as a heteroatom, which are muscarinic acetylcholine receptor agonists and useful as nootropics and therapeutic agents for cerebral neural diseases such as Alzheimer's disease; and pharmaceutically acceptable salts thereof; processes for the preparation thereof; and pharmaceutical compositions comprising these compounds or salts.","1. A substituted pyrrolidinone compound of formula 1, ##STR14## wherein n is 0 or 1; Aza is a heterocycle optionally substituted with C.sub.1-4 alkyl, or C.sub.1-4 alkyl substituted with a heterocycle, which represents a saturated or unsaturated five- or six-membered ring having one nitrogen as a heteroatom; and a pharmaceutically acceptable salt thereof.","Kim; Youseung|Kang; Soon Bang|Keum; Gyochang|Jang; Min Seok|Kong; Jae Yang|Jeong; Dae Young|Jang; Taeg-Su","A61K-031/445,C07D-413/14","US20030114491A1","2003.06.19","2001.10.27 (KR 2001-66578)","KR100437972B1, KR20030034822A, US2003114491A1, US6759419B2","What is claimed is: 1. A substituted pyrrolidinone compound of formula 1, ##STR14## wherein n is 0 or 1; Aza is a heterocycle optionally substituted with C.sub.1-4 alkyl, or C.sub.1-4 alkyl substituted with a heterocycle, which represents a saturated or unsaturated five- or six-membered ring having one nitrogen as a heteroatom; and a pharmaceutically acceptable salt thereof. 2. The compound of the formula 1 according to claim 1, wherein Aza is 1-methyl-3-piperidine, 3-pyridine, 1-methyl-3-pyridinium salt, 1 -methyl-3-1,2,5,6-tetrahydropyridine, pyrrolidinyl-N-methyl, pyrrolidinyl-N-ethyl, piperidinyl-N-methyl or piperidinyl-N-ethyl. 3. The compound of the formula 1 according to claim 1, selected from: 1-[3-(2-piperidin-1-yl-ethyl)-4,5-dihydro-isoxazol-5-yl]-pyrrolidin-2-one, 1-[3-(piperidin-1-yl-methyl)-4,5-dihydro-isoxazol-5-yl]-pyrrolidin-2-one 1-[3-(pyrrolidin-1-yl-methyl)-4,5-dihydro-isoxazol-5-yl]-pyrrolidin-2-one 1-[3-(2-pyrrolidin-1-yl-ethyl)-4,5-dihydro-isoxazol-5-yl]-pyrrolidin-2-one, 1-[3-(1-methyl-piperidin-3-yl)-4,5-dihydro-isoxazol-5-yl]-pyrrolidin-2-one, 1-(3-pyridin-3-yl-4,5-dihydro-isoxazol-5-yl)-pyrrolidin-2-one, 1-[3-(1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridin-3-yl)-4,5-dihydro-isoxazol-5-yl]-p yrrolidin-2-one, 1-[3-(1-methyl-piperidin-3-yl)-4,5-dihydro-isoxazol-5-yl-methyl]-pyrrolidin -2-one, 1-(3-pyridin-3-yl-4,5-dihydro-isoxazol-5-yl-methyl)-pyrrolidin-2-one, 1-[3-(1-methyl-1,2,5,6-tetrahydro-pyridin-3-yl)-4,5-dihydro-isoxazol-5-yl-m ethyl]-pyrrolidin-2-one, 1-[3-(2-pyrrolidin-1-yl-ethyl)-4,5-dihydro-isoxazol-5-yl-methyl]-pyrrolidin -2-one 1-(3-pyrrolidin-1-yl-methyl-4,5-dihydro-isoxazol-5-yl-methyl)-pyrrolidin-2- one, 1-[3-(1-methyl-piperidin-3-yl)-isoxazol-5-yl-methyl]-pyrrolidin-2-one, 1-(3-pyridin-3-yl-isoxazol-5-yl-methyl)-pyrrolidin-2-one, or 1-[3-(1-methyl-1,2,5,6-tetrahydro-pyridin-3-yl)-isoxazol-5-yl-methyl]-pyrro lidin-2-one, and pharmaceutically acceptable salts thereof. 4. A process for the preparation of a compound of formula 1, ##STR15## wherein n is 0 or 1; Aza is a heterocycle optionally substituted with C.sub.1-4 alkyl, or C.sub.1-4 alkyl substituted with a heterocycle, which represents a saturated or unsaturated five- or six-membered ring having one nitrogen as a heteroatom, comprising i) reacting an azacyclic aldehyde oxime of formula 2 ##STR16## wherein Aza is as defined in the above, as a starting material to obtain a nitrile oxide of formula 4 ##STR17## wherein Aza is as defined in the above; and ii)subjecting the resulting compound to a cycloaddition reaction with a pyrrolidinone-containing alkene or alkyne compound of formula 5 ##STR18## wherein n is as defined in the above. 5. The process according to claim 4, wherein the nitrile oxide of formula 4 is obtained by reacting the azacyclic aldehyde oxime compound of formula 2 with Clorax. 6. The process according to claim 4, wherein the nitrile oxide of formula 4 is obtained via a hydroxymoyl chloride compound of formula 3 ##STR19## wherein Aza is as defined in claim 1, obtained by reacting the azacyclic aldehyde oxime compound of formula 2 with N-chlorosuccinimide. 7. The process according to claim 4, wherein a compound of formula 1c, which is the compound of formula 1 wherein Aza is mono-substituted pyridine ##STR20## wherein R is C.sub.1-4 alkyl, and n is as defined in claim 1, is obtained by reacting a compound of formula 1a, which is the compound of formula 1 wherein Aza is pyridine ##STR21## wherein n is as defined in the above, with an alkyl iodide to form an alkyl pyridine salt of formula 1b ##STR22## wherein R and n is as defined in the above and then reducing the salt. 8. A pharmaceutical composition, which comprises a compound of formula 1 according to claim 1 as an active ingredient, and a pharmaceutically acceptable carrier. 9. A pharmaceutical composition which comprises a compound of formula 1 according to claim 2 as an active ingredient and a pharmaceutically acceptable carrier. 10. A pharmaceutical composition which comprises a compound of formula 1 according to claim 3 as an active ingredient and a pharmaceutically acceptable carrier. 11. A pharmaceutical composition, which comprises a pharmaceutically acceptable salt of the compound of formula 1 according to claim 1 as an active ingredient, and a pharmaceutically acceptable carrier. 12. A pharmaceutical composition which comprises a pharmaceutically acceptable salt of the compound of formula 1 according to claim 2 as an active ingredient and a pharmaceutically acceptable carrier. 13. A pharmaceutical composition which comprises a pharmaceutically acceptable salt of the compound of formula 1 according to claim 3 as an active ingredient and a pharmaceutically acceptable carrier.","2022.10.18"]
["F01387","-","에너지","Metal oxide electrode coated with porous metal film, porous metal oxide film or porous carbon film, its fabrication method, and lithium-ion secondary battery using it",null,"원문이미지","US","US09/934648","2001.08.23","US6733923","2004.05.11","A metal oxide electrode coated with a porous metal film, a metal oxide film or a carbon film, its fabrication method and a lithium-ion secondary battery using it are disclosed. The porous thin film of Li, Al, Sn, Bi, Si, Sb, Ni, Cu, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Zn, Mo, W, Ag, Au, Pt, Ir, Ru, carbon or their alloys are coated to a few A?a few Ñ∞m, so as to remarkably improve the capacity of a battery, high rate charging and discharging characteristics and a durability characteristic. The method can be applied to a fabrication of every secondary battery.","1. A electrode of a secondary battery comprising a porous film on a metal oxide electrode, wherein the porous film consists essentially of a metal, a metal oxide or a carbon, and the metal oxide electrode comprises an active material selected from the group consisting essentially of LiCoO.sub.2, LiNiO.sub.2, V.sub.6 O.sub.13, V.sub.2 O.sub.5 and a combination thereof.","Yun; Kyung-Suk|Cho; Byung-Won|Cho; Won-Il|Kim; Hyung-Sun|Kim; Un-Seok|Nam; Sang-Cheol|Lee; Seung-Won|Yoon; Young-Soo","H01M-004/58","US20030039887A1","2003.02.27",null,"JP2001253256A, JP2003068281A, JP3338428B2, JP3624174B2, KR100324624B1, KR20010084522A, US2003039887A1, US6733923B2","What is claimed is: 1. A electrode of a secondary battery comprising a porous film on a metal oxide electrode, wherein the porous film consists essentially of a metal, a metal oxide or a carbon, and the metal oxide electrode comprises an active material selected from the group consisting essentially of LiCoO.sub.2, LiNiO.sub.2, V.sub.6 O.sub.13, V.sub.2 O.sub.5 and a combination thereof. 2. A lithium-ion secondary battery comprising: the electrode of claim 1 and an anode comprising a carbon material selected from the group consisting of graphite, coke, hard carbon and a combination thereof. 3. A method for fabricating an electrode-comprising: positioning a sheet of a metal oxide electrode within a vacuum chamber; coating a film of a porous metal, a metal oxide or carbon on a surface of the sheet of the metal oxide electrode; and stabilizing the film under a vacuum. 4. The method of claim 3, wherein the film is coated by a process selected from the group consisting of a heating deposition process, an electron beam deposition process, an ion line deposition process, a sputtering deposition process, a laser ablation process, and a combination thereof. 5. The method of claim 3, wherein the porous metal comprises a metal or a metal alloy selected from the group consisting of lithium, aluminum, tin, bismuth, silicon, antimony, nickel, copper, titanium, vanadium, chrome, manganese, iron, cobalt, zinc, molybdenum, tungsten, silver, gold, platinum, iridium, ruthenium and a combination thereof. 6. The method of claim 3, wherein the vacuum is a vacuum of below 10.sup.-1 torr at a temperature of 20.degree. C..about.100.degree. C. for 1.about.24 hours. 7. The method of claim 3, wherein the metal oxide electrode comprises an active material selected from the group consisting of LiCoO.sub.2, LiMn.sub.2 O.sub.4, LiNiO.sub.2, V.sub.6 O.sub.13, V.sub.2 0.sub.5 and a combination thereof.","2022.07.11"]
["F02301","-","기계","Micro power generator and apparatus for producing reciprocating movement",null,"원문이미지","US","US11/365950","2006.02.27","US7329959","2008.02.12","There is provided a micro power generator enhanced in efficiency and power generation output, and having an increased temperature range for operation. The micro power generator comprises: a high-temperature heat source; a low-temperature heat source; an enclosed body containing a working substance therein, the enclosed body being deformable by means of a phase change of the working substance between a first shape wherein heat can be transferred from the high-temperature heat source and a second shape wherein heat can be transferred to the low-temperature heat source; a permanent magnet constituting the enclosed body, the permanent magnet being maintained in a first position when the enclosed body has the first shape and in a second position when the enclosed body has the second shape; and a wire in which an electric current is induced by a movement of the permanent magnet. Further, the present invention provides an apparatus for producing a reciprocating movement between two heat sources having a temperature difference therebetween.","1. A micro power generator, comprising: a high-temperature heat source; a low-temperature heat source; an enclosed body containing a working substance therein, the enclosed body being deformable by means of a phase change of the working substance between a first shape wherein heat can be transferred from the high-temperature heat source and a second shape wherein heat can be transferred to the low-temperature heat source; a permanent magnet constituting the enclosed body, the permanent magnet being maintained in a first position when the enclosed body has the first shape and in a second position when the enclosed body has the second shape; and a wire in which an electric current is induced by a movement of the permanent magnet, wherein the enclosed body comprises a membrane movable in a manner of a bi-stable behavior, the membrane being liquid-tightly coupled to the permanent magnet, and wherein the micro power generator further comprises a supporting member coupled to a central portion of the membrane for supporting the enclosed body with respect to the high-temperature heat source.","Kim; Kwang Ho|Song; Gwi Eun|Jeon; Jae Hak|Lee; Yoon Pyo","B60L-001/02,F01K-015/00,F01K-017/02,F02C-006/00,F02C-006/18","US20060278263A1","2006.12.14","2005.06.10 (KR 10-2005-0049617)","KR100635405B1, US2006278263A1, US7329959B2","1. A micro power generator, comprising: a high-temperature heat source; a low-temperature heat source; an enclosed body containing a working substance therein, the enclosed body being deformable by means of a phase change of the working substance between a first shape wherein heat can be transferred from the high-temperature heat source and a second shape wherein heat can be transferred to the low-temperature heat source; a permanent magnet constituting the enclosed body, the permanent magnet being maintained in a first position when the enclosed body has the first shape and in a second position when the enclosed body has the second shape; and a wire in which an electric current is induced by a movement of the permanent magnet, wherein the enclosed body comprises a membrane movable in a manner of a bi-stable behavior, the membrane being liquid-tightly coupled to the permanent magnet, and wherein the micro power generator further comprises a supporting member coupled to a central portion of the membrane for supporting the enclosed body with respect to the high-temperature heat source. 2. The micro power generator of claim 1, wherein the bi-stable behavior of the membrane is made by means of the phase change of a volume increase or a volume decrease of the working substance. 3. The micro power generator of claim 2, wherein the permanent magnet is in contact with the high-temperature heat source in the first position, and wherein the permanent magnet is in contact with the low-temperature heat source in the second position, and wherein the membrane is stable in one of the first and second positions of the permanent magnet. 4. The micro power generator of claim 1, wherein the supporting member comprises a thermal insulation material. 5. The micro power generator of claim 1, wherein the working substance is a phase-changeable substance between a liquid phase and a vapor phase. 6. The micro power generator of claim 1, wherein the working substance is a phase-changeable substance between a solid phase and a vapor phase. 7. The micro power generator of claim 1, wherein the wire is a coil with multi-layer windings. 8. An apparatus for producing a reciprocating movement, comprising: a high-temperature heat source; a low-temperature heat source; an enclosed body containing a working substance therein and having a membrane movable in a manner of a bi-stable behavior by means of a phase change of a volume increase or a volume decrease of the working substance, the enclosed body being reciprocably moved by a deformation of the membrane between a first position wherein heat can be transferred from the high-temperature heat source and a second position wherein heat can be transferred to the low-temperature heat source; a supporting member coupled to a central portion of the membrane for supporting the enclosed body with respect to the high temperature source; and a member provided at one side of the enclosed body for transferring the reciprocating movement outwardly. 9. The apparatus of claim 8, wherein the enclosed body is in contact with the high-temperature heat source in the first position, and wherein the enclosed body is in contact with the low-temperature heat source in the second position, and wherein the membrane is stable in one of the first and second positions. 10. The apparatus of claim 8, wherein the supporting member comprises a thermal insulation material. 11. The apparatus of claim 8, wherein the working substance is a phase-changeable substance between a liquid phase and a vapor phase. 12. The apparatus of claim 8, wherein the working substance is a phase-changeable substance between a solid phase and a vapor phase.","2026.03.02"]
["F02210","-","재료","Composite layer including metal and inorganic powders and method for manufacturing the same",null,"원문이미지","US","US11/322881","2005.12.29","US7468122","2008.12.23","The present invention relates to a composite layer including a metal and inorganic powders, and a method for manufacturing the same. The method for manufacturing a composite layer including a metal and inorganic powders includes step of preparing an electrolyte which includes nickel sulfamate [Ni(NH2SO4)] at 50.0 g/l˜300.0 g/l, boric acid at 10.0 g/l˜20.0 g/l, nickel chloride (NiCl2) at 1.0 g/l˜10.0 g/l, coumarin (C9H6O2) at 0.02 g/l˜0.5 g/l, sodium dodecyl sulfate [CH3—(CH2)11—OSONa] at 4.0 g/l˜60.0 g/l, sulfuric acid at 0.0 ml/l˜150.0 ml/l, one or more inorganic powders selected from the group of alumina (Al2O3) and silicon carbide (SiC) at 20.0 g/l˜70.0 g/l, and the remainder being distilled water. A basic metal to be coated with the composite metal is dipped into the electrolyte, and power is applied to the basic metal to electroplate the basic metal with the electrolyte to form a composite layer on the basic metal.","1. A method of manufacturing a composite layer on a basic metal substrate comprising: dipping a basic metal into an electrolyte comprising: nickel sulfamate [Ni(NH2SO4)] in a concentration range of 50.0 g/l to 300.0 g/l; boric acid in a concentration range of 10.0 g/l to 20.0 g/l; nickel chloride (NiCl2) in a concentration range of 1.0 g/l to 10.0 g/l; coumarin (C9H6O2) in a concentration range of 0.02 g/l to 0.5 g/l; sodium dodecyl sulfate [CH3-(CH2)11-OSONa] in a concentration range of 4.0 g/l to 60.0 g/l; an inorganic silicon carbide (SiC) powder and in a concentration range of 20.0 g/l to 70.0 g/l; sulfuric acid in a concentration range of 15.0 ml/l to 70.0 ml/l; and, distilled water; and electroplating the basic metal substrate to form a nickel-alumina composite layer on the basic metal.","Byun; Ji-Young|Hong; Kyung-Tae|Doh; Jung-Man|Ha; Heon-Phil|Kim; Kyoung-Tae","C25D-015/00","US20070108059A1","2007.05.17","2005.11.15 (KR 10-2005-0109015)","KR100709290B1, US2007108059A1, US7468122B2","1. A method of manufacturing a composite layer on a basic metal substrate comprising: dipping a basic metal into an electrolyte comprising: nickel sulfamate [Ni(NH2SO4)] in a concentration range of 50.0 g/l to 300.0 g/l; boric acid in a concentration range of 10.0 g/l to 20.0 g/l; nickel chloride (NiCl2) in a concentration range of 1.0 g/l to 10.0 g/l; coumarin (C9H6O2) in a concentration range of 0.02 g/l to 0.5 g/l; sodium dodecyl sulfate [CH3-(CH2)11-OSONa] in a concentration range of 4.0 g/l to 60.0 g/l; an inorganic silicon carbide (SiC) powder and in a concentration range of 20.0 g/l to 70.0 g/l; sulfuric acid in a concentration range of 15.0 ml/l to 70.0 ml/l; and, distilled water; and electroplating the basic metal substrate to form a nickel-alumina composite layer on the basic metal. 2. The method of claim 1, wherein the inorganic silicon carbide powder in the electrolyte has a grain size between 0.3 ?m and 10.0 ?m.","2026.08.14"]
["F02178","-","환경","Particle counter",null,"원문이미지","US","US11/354984","2006.02.16","US7437908","2008.10.21","A particle counter has a saturator inhaling air in an atmosphere and vaporizing a working liquid therein; and an electrical detection unit electrically shielding an internal space thereof to maintain a temperature of the space to be constant, the air and vaporized working liquid flowing into the electrical detection unit through a side thereof from the saturator, condensing the vaporized working liquid on surfaces of ultrafine particles contained in the air, and charging the particles to measure a current of the charged particles, thereby measuring the number of the particles included in the air. According to the invention, it is possible to measure the number concentration of the ultrafine particles included in the air, and it is easy to move the counter depending on the measurement locations.","1. A particle counter comprising: a saturator inhaling air in an atmosphere and vaporizing a working liquid therein; and an electrical detection unit electrically shielding an internal space thereof to maintain a temperature of the space to be constant, the air and vaporized working liquid flowing into the electrical detection unit through a side thereof from the saturator, condensing the vaporized working liquid on surfaces of ultrafine particles contained in the air, and charging the particles to measure a current of the charged particles, thereby measuring the number of the particles included in the air.","Bae; Gwi-Nam|Moon; Kil-Choo|Lee; Seung-Bok","G01N-015/12,G01N-015/02","US20070056395A1","2007.03.15","2005.09.15 (KR 10-2005-0086079)","KR100614101B1, US2007056395A1, US7437908B2","1. A particle counter comprising: a saturator inhaling air in an atmosphere and vaporizing a working liquid therein; and an electrical detection unit electrically shielding an internal space thereof to maintain a temperature of the space to be constant, the air and vaporized working liquid flowing into the electrical detection unit through a side thereof from the saturator, condensing the vaporized working liquid on surfaces of ultrafine particles contained in the air, and charging the particles to measure a current of the charged particles, thereby measuring the number of the particles included in the air. 2. The particle counter as claimed in claim 1, the electrical detection unit comprises: a housing having an inlet through which the air and vaporized working liquid supplied from the saturator flow in and an inside to be electrically shielded; a low temperature regulator maintaining an inside temperature of the housing to be lower than that of the saturator inside and thus allowing the working liquid vaporized in the saturator to be condensed on the surfaces of the ultrafine particles included in the air; a charging section formed in the housing and charging micro particles having the working liquid condensed thereon; and a current measuring section formed in the housing and measuring a charge quantity of the micro particles charged in the charging section. 3. The particle counter as claimed in claim 2, wherein the working liquid is alcohol. 4. The particle counter as claimed in claim 2, wherein the charging section comprises: a plurality of electrodes protruding from an inner wall of the housing toward a center thereof; and a high voltage power supply applying a voltage to the electrodes, and wherein ions are generated in the housing by a corona discharge of the electrodes due to the voltage applied from the high voltage power supply and the micro particles having the working liquid condensed thereon are charged by the ions. 5. The particle counter as claimed in claim 4, further comprising an ion removing section positioned between the charging section and the current measuring section and removing residual ions which are not charged on the micro particles in the air. 6. The particle counter as claimed in claim 5, wherein the ion removing section comprises: a voltage power supply mounted to a side of the housing; an ion trap electrode located in the center of the housing and generating electric field by the voltage power supply to push the ions, which are not charged on the micro particles, toward the inner wall of the housing with an electric force; and an ion removing wall mounted to the inner wall of the housing and removing the ions having been pushed toward the inner wall of the housing. 7. The particle counter as claimed in claim 2, wherein the current measuring section comprises: a conductive filter collecting the charged particles to separate the ions and the particles from each other; a support member and a fixing member for supporting the conductive filter; and a current measuring device measuring a current of the ions retained on the charged particles collected by the conductive filter and displaying the measured current with a computer. 8. The particle counter as claimed in claim 7, wherein the conductive filter is a high efficiency particulate air (HEPA) filter. 9. The particle counter as claimed in claim 1, further comprising a flow splitter inhaling air in the atmosphere to split an amount of the air just enough to be used for measurement, and then supplying the split air to the saturator and discharging the residual air through a passage for vent line; and a flow rate regulating unit regulating a flow rate supplied to the saturator through the flow splitter and a flow rate discharged through the passage for vent line. 10. The particle counter as claimed in claim 9, wherein the flow rate regulating unit further comprises: a first orifice and a bypass valve sequentially connected to the passage for vent line of the flow splitter; a second orifice connected to an outlet of the electrical detection unit through which the air is discharge; a flow rate regulating valve connected to the bypass valve and the second orifice; and a vacuum pump connected to the flow rate regulating valve. 11. The particle counter as claimed in claim 9, further comprising a particle separating unit located between the flow splitter and the saturator and separating ultrafine particles which have sizes rather than a size to be measured from the air split by the flow splitter. 12. The particle counter as claimed in claim 11, wherein the particle separating unit comprises: a maximum size particle separating device removing particles having sizes larger than a size to be measured; and a minimum size particle separating device removing particles having sizes smaller than a size to be measured. 13. The particle counter as claimed in claim 11, further comprising a diluting device inhaling air in the atmosphere to dilute the number concentration of ultrafine particles contained in the air and supplying the diluted air to the flow splitter.","2027.03.15"]
["F02316","-","의약","Method and apparatus for measuring fluorescence polarization in lab-on-a-chip",null,"원문이미지","US","US11/422142","2006.06.05","US7427509","2008.09.23","Disclosed relates to a method and an apparatus for measuring fluorescence polarization FP in a lab-on-a-chip and, more concretely, to a method and an apparatus that measure quantitatively interactions between biomolecules and fluorescently labeled biomaterials and enzyme activities using the measurement of fluorescence polarization FP. The method and the apparatus of the invention provide rapid assays with minute amounts of samples using an automated device compared to conventional methods. Accordingly, the method and the apparatus of the invention can be usefully applied to the measurement of interactions between biomolecules and to the protease assays using a protein substrate.","1. A method for detecting a substance that induces or inhibits formation of a complex between biomolecules using a fluorescence polarization FP measuring apparatus for a microchannel, said method comprising the steps: (1) preparing a fluorescently labeled biomaterial and a biomolecule, (2) injecting the fluorescently labeled biomaterial and the biomolecule into a microchannel in a lab-on-a-chip to form a complex, (3) causing a reaction between the complex and a sample material, (4) irradiating a polarized light to the resultant complex to measure fluorescence polarization FP, (5) quantifying the measured fluorescence polarization FP to determine the extent of fluorescence polarization, and (6) selecting the sample material which changes the flourescence polarization FP; wherein the fluorescence polarization FP measuring apparatus comprises a polarization generation part, a fluorescence polarization FP separation part, and a fluorescence polarization FP measurement part; wherein the polarization generation part includes: a laser source, a first filter that filters light liberated from the laser source, first and second mirrors that control the direction of the light passing through the first filter, a polarizer that polarizes the light reflected by the second mirror, a beam splitter that splits the polarized light passing through the polarizer, and a lens that collimate the polarized light to a sample material in the microchannel; wherein the fluorescence polarization FP separation part includes: a lens that collects fluorescence emitted by excited fluorescently labeled biomaterials by polarized light irradiated from the polarization generation part, a third mirror that controls the direction of the fluorescence passing through the lens, a second filter that filters the fluorescence reflected by the third mirror, and a polarized beam splitter that splits the fluorescence passing through the second filter; and wherein the fluorescence polarization FP measurement part includes: a third filter that filters the fluorescence passing through the polarized beam splitter, vertical and horizontal photomultiplier tubes (PMTs) that measure fluorescence signals of the emitted light passing through the third filter in vertical and horizontal planes, a polarizer installed in front of the horizontal PMT, and an oscilloscope that measures the fluorescence polarization FP passing through the photomultiplier tubes.","Yang; Eun Gyeong|Kim; Jung Hwan|Kim; Tae Song|Ju; Byeong-Kwon|Kang; Ji Yoon|Shin; Hyun Joon|Cho; Han-Sang","G01N-021/76","US20070117220A1","2007.05.24","2005.11.23 (KR 10-2005-0112165)","JP2007139744A, JP4527080B2, US2007117220A1, US7427509B2","1. A method for detecting a substance that induces or inhibits formation of a complex between biomolecules using a fluorescence polarization FP measuring apparatus for a microchannel, said method comprising the steps: (1) preparing a fluorescently labeled biomaterial and a biomolecule, (2) injecting the fluorescently labeled biomaterial and the biomolecule into a microchannel in a lab-on-a-chip to form a complex, (3) causing a reaction between the complex and a sample material, (4) irradiating a polarized light to the resultant complex to measure fluorescence polarization FP, (5) quantifying the measured fluorescence polarization FP to determine the extent of fluorescence polarization, and (6) selecting the sample material which changes the flourescence polarization FP; wherein the fluorescence polarization FP measuring apparatus comprises a polarization generation part, a fluorescence polarization FP separation part, and a fluorescence polarization FP measurement part; wherein the polarization generation part includes: a laser source, a first filter that filters light liberated from the laser source, first and second mirrors that control the direction of the light passing through the first filter, a polarizer that polarizes the light reflected by the second mirror, a beam splitter that splits the polarized light passing through the polarizer, and a lens that collimate the polarized light to a sample material in the microchannel; wherein the fluorescence polarization FP separation part includes: a lens that collects fluorescence emitted by excited fluorescently labeled biomaterials by polarized light irradiated from the polarization generation part, a third mirror that controls the direction of the fluorescence passing through the lens, a second filter that filters the fluorescence reflected by the third mirror, and a polarized beam splitter that splits the fluorescence passing through the second filter; and wherein the fluorescence polarization FP measurement part includes: a third filter that filters the fluorescence passing through the polarized beam splitter, vertical and horizontal photomultiplier tubes (PMTs) that measure fluorescence signals of the emitted light passing through the third filter in vertical and horizontal planes, a polarizer installed in front of the horizontal PMT, and an oscilloscope that measures the fluorescence polarization FP passing through the photomultiplier tubes. 2. The method as recited in claim 1, wherein an optical chopper for turning on/off the light source between the first filter and the first mirror to enhance a signal-to-noise ratio is interposed. 3. The method as recited in claim 1, wherein the microchannel has a width of 10 ?m to 100 ?m. 4. The method as recited in claim 1, wherein in step (2) the fluorescently labeled substrate and the sample meet in a main channel of the lab-on-a-chip via a microfluidic control by pressure gradient generated using a vacuum pump coupled to reactant reservoirs. 5. The method as recited in claim 1, wherein in step (3) after obtaining a G-factor value, which is a compensation value of a fluorometer and a light source for a specific fluorescent probe in the microchannel when a polarizer is not attached, the polarizer is inserted in path of excitation to irradiate a polarized light to a biomolecule-fluorescently labeled biomaterial complex in the microchannel and, then fluorescence passes through vertical and horizontal photomultiplier tubes, thus obtaining measured values of fluorescence; and in step (4) fluorescence polarization FP is determined from the G-factor value and the measured values. 6. The method as recited in claim 1, wherein the method is applied to quantitative measurements for interactions between biomolecules. 7. A method for measuring activity or concentration of an enzyme using a fluorescence polarization FP measuring apparatus for a microchannel, said method comprising the steps: (1) preparing a fluorescently labeled substrate and a sample, (2) injecting the fluorescently labeled substrate and the sample into a microchannel in a lab-on-a-chip to form a complex, (3) irradiating a polarized light to the resultant complex to measure fluorescence polarization FP, and (4) quantifying the measured fluorescence polarization FP to determine activity or concentration of the enzyme; wherein the fluorescence polarization FP measuring apparatus comprises a polarization generation part, a fluorescence polarization FP separation part, and a fluorescence polarization FP measurement part; wherein the polarization generation part includes: a laser source, a first filter that filters light liberated from the laser source, first and second mirrors that control the direction of the light passing through the first filter, a polarizer that polarizes the light reflected by the second mirror, a beam splitter that splits the polarized light passing through the polarizer, and a lens that collimate the polarized light to a sample material in the microchannel; wherein the fluorescence polarization FP separation part includes: a lens that collects fluorescence emitted by excited fluorescently labeled biomaterials by polarized light irradiated from the polarization generation part, a third mirror that controls the direction of the fluorescence passing through the lens, a second filter that filters the fluorescence reflected by the third mirror, and a polarized beam splitter that splits the fluorescence passing through the second filter; and wherein the fluorescence polarization FP measurement part includes: a third filter that filters the fluorescence passing through the polarized beam splitter, vertical and horizontal photomultiplier tubes (PMTs) that measure fluorescence signals of the emitted light passing through the third filter in vertical and horizontal planes, a polarizer installed in front of the horizontal PMT, and an oscilloscope that measures the fluorescence polarization FP passing through the photomultiplier tubes. 8. The method as recited in claim 7, wherein an optical chopper for turning on/off the light source between the first filter and the first mirror to enhance a signal-to-noise ratio is interposed. 9. The method as recited in claim 7, wherein the microchannel has a width of 10 ?m to 100 ?m. 10. The method as recited in claim 7, wherein in step (2) the fluorescently labeled substrate and the sample meet in a main channel of the lab-on-a-chip via a microfluidic control by pressure gradient generated using a vacuum pump coupled to reactant reservoirs. 11. The method as recited in claim 7, wherein in step (3) after obtaining a G-factor value, which is a compensation value of a fluorometer and a light source for a specific fluorescent probe in the microchannel when a polarizer is not attached, the polarizer is inserted in path of excitation to irradiate a polarized light to a biomolecule-fluorescently labeled biomaterial complex in the microchannel and, then fluorescence passes through vertical and horizontal photomultiplier tubes, thus obtaining measured values of fluorescence; and in step (4) fluorescence polarization FP is determined from the G-factor value and the measured values. 12. The method as recited in claim 7, wherein the method is applied to quantitative measurements for interactions between biomolecules.","2026.06.05"]
["F02307","-","기계","Method and device for monitoring oil oxidation in real time by measuring fluorescence",null,"원문이미지","US","US11/407404","2006.04.18","US7391035","2008.06.24","There is provided a method and a device of monitoring oil oxidation in real time. The method of the present invention comprises the steps of: irradiating ultraviolet light into oil to be monitored; measuring fluorescence emission intensity of the oil in red, green and blue wavelength bands; determining one value measured in a relatively long wavelength band and the other value measured in a relatively short wavelength band among the fluorescence emission intensity measured in the red, green and blue wavelength bands; calculating a fluorescence emission ratio which is defined as a ratio of the value measured in the relatively long wavelength band to the value measured in the relatively short wavelength band; and monitoring a change in the fluorescence emission ratio. It is then determined whether the fluorescence emission ratio reaches a predetermined critical magnitude. When the fluorescence emission ratio reaches the critical magnitude, the necessity of replacing the oil with new one is indicated.","1. A method of monitoring the oxidation of a lubricant in real time, comprising the steps of: (a) irradiating a lubricant to be monitored with an ultraviolet light; (b) measuring a fluorescence emission intensity from the lubricant in red, green and blue wavelength bands; (c) determining a first value of fluorescence intensity measured in the green wavelength band of 470 nm to 550 nm and a second value of fluorescence intensity measured in the blue wavelength band of 430 nm to 470 nm among the fluorescence emission intensity measured in the red, green and blue wavelength bands; (d) calculating a fluorescence emission ratio by taking a ratio of the first value measured in the green wavelength band to the second value measured in the blue wavelength band; (e) monitoring a change in the fluorescence emission ratio in course of oxidation of the lubricant; (f) determining whether the fluorescence emission ratio reaches a predetermined critical magnitude; and (g) indicating the necessity of replacing the lubricant when the fluorescence emission ratio reaches the critical magnitude.","Kong; Hosung|Yoon; Eui Sung|Han; Hung Gu|Markova; Lyubov|Semenyuk; Mikhail|Makarenko; Vladimir","G01N-021/64","US20070187617A1","2007.08.16","2006.02.14 (KR 10-2006-0014055)","KR100789724B1, KR20070081842A, US2007187617A1, US7391035B2","1. A method of monitoring the oxidation of a lubricant in real time, comprising the steps of: (a) irradiating a lubricant to be monitored with an ultraviolet light; (b) measuring a fluorescence emission intensity from the lubricant in red, green and blue wavelength bands; (c) determining a first value of fluorescence intensity measured in the green wavelength band of 470 nm to 550 nm and a second value of fluorescence intensity measured in the blue wavelength band of 430 nm to 470 nm among the fluorescence emission intensity measured in the red, green and blue wavelength bands; (d) calculating a fluorescence emission ratio by taking a ratio of the first value measured in the green wavelength band to the second value measured in the blue wavelength band; (e) monitoring a change in the fluorescence emission ratio in course of oxidation of the lubricant; (f) determining whether the fluorescence emission ratio reaches a predetermined critical magnitude; and (g) indicating the necessity of replacing the lubricant when the fluorescence emission ratio reaches the critical magnitude. 2. A device of monitoring the oxidation of a lubricant in real time, comprising: a housing mounted to a wall of a unit containing a lubricant to be monitored; a transparent optical window disposed in the housing, the optical window having a boundary surface configured to be in contact with the lubricant; a UV diode provided inside the housing for irradiating an ultraviolet light into the lubricant through the optical window; a color sensor provided inside the housing for detecting a fluorescence light emission of the lubricant, the fluorescence light emission passing through the optical window in red, green and blue wavelength bands, and measuring a fluorescence emission intensity; and a control portion for determining a first value of fluorescence intensity measured in the green wavelength band of 470 nm to 550 nm and a second value of fluorescence intensity measured in the blue wavelength band of 430 nm to 470 nm among the fluorescence emission intensity measured in the red, green and blue wavelength bands by the color sensor, the control portion being configured to calculate a ratio of the first value measured in the green wavelength band to the second value measured in the blue wavelength band, the control portion further being configured to monitor a change in the ratio; wherein a thickness of the optical window is calculated from the following ecluation: h = L + t UV 2 ? ? cos ? ? ? UV + t CS ? [ 1 ? 2 ? ? cos ? ? ? CS - cos ? ? ? CS - sin ? ? ? CS · tan ? ( ? CS + ? CS ) ] tan ? ( ? UV - ? UV ' ) + tan ? ( ? CS + ? CS ' ) ? UV ' = arc ? ? sin ? ? n air · sin ? ? ? UV n W , ? CS ' = arc ? ? sin ? n air · sin ? ? ? CS n W wherein h means the thickness of the optical window, L means a distance between the centers of the UV diode and the color sensor, ?UV means an angle between a vertical axis and an optical axis of the UV diode ?CS means an angle between the vertical axis and an optical axis of the color sensor, ?UV means an aperture angle of the UV diode, ?CS means an aperture angle of the color sensor, tUV means an emitting width of the UV diode, tCS means a receiving width of the color sensor, nw, means a refractive index of the optical window, and nair means a refractive index of air. 3. The device of claim 2, wherein a first optical fiber connected to the UV diode is provided inside the housing, the first optical fiber being configured to transmit the ultraviolet light from the UV diode to the optical window. 4. The device of claim 3, wherein a ball lens is provided between the UV diode and an end of the first optical fiber, the ball lens being configured to focus the ultraviolet light from the UV diode on the end of the first optical fiber. 5. The device of claim 2, wherein at least one second optical fiber connected to the color sensor is provided inside the housing, the second optical fiber being configured to transmit the fluorescence light emission of the lubricant to the color sensor, the fluorescence light emission passing through the optical window. 6. The device of claim 2, wherein an oleophobic material is coated on the boundary surface of the optical window for preventing an adherence of contaminants to the boundary surface. 7. The device of claim 6, wherein the oleophobic material is fluorosilane polymer carried in hydrofluoroether solvent. 8. The device of claim 2, wherein the device further comprises a displaying means electrically connected to the control portion, and wherein the control portion determines whether the ratio of the first value measured in the green wavelength band to the second value measured in the blue wavelength band reaches a predetermined critical magnitude, if the ratio reaches the critical magnitude, the control portion operates the displaying means to indicate the necessity of replacing the lubricant.","2026.04.18"]
["F02545","-","의약","Tetrahydrofuran derivatives having cis substituent, their intermediates, and their preparation method",null,"원문이미지","US","US11/732602","2007.04.04","US7388101","2008.06.17","The present invention relates to a tetrahydrofuran compound having cis substituents, the derivatives thereof and a process for preparing the same, and in particular relates to a dihydrofuran-3-ylidene triflate compound having cis substituents at C2 and C5 positions prepared through Prins-type cyclization using a homopropargylic alcohol derivative as a starting material in the presence of Lewis acid catalyst, a tetrahydrofuran compound having cis substituents at C2, C3 and C5 positions prepared through the hydrolysis of triflate group in the derivatives of the dihydrofuran-3-ylidene triflate compound, and a preparation method thereof. The derivatives and the target tetrahydrofuran compound prepared according to the present invention are hydrofuran compounds with novel structures having cis substituents at C2, C3 and/or C5 positions, which are useful as a derivative for synthesizing drugs such as an antagonist for neurokinin receptor.","1. A dihydrofuran-3-ylidene triflate having cis substituents at C2 and C5 positions of the following Formula 1: wherein R1, R2 and R3 are a C1-C10 alkyl, a C1-C10 alkoxy C1-C10 alkyl, a benzoyloxy C1-C10 alkyl, an aryl C1-C10 alkyl or an aryl group, respectively; the aryl group is a phenyl or a naphthyl group optionally substituted with a substituent selected from the group consisting of a halogen atom, an alkyl, an alkoxy, a cyano, a nitro and a phenoxy group; and OTf is a triflate group.","Cho; Yong Seo|Choo; Hyunah|Cha; Joo Hwan|Pae; Ae Nim|Chavre; Satish N.|Choi; Kyung Il","C07D-307/02",null,null,null,"US7388101B1","1. A dihydrofuran-3-ylidene triflate having cis substituents at C2 and C5 positions of the following Formula 1: wherein R1, R2 and R3 are a C1-C10 alkyl, a C1-C10 alkoxy C1-C10 alkyl, a benzoyloxy C1-C10 alkyl, an aryl C1-C10 alkyl or an aryl group, respectively; the aryl group is a phenyl or a naphthyl group optionally substituted with a substituent selected from the group consisting of a halogen atom, an alkyl, an alkoxy, a cyano, a nitro and a phenoxy group; and OTf is a triflate group. 2. The compound of claim 1, wherein R1, R2 and R3 are a C1-C8 alkyl, a C1-C8 alkoxy C1-C8 alkyl, a benzoyloxy C1-C8 alkyl, an phenyl C1-C8 alkyl, a phenyl or a naphthyl group, respectively; and the phenyl group is optionally substituted with a halogen atom or a nitro group. 3. The compound of claim 1, wherein R1, R2 and R3 are an aryl group, respectively. 4. The compound of claim 1, wherein R1 and R3 are a benzoyloxy alkyl or an aryl group, respectively; and R2 is an alkyl, an arylalkyl or alkoxyalkyl group. 5. The compound of claim 1, wherein R1 is a benzoyloxyalkyl or an aryl group; and R2 and R3 are an alkyl, an arylalkyl or alkoxyalkyl group, respectively. 6. The compound of claim 1, wherein R1 and R2 are an alkyl, an arylalkyl or alkoxyalkyl group, respectively; and R3 is an aryl group. 7. A process for preparing a dihydrofuran-3-ylidene triflate compound of Formula 1, which comprises the step of performing Prins-type cyclization between homopropargylic alcohol derivative of the following Formula 3 and aldehyde derivative of the Formula 4 in a solvent selected from the group consisting of methylene chloride and chloroform and in the presence of a Lewis acid of trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate (TMSOTf), whereby preparing a dihydrofuran-3-ylidene triflate compound of the following Formula 1 having cis-oriented substituents at C2 and C5 positions: wherein R1, R2 and R3 are a C1-C10 alkyl, a C1-C10 alkoxy C1-C10 alkyl, a benzoyloxy C1-C10 alkyl, an aryl C1-C10 alkyl or an aryl group, respectively; the aryl group is a phenyl or a naphthyl group optionally substituted with a substituent selected from the group consisting of a halogen atom, an alkyl, an alkoxy, a cyano, a nitro and a phenoxy group; and OTf is a triflate group. 8. The process of claim 7, wherein the Lewis acid is used in the amount of 2.0-3.0 equivalents relative to the homopropargylic alcohol derivative. 9. The process of claim 7, wherein the Prins-type cyclization is performed at a temperature of from ?78° C. to 25° C. 10. A process for the preparing a tetrahydrofuran compound of Formula 2, which comprises the step of performing a hydrolysis of a dihydrofuran-3-ylidene triflate compound of Formula 1 having cis-oriented substituents at C2 and C5 positions, whereby preparing a tetrahydrofuran compound of Formula 2 having cis-oriented substituents at C2, C3 and C5 positions: wherein R1, R2 and R3 are a C1-C10 alkyl, a C1-C10 alkoxy C1-C10 alkyl, a benzoyloxy C1-C10 alkyl, an aryl C1-C10 alkyl or an aryl group, respectively; the aryl group is a phenyl or a naphthyl group optionally substituted with a substituent selected from the group consisting of a halogen atom, an alkyl, an alkoxy, a cyano, a nitro and a phenoxy group; and OTf is a triflate group. 11. The process of claim 10, wherein the hydrolysis is performed in diethylether solvent. 12. The process of claim 10, wherein the Lewis acid is used in the amount of 2.0-3.0 equivalents relative to the homopropargylic alcohol derivative. 13. The process of claim 10, wherein the Prins-type cyclization is performed at a temperature of from ?78° C. to 25° C.","2027.04.04"]
["F02401","K03785","의약","1,3-dioxoisoindole derivatives having selective antagonism of T-type calcium channel",null,"원문이미지","US","US11/600391","2006.11.16","US7319098","2008.01.15","The present invention relates to 1,3-dioxoisoindole derivatives of Formula (1) or pharmaceutically acceptable salts thereof, a preparation method thereof and use thereof as a T-type calcium channel antagonist, based on the fact that 1,3-dioxoisoindole derivatives of Formula (1) show selective antagonistic activity against T-type calcium channel, thus being effective in treating brain diseases, cardiac diseases and neurogenic pains: wherein R1 is a phenyl or a benzyl group, optionally substituted with a moiety selected from the group consisting of a halogen atom, a C1-C6 alkoxy, a C1-C6 alkyl, and a cyano group; R2 is a heterocyclic group selected from the group consisting of piperidinyl, pyrrolidinyl, morpholinyl, and piperazinyl groups, wherein the heterocyclic group is optionally substituted with a C1-C6 alkyl group; and n is 1 or 2.","1. A 1,3-dioxoisoindole compound of Formula (1) or its pharmaceutically acceptable salts: wherein R1 is a phenyl or a benzyl group, optionally substituted with a moiety selected from the group consisting of a halogen atom, a C1-C6 alkoxy, a C1-C6 alkyl, and a cyano group; R2 is a heterocyclic group selected from the group consisting of piperidinyl, pyrrolidinyl, morpholinyl, and piperazinyl group, the heterocyclic groups optionally substituted with a C1-C6 alkyl group; and n is 1 or 2.","Cho; Yong Seo|Choo; Hyunah|Pae; Ae Nim|Cha; Joo Hwan|Koh; Hun Yeong|Kim; Hwa-Sil|Rhim; Hyewhon|Seo; Seon Hee","A61K-031/5377,A61K-031/496,A61K-031/454,A61K-031/4025,C07D-413/12,C07D-403/12,C07D-401/12,C07D-207/06","US20070259867A1","2007.11.08","2006.05.04 (KR 10-2006-0040614)","JP2007297366A, KR100743255B1, US2007259867A1, US7319098B2",{"$cut":{"chars":17423,"head":"1. A 1,3-dioxoisoindole compound of Formula (1) or its pharmaceutically acceptable salts: wherein R1 is a phenyl or a benzyl group, optionally substituted with a moiety selected from the group consisting of a halogen atom, a C1-C6 alkoxy, a C1-C6 alkyl, and a cyano group; R2 is a heterocyclic group selected from the group consisting of piperidinyl, pyrrolidinyl, morpholinyl, and piperazinyl group, the heterocyclic groups optionally substituted with a C1-C6 alkyl group; and n is 1 or 2. 2. The 1,3-dioxoisoindole compound of claim 1, wherein the R1 is selected from the group consisting of phenyl, 2-fluorophenyl, 3-fluorophenyl, 4-fluorophenyl, 2-chlorophenyl, 3-chlorophenyl, 4-chlorophenyl, 2-methylphenyl, 3-methylphenyl, 4-methylphenyl, 2-methoxyphenyl, 3-methoxyphenyl, 4-methoxyphenyl, 4-cyanophenyl, benzyl, 2-fluorobenzyl, 3-fluorobenzyl, 4-fluorobenzyl, 2-chlorobenzyl, 3-chlorobenzyl, 4-chlorobenzyl, 2-methylbenzyl, 3-methylbenzyl, 4-methylbenzyl, 2-methoxybenzyl, 3-methoxybenzyl, 4-methoxybenzyl, and 4-cyanobenzyl; R2 is selected from the group consisting of 1-piperadinyl, 2-methylpiperidin-1-yl, 2-ethylpiperidin-1-yl, 1-pyrrolidinyl, 1-morpholinyl, and 4-methylpiperazin-1-yl groups; and n is 1 or 2. 3. The 1,3-dioxoisoindole compound of claim 1, which is selected from the group consisting of 1-{2-[(1,3-dioxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-carbonyl)-amino]-ethyl}-piperidinium chloride; 1-{3-[(1,3-dioxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-carbonyl)-amino]-propyl}-2-methyl-piperidinium chloride; 1-{2-[(1,3-dioxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-carbonyl)-amino]-ethyl}-pyrrolidinium chloride; 1-{3-[(1,3-dioxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-carbonyl)-amino]propyl}-pyrrolidinium chloride; 4-{2-[(1,3-dioxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-carbonyl)-amino]-ethyl}-4-morpholinium chloride; 4-{3-[(1,3-dioxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-carbonyl)-amino]-propyl}-4-morpholinium chloride; 1-(2-{[2-(2-fluoro-phenyl)-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-carbonyl]-amino}-ethyl)-piperidinium chloride; 1-(3-{[2-(2-fluoro-phenyl)-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-carbonyl]-amino}-propyl)-2-methyl-piperidinium chloride; 1-(2-{[2-(2-fluoro-phenyl)-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-carbonyl]-amino}-ethyl)-pyrrolidinium chloride; 1-(3-{[2-(2-fluoro-phenyl)-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-carbonyl]-amino}-propyl)-pyrrolidinium chloride; 4-(2-{[2-(2-fluoro-phenyl)-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-carbonyl]-amino}-ethyl)-4-morpholinium chloride; 4-(3-{[2-(2-fluoro-phenyl)-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-carbonyl]-amino}-propyl)-4-morpholinium chloride; 1-(2-{[2-(3-fluoro-phenyl)-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-carbonyl]-amino}-ethyl)-piperidinium chloride; 1-(3-{[2-(3-fluoro-phenyl)-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-carbonyl]-amino}-propyl)-2-methyl-piperidinium chloride; 1-(2-{[2-(3-fluoro-phenyl)-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-carbonyl]-amino}-ethyl)-pyrrolidinium chloride; 1-(3-{[2-(3-fluoro-phenyl)-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-carbonyl]-amino}-propyl)-pyrrolidinium chloride; 4-(2-{[2-(3-fluoro-phenyl)-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-carbonyl]-amino}-ethyl)-4-morpholinium chloride; 4-(3-{[2-(3-fluoro-phenyl)-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-carbonyl]-amino}-propyl)-4-morpholinium chloride; 1-(2-{[2-(4-fluoro-phenyl)-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-carbonyl]-amino}-ethyl)-piperidinium chloride; 1-(3-{[2-(4-fluoro-phenyl)-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-carbonyl]-amino}-propyl)-2-methyl-piperidinium chloride; 1-(2-{[2-(4-fluoro-phenyl)-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-carbonyl]-amino}-ethyl)-pyrrolidinium chloride; 1-(3-{[2-(4-fluoro-phenyl)-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-carbonyl]-amino}-propyl)-pyrrolidinium chloride; 4-(2-{[2-(4-fluoro-phenyl)-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-carbonyl]-amino}-ethyl)-4-morpholinium chloride; 4-(3-{[2-(4-fluoro-phenyl)-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-carbonyl]-amino}-propyl)-4-morpholinium chloride; 1-(2-{[2-(2-chloro-phenyl)-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-carbonyl]-amino}-ethyl)-piperidinium chloride; 1-(2-{[2-(3-chloro-pheny"}},"2026.11.16"]
["F02396","-","화학","(2-cyclopentenyl)chlorosilanes and their preparation methods",null,"원문이미지","US","US11/634732","2006.12.06","US7314946","2008.01.01","The present invention relates to (2-cyclopentenyl)chlorosilane derivatives and the preparation method thereof. In particular, it relates to a very economical process which reacts cyclopentadiene, which is formed by a cracking of industrially produced low-priced dicyclopentadiene, with a silane compound containing silicon-hydrogen bonds at elevated temperature in a hydrocarbon compound with a boiling point of a predetermined range, thus also enabling to prevent problematic production of dicyclopentadiene polymer by using the hydrocarbon compound. Further, in the presence of a group 10 metal compound catalyst, the process herein is capable of lowering the reaction temperature and increasing the yield in the reaction of sterically hindered alkyl-dichlorosilane. The (2-cyclopentenyl)chlorosilane may be useful in preparing an organic silicon compound containing an unsaturated group or a functional silicone polymer using the same, or in modifying the surface or manufacturing a thin layer.","1. A process of preparing a cyclopentenylchlorosilane derivative of Formula (1), the process comprising a step of performing a reaction with dicyclopentadiene and an organic silane compound of Formula (2) at an elevated temperature: wherein R1 is selected from the group consisting of a hydrogen atom, a halogen atom, a C1-C6 alkyl group, a C4-C7 cycloalkyl group and a phenyl group.","Yoo; Bok Ryul|Han; Joon Soo|Lim; Weon Cheol","C07F-007/08","US20070191622A1","2007.08.16","2006.02.15 (KR 10-2006-0014587)","JP2007217400A, KR100744823B1, US2007191622A1, US7314946B2","1. A process of preparing a cyclopentenylchlorosilane derivative of Formula (1), the process comprising a step of performing a reaction with dicyclopentadiene and an organic silane compound of Formula (2) at an elevated temperature: wherein R1 is selected from the group consisting of a hydrogen atom, a halogen atom, a C1-C6 alkyl group, a C4-C7 cycloalkyl group and a phenyl group. 2. The process of claim 1, wherein the reaction is performed at 150-350° C. 3. The process of claim 1, wherein the reaction is performed in the presence of at least one hydrocarbon compound with a boiling point of 30-400° C. 4. The process of claim 3, wherein the hydrocarbon compound is selected from the group consisting of C5-C20 aliphatic hydrocarbon; C6-C12 aromatic hydrocarbon; C1-C5 aliphatic hydrocarbon substituted with a phenyl group; aromatic hydrocarbon substituted with a C1-C5 alkyl group; biphenyl substituted with a C1-C5 alkyl group; triphenyl substituted with a C1-C5 alkyl group; and naphthalene substituted with a C1-C5 alkyl group. 5. The process of claim 3, wherein the hydrocarbon compound is used in a volume ratio of 0.5-30 (vol/vol) relative to the dicyclopentadiene. 6. The process of claim 1, wherein the reaction is performed in the absence of a catalyst or in the presence of a group 10 metal compound catalyst. 7. The process of claim 6, wherein the catalyst is selected from the group consisting of group 10 metal atom, group 10 metal chloride and group 10 metal phosphine compound. 8. The process of claim 7, wherein the phosphine compound is a compound of Formula 3 or 4: <?in-line-formulae description=\"In-line Formulae\" end=\"lead\"?>P(R2R3R4) (3)<?in-line-formulae description=\"In-line Formulae\" end=\"tail\"?> wherein R2, R3 and R4 may be independently selected from the group consisting of a C1-C12 alkyl group, a phenyl group and an aromatic group substituted with A C1-C6 alkyl group, or two moieties selected out of R2, R3 and R4 may be covalently bound to each other, thereby forming a 5-7 membered ring; <?in-line-formulae description=\"In-line Formulae\" end=\"lead\"?>(R2R3)P-Y-P(R4R5) (4)<?in-line-formulae description=\"In-line Formulae\" end=\"tail\"?> wherein Y is selected from the group consisting of a C1-C12 alkylene, an aromatic group and an aromatic group substituted with a C1-C6 alkyl group; R2, R3, R4 and R5 may be independently selected from the group consisting of a C1-C12 alkyl group, a phenyl group and an aromatic group containing a C1-C6 alkyl group, or two moieties selected out of R2, R3, R4 and R5 may be covalently bound to each other, thereby forming a 5-7 membered ring. 9. The process of claim 6, wherein the catalyst is a non-supported catalyst or a supported catalyst. 10. The process of claim 9, wherein the support is selected from the group consisting of silicone resin, silica, a zeolite, other inorganic resin (polymer) and an organic polymer. 11. The process of claim 7, wherein the catalyst is used in the amount of 0.01-10 mol % relative to the organic silane compound of Formula (2). 12. The process of claim 9, wherein the catalyst is used in the amount of 0.01-10 mol % relative to the organic silane compound of Formula (2).","2026.12.06"]
["F01764","-","재료","Fabrication method of LiCoO2 nano powder by surface modification of precursor",null,"원문이미지","US","US10/346865","2003.01.17","US6821679","2004.11.23","LiCoO2 nano powder of a high-temperature polymorph having a small and uniform size of grains which is obtained by modifying a surface of a precursor by mixing inert soluble salt on a Li-Co acetate precursor, and by heating the surface-modified precursor is provided, and a battery manufactured by using the powder as the cathode material has very excellent charging/discharging characteristics.","1. A method of preparing LiCoO.sub.2 nano powder, comprising the steps of: preparing a Li--Co acetate precursor; modifying a surface of the precursor by mixing the precursor with an inert soluble salt; obtaining LiCoO.sub.2 powder by heating the surface-modified precursor; and removing the inert soluble salt from the powder.","Yoon; Young-Soo|Choi; Won-Kook|Park; Ho-Young","H01M-004/52,C01B-013/14,C01D-015/00","US20040081612A1","2004.04.29","2002.10.29 (KR 10-2002-0066248)","KR100485335B1, KR20040037666A, US2004081612A1, US6821679B2","What is claimed is: 1. A method of preparing LiCoO.sub.2 nano powder, comprising the steps of: preparing a Li--Co acetate precursor; modifying a surface of the precursor by mixing the precursor with an inert soluble salt; obtaining LiCoO.sub.2 powder by heating the surface-modified precursor; and removing the inert soluble salt from the powder. 2. The method of claim 1, wherein the surface modification of the precursor is performed by mixing the precursor and inert soluble salt in a mechanical-chemical method. 3. The method of claim 1, wherein the inert soluble salt is one which is selected from K.sub.2 SO.sub.4, (NH.sub.4).sub.2 CO.sub.3, NaCl and KCl. 4. The method of claim 1, wherein the Li--Co acetate precursor is prepared by (i)mixing Li acetate and Co acetate with water to form a solution, and (ii) cooling and drying the mixed solution. 5. The method of claim 1, wherein the heating includes a first heating for obtaining powder from the precursor, and a second heating for phase transformation to a high temperature polymorph.","2023.01.17"]
["F01699","-","화학","Aerogel type platinum-tuthenium-carbon catalyst, method for manufacturing the same and direct methanol fuel cell comprising the same",null,"원문이미지","US","US10/299679","2002.11.20","US6809060","2004.10.26","An aerogel type platinum-ruthenium-carbon catalyst of microporous structure maintaining long-term high catalytic activity, suitable for a direct methanol fuel cell, is manufactured by a sol-gel process, and supercritical drying while maintaining a microporous structure. The catalyst contains 5 to 70% by weight of platinum and ruthenium, remainder carbon, the platinum and ruthenium atomic ratio being of 1/4 to 4/1. Metal salts and base catalyst are added to a solution of organic gel materials, a solution of basic amine is added to the first solution, and the pH of the resulting solution is adjusted forming a sol, the sol is aged at 40 to 90 for 1 to 20 days forming and stabilizing the gel, solvent is removed from the gel by supercritical drying, and finally the aerogel is carbonized in an inert atmosphere, followed by hydrogen reduction.","1. An aerogel platinum-ruthenium-carbon catalyst, consisting of platinum, ruthenium and carbon, wherein said catalyst is in the form of aerogel having a number of pores, which is prepared by supercritical drying while maintaining a microporous structure, wherein the catalyst contains 5 to 70% by weight of platinum and ruthenium, and the remainder is composed of carbon, and wherein platinum and ruthenium are present in an atomic ratio of platinum to ruthenium of 1/4 to 4/1.","Suh; Dong Jin|Park; Tae-Jin|Yoon; Young-Hyun|Lee; Kang Hee|Kim; Il Gon","B01J-021/18,B01J-023/40,B01F-017/00,H01M-004/86","US20030176277A1","2003.09.18","2002.03.13 (KR 2002-13545)","KR100439854B1, KR20030073806A, US2003176277A1, US6809060B2","What is claimed is: 1. An aerogel platinum-ruthenium-carbon catalyst, consisting of platinum, ruthenium and carbon, wherein said catalyst is in the form of aerogel having a number of pores, which is prepared by supercritical drying while maintaining a microporous structure, wherein the catalyst contains 5 to 70% by weight of platinum and ruthenium, and the remainder is composed of carbon, and wherein platinum and ruthenium are present in an atomic ratio of platinum to ruthenium of 1/4 to 4/1. 2. A method for manufacturing the aerogel platinum-ruthenium-carbon catalyst as set forth in claim 1, comprising the steps of: a first step of adding metal salts and a base catalyst to a solution of organic gel materials; a second step of adding a solution of basic amine to the solution prepared at the first step, and adjusting pH of the resulting solution, thereby forming a sol; a third step of aging the sol at 40 to 90 for 1 to 20 days after sealing, thereby forming and stabilizing a gel; a fourth step of removing a solvent from the gel via a supercritical drying process, thereby making an aerogel; and a fifth step of carbonizing the aerogel in an inert atmosphere, followed by hydrogen reduction. 3. The method as set forth in claim 2, wherein the solution of organic gel materials contains resorcinol-formaldehyde as organic gel materials, and water as a solvent. 4. The method as set forth in claim 2, wherein the solution of organic gel materials contains melamine-formaldehyde as organic gel materials, and water as a solvent. 5. The method as set forth in claim 2, wherein the solution of organic gel materials contains catechol-formaldehyde as organic gel materials, and water as a solvent. 6. The method as set forth in any one of claims 2 to 5, wherein when the solvent is water, after the third step of forming a gel, water in the gel is displaced by methanol, prior to carrying out the supercritical drying process at the fourth step. 7. The method as set forth in claim 2, wherein the solution of organic gel materials contains phloroglucinol-formaldehyde as organic gel materials, and alcohol as a solvent. 8. The method as set forth in claim 2, wherein the solution prepared at the first step is adjusted to pH 5 to 8 by adding basic amine at the second step. 9. The method as set forth in claim 2, wherein the aerogel is carbonized at 500 to 1200 in an inert atmosphere, followed by hydrogen reduction at 200 to 1000 at the fifth step. 10. A direct methanol fuel cell comprising the aerogel platinum-ruthenium-carbon catalyst as set forth in claim 1 as an anode catalyst. 11. A platinum-ruthenium-carbon catalyst comprising 5-70% by weight of platinum and ruthenium in an atomic ratio of platinum to ruthenium of 1/4 to 4/1, said platinum-ruthenium-carbon catalyst being in the form of a porous aerogel having a microporous structure. 12. In a direct methanol fuel cell using methanol as a fuel and comprising an anode catalyst, the improvement wherein said anode catalyst is the aerogel platinum-ruthenium-carbon catalyst of claim 11. 13. The fuel cell of claim 12 wherein, in said catalyst, said ratio of platinum to ruthenium is approximately 1:1. 14. The fuel cell of claim 12 wherein said catalyst contains approximately 20% by weight of said platinum and said ruthenium.","2022.11.20"]
["F01385","-","에너지","Carbon electrode coated with porous metal film, its fabrication method and lithium secondary battery using the same",null,"원문이미지","US","US09/932940","2001.08.21","US6780541","2004.08.24","A method for fabricating carbon electrode coated with a porous metal film includes the steps of: positioning a roll of carbon material within a vacuum chamber; winding the carbon material off the roll at a certain speed, winding the carbon material on a different roll while coating a porous metal to a thickness of a few A?a few Ñ∞m on the carbon material between the two rolls from a metal evaporation source; and stabilizing the thusly coated carbon material under a vacuum. The coated porous metal film is of Li, Al, Sn, Bi, Si, Sb, Ni, Cu, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Zn, Mo, W, Ag, Au, Pt, Ru, Ir, In or their alloys. Since the stable film is formed on the surface of the carbon material, when the thusly coated carbon material is use for forming a cathode electrode of a secondary battery, the reversibility and high rate charging and discharging characteristics of the carbon electrode can be improved. In addition, when a lithium-ion secondary battery is fabricated using the carbon electrode coated with lithium or a lithium alloy, the capacity degradation due to the irreversible capacity of the conventional carbon electrode appearing at the initial state of charging can be prevented, so that the capacity can be increased.","1. An electrode of a secondary battery comprising a porous film on a carbon electrode, wherein the porous film consists essentially of a metal or a metal alloy and the carbon electrode is a sheet of a composite material comprising a carbon component.","Yun; Kyung-Suk|Cho; Byung-Won|Cho; Won-Il|Kim; Hyung-Sun|Kim; Un-Seok|Nam; Sang-Cheol|Yoon; Young-Soo","H01M-004/58,B05D-005/12","US20030039890A1","2003.02.27",null,"JP2003068283A, KR100324623B1, KR20010082917A, US2003039890A1, US6780541B2","What is claimed is: 1. An electrode of a secondary battery comprising a porous film on a carbon electrode, wherein the porous film consists essentially of a metal or a metal alloy and the carbon electrode is a sheet of a composite material comprising a carbon component. 2. A method for fabricating an electrode comprising: positioning a sheet of carbon material within a vacuum chamber; coating a porous metal film on a surface of the sheet of carbon material; and stabilizing the porous metal film under a vacuum of below 10.sup.-1 torr at a temperature of 20.degree. C..about.100.degree. C. for 1.about.24 hours. 3. The method of claim 2, wherein the porous metal film is coated by a process selected from the group consisting of a heating deposition process, an electron beam deposition process, an ion line deposition process, a sputtering deposition process, a laser ablation process, and a combination thereof. 4. The method of claim 2, wherein the porous metal film comprises a metal or a metal alloy selected from the group consisting of lithium, aluminum, tin, bismuth, antimony, copper, titanium, vanadium, chrome, manganese, iron, cobalt, zinc, molybdenum, tungsten, silver, gold, platinum, ruthenium, iridium, indium and a combination thereof. 5. The method of claim 2, wherein the carbon material comprises an active material selected from the group consisting of graphite, coke, hard carbon and a combination thereof. 6. A lithium-ion secondary battery comprising an electrode of the secondary battery comprising a porous film on a carbon electrode, wherein the porous film consists essentially of a metal or a metal alloy, and an cathode comprising a cathode material selected from the group consisting of LiCoO.sub.2, LiMn.sub.2 O.sub.4, LiNiO.sub.2, V.sub.6 O.sub.13 and V.sub.2 O.sub.5. 7. The lithium-ion secondary battery of claim 6, wherein the porous metal film comprises a metal or a metal alloy selected from the group consisting of lithium, aluminum, tin, bismuth, antimony, copper, titanium, vanadium, chrome, manganese, iron, cobalt, zinc, molybdenum, tungsten, silver, gold, platinum, ruthenium, iridium, indium and a combination thereof. 8. A lithium-ion secondary battery comprising an electrode of the secondary battery comprising a porous film on a carbon electrode, wherein the porous film consists essentially of a metal or a metal alloy. 9. An electrode of a secondary battery comprising a porous film on a sheet of a composite material comprising a carbon component, wherein the porous film comprises a metal or a metal alloy. 10. A lithium-ion secondary battery comprising an electrode of the secondary battery comprising a porous film on a carbon electrode, wherein the porous film comprises a metal or a metal alloy.","2022.02.04"]
["F01658","-","의약","Tetrahydropyridine derivatives acting on muscarinic acetylcholine receptors",null,"원문이미지","US","US10/273630","2002.10.18","US6716857","2004.04.06","The present invention relates to novel tetrahydropyridine derivatives of formula 1 having an appropriately substituted pyrrolidinone and oxime, wherein m is 0 or 1, n is 1 or 2, R1 is hydrogen, C1-4alkyl, C2-4 alkynyl or aryl, R3 is C1-4 alkyl, which show high efficacy, low cholinergic adverse effects and high affinity for muscarinic acetylcholine receptor; and pharmaceutically acceptable salts thereof; processes for the preparation thereof; and pharmaceutical compositions comprising these compounds or salts.","1. A tetrahydropyridine compound of formula 1, ##STR17## wherein m is 0 or 1, n is 1 or 2, R.sup.1 is hydrogen, C.sub.1-4 alkyl, C.sub.2-4 alkynyl or aryl, and R.sup.3 is C.sub.1-4 alkyl; and pharmaceutically acceptable salts thereof.","Kim; Youseung|Kang; Soon Bang|Keum; Gyochang|Jang; Min Seok|Kong; Jae Yang|Jeong; Dae Young","A61K-031/44,C07D-401/04","US20030119880A1","2003.06.26","2001.10.27 (KR 2001-66568)","KR100432283B1, KR20030034816A, US2003119880A1, US6716857B2","What is claimed is: 1. A tetrahydropyridine compound of formula 1, ##STR17## wherein m is 0 or 1, n is 1 or 2, R.sup.1 is hydrogen, C.sub.1-4 alkyl, C.sub.2-4 alkynyl or aryl, and R.sup.3 is C.sub.1-4 alkyl; and pharmaceutically acceptable salts thereof. 2. The compound of the formula 1 according to claim 1, wherein R.sup.1 is hydrogen, methyl, propargyl or benzyl and R.sup.3 is methyl. 3. The compound of the formula 1 according to claim 1, selected from: 1-[3-benzyloxyimino-3-(1-methyl-1,2,5,6-tetrahydro-pyridin-3-yl)-propyl]-py rrolidin-2-one, 1-[2-benzyloxyimino-3-(1-methyl-1,2,5,6-tetrahydro-pyridin-3-yl)-propyl]-py rrolidin-2-one, 1-[3-methoxyimino-3-(1-methyl-1,2,5,6-tetrahydro-pyridin-3-yl)-propyl]-pyrr olidin-2-one, 1-[2-methoxyimino-3-(1-methyl-1,2,5,6-tetrahydro-pyridin-3-yl)-propyl]-pyrr olidin-2-one, 1-[3-hydroxyimino-3-(1-methyl-1,2,5,6-tetrahydro-pyridin-3-yl)-propyl]-pyrr olidin-2-one, 1-[2-hydroxyimino-3-(1-methyl-1,2,5,6-tetrahydro-pyridin-3-yl)-propyl]-pyrr olidin-2-one, 1-[3-(1-methyl-1,2,5,6-tetrahydro-pyridin-3-yl)-3-propyn-2-yloxyimino-propy l]-pyrrolidin-2-one, 1-[3-(1-methyl-1,2,5,6-tetrahydro-pyridin-3-yl)-2-propyn-2-yloxyimino-propy l]-pyrrolidin-2-one, 1-[2-hydroxyimino-2-(1-methyl-1,2,5,6-tetrahydro-pyridin-3-yl)-ethyl]-pyrro lidin-2-one, 1-[2-methoxyimino-2-(1-methyl-1,2,5,6-tetrahydro-pyridin-3-yl)-ethyl]-pyrro lidin-2-one, 1-[2-(1-methyl-1,2,5,6-tetrahydro-pyridin-3-yl)-2-propyn-2-yloxyimino-ethyl ]-pyrrolidin-2-one, 1-[2-benzyloxyimino-2-(1-methyl-1,2,5,6-tetrahydro-pyridin-3-yl)-ethyl]-pyr rolidin-2-one, and pharmaceutically acceptable salts thereof. 4. A process for preparing a tetrahydropyridine derivative of formula 1, ##STR18## wherein m, n, R.sup.1 and R.sup.3 are as defined in claim 1, comprising: i) performing a condensation reaction with a compound of formula 5, ##STR19## wherein m and n are as defined in claim 1, and R.sup.1 ONH.sub.2.HCl, wherein R.sup.1 is as defined in claim 1, to obtain a compound of formula 8, ##STR20## wherein m, n and R.sup.1 are as defined in claim 1; and ii) reacting the resulting compound of formula 8 with an alkyl iodide to form an alkyl pyridinium salt, and then reducing the salt to obtain the compound of formula 1. 5. The process according to claim 4, wherein a compound of formula 5a, which is the compound of formula 5 wherein m is 0 and n is 1, ##STR21## is obtained by an alkylation of halogen at the 3-position of a pyridine of formula 2, ##STR22## wherein X is iodine, bromine or chlorine, followed by a coupling reaction with 2-(oxo-pyrrolidin-1-yl)-acetonitrile or 2-(oxo-pyrrolidin-1-yl)-acetic acid ethyl ester. 6. The process according to claim 4, wherein a compound of formula 5a, which is the compound of formula 5 wherein m is 0 and n is 1, ##STR23## is synthesized by a coupling reaction of a compound of formula 2a ##STR24## wherein X' is B(OR).sub.2, B.sup.- (OR).sub.3 Li.sup.+ or SnBu.sub.3 and R is hydrogen or C.sub.1-4 alkyl, with 1-(2-bromoallyl)-pyrrolidin-2-one, followed by an ozonolysis. 7. The process according to claim 4, wherein compounds of formula 5b and 5c, which are the compounds of formula 5 wherein m=0 and n=2, and m=1 and n=1, respectively, ##STR25## are prepared by performing a coupling reaction with the compound of formula 6 ##STR26## and a compound of formula 2, ##STR27## wherein X is iodine, bromine or chlorine, to obtain the alkyne compound of formula 7 ##STR28## and then performing a hydration reaction into the alkyne compound of formula 7. 8. A compound selected from the group consisting of: 1-(3-benzyloxyimino-3-pyridin-3-yl-propyl)-pyrrolidin-2-one, 1-(2-benzyloxyimino-3-pyridin-3-yl-propyl)-pyrrolidin-2-one, 1-(3-methoxyimino-3-pyridin-3-yl-propyl)-pyrrolidin-2-one, 1-(2-methoxyimino-3-pyridin-3-yl-propyl)-pyrrolidin-2-one, 1-(3-hydroxyimino-3-pyridin-3-yl-propyl)-pyrrolidin-2-one, 1-(2-hydroxyimino-3-pyridin-3-yl-propyl)-pyrrolidin-2-one, 1-(3-propyn-2-yloxyimino-3-pyridin-3-yl-propyl)-pyrrolidin-2-one, 1-(2-propyn-2-yloxyimino-3-pyridin-3-yl-propyl)-pyrrolidin-2-one, 1-(2-hydroxyimino-2-pyridin-3-yl-ethyl)-pyrrolidin-2-one, 1-(2-methoxyimino-2-pyridin-3-yl-ethyl)-pyrrolidin-2-one, 1-(2-propyn-2-yloxyimino-2-pyridin-3-yl-ethyl)-pyrrolidin-2-one, 1-(2-benzyloxyimino-2-pyridin-3-yl-ethyl)-pyrrolidin-2-one, and pharmaceutically acceptable salts thereof. 9. A compound selected from the group consisting of 1-[3-(1-methyl-1,2,5,6-tetrahydro-pyridin-3-yl)-propyn-2-yl]-pyrrolidin-2- one and pharmaceutically acceptable salts thereof. 10. A pharmaceutical composition which comprises a compound of formula 1 or a pharmaceutically acceptable salt thereof according to claim 1, as an active ingredient, and a pharmaceutically acceptable carrier. 11. A pharmaceutical composition which comprises a compound of formula 1 or a pharmaceutically acceptable salt thereof according to claim 2, as an active ingredient, and a pharmaceutically acceptable carrier. 12. A pharmaceutical composition which comprises a compound of formula 1 or a pharmaceutically acceptable salt thereof according to claim 3, as an active ingredient, and a pharmaceutically acceptable carrier. 13. A pharmaceutical composition which comprises a compound on a pharmaceutically acceptable salt thereof according to claim 8, as an active ingredient, and a pharmaceutically acceptable carrier. 14. A pharmaceutical composition which comprises a compound on a pharmaceutically acceptable salt thereof according to claim 9, as an active ingredient, and a pharmaceutically acceptable carrier.","2022.10.18"]
["F01470","-","화학","Method of a simultaneous preparation of hexafluoropropylene and octafluorocyclobutane",null,"원문이미지","US","US10/218362","2002.08.14","US6710215","2004.03.23","A method of simultaneous and selective prepararation of hexafluoropropylene and octafluorocyclebutane comprising the steps of: (a) thermally decomposing difluorochloromethane to obtain tetrafluoroethylene and then supplying the resulting tetrafluoroethylene into a fluidized bed reactor equipped with a distributor for supplying steam; and (b) supplying steam into a flow of tetrafluoroethylene supplied into the fluidized bed reactor, through a distributor for supplying steam at a certain molar ratio of tetrafluoroethylene/stream, and then performing dimerization of tetrafluoroethylene in the fluidized bed reactor under an atmospheric pressure.","1. A method of simultaneous and selective prepararation of hexafluoropropylene and octafluorocyclobutane comprising the steps of: (a) thermally decomposing difluorochloromethane to obtain tetrafluoroethylene and then supplying the resulting tetrafluoroethylene into a fluidized bed reactor equipped with a distributor for supplying steam; and (b) supplying steam into a flow of tetrafluoroethylene supplied into the fluidized bed reactor, through a distributor for supplying steam at a molar ratio of 0.1-10 of tetrafluoroethylene/stream, and then performing dimerization of tetrafluoroethylene in the fluidized bed reactor.","Moon; Dong Ju|Chung; Moon Jo|Kwon; Young Soo|Ahn; Byoung Sung","C07C-017/00,C07C-017/02,C07C-017/04,C07C-021/18,C07C-021/20,C07C-021/22,C07C-019/08,C07C-023/00,C07C-025/13","US20040034259A1","2004.02.19",null,"JP2004075621A, JP3973994B2, KR100405895B1, KR20020068205A, US2004034259A1, US6710215B2","What is claimed is: 1. A method of simultaneous and selective prepararation of hexafluoropropylene and octafluorocyclobutane comprising the steps of: (a) thermally decomposing difluorochloromethane to obtain tetrafluoroethylene and then supplying the resulting tetrafluoroethylene into a fluidized bed reactor equipped with a distributor for supplying steam; and (b) supplying steam into a flow of tetrafluoroethylene supplied into the fluidized bed reactor, through a distributor for supplying steam at a molar ratio of 0.1-10 of tetrafluoroethylene/stream, and then performing dimerization of tetrafluoroethylene in the fluidized bed reactor. 2. The method according to claim 1, wherein the step (a) comprises: i) thermally decomposing difluorochloromethane in a thermal decomposition apparatus including a pre-heater, a super heating unit, a condenser and a distillation tower to obtain tetrafluoroethylene; ii) passing the produced tetrafluoroethylene sequentially through a HCl absorber, NaOH column and dryer; iii) purifying the tetrafluoroethylene in the distillation tower; and iv) supplying the purified tetrafluoroethylene into the fluidized bed reactor from the middle stage of the distillation tower. 3. The method according to claim 1, wherein the steam in step (b) is generated by supplying water with a liquid pump and converting the water into steam with pre-heating, and then supplied into the tetrafluoroethylene flow through a the distributor equipped at a bottom of the fluidized bed reactor. 4. The method according to claim 1, wherein a temperature of the dimerization of tetrafluoroethylene in step (b) is maintained in the range of 600-780.degree. C. 5. The method according to claim 1, wherein a contact time of reactants in the fluidized bed reactor is maintained for 1-35 seconds.","2022.11.25"]
["F01492","-","IT","Optical fiber grating coder for use in optical code division multiple access, fabricating method and apparatus therefor",null,"원문이미지","US","US09/986593","2001.11.09","US6687435","2004.02.03","An optical fiber grating coder includes predetermined codewords imprinted into an optical fiber in the form of a plurality of striations through an apparatus including a light source, an amplitude mask, and a phase mask. A fabrication method of the optical fiber grating coder includes providing a light source, an amplitude mask designed for predetermined codewords, a phase mask, and an optical fiber; exposing the optical fiber; and forming an optical fiber grating coder into the optical fiber. A fabrication apparatus of the optical fiber grating coder includes a light source; an amplitude mask designed for predetermined codewords; a phase mask; and an optical fiber where the optical fiber grating coder is to be formed.","1. An optical fiber grating coder comprising: a plurality of chirped gratings implementing predetermined codewords imprinted into a core of an optical fiber in the form of striations through an apparatus including: a light source; an optical device; an amplitude mask; and a chirped phase mask, wherein the light source irradiates a coherent light beam and the coherent light beam passes sequentially through the optical device, the amplitude mask, and the phase mask to reach the core of the optical fiber on which the plurality of chirped gratings are to be formed, and wherein the amplitude mask comprises a plurality of sections and selectively transmits the coherent light beam on the basis of a wavelength of the coherent light beam.","Koo; Hyun Deok|Lee; Sang Bae|Choi; Sang Sam","G02B-006/34","US20020186927A1","2002.12.12","2001.05.10 (KR 2001-25402)","KR100417157B1, KR20020085909A, US2002186927A1, US6687435B2","What is claimed is: 1. An optical fiber grating coder comprising: a plurality of chirped gratings implementing predetermined codewords imprinted into a core of an optical fiber in the form of striations through an apparatus including: a light source; an optical device; an amplitude mask; and a chirped phase mask, wherein the light source irradiates a coherent light beam and the coherent light beam passes sequentially through the optical device, the amplitude mask, and the phase mask to reach the core of the optical fiber on which the plurality of chirped gratings are to be formed, and wherein the amplitude mask comprises a plurality of sections and selectively transmits the coherent light beam on the basis of a wavelength of the coherent light beam. 2. The optical fiber grating coder of claim 1, wherein the predetermined codewords are defined through the plurality of sections of the amplitude mask, wherein parts of the plurality of sections transmit the coherent light beam, the coherent light beam being incident upon the amplitude mask passing through the optical device. 3. The optical fiber grating coder of claim 1, wherein the plurality of chirped gratings are formed along an axis of the optical fiber perpendicular to the coherent light beam, each chirped grating having a chirping pattern defined by the chirped phase mask. 4. The optical fiber grating coder of claim 1, wherein the optical device comprises a combination of a concave lens and a convex lens. 5. The optical fiber grating coder of claim 1, wherein the coherent light beam comprises an ultraviolet light beam. 6. The optical fiber grating coder of claim 1, wherein the coherent light beam comprises an ultraviolet laser beam. 7. The optical fiber grating coder of claim 1, wherein the optical fiber grating coder is used as one of an encoder and a decoder in an OCDMA (Optical Code Division Multiple Access) system. 8. A method for fabricating an optical fiber grating coder, comprising: a) providing a light source; b) providing an amplitude mask designed for predetermined codewords; c) providing a chirped phase mask; d) providing an optical fiber; e) exposing the optical fiber to a coherent light beam irradiated from the light source, which passes sequentially through an optical device, the amplitude mask, and the chirped phase mask to reach a core of the optical fiber; and f) forming a plurality of chirped gratings implementing the predetermined codewords in the core of the optical fiber in the form of striations, wherein the plurality of chirped gratings function as an optical fiber grating coder, and wherein the amplitude mask and the chirped phase mask are provided between the optical device and the optical fiber, and the chirped phase mask is located between the amplitude mask and the optical fiber. 9. The method of claim 8, wherein the plurality of chirped gratings are formed along an axis of the optical fiber perpendicular to the coherent light beam, each chirped grating having a chirping pattern defined by the chirped phase mask. 10. The method of claim 8, wherein the amplitude mask comprises a plurality of sections and selectively transmits the coherent light beam on the basis of a wavelength of the coherent light beam and the predetermined codewords are defined through the plurality of sections of the amplitude mask, and wherein parts of the plurality of sections transmit the coherent light beam to the chirped phase mask and the remainder of the plurality of sections isolate the coherent light beam, the coherent light beam being incident upon the amplitude mask passing through the optical device. 11. The method of claim 8, wherein the optical device comprises a combination of a concave lens and a convex lens. 12. An apparatus for fabricating an optical fiber grating coder, comprising: a light source; an optical device; an amplitude mask designed for predetermined codewords; a chirped phase mask; and an optical fiber, wherein a coherent light beam irradiated from the light source reaches a core of the optical fiber, which passes sequentially through the optical device, the amplitude mask, and the chirped phase mask to imprint a plurality of chirped gratings implementing the predetermined codewords in the form of striations into the core of the optical fiber, and wherein the amplitude mask comprises a plurality of sections and selectively transmits the coherent light beam on the basis of a wavelength of the coherent light beam. 13. The apparatus of claim 12, wherein the plurality of chirped gratings are formed along an axis of the optical fiber perpendicular to the coherent light beam, each chirped grating having a chirping pattern defined by the chirped phase mask. 14. The apparatus of claim 12, wherein the predetermined codewords are defined through the plurality of sections of the amplitude mask, and wherein parts of the plurality of sections transmit the coherent light beam to the chirped phase mask and the remainder of the plurality of sections isolate the coherent light beam, the coherent light beam being incident upon the amplitude mask passing through the optical device. 15. The apparatus of claim 12, wherein the plurality of chirped gratings function as an optical fiber grating coder. 16. The apparatus of claim 12, wherein the coherent light beam comprises an ultraviolet light beam. 17. The apparatus of claim 12, wherein the coherent light beam comprises an ultraviolet laser beam. 18. The apparatus of claim 12, wherein the optical fiber grating coder is used as one of an encoder and a decoder in an OCDMA system. 19. The apparatus of claim 12, wherein the optical device comprises a combination of a concave lens and a convex lens.","2021.11.09"]
["F01292","K02331","재료","Process for preparing homogeneous cellulose solution by using supercooled liquid N-methylmorpholine-N-oxide hydrate solvent",null,"원문이미지","US","US09/706846","2000.11.07","US6677447","2004.01.13","Disclosed is a process for preparing a homogeneous cellulose solution which is capable of, forming a mixture where a cellulose pulp powder is mixed and swollen with a liquid NMMO hydrate solvent supercooled under a melting point and subjecting the mixture to a dissolution treatment, thereby producing a homogeneous cellulose solution having a substantially low decomposition characteristic. The process produces a cellulose pulp mixing powder that is first swollen in a liquid NMMO solvent supercooled under a melting point by minimizing the dissolution of cellulose by the liquid NMMO solvent and maximizing the swelling thereof by the liquid NMMO solvent, thereby resulting in a maximum homogeneity of the solution and maintains the minimized decomposition states of the cellulose and the NMMO solvent, thereby resulting in the improvement of productivity and the simplicity of the process.","1. A process for preparing a homogeneous cellulose solution by using a liquid N-methylmorpholine-N-oxide hydrate solvent, said process consisting in sequence the steps of: subjecting said liquid N-methylmorpholine-N-oxide hydrate solvent to rapid cooling to place said N-methylmorpholine-N-oxide hydrate solvent in a supercooled state, said supercooled state being under a melting point of said N-methylmorpholine-N-oxide hydrate solvent; mixing said supercooled liquid N-methylmorpholine-N-oxide hydrate solvent with a cellulose pulp powder and swelling the resulting mixture; and, homogenizing said mixture.","Lee; Wha Seop|Jo; Seong Mu|Ko; Seok Gu|Kim; Dong Bok","C08B-001/00,C08B-037/00,C07H-001/00",null,null,"2000.09.26 (KR 2000-56462)","AT288448T, DE60017906D1, DE60017906T2, EP1191038A1, EP1191038B1, KR100365867B1, KR20020024689A, US6677447B1","What is claimed is: 1. A process for preparing a homogeneous cellulose solution by using a liquid N-methylmorpholine-N-oxide hydrate solvent, said process consisting in sequence the steps of: subjecting said liquid N-methylmorpholine-N-oxide hydrate solvent to rapid cooling to place said N-methylmorpholine-N-oxide hydrate solvent in a supercooled state, said supercooled state being under a melting point of said N-methylmorpholine-N-oxide hydrate solvent; mixing said supercooled liquid N-methylmorpholine-N-oxide hydrate solvent with a cellulose pulp powder and swelling the resulting mixture; and, homogenizing said mixture. 2. The process of claim 1, wherein said supercooling step is carried out by injecting a cooling air stream to an injection stream of the liquid N-methylmorpholine-N-oxide hydrate solvent. 3. The process of claim 1, wherein the said liquid N-methylmorpholine-N-oxide hydrate solvent has a water content in the range of 8% by weight to 18% by weight. 4. The process of claim 1, wherein said liquid N-methylmorpholine-N-oxide hydrate solvent has a water content in the range of 8% by weight to 14% by weight. 5. The process of claim 1, wherein said liquid N-methyimorpholine-N-oxide hydrate solvent is rapidly cooled to a temperature of 65.degree. C. or less during said supercooling step. 6. The process of claim 1, wherein said liquid N-methylmorpholine-N-oxide hydrate solvent is rapidly cooled to a temperature of 50.degree. C. or less during said supercooling step. 7. The process of claim 1, wherein said liquid N-methylmorpholine-N-oxide hydrate solvent is rapidly cooled at a cooling rate of at least 60.degree. C./min during said supercooling step. 8. The process of claim 1, wherein said cellulose pulp powder mixed with said supercooled liquid N-methylmorpholine-N-oxide hydrate solvent has a temperature range of between room temperature and 50.degree. C. 9. The process of claim 1, wherein said cellulose pulp powder mixed with said supercooled liquid N-methylmorpholine-N-oxide hydrate solvent has a temperature range of between room temperature and 40.degree. C. 10. The process of claim 1, wherein said pulp powder has a diameter of 1000 .mu.m or less. 11. The process of claim 1, wherein said pulp powder has an apparent specific gravity in the range of 0.1 to 0.5. 12. The process of claim 1, wherein the mixing and swelling steps of the supercooled liquid N-methylmorpholine-N-oxide hydrate solvent and the pulp powder are carried out at a temperature range of between room temperature and 65.degree. C. 13. A process for preparing a homogeneous cellulose solution by using a liquid N-methylmorpholine-N-oxide hydrate solvent, said process consisting in sequence the steps of: subjecting said liquid N-methylmorpholine-N-oxide hydrate solvent to rapid cooling at a rate of at least 20.degree. C./min to place said N-methylmorpholine-N-oxide hydrate solvent in a supercooled state, said supercooled state being under a melting point of said N-methylmorpholine-N-oxide hydrate solvent; mixing said supercooled liquid N-methylmorpholine-N-oxide hydrate solvent with a cellulose pulp powder and swelling the resulting mixture; and, homogenizing said mixture.","2021.01.09"]
["F01680","F02581\nF02582(DE)\nF02582(GB)","의약","T-타이프 칼슘 채널을 조절하고 복통을 억제하는 방법",null,"원문이미지","JP","JP2002310392A","2002.10.25","JP4632622","2010.11.26","(57)【요약】 【과제】 본 발명은 T-타이프 칼슘 채널을 조절하고 복통을 억제하는 방법, T-타이프 칼슘 채널 억제제를 유효 성분에게 포함되는 복통 억제제 및 T-타이프 칼슘 채널 억제 활성을 조사하고 복통 억제제를 스크리닝 하는 방법을 제공한다. 【해결 방법】중추 신경계로 알파 1G T-타이프 칼슘 채널의 기능을 활성화시키게 하고 복통을 억제하고, 말초 신경계로 알파 1H 및 알파 1I T-타이프 칼슘 채널의 기능을 억제하고 복통을 억제하는 방법, T-타이프 칼슘 채널 억제제를 유효 성분에게 포함되는 복통 억제제 및 T-타이프 칼슘 채널 억제 활성을 조사하고 복통 억제제를 스크리닝 하는 방법을 제공한다. 본 발명의 T-타이프 칼슘 채널을 조절하고 복통을 억제하는 방법은, 정확한 메커니즘에 따라서 복통을 억제하고 부작용 없이 복통을 조절할 수 있다.","【청구항 1】 T-타이프 칼슘 채널을 조절하고 복통을 억제하는 방법.","シン  ヒ­-サプ|キム  ダエ  ス­|キム  チャン  キ","A61K-045/00,A61K-031/4184,A61P-001/00,A61P-025/02 101,A61P-025/04,A61P-029/00,G01N-033/15,G01N-033/50","JP2003137813A","2003.05.14","2001.11.02 (KR 2001-068180)","AT499937T, DE60239365D1, EP1312362A1, EP1792615A1, EP1792615B1, JP2003137813A, JP2007191483A, JP4632622B2, JP4633077B2, KR100868735B1, KR20030037081A, KR20070052259A, US2003086980A1, US7670791B1","【특허청구의 범위】 【청구항 1】 T-타이프 칼슘 채널을 조절하고 복통을 억제하는 방법. 【청구항 2】 상기 T-타이프 칼슘 채널 은, 알파 1G, 알파 1H 및 알파 1I T- 타이프 칼슘 채널으로 구성되어 지는 무리로부터 선택하게 되는 것을 특징으로 하는 청구항 1에 기재의 복통을 억제하는 방법. 【청구항 3】 중추 신경계로 알파 1G T-타이프 칼슘 채널의 기능을 활성화시키게 하고 복통을 억제하는 청구항 1에 기재의 방법. 【청구항 4】 말초 신경계로 알파 1H 및 알파 1 I T-타이프 칼슘 채널의 기능을 억제하고 복통을 억제하는 청구항 1에 기재의 방법. 【청구항 5】 T-타이프 칼슘 채널 억제제 을 유효 성분에게 포함되는 복통 억제제. 【청구항 6】 상기 T-타이프 칼슘 채널 은, 알파 1H 또는 알파 1I T-타이프 칼슘 채널 인 것을 특징으로 하는 청구항 5에 기재의 복통 억제제. 【청구항 7】 상기 T-타이프 칼슘 채널 억제제는, 미베후라질 및 니켈 이온으로 구성되어 지는 무리로부터 선택하게 되는 것을 특징으로 하는 청구항 5에 기재의 복통 억제제. 【청구항 8】 T-타이프 칼슘 채널 억제 활성을 조사하고 복통 억제제를 스크리닝 하는 방법.","2022.10.25"]
["F02684","K04121","에너지","초극세 탄소섬유상에 퇴적하게 되는 금속 산화물으로 되는 슈퍼 캐패시터용 전극 및 그 제조 방법",null,"원문이미지","JP","JP2008106784A","2008.04.16","JP5209360","2013.03.01","(57)【요약】 【과제】고종류 표면적 및 우수한 도전 때를 가지는 초극세 탄소섬유를 기판으로 하고, 상기 기판에 금속 산화물 얇은 막을 전기 화학적에 퇴적하게 한 것에 의해, 고속 충전·방전의 때에도 고종류 용량을 가지는 슈퍼 캐패시터용 전극 및 그 제조 방법의 제공.【해결 수단】집 전체다고, 이 집 전체상에 형성하게 되고, 종류 표면적이 적어도 200m2/g(BET), d002이 0.36nm 이하 인 초극세 탄소섬유를 포함하는 탄소기판다고, 이 탄소기판상에 형성하게 되는 금속 산화물 얇은 막과를 포함한다.【선택도】그림 1","【청구항 1】 집 전체다고, 상기 집 전체상에 형성하게 되고, 종류 표면적이 적어도 200m2/g(BET), d002이 0.36nm 이하 인 초극세 탄소섬유를 포함하는 탄소기판다고, 상기 탄소기판상에 형성하게 되는 금속 산화물 얇은 막과를 포함하는 슈퍼 캐패시터용 전극.","キム  ドンヨン|ジョ  ソンム|ジャン  ソンヨン|アン  ヨンラク","H01G-009/058","JP2008270807A","2008.11.06","2007-04-16 (KR 10-2007-0037096)","CN101290835A, CN101290835B, JP2008270807A, JP5209360B2, KR100894481B1, KR20080093309A, US2008251971A1, US2012113565A1, US8120892B2","【특허청구의 범위】 【청구항 1】 집 전체다고, 상기 집 전체상에 형성하게 되고, 종류 표면적이 적어도 200m2/g(BET), d002이 0.36nm 이하 인 초극세 탄소섬유를 포함하는 탄소기판다고, 상기 탄소기판상에 형성하게 되는 금속 산화물 얇은 막과를 포함하는 슈퍼 캐패시터용 전극. 【청구항 2】 상기 초극세 탄소섬유가, 그 표면에 면모장에 성장한 카본나노 튜브 또는 카본나노 파이버를 가지는 것을 특징으로 하는 청구항 1에 기재의 슈퍼 캐패시터용 전극. 【청구항 3】 상기 초극세 탄소섬유의 직경이 1∼3000nm 있는 것을 특징으로 하는 청구항 1에 기재의 슈퍼 캐패시터용 전극. 【청구항 4】 상기 탄소기판의 두께가 1∼30미크론 m 있는 것을 특징으로 하는 청구항 1에 기재의 슈퍼 캐패시터용 전극. 【청구항 5】 (이)탄소섬유의 전구체 고분자를 포함하는 융체 또는 용액을 전계 방사한 뒤, 탄화하게 하고, 종류 표면적이 적어도 200m2/g(BET), d002이 0.36nm 이하 인 초극세 탄소섬유를 형성하는 공정과, (로)집 전체상에, 상기 초극세 탄소섬유를 매트의 형태로 바인더를 이용하고 부착할까, 바인더라는 혼합 용액의 형태로 코팅 하고, 탄소기판을 형성하는 공정과, (은)상기 탄소기판상에 금속 산화물 얇은 막을 형성하는 공정과를 포함한다, 슈퍼 캐패시터용 전극의 제조 방법. 【청구항 6】 상기(로)공정에 있어서, 상기 혼합 용액이 도전 재목을 물론이게 포함하는 것을 특징으로 하는 청구항 5에 기재의 슈퍼 캐패시터용 전극의 제조 방법. 【청구항 7】 상기(로)공정에 있어서, 상기 탄소기판이, 독터 블레이드 법 또는 정전 스프레이법에 의하여 형성하게 되는 것을 특징으로 하는 청구항 5에 기재의 슈퍼 캐패시터용 전극의 제조 방법. 【청구항 8】 상기(은)공정에 있어서, 상기 금속 산화물 얇은 막이, 정전류 법 또는 순환 전류법에 따라서 상기 탄소기판상에 퇴적하게 되는 것을 특징으로 하는 청구항 5에 기재의 슈퍼 캐패시터용 전극의 제조 방법. 【청구항 9】 상기(은)공정의 뒤에 상기 금속 산화물 얇은 막을 열처리하는 공정을 물론이게 포함하는 것을 특징으로 하는 청구항 5에 기재의 슈퍼 캐패시터용 전극의 제조 방법. 【청구항 10】 상기(이)공정에 있어서, 상기 전계 방사를 행한 뒤, 탄화하게 하는 앞에 300℃이하의 온도로 열처리하는 공정을 물론이게 포함하는 것을 특징으로 하는 청구항 5에 기재의 슈퍼 캐패시터용 전극의 제조 방법. 【청구항 11】 상기(이)공정에 있어서, 탄화한 초극세 탄소섬유를 산화성 분위기하에서 활성화하게 하는 공정을 물론이게 포함하는 것을 특징으로 하는 청구항 5에 기재의 슈퍼 캐패시터용 전극의 제조 방법. 【청구항 12】 상기 탄소섬유의 전구체 고분자가, 1)석유나 석탄의 피치, 2)폴리 아크릴로니트릴(Polyacrylo nitrile)또는 폴리 아크릴로니트릴 공중합체, 3)셀룰로오스 또는 셀룰로오스 유도체, 4)할로겐화 고분자(halogenated polymers)의 적어도 어느나 하나 이고, 상기 할로겐화 고분자가, i)폴리 불화 비닐리덴 [poly(vinylidene fluoride)], 폴리(불화 비니리덴?코헤키사훌오로푸로피렌)[poly(vinylidenefluoride-co-hexafluoropropylene)], 폴리(불화 비니리덴?코테토라훌오로에치렌)[poly(vinylidenefluoride-co-tetrafluoro ethylene)], 폴리(불화 비니리덴?코토리훌오로에치렌)[poly(vinylidene fluoride-co-trifluoroethylene)], 퍼플루오로 폴리머(perfluoropolymer)을 포함하는 불소 고분자 단독 중합체 및 공중합체와, ii)폴리 염화 비닐 [poly(vinyl chloride)], 폴리 소금화 비닐리덴 [poly(vinylidene chloride)], 폴리(소금화 비니리덴?코-염화 비닐)[poly(vinylidenechloride-co-vinyl chloride)], 사란 폴리머(saran polymer)을 포함하는 할로겐화 단량체의 단독 중합체 및 공중합체와,(iii)이러한 혼합물으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 청구항 5에 기재의 슈퍼 캐패시터용 전극의 제조 방법. 【청구항 13】 상기(이)공정에 있어서, 상기 초극세 탄소섬유가, 탄소수 10개 이하의 저분자량을 가지는 탄화 수소 화합물 가스 분위기하에서 행하는 흑연화 반응을 통하여 제조하게 되는 것을 특징으로 하는 청구항 5에 기재의 슈퍼 캐패시터용 전극의 제조 방법. 【청구항 14】 상기(이)공정에 있어서, 상기 탄소섬유의 전구체 고분자를 포함하는 융체 또는 용액이, 흑연화 반응 촉매를 포함하는 것을 특징으로 하는 청구항 5 기재의 슈퍼 캐패시터용 전극의 제조 방법. 【청구항 15】 상기 흑연화 반응 촉매가, 1)Pt,Ru,Cu,Fe,Ni,Co,Pd,W,Ir,Rh,Sr,Ce,Pr,Nd,Sm,Re 등의 천이 금속과 이러한 혼합물, 2)Mg,B,Al 등의 비천이 금속, 3)Mg과 상기 천이 금속과를 혼합하고 되는 무리로부터 선택되는 적어도 1개의 금속나노 입자 일까, 또는 상기 탄화 과정으로 금속나노 입자를 형성할 수 있는 금속 전구체 이고, 1)CuCl2,CoCl2,OsCl3,CrCl2,VCl3,TaCl2,TiCl4,(NH3)6RuCl3,ZrCl4,HfCl4,MnCl2,ZnCl2,FeCl3,NiCl2,PdCl2,MgCl2 등의 금속염 도깨비, 2)Pd(NO3)2,(NH3)4Pt(NO3)2,Fe(NO3)3,Ni(NO3)2,Mg(NO3)2 등의 금속 질산 도깨비, 3)철 아세칠아세토나토, 페로천, 파라지움?토리오쿠칠호스핀, 니켈(시클로 옥타디엔)2 등의 유기 금속 화합물으로 되는 무리로부터 선택되는 적어도 1개의 금속 화합물 인 것을 특징으로 하는 청구항 14에 기재의 슈퍼 캐패시터용 전극의 제조 방법. 【청구항 16】 상기(이)공정에 있어서, 상기 탄소섬유의 전구체 고분자를 포함하는 융체 또는 용액이, 균일히 분산되어 지는 카본 블랙 또는 카본나노 튜브를 포함하는 것을 특징으로 하는 청구항 5에 기재의 슈퍼 캐패시터용 전극의 제조 방법.","2028.04.16"]
["F03282","-","재료"," 나노 카본과 금속우는 세라믹이라는 복합 재료의 생산 방법",null,"원문이미지","JP","JP2010206684A","2010.09.15","JP5270632","2013.05.17","(57)【요약】【과제】카본나노 튜브 또는 카본나노 파이버의도록 이름나노 카본과 금속우는 세라믹나노 분말과가 균일히 혼합하게 되는 복합나노 분말을 생산하고, 그 복합나노 분말을 소결 처리하고 복합 재료를 용이히 생산하는 것이 가능하다, 복합 재료의 생산 방법을 제공하는 것.【해결 수단】본 발명에 의한 복합 재료의 생산 방법은, 나노 카본에 금속층을 코팅 하는 단계와, 금속층이 코팅 되는 나노 카본을 열처리하고 복합나노 분말을 생산하는 단계와, 복합나노 분말을 소결하는 단계와를 포함한다. 본 발명에 의하면, 나노 카본의 표면에 금속우는 세라믹나노 분말이 균일히 혼합하게 되는 복합나노 분말을 용이히 생산할 수 있고, 복합나노 분말을 소결 처리하는 것에 의하여나노 카본과 금속우는 세라믹분말과가 균일히 분산되는 복합 재료를 생산할 수 있다.【선택도】그림 1","【청구항 1】 (1) 나노 카본에 금속층을 코팅 하는 단계와, (2)금속층이 코팅 되는 나노 카본을 열처리하고 복합나노 분말을 생산하는 단계와, (3)해 복합나노 분말을 소결하는 단계와, 을 포함하는 복합 재료의 생산 방법.","ハン  ジュン  ヒュン|ジ  クワン  ク­|ビュン  ジ  ヨン|オ  セ  イル|リム  ジュン  ユン","C01B-031/02,C01B-031/04,B82B-003/00","JP2012006819A","2012.01.12","2010-06-23 (KR 10-2010-0059756)","EP2402285A1, JP2012006819A, JP5270632B2, KR20110139588A, US2011318504A1","【특허청구의 범위】 【청구항 1】 (1) 나노 카본에 금속층을 코팅 하는 단계와, (2)금속층이 코팅 되는 나노 카본을 열처리하고 복합나노 분말을 생산하는 단계와, (3)해 복합나노 분말을 소결하는 단계와, 을 포함하는 복합 재료의 생산 방법. 【청구항 2】 상기 단계(1) 이전에, 분산제의 사용, 초음파 교반, 또는 이러한 조합에 의하여 상기나노 카본을 분산되게 하는 단계를 물론이게 포함한다, 청구항 1에 기재의 복합 재료의 생산 방법. 【청구항 3】 상기 단계(2) 이후에, 환원성 기체 분위기하에서 열처리하고, 상기 단계(2)으로 복합나노 분말의 표면에 생성하게 되는 산화층을 제거하는 단계를 물론이게 포함한다, 청구항 1에 기재의 복합 재료의 생산 방법. 【청구항 4】 상기 열처리를 진공우는 불활성 기체 분위기하에서 가고 금속나노 입자를 형성할까, 또는 질소, 산소, 불소 또는은 염소 분위기하에서 가고 세라믹나노 입자를 형성한다, 청구항 1에 기재의 복합 재료의 생산 방법. 【청구항 5】 상기 단계(2) 이후에, 상기 단계(1)의 금속과 동종우는 이종의 것, 금속우는 세라믹나노 입자를 추가하는 단계를 물론이게 포함한다, 청구항 4에 기재의 복합 재료의 생산 방법. 【청구항 6】 상기나노 카본이, 카본나노 튜브, 카본나노 로드, 구라펜, 및 카본나노 파이버로 이루어지는 무리로부터 선택하게 되는 적어도 1개 있다, 청구항 1에 기재의 복합 재료의 생산 방법. 【청구항 7】 상기 금속이, 동, 니켈, 돈, 은, 백금, 티탄, 아연, 망간, 및 갈륨으로 이루어지는 무리로부터 선택하게 되는 적어도 1개 있다, 청구항 1에 기재의 복합 재료의 생산 방법. 【청구항 8】 상기 금속층의 두께가 10nm으로부터 1미크론 m 있다, 청구항 1에 기재의 복합 재료의 생산 방법. 【청구항 9】 상기 복합나노 분말중의 상기 금속과 상기나노 카본이라는 질량비가 99.99:0.01으로부터 50:50 있다, 청구항 1에 기재의 복합 재료의 생산 방법. 【청구항 10】 상기 코팅이, 무전해 도금법, 전해 도금법, 스패터링법, 증착법, 또는 화학 기상 증착법에 의하여 행해진다, 청구항 1에 기재의 복합 재료의 생산 방법. 【청구항 11】 상기 소결이, 냉간 혹은 열간 성형 후의 열처리, 또는, 스파크 플라즈마 소결법에 의하여 행해진다, 청구항 1에 기재의 복합 재료의 생산 방법.","2030.09.15"]
["F03332","-","에너지","리튬 2차 전지용 금속 산화물계 정극활물질의 재처리 및 합성 방법",null,"원문이미지","JP","JP2011007943A","2011.01.18","JP5112526","2012.10.19","(57)【요약】【과제】리튬 2차 전지용 금속 산화물계 정극활물질의 재처리 방법, 및 이것에 의한 리튬 2차 전지용 금속 산화물계 정극활물질의 합성 방법을 제공한다.【해결 수단】본 발명에 의한 리튬 2차 전지용 금속 산화물계 정극활물질의 재처리 방법은,(a)아황산가스를 포함하는 황산 수용액을 이용하고 폐 리튬 2차 전지로부터 정극활물질을 용해하고, 금속 이온을 포함하는 용액을 형성하는 단계와,(b)상기 금속 이온을 포함하는 용액에 수산화나트륨 용액 및 암모니아 수용액을 주입하고, 전극 활물질 전구체를 형성하는 단계와를 포함하고,(c)상기 전극 활물질 전구체를 여과, 건조, 및 분쇄하고, 고체상의 정극활물질 전구체를 얻는 단계를 더욱 포함하고, 본 발명에 의한 리튬 2차 전지용 금속 산화물계 정극활물질의 합성 방법은, 상기 처리 방법으로 형성한 전극 활물질 전구체와 탄산 리튬 또는 수산화 리튬을 혼합하고 열처리하고, 금속 산화물계 정극활물질을 형성하는 것으로 된다.【선택도】그림 2","【청구항 1】 (a)아황산가스를 포함하는 황산 수용액을 이용하고 폐 리튬 2차 전지로부터 정극활물질을 용해하고 금속 이온을 포함하는 용액을 형성하는 제1 단계와, (b)상기 금속 이온을 포함하는 용액에 수산화나트륨 용액 및 암모니아 수용액을 주입하고 전극 활물질 전구체를 형성하는 제2 단계와, 을 포함하는 리튬 2차 전지용 금속 산화물계 정극활물질의 재처리 방법.","▲鄭▼  ▲きょん▼胤|李  華永|趙  炳源","H01M-010/54,H01M-004/505,H01M-004/525","JP2012064557A","2012.03.29","2010-09-20 (KR 10-2010-0092676)","JP2012064557A, JP5112526B2, KR101191154B1, KR20120030865A, US2012068107A1, US8835026B2","【특허청구의 범위】 【청구항 1】 (a)아황산가스를 포함하는 황산 수용액을 이용하고 폐 리튬 2차 전지로부터 정극활물질을 용해하고 금속 이온을 포함하는 용액을 형성하는 제1 단계와, (b)상기 금속 이온을 포함하는 용액에 수산화나트륨 용액 및 암모니아 수용액을 주입하고 전극 활물질 전구체를 형성하는 제2 단계와, 을 포함하는 리튬 2차 전지용 금속 산화물계 정극활물질의 재처리 방법. 【청구항 2】 (c)상기 전극 활물질 전구체를 여과, 건조, 및 분쇄하고 고체상의 정극활물질 전구체를 얻는 제3 단계를 더욱 포함하는 청구항 1에 기재의 리튬 2차 전지용 금속 산화물계 정극활물질의 재처리 방법. 【청구항 3】 상기 황산 수용액의 체적 몰 농도가 0.5M∼2M 있고, 상기 아황산가스가 상기 황산 수용액에 포화 상태로 포함되는 청구항 1에 기재의 리튬 2차 전지용 금속 산화물계 정극활물질의 재처리 방법. 【청구항 4】 상기 금속 이온을 포함하는 용액중의 정극활물질의 농도가 10g/L∼50g/L 있는 청구항 1에 기재의 리튬 2차 전지용 금속 산화물계 정극활물질의 재처리 방법. 【청구항 5】 상기 제2 단계(b)에 있어서, 상기 금속 이온을 포함하는 용액중의 금속 이온의 체적 몰 농도가 1M∼6M 있고, 주입하게 되는 상기 수산화나트륨 용액의 체적 몰 농도는 상기 금속 이온을 포함하는 용액중의 상기김 속 이온 농도의 2 배 인 청구항 1에 기재의 리튬 2차 전지용 금속 산화물계 정극활물질의 재처리 방법. 【청구항 6】 상기 제2 단계(b)에 있어서, 상기 암모니아 수용액의 체적 몰 농도가 6M∼13M 있는 청구항 1에 기재의 리튬 2차 전지용 금속 산화물계 정극활물질의 재처리 방법. 【청구항 7】 청구항 1에 기재된 방법으로 형성하게 되는 전극 활물질 전구체와, 탄산 리튬 또는 수산화 리튬과를 혼합하고 열처리하고, 금속 산화물계 정극활물질을 형성하는 리튬 2차 전지용 금속 산화물계 정극활물질의 합성 방법. 【청구항 8】 상기 전극 활물질 전구체와, 탄산 리튬 또는 수산화 리튬이라는 몰비가 1:1.0∼1:1.3 있는 청구항 7에 기재의 리튬 2차 전지용 금속 산화물계 정극활물질의 합성 방법. 【청구항 9】 상기 열처리가 공기우는 산소 분위기하에서 600℃∼1000℃로 행하게 되는 청구항 7에 기재의 리튬 2차 전지용 금속 산화물계 정극활물질의 합성 방법.","2031.01.18"]
["F02960","-","에너지","망간 산화물-도전성 금속 산화물의 복합층을 구비한 슈퍼 캐패시터용 전극 및 그 제조 방법, 및 이것을 이용한 슈퍼 캐패시터",null,"원문이미지","JP","JP2009252849A","2009.11.04","JP5039113","2012.07.13","(57)【요약】 【과제】종류 용량 및 전기 전도 때에 우수하고, 기계적, 열적 및 전기적에 안정성의 높은 슈퍼 캐패시터용 전극을 제공한다.【해결 수단】슈퍼 캐패시터용 전극은, 집 전체다고, 상기 집 전체의 적어도 1 면상에 형성하게 되는 다공성 복합 금속 산화물층과를 구비하고 있다. 상기 다공성 복합 금속 산화물층은, 전계가 인가하게 되는 상태에 있어서 방사 및 그 뒤의 열처리에 따라서 형성하게 되는 초극세 섬유가 얽히고 맞는 웹 상태 이고, 망간 산화물 및 망간 산화물보다도 높은 전기 전도성을 가지는 도전성 금속 산화물의 나노 입자를 포함한다.【선택도】그림 2","【청구항 1】 집 전체다고, 상기 집 전체의 적어도 1 면상에 형성하게 되는 다공성 복합 금속 산화물층과를 구비하고, 상기 다공성 복합 금속 산화물층은, 전계가 인가하게 되는 상태에 있어서 방사 및 그 뒤의 열처리에 따라서 형성하게 되는 초극세 섬유가 얽히고 맞는 웹 상태 이고, 망간 산화물 및 망간 산화물보다도 높은 전기 전도성을 가지는 도전성 금속 산화물의 나노 입자를 포함하는 것을 특징으로 하는 슈퍼 캐패시터용 전극.","キム  イルドゥ|ユン  ドゥヨン","H01G-009/058,H01G-009/00","JP2010114447A","2010.05.20","2008-11-05 (KR 10-2008-0109179)","JP2010114447A, JP5039113B2, KR101037590B1, KR20100050066A, US2010033903A1, US8609018B2, WO2010053259A2, WO2010053259A3","【특허청구의 범위】 【청구항 1】 집 전체다고, 상기 집 전체의 적어도 1 면상에 형성하게 되는 다공성 복합 금속 산화물층과를 구비하고, 상기 다공성 복합 금속 산화물층은, 전계가 인가하게 되는 상태에 있어서 방사 및 그 뒤의 열처리에 따라서 형성하게 되는 초극세 섬유가 얽히고 맞는 웹 상태 이고, 망간 산화물 및 망간 산화물보다도 높은 전기 전도성을 가지는 도전성 금속 산화물의 나노 입자를 포함하는 것을 특징으로 하는 슈퍼 캐패시터용 전극. 【청구항 2】 청구항 1의 슈퍼 캐패시터용 전극에 있어서, 전기록나노 입자는, 나노 섬유가 얽히고 맞는 웹 구조를 가지기 전기 다공성 복합 금속 산화물층내에 균일히 분포하게 되고 있을까, 또는 네트워크 구조를 구성하고 있는 것을 특징으로 하는 슈퍼 캐패시터용 전극. 【청구항 3】 청구항 2에 기재의 슈퍼 캐패시터용 전극에 있어서, 전기록나노 섬유는, 열압착우는 열 가압에 따라서 생기는 평탄한 벨트를 구성하고 있는 것을 특징으로 하는 슈퍼 캐패시터용 전극. 【청구항 4】 청구항 1에 기재의 슈퍼 캐패시터용 전극에 있어서, 상기 망간 산화물 리치한 상기나노 입자는, 비정질 구조, 또는 비정질 구조내에 나노 결정 영역이 부분적에 형성하게 되는 구조를 가지고, 상기 도전성 금속 산화물 리치한 상기나노 입자는, 결정 구조를 가지는 것을 특징으로 하는 슈퍼 캐패시터용 전극. 【청구항 5】 청구항 1에 기재의 슈퍼 캐패시터용 전극에 있어서, 전기록나노 입자는, 2nm 이상인 동시에 30nm 이하의 평균 입경을 가지는 것을 특징으로 하는 슈퍼 캐패시터용 전극. 【청구항 6】 청구항 1에 기재의 슈퍼 캐패시터용 전극에 있어서, 상기 도전성 금속 산화물은, 루테늄 산화물, 이리듐 산화물, 니켈 산화물, 석 산화물, 인듐 산화물, 바나듐 산화물, 텅스텐 산화물, 코발트 산화물, 및 몰리브덴 산화물으로 구성되어 지는 군중으로부터 선택되는 적어도 1개의 산화물 인 것을 특징으로 하는 슈퍼 캐패시터용 전극. 【청구항 7】 청구항 1에 기재의 슈퍼 캐패시터용 전극에 있어서, 상기 다공성 복합 금속 산화물층에 있어서 상기 망간 산화물과 상기 도전성 금속 산화물이라는 조성비는,(망간 산화물)1-x (도전성 금속 산화물)x (0.1≤x≤0.5)이라고 표현하게 되는 것을 특징으로 하는 슈퍼 캐패시터용 전극. 【청구항 8】 청구항 1∼7의 어느 한쪽 1항에 기재의 슈퍼 캐패시터용 전극을 가지고 있는 것을 특징으로 하는 슈퍼 캐패시터. 【청구항 9】 청구항 1에 기재의 슈퍼 캐패시터용 전극의 제조 방법 이고, 망간 산화물의 전구체, 망간 산화물보다도 높은 전기 전도 때를 가지는 도전성 금속 산화물의 전구체, 폴리머, 및 용매를 혼합하고 방사 용액을 조제하는 공정과, 집 전체상에, 상기 방사 용액을 이용하고 전계하에서 방사를 행한 것에 의해, 상기 망간 산화물의 전구체, 상기 도전성 금속 산화물의 전구체 및 폴리머를 포함하는 초극세 섬유가 얽히고 맞는 웹을 형성하는 공정과, 전기록 초극세 섬유의 웹에 대하여, 열압착, 열 가압 및 어닐의 중으로부터 선택되는 제1의 열처리를 행한 것에 의해, 전기록 초극세 섬유의 웹내의 폴리머를 부분적우는 전체적으로 용융하게 하는 공정과, 전기록 초극세 섬유의 웹에 대하여 제2의 열처리를 행한 것에 의해, 전기록 초극세 섬유의 웹으로부터 상기 폴리머를 제거하고, 그것에 의해, 다공성 복합 금속 산화물층을 형성하는 공정과를 구비하고 있는 것을 특징으로 하는 슈퍼 캐패시터용 전극의 제조 방법. 【청구항 10】 청구항 9에 기재의 슈퍼 캐패시터용 전극의 제조 방법에 있어서, 상기 망간 산화물의 전구체는, 망간(III)아세칠아세토네토, 망간(II)아세칠아세토네토, 망간(III)아세테토하이도레토, 망간(III)아세테토지하이도레토, 망간(III)아세테토테토라하이도레토, 망간(II)나이토레토하이도레토, 망간(II)클로라이드, 망간(II)쿠로라이도하이도레토, 망간(III)쿠로라이도테토라하이도레토, 망간(II)황산 하이도레토 및 망간(II)황산 모노하이도레토로부터 구성하게 되는 군중으로부터 적어도 1개 선택되는 물질 인 것을 특징으로 하는 슈퍼 캐패시터용 전극의 제조 방법. 【청구항 11】 청구항 9에 기재의 슈퍼 캐패시터용 전극의 제조 방법에 있어서, 상기 도전성 금속 산화물의 전구체는, Ru, Ir, Sn, In, Ni, Co, W, V 및 Mo으로부터 구성하게 되는 군중으로부터 선택되는 금속을 포함하고, 상기 도전성 금속 산화물의 전구체를 상기 폴리머라고 혼합하고 방사를 행한 뒤에 열처리를 행한 것에 의해, 상기 도전성 금속 산화물의 전구체를, 루테늄 산화물, 이리듐 산화물, 니켈 산화물, 석 산화물, 인듐 산화물, 바나듐 산화물, 텅스텐 산화물, 코발트 산화물우는 몰리브덴 산화물에 바꾸는 것을 특징으로 하는 슈퍼 캐패시터용 전극의 제조 방법. 【청구항 12】 청구항 9에 기재의 슈퍼 캐패시터용 전극의 제조 방법에 있어서, 상기 폴리머는, 폴리비닐 아세테이트 또는 그 공중합체, 폴리우레탄 또는 그 공중합체, 셀룰로오스 유도체, 포리메칠메타쿠리레토(PMMA), 포리메칠아쿠리레토(PMA), 폴리 아크릴 공중합체, 폴리비닐 알코올(PVA), 포리훌후릴알콜(PFFA), 폴리스티렌(PS)또는 그 공중합체, 폴리알킬렌 옥시드 또는 그 공중합체, 폴리카보네이트(PC), 폴리비닐 클로라이드(PVC), 폴리카프로락톤, 포리비닐피로리돈(PVP), 폴리비닐 플루오라이드, 폴리비닐 플루오라이드의 공중합체, 및 폴리아미드로 구성되어 지는 군중으로부터 적어도 1개 선택되는 물질 인 것을 특징으로 하는 슈퍼 캐패시터용 전극의 제조 방법. 【청구항 13】 청구항 9에 기재의 슈퍼 캐패시터용 전극의 제조 방법에 있어서, 상기 용매는, 디메틸 포름아미드(DMF), 아세톤, 테트라하이드로푸란, 톨루엔 및 물으로 구성되어 지는 군중으로부터 적어도 1개 선택되는 물질 인 것을 특징으로 하는 슈퍼 캐패시터용 전극의 제조 방법. 【청구항 14】 청구항 9에 기재의 슈퍼 캐패시터용 전극의 제조 방법에 있어서, 상기 열압착우는 상기열 가압은, 전기록 초극세 섬유의 웹에 대하여, 상기 폴리머의 유리 전이온 도 이상의 온도로 압력을 더한 것에 의해 행하게 되는 것을 특징으로 하는 슈퍼 캐패시터용 전극의 제조 방법. 【청구항 15】 청구항 9에 기재의 슈퍼 캐패시터용 전극의 제조 방법에 있어서, 상기 어닐은, 상기 폴리머의 유리 전이온 도 이상인 동시에 200℃이하의 온도로 행하게 되는 것을 특징으로 하는 슈퍼 캐패시터용 전극의 제조 방법. 【청구항 16】 청구항 9에 기재의 슈퍼 캐패시터용 전극의 제조 방법에 있어서, 상기 제2의 열처리는, 300℃이상인 동시에 600℃이하의 온도로 행하게 되는 것을 특징으로 하는 슈퍼 캐패시터용 전극의 제조 방법. 【청구항 17】 청구항 9에 기재의 슈퍼 캐패시터용 전극의 제조 방법에 있어서, 상기 방사는, 전계 방사법, 용융 블로우법, 플래시 방사법우는 용융 정전 블로우법에 따라서 행하게 되는 것을 특징으로 하는 슈퍼 캐패시터용 전극의 제조 방법.","2029.11.04"]
["F02836","K04374","재료","질화 티탄 분말의 조제 방법",null,"원문이미지","JP","JP2008266657A","2008.10.15","JP4695173","2011.03.04","(57)【요약】 【과문제】 나노 사이즈의 질화 티탄 분말을 대비용 효과의 높은 방법으로 조정하는 방법을 제공한다.【해결 수단】질화 티탄 분말은, 이하의 공정에 의해 얻을 수 있다.(S10)미시오화 티탄 분말과 질화 리튬의 분말을 혼합하는 것,(S20)혼합 분말을 복수의 공과 함께에 반응 용기중에 두는 것,(S30)반응 용기를 불활성가스로 채우고, 뒤이어 포장하는 것,(S40)혼합 분말을, 고에너지 볼밀 분쇄에 걸치고, 질화 티탄과 염화 리튬의 혼합 분말을 생성하는 것,(S50)혼합 분말을 물으로 분산하고, 여과에 의하여 불용물을 분리하는 것,(S60)그리고, 불용물을 건조하는 것.【선택도】그림 1","【청구항 1】 미시오화 티탄과 질화 리튬의 혼합 분말을, 불활성가스 분위기하, 기밀 반응 용기중에서 복수의 공을 사용하는 볼밀 분쇄에 걸치고, 질화 티탄과 염화 리튬의 복합 분말을 생성하는 것, 거기로부터, 질화 티탄 분말을 회수하는 것을 포함한다, 질화 티탄 분말의 조제 방법.","沈載▲ひょく▼|金志▲うぉ­▼|▲ちょ­▼映煥|丁友相|金東翼|李承哲","C01B-021/076,B01J-019/00","JP2009215150A","2009.09.24","2008-03-07 (KR 10-2008-0021399)","AT532748T, EP2098481A2, EP2098481A3, EP2098481B1, JP2009215150A, JP4695173B2, KR100959931B1, KR20090096061A, US2009226723A1, US8221714B2","【특허청구의 범위】 【청구항 1】 미시오화 티탄과 질화 리튬의 혼합 분말을, 불활성가스 분위기하, 기밀 반응 용기중에서 복수의 공을 사용하는 볼밀 분쇄에 걸치고, 질화 티탄과 염화 리튬의 복합 분말을 생성하는 것, 거기로부터, 질화 티탄 분말을 회수하는 것을 포함한다, 질화 티탄 분말의 조제 방법. 【청구항 2】 미시오화 티탄 분말과 질화 리튬의 분말이, 1:1의 몰비로 혼합하게 된다, 청구항 1 기재의 방법. 【청구항 3】 볼밀 분쇄가, 셰이커밀, 진동밀, 유성밀 또는은 아토라이타밀을 사용하고, 1∼10 시간 행해진다, 청구항 1 기재의 방법. 【청구항 4】 반응 용기의 내부벽과 공이, 공구강, 스테인리스강, 초경합금, 질화 규소, 알미나 혹은 산화 지르코늄으로부터 제작하게 된다, 청구항 1 기재의 방법. 【청구항 5】 공이, 5∼30mm의 범위의 직경을 가진다, 청구항 1 기재의 방법. 【청구항 6】 공이, 혼합 분말 1g에 근거하고 1∼30g의 범위의 양으로 사용하게 된다, 청구항 1 기재의 방법. 【청구항 7】 불활성가스가, 아르곤, 수소, 질소 혹은 그러한 혼합물 이다, 청구항 1 기재의 방법. 【청구항 8】 질화 티탄 분말의 회수가, 복합 분말을 물으로 분산하고, 여과에 의하여 불용물을 분리하고, 불용물을 건조한 것에 따라 행해진다, 청구항 1 기재의 방법. 【청구항 9】 청구항 1 기재의 방법에 의하여 조제하게 되는 질화 티탄 분말. 【청구항 10】 입경이 100nm 이하를 가진다, 청구항 9 기재의 질화 티탄 분말.","2028.10.15"]
["F02843","K04356","의약","C2 및 C6 위치에 시스 치환기가 어느 테토라히도로피란 유도체와 그 제조 방법",null,"원문이미지","JP","JP2008255947A","2008.10.01","JP5042958","2012.07.20","(57)【요약】 【과제】 C2 및 C6 위치에 시스 치환기가 어느 테토라히도로피란 유도체와 그 제조 방법을 제공하는 것.【해결 수단】 하기 화학식 1으로 표현되는 신규 테토라히도로피란 유도체 및 호모푸로파길알콜 유도체와 알데히드 화합물을 트리메틸 실릴 트리 flirt 존재하에서 프린스 반응하게 하고 화학식 1의 화합물을 제조하는 공정을 포함하는 신규 테토라히도로피란 유도체의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명에 의한 테토라히도로피란 유도체의 테토라히도로피란 바퀴의 C2 및 C6 위치에는 시스 치환기가 동시에 존재하기 때문에, 기능성 자연물 합성용 중간체로서 유용히 사용할 수 있다. (식중, R1,R2,R3은 본 명세서로 정의한 것이라고 같이이다 )【선택도】낳고","【청구항 1】 C2 및 C6 위치에 시스 치환기가 존재하는 하기 화학식 1으로 표현되는 테토라히도로피란 유도체: (식중, R1 및 R2은 각각 C1∼C6 알킬기, C6∼C15 개미∼루 C1∼C6 알킬기, 또는 C6∼C15 아릴기를 나타내고, 그 아릴은, 할로겐, 니트로 및 C1∼C6 알킬으로 되는 무리로부터 선택하게 되는 치환체가 1인 의사 4개 치환 또는 비치환 되고, R3은 메치리덴에칠토리후라토 근본 또는 아세토키시기 있다.)","チョ  ヨン  ソ|キム  ユ  スン|リ­  ジ  ギュン|チュ  ヒュナ|ペ  エ  ニム","C07D-309/22","JP2009196974A","2009.09.03","2008-02-20 (KR 10-2008-0015550)","JP2009196974A, JP5042958B2, KR100952489B1, KR20090090224A, US2009209770A1, US8115019B2, WO2009104849A1","【특허청구의 범위】 【청구항 1】 C2 및 C6 위치에 시스 치환기가 존재하는 하기 화학식 1으로 표현되는 테토라히도로피란 유도체: (식중, R1 및 R2은 각각 C1∼C6 알킬기, C6∼C15 개미∼루 C1∼C6 알킬기, 또는 C6∼C15 아릴기를 나타내고, 그 아릴은, 할로겐, 니트로 및 C1∼C6 알킬으로 되는 무리로부터 선택하게 되는 치환체가 1인 의사 4개 치환 또는 비치환 되고, R3은 메치리덴에칠토리후라토 근본 또는 아세토키시기 있다.) 【청구항 2】 전기록 테토라히도로피란 유도체가, C2 및 C6 위치에 시스 치환기가 존재하는 하기 화학식 1a으로 표현되는 것을 특징으로 한다, 청구항 1에 기재의 테토라히도로피란 유도체: (식중, R1 및 R2은 각각 청구항 1으로 정의한 것이라고 같이이다 .) 【청구항 3】 전기록 테토라히도로피란 유도체가, C2,C3 및 C6 위치에 시스 치환기가 존재하는 하기 화학식 1b으로 표현되는 것을 특징으로 한다, 청구항 1에 기재의 테토라히도로피란 유도체: (식중, R1 및 R2은 각각 청구항 1으로 정의한 것이라고 같이이다 .) 【청구항 4】 전기록 테토라히도로피란 유도체가, (1)(E)-1-((2S,6S)-2-(4-니트로 페닐)-6-페닐?지히도로-2H-피란-3(4H)-이리덴)-에칠토리훌오로메탄슬호나토, (2)(E)-1-(2,6-지페닐?지히도로-2H-피란-3(4H)-이리덴)-에칠토리훌오로메탄슬호나토, (3)(E)-1-(2-(나프탈렌-2-일)-6-페닐?지히도로-2H-피란-3(4H)-이리덴)-에칠토리훌오로메탄슬호나토, (4)(E)-(2-(4-클로로 페닐)-6-페닐?지히도로-2H-피란-3(4H)-이리덴)-에칠토리훌오로메탄슬호나토, (5)(E)-(2-(4-니트로 페닐)-6-페닐?지히도로-2H-피란-3(4H)-이리덴)-에칠토리훌오로메탄슬호나토, (6)(E)-1-(2-메틸-6-페닐?지히도로-2H-피란-3(4H)-이리덴)-에칠토리훌오로메탄슬호나토, (7)(E)-1-((2S,6R)-2,6-지메칠?지히도로-2H-피란-3(4H)-이리덴)-에칠토리훌오로메탄슬호나토, (8)(E)-1-(2-에틸-6-페닐?지히도로-2H-피란-3(4H)-이리덴)-에칠토리훌오로메탄슬호나토, (9)(E)-1-(2-이소프로필-6-페닐?지히도로-2H-피란-3(4H)-이리덴)-에칠토리훌오로메탄슬호나토, (10)(E)-1-(2-펜틸-6-페닐?지히도로-2H-피란-3(4H)-이리덴)-에칠토리훌오로메탄슬호나토, (11)(E)-1-(2-페닐 에틸-6-페닐?지히도로-2H-피란-3(4H)-이리덴)-에칠토리훌오로메탄슬호나토, 이르고 (12)1-((2R,3R,6S)-2-(4-니트로 페닐)-6-페닐?테토라히도로-2H-피란-3-일)에타논으로 되는 무리로부터 선택하게 되는 것을 특징으로 한다, 청구항 1에 기재의 테토라히도로피란 유도체. 【청구항 5】 하기 화학식 2으로 표현되는 호모푸로파길알콜 유도체와 하기 화학식 3으로 표현되는 알데히드 화합물을 루이스산 존재하에서 프린스 반응하게 하고, 하기 화학식 1a으로 표현되는 지히도로피란-3-이리덴 트리 flirt 화합물을 제조하는 공정을 포함하는 청구항 1의 테토라히도로피란 유도체의 제조 방법: (식중, R1 및 R2은 청구항 1으로 정의한 것이라고 같이이다 , 화학식 1a의 화합물은 화학식 1의 화합물에 포함된다.) 【청구항 6】 하기 화학식 1a으로 표현되는 지히도로피란-3-이리덴 트리 flirt 화합물을 가수분해 반응하게 하고 하기 화학식 1b으로 표현되는 테토라히도로피란 화합물을 제조하는 공정을 더욱 포함하는 것을 특징으로 한다, 청구항 5에 기재의 테토라히도로피란 유도체의 제조 방법: (식중, R1 및 R2은 청구항 1으로 정의한 것이라고 같이이다 , 화학식 1a의 화합물 및 화학식 1b의 화합물은 화학식 1의 화합물에 포함된다.) 【청구항 7】 상기 루이스산은, 토리메칠시릴토리훌오로메탄슬호나토(TMSOTf)을 사용하는 것을 특징으로 한다, 청구항 5에 기재의 테토라히도로피란 유도체의 제조 방법. 【청구항 8】 전기록 토리메칠시릴토리훌오로메탄슬호나토(TMSOTf)을, 상기 화학식 2으로 표현되는 호모푸로파길알콜 유도체에 대하여, 2.5인 의사 3.5 당량의 범위에서 사용하는 것을 특징으로 한다, 청구항 7에 기재의 테토라히도로피란 유도체의 제조 방법. 【청구항 9】 전기록 프린스 반응의 온도가,-78℃군 풀고 30℃의 범위 인 것을 특징으로 한다, 청구항 5에 기재의 테토라히도로피란 유도체의 제조 방법. 【청구항 10】 상기 반응 용매는, 디클로로메탄을 사용하는 것을 특징으로 한다, 청구항 5에 기재의 테토라히도로피란 유도체의 제조 방법.","2028.10.01"]
["F02587","-","의약","담즙산-키토산 복합체 내부에 소수성 항암제가 봉입하게 되는 제 형태 및 그 제조 방법",null,"원문이미지","JP","JP2007551197A","2006.01.12","JP4991563","2012.05.11","(57)【요약】 【과제】자기 집합체를 형성하는 담즙산-키토산 복합체 및 그 제조 방법의 제공.【해결 수단】본 발명은, 자기 집합체(self-aggregates)을 형성하는 담즙산-키토산 복합체 및 그 제조 방법에 관하는 것으로, 보다 상세히는 소수성 담즙산, 친수성 키토산으로 구성되어 지는 수계에서 자기 집합체를 형성하는 담즙산-키토산 복합체 및 그 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명의 담즙산-키토산 복합체는, 수계에서 자기 집합체를 형성하고 암 조직에 대한 선택성이 높다 것만이 아니고, 약물을 장기간 지속적에 방출할 수 있고, 또 자기 집합체의 내부에 항암제를 추가적에 첨가하고 화학적 결합으로 제한하게 되고 있는 약물 함유량을 늘릴 수 있기 위해(때문에), 암에 대한 항암 화학 요법에 유용히 사용할 수 있다.【선택도】그림 1","【청구항 1】 소수성 담즙산과 친수성 키토산으로 되고, 수용액으로 자기 집합체를 형성하는 담즙산-키토산 복합체.","グァン,  イクチャン|ジョン,  ソヨン|キム,  イン-サン|ジョン,  ヘソン|ソ,  サンボン|パク,  ジェヒョン|グァン,  スンリ|キム,  グァンミョン|キム,  ジョン-ホ","C08B-037/08,C07J-011/00,A61K-047/28,A61K-047/36,A61P-035/00,A61K-031/704,A61K-031/337,A61K-033/24,A61K-031/407,A61K-031/513,A61K-047/48,A61K-009/19","JP2008527134T","2008.07.24","2005-01-14 (KR 10-2005-0003856)","CN101106974A, CN101106974B, EP1835888A1, EP1835888A4, JP2008527134A, JP4991563B2, KR100761411B1, KR20060083147A, US2008008755A1, WO2006075881A1","【특허청구의 범위】 【청구항 1】 소수성 담즙산과 친수성 키토산으로 되고, 수용액으로 자기 집합체를 형성하는 담즙산-키토산 복합체. 【청구항 2】 상기 소수성 담즙산이, 5-β-코란 산 인 것을 특징으로 한다, 청구항 1에 기재의 담즙산-키토산 복합체. 【청구항 3】 상기 소수성 담즙산이, 1∼70 중량부 인 것을 특징으로 한다, 청구항 1에 기재의 담즙산-키토산 복합체. 【청구항 4】 상기 친수성 키토산이, 글리콜 키토산 인 것을 특징으로 한다, 청구항 1에 기재의 담즙산-키토산 복합체. 【청구항 5】 상기 친수성 키토산의 평균 분자량이, 103∼106Da 있는 것을 특징으로 한다, 청구항 1에 기재의 담즙산-키토산 복합체. 【청구항 6】 앞기 담즙산-키토산 복합체의 직경이, 10nm∼800nm 있는 것을 특징으로 한다, 청구항 1에 기재의 담즙산-키토산 복합체. 【청구항 7】 앞기 담즙산-키토산 복합체 내부에 소수성 항암제를 추가로 또한 포함하는 것을 특징으로 한다, 청구항 1∼6의 어느 한쪽 1항에 기재의 담즙산-키토산 복합체. 【청구항 8】 상기 내부에 포함되는 소수성 항암제가, 아드리아마이신, 파쿠리타키셀, cisplatin, 미토 마이신-C, 다우 평균주가의 마이신 및 5-플루오르우라실으로 되는 무리로부터 선택하게 되는 것을 특징으로 한다, 청구항 7에 기재의 담즙산-키토산 복합체. 【청구항 9】 (a)친수성 키토산을 수용성 용매에 녹이고 키토산 용액을 제조하는 공정; (b)소수성 담즙산을 유기 용매에 녹이고 담즙산 용액을 제조하는 공정; (c)전기록 담즙산 용액을 상기 키토산 용액에 적하하고 반응액을 제조하고 교반하는 공정;및 (d)상기 교반하게 되는 반응액을 투석하고 미반응 담즙산을 제거하는 공정을 포함한다, 담즙산-키토산 복합체의 제조 방법. 【청구항 10】 상기 공정(a)의 친수성 키토산이, 글리콜 키토산 인 것을 특징으로 한다, 청구항 9에 기재의 담즙산-키토산 복합체의 제조 방법. 【청구항 11】 상기 공정(a)의 친수성 키토산의 분자량이, 103∼106Da 있는 것을 특징으로 한다, 청구항 9에 기재의 담즙산-키토산 복합체의 제조 방법. 【청구항 12】 상기 공정(a)의 수용성 용매가 물 인 것을 특징으로 한다, 청구항 9에 기재의 담즙산-키토산 복합체의 제조 방법. 【청구항 13】 상기 공정(a)의 친수성 키토산이, 수용성 용매 100ml에 대하여 830∼840mg 첨가하게 되는 것을 특징으로 한다, 청구항 9에 기재의 담즙산-키토산 복합체의 제조 방법. 【청구항 14】 상기 공정(b)의 소수성 담즙산이, 5-β-코란 산 인 것을 특징으로 한다, 청구항 9에 기재의 담즙산-키토산 복합체의 제조 방법. 【청구항 15】 상기 공정(b)의 유기 용매가, 메탄올 인 것을 특징으로 한다, 청구항 9에 기재의 담즙산-키토산 복합체의 제조 방법. 【청구항 16】 상기 공정(b)의 소수성 담즙산이, 유기 용매 100ml에 대하여 20∼260mg 첨가하게 되는 것을 특징으로 한다, 청구항 9에 기재의 담즙산-키토산 복합체의 제조 방법. 【청구항 17】 담즙산-키토산 복합체 내부에 소수성 항암제를 봉입하는 공정을 더욱 포함하는 것을 특징으로 한다, 청구항 9∼16의 어느 한쪽 1항에 기재의 담즙산-키토산 복합체의 제조 방법. 【청구항 18】 상기 내부에 포함되는 소수성 항암제가, 아드리아마이신, 파쿠리타키셀, cisplatin, 미토 마이신-C, 다우 평균주가의 마이신 및 5-플루오르우라실으로 되는 무리로부터 선택하게 되는 것을 특징으로 한다, 청구항 17에 기재의 담즙산-키토산 복합체 제조 방법.","2026.01.12"]
["F02525","-","재료","미소캡슐-도전성 입자 복합체, 이 제조 방법, 및 이것을 이용한 다름님성 도전 접착 필름",null,"원문이미지","JP","JP2007295157A","2007.11.14","JP4732424","2011.04.28","(57)【요약】 【과제】미소캡슐-도전성 입자 복합체를 이용한 다름님성 도전 필름(ACF)에 있어서, 도전성 입자간의 응집에 의한 전기적 단락을 방지하면서 기존보다도 상당히 낮은 실장 온도 조건으로 ACF의 저온 솟코우화 반응을 유발하고, 높은 생산성과 열에 대한 내구성 문제를 동시에 해결하는 다름님성 도전 필름을 제공한다.【해결 수단】도전성 금속 입자우는 도전성 금속층에 커버하게 되는 고분자 입자 등의 도전성 입자 표면에, 상기 금속과 화학적 친화력을 가지는 관능기가 표면에 존재하고, 경화성 수지용 저온 솟코우화 형 경화제 유기 화합물이 내부에 충전하게 되는 미소캡슐을 부착하게 한 미소캡슐-도전성 입자 복합체 및 이 제조 방법, 및 이것을 이용한 다름님성 도전 필름.【선택도】그림 1","【청구항 1】 도전성 금속 입자우는 고분자 입자의 표면에 도전성 금속층이 커버하게 되고 있는 도전성 입자와, 금속이라는 친화력을 가지는 표면 관능기가 존재하고, 코어부분과 셸 부분으로 되고, 상기 코어부분은 저온 솟코우화 형 경화제 유기 화합물으로 되는 미소캡슐과 을 포함하고, 도전성 입자의 표면에 미소캡슐이 흡착하게 되고 있을까, 또는 미소캡슐의 표면에 도전성 입자가 흡착하게 되고 있는 것을 특징으로 하는 미소캡슐-도전성 입자 복합체.","イ·サン-ソ|キム·ジュン-キュン|チョン·ヘ-ウン|パク·ミン|イム·スン-ホ|イ·ヒョン-ジョン","H01B-005/00,H01L-021/60,H01B-013/00,H01B-005/16,H01R-011/01","JP2008153201A","2008.07.03","2006-11-16 (KR 10-2006-0113534)","JP2008153201A, JP4732424B2, KR100787381B1, US2008131685A1","【특허청구의 범위】 【청구항 1】 도전성 금속 입자우는 고분자 입자의 표면에 도전성 금속층이 커버하게 되고 있는 도전성 입자와, 금속이라는 친화력을 가지는 표면 관능기가 존재하고, 코어부분과 셸 부분으로 되고, 상기 코어부분은 저온 솟코우화 형 경화제 유기 화합물으로 되는 미소캡슐과 을 포함하고, 도전성 입자의 표면에 미소캡슐이 흡착하게 되고 있을까, 또는 미소캡슐의 표면에 도전성 입자가 흡착하게 되고 있는 것을 특징으로 하는 미소캡슐-도전성 입자 복합체. 【청구항 2】 상기 도전성 금속 입자 및 도전성 금속층의 금속은, 돈, 은, 동, 및 니켈의 어느 한쪽 1개 있는 것을 특징으로 하는 청구항 1에 기재의 미소캡슐-도전성 입자 복합체. 【청구항 3】 상기 표면 관능기는, 카르복실기우는 카르본산의 유도체 인 것을 특징으로 하는 청구항 1에 기재의 미소캡슐-도전성 입자 복합체. 【청구항 4】 상기 미소캡슐의 셸 부분은, 스틸렌계, 아크릴레이트계 열가소성 비닐계 중합체 또는 이러한 열가소성 비닐계 공중합체 인 것을 특징으로 하는 청구항 1에 기재의 미소캡슐-도전성 입자 복합체. 【청구항 5】 상기 미소캡슐의 셸 부분은, 가교 중합체 인 것을 특징으로 하는 청구항 4에 기재의 미소캡슐-도전성 입자 복합체. 【청구항 6】 상기 저온 솟코우화 형 경화제 유기 화합물은, 이미다졸 유도체, 제3급 아민 유도체, 및 소수성의 에폭시 부가물으로부터 선택하게 되는 1개 이상의 경화제 인 것을 특징으로 하는 청구항 1에 기재의 미소캡슐-도전성 입자 복합체. 【청구항 7】 상기 도전성 입자와 미소캡슐을 흡착하게 하는 힘은, 판델왈스력, 정전기적 상호 작용, 및 화학 결합의 어느 한쪽 1개에 의한 것을 특징으로 하는 청구항 1에 기재의 미소캡슐-도전성 입자 복합체. 【청구항 8】 (1)금속이라는 친화력을 가지는 표면 관능기가 존재하고, 코어부분과 셸 부분으로 되고, 코어부분은 저온 솟코우화 형 경화제 유기 화합물 인 미소캡슐을 제조하는 단계와, (2)도전성 금속 입자우는 고분자 입자 표면에 도전성 금속층이 커버하게 되고 있는 도전성 입자에 미소캡슐을 흡착하는 단계와 을 포함하는 것을 특징으로 하는 미소캡슐-도전성 입자 복합체의 제조 방법. 【청구항 9】 상기 단계(1)은, (A)탈이온수에 계면활성제를 첨가하고 미셀을 형성하는 단계와, (B)탈이온수에 단량체, 가교제, 기름용성 개시제, 및 미소캡슐내에 위치하는 코어 물질을 적 카 하고, 교반하고 상기 미셀내에 도입하는 단계와, (C)초음파기를 이용하고 미니 드롭을 형성하는 단계와, (D)열을 더하고 중합을 행하는 단계와, (E)잔여 단량체를 세척한 뒤, 건조하는 단계와 을 포함하는 것을 특징으로 하는 청구항 8에 기재의 미소캡슐-도전성 입자 복합체의 제조 방법. 【청구항 10】 상기 단계(2)은, 표면 관능기를 포함하는 분자 미소캡슐을 용매로 분산하게 하고, 도전성 입자를 투입하고 교반한 뒤, 세척 용매로 세척하고, 건조하는 것을 포함하는 것을 특징으로 하는 청구항 8에 기재의 미소캡슐-도전성 입자 복합체의 제조 방법. 【청구항 11】 상기 단계(B)으로 기름용성 개시제를 첨가하지 않고, 상기 단계(D)의 직전에 수용성 개시제를 첨가하는 것을 특징으로 하는 청구항 9에 기재의 미소캡슐-도전성 입자 복합체의 제조 방법. 【청구항 12】 상기 단계(B)의 단량체는, 카르본산기가 내재하는 비닐계 단량체군부터 선택되는 단량체, 및 이것이라고 공중합할 수 있는 스틸렌 계우는 아크릴레이트계의 비닐계 단량체군부터 1종 이상 선택되는 단량체를 사용하는 것을 특징으로 하는 청구항 9에 기재의 미소캡슐-도전성 입자 복합체의 제조 방법. 【청구항 13】 상기 저온 솟코우화 형 경화제 유기 화합물은, 이미다졸 유도체, 제3급 아민 유도체, 및 소수성의 에폭시 부가물으로부터 선택하게 되는 1개 이상의 경화제 인 것을 특징으로 하는 제9항 또는 청구항 10에 기재의 미소캡슐-도전성 입자 복합체의 제조 방법. 【청구항 14】 상기 도전성 금속 입자 및 도전성 금속층의 금속은, 돈, 은, 동, 및 니켈의 어느 한쪽 1개 있는 것을 특징으로 하는 청구항 9 또는 청구항 10에 기재의 미소캡슐-도전성 입자 복합체의 제조 방법. 【청구항 15】 절연 바인더 수지에 청구항 1∼청구항 7의 어느 한쪽 1항에 의한 미소캡슐-도전성 입자 복합체가 분산되어 있는 것을 특징으로 하는 다름님성 도전 접착 필름. 【청구항 16】 상기 절연 바인더 수지는, 스틸렌 부타디엔 수지, 에틸렌 비닐 수지, 에스테르계 수지, 실리콘수지, 페녹시 수지, 아크릴계 수지, 아미도계 수지, 아크릴레이트계 수지, 폴리비닐 부티랄 수지, 에폭시 수지, 페놀 수지, 멜라민 수지, 및 이것들 각각의 변성 수지의 어느 한쪽 1개 있는 것을 특징으로 하는 청구항 15에 기재의 다름님성 도전 접착 필름.","2027.11.14"]
["F02557","K03380","기계","초소형 동력 발생장치",null,"원문이미지","JP","JP2007537789A","2004.11.25","JP4613208","2010.10.22","(57)【요약】 본 발명은, 초소형 동력 발생장치에 관한 것이다. 압축기 임펠러와 터빈 휠은 회전축의 단부에 연결하게 된다. 압축기 임펠러로 압축하게 되는 공기의 온도를 낮게 하기 위해(때문에) 냉각기가 갖춰진다. 압축 공기는 연소실에서 연료라고 혼합하게 되고 연소한다. 회전축을 지지하기 위한 에아포일스라스토베아링은, 회전축에 결합한 스러스트 컬러를 가지고, 스러스트 컬러는, 이제부터 격리하게 되도록 배치하게 되는 한 쌍의 스러스트 디스크라는 결합하고, 하우징에 마련되어 있다. 임펠러 형태의 실이 스러스트 컬러의 양면에 형성하게 되고, 충동식 터빈 블레이드가 스러스트 컬러의 주위에 형성하게 된다. 냉각 공기의 일부가 냉각기로부터 발전기와 충동식 터빈 블레이드에 바이패스 된다.","【청구항 1】 하우징과, 상기 하우징을 관통하고 설치되는 중공의 회전축과, 상기 회전축을 회전 가능히 지지하기 위한 복수의 베어링과, 상기 회전축의 한 끝에 결합하고 공기를 흡입하고 압축하기 위한 압축기 임펠러와, 상기 압축기 임펠러로 압축하게 되는 공기의 온도를 냉각하기 위한 냉각기와, 상기 압축 공기와 연료를 혼합하고 연소하게 하는 연소실과, 상기 회전축의 다른 한단에 결합하고 상기 연소실으로부터 배출하게 되는 연소 배기가스에 의하여 회전하는 터빈 휠과, 이르고 상기 하우징의 내부에 설치되는 고정자와 상기 회전축에 결합하고 함께 회전하는 회전자를 가지는 발전기와, 을 포함하는 초소형 동력 발생장치.","イ,ヨン·ボク|キム,スン-ジョン|キム,チャン·ホ|リュ,グン","F02C-003/05,F02C-006/00,F02C-007/00,F02C-007/06,F01D-005/14,F01D-005/28,F01D-025/00,F01D-025/16,F04D-025/04,F04D-029/02","JP2008517215T","2008.05.22","2004-10-19 (KR 10-2004-0083604)","EP1809875A1, EP1809875A4, EP1809875B1, JP2008517215A, JP4613208B2, KR100644966B1, KR20060034475A, US2008136190A1, US7521815B2, WO2006043734A1","【특허청구의 범위】 【청구항 1】 하우징과, 상기 하우징을 관통하고 설치되는 중공의 회전축과, 상기 회전축을 회전 가능히 지지하기 위한 복수의 베어링과, 상기 회전축의 한 끝에 결합하고 공기를 흡입하고 압축하기 위한 압축기 임펠러와, 상기 압축기 임펠러로 압축하게 되는 공기의 온도를 냉각하기 위한 냉각기와, 상기 압축 공기와 연료를 혼합하고 연소하게 하는 연소실과, 상기 회전축의 다른 한단에 결합하고 상기 연소실으로부터 배출하게 되는 연소 배기가스에 의하여 회전하는 터빈 휠과, 이르고 상기 하우징의 내부에 설치되는 고정자와 상기 회전축에 결합하고 함께 회전하는 회전자를 가지는 발전기와, 을 포함하는 초소형 동력 발생장치. 【청구항 2】 상기 회전축, 압축기 임펠러 및 터빈 휠이 인코넬 재질으로 되는 것을 특징으로 하는 청구항 1에 기재의 초소형 동력 발생장치. 【청구항 3】 상기 회전축, 압축기 임펠러 및 터빈 휠이 시리콘니토리도로 되는 것을 특징으로 하는 청구항 1에 기재의 초소형 동력 발생장치. 【청구항 4】 상기 회전축의 외경이 생략 5mm∼7mm 있고, 길이가 생략 30mm∼35mm 있고, 상기 터빈 휠과 압축기 임펠러의 직경이 10mm∼15mm 있는 것을 특징으로 하는 청구항 1에 기재의 초소형 동력 발생장치. 【청구항 5】 상기 복수의 베어링이, 상기 회전축의 중간부에 설치되고, 상기 회전축의 축방향의 추진력을 지지하기 위한 고온 에아포일스라스토베아링을 포함하고, 상기 연소실이, 상기 고온 에아포일스라스토베아링과 상기 터빈 휠과의 사이에 위치하고, 상기 발전기가, 상기 고온 에아포일스라스토베아링과 상기 압축기 임펠러와의 사이에 위치하는 것을 특징으로 하는 청구항 1에 기재의 초소형 동력 발생장치. 【청구항 6】 상기 고온 에아포일스라스토베아링이, 상기 회전축과 함께 회전하도록 회전축에 결합한 스러스트 컬러와, 상기 스러스트 컬러로 격리하게 되고, 한 쌍이 배치하게 되고, 상기 하우징에 고정하게 되고, 그러한 사이에 상기 스러스트 컬러가 개재하게 되는 스러스트 디스크와를 포함하고, 상기 스러스트 디스크가, 탄성 포일으로 형성하게 되는 것을 특징으로 하는 청구항 5에 기재의 초소형 동력 발생장치. 【청구항 7】 상기 스러스트 컬러와 상기 스러스트 디스크가, 크롬 몰리브덴으로 코팅 되는 것을 특징으로 하는 청구항 6에 기재의 초소형 동력 발생장치. 【청구항 8】 상기 스러스트 컬러의 양면에는 다수의 임펠러 형태의 실이 형성하게 되고, 외주면에는 다수의 충동식 터빈 블레이드가 형성하게 되고 있는 것을 특징으로 하는 청구항 6에 기재의 초소형 동력 발생장치. 【청구항 9】 상기 냉각기로부터 발전기측에 냉각 공기의 일부를 바이패스 찌를 수 있기 위한 제1 분기로와, 상기 스러스트 컬러의 충동식 터빈 블레이드측에 냉각 공기의 일부를 바이패스 찌를 수 있기 위한 제2 분기로와가 분기되고, 상기 냉각 공기의 유량을 조절하기 위해(때문에) 제1 분기로에 말이 설치되고 있는 것을 특징으로 하는 청구항 8에 기재의 초소형 동력 발생장치. 【청구항 10】 상기 복수의 베어링이, 상기 에아포일스라스토베아링과 상기 터빈 휠과의 사이에 위치하는 상기 회전축을 지지하기 위한 제1 고온 에아포일자날베아링다고, 상기 에아포일스라스토베아링과 상기 압축기 임펠러와의 사이에 위치하는 상기 회전축을 지지하기 위한 제2 고온 에아포일자날베아링과를 더욱 포함하는 것을 특징으로 하는 청구항 5에 기재의 초소형 동력 발생장치. 【청구항 11】 상기 제1 및 제2 고온 에아포일자날베아링이, 상기 회전축을 둘러싸는 환상의 프레임과, 상기 프레임의 내주면에 설치되는 뱀프 포일과, 상기 뱀프 포일의 상부에 설치되는 톱 포일과를 구비하는 것을 특징으로 하는 청구항 10에 기재의 초소형 동력 발생장치. 【청구항 12】 상기 프레임이 폴리 코트로 되는 것을 특징으로 하는 청구항 11에 기재의 초소형 동력 발생장치. 【청구항 13】 상기 발전기의 회전자가, 상기 회전축의 중공부내에 삽입하게 되고, 상기 회전축의 내주면에 부착하게 되고, N 극과 S 극이 교대로 배열하게 되는 다수의 영구 자석을 가지고, 상기 발전기의 고정자가, 상기 제2 고온 에아포일자날베아링의 프레임의 주위에 배치하게 되는 코어와, 상기 코어에 코일하게 되는 다수의 코일부다고, 상호 인접하기 전기 코일부간에 몰딩 되는 폴리 코트부와로 구성하게 되는 것을 특징으로 하는 청구항 11에 기재의 초소형 동력 발생장치.","2024.11.25"]
["F02581","F01680\nF02582(DE)\nF02582(GB)","의약","T-타이프 칼슘 채널을 조절하고 복통을 억제하는 방법",null,"원문이미지","JP","JP2007054025A","2007.03.05","JP4633077","2010.11.26","(57)【요약】 【과제】본 발명은 T-타이프 칼슘 채널을 조절하고 복통을 억제하는 방법, T-타이프 칼슘 채널 억제제를 유효 성분에게 포함되는 복통 억제제 및 T-타이프 칼슘 채널 억제 활성을 조사하고 복통 억제제를 스크리닝 하는 방법을 제공한다.【해결 방법】중추 신경계로 알파 1G T-타이프 칼슘 채널의 기능을 활성화시키게 하고 복통을 억제하고, 말초 신경계로 알파 1H 및 알파 1I T-타이프 칼슘 채널의 기능을 억제하고 복통을 억제하는 방법, T-타이프 칼슘 채널 억제제를 유효 성분에게 포함되는 복통 억제제 및 T-타이프 칼슘 채널 억제 활성을 조사하고 복통 억제제를 스크리닝 하는 방법을 제공한다. 본 발명의 T-타이프 칼슘 채널을 조절하고 복통을 억제하는 방법은, 정확한 메커니즘에 따라서 복통을 억제하고 부작용 없이 복통을 조절할 수 있다.【선택도】그림 4","【청구항 1】 T-타이프 칼슘 채널을 조절하고 복통을 억제하는 방법.","シン  ヒ­-サプ|キム  ダエ  ス­|キム  チャン  キ","A61K-045/00,A61P-043/00,A61P-025/04,A61K-031/4184,G01N-033/15,G01N-033/50","JP2007191483A","2007.08.02","2001-11-02 (KR 2001-068180)","AT499937T, DE60239365D1, EP1312362A1, EP1792615A1, EP1792615B1, JP2003137813A, JP2007191483A, JP4632622B2, JP4633077B2, KR100868735B1, KR20030037081A, KR20070052259A, US2003086980A1, US7670791B1","【특허청구의 범위】 【청구항 1】 T-타이프 칼슘 채널을 조절하고 복통을 억제하는 방법. 【청구항 2】 상기 T-타이프 칼슘 채널은, 알파 1G, 알파 1H 및 알파 1I T-타이프 칼슘 채널으로 구성되어 지는 무리로부터 선택하게 되는 것을 특징으로 하는 청구항 1에 기재의 복통을 억제하는 방법. 【청구항 3】 중추 신경계로 알파 1G T-타이프 칼슘 채널의 기능을 활성화시키게 하고 복통을 억제하는 청구항 1에 기재의 방법. 【청구항 4】 말초 신경계로 알파 1H 및 알파 1I T-타이프 칼슘 채널의 기능을 억제하고 복통을 억제하는 청구항 1에 기재의 방법. 【청구항 5】 T-타이프 칼슘 채널 억제제를 유효 성분에게 포함되는 복통 억제제. 【청구항 6】 상기 T-타이프 칼슘 채널은, 알파 1H 또는 알파 1I T-타이프 칼슘 채널 인 것을 특징으로 하는 청구항 5에 기재의 복통 억제제. 【청구항 7】 상기 T-타이프 칼슘 채널 억제제는, 미베후라질 및 니켈 이온으로 구성되어 지는 무리로부터 선택하게 되는 것을 특징으로 하는 청구항 5에 기재의 복통 억제제. 【청구항 8】 T-타이프 칼슘 채널 억제 활성을 조사하고 복통 억제제를 스크리닝 하는 방법.","2022.10.25"]
["F02052","-","재료","전자 회로의 전극 구조 및 그 제조 방법",null,"원문이미지","JP","JP2004375539A","2004.12.27","JP4128565","2008.05.23","(57)【요약】 【과제】 집적 때의 높은 전자 회로 기판도, 인접하는 전극 패턴간의 단락 문제를 해소할 수 있고, 서로의 전자 회로간의 전기 전도성, 또는, 인접 전극 패턴간의 절연성을 향상하게 할 수 있는 전자 회로의 전극 구조 및 그 제조 방법을 제공한다.【해결 수단】 기판상에 형성하게 되는 전극 패턴 1다고, 금속과 화학적 결합력을 가지는 관능기를 가지고 전극 패턴 1상에 코팅 되고 관능기를 이용하고 화학적에 결합하게 되는 코팅 층과, 관능기 4을 이용하고 코팅 층에 화학적에 결합하게 되는 도전 입자 3다고,을 포함하고 구성했다.【선택도】 그림 1","【청구항 1】 기판상에 형성하게 되는 전극 패턴과, 금속과 화학적 결합력을 가지는 관능기를 가지고, 상기 전극 패턴상에 코팅 되고 상기 관능기를 이용하고 화학적에 결합하게 되는 코팅 층과, 상기 관능기를 이용하고 상기 코팅 층에 화학적에 결합하게 되는 도전 입자와, 을 포함하고 구성하게 되는 것을 특징으로 하는 전자 회로의 전극 구조.","李  詳  秀|金  俊  ▲景▼|朴  ▲民▼|朴  惠  眞|禹  相  旭","H01R-011/01,H05K-001/09","JP2006012767A","2006.01.12","2004-06-28 (KR 2004-49129)","JP2006012767A, JP4128565B2, KR100582715B1, KR20060000323A","【특허청구의 범위】 【청구항 1】 기판상에 형성하게 되는 전극 패턴과, 금속과 화학적 결합력을 가지는 관능기를 가지고, 상기 전극 패턴상에 코팅 되고 상기 관능기를 이용하고 화학적에 결합하게 되는 코팅 층과, 상기 관능기를 이용하고 상기 코팅 층에 화학적에 결합하게 되는 도전 입자와, 을 포함하고 구성하게 되는 것을 특징으로 하는 전자 회로의 전극 구조. 【청구항 2】 전기록 도전 입자는, 금속 단독 입자, 및, 유기 또는 유기/무기 복합 입자의 표면에 금속이 코팅 되는 입자의 어느 쪽인가 한편 인 것을 특징으로 하는 청구항 1에 기재의 전자 회로의 전극 구조. 【청구항 3】 전기록 코팅 층은, 방향족 유기 화합물내에, 또는, 지방족 유기 화합물의 양 말단우는 주고리내에, 금속에 대해 친화력을 가지는 상기 관능기가 하나의 분자당 2개 이상 존재하고, 상기 전극 패턴 및 도전 입자의 표면에 대해 화학적 결합력을 가지는 이관능성 화합물 인 것을 특징으로 하는 청구항 1 또는 2에 기재의 전자 회로의 전극 구조. 【청구항 4】 상기 관능기는, 티올기, 카르복실기 및 이러한 유도체, 하이드록실기, 아민 근본 및 이러한 유도체, 금속의 산, 염기 관능기 및 이온 결합이 가능한 관능기로부터 선택하게 되는 어느나 하나 인 것을 특징으로 하는 청구항 1∼3의 어느 한쪽 1개에 기재의 전자 회로의 전극 구조. 【청구항 5】 전극 패턴이 형성하게 되는 기판에, 금속과 화학적 결합력을 가지는 관능기를 포함하는 화합물을 코팅 하고, 상기 전극 패턴의 표면에 상기 화합물을 화학적에 결합하게 하는 단계와, 상기 기판을 세척하고 상기 전극 패턴 이외의 기판 부분의 상기 화합물을 제거하는 단계와, 상기 기판에 도전 입자를 코팅 하고, 상기 전극 패턴의 표면에 결합하게 되고 있는 상기 화합물과 상기 도전 입자와를 화학적에 결합하게 하는 단계와, 상기 기판을 세척하고 상기 전극 패턴 이외의 기판 부분의 상기 도전 입자를 제거하는 단계와, 을 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 회로의 전극 제조 방법. 【청구항 6】 상기 화합물은, 방향족 유기 화합물내에, 또는, 지방족 유기 화합물의 양 말단우는 주고리내에, 금속에 대해 친화력을 가지는 관능기가 하나의 분자당 2개 이상 존재하고, 상기 전극 패턴 및 도전 입자의 표면에 대하여 화학적 결합력을 가지는 이관능성 화합물 인 것을 특징으로 하는 청구항 5에 기재의 전자 회로의 전극 제조 방법.","2024.12.27"]
["F02035","F02040\nF02553","의약","신경세포의 보호를 위한 우치와사보텐 추출물 또는 그리고 나서 분리한 화합물을 이용한 의약 조성물",null,"원문이미지","JP","JP2003539668A","2002.10.29","JP4418675","2009.12.04","(57)【요약】 【과제】신경세포의 보호를 위한 우치와사보텐 추출물 또는 그리고 나서 분리한 화합물의 용도를 제공.【해결 수단】본 발명은, 우치와사보텐(오푼티아·피카스·Indica;Opuntiaficus-indica)을 초산에틸으로 추출하고 얻어지는 추출물 또는 그리고 나서 분리한 화합물을 이용한 신경세포 보호를 위한 의약 조성물에 관한 것이고, 알츠하이머병, 뇌졸중, 파킨슨 병과 같은 뇌신경계 질환, 허혈에 의해서 일어나는 세포 및 조직의 손상, 또는 심근 경색과 같은 심혈관 계 질환의 예방 및 치료에 상당히 유용한다.","【청구항 1】 뇌신경계 질환, 허혈성 질환 또는은 심혈관 계 질환의 예방 또는 치료를 위한 우치와사보텐(오푼티아·피카스·Indica;Opuntia ficus-indica)의 초산에틸 추출물을 이용한 의약 조성물.","リ  ヨン  ソプ|パク  ホクン|ジン  チャンベ|キム  ヒョン  ジャ|チョ  ジョンスク|パク  ミジョン|ソン  ユンソン","A61K-035/78,A61K-031/366,A61P-009/10,A61P-025/16,A61P-025/28","JP2005508974T","2005.04.07","2001-10-29 (KR 2001/66810)","AU2002348598B2, CA2465438A1, CN100379414C, CN1289079C, CN1596110A, CN1823759A, EP1448188A1, EP1448188A4, HK1073075A1, HK1094868A1, JP2005508974A, JP4418675B2, KR100523562B1, KR20030035974A, NZ532628A, US2005042311A1, US7563467B2, WO03037324A1","【특허청구의 범위】 【청구항 1】 뇌신경계 질환, 허혈성 질환 또는은 심혈관 계 질환의 예방 또는 치료를 위한 우치와사보텐(오푼티아·피카스·Indica;Opuntia ficus-indica)의 초산에틸 추출물을 이용한 의약 조성물. 【청구항 2】 우치와사보텐의 초산에틸 추출물이, 유효 성분이라고 하고 켄페롤, 디히드로 퀘르세틴 또는 퀘르세틴 3-메틸 에테르를 함유하는 것을 특징으로 하는 청구항 1 기재의 의약 조성물. 【청구항 3】 우치와사보텐의 초산에틸 추출물이 우치와사보텐의 줄기, 과실 또는 가공한 과실의 추출물 인 것을 특징으로 하는 청구항 1 기재의 의약 조성물. 【청구항 4】 우치와사보텐의 초산에틸 추출물이 1)우치와사보텐의 줄기, 과실 또는 가공한 과실 1kg 부딪히고 알코올 용매 0.1∼10L을 첨가하고, 실온으로 4∼5일간 방치하는 단계; 2)단계 1)으로부터 얻어지는 추출물을 여과 및 감압 제거하고 알코올 추출물을 얻는 단계;및 3)알코올 추출물 1kg 부딪히고 0.1∼10L의 물을 더한 뒤, 초산에틸(EtOAc)0.5∼2L으로 추출하고 얻어지는 것을 특징으로 하는 청구항 3 기재의 의약 조성물. 【청구항 5】 단계 1)의 알코올 용매가, 저급 알코올, 60%이상의 알코올 수용액 및 아세톤으로 되는 무리로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 청구항 3 기재의 의약 조성물. 【청구항 6】 뇌졸중, 뇌진탕, 알츠하이머병, 파킨슨 병, 심근 경색 혹은 뇌경색의 예방우는 치료에 사용되는 것을 특징으로 하는 청구항 1 기재의 의약 조성물. 【청구항 7】 뇌신경계 질환, 허혈성 질환 또는은 심혈관 계 질환의 예방 또는 치료를 위한 켄페롤, 디히드로 퀘르세틴, 퀘르세틴 3-메틸 에테르, 이러한 약제학적에 허용 가능한 소금, 수화물, 용매 도깨비, 입체 이성체 및 이러한 혼합물으로 되는 무리로부터 선택되는 화합물을 이용한 의약 조성물. 【청구항 8】 뇌졸중, 뇌진탕, 알츠하이머병, 파킨슨 병, 심근 경색 혹은 뇌경색의 예방우는 치료에 사용되는 것을 특징으로 하는 청구항 7 기재의 의약 조성물.","2022.10.29"]
["F01574","-","화학","티탄 함유 유기 화합물 전구체 및 그 제조 방법",null,"원문이미지","JP","JP2002012110A","2002.01.21","JP3902957","2007.01.12","(57)【요약】 【과제】 본 발명은, 대기중에서 안정으로, 휘발성에 우수하고, 기판에서의 분해 반응이 간단하다 , 낮은 온도(470℃이하)도 증착 속도가 높고 취급이 용이하다 있기 때문에, MOCVD 재료로서 유용한 티탄 함유 유기 화합물 전구체와 그 제조 방법을 제공하는 것에 있다. 【해결 수단】 일반식(1)또는(2): 【화 33】 (식중, R1, R2, R4 및 R5은 각각 독립하고, 탄소 원자수 1∼8의 직쇄상 또는은 분기상의 알킬기, 시클로 알킬기, 페닐기우는 벤질기 이고, R3 및 R6은 탄소 원자수 2∼13의 직쇄상우는 분기상의 알킬렌기 이고, R7은, 탄소수 1∼8의 직쇄상의 알킬기 이다)으로 표시된다, 단핵성 티탄 함유 유기 화합물 전구체우는 2 핵성 티탄 함유 유기 화합물 전구체.","【청구항 1】 일반식(1): 【화 1】 (식중, R1 및 R2은, 각각 독립하고, 탄소수 1∼ 8의 직쇄상 또는은 분기상의 알킬기, 시클로 알킬기, 페닐기우는 벤질기 이고, R3은, 탄소수 2∼13의 직쇄상우는 분기상의 알킬렌기 이다) 으로 표 되는 단핵성 티탄 함유 유기 화합물 전구체.","禹  庚  子","C07F-007/28","JP2003104992A","2003.04.09","2001.01.19 (KR 2001-003137), 2001.07.26 (JP JP2001225567A)","JP2003104992A, JP3902957B2, KR100435816B1, KR20020062174A, US2002143201A1, US2003040638A1, US6603033B2","【특허청구의 범위】 【청구항 1】 일반식(1): 【화 1】 (식중, R1 및 R2은, 각각 독립하고, 탄소수 1∼ 8의 직쇄상 또는은 분기상의 알킬기, 시클로 알킬기, 페닐기우는 벤질기 이고, R3은, 탄소수 2∼13의 직쇄상우는 분기상의 알킬렌기 이다) 으로 표 되는 단핵성 티탄 함유 유기 화합물 전구체. 【청구항 2】 Ti(OR)4 (식중, R은, 탄소수 1∼4의 직쇄상우는 분기상의 알킬기 이다)으로 표 되는 치탄테토라알코키시도 다고, 일반식(3): 【화 2】 (식중, R3은, 탄소수 2∼13의 직쇄상우는 분기상의 알킬렌기 이다)으로 표 되는 글리콜을 반응하게 하는 제1 단계와;상기 제1 단계로 얻어지는 반응물과, 일반식(4): 【화 3】 (식중, R1 및 R2은, 각각 독립하고, 탄소수 1∼ 8의 직쇄상 또는은 분기상의 알킬기, 시클로 알킬기, 페닐기우는 벤질기 이다)으로 표 된다β -케토에스텔을 반응하게 하는 제2 단계와;상기 제2 단계 으로 얻어지는 반응물으로부터, ROH(식중, R은, 상기로 정의한 대로 이다)을 제거한 뒤, ROH 제거 후의 상기 제2 단계로 얻어지는 반응물을 감압 증류하는 제3 단계 과;을 포함한다, 단핵성 티탄 함유 유기 화합물 전구체의 제조 방법. 【청구항 3】 상기 제1 단계의 반응을 용매중에서 행하고, 상기 용매를 상기 제2 단계로 얻어지는 반응물으로부터 제거하는 것을 포함한다, 청구항 2 기재의 단핵성 티탄 함유 유기 화합물 전구체의 제조 방법. 【청구항 4】 Ti(OR)4 (식중, R은, 탄소수 1∼4의 직쇄상우는 분기상의 알킬기 이다)으로 표 되는 치탄테토라알코키시도 다고, 일반식(3): 【화 4】 (식중, R3은, 탄소수 2∼13의 직쇄상우는 분기상의 알킬렌기 이다)으로 표 되는 글리콜을 반응하게 하는 제1 단계와;상기 제1 단계로 얻어지는 반응물과, 일반식(4): 【화 5】 (식중, R1 및 R2은, 각각 독립하고, 탄소수 1∼ 8의 직쇄상 또는은 분기상의 알킬기, 시클로 알킬기, 페닐기우는 벤질기 이다)으로 표 된다β -케토에스텔을 반응하게 하는 제2 단계와;상기 제2 단계 으로 얻어지는 반응물으로부터 불필요한 부산물을 제거하고, 상기 부산물을 제거한 상기 제2 단계로 얻어지는 반응물에 알코올 류의 용매를 더하는 제3 단계와;을 포함하는 단핵성 티탄 함유 유기 화합물 전구체의 제조 방법. 【청구항 5】 상기 치탄테토라알코키시도가, 상기 치탄테토라알코키시도에 지방족우는 방향족의 탄화 수소계 용매를 더하고 형성한 용액중에 포함되는 치탄테토라알코키시도 있고, 상기 제3 단계가 물론이게, 상기 탄화 수소계 용매 및/또는 상기 제3 단계로 더한 용매를 제거하는 것을 포함한다, 청구항 4 기재의 단핵성 티탄 함유 유기 화합물 전구체의 제조 방법. 【청구항 6】 상기 치탄테토라알코키시도에 포함되는 티탄과, 상기 글리콜과, 상기β-케토에스텔 이라는 몰수의 종류가, 1:1:2 있다, 청구항 4 또는 5 기재의 단핵성 티탄 함유 유기 화합물 전구체의 제조 방법. 【청구항 7】 Ti(OR)4 (식중, R은, 탄소수 1∼4의 직쇄상우는 분기상의 알킬기 이다)으로 표 되는 치탄테토라알코키시도 다고, 일반식(4): 【화 6】 (식중, R1 및 R2은, 각각 독립하고, 탄소수 1∼ 8의 직쇄상 또는은 분기상의 알킬기, 시클로 알킬기, 페닐기우는 벤질기 이다)으로 표 된다β -케토에스텔을 반응하게 하는 제1 단계와;상기 제1 단계 으로 얻어지는 반응물과, 일반식(3): 【화 7】 (식중, R3은, 탄소수 2∼13의 직쇄상우는 분기상의 알킬렌기 이다)으로 표 되는 글리콜을 반응하게 하는 제2 단계와;상기 제2 단계로 얻어지는 반응물으로부터 불필요한 부산물을 제거하고, 상기 부산물을 제거한 상기 제2 단계 으로 얻어지는 반응물에 알코올 류의 용매를 더하는 제3 단계와;을 포함한다, 단핵성 티탄 함유 유기 화합물 전구체의 제조 방법. 【청구항 8】 상기 치탄테토라알코키시도가, 상기 치탄테토라알코키시도에 지방족우는 방향족의 탄화 수소계 용매를 더하고 형성한 용액중에 포함되는 치탄테토라알코키시도 있고, 상기 제3 단계가 물론이게, 상기 탄화 수소계 용매 및/또는 상기 제3 단계로 더한 용매를 제거하는 것을 포함한다, 청구항 7 기재의 단핵성 티탄 함유 유기 화합물 전구체의 제조 방법. 【청구항 9】 상기 치탄테토라알코키시도에 포함되는 티탄과, 상기 글리콜과, 상기β-케토에스텔 이라는 몰수의 종류가, 1:1:2 있다, 청구항 7 또는 8 기재의 단핵성 티탄 함유 유기 화합물 전구체의 제조 방법. 【청구항 10】 Ti(OR)4 (식중, R은, 탄소수 1∼4의 직쇄상우는 분기상의 알킬기 이다)으로 표 되는 치탄테토라알코키시도 다고, 일반식(3): 【화 8】 (식중, R3은, 탄소수 2∼13의 직쇄상우는 분기상의 알킬렌기 이다)으로 표 되는 글리콜 및 일반식 (4): 【화 9】 (식중, R1 및 R2은, 각각 독립하고, 탄소수 1∼ 8의 직쇄상 또는은 분기상의 알킬기, 시클로 알킬기, 페닐기우는 벤질기 이다)으로 표 된다β -케토에스텔을 반응하게 하는 제1 단계와;상기 제1 단계 으로 얻어지는 반응물으로부터 불필요한 부산물을 제거하고, 상기 부산물을 제거한 상기 제1 단계로 얻어지는 반응물에 알코올 류의 용매를 더하는 제2 단계와;을 포함한다, 단핵성 티탄 함유 유기 화합물 전구체의 제조 방법. 【청구항 11】 상기 치탄테토라알코키시도가, 상기 치탄테토라알코키시도에 지방족우는 방향족의 탄화 수소계 용매를 더하고 형성한 용액중에 포함되는 치탄테토라알코키시도 있고, 상기 제2 단계가 물론이게, 상기 탄화 수소계 용매 및/또는 상기 제2 단계로 더한 용매를 제거하는 것을 포함한다, 청구항 10 기재의 단핵성 티탄 함유 유기 화합물 전구체의 제조 방법. 【청구항 12】 상기 치탄테토라알코키시도에 포함되는 티탄과, 상기 글리콜과, 상기β- 케토에스텔의 몰수라는 종류가, 1:1:2 있다, 청구항 10 또 은 11 기재의 단핵성 티탄 함유 유기 화합물 전구체의 제조 방법. 【청구항 13】 일반식(2): 【화 10】 (식중, R4 및 R5은, 각각 독립하고, 탄소수 1∼ 8의 직쇄상 또는은 분기상의 알킬기, 시클로 알킬기, 페닐기우는 벤질기 이고, R6은, 탄소수 2∼13의 직쇄상우는 분기상의 알킬렌기 이고, R7은, 탄소수 1∼8의 직쇄상의 알킬기 이다)으로 표 되는 2 핵성 티탄 함유 유기 화합물 전구체. 【청구항 14】 Ti(OR)4 (식중, R은, 탄소수 1∼4의 직쇄상우는 분기상의 알킬기 이다)으로 표 되는 치탄테토라알코키시도 다고, 일반식(5): 【화 11】 (식중, R6은, 탄소수 2∼13의 직쇄상우는 분기상의 알킬렌기 이다)으로 표 되는 글리콜을 반응하게 하는 제1 단계와;상기 제1 단계로 얻어지는 반응물과, 일반식(6): 【화 12】 (식중, R4 및 R5은, 각각 독립하고, 탄소수 1∼ 8의 직쇄상 또는은 분기상의 알킬기, 시클로 알킬기, 페닐기우는 벤질기 이다)으로 표 된다β -케토에스텔을 반응하게 하는 제2 단계와;상기 제2 단계 으로 얻어지는 반응물으로부터, ROH(식중, R은, 상기로 정의한 대로 이다)을 제거한 뒤, ROH 제거 후의 상기 제2 단계로 얻어지는 반응물을 감압 증류하는 제3 단계 과;을 포함하고, 또한, 상기 감압 증류의 앞 및/또는 뒤 에, R7OH(식중, R7은 탄소수 1∼8의 직쇄상의 알킬기 이다)으로 표 되는 알코올 류를 더하는 단계; 을 포함하는 2 핵성 티탄 함유 유기 화합물 전구체의 제조 방법. 【청구항 15】 상기 제1 단계의 반응을 용매중에서 행하고, 상기 용매를 상기 제2 단계로 얻어지는 반응물으로부터 제거하는 것을 포함한다, 청구항 14 기재의 2 핵성 티탄 함유 유기 화합물 전구체의 제조 방법. 【청구항 16】 상기 R7OH(식중, R7은, 탄소수 1 ∼8의 직쇄상의 알킬기 이다)으로 표 되는 알코올 류를 더하는 단계를, 상기 ROH(식중, R은, 상기로 정의한 대로 이다)의 제거 후, 상기 감압 증류전에 행한다, 청구항 14 또는 15에 기재의 2 핵성 티탄 함유 유기 화합물 전구체의 제조 방법. 【청구항 17】 상기 R7OH(식중, R7은, 탄소수 1 ∼8의 직쇄상의 알킬기 이다)으로 표 되는 알코올 류를 더하는 단계를, 상기 감압 증류 후에 행한다, 청구항 14 또는 15에 기재의 2 핵성 티탄 함유 유기 화합물 전구체 의 제조 방법.","2022.01.21"]
["F02677","K03568\nF02678","기계","Coating material having heat and abrasion resistance and low friction characteristics, and coating method thereof",null,"원문이미지","CN","CN200580051354","2005.10.27","ZL200480044249.7","2009.07.22","The present invention relates to a coating material having heat resistance, abrasion resistance and low friction characteristics, which is coated on an operating component such as a rotating shaft working at high speed without oil supply in a high-temperature environment (700-900 DEG C) such that the operating body can sufficiently withstand friction, heat generation and abrasion caused by contactwith a bearing. The coating material comprises: 20-40wt% of chromium oxide (Cr2O3); 40-60wt% of a binding material; 10-20wt% of tungsten disulphide (WS2); and 10-20wt% of silver (Ag). The binding material comprises 60-80wt% of nickel (Ni) and 20-40wt% of chromium (Cr).",null,"Kim Chang Ho|Lee Jeon Kook|Han Hung Gu|Lee Yong Bok|Kong Hosung|Jo Jun Hyeon|Lee Byoung Su","C23C-004/04","CN101243200","2008.08.13","2005.07.04 (KR 10-2005-0059635)","CN101243200A, CN101243200B, DE112005003627B4, DE112005003627T5, JP2008545065A, JP4917095B2, KR100655366B1, US2007003693A1, US7615291B2, WO2007004770A1",null,"1.1 kinds operation module outside coating material for machinery, including: 20~40wt% chromium oxide Cr2O3; 40~60wt% jointing material; 10~20wt% tungsten disulfide WS2; With 10~20wt% silver Ag, stated the jointing material including 60~80wt% nickel Ni and 20~40wt% chrome tanning Cr. 2.1 kinds operation module outside coating material for machinery, including: 20~40wt% chromium oxide Cr2O3; 30~50wt% jointing material; 10~20wt% tungsten disulfide WS2; 10~20wt% silver Ag; With 10~20wt% molybdenum oxide MoO3, stated the jointing material including 60~80wt% nickel Ni and 20~40wt% chrome tanning Cr. 3. coating material that claim of right 1 or 2 stations, stated the jointing material to further include 10wt% or less aluminum (Al). 4.1 kinds spread the cloth method, including process: (a) claim of right 1 or 2 coating material smashings; (b) jointing material smashing; jointing material conditioning first time Tu Bu who (c) will crush in operating module's outside; coating material conditioning second time Tu Bu who (d) will crush in the jointing material conditioning first lining; As well as (e) grinds the coating material conditioning second lining and polishes, stated the jointing material including 60~80wt% nickel Ni and 20~40wt% chrome tanning Cr. 5. method that claim of right 4 stations, stated the jointing material to further include 10wt% or less aluminum Al. 6. method that claim of right 4 stations, stated the jointing material thick the conditioning first lining 30~50 µm, and stated the coating material thick the conditioning second lining 200~220 µm. 7. method that claim of right 4 stations, stated conditioning first time Tu Buhe conditioning second time to spread the cloth to duplicate two times or three times. 8. method that claim of right 7 stations, stated the jointing material thick the conditioning first lining 30~50 µm, and stated the coating material thick the conditioning second lining 30~50 µm. 9. method that claim of right 4 stations, carries on conditioning first time Tu Buhe conditioning second time Tu Bu through the plasma spray method. 10 claim of right 9 methods, in stated in the plasma spray method, the current was 450~500A, the voltage is 40~80V, the spacing is 90~110mm, the main reaction gas is argon Ar, the speed of flow of main reaction gas is 75~85scfh, the adverse event gas is hydrogen H2, the speed of flow of adverse event gas is 7~13scfh the input speed of the jointing material and coating material that and crushed was 2.5~3lbs/hr."]
["F02560","-","기계","Air foil bearing having a porous foil",null,"원문이미지","CN","CN200480044249","2004.11.26","ZL200580051354.8","2010.05.12","There is provided an air foil bearing. The air foil bearing comprises a bearing housing and a first foil, wherein a first end of the first foil is fixed with respect to the bearing housing and a second end of the first foil is extended along a peripheral surface of a rotating shaft while maintaining a predetermined clearance with respect to the rotating shaft to thereby become a free end. The air foil bearing also comprises a second foil fabricated from a porous metallic material and extended along the first foil between the first foil and the bearing housing.",null,"Lee Yong Bok|Kim Chang Ho|Jo Jun Hyeon|Ryu Keun","F16C-027/02","CN101044332","2007.09.26","2004.10.18 (KR 10-2004-0083186)","CN100516568C, CN101044332A, JP2008517238A, KR100600668B1, KR20060034054A, US2008310778A1, WO2006043736A1",null,"1. air tinsel bearing, including: Bearing wrap; Has first and second end first tinsel, this first tinsel's first end and bearing set relatively fixed, this first tinsel's second end extends along gyro-axle's outside surface, simultaneously is relative to the gyro-axle to maintain the predetermined gap, thus becomes the free electricity; The second tinsel, is made by the porous metals material, this second tinsel set and the first tinsels extends along the first tinsel between the bearing, the second tinsel to make the tinsel porous through the sheet metal extrusion molded forming. 2. the air tinsel bearing that like claim of right 1 station, its characteristic lies, the air tinsel bearing also includes to have first and second nose third tinsel, this third tinsel between the second tinsel and bearing sets, the third tinsel first looks carefully regarding bearing set of fixed, this third tinsel's second end forms the free electricity. 3. the air tinsel bearing that like claim of right 1 station, its characteristic lies, the air tinsel bearing also includes to have first and second end wave tinsel, this wave tinsel between the second tinsel and bearing sets, wave tinsel first looks carefully regarding bearing set of fixed, this wave tinsel's second end forms the free electricity. 4. the air tinsel bearing that like claim of right 2 stations, its characteristic lies, the air tinsel bearing also includes to have first and second end wave tinsel, this wave tinsel between the second tinsels and third tinsels, this wave tinsel first looks carefully regarding bearing set of fixed, this wave tinsel's second end forms the free electricity. 5. the air tinsel bearing that like claim of right 1 station, its characteristic lies, the metal from including the group of spring steel and in cast iron chooses."]
["F02678","K03568\nF02677","기계","Coating material, which has the properties of heat-and abrasion-resistance and low friction, and coating processes for",null,"원문이미지","DE","DE200511003627T","2005.10.27","DE112005003627B4","2010.03.25","There is provided a coating material having heat and abrasion resistance and low friction characteristics, as well as a method of utilizing the same. The coating material comprises 20 to 40 wt % Cr2O3, 40 to 60 wt % binder, 10 to 20 wt % WS2, and 10 to 20 wt % Ag. The binder comprises 60 to 80 wt % Ni and 20 to 40 wt % Cr. The binder may further comprise above 0 to 10 wt % Al. The coating method comprises the steps of pulverizing the coating material, pulverizing a binder, applying the pulverized binder to a surface of a workpiece to form a first layer, applying the pulverized coating material to the first layer to form a second layer, and grinding and polishing the surface of the second layer.",null,"LEE YONG BOK|KIM CHANG HO|KONG HOSUNG|HAN HUNG GU|LEE JEON KOOK|JO JUN HYEON|LEE BYOUNG SU","C23C-004/04",null,null,"2005.07.04 (KR 20050059635), 2005.10.27 (WO 2005KR03599)","CN101243200A, CN101243200B, DE112005003627B4, DE112005003627T5, JP2008545065A, JP4917095B2, KR100655366B1, US2007003693A1, US7615291B2, WO2007004770A1"]
["F02356","F04139","기계","Polymer linear actuator for MEMS and and for a micro manipulator for measurement device of cranial nerve signal",null,"원문이미지","DE","EP2006291330","2006.08.18","EP01840080B1","2012.01.11","A polymer linear actuator for a micro electro mechanical system (MEMS) and a micro manipulator for a measurement device of cranial nerve signal using the same are provided. The polymer linear actuator has first and second bodies positioned spaced apart to a distance from each other, and one or more pairs of V-type moving units connecting the first and second bodies together, wherein the moving units in pair are opposed to each other to convert a rotation motion of the respective moving units into a linear motion, thereby causing the first and second bodies to move linearly.,","AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LI,LT,LU,LV,MC,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR,AL,BA,HR,MK,YU","Park, Suk-ho, 115/1204, Dong-a Echoville Apt.|Kim, Jin-seok, c/o 108/1202, Samsung Raemian Apt.|Hong, Ju-hee,|Shin, Hee-sup, c/o 101/1308 Hyoseong Chongsol Apt.|Yang, Sung-wwok|Lee, Dong-won, c/o 101/1403, Lotte Apt.|Lee, Suk-chan|Kim, Hui-su, KIST Apt.","B81B-003/00","EP01840080A2","2007.10.03","2006.03.29 (KR 20060028250)","AT540898T, EP1840080A2, EP1840080A3, EP1840080B1, KR100767723B1, KR20070097264A, US2007228868A1, US2011190859A1, US7917200B2, US8774910B2","2","1. A polymer linear actuator for a micro electro mechanical system (MEMS), comprising: first and second bodies positioned spaced apart to a distance from each other; andone or more pairs of V-type moving units connecting the first and second bodies together, wherein the moving units in pair are opposed to each other to convert a rotation motion of the respective moving units into a linear motion, thereby causing the first and second bodies to move linearly. 2. The polymer linear actuator as claimed in claim 1, wherein the moving units in pair includes: a polymer joint part having a trapezoid in cross-sectional shape,a pair of silicon drive members whose one ends are connected to the hypotenuses of the trapezoid of the polymer joint part,a polymer connector part for connecting the other ends of the silicon drive members to the first or second body, or to the adjacent pair of moving units,a resistor part applying heat to the polymer joint part and the polymer connector part, anda power supply for supplying electric power to the resistor part, wherein the polymer joint part expands or contracts with the heat selectively applied from the resistor part to allow the drive members of the respective moving units to rotate, thereby causing the first and second bodies to move linearly. 3. The polymer linear actuator as claimed in claim 2, wherein the resistor part is an electrode line patterned in zigzag pattern on the surfaces of the polymer joint part and the polymer connector part. 4. The polymer linear actuator as claimed in claim 3, wherein the drive member is connected to the polymer joint part by connection means including a wedge protrusion provided on an inclined plane of the polymer joint part and a recess provided on the drive member connected to an inclined plane of the polymer joint part and corresponding to the shape of the protrusion, such that the protrusion is inserted into the recess to connect the drive member and the polymer joint part together. 5. A polymer linear actuator for a micro electro mechanical system (MEMS), comprising: first and second bodies positioned spaced apart to a distance from each other;bar type polymer connection parts connecting the first and second bodies together;silicon drive members disposed in a trapezoidal shape along the polymer connection parts;a resistor part applying heat to the polymer connection parts; anda power supply for supplying electric power to the resistor part, wherein the polymer connection parts expand or contract with the heat selectively applied from the resistor part to cause the first and second bodies to move linearly. 6. The polymer linear actuator as claimed in claim 5, wherein the silicon members are connected to the polymer connection parts by connection means including at least one wedge protrusions provided on the polymer connection parts contacting the silicon members and at least one recesses provided on the silicon members and corresponding to the shape of the protrusions, such that the protrusions are inserted into the recesses to connect the silicon members and the polymer connection parts together. 7. A micro manipulator of a brain signal measuring device for linearly moving an electrode for detecting an electric signal of the brain neurons or applying an electric signal to the brain neurons, the micro manipulator comprising: first and second guide members installed spaced to a distance from each other;first and second clamp actuators spaced to a distance between the first and second guide members and installed perpendicular to a movement direction of the electrode; anda drive actuator installed parallel to the movement direction of the electrode and between the first and second clamp actuators, wherein the respective actuators are the polymer linear actuator as claimed in claims 1 or 5."]
["F02582","F01680\nF02581\nF02582(GB)","의약","Method of screening for a visceral pain inhibitor",null,"원문이미지","DE","EP2007004426","2002.11.04","EP01792615B1","2011.03.02","A method of screening for a visceral pain inhibitor is provided, by investigating the suppression activity of T-Type calcium channels.,","AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,LI,LU,MC,NL,PT,SE,SK,TR","Shin, Hee-Sup|Kim, Dae-Soo|Kim, Chan-Ki","A61K-031/4184,A61K-031/00,A61K-033/00,A61P-025/00,A61P-043/00","EP01792615A1","2007.06.06","2001.11.02 (KR 20010068180)","AT499937T, DE60239365D1, EP1312362A1, EP1792615A1, EP1792615B1, JP2003137813A, JP2007191483A, JP4632622B2, JP4633077B2, KR100868735B1, KR20030037081A, KR20070052259A, US2003086980A1, US7670791B1","2","1. A method of screening for a visceral pain inhibitor by investigating suppression activity on T-type calcium channels. 2. A method according to claim 1 comprising the following steps: investigating the suppression activity of chemical or natural materials on the T-type calcium channel;selecting materials that have suppression activity on the T-type calcium channel; andusing the selected materials to find material that has an analgesic effect only on the visceral pain induced by acetic acid, by carrying out experiments related to pain with alpha 1G -/- mice and normal mice. 3. A screening method of the visceral pain inhibitor by investigating the suppression activity of the T-type calcium channel."]
["F04139","F02356","기계","Polymer linear actuator for MEMS and and for a micro manipulator for measurement device of cranial nerve signal",null,"원문이미지","GB","EP2006291330","2006.08.18","EP01840080B1","2012.01.11","A polymer linear actuator for a micro electro mechanical system (MEMS) and a micro manipulator for a measurement device of cranial nerve signal using the same are provided. The polymer linear actuator has first and second bodies positioned spaced apart to a distance from each other, and one or more pairs of V-type moving units connecting the first and second bodies together, wherein the moving units in pair are opposed to each other to convert a rotation motion of the respective moving units into a linear motion, thereby causing the first and second bodies to move linearly.,","AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LI,LT,LU,LV,MC,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR,AL,BA,HR,MK,YU","Park, Suk-ho, 115/1204, Dong-a Echoville Apt.|Kim, Jin-seok, c/o 108/1202, Samsung Raemian Apt.|Hong, Ju-hee,|Shin, Hee-sup, c/o 101/1308 Hyoseong Chongsol Apt.|Yang, Sung-wwok|Lee, Dong-won, c/o 101/1403, Lotte Apt.|Lee, Suk-chan|Kim, Hui-su, KIST Apt.","B81B-003/00","EP01840080A2","2007.10.03","2006.03.29 (KR 20060028250)","AT540898T, EP1840080A2, EP1840080A3, EP1840080B1, KR100767723B1, KR20070097264A, US2007228868A1, US2011190859A1, US7917200B2, US8774910B2","2","1. A polymer linear actuator for a micro electro mechanical system (MEMS), comprising: first and second bodies positioned spaced apart to a distance from each other; andone or more pairs of V-type moving units connecting the first and second bodies together, wherein the moving units in pair are opposed to each other to convert a rotation motion of the respective moving units into a linear motion, thereby causing the first and second bodies to move linearly. 2. The polymer linear actuator as claimed in claim 1, wherein the moving units in pair includes: a polymer joint part having a trapezoid in cross-sectional shape,a pair of silicon drive members whose one ends are connected to the hypotenuses of the trapezoid of the polymer joint part,a polymer connector part for connecting the other ends of the silicon drive members to the first or second body, or to the adjacent pair of moving units,a resistor part applying heat to the polymer joint part and the polymer connector part, anda power supply for supplying electric power to the resistor part, wherein the polymer joint part expands or contracts with the heat selectively applied from the resistor part to allow the drive members of the respective moving units to rotate, thereby causing the first and second bodies to move linearly. 3. The polymer linear actuator as claimed in claim 2, wherein the resistor part is an electrode line patterned in zigzag pattern on the surfaces of the polymer joint part and the polymer connector part. 4. The polymer linear actuator as claimed in claim 3, wherein the drive member is connected to the polymer joint part by connection means including a wedge protrusion provided on an inclined plane of the polymer joint part and a recess provided on the drive member connected to an inclined plane of the polymer joint part and corresponding to the shape of the protrusion, such that the protrusion is inserted into the recess to connect the drive member and the polymer joint part together. 5. A polymer linear actuator for a micro electro mechanical system (MEMS), comprising: first and second bodies positioned spaced apart to a distance from each other;bar type polymer connection parts connecting the first and second bodies together;silicon drive members disposed in a trapezoidal shape along the polymer connection parts;a resistor part applying heat to the polymer connection parts; anda power supply for supplying electric power to the resistor part, wherein the polymer connection parts expand or contract with the heat selectively applied from the resistor part to cause the first and second bodies to move linearly. 6. The polymer linear actuator as claimed in claim 5, wherein the silicon members are connected to the polymer connection parts by connection means including at least one wedge protrusions provided on the polymer connection parts contacting the silicon members and at least one recesses provided on the silicon members and corresponding to the shape of the protrusions, such that the protrusions are inserted into the recesses to connect the silicon members and the polymer connection parts together. 7. A micro manipulator of a brain signal measuring device for linearly moving an electrode for detecting an electric signal of the brain neurons or applying an electric signal to the brain neurons, the micro manipulator comprising: first and second guide members installed spaced to a distance from each other;first and second clamp actuators spaced to a distance between the first and second guide members and installed perpendicular to a movement direction of the electrode; anda drive actuator installed parallel to the movement direction of the electrode and between the first and second clamp actuators, wherein the respective actuators are the polymer linear actuator as claimed in claims 1 or 5."]
["F02582","F01680\nF02581\nF02582(DE)","의약","Method of screening for a visceral pain inhibitor",null,"원문이미지","GB","EP2007004426","2002.11.04","EP01792615B1","2011.03.02","A method of screening for a visceral pain inhibitor is provided, by investigating the suppression activity of T-Type calcium channels.,","AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,LI,LU,MC,NL,PT,SE,SK,TR","Shin, Hee-Sup|Kim, Dae-Soo|Kim, Chan-Ki","A61K-031/4184,A61K-031/00,A61K-033/00,A61P-025/00,A61P-043/00","EP01792615A1","2007.06.06","2001.11.02 (KR 20010068180)","AT499937T, DE60239365D1, EP1312362A1, EP1792615A1, EP1792615B1, JP2003137813A, JP2007191483A, JP4632622B2, JP4633077B2, KR100868735B1, KR20030037081A, KR20070052259A, US2003086980A1, US7670791B1","2","1. A method of screening for a visceral pain inhibitor by investigating suppression activity on T-type calcium channels. 2. A method according to claim 1 comprising the following steps: investigating the suppression activity of chemical or natural materials on the T-type calcium channel;selecting materials that have suppression activity on the T-type calcium channel; andusing the selected materials to find material that has an analgesic effect only on the visceral pain induced by acetic acid, by carrying out experiments related to pain with alpha 1G -/- mice and normal mice. 3. A screening method of the visceral pain inhibitor by investigating the suppression activity of the T-type calcium channel."]
["F02040","F02035\nF02553","의약","USE OF AN OPUNTIA FICUS-INDICA EXTRACT AND COMPOUNDS ISOLATED THEREFROM FOR PROTECTING NERVE CELLS",null,"원문이미지","NZ","WO2002KR002010","2002.10.29",null,null,"The present invention relates to a use of an ethyl acetate extract of Opuntia ficus-indica and compounds isolated therefrom for preventing and treating brain diseases such as Alzheimer&apos;s disease stroke and Parkinson&apos;s disease, cell and tissue damage caused by ischemia, or cardiovascular system disease such as myocardial infarction.","AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KP,KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MZ,NO,NZ,OM,PH,PL,PT,RO,RU,SD,SE,SG,SI,SK,SL,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,YU,ZA,ZM,ZW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW,AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,LU,MC,NL,PT,SE,SK,TR,BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG","LEE, Yong Sup|PARK, Hokoon|JIN, Changbae|KIM, Hyoung Ja|CHO, Jungsook|PARK, Mijeong|SONG, Yunseon","A61K-031/352,A61P-025/28","WO03037324A1","2003.05.08","2001.10.29 (KR 2001/66810)","AU2002348598B2, CA2465438A1, CN100379414C, CN1289079C, CN1596110A, CN1823759A, EP1448188A1, EP1448188A4, HK1073075A1, HK1094868A1, JP2005508974A, JP4418675B2, KR100523562B1, KR20030035974A, NZ532628A, US2005042311A1, US7563467B2, WO03037324A1"]
["F02553","F02035\nF02040","의약","USE OF AN OPUNTIA FICUS-INDICA EXTRACT AND COMPOUNDS ISOLATED THEREFROM FOR PROTECTING NERVE CELLS",null,"원문이미지","HK","WO2002KR002010","2002.10.29",null,null,"The present invention relates to a use of an ethyl acetate extract of Opuntia ficus-indica and compounds isolated therefrom for preventing and treating brain diseases such as Alzheimer&apos;s disease stroke and Parkinson&apos;s disease, cell and tissue damage caused by ischemia, or cardiovascular system disease such as myocardial infarction.","AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KP,KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MZ,NO,NZ,OM,PH,PL,PT,RO,RU,SD,SE,SG,SI,SK,SL,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,YU,ZA,ZM,ZW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW,AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,LU,MC,NL,PT,SE,SK,TR,BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG","LEE, Yong Sup|PARK, Hokoon|JIN, Changbae|KIM, Hyoung Ja|CHO, Jungsook|PARK, Mijeong|SONG, Yunseon","A61K-031/352,A61P-025/28","WO03037324A1","2003.05.08","2001.10.29 (KR 2001/66810)","AU2002348598B2, CA2465438A1, CN100379414C, CN1289079C, CN1596110A, CN1823759A, EP1448188A1, EP1448188A4, HK1073075A1, HK1094868A1, JP2005508974A, JP4418675B2, KR100523562B1, KR20030035974A, NZ532628A, US2005042311A1, US7563467B2, WO03037324A1"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":12855,"n_cols":2,"rows_kept":12855,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["관리번호","INVENTCD"]
["C00001",57846]
["C00002",57847]
["C00003",57848]
["C00004",57848]
["C00005",57849]
["C00006",57850]
["C00007",57850]
["C00008",57851]
["C00009",57852]
["C00010",57853]
["C00011",57854]
["C00012",57855]
["C00013",57856]
["C00014",57857]
["C00015",57858]
["C00016",57859]
["C00017",57860]
["C00018",57861]
["C00019",57862]
["C00020",57863]
["C00021",57864]
["C00022",57865]
["C00023",57866]
["C00024",57867]
["C00025",57868]
["C00026",57869]
["C00027",57870]
["C00028",57871]
["C00029",57872]
["C00030",57873]
["C00031",57874]
["C00032",57874]
["C00033",57875]
["C00034",57876]
["C00035",57877]
["C00036",57878]
["C00037",57879]
["C00038",57880]
["C00039",57881]
["C00040",57882]
["C00041",57883]
["C00042",57884]
["C00043",57885]
["C00044",57886]
["C00045",57887]
["C00046",57888]
["C00047",57889]
["C00048",57890]
["C00049",57891]
["C00050",57892]
["C00051",57893]
["C00052",57894]
["C00053",57895]
["C00054",57896]
["C00055",57897]
["C00056",57898]
["C00057",57899]
["C00058",57900]
["C00059",57901]
["C00060",57902]
["C00061",57903]
["C00062",57904]
["C00063",57905]
["C00064",57906]
["C00065",57907]
["C00066",57908]
["C00067",57909]
["C00068",57910]
["C00069",57911]
["C00070",57912]
["C00071",57913]
["C00072",57914]
["C00073",57915]
["C00074",57916]
["C00075",57917]
["C00076",57918]
["C00077",57919]
["C00078",57920]
["C00079",57921]
["C00080",57922]
["C00081",57923]
["C00082",57924]
["C00083",57925]
["C00084",57926]
["C00085",57927]
["C00086",57928]
["C00087",57929]
["C00088",57930]
["C00089",57931]
["C00090",57932]
["C00091",57933]
["C00092",57934]
["C00093",57935]
["C00094",57936]
["C00095",57937]
["C00096",57938]
["C00097",57939]
["C00098",57940]
["C00099",57941]
["C00100",57942]
["C00101",57943]
["C00102",57944]
["C00103",57945]
["C00104",57946]
["C00105",57947]
["C00106",57948]
["C00107",57949]
["C00108",57950]
["C00109",57951]
["C00110",57952]
["C00111",57953]
["C00112",57954]
["C00113",57955]
["C00114",57956]
["C00115",57957]
["C00116",57958]
["C00117",57959]
["C00118",57960]
["C00119",57961]
["C00120",57962]
["C00121",57963]
["C00122",57964]
["C00123",57965]
["C00124",57966]
["C00125",57967]
["C00126",57968]
["C00127",57969]
["C00128",57970]
["C00129",57971]
["C00130",57972]
["C00131",57973]
["C00132",58437]
["C00133",58438]
["C00134",58439]
["C00135",58444]
["C00136",58447]
["C00137",58455]
["C00138",58456]
["C00139",58457]
["C00140",58458]
["C00141",58459]
["C00142",58490]
["C00143",58491]
["C00144",58492]
["C00145",58493]
["C00146",58494]
["C00147",58499]
["C00148",58500]
["C00149",58504]
["C00150",58505]
["C00151",58506]
["C00152",58509]
["C00153",58510]
["C00154",58545]
["C00155",58562]
["C00156",58582]
["C00157",58584]
["C00158",58585]
["C00159",58586]
["C00160",58587]
["C00161",58588]
["C00162",58601]
["C00163",58603]
["C00164",58602]
["C00165",58603]
["C00166",58605]
["C00167",58614]
["C00168",58615]
["C00169",58622]
["C00170",58643]
["C00171",58646]
["C00172",58664]
["C00173",58671]
["C00174",58672]
["C00175",58673]
["C00176",58674]
["C00177",58675]
["C00178",58684]
["C00179",58685]
["C00180",58686]
["C00181",58692]
["C00182",58695]
["C00183",58696]
["C00184",58697]
["C00185",58698]
["C00186",58710]
["C00187",58711]
["C00188",58712]
["C00189",58713]
["C00190",58714]
["C00191",58726]
["C00192",58752]
["C00193",58753]
["C00194",58775]
["C00195",58780]
["C00196",58781]
["C00197",58801]
["C00198",58802]
["C00199",58803]
["C00200",58825]
["C00201",58826]
["C00202",58855]
["C00203",58856]
["C00204",58857]
["C00205",58858]
["C00206",58880]
["C00207",58882]
["C00208",58919]
["C00209",58920]
["C00210",58925]
["C00211",58938]
["C00212",58939]
["C00213",58940]
["C00214",58947]
["C00215",58948]
["C00216",58949]
["C00217",58950]
["C00218",58951]
["C00219",58985]
["C00220",58986]
["C00221",58987]
["C00222",58988]
["C00223",58992]
["C00224",58993]
["C00225",58994]
["C00226",59027]
["C00227",59028]
["C00228",59029]
["C00229",59030]
["C00230",59031]
["C00231",59057]
["C00234",59091]
["C00235",59090]
["C00236",59089]
["C00237",59088]
["C00238",59087]
["C00239",59207]
["C00240",59332]
["C00241",59333]
["C00242",59334]
["C00243",59335]
["C00244",59336]
["C00245",59339]
["C00246",59340]
["C00247",59429]
["C00248",59430]
["C00249",59448]
["C00250",59470]
["C00251",59472]
["C00252",59473]
["C00253",59474]
["C00254",59476]
["C00255",59477]
["C00256",59478]
["C00257",59479]
["C00258",59480]
["C00259",59481]
["C00260",59482]
["C00261",59484]
["C00262",59485]
["C00263",59486]
["C00264",59487]
["C00265",59493]
["C00266",59490]
["C00267",59521]
["C00268",59499]
["C00269",59501]
["C00270",59502]
["C00271",59601]
["C00272",59603]
["C00273",59604]
["C00274",59702]
["C00275",59703]
["C00276",59784]
["C00277",59800]
["C00278",59801]
["C00279",59802]
["C00280",59940]
["C00281",59941]
["C00282",59954]
["C00283",59960]
["C00284",59961]
["C00285",59962]
["C00286",59963]
["C00287",59964]
["C00288",59965]
["C00289",59966]
["C00290",59967]
["C00291",59968]
["C00292",59969]
["C00293",59970]
["C00294",59971]
["C00295",59972]
["C00296",59984]
["C00297",59988]
["C00298",59986]
["C00299",59985]
["C00300",60053]
["C00301",60056]
["C00302",60057]
["C00303",60051]
["C00304",60055]
["C00305",60054]
["C00306",60062]
["C00307",60063]
["C00308",60061]
["C00309",60060]
["C00310",60064]
["C00311",60065]
["C00312",60067]
["C00313",60068]
["C00314",60069]
["C00315",60130]
["C00316",60131]
["C00317",60132]
["C00318",60133]
["C00319",60134]
["C00320",60135]
["C00321",60136]
["C00322",60209]
["C00323",60270]
["C00324",60268]
["C00325",60271]
["C00326",60269]
["C00327",60272]
["C00328",60273]
["C00329",60265]
["C00330",60266]
["C00331",60267]
["C00332",60326]
["C00334",60329]
["C00335",60066]
["C00336",60070]
["C00337",60355]
["C00338",60356]
["C00339",60367]
["C00340",60368]
["C00341",60369]
["C00342",60370]
["C00343",60371]
["C00344",60372]
["C00345",60373]
["C00346",60374]
["C00347",60375]
["C00348",60376]
["C00349",60377]
["C00350",60378]
["C00351",60401]
["C00352",60402]
["C00353",60396]
["C00354",60403]
["C00355",60395]
["C00356",60406]
["C00357",60525]
["C00358",60526]
["C00359",60527]
["C00360",60528]
["C00361",60539]
["C00362",60538]
["C00363",60542]
["C00364",60543]
["C00365",60550]
["C00366",60552]
["C00367",60576]
["C00368",60577]
["C00369",60579]
["C00370",60580]
["C00371",60581]
["C00372",60584]
["C00373",60586]
["C00374",60587]
["C00375",60588]
["C00376",60589]
["C00377",60590]
["C00378",60591]
["C00379",60594]
["C00380",60691]
["C00381",60692]
["C00382",60693]
["C00383",60792]
["C00384",60791]
["C00385",60790]
["C00386",60809]
["C00387",60808]
["C00388",60810]
["C00389",60811]
["C00390",60812]
["C00391",60852]
["C00392",60845]
["C00393",60858]
["C00394",60879]
["C00395",60878]
["C00396",60877]
["C00397",60876]
["C00398",60865]
["C00399",60874]
["C00400",60875]
["C00401",60950]
["C00402",60962]
["C00403",60975]
["C00404",60974]
["C00405",60973]
["C00406",60972]
["C00407",60971]
["C00408",60970]
["C00409",60969]
["C00410",60968]
["C00411",60967]
["C00412",61080]
["C00413",61081]
["C00414",61114]
["C00415",61126]
["C00416",61008]
["C00417",61187]
["C00418",61186]
["C00419",61236]
["C00420",61257]
["C00421",61266]
["C00422",61271]
["C00423",61270]
["C00424",61269]
["C00425",61268]
["C00426",61267]
["C00427",61334]
["C00428",61331]
["C00429",61337]
["C00430",61343]
["C00431",61345]
["C00432",61342]
["C00433",61353]
["C00434",61351]
["C00435",61352]
["C00436",61354]
["C00437",61355]
["C00438",61356]
["C00439",61357]
["C00440",61358]
["C00441",61360]
["C00442",61361]
["C00443",61362]
["C00444",61359]
["C00445",61365]
["C00446",61366]
["C00447",61367]
["C00448",61368]
["C00449",61378]
["C00450",61377]
["C00451",61375]
["C00452",61373]
["C00453",61372]
["C00454",61369]
["C00455",61376]
["C00456",61374]
["C00457",61341]
["C00458",61387]
["C00459",61403]
["C00460",61402]
["C00461",61417]
["C00462",61405]
["C00463",61404]
["C00464",61465]
["C00465",61466]
["C00466",61470]
["C00467",61539]
["C00468",61611]
["C00469",61619]
["C00470",61620]
["C00471",61653]
["C00472",61697]
["C00473",61696]
["C00474",61713]
["C00475",61907]
["C00476",61908]
["C00477",61917]
["C00478",61912]
["C00479",61913]
["C00480",61914]
["C00481",61915]
["C00482",61916]
["C00483",61936]
["C00484",61937]
["C00485",61938]
["C00486",61939]
["C00487",61940]
["C00488",61941]
["C00489",61942]
["C00490",61943]
["C00491",61944]
["C00492",61945]
["C00493",61947]
["C00494",61953]
["C00495",61952]
["C00496",61951]
["C00497",61979]
["C00498",61980]
["C00499",61962]
["C00500",61964]
["C00501",61965]
["C00502",61966]
["C00503",61969]
["C00504",61968]
["C00505",61970]
["C00506",61971]
["C00507",61972]
["C00508",61995]
["C00509",62011]
["C00510",62013]
["C00511",62012]
["C00512",62015]
["C00513",62014]
["C00514",62127]
["C00516",62121]
["C00517",62122]
["C00518",62155]
["C00519",62162]
["C00520",62163]
["C00521",62164]
["C00522",62165]
["C00523",62201]
["C00524",62221]
["C00525",62218]
["C00526",62228]
["C00527",62227]
["C00528",62232]
["C00529",62323]
["C00530",62350]
["C00531",62349]
["C00532",62407]
["C00533",62399]
["C00534",62400]
["C00535",62401]
["C00536",62402]
["C00537",62403]
["C00538",62404]
["C00539",62405]
["C00540",62406]
["C00541",62436]
["C00542",62442]
["C00543",62443]
["C00544",62454]
["C00545",62457]
["C00546",62467]
["C00547",62533]
["C00548",62534]
["C00549",62535]
["C00550",62550]
["C00551",62560]
["C00552",62559]
["C00553",62558]
["C00554",62556]
["C00555",62571]
["C00556",62568]
["C00557",62570]
["C00558",62569]
["C00560",62564]
["C00561",62565]
["C00562",62589]
["C00563",62588]
["C00564",62587]
["C00565",62585]
["C00566",62604]
["C00567",62605]
["C00568",62567]
["C00569",62566]
["C00570",62621]
["C00571",62635]
["C00572",62663]
["C00573",62662]
["C00574",62713]
["C00575",62786]
["C00576",62787]
["C00578",62819]
["C00580",62858]
["C00581",62874]
["C00582",62848]
["C00583",62875]
["C00584",62970]
["C00585",62991]
["C00586",62992]
["C00587",62993]
["C00588",63005]
["C00589",63036]
["C00590",63034]
["C00591",63033]
["C00592",63032]
["C00593",63039]
["C00594",63038]
["C00595",63075]
["C00596",63078]
["C00597",63079]
["C00598",63074]
["C00599",63073]
["C00600",63087]
["C00601",63088]
["C00602",63089]
["C00603",63071]
["C00604",63067]
["C00605",63066]
["C00606",63106]
["C00607",63108]
["C00608",63146]
["C00609",63148]
["C00610",63149]
["C00611",63150]
["C00612",63129]
["C00613",63158]
["C00615",63159]
["C00616",63113]
["C00617",63109]
["C00618",63110]
["C00619",63111]
["C00620",63112]
["C00621",63126]
["C00622",63133]
["C00623",63134]
["C00624",63136]
["C00625",63137]
["C00626",63130]
["C00627",63131]
["C00628",63138]
["C00631",63139]
["C00632",63140]
["C00633",63141]
["C00634",63151]
["C00635",63152]
["C00636",63154]
["C00637",63155]
["C00638",63157]
["C00639",63160]
["C00640",63164]
["C00641",63165]
["C00642",63171]
["C00643",63170]
["C00644",63163]
["C00645",63169]
["C00646",63172]
["C00647",63173]
["C00648",63167]
["C00649",63174]
["C00650",63168]
["C00651",63180]
["C00652",63185]
["C00653",63188]
["C00654",63190]
["C00655",63192]
["C00656",63193]
["C00657",63181]
["C00658",63182]
["C00659",63183]
["C00660",63194]
["C00661",63195]
["C00662",63196]
["C00663",63197]
["C00664",63072]
["C00665",63069]
["C00666",63068]
["C00667",63070]
["C00668",63217]
["C00669",63231]
["C00670",63062]
["C00671",63063]
["C00672",63065]
["C00673",63184]
["C00674",63199]
["C00675",63211]
["C00676",63200]
["C00677",63208]
["C00678",63263]
["C00679",63264]
["C00680",63265]
["C00681",63266]
["C00682",63267]
["C00683",63287]
["C00684",63288]
["C00685",63305]
["C00686",63307]
["C00687",63308]
["C00688",63309]
["C00689",63311]
["C00690",63310]
["C00691",63290]
["C00692",63289]
["C00693",63330]
["C00694",63329]
["C00695",63328]
["C00696",63327]
["C00697",63326]
["C00698",63325]
["C00699",63334]
["C00700",63340]
["C00701",63341]
["C00702",63345]
["C00703",63337]
["C00704",63338]
["C00705",63379]
["C00706",63378]
["C00707",63382]
["C00708",63399]
["C00709",63405]
["C00710",63406]
["C00711",63530]
["C00712",63531]
["C00713",63533]
["C00714",63534]
["C00715",63535]
["C00716",63539]
["C00717",63540]
["C00718",63556]
["C00719",63573]
["C00720",63574]
["C00721",63584]
["C00722",63567]
["C00723",63538]
["C00724",63568]
["C00725",63575]
["C00726",63576]
["C00727",63577]
["C00728",63579]
["C00729",63580]
["C00730",63587]
["C00731",63585]
["C00732",63589]
["C00733",63583]
["C00734",63598]
["C00735",63582]
["C00736",63578]
["C00737",63586]
["C00738",63581]
["C00739",63588]
["C00740",63498]
["C00741",63504]
["C00742",63608]
["C00743",63627]
["C00744",63628]
["C00745",63629]
["C00746",63404]
["C00747",63649]
["C00748",63657]
["C00749",63658]
["C00750",63637]
["C00751",63692]
["C00752",63718]
["C00753",63720]
["C00754",63735]
["C00755",63745]
["C00756",63779]
["C00757",63784]
["C00758",63806]
["C00759",63802]
["C00760",63797]
["C00761",63798]
["C00762",63799]
["C00763",63879]
["C00764",63880]
["C00765",63897]
["C00766",63896]
["C00767",63912]
["C00768",63974]
["C00769",63975]
["C00770",63977]
["C00771",64044]
["C00772",64043]
["C00773",64045]
["C00774",64091]
["C00775",64095]
["C00776",64094]
["C00777",64093]
["C00778",64092]
["C00779",64106]
["C00780",64103]
["C00781",64168]
["C00782",64161]
["C00783",64159]
["C00784",64155]
["C00785",64172]
["C00786",64174]
["C00787",64170]
["C00788",64200]
["C00789",64199]
["C00790",64252]
["C00791",64251]
["C00792",64250]
["C00793",64249]
["C00794",64272]
["C00795",64273]
["C00796",64293]
["C00797",64343]
["C00798",64374]
["C00799",64408]
["C00800",64403]
["C00801",64402]
["C00802",64401]
["C00803",64400]
["C00804",64399]
["C00805",64398]
["C00806",64425]
["C00807",64426]
["C00808",64446]
["C00809",64447]
["C00810",64448]
["C00811",64449]
["C00812",64450]
["C00813",64459]
["C00814",64458]
["C00815",64457]
["C00816",64456]
["C00817",64455]
["C00818",64453]
["C00819",64452]
["C00820",64482]
["C00821",64503]
["C00823",64504]
["C00824",64522]
["C00825",64542]
["C00826",64558]
["C00827",64568]
["C00828",64763]
["C00829",64762]
["C00830",64761]
["C00831",64760]
["C00832",64825]
["C00833",64853]
["C00834",64851]
["C00835",64854]
["C00836",64900]
["C00837",64950]
["C00838",64949]
["C00839",64951]
["C00840",64952]
["C00841",64956]
["C00842",64953]
["C00843",64975]
["C00844",64976]
["C00845",64977]
["C00846",64978]
["C00847",64979]
["C00848",65037]
["C00849",65043]
["C00850",65042]
["C00851",65114]
["C00852",65115]
["C00853",65116]
["C00854",65144]
["C00855",65167]
["C00856",65168]
["C00857",65186]
["C00858",65187]
["C00859",65304]
["C00860",65395]
["C00861",65447]
["C00862",65459]
["C00863",65456]
["C00864",65699]
["C00865",65702]
["C00866",65703]
["C00867",65701]
["C00868",65704]
["C00869",65705]
["C00870",65700]
["C00871",65725]
["C00872",65721]
["C00873",65753]
["C00874",65783]
["C00875",65811]
["C00876",65813]
["C00877",65929]
["C00878",65908]
["C00879",65909]
["C00880",65910]
["C00881",65911]
["F00001",57791]
["F00002",57974]
["F00003",57756]
["F00004",57801]
["F00005",57760]
["F00006",57725]
["F00007",57842]
["F00008",57843]
["F00009",57731]
["F00010",57735]
["F00011",57688]
["F00012",57742]
["F00013",57674]
["F00014",57649]
["F00015",57653]
["F00016",57665]
["F00017",57844]
["F00018",57845]
["F00019",57635]
["F00020",57642]
["F00021",57844]
["F00022",57845]
["F00023",57845]
["F00024",57844]
["F00025",57844]
["F00026",57845]
["F00027",57844]
["F00028",57845]
["F00029",57844]
["F00030",57845]
["F00031",57688]
["F00032",57642]
["F00033",57844]
["F00034",57845]
["F00035",57646]
["F00036",57646]
["F00037",57642]
["F00038",57548]
["F00039",57554]
["F00040",57554]
["F00041",57554]
["F00042",57554]
["F00043",57554]
["F00044",57568]
["F00045",57568]
["F00046",57553]
["F00047",57553]
["F00048",57550]
["F00049",57556]
["F00050",57556]
["F00051",57556]
["F00052",57612]
["F00053",57545]
["F00054",57533]
["F00055",57533]
["F00056",57529]
["F00057",57529]
["F00058",57545]
["F00059",57844]
["F00060",57545]
["F00061",57545]
["F00062",57545]
["F00063",57528]
["F00064",57497]
["F00065",57528]
["F00066",57528]
["F00068",57517]
["F00069",57517]
["F00070",57517]
["F00071",57528]
["F00072",57551]
["F00073",57505]
["F00074",57505]
["F00075",57505]
["F00076",57505]
["F00077",57505]
["F00078",57505]
["F00079",57505]
["F00080",57505]
["F00081",57505]
["F00082",57505]
["F00083",57505]
["F00084",57505]
["F00085",57505]
["F00086",57505]
["F00087",57509]
["F00088",57509]
["F00089",57509]
["F00090",57509]
["F00091",57509]
["F00092",57509]
["F00093",57509]
["F00094",57551]
["F00096",57490]
["F00097",57482]
["F00098",57477]
["F00099",57490]
["F00100",57448]
["F00101",57477]
["F00102",57446]
["F00103",57448]
["F00104",57446]
["F00105",57490]
["F00106",57477]
["F00108",57490]
["F00110",57490]
["F00111",57446]
["F00112",57491]
["F00113",57492]
["F00114",57448]
["F00115",57446]
["F00116",57491]
["F00117",57448]
["F00118",57446]
["F00119",57446]
["F00120",57493]
["F00122",57505]
["F00123",57493]
["F00125",57490]
["F00126",57427]
["F00127",57453]
["F00128",57463]
["F00129",57463]
["F00130",57490]
["F00131",57435]
["F00132",57438]
["F00134",57435]
["F00135",57438]
["F00137",57435]
["F00138",57467]
["F00139",57467]
["F00142",57467]
["F00143",57435]
["F00147",57491]
["F00148",57404]
["F00149",57404]
["F00150",57400]
["F00151",57417]
["F00152",57404]
["F00156",57378]
["F00159",57378]
["F00161",57378]
["F00162",57417]
["F00164",57417]
["F00167",57359]
["F00168",57359]
["F00169",57359]
["F00172",57352]
["F00173",57352]
["F00174",57395]
["F00175",57395]
["F00176",57395]
["F00177",57395]
["F00178",57395]
["F00180",57360]
["F00181",57360]
["F00185",57353]
["F00186",57404]
["F00192",57360]
["F00196",57365]
["F00197",57353]
["F00200",57338]
["F00201",57395]
["F00202",57395]
["F00203",57338]
["F00205",57339]
["F00208",57337]
["F00209",57335]
["F00210",57335]
["F00211",57336]
["F00212",57336]
["F00213",57373]
["F00214",57365]
["F00215",57435]
["F00216",57337]
["F00217",57335]
["F00218",57336]
["F00220",57353]
["F00221",57343]
["F00222",57344]
["F00224",57343]
["F00225",57344]
["F00226",57317]
["F00227",57317]
["F00228",57372]
["F00229",57372]
["F00230",57372]
["F00231",57312]
["F00232",57312]
["F00233",57317]
["F00236",57315]
["F00237",57315]
["F00238",57345]
["F00239",57345]
["F00240",57345]
["F00241",57345]
["F00242",57345]
["F00243",57345]
["F00244",57318]
["F00245",57318]
["F00246",57320]
["F00247",57320]
["F00248",57320]
["F00249",57320]
["F00250",57321]
["F00251",57321]
["F00252",57321]
["F00253",57321]
["F00254",57285]
["F00257",57286]
["F00258",57287]
["F00259",57287]
["F00260",57287]
["F00261",57287]
["F00263",57297]
["F00264",57297]
["F00265",57330]
["F00266",57322]
["F00267",57322]
["F00268",57322]
["F00269",57299]
["F00270",57299]
["F00271",57299]
["F00272",57262]
["F00273",57274]
["F00274",57239]
["F00276",57276]
["F00277",57276]
["F00278",57841]
["F00279",57296]
["F00280",57296]
["F00281",57278]
["F00282",57278]
["F00283",57278]
["F00284",57324]
["F00285",57324]
["F00286",57324]
["F00287",57268]
["F00288",57268]
["F00289",57268]
["F00291",57313]
["F00292",57313]
["F00293",57372]
["F00294",57279]
["F00295",57279]
["F00296",57272]
["F00297",57272]
["F00298",57337]
["F00299",57435]
["F00300",57335]
["F00301",57338]
["F00302",57250]
["F00303",57250]
["F00304",57244]
["F00305",57247]
["F00306",57247]
["F00307",57247]
["F00308",57247]
["F00309",57248]
["F00310",57249]
["F00311",57252]
["F00312",57253]
["F00313",57253]
["F00314",57255]
["F00315",57255]
["F00316",57275]
["F00317",57275]
["F00318",57275]
["F00319",57256]
["F00320",57256]
["F00321",57256]
["F00322",57257]
["F00323",57257]
["F00324",57258]
["F00325",57258]
["F00326",57258]
["F00327",57215]
["F00328",57215]
["F00329",57215]
["F00330",57216]
["F00331",57216]
["F00332",57216]
["F00333",57217]
["F00334",57219]
["F00335",57219]
["F00336",57219]
["F00337",57221]
["F00338",57223]
["F00339",57223]
["F00340",57224]
["F00341",57224]
["F00342",57224]
["F00343",57228]
["F00344",57228]
["F00345",57271]
["F00346",57271]
["F00347",57271]
["F00348",57251]
["F00349",57217]
["F00350",57217]
["F00351",57274]
["F00352",57274]
["F00353",57229]
["F00354",57229]
["F00355",57229]
["F00356",57230]
["F00357",57230]
["F00358",57230]
["F00359",57232]
["F00360",57232]
["F00361",57232]
["F00362",57233]
["F00363",57233]
["F00367",57235]
["F00368",57235]
["F00369",57328]
["F00370",57328]
["F00371",57328]
["F00372",57254]
["F00373",57254]
["F00374",57254]
["F00375",57237]
["F00376",57237]
["F00377",57237]
["F00378",57237]
["F00379",57237]
["F00380",57359]
["F00381",57365]
["F00382",57435]
["F00383",57256]
["F00384",57227]
["F00385",57234]
["F00386",57234]
["F00387",57317]
["F00388",57238]
["F00389",57238]
["F00390",57238]
["F00391",57192]
["F00392",57194]
["F00393",57195]
["F00394",57195]
["F00395",57195]
["F00396",57197]
["F00397",57197]
["F00398",57197]
["F00399",57197]
["F00400",57197]
["F00401",57199]
["F00402",57199]
["F00403",57199]
["F00404",57199]
["F00405",57199]
["F00406",57202]
["F00407",57202]
["F00408",57202]
["F00409",57205]
["F00410",57205]
["F00411",57207]
["F00412",57207]
["F00413",57207]
["F00414",57207]
["F00415",57207]
["F00416",57207]
["F00417",57207]
["F00418",57343]
["F00419",57344]
["F00420",57210]
["F00421",57210]
["F00422",57211]
["F00423",57211]
["F00424",57212]
["F00425",57213]
["F00426",57213]
["F00427",57214]
["F00428",57214]
["F00429",57214]
["F00430",57214]
["F00431",57168]
["F00432",57168]
["F00433",57169]
["F00434",57169]
["F00435",57170]
["F00436",57170]
["F00437",57171]
["F00438",57171]
["F00439",57172]
["F00440",57172]
["F00441",57173]
["F00442",57173]
["F00443",57174]
["F00444",57174]
["F00445",57174]
["F00446",57176]
["F00447",57176]
["F00448",57176]
["F00449",57176]
["F00450",57176]
["F00451",57176]
["F00452",57178]
["F00453",57320]
["F00454",57268]
["F00455",57223]
["F00456",57217]
["F00457",57336]
["F00458",57272]
["F00459",57313]
["F00460",57179]
["F00461",57179]
["F00462",57184]
["F00463",57184]
["F00464",57185]
["F00465",57189]
["F00466",57189]
["F00467",57190]
["F00468",57190]
["F00469",57191]
["F00470",57191]
["F00471",57148]
["F00472",57148]
["F00473",57157]
["F00474",57157]
["F00475",57160]
["F00476",57110]
["F00477",57161]
["F00478",57161]
["F00479",57114]
["F00480",57208]
["F00481",57209]
["F00482",57117]
["F00483",57118]
["F00484",57165]
["F00485",57165]
["F00486",57014]
["F00487",56992]
["F00488",57167]
["F00489",57124]
["F00490",57124]
["F00491",57145]
["F00492",57145]
["F00493",57030]
["F00494",57100]
["F00495",57079]
["F00496",57127]
["F00497",57127]
["F00498",57128]
["F00499",57128]
["F00500",57129]
["F00501",57129]
["F00502",57435]
["F00503",57227]
["F00504",57221]
["F00505",57175]
["F00506",57175]
["F00507",57175]
["F00508",57175]
["F00509",57175]
["F00510",57175]
["F00511",57058]
["F00512",57058]
["F00513",57085]
["F00514",57085]
["F00515",57113]
["F00516",57113]
["F00517",57113]
["F00518",57207]
["F00519",57065]
["F00520",57065]
["F00521",57232]
["F00522",57033]
["F00524",57038]
["F00526",57110]
["F00527",56997]
["F00528",57031]
["F00529",57019]
["F00530",56994]
["F00531",57043]
["F00532",57117]
["F00533",57084]
["F00534",57056]
["F00535",57041]
["F00536",57101]
["F00537",57102]
["F00538",57045]
["F00539",57108]
["F00540",57119]
["F00541",57080]
["F00542",57042]
["F00543",57000]
["F00544",56974]
["F00545",57258]
["F00546",57089]
["F00547",57099]
["F00548",57044]
["F00549",57025]
["F00550",57001]
["F00551",57014]
["F00552",56966]
["F00553",56973]
["F00554",56985]
["F00555",56946]
["F00556",56947]
["F00557",57057]
["F00558",57082]
["F00559",57003]
["F00560",57031]
["F00561",57092]
["F00562",56980]
["F00563",56997]
["F00564",56981]
["F00565",56983]
["F00566",56972]
["F00567",57168]
["F00568",57170]
["F00569",56994]
["F00570",57113]
["F00571",56994]
["F00572",57113]
["F00573",57113]
["F00574",57058]
["F00575",56997]
["F00576",56997]
["F00577",56997]
["F00578",57190]
["F00579",56955]
["F00580",56956]
["F00581",56959]
["F00582",56961]
["F00583",56922]
["F00584",57036]
["F00585",57017]
["F00586",57018]
["F00587",56933]
["F00588",56902]
["F00589",57019]
["F00590",56912]
["F00591",56915]
["F00592",56917]
["F00593",56919]
["F00594",56993]
["F00595",56920]
["F00596",56921]
["F00597",56876]
["F00598",56877]
["F00599",56878]
["F00600",56798]
["F00601",56971]
["F00602",56936]
["F00603",56930]
["F00604",56931]
["F00605",56932]
["F00606",56937]
["F00607",56914]
["F00608",57027]
["F00609",57021]
["F00610",57021]
["F00611",57082]
["F00612",57210]
["F00613",57114]
["F00614",57191]
["F00615",56969]
["F00616",56978]
["F00617",56978]
["F00618",57003]
["F00619",57003]
["F00620",57127]
["F00621",56977]
["F00622",56885]
["F00623",56896]
["F00624",56893]
["F00626",56897]
["F00627",56861]
["F00628",56879]
["F00629",56879]
["F00630",56881]
["F00631",56881]
["F00632",56882]
["F00633",56882]
["F00634",56883]
["F00635",56883]
["F00636",56885]
["F00637",56888]
["F00638",56888]
["F00639",56889]
["F00640",56889]
["F00641",56891]
["F00642",56891]
["F00643",56892]
["F00644",56893]
["F00645",56894]
["F00646",56895]
["F00647",56896]
["F00648",56897]
["F00649",56898]
["F00651",56853]
["F00652",56853]
["F00653",56854]
["F00654",56854]
["F00655",56858]
["F00656",56859]
["F00657",56860]
["F00658",56860]
["F00659",56861]
["F00660",56866]
["F00661",56867]
["F00662",56867]
["F00663",56869]
["F00664",56869]
["F00665",56873]
["F00666",56874]
["F00667",56874]
["F00668",56830]
["F00669",56830]
["F00670",56831]
["F00671",56831]
["F00672",56832]
["F00673",56832]
["F00674",56833]
["F00675",56833]
["F00676",56834]
["F00677",56835]
["F00678",56837]
["F00679",56837]
["F00680",56941]
["F00681",56941]
["F00682",57088]
["F00683",57066]
["F00684",57229]
["F00685",57085]
["F00686",56800]
["F00687",56800]
["F00688",56800]
["F00689",56953]
["F00690",56802]
["F00691",56804]
["F00692",56804]
["F00693",56805]
["F00694",56805]
["F00695",56805]
["F00696",56760]
["F00697",56760]
["F00698",56760]
["F00699",57101]
["F00700",56764]
["F00701",56763]
["F00702",56763]
["F00703",56772]
["F00704",56772]
["F00705",56772]
["F00706",57058]
["F00707",56775]
["F00708",56775]
["F00709",57840]
["F00710",56969]
["F00711",56969]
["F00712",56858]
["F00713",56781]
["F00714",56910]
["F00715",56910]
["F00716",56938]
["F00717",56938]
["F00718",56938]
["F00719",56923]
["F00720",56758]
["F00721",56758]
["F00722",56758]
["F00723",56758]
["F00724",56758]
["F00725",56758]
["F00726",56758]
["F00727",56758]
["F00728",56717]
["F00729",56718]
["F00730",56719]
["F00731",56719]
["F00732",56813]
["F00733",56813]
["F00734",56862]
["F00735",56745]
["F00736",56745]
["F00737",56972]
["F00738",56842]
["F00739",56842]
["F00740",56754]
["F00741",56754]
["F00742",56862]
["F00743",56862]
["F00744",56862]
["F00745",56862]
["F00746",56994]
["F00747",57065]
["F00748",56808]
["F00749",57082]
["F00750",56763]
["F00751",56850]
["F00752",56810]
["F00753",56846]
["F00754",56846]
["F00755",56724]
["F00756",56724]
["F00757",56680]
["F00758",56841]
["F00759",56841]
["F00760",56841]
["F00761",56818]
["F00762",56731]
["F00763",56783]
["F00764",56731]
["F00765",57052]
["F00766",57052]
["F00767",56677]
["F00768",56687]
["F00769",56716]
["F00770",56716]
["F00771",56716]
["F00772",56676]
["F00773",56679]
["F00774",56818]
["F00775",56818]
["F00776",56760]
["F00777",56697]
["F00778",56700]
["F00779",56700]
["F00780",56705]
["F00781",56706]
["F00782",56709]
["F00783",56712]
["F00784",56713]
["F00785",56671]
["F00786",56671]
["F00787",56675]
["F00788",56675]
["F00789",56709]
["F00790",56709]
["F00791",56755]
["F00792",57052]
["F00793",57052]
["F00794",56684]
["F00795",56965]
["F00796",56851]
["F00797",56746]
["F00798",56630]
["F00799",56747]
["F00800",56747]
["F00801",56680]
["F00802",56682]
["F00803",57839]
["F00804",56728]
["F00805",56661]
["F00806",56662]
["F00807",56665]
["F00808",56627]
["F00809",56627]
["F00810",56631]
["F00811",57838]
["F00812",56689]
["F00813",56828]
["F00814",56667]
["F00815",56741]
["F00816",56956]
["F00817",56628]
["F00818",56752]
["F00819",56752]
["F00820",56710]
["F00821",56710]
["F00822",56605]
["F00823",56611]
["F00824",56611]
["F00825",56613]
["F00826",56615]
["F00827",56583]
["F00828",56587]
["F00829",56587]
["F00830",56588]
["F00831",56683]
["F00832",56699]
["F00833",56684]
["F00834",57088]
["F00835",56729]
["F00836",56729]
["F00837",56729]
["F00838",56729]
["F00839",56605]
["F00840",56733]
["F00841",56636]
["F00842",56585]
["F00843",56597]
["F00844",56597]
["F00845",56566]
["F00846",56568]
["F00847",56617]
["F00848",57108]
["F00849",56670]
["F00850",56583]
["F00851",56567]
["F00852",56670]
["F00853",56648]
["F00854",56604]
["F00855",56608]
["F00856",56616]
["F00857",56583]
["F00858",56563]
["F00859",56573]
["F00860",56644]
["F00861",56610]
["F00862",56610]
["F00863",56591]
["F00864",56566]
["F00865",56566]
["F00866",56961]
["F00867",56655]
["F00868",56521]
["F00869",56522]
["F00870",56813]
["F00871",56564]
["F00872",56572]
["F00873",56578]
["F00874",56578]
["F00875",56579]
["F00876",56536]
["F00877",56638]
["F00878",56599]
["F00879",56530]
["F00880",56597]
["F00881",56519]
["F00882",56519]
["F00883",56544]
["F00884",56598]
["F00885",56598]
["F00886",56579]
["F00887",56563]
["F00888",56511]
["F00889",56511]
["F00890",56596]
["F00891",56862]
["F00892",56572]
["F00893",56862]
["F00894",56862]
["F00895",56862]
["F00896",56862]
["F00897",56643]
["F00898",56879]
["F00899",56879]
["F00900",56862]
["F00901",56862]
["F00902",56645]
["F00903",57837]
["F00904",56534]
["F00905",56413]
["F00906",56850]
["F00907",56850]
["F00908",56486]
["F00909",56535]
["F00910",56506]
["F00911",56507]
["F00912",56508]
["F00913",56510]
["F00914",56489]
["F00915",56490]
["F00916",56493]
["F00917",56746]
["F00918",56499]
["F00919",56638]
["F00920",56643]
["F00921",56657]
["F00922",56458]
["F00923",56525]
["F00924",56668]
["F00926",56553]
["F00927",56440]
["F00928",56598]
["F00929",56912]
["F00930",56444]
["F00931",57836]
["F00932",56415]
["F00933",56416]
["F00934",56774]
["F00935",56813]
["F00936",56486]
["F00937",56494]
["F00938",56451]
["F00939",56453]
["F00940",56357]
["F00941",56423]
["F00942",56424]
["F00943",56424]
["F00944",56452]
["F00945",56453]
["F00946",56437]
["F00947",56437]
["F00948",56486]
["F00949",56577]
["F00951",56641]
["F00952",56524]
["F00953",56456]
["F00954",56367]
["F00956",56470]
["F00957",56349]
["F00958",56327]
["F00959",56566]
["F00960",56335]
["F00961",56346]
["F00962",56316]
["F00963",56322]
["F00964",56382]
["F00965",56381]
["F00966",56642]
["F00967",56392]
["F00968",56392]
["F00969",56380]
["F00970",56379]
["F00971",57835]
["F00973",56347]
["F00974",56345]
["F00975",56348]
["F00976",56355]
["F00977",56542]
["F00978",56332]
["F00979",56332]
["F00980",56332]
["F00981",56396]
["F00982",56367]
["F00983",56302]
["F00984",56526]
["F00985",56760]
["F00986",56699]
["F00987",56831]
["F00988",56747]
["F00989",56363]
["F00991",56280]
["F00992",56280]
["F00993",56281]
["F00994",56281]
["F00995",56507]
["F00997",56266]
["F00998",56283]
["F01000",56243]
["F01001",56243]
["F01002",56244]
["F01003",56244]
["F01004",56247]
["F01005",56248]
["F01006",56912]
["F01007",56804]
["F01008",58645]
["F01009",56729]
["F01010",56317]
["F01011",56253]
["F01012",56729]
["F01013",56729]
["F01015",56201]
["F01016",56211]
["F01017",56224]
["F01019",56185]
["F01020",56179]
["F01023",56179]
["F01024",56179]
["F01025",56213]
["F01026",56213]
["F01028",56167]
["F01029",56179]
["F01030",56858]
["F01031",56190]
["F01032",56174]
["F01033",56174]
["F01034",56175]
["F01035",56137]
["F01036",56137]
["F01037",56858]
["F01038",57833]
["F01039",56644]
["F01040",56668]
["F01041",56668]
["F01042",56668]
["F01043",56668]
["F01044",56291]
["F01045",56291]
["F01046",56402]
["F01047",56181]
["F01048",56181]
["F01049",56181]
["F01050",56186]
["F01052",56322]
["F01053",56360]
["F01054",56360]
["F01055",56104]
["F01056",56104]
["F01057",56107]
["F01058",56107]
["F01059",56645]
["F01060",56645]
["F01061",56645]
["F01062",56079]
["F01063",56080]
["F01064",56080]
["F01065",56080]
["F01066",56081]
["F01067",56858]
["F01068",56116]
["F01069",56116]
["F01070",56092]
["F01071",56858]
["F01072",56858]
["F01073",56641]
["F01074",56641]
["F01075",56641]
["F01076",56057]
["F01077",56059]
["F01078",56059]
["F01079",56199]
["F01080",56111]
["F01081",56047]
["F01082",56047]
["F01083",56038]
["F01084",56108]
["F01085",56112]
["F01086",56109]
["F01087",56039]
["F01088",56043]
["F01089",56043]
["F01090",56039]
["F01091",56044]
["F01092",56045]
["F01093",56237]
["F01094",56021]
["F01095",56023]
["F01096",56024]
["F01097",57052]
["F01098",57052]
["F01099",57052]
["F01100",57052]
["F01101",56357]
["F01102",55984]
["F01103",57832]
["F01104",56100]
["F01105",55992]
["F01106",56094]
["F01107",56094]
["F01108",55995]
["F01109",56209]
["F01110",56210]
["F01111",55998]
["F01112",56182]
["F01113",56642]
["F01114",56642]
["F01115",56642]
["F01116",56642]
["F01118",55967]
["F01119",55973]
["F01121",55938]
["F01122",55938]
["F01124",55938]
["F01125",55939]
["F01126",55939]
["F01127",55939]
["F01128",56212]
["F01129",55994]
["F01130",55994]
["F01131",55953]
["F01132",55954]
["F01133",57830]
["F01134",57831]
["F01135",56597]
["F01136",55926]
["F01137",55927]
["F01138",55927]
["F01139",56173]
["F01140",56402]
["F01141",56402]
["F01142",56402]
["F01143",56402]
["F01144",56402]
["F01145",56402]
["F01146",56360]
["F01147",56360]
["F01148",56360]
["F01149",56360]
["F01150",56360]
["F01151",55901]
["F01152",55910]
["F01153",55987]
["F01154",55987]
["F01155",56015]
["F01156",56015]
["F01157",56015]
["F01158",55874]
["F01159",55874]
["F01160",55878]
["F01161",55878]
["F01162",55881]
["F01163",55881]
["F01164",55989]
["F01165",55886]
["F01166",55886]
["F01167",55894]
["F01168",55850]
["F01169",55855]
["F01170",55987]
["F01171",56470]
["F01172",56470]
["F01173",56470]
["F01174",56470]
["F01175",56470]
["F01176",56675]
["F01177",56719]
["F01178",55866]
["F01179",55866]
["F01180",55867]
["F01181",55867]
["F01182",55822]
["F01183",57822]
["F01184",57823]
["F01185",57824]
["F01186",55865]
["F01187",56057]
["F01188",56057]
["F01189",56199]
["F01190",55800]
["F01191",55801]
["F01192",56084]
["F01193",56085]
["F01194",57825]
["F01195",57826]
["F01196",57003]
["F01197",56363]
["F01198",56363]
["F01199",56363]
["F01200",56363]
["F01201",56140]
["F01202",56140]
["F01203",56109]
["F01204",57827]
["F01205",57828]
["F01206",57829]
["F01208",56047]
["F01209",56729]
["F01210",56507]
["F01211",57815]
["F01212",57816]
["F01213",55917]
["F01214",57817]
["F01215",57818]
["F01216",57819]
["F01217",57820]
["F01218",55787]
["F01219",55788]
["F01220",55790]
["F01221",55790]
["F01222",56015]
["F01223",56424]
["F01224",56489]
["F01225",57979]
["F01226",57979]
["F01227",57821]
["F01228",57988]
["F01229",57982]
["F01230",57982]
["F01231",57982]
["F01232",57982]
["F01233",57989]
["F01234",57989]
["F01235",57813]
["F01236",57998]
["F01237",56452]
["F01238",56452]
["F01239",56452]
["F01240",56452]
["F01241",58002]
["F01242",58002]
["F01243",55988]
["F01244",56322]
["F01245",56322]
["F01246",58017]
["F01247",58017]
["F01248",58018]
["F01249",58018]
["F01250",58010]
["F01251",57003]
["F01252",57003]
["F01253",57003]
["F01254",57003]
["F01255",57814]
["F01256",55941]
["F01257",55942]
["F01258",57987]
["F01259",57811]
["F01260",57812]
["F01261",55949]
["F01262",56437]
["F01263",56511]
["F01264",58029]
["F01265",58029]
["F01266",58023]
["F01267",58032]
["F01268",58016]
["F01269",58016]
["F01270",56059]
["F01271",56059]
["F01272",56059]
["F01273",58021]
["F01274",58021]
["F01275",58045]
["F01276",58045]
["F01277",58050]
["F01278",58050]
["F01279",55821]
["F01280",58052]
["F01281",58052]
["F01282",58090]
["F01283",58091]
["F01284",58092]
["F01285",58060]
["F01286",55783]
["F01287",55783]
["F01288",55783]
["F01289",58022]
["F01290",58022]
["F01291",58022]
["F01292",58100]
["F01293",57807]
["F01294",57808]
["F01295",55840]
["F01296",57809]
["F01297",57810]
["F01298",56729]
["F01299",55984]
["F01300",55984]
["F01301",55984]
["F01302",56994]
["F01303",56994]
["F01304",56994]
["F01305",56994]
["F01306",56994]
["F01307",58100]
["F01308",58013]
["F01309",58013]
["F01310",58013]
["F01311",58023]
["F01312",58025]
["F01313",58025]
["F01314",58025]
["F01315",58043]
["F01316",58055]
["F01317",58055]
["F01318",56266]
["F01319",56266]
["F01320",56266]
["F01321",58060]
["F01322",58064]
["F01323",58061]
["F01324",58061]
["F01325",58065]
["F01326",58065]
["F01327",58068]
["F01328",58068]
["F01329",58081]
["F01330",58084]
["F01331",58084]
["F01332",58084]
["F01333",58106]
["F01334",58109]
["F01335",58115]
["F01336",58115]
["F01337",55903]
["F01338",55903]
["F01339",55903]
["F01340",55903]
["F01341",57806]
["F01342",58127]
["F01343",55928]
["F01344",58101]
["F01345",58108]
["F01346",55948]
["F01347",56317]
["F01348",55960]
["F01349",55897]
["F01350",56507]
["F01351",58164]
["F01352",58164]
["F01353",55832]
["F01354",55833]
["F01355",58171]
["F01356",58171]
["F01357",58031]
["F01358",56597]
["F01359",55802]
["F01360",55802]
["F01363",55791]
["F01364",58097]
["F01365",58104]
["F01366",55816]
["F01367",58185]
["F01368",58187]
["F01369",58147]
["F01370",58118]
["F01371",58118]
["F01372",55776]
["F01373",58038]
["F01374",58119]
["F01375",58119]
["F01376",55848]
["F01377",58188]
["F01378",58121]
["F01379",58190]
["F01380",56179]
["F01381",56179]
["F01382",56182]
["F01383",56182]
["F01384",56182]
["F01385",55851]
["F01386",55851]
["F01387",55863]
["F01388",55863]
["F01389",58088]
["F01390",58088]
["F01391",58088]
["F01392",58089]
["F01393",58089]
["F01394",58089]
["F01395",58203]
["F01396",58211]
["F01397",58148]
["F01398",58148]
["F01399",55903]
["F01400",55903]
["F01401",58215]
["F01402",58216]
["F01403",58217]
["F01404",58217]
["F01405",58225]
["F01406",58226]
["F01407",57804]
["F01408",57805]
["F01409",58039]
["F01410",58056]
["F01411",58014]
["F01412",56081]
["F01413",56081]
["F01414",56081]
["F01415",58134]
["F01416",58135]
["F01417",58252]
["F01418",58252]
["F01419",58253]
["F01420",58253]
["F01421",58254]
["F01422",58254]
["F01423",55901]
["F01424",55901]
["F01425",57834]
["F01426",57834]
["F01427",57834]
["F01428",58262]
["F01429",58264]
["F01430",58265]
["F01431",58266]
["F01432",55949]
["F01433",55949]
["F01434",58099]
["F01435",58099]
["F01436",58099]
["F01437",58120]
["F01438",58120]
["F01439",55874]
["F01440",55874]
["F01441",55874]
["F01442",55874]
["F01443",58228]
["F01444",58121]
["F01445",58166]
["F01446",58166]
["F01447",58166]
["F01448",58136]
["F01449",58136]
["F01450",58272]
["F01451",58272]
["F01452",58272]
["F01453",55948]
["F01454",56173]
["F01455",56173]
["F01456",56173]
["F01457",56173]
["F01458",58276]
["F01459",58276]
["F01460",58276]
["F01461",58277]
["F01462",58277]
["F01463",58277]
["F01464",58278]
["F01465",58278]
["F01466",58293]
["F01467",55804]
["F01468",58028]
["F01469",58110]
["F01470",58111]
["F01471",58299]
["F01472",58144]
["F01473",58101]
["F01474",58301]
["F01475",58301]
["F01476",58302]
["F01477",58302]
["F01478",58074]
["F01479",58074]
["F01480",58073]
["F01481",58073]
["F01482",58306]
["F01483",58306]
["F01484",56402]
["F01486",58309]
["F01487",58313]
["F01488",58317]
["F01489",58317]
["F01490",58317]
["F01491",58319]
["F01492",58243]
["F01493",57052]
["F01494",57052]
["F01495",58030]
["F01496",58030]
["F01498",58152]
["F01499",58153]
["F01500",58154]
["F01501",58101]
["F01502",58287]
["F01503",56452]
["F01504",58294]
["F01505",58151]
["F01506",58151]
["F01507",58151]
["F01508",58151]
["F01509",58151]
["F01510",58157]
["F01511",58343]
["F01512",58101]
["F01513",58350]
["F01515",57802]
["F01516",57803]
["F01517",55989]
["F01518",58361]
["F01519",58198]
["F01520",58297]
["F01521",58297]
["F01522",58357]
["F01523",58358]
["F01524",58058]
["F01525",58143]
["F01526",58143]
["F01527",58040]
["F01528",58378]
["F01529",55901]
["F01530",55901]
["F01531",55901]
["F01532",55901]
["F01533",55901]
["F01534",55901]
["F01535",55874]
["F01536",55874]
["F01537",55874]
["F01538",55874]
["F01539",55874]
["F01540",55874]
["F01541",56111]
["F01542",56360]
["F01543",58382]
["F01544",58384]
["F01545",58386]
["F01546",58350]
["F01547",58388]
["F01548",58389]
["F01549",58396]
["F01550",58273]
["F01551",58463]
["F01553",58146]
["F01554",58422]
["F01555",58100]
["F01556",58136]
["F01557",58163]
["F01558",58142]
["F01559",58193]
["F01560",58193]
["F01561",55791]
["F01562",55791]
["F01563",55791]
["F01564",55791]
["F01565",55816]
["F01566",55816]
["F01567",56084]
["F01568",56084]
["F01569",56084]
["F01570",56084]
["F01571",56084]
["F01572",55816]
["F01573",58148]
["F01574",58148]
["F01575",56047]
["F01576",58436]
["F01577",58436]
["F01578",56085]
["F01579",56085]
["F01580",56085]
["F01581",56085]
["F01582",56085]
["F01583",57830]
["F01584",57831]
["F01585",58134]
["F01586",58135]
["F01587",58446]
["F01591",56247]
["F01592",56247]
["F01593",56247]
["F01594",56248]
["F01595",56248]
["F01596",56248]
["F01597",58271]
["F01598",58255]
["F01599",58255]
["F01600",58255]
["F01601",58181]
["F01602",58123]
["F01603",58124]
["F01604",58125]
["F01605",58126]
["F01606",58469]
["F01607",58128]
["F01608",58129]
["F01609",58476]
["F01610",58170]
["F01611",58392]
["F01612",55987]
["F01613",58487]
["F01614",58487]
["F01615",58487]
["F01616",58214]
["F01617",58462]
["F01618",58462]
["F01619",58462]
["F01620",58495]
["F01622",58146]
["F01623",58146]
["F01624",58165]
["F01625",58165]
["F01626",58398]
["F01627",58163]
["F01628",58163]
["F01629",58156]
["F01630",58502]
["F01631",56109]
["F01632",58250]
["F01633",56213]
["F01634",56213]
["F01635",58050]
["F01636",58050]
["F01637",58050]
["F01638",58050]
["F01639",58522]
["F01640",58530]
["F01641",58179]
["F01642",56402]
["F01643",58480]
["F01644",58480]
["F01645",58275]
["F01646",58275]
["F01647",58275]
["F01648",58577]
["F01649",58283]
["F01650",58283]
["F01651",58283]
["F01652",58111]
["F01653",58296]
["F01654",58296]
["F01655",58323]
["F01656",58323]
["F01657",58323]
["F01658",58328]
["F01659",58329]
["F01660",58331]
["F01661",58331]
["F01662",58331]
["F01663",58332]
["F01664",58332]
["F01665",58332]
["F01666",58345]
["F01667",58345]
["F01668",58347]
["F01669",58347]
["F01670",58355]
["F01671",58355]
["F01672",58361]
["F01673",58385]
["F01674",58385]
["F01675",58385]
["F01676",58387]
["F01677",58387]
["F01678",58390]
["F01679",58393]
["F01680",58393]
["F01681",58393]
["F01682",58395]
["F01683",58395]
["F01684",58399]
["F01685",58399]
["F01686",58400]
["F01687",58400]
["F01688",58400]
["F01689",58422]
["F01690",58422]
["F01691",58424]
["F01692",58424]
["F01693",58468]
["F01694",58468]
["F01695",58476]
["F01696",58481]
["F01697",58481]
["F01698",58481]
["F01699",58482]
["F01700",58043]
["F01701",58043]
["F01702",58043]
["F01703",58169]
["F01704",58103]
["F01705",58555]
["F01706",58050]
["F01707",58557]
["F01708",58561]
["F01709",56813]
["F01710",56813]
["F01711",56813]
["F01712",58181]
["F01713",58112]
["F01714",58112]
["F01715",58112]
["F01716",55910]
["F01717",55910]
["F01718",55910]
["F01719",55910]
["F01720",58244]
["F01721",58454]
["F01722",58559]
["F01723",58098]
["F01724",58113]
["F01725",58589]
["F01726",58589]
["F01727",58590]
["F01728",58590]
["F01729",58590]
["F01730",58594]
["F01731",58594]
["F01732",58606]
["F01733",58607]
["F01734",58608]
["F01735",58609]
["F01736",58413]
["F01737",58413]
["F01738",58413]
["F01739",58526]
["F01740",58526]
["F01741",58611]
["F01742",58596]
["F01743",58604]
["F01744",58604]
["F01745",58610]
["F01746",58610]
["F01747",58610]
["F01748",58286]
["F01749",56360]
["F01750",56360]
["F01751",56360]
["F01752",56360]
["F01753",56360]
["F01754",58327]
["F01755",55848]
["F01756",55848]
["F01757",55848]
["F01758",55848]
["F01759",55848]
["F01760",58629]
["F01761",58629]
["F01762",58628]
["F01763",58630]
["F01764",58631]
["F01765",58405]
["F01766",58405]
["F01767",58349]
["F01768",58321]
["F01769",58352]
["F01770",58648]
["F01771",58357]
["F01772",57814]
["F01773",57808]
["F01774",55928]
["F01775",55928]
["F01776",55928]
["F01777",55928]
["F01778",55928]
["F01779",55928]
["F01780",55928]
["F01781",55928]
["F01782",58660]
["F01783",58665]
["F01784",58666]
["F01785",58668]
["F01786",58568]
["F01787",58682]
["F01788",56402]
["F01789",56452]
["F01790",58521]
["F01791",58521]
["F01792",58247]
["F01793",58676]
["F01794",57052]
["F01795",57052]
["F01796",57052]
["F01797",58721]
["F01798",58578]
["F01799",58724]
["F01800",58310]
["F01801",58724]
["F01802",58807]
["F01803",58728]
["F01804",58547]
["F01805",58031]
["F01806",58031]
["F01807",58384]
["F01811",57825]
["F01812",57826]
["F01813",57826]
["F01814",58759]
["F01815",58760]
["F01816",58597]
["F01817",58597]
["F01818",58432]
["F01819",58797]
["F01820",58798]
["F01821",58823]
["F01822",58824]
["F01823",58827]
["F01824",58534]
["F01825",58571]
["F01829",58560]
["F01830",58560]
["F01831",56969]
["F01832",56969]
["F01833",56969]
["F01834",56645]
["F01835",56645]
["F01836",56645]
["F01837",56363]
["F01838",56363]
["F01839",56363]
["F01840",56363]
["F01841",56363]
["F01842",58477]
["F01843",56402]
["F01844",58773]
["F01845",58749]
["F01846",58881]
["F01847",58881]
["F01848",55942]
["F01849",55942]
["F01850",57825]
["F01851",58787]
["F01852",58787]
["F01853",58787]
["F01854",58792]
["F01855",58792]
["F01856",58792]
["F01857",58793]
["F01858",58793]
["F01859",58793]
["F01860",58521]
["F01861",58623]
["F01862",56322]
["F01863",56322]
["F01864",56322]
["F01865",56322]
["F01866",56322]
["F01867",56322]
["F01868",56322]
["F01869",56322]
["F01870",58901]
["F01871",56360]
["F01872",58580]
["F01873",58580]
["F01874",58580]
["F01875",58942]
["F01876",58836]
["F01877",58913]
["F01878",58913]
["F01879",58678]
["F01880",58678]
["F01881",58678]
["F01882",58623]
["F01883",58623]
["F01884",58623]
["F01885",58851]
["F01886",58851]
["F01887",58851]
["F01888",58851]
["F01889",56322]
["F01890",58666]
["F01891",58666]
["F01892",58666]
["F01893",58902]
["F01894",58909]
["F01895",58819]
["F01896",58819]
["F01897",58913]
["F01898",58904]
["F01899",58917]
["F01900",55948]
["F01901",58926]
["F01902",58928]
["F01903",58929]
["F01904",58929]
["F01905",58936]
["F01906",58945]
["F01907",56566]
["F01908",56566]
["F01909",56566]
["F01910",56566]
["F01911",56566]
["F01912",58533]
["F01913",58533]
["F01914",58533]
["F01915",58766]
["F01916",58766]
["F01917",58766]
["F01918",58817]
["F01919",58817]
["F01920",58907]
["F01921",58979]
["F01922",58964]
["F01923",58963]
["F01924",58649]
["F01925",58677]
["F01926",59012]
["F01927",59017]
["F01928",59024]
["F01929",59024]
["F01930",59001]
["F01931",58876]
["F01932",58906]
["F01933",58906]
["F01935",58785]
["F01936",58785]
["F01937",58785]
["F01938",58815]
["F01939",58838]
["F01940",58931]
["F01941",58931]
["F01942",58931]
["F01943",58946]
["F01944",58151]
["F01945",58151]
["F01946",58151]
["F01947",58151]
["F01948",56173]
["F01949",56173]
["F01950",56173]
["F01951",56173]
["F01952",58327]
["F01953",58327]
["F01954",58327]
["F01955",58327]
["F01956",58539]
["F01957",58215]
["F01958",58216]
["F01959",58032]
["F01960",58032]
["F01961",58187]
["F01962",58187]
["F01963",58751]
["F01964",58915]
["F01965",58821]
["F01966",58821]
["F01967",58821]
["F01968",58953]
["F01969",58953]
["F01970",58953]
["F01971",58957]
["F01972",58957]
["F01973",58957]
["F01974",58964]
["F01975",58963]
["F01976",58966]
["F01977",58966]
["F01978",58966]
["F01979",58910]
["F01980",58910]
["F01981",59043]
["F01982",58996]
["F01983",58790]
["F01989",58984]
["F01990",58984]
["F01991",58981]
["F01992",58983]
["F01993",58983]
["F01994",58997]
["F01995",58997]
["F01996",59016]
["F01997",59016]
["F01998",58883]
["F01999",58273]
["F02000",58791]
["F02001",58786]
["F02002",58786]
["F02003",59092]
["F02004",59133]
["F02005",59133]
["F02006",58928]
["F02007",58763]
["F02008",59004]
["F02009",59005]
["F02010",59197]
["F02011",59148]
["F02012",59206]
["F02013",59178]
["F02014",58357]
["F02015",58357]
["F02016",58357]
["F02017",58357]
["F02018",58357]
["F02019",58357]
["F02020",58357]
["F02021",58357]
["F02022",58357]
["F02023",58357]
["F02024",58244]
["F02025",58244]
["F02026",58244]
["F02027",58967]
["F02028",58203]
["F02029",59233]
["F02030",59248]
["F02031",59058]
["F02032",59244]
["F02033",58352]
["F02034",58352]
["F02035",58352]
["F02036",58352]
["F02037",58352]
["F02038",58352]
["F02039",58352]
["F02040",58352]
["F02041",59279]
["F02042",59118]
["F02043",59114]
["F02044",59114]
["F02045",59008]
["F02046",59008]
["F02047",59008]
["F02048",59308]
["F02049",59309]
["F02050",58574]
["F02051",57807]
["F02052",59254]
["F02053",59040]
["F02054",59040]
["F02055",59040]
["F02056",59172]
["F02057",59279]
["F02058",58867]
["F02059",59107]
["F02060",59123]
["F02061",59123]
["F02062",59123]
["F02063",59123]
["F02064",59355]
["F02065",59363]
["F02066",59123]
["F02067",58398]
["F02068",58386]
["F02069",59051]
["F02070",59051]
["F02071",59051]
["F02072",59118]
["F02073",59067]
["F02074",59067]
["F02075",59064]
["F02076",58969]
["F02077",58469]
["F02078",59203]
["F02079",59222]
["F02080",59218]
["F02081",59322]
["F02082",59384]
["F02083",59384]
["F02084",59230]
["F02085",59230]
["F02086",59230]
["F02087",59280]
["F02088",59280]
["F02089",56452]
["F02090",58967]
["F02091",59155]
["F02092",56402]
["F02093",56402]
["F02094",58724]
["F02095",58724]
["F02096",58398]
["F02097",59347]
["F02098",58502]
["F02099",58502]
["F02100",59439]
["F02101",59445]
["F02102",59130]
["F02103",59130]
["F02104",59130]
["F02105",58590]
["F02106",59449]
["F02107",58961]
["F02108",58555]
["F02109",58555]
["F02110",58555]
["F02111",58555]
["F02112",58555]
["F02113",58555]
["F02114",58477]
["F02115",58477]
["F02116",59355]
["F02117",58480]
["F02118",59425]
["F02119",59520]
["F02120",59213]
["F02121",59118]
["F02122",59118]
["F02123",59420]
["F02124",59420]
["F02125",59420]
["F02126",58165]
["F02127",58606]
["F02128",58606]
["F02129",58606]
["F02130",58606]
["F02131",58606]
["F02132",58606]
["F02133",58606]
["F02134",58606]
["F02135",58607]
["F02136",58608]
["F02137",58609]
["F02138",59055]
["F02139",59419]
["F02140",59419]
["F02141",59013]
["F02142",59120]
["F02143",58609]
["F02144",58609]
["F02145",58607]
["F02146",59454]
["F02147",59454]
["F02148",59454]
["F02149",58606]
["F02150",58606]
["F02151",59509]
["F02152",59509]
["F02153",59506]
["F02154",59506]
["F02155",59550]
["F02156",59466]
["F02157",59466]
["F02158",59205]
["F02159",59202]
["F02160",58580]
["F02161",59650]
["F02162",59650]
["F02163",59650]
["F02164",58606]
["F02165",58608]
["F02166",59064]
["F02167",56360]
["F02168",59606]
["F02169",59606]
["F02170",59705]
["F02171",59720]
["F02172",58578]
["F02173",59270]
["F02174",59447]
["F02175",58649]
["F02176",58649]
["F02177",58580]
["F02178",59782]
["F02179",58760]
["F02180",58760]
["F02181",58760]
["F02182",58760]
["F02183",58759]
["F02184",58759]
["F02185",58759]
["F02186",58759]
["F02187",59297]
["F02188",59377]
["F02189",59377]
["F02190",59792]
["F02191",59793]
["F02192",59270]
["F02193",58100]
["F02194",58100]
["F02195",58100]
["F02196",59058]
["F02197",59058]
["F02198",58677]
["F02199",58677]
["F02200",58677]
["F02201",59346]
["F02202",59632]
["F02203",59632]
["F02204",59632]
["F02205",56015]
["F02206",56015]
["F02207",56015]
["F02208",56015]
["F02209",56015]
["F02210",59852]
["F02211",59851]
["F02212",59198]
["F02213",59556]
["F02214",59411]
["F02215",59842]
["F02216",59922]
["F02217",59749]
["F02218",59369]
["F02219",59743]
["F02220",59797]
["F02221",59505]
["F02222",59554]
["F02223",59432]
["F02224",59548]
["F02225",59785]
["F02226",59592]
["F02227",59720]
["F02228",59660]
["F02229",59750]
["F02230",59569]
["F02231",59820]
["F02232",59818]
["F02233",59821]
["F02234",59816]
["F02235",59666]
["F02236",59777]
["F02237",59860]
["F02238",59605]
["F02239",59809]
["F02240",59514]
["F02241",59680]
["F02242",59683]
["F02243",59679]
["F02244",59805]
["F02245",59856]
["F02246",59667]
["F02247",59853]
["F02248",59946]
["F02249",59655]
["F02250",59666]
["F02251",59369]
["F02252",59743]
["F02253",59797]
["F02254",59432]
["F02255",59655]
["F02256",59660]
["F02257",59750]
["F02258",59818]
["F02259",59816]
["F02260",59777]
["F02261",59860]
["F02262",59605]
["F02263",59809]
["F02264",59514]
["F02265",59680]
["F02266",59845]
["F02267",59683]
["F02268",59679]
["F02269",59946]
["F02270",59856]
["F02271",59805]
["F02272",59753]
["F02273",59753]
["F02274",59569]
["F02275",58881]
["F02276",58881]
["F02277",59783]
["F02278",59783]
["F02279",59774]
["F02280",59774]
["F02281",59774]
["F02282",59799]
["F02283",59799]
["F02284",59815]
["F02285",59815]
["F02286",59815]
["F02287",59868]
["F02288",59868]
["F02289",59868]
["F02290",59636]
["F02291",59636]
["F02292",59746]
["F02293",59746]
["F02294",59977]
["F02295",59977]
["F02296",59951]
["F02297",59528]
["F02298",59993]
["F02299",59993]
["F02300",60005]
["F02301",59676]
["F02302",59973]
["F02303",60003]
["F02304",60033]
["F02305",58936]
["F02306",60040]
["F02307",60034]
["F02308",60046]
["F02309",58881]
["F02310",58881]
["F02311",58881]
["F02312",59982]
["F02313",59742]
["F02314",59009]
["F02315",59059]
["F02316",59059]
["F02317",59638]
["F02318",59638]
["F02319",59781]
["F02320",59573]
["F02321",60037]
["F02322",60037]
["F02323",59884]
["F02324",58487]
["F02325",58487]
["F02326",58487]
["F02327",58487]
["F02328",58487]
["F02329",58487]
["F02330",58487]
["F02331",58487]
["F02332",58867]
["F02333",59639]
["F02334",58400]
["F02335",58400]
["F02336",58400]
["F02337",58400]
["F02338",58400]
["F02339",58785]
["F02340",58785]
["F02341",58785]
["F02342",58785]
["F02343",58785]
["F02344",59711]
["F02345",58749]
["F02346",58917]
["F02347",58749]
["F02348",60108]
["F02349",59739]
["F02350",58352]
["F02351",60127]
["F02352",59532]
["F02353",59532]
["F02354",59866]
["F02355",60099]
["F02356",60099]
["F02357",60108]
["F02358",59865]
["F02359",59993]
["F02360",59993]
["F02361",60184]
["F02362",60002]
["F02363",59309]
["F02364",60195]
["F02365",59938]
["F02366",59309]
["F02368",60043]
["F02369",60043]
["F02370",59932]
["F02371",60258]
["F02372",60220]
["F02373",60253]
["F02374",59519]
["F02375",60292]
["F02376",60292]
["F02377",60292]
["F02378",60292]
["F02379",60292]
["F02380",60288]
["F02381",60125]
["F02382",60288]
["F02383",60296]
["F02384",59865]
["F02385",60160]
["F02387",60284]
["F02388",59013]
["F02389",59013]
["F02390",59013]
["F02391",60029]
["F02392",60019]
["F02393",60019]
["F02394",60009]
["F02395",60009]
["F02396",60058]
["F02397",60058]
["F02398",60105]
["F02399",60114]
["F02400",60114]
["F02401",60150]
["F02402",60150]
["F02403",59120]
["F02404",59120]
["F02405",59120]
["F02406",60239]
["F02407",60239]
["F02408",60250]
["F02409",60193]
["F02410",60193]
["F02411",59906]
["F02412",59906]
["F02413",59905]
["F02414",59905]
["F02415",60174]
["F02416",60174]
["F02417",58666]
["F02418",58666]
["F02419",58666]
["F02420",58666]
["F02421",56039]
["F02422",60338]
["F02423",58422]
["F02424",60149]
["F02425",60149]
["F02426",60149]
["F02427",60336]
["F02428",60203]
["F02429",59921]
["F02430",60363]
["F02431",57807]
["F02432",57807]
["F02433",57807]
["F02434",60109]
["F02435",60305]
["F02436",59952]
["F02437",60382]
["F02438",55791]
["F02439",55791]
["F02440",55791]
["F02441",55791]
["F02442",55791]
["F02443",55791]
["F02444",55791]
["F02445",60358]
["F02446",59004]
["F02447",58931]
["F02448",58931]
["F02449",58931]
["F02450",58931]
["F02451",58931]
["F02452",60006]
["F02453",60004]
["F02454",59987]
["F02455",59107]
["F02456",59107]
["F02457",60049]
["F02458",59883]
["F02459",59123]
["F02460",59123]
["F02461",59123]
["F02462",60234]
["F02463",60178]
["F02464",60013]
["F02465",58589]
["F02466",59981]
["F02467",59297]
["F02468",59297]
["F02469",59297]
["F02470",59297]
["F02471",59297]
["F02472",59297]
["F02473",59297]
["F02474",59297]
["F02475",59297]
["F02476",59297]
["F02477",59270]
["F02478",59270]
["F02479",59270]
["F02480",59270]
["F02481",59148]
["F02482",59148]
["F02483",60177]
["F02484",60342]
["F02485",60331]
["F02486",60143]
["F02487",60308]
["F02488",60354]
["F02489",59980]
["F02490",60041]
["F02491",60279]
["F02492",60086]
["F02493",60184]
["F02494",60035]
["F02495",60182]
["F02496",60200]
["F02497",60018]
["F02498",60227]
["F02499",60229]
["F02500",60224]
["F02501",60243]
["F02502",60244]
["F02503",60303]
["F02504",60323]
["F02505",60044]
["F02506",60325]
["F02507",60338]
["F02508",60338]
["F02509",60160]
["F02510",60325]
["F02511",60219]
["F02512",59987]
["F02513",60282]
["F02514",60282]
["F02515",60282]
["F02516",60282]
["F02517",60228]
["F02518",60228]
["F02519",60338]
["F02520",60354]
["F02521",60354]
["F02522",60380]
["F02523",60346]
["F02524",60346]
["F02525",60262]
["F02526",60262]
["F02527",60279]
["F02528",60290]
["F02529",60290]
["F02530",60290]
["F02531",60189]
["F02532",60303]
["F02533",60507]
["F02534",60460]
["F02535",60457]
["F02536",55928]
["F02537",60074]
["F02538",60361]
["F02539",60509]
["F02540",56109]
["F02541",56109]
["F02542",56109]
["F02543",56109]
["F02544",56109]
["F02545",60103]
["F02546",60349]
["F02547",59092]
["F02548",59092]
["F02549",59411]
["F02550",59411]
["F02551",59411]
["F02552",59411]
["F02553",58352]
["F02554",59363]
["F02555",59439]
["F02556",59439]
["F02557",59439]
["F02558",59445]
["F02559",59445]
["F02560",59445]
["F02561",59556]
["F02562",59556]
["F02563",59556]
["F02564",59198]
["F02565",60008]
["F02566",60658]
["F02567",60658]
["F02568",60638]
["F02569",60687]
["F02570",58393]
["F02571",59505]
["F02572",59449]
["F02573",59449]
["F02574",59449]
["F02575",59449]
["F02576",58902]
["F02577",60075]
["F02578",60076]
["F02579",60516]
["F02580",60727]
["F02581",58393]
["F02582",58393]
["F02583",60661]
["F02584",60563]
["F02585",60563]
["F02586",59781]
["F02587",59781]
["F02588",59781]
["F02589",59781]
["F02590",60242]
["F02591",60242]
["F02592",60092]
["F02593",60700]
["F02594",58323]
["F02595",58323]
["F02596",59548]
["F02597",58876]
["F02598",60274]
["F02599",60397]
["F02600",60746]
["F02601",60744]
["F02602",60740]
["F02603",60740]
["F02604",60489]
["F02605",60502]
["F02606",60397]
["F02607",60397]
["F02608",60430]
["F02609",60430]
["F02610",60430]
["F02611",60434]
["F02612",60521]
["F02613",60521]
["F02614",60521]
["F02615",60546]
["F02616",60546]
["F02617",60561]
["F02618",60644]
["F02619",60644]
["F02620",60644]
["F02621",60603]
["F02622",60603]
["F02623",60603]
["F02624",60657]
["F02625",60657]
["F02626",60657]
["F02627",60689]
["F02628",58352]
["F02629",60335]
["F02630",60254]
["F02631",59667]
["F02632",60689]
["F02633",59592]
["F02634",56179]
["F02635",56179]
["F02636",56179]
["F02637",60304]
["F02638",60813]
["F02639",60249]
["F02640",60249]
["F02641",59639]
["F02642",60438]
["F02643",59679]
["F02644",58255]
["F02645",58255]
["F02646",58255]
["F02647",58255]
["F02648",60604]
["F02649",60850]
["F02650",59605]
["F02651",60849]
["F02652",60863]
["F02653",59279]
["F02654",60831]
["F02655",60611]
["F02656",60856]
["F02657",60856]
["F02658",59711]
["F02659",60781]
["F02660",60864]
["F02661",59750]
["F02662",59750]
["F02663",59750]
["F02664",60759]
["F02665",60324]
["F02666",60561]
["F02667",60389]
["F02668",60820]
["F02669",60889]
["F02670",60904]
["F02671",60906]
["F02672",60910]
["F02673",60920]
["F02674",60044]
["F02675",60464]
["F02676",59797]
["F02677",59797]
["F02678",59797]
["F02679",60951]
["F02680",59660]
["F02681",60907]
["F02682",60441]
["F02683",60647]
["F02684",60647]
["F02685",60647]
["F02686",56452]
["F02687",56452]
["F02688",56452]
["F02689",56452]
["F02690",59742]
["F02691",60709]
["F02692",60922]
["F02693",60984]
["F02694",60636]
["F02695",60848]
["F02696",60758]
["F02697",60673]
["F02698",60682]
["F02699",59842]
["F02700",59842]
["F02701",59842]
["F02702",60673]
["F02703",59860]
["F02704",58590]
["F02705",58590]
["F02706",58590]
["F02707",60989]
["F02708",60988]
["F02709",60987]
["F02710",60753]
["F02711",60753]
["F02712",60753]
["F02713",59785]
["F02714",60662]
["F02715",60668]
["F02716",60835]
["F02717",60523]
["F02718",60592]
["F02719",60863]
["F02720",60863]
["F02721",60863]
["F02722",60785]
["F02723",60785]
["F02724",60785]
["F02725",60884]
["F02726",60884]
["F02727",60884]
["F02728",60109]
["F02729",60109]
["F02730",60109]
["F02731",60821]
["F02732",60731]
["F02733",60771]
["F02734",60726]
["F02735",60814]
["F02736",60935]
["F02737",59853]
["F02738",60847]
["F02739",60595]
["F02740",61014]
["F02741",60657]
["F02742",61011]
["F02743",60953]
["F02744",60940]
["F02745",61026]
["F02746",60705]
["F02747",60872]
["F02748",60561]
["F02749",60561]
["F02750",60546]
["F02751",60434]
["F02752",61036]
["F02753",59792]
["F02754",59792]
["F02755",61065]
["F02756",61031]
["F02757",61038]
["F02758",60654]
["F02759",60618]
["F02760",60596]
["F02761",60785]
["F02762",60745]
["F02763",60815]
["F02764",61077]
["F02765",60037]
["F02766",58759]
["F02767",61082]
["F02768",59987]
["F02769",60606]
["F02770",61066]
["F02771",60670]
["F02772",60688]
["F02773",60710]
["F02774",60710]
["F02775",61105]
["F02776",61113]
["F02777",60736]
["F02778",61073]
["F02779",60696]
["F02780",57804]
["F02781",60643]
["F02782",60711]
["F02783",60717]
["F02784",59980]
["F02785",58462]
["F02786",58462]
["F02787",58462]
["F02788",60044]
["F02789",59993]
["F02790",59993]
["F02791",59993]
["F02792",59993]
["F02793",61183]
["F02794",61183]
["F02795",60125]
["F02796",60736]
["F02797",60074]
["F02798",61192]
["F02799",61137]
["F02800",61191]
["F02801",61198]
["F02802",61099]
["F02803",61087]
["F02804",61100]
["F02805",60331]
["F02806",61204]
["F02807",60338]
["F02808",60823]
["F02809",60825]
["F02810",60033]
["F02811",60033]
["F02812",59980]
["F02813",59980]
["F02814",61079]
["F02815",60782]
["F02816",57826]
["F02817",59309]
["F02818",60748]
["F02819",61124]
["F02820",61128]
["F02821",61128]
["F02824",61092]
["F02825",61092]
["F02826",60984]
["F02827",60984]
["F02828",60935]
["F02829",60935]
["F02830",60935]
["F02831",60977]
["F02832",60977]
["F02833",61225]
["F02834",61225]
["F02835",61010]
["F02836",61010]
["F02837",61010]
["F02838",61019]
["F02839",61019]
["F02840",61019]
["F02841",60985]
["F02842",60985]
["F02843",60985]
["F02844",58787]
["F02845",58787]
["F02846",60847]
["F02847",60847]
["F02848",61131]
["F02849",61131]
["F02850",60939]
["F02851",60939]
["F02852",60938]
["F02853",60938]
["F02854",60964]
["F02855",61014]
["F02856",61229]
["F02857",61229]
["F02858",61149]
["F02859",61185]
["F02860",61181]
["F02861",60826]
["F02862",60771]
["F02863",60896]
["F02864",61209]
["F02865",61205]
["F02866",60834]
["F02867",61182]
["F02868",61182]
["F02869",61182]
["F02870",60992]
["F02871",60992]
["F02872",60992]
["F02873",60992]
["F02874",61202]
["F02875",60749]
["F02876",60815]
["F02877",60174]
["F02878",60174]
["F02879",60174]
["F02880",60174]
["F02881",59005]
["F02882",59004]
["F02883",61190]
["F02884",60086]
["F02885",60906]
["F02886",58610]
["F02887",58610]
["F02888",60824]
["F02889",60397]
["F02890",61323]
["F02891",60958]
["F02892",60694]
["F02893",61330]
["F02894",60303]
["F02895",60303]
["F02896",61188]
["F02897",61188]
["F02900",61390]
["F02901",61382]
["F02902",61389]
["F02903",61189]
["F02904",61189]
["F02905",60441]
["F02906",59921]
["F02907",59921]
["F02908",59921]
["F02909",61233]
["F02910",60934]
["F02911",60932]
["F02912",61449]
["F02913",60772]
["F02914",61463]
["F02915",61463]
["F02916",60895]
["F02917",60895]
["F02918",61455]
["F02919",61455]
["F02920",61433]
["F02921",60250]
["F02922",60250]
["F02923",61462]
["F02924",61462]
["F02925",60243]
["F02926",60243]
["F02927",60243]
["F02928",60763]
["F02929",60826]
["F02930",60826]
["F02931",60826]
["F02932",60219]
["F02933",61464]
["F02934",61464]
["F02935",61329]
["F02936",60244]
["F02937",60244]
["F02938",61384]
["F02939",61333]
["F02940",61305]
["F02941",61224]
["F02942",61488]
["F02943",61493]
["F02944",61390]
["F02945",61282]
["F02946",61261]
["F02947",61325]
["F02948",61325]
["F02949",61325]
["F02950",61278]
["F02951",61299]
["F02952",61489]
["F02953",60697]
["F02954",60840]
["F02955",61255]
["F02956",61258]
["F02957",61112]
["F02958",61231]
["F02959",61291]
["F02960",61291]
["F02961",61291]
["F02962",61319]
["F02963",61319]
["F02964",61273]
["F02965",61273]
["F02966",61273]
["F02967",60279]
["F02968",60279]
["F02969",60279]
["F02970",60604]
["F02971",61513]
["F02972",61513]
["F02973",61513]
["F02974",61239]
["F02975",60308]
["F02976",61509]
["F02977",60994]
["F02978",60227]
["F02979",60227]
["F02980",60224]
["F02981",60224]
["F02982",60041]
["F02983",61548]
["F02984",61562]
["F02985",61480]
["F02986",61458]
["F02987",61411]
["F02988",61570]
["F02989",61090]
["F02990",61471]
["F02991",61461]
["F02992",61090]
["F02993",61111]
["F02994",61526]
["F02995",61412]
["F02996",61586]
["F02997",59279]
["F02998",61231]
["F02999",61231]
["F03000",61458]
["F03001",61458]
["F03002",60200]
["F03003",60200]
["F03004",60200]
["F03005",59058]
["F03006",59058]
["F03007",56858]
["F03008",56858]
["F03011",57279]
["F03012",61147]
["F03013",61602]
["F03014",61536]
["F03015",61088]
["F03016",61598]
["F03017",61093]
["F03018",61094]
["F03019",60944]
["F03020",61623]
["F03021",61086]
["F03022",61527]
["F03023",61519]
["F03024",61435]
["F03025",61336]
["F03026",61638]
["F03027",61652]
["F03028",60323]
["F03029",60323]
["F03030",60323]
["F03031",61511]
["F03032",61574]
["F03033",61033]
["F03034",61629]
["F03035",60195]
["F03036",61079]
["F03037",61208]
["F03038",61213]
["F03039",61679]
["F03040",60114]
["F03041",61695]
["F03042",61695]
["F03043",61695]
["F03044",60914]
["F03045",61489]
["F03046",61705]
["F03047",61706]
["F03048",61707]
["F03049",61240]
["F03050",59505]
["F03051",61457]
["F03052",60464]
["F03053",59123]
["F03054",59123]
["F03055",59123]
["F03056",61644]
["F03057",58928]
["F03058",61579]
["F03059",61686]
["F03060",61686]
["F03061",61686]
["F03062",61563]
["F03063",61563]
["F03064",61563]
["F03065",61560]
["F03066",61519]
["F03067",60661]
["F03068",61391]
["F03069",61391]
["F03070",61391]
["F03071",61440]
["F03072",61440]
["F03073",61440]
["F03074",61511]
["F03075",61511]
["F03076",61516]
["F03077",61516]
["F03078",61516]
["F03079",61450]
["F03080",61450]
["F03081",61450]
["F03082",61774]
["F03083",61672]
["F03084",61641]
["F03085",61775]
["F03086",61775]
["F03087",61775]
["F03088",61782]
["F03089",61392]
["F03090",61318]
["F03091",61318]
["F03092",61660]
["F03093",61753]
["F03094",60966]
["F03095",60966]
["F03096",60966]
["F03097",61526]
["F03098",61837]
["F03099",61787]
["F03100",61695]
["F03101",61307]
["F03102",61699]
["F03103",61746]
["F03104",61814]
["F03105",61712]
["F03106",61800]
["F03107",61800]
["F03108",61800]
["F03109",61778]
["F03110",61778]
["F03111",61778]
["F03112",61778]
["F03113",61649]
["F03114",61649]
["F03115",61649]
["F03116",61703]
["F03117",61704]
["F03118",61449]
["F03119",61436]
["F03120",61737]
["F03121",61737]
["F03122",59419]
["F03123",59419]
["F03124",60596]
["F03125",60654]
["F03126",61870]
["F03127",61853]
["F03128",59202]
["F03129",61922]
["F03130",61715]
["F03131",61922]
["F03132",61863]
["F03133",61923]
["F03134",61380]
["F03135",61545]
["F03136",60654]
["F03137",60596]
["F03138",61286]
["F03139",61533]
["F03140",61531]
["F03141",61806]
["F03142",61888]
["F03143",61999]
["F03144",61412]
["F03145",61809]
["F03146",61852]
["F03147",61432]
["F03148",59569]
["F03149",61281]
["F03150",59865]
["F03151",59865]
["F03152",60710]
["F03153",60688]
["F03154",61370]
["F03155",61370]
["F03156",61370]
["F03157",60688]
["F03158",62066]
["F03159",61438]
["F03160",62071]
["F03161",60736]
["F03162",60736]
["F03163",61283]
["F03164",58677]
["F03165",61524]
["F03166",61304]
["F03167",60219]
["F03168",62153]
["F03169",62157]
["F03170",59013]
["F03171",62006]
["F03172",62005]
["F03173",61929]
["F03174",61883]
["F03175",61931]
["F03176",61924]
["F03177",61479]
["F03178",61686]
["F03179",61686]
["F03180",61998]
["F03181",61918]
["F03182",61477]
["F03183",61988]
["F03184",61897]
["F03185",61851]
["F03186",61006]
["F03187",61006]
["F03188",61871]
["F03189",61871]
["F03190",61869]
["F03191",61869]
["F03192",61981]
["F03193",62188]
["F03194",61832]
["F03195",60832]
["F03196",62101]
["F03197",62209]
["F03198",60896]
["F03199",60896]
["F03200",60896]
["F03201",60896]
["F03202",61891]
["F03203",62009]
["F03204",61565]
["F03205",61530]
["F03206",62245]
["F03207",62245]
["F03208",61541]
["F03209",61575]
["F03210",61575]
["F03211",61546]
["F03212",62265]
["F03213",62264]
["F03214",59905]
["F03215",59905]
["F03216",61339]
["F03217",61422]
["F03218",61708]
["F03219",60781]
["F03220",60781]
["F03221",58997]
["F03222",60834]
["F03223",62307]
["F03224",61610]
["F03225",60853]
["F03226",60853]
["F03227",60853]
["F03228",60853]
["F03229",60853]
["F03230",60853]
["F03231",60853]
["F03232",62249]
["F03233",62241]
["F03234",62238]
["F03235",62181]
["F03236",62053]
["F03237",62175]
["F03238",62098]
["F03239",62317]
["F03240",62315]
["F03241",62066]
["F03242",61904]
["F03243",62142]
["F03244",62235]
["F03245",62061]
["F03246",62348]
["F03247",62328]
["F03248",62104]
["F03249",62244]
["F03250",62208]
["F03251",62255]
["F03252",62287]
["F03253",62375]
["F03254",60772]
["F03255",61814]
["F03256",62240]
["F03257",62275]
["F03258",59449]
["F03259",61509]
["F03260",62378]
["F03261",62274]
["F03262",60864]
["F03263",62217]
["F03264",62272]
["F03265",61684]
["F03266",61684]
["F03267",62391]
["F03268",62391]
["F03269",62391]
["F03270",62282]
["F03271",62340]
["F03272",62398]
["F03273",62069]
["F03274",61847]
["F03275",61714]
["F03276",61743]
["F03277",62285]
["F03278",62329]
["F03279",62355]
["F03280",62275]
["F03281",62275]
["F03282",62238]
["F03283",62238]
["F03284",62142]
["F03285",62142]
["F03286",62274]
["F03287",62274]
["F03288",62327]
["F03289",62352]
["F03290",62415]
["F03291",60907]
["F03292",62330]
["F03293",62330]
["F03294",60904]
["F03295",62431]
["F03296",62333]
["F03297",62384]
["F03298",62377]
["F03299",62444]
["F03300",62367]
["F03301",62367]
["F03302",61011]
["F03303",61548]
["F03304",62373]
["F03305",61113]
["F03306",61090]
["F03307",61090]
["F03308",61090]
["F03309",61090]
["F03310",61090]
["F03311",61090]
["F03312",62311]
["F03313",62330]
["F03314",61997]
["F03315",62186]
["F03316",61892]
["F03317",62463]
["F03318",61816]
["F03319",56598]
["F03320",56598]
["F03321",62500]
["F03322",62498]
["F03323",62478]
["F03324",62505]
["F03325",62487]
["F03326",61625]
["F03327",61840]
["F03328",61896]
["F03329",62307]
["F03330",62307]
["F03331",62432]
["F03332",62432]
["F03333",61065]
["F03334",61065]
["F03335",62059]
["F03336",62446]
["F03337",62393]
["F03338",62491]
["F03339",61033]
["F03340",61033]
["F03341",61033]
["F03342",61033]
["F03343",61033]
["F03344",61033]
["F03345",61033]
["F03346",61033]
["F03347",61033]
["F03348",61033]
["F03349",61033]
["F03350",61033]
["F03351",61033]
["F03352",61033]
["F03353",61033]
["F03354",61033]
["F03355",58606]
["F03356",62286]
["F03357",62477]
["F03358",62380]
["F03359",61090]
["F03360",61090]
["F03361",61066]
["F03362",62490]
["F03363",62472]
["F03364",62599]
["F03365",61079]
["F03366",61079]
["F03367",58942]
["F03368",58942]
["F03369",58942]
["F03370",62525]
["F03371",62527]
["F03372",62475]
["F03373",62191]
["F03374",61900]
["F03375",62547]
["F03376",62542]
["F03377",60099]
["F03378",62544]
["F03379",61976]
["F03380",62516]
["F03381",62504]
["F03382",62299]
["F03383",62624]
["F03384",62000]
["F03385",60758]
["F03386",60758]
["F03387",60759]
["F03388",60848]
["F03389",60848]
["F03390",62642]
["F03391",59309]
["F03392",62538]
["F03393",62538]
["F03394",62393]
["F03395",62393]
["F03396",62393]
["F03397",61477]
["F03398",62210]
["F03399",62479]
["F03400",62331]
["F03401",60847]
["F03402",60847]
["F03403",62676]
["F03404",62676]
["F03405",62562]
["F03406",62572]
["F03407",62537]
["F03408",62226]
["F03409",62169]
["F03410",62693]
["F03411",61231]
["F03412",61231]
["F03413",60914]
["F03414",61421]
["F03416",62199]
["F03417",58724]
["F03418",62514]
["F03419",62645]
["F03420",62634]
["F03421",62616]
["F03422",62632]
["F03423",62277]
["F03424",61389]
["F03425",61389]
["F03426",61204]
["F03427",60705]
["F03428",62602]
["F03429",62615]
["F03430",62629]
["F03431",62629]
["F03432",62629]
["F03433",62611]
["F03434",62669]
["F03435",61530]
["F03436",61530]
["F03437",61530]
["F03438",62123]
["F03439",62123]
["F03440",61233]
["F03441",60940]
["F03442",62753]
["F03443",62586]
["F03444",62778]
["F03445",61128]
["F03446",61128]
["F03447",61698]
["F03448",61698]
["F03449",62704]
["F03450",62773]
["F03451",62207]
["F03452",62620]
["F03453",62695]
["F03454",62671]
["F03455",62664]
["F03456",61082]
["F03457",61082]
["F03458",61082]
["F03459",62277]
["F03460",62730]
["F03461",62732]
["F03462",61286]
["F03463",61380]
["F03464",61380]
["F03465",61380]
["F03466",62684]
["F03467",62633]
["F03468",60043]
["F03469",62394]
["F03470",62755]
["F03471",62735]
["F03472",62302]
["F03473",61436]
["F03474",61436]
["F03475",62752]
["F03476",62870]
["F03477",62882]
["F03478",62706]
["F03479",62830]
["F03480",62830]
["F03482",62300]
["F03483",62913]
["F03484",62541]
["F03485",62782]
["F03486",62811]
["F03487",62583]
["F03488",62795]
["F03489",62643]
["F03490",62821]
["F03491",62762]
["F03492",62935]
["F03493",62809]
["F03494",62971]
["F03495",62593]
["F03496",62967]
["F03497",59679]
["F03498",59679]
["F03499",62147]
["F03500",62306]
["F03501",62798]
["F03502",62306]
["F03503",62306]
["F03504",62306]
["F03505",61304]
["F03507",61610]
["F03509",62825]
["F03510",62441]
["F03511",62722]
["F03512",62840]
["F03513",62857]
["F03514",62868]
["F03515",62962]
["F03516",62962]
["F03517",63084]
["F03518",62598]
["F03519",62987]
["F03520",62917]
["F03521",62914]
["F03522",62860]
["F03523",61560]
["F03524",62936]
["F03525",62931]
["F03526",62899]
["F03527",62895]
["F03528",63144]
["F03529",63153]
["F03530",59632]
["F03531",59632]
["F03532",59632]
["F03533",62655]
["F03534",62669]
["F03535",63204]
["F03536",62730]
["F03537",63020]
["F03538",63020]
["F03539",63020]
["F03540",59853]
["F03541",63027]
["F03542",62844]
["F03543",62648]
["F03544",62828]
["F03545",62843]
["F03546",62997]
["F03547",63240]
["F03548",63240]
["F03549",63240]
["F03550",61638]
["F03551",61638]
["F03552",62877]
["F03553",58759]
["F03554",61579]
["F03555",61422]
["F03556",61422]
["F03557",61598]
["F03558",61598]
["F03559",61339]
["F03560",62582]
["F03561",62859]
["F03562",62317]
["F03563",63116]
["F03564",62973]
["F03566",63294]
["F03567",63321]
["F03568",63081]
["F03569",62619]
["F03571",63013]
["F03572",63095]
["F03573",60987]
["F03574",60987]
["F03575",60987]
["F03576",60987]
["F03577",62738]
["F03578",62536]
["F03579",63000]
["F03580",62704]
["F03581",62704]
["F03582",61073]
["F03583",63187]
["F03584",62745]
["F03585",60647]
["F03586",62895]
["F03587",62895]
["F03588",62822]
["F03589",61753]
["F03590",61753]
["F03591",61753]
["F03592",63428]
["F03593",63426]
["F03594",62617]
["F03595",60546]
["F03596",60546]
["F03597",61010]
["F03598",61010]
["F03599",60644]
["F03600",60644]
["F03601",63246]
["F03602",63246]
["F03603",63246]
["F03604",63006]
["F03605",59750]
["F03606",59750]
["F03607",63505]
["F03608",60292]
["F03609",60292]
["F03610",60292]
["F03611",60292]
["F03612",62802]
["F03613",63303]
["F03614",63303]
["F03615",63303]
["F03616",62425]
["F03617",61629]
["F03618",63007]
["F03619",63119]
["F03620",63119]
["F03621",63119]
["F03622",62757]
["F03623",63099]
["F03624",63101]
["F03625",62661]
["F03626",63252]
["F03627",63256]
["F03630",63295]
["F03631",60397]
["F03632",60397]
["F03633",63749]
["F03634",63750]
["F03635",62923]
["F03636",62601]
["F03637",63023]
["F03638",62669]
["F03639",61851]
["F03640",61851]
["F03641",61851]
["F03642",61851]
["F03643",61923]
["F03644",61922]
["F03645",62975]
["F03646",63332]
["F03647",63299]
["F03648",62752]
["F03649",62684]
["F03650",62722]
["F03651",62725]
["F03652",62640]
["F03653",63012]
["F03654",61851]
["F03655",61883]
["F03656",62841]
["F03657",63312]
["F03658",62818]
["F03659",62769]
["F03660",63189]
["F03661",63602]
["F03662",62998]
["F03663",63064]
["F03664",63318]
["F03665",60759]
["F03666",62894]
["F03667",62965]
["F03668",62908]
["F03669",63898]
["F03670",63076]
["F03671",63304]
["F03672",63077]
["F03673",61458]
["F03674",61458]
["F03675",63653]
["F03676",62999]
["F03677",62972]
["F03678",62972]
["F03679",62972]
["F03680",62907]
["F03681",63053]
["F03682",63061]
["F03683",61931]
["F03684",62000]
["F03685",63018]
["F03686",63213]
["F03687",63515]
["F03688",63368]
["F03689",62914]
["F03690",63117]
["F03691",63118]
["F03692",62915]
["F03693",63923]
["F03694",63851]
["F03695",63642]
["F03696",63770]
["F03697",63708]
["F03698",63617]
["F03699",63963]
["F03700",63917]
["F03701",63699]
["F03702",63846]
["F03703",63696]
["F03704",63795]
["F03705",63442]
["F03706",63941]
["F03707",63773]
["F03708",63877]
["F03709",63878]
["F03710",63612]
["F03711",63725]
["F03712",63727]
["F03713",63728]
["F03714",63759]
["F03715",63819]
["F03716",63215]
["F03717",63913]
["F03718",63971]
["F03719",63894]
["F03720",63690]
["F03721",63601]
["F03722",63636]
["F03723",63432]
["F03724",63398]
["F03725",63590]
["F03726",63356]
["F03727",63757]
["F03728",63760]
["F03729",63772]
["F03730",63852]
["F03731",63603]
["F03732",63874]
["F03733",63355]
["F03734",63743]
["F03735",63781]
["F03736",63850]
["F03737",63938]
["F03738",63376]
["F03739",63115]
["F03740",63862]
["F03741",63809]
["F03742",63824]
["F03743",63560]
["F03744",63958]
["F03745",63620]
["F03746",63707]
["F03747",63374]
["F03748",63753]
["F03749",63272]
["F03750",63600]
["F03751",63961]
["F03752",63869]
["F03753",63205]
["F03754",64013]
["F03755",63323]
["F03756",63301]
["F03757",63854]
["F03758",63671]
["F03759",63847]
["F03760",63887]
["F03761",63297]
["F03762",63934]
["F03763",63932]
["F03764",63741]
["F03765",63441]
["F03766",63706]
["F03767",63983]
["F03768",63878]
["F03769",63878]
["F03770",62245]
["F03771",63788]
["F03772",64016]
["F03773",63957]
["F03774",63993]
["F03775",62208]
["F03776",62208]
["F03777",62929]
["F03778",62832]
["F03779",63750]
["F03780",63085]
["F03781",63749]
["F03782",64049]
["F03783",63969]
["F03784",63935]
["F03785",64048]
["F03786",63614]
["F03787",62207]
["F03788",63011]
["F03789",62210]
["F03790",62210]
["F03791",62210]
["F03792",62210]
["F03793",62210]
["F03794",62210]
["F03795",62210]
["F03796",62210]
["F03797",62210]
["F03798",62210]
["F03799",62818]
["F03800",64025]
["F03801",63422]
["F03802",64059]
["F03803",63242]
["F03804",63242]
["F03805",63242]
["F03806",63951]
["F03807",64018]
["F03808",60848]
["F03809",63029]
["F03810",63314]
["F03811",63292]
["F03812",61853]
["F03813",62207]
["F03814",62207]
["F03815",62207]
["F03816",62612]
["F03817",63563]
["F03818",61092]
["F03819",63891]
["F03820",63891]
["F03821",63891]
["F03822",63438]
["F03823",63953]
["F03824",64036]
["F03825",63319]
["F03826",63787]
["F03827",64079]
["F03828",64074]
["F03829",64066]
["F03830",63514]
["F03831",63746]
["F03832",63125]
["F03833",62286]
["F03834",62240]
["F03835",63868]
["F03836",61743]
["F03837",64083]
["F03838",63955]
["F03839",62071]
["F03840",62071]
["F03841",64033]
["F03842",64077]
["F03843",64167]
["F03844",64085]
["F03845",64120]
["F03846",64140]
["F03847",63954]
["F03848",63954]
["F03849",63954]
["F03850",63954]
["F03851",62870]
["F03852",62870]
["F03853",62870]
["F03854",62870]
["F03855",62769]
["F03856",64152]
["F03857",64146]
["F03858",64153]
["F03860",62329]
["F03861",62272]
["F03862",64180]
["F03863",63096]
["F03864",64052]
["F03865",64052]
["F03866",64052]
["F03867",64181]
["F03868",63643]
["F03869",63984]
["F03870",63931]
["F03871",63867]
["F03872",63648]
["F03873",64081]
["F03874",63848]
["F03875",64228]
["F03876",63754]
["F03877",63722]
["F03878",63411]
["F03879",63920]
["F03880",63814]
["F03881",63714]
["F03882",63243]
["F03883",63410]
["F03884",62978]
["F03885",63859]
["F03886",63495]
["F03887",63501]
["F03888",63557]
["F03889",63507]
["F03890",62574]
["F03891",64244]
["F03892",60323]
["F03893",64245]
["F03894",64229]
["F03895",64222]
["F03896",62882]
["F03897",63752]
["F03898",63600]
["F03899",63946]
["F03900",64236]
["F03901",63771]
["F03902",62537]
["F03903",63738]
["F03904",64175]
["F03905",64239]
["F03906",64286]
["F03907",64290]
["F03908",63284]
["F03909",64014]
["F03910",63394]
["F03911",63962]
["F03912",64289]
["F03913",61625]
["F03914",63186]
["F03915",64264]
["F03916",63962]
["F03917",63962]
["F03918",63416]
["F03919",63420]
["F03920",62380]
["F03921",63686]
["F03922",61997]
["F03923",63992]
["F03924",64218]
["F03925",64303]
["F03926",63315]
["F03927",63294]
["F03928",63294]
["F03929",64292]
["F03930",64297]
["F03931",62380]
["F03932",64319]
["F03933",64348]
["F03934",64299]
["F03935",64301]
["F03936",62398]
["F03937",62446]
["F03938",64284]
["F03939",63843]
["F03940",62188]
["F03941",64052]
["F03942",64325]
["F03943",64423]
["F03944",64423]
["F03945",64423]
["F03946",64367]
["F03947",64180]
["F03948",64337]
["F03949",64328]
["F03950",64383]
["F03951",61548]
["F03952",61548]
["F03953",61548]
["F03954",63650]
["F03955",64384]
["F03956",64393]
["F03957",63643]
["F03958",63698]
["F03959",61715]
["F03960",61715]
["F03961",61715]
["F03962",64471]
["F03963",64415]
["F03964",63669]
["F03965",64479]
["F03966",64305]
["F03967",64515]
["F03968",64487]
["F03969",64495]
["F03970",64497]
["F03971",63392]
["F03972",64388]
["F03973",64432]
["F03974",64469]
["F03975",64506]
["F03976",64467]
["F03977",64441]
["F03978",64308]
["F03979",64265]
["F03980",64086]
["F03981",64204]
["F03982",64254]
["F03983",64220]
["F03984",64221]
["F03985",64060]
["F03986",63985]
["F03987",63645]
["F03988",63876]
["F03989",64440]
["F03991",64531]
["F03992",64487]
["F03993",64534]
["F03994",64485]
["F03995",63888]
["F03996",63810]
["F03997",64545]
["F03998",62671]
["F03999",64565]
["F04000",62300]
["F04001",60338]
["F04002",60338]
["F04003",63723]
["F04004",64548]
["F04005",64483]
["F04008",64584]
["F04009",63982]
["F04010",64583]
["F04011",64585]
["F04012",64600]
["F04013",62505]
["F04014",63908]
["F04015",64080]
["F04016",64607]
["F04017",64603]
["F04018",64605]
["F04019",64617]
["F04020",64538]
["F04021",64627]
["F04022",64569]
["F04023",63978]
["F04024",64527]
["F04025",64035]
["F04026",64334]
["F04027",63986]
["F04028",64142]
["F04029",64466]
["F04030",62478]
["F04031",63619]
["F04032",64660]
["F04033",64410]
["F04034",64046]
["F04036",63973]
["F04037",64231]
["F04038",64528]
["F04039",64641]
["F04040",64468]
["F04041",59556]
["F04042",59556]
["F04043",64656]
["F04044",63648]
["F04045",61189]
["F04046",61189]
["F04047",64683]
["F04048",60895]
["F04049",64629]
["F04050",64637]
["F04051",60521]
["F04052",60521]
["F04053",60521]
["F04054",62378]
["F04055",64507]
["F04057",64686]
["F04058",59013]
["F04059",64065]
["F04061",64524]
["F04062",64677]
["F04063",64030]
["F04064",64030]
["F04065",64030]
["F04066",64031]
["F04067",64031]
["F04068",64031]
["F04069",64748]
["F04070",64751]
["F04071",62617]
["F04072",64764]
["F04073",61319]
["F04074",64771]
["F04075",64198]
["F04076",64711]
["F04077",62735]
["F04078",64735]
["F04079",64756]
["F04080",64759]
["F04081",64802]
["F04082",64556]
["F04083",64628]
["F04084",64743]
["F04085",64725]
["F04086",64017]
["F04087",64186]
["F04088",64179]
["F04089",64621]
["F04090",63012]
["F04091",64537]
["F04092",64225]
["F04093",64785]
["F04094",59815]
["F04095",59815]
["F04096",59815]
["F04097",64836]
["F04098",64164]
["F04099",64878]
["F04100",64055]
["F04101",62843]
["F04102",63892]
["F04103",64886]
["F04104",60561]
["F04105",60561]
["F04106",64211]
["F04107",64315]
["F04108",64223]
["F04109",64234]
["F04110",64893]
["F04111",64612]
["F04112",64419]
["F04113",64275]
["F04114",64206]
["F04115",64622]
["F04116",64513]
["F04117",64871]
["F04118",64901]
["F04119",64970]
["F04120",64820]
["F04121",64912]
["F04122",63613]
["F04123",64894]
["F04124",64257]
["F04125",63295]
["F04126",64882]
["F04127",63892]
["F04128",63892]
["F04129",64734]
["F04130",58966]
["F04131",58966]
["F04132",64296]
["F04133",64830]
["F04134",64487]
["F04135",64836]
["F04137",60099]
["F04138",61775]
["F04139",60099]
["F04140",60290]
["F04141",60290]
["F04142",62330]
["F04143",64300]
["F04144",64629]
["F04145",65025]
["F04146",62975]
["F04147",62975]
["F04148",65049]
["F04149",63994]
["F04150",64744]
["F04151",65012]
["F04152",64387]
["F04153",65000]
["F04155",65055]
["F04156",64907]
["F04157",64921]
["F04158",65046]
["F04159",64967]
["F04160",64918]
["F04161",65025]
["F04162",62894]
["F04163",65059]
["F04164",64999]
["F04165",65076]
["F04166",64381]
["F04167",64859]
["F04168",65048]
["F04170",64808]
["F04171",64904]
["F04172",64546]
["F04173",64389]
["F04174",65060]
["F04175",65060]
["F04176",64335]
["F04177",60847]
["F04178",58552]
["F04179",65096]
["F04180",65135]
["F04181",63029]
["F04182",63029]
["F04183",64570]
["F04184",64570]
["F04185",64570]
["F04186",64324]
["F04187",65151]
["F04188",64789]
["F04189",63029]
["F04190",62972]
["F04191",64511]
["F04192",62914]
["F04193",64944]
["F04194",65025]
["F04195",65176]
["F04196",65025]
["F04197",65133]
["F04198",64928]
["F04199",64957]
["F04200",64939]
["F04201",65162]
["F04202",64606]
["F04203",65172]
["F04204",63117]
["F04205",64499]
["F04206",64480]
["F04207",64566]
["F04208",65206]
["F04209",60282]
["F04210",60282]
["F04211",60282]
["F04212",63117]
["F04213",64898]
["F04214",62828]
["F04215",64565]
["F04216",65081]
["F04217",62965]
["F04218",62330]
["F04219",65258]
["F04221",62998]
["F04222",65227]
["F04223",65228]
["F04224",65226]
["F04226",65058]
["F04227",65234]
["F04231",63029]
["F04232",61800]
["F04233",61800]
["F04234",61800]
["F04235",65017]
["F04237",59439]
["F04238",65197]
["F04239",60290]
["F04240",64807]
["F04241",65260]
["F04242",65245]
["F04243",65279]
["F04244",64727]
["F04245",65249]
["F04246",64673]
["F04247",65132]
["F04249",64608]
["F04250",63411]
["F04251",65303]
["F04252",65185]
["F04253",65296]
["F04254",65140]
["F04255",61851]
["F04256",61851]
["F04257",61851]
["F04258",63292]
["F04259",65093]
["F04260",65200]
["F04261",65309]
["F04262",65309]
["F04263",65309]
["F04264",64757]
["F04265",64668]
["F04266",64668]
["F04267",64618]
["F04268",63076]
["F04269",63077]
["F04270",60657]
["F04271",60657]
["F04272",60657]
["F04273",64634]
["F04274",65239]
["F04275",63876]
["F04276",64729]
["F04277",63314]
["F04278",64717]
["F04279",65310]
["F04280",64411]
["F04281",64411]
["F04282",60363]
["F04283",64597]
["F04284",64444]
["F04285",60243]
["F04286",60243]
["F04287",60243]
["F04288",62615]
["F04289",64587]
["F04290",64610]
["F04291",62574]
["F04292",65338]
["F04293",65371]
["F04294",65425]
["F04295",65276]
["F04296",63076]
["F04297",63076]
["F04298",63673]
["F04299",60244]
["F04300",65299]
["F04301",59842]
["F04302",59377]
["F04303",65110]
["F04304",64631]
["F04305",61575]
["F04306",63501]
["F04307",63501]
["F04308",63501]
["F04309",64809]
["F04310",64770]
["F04311",65355]
["F04312",64841]
["F04313",64758]
["F04314",61753]
["F04315",61753]
["F04316",61753]
["F04317",65485]
["F04318",58881]
["F04319",58881]
["F04320",58881]
["F04322",61649]
["F04323",65377]
["F04324",65487]
["F04325",63740]
["F04326",65477]
["F04327",65477]
["F04328",65477]
["F04329",61753]
["F04330",64964]
["F04332",65138]
["F04333",64818]
["F04334",65674]
["F04335",65675]
["F04336",59605]
["F04337",64865]
["F04338",64410]
["F04339",63077]
["F04340",63077]
["F04341",63781]
["F04342",62629]
["F04343",62629]
["F04344",62629]
["F04345",65123]
["F04346",65244]
["F04347",62472]
["F04348",65196]
["F04349",64863]
["F04350",65563]
["F04351",65563]
["F04352",63738]
["F04353",63738]
["F04354",65195]
["F04355",65532]
["F04356",65532]
["F04357",64899]
["F04358",64824]
["F04359",65552]
["F04360",65552]
["F04361",65240]
["F04362",65508]
["F04363",65508]
["F04364",65458]
["F04365",65458]
["F04366",64674]
["F04367",65521]
["F04369",64916]
["F04370",64981]
["F04371",63869]
["F04372",63869]
["F04373",63020]
["F04374",65265]
["F04375",65242]
["F04376",65420]
["F04377",65574]
["F04378",65479]
["F04379",65302]
["F04380",65527]
["F04381",65512]
["F04382",65566]
["F04383",65511]
["F04384",65496]
["F04385",65253]
["F04386",65261]
["F04387",64867]
["F04388",64920]
["F04389",65417]
["F04390",65440]
["F04391",65466]
["F04392",65054]
["F04393",64753]
["F04394",65235]
["F04395",65865]
["F04396",61686]
["F04397",61686]
["F04398",65478]
["F04399",65478]
["F04400",62306]
["F04401",65157]
["F04402",65488]
["F04403",65429]
["F04404",65216]
["F04405",64940]
["F04406",64595]
["F04407",64595]
["F04408",64595]
["F04409",65746]
["F04410",65852]
["F04411",59120]
["F04412",59120]
["F04413",65062]
["F04414",65760]
["F04415",65668]
["F04416",65560]
["F04417",65642]
["F04418",65642]
["F04419",65606]
["F04420",62899]
["F04421",62899]
["F04422",64031]
["F04423",64031]
["F04424",64031]
["F04425",64031]
["F04426",65544]
["F04427",65638]
["F04428",65607]
["F04429",65595]
["F04430",63978]
["F04431",65516]
["F04432",65928]
["F04433",62832]
["F04434",65142]
["F04435",65105]
["F04436",65619]
["F04437",65972]
["F04438",63648]
["F04439",63027]
["F04440",65213]
["F04441",65027]
["F04442",61541]
["F04443",64140]
["F04444",65171]
["F04445",65238]
["F04446",65095]
["F04447",65093]
["F04448",64537]
["F04449",64065]
["F04450",64065]
["F04451",65209]
["F04452",65272]
["F04453",65684]
["F04454",65608]
["F04455",65197]
["F04456",65766]
["F04457",65838]
["F04458",65778]
["F04459",65576]
["F04460",65789]
["F04461",63986]
["F04462",63986]
["F04463",61541]
["F04464",61541]
["F04465",63978]
["F04467",65726]
["F04468",65914]
["F04469",65865]
["F04470",65865]
["F04471",65755]
["F04472",65755]
["F04473",65565]
["F04474",65938]
["F04475",64222]
["F04476",64222]
["F04477",64222]
["F04478",63932]
["F04479",65755]
["F04480",65898]
["F04481",65928]
["F04482",65921]
["F04483",65952]
["F04484",65949]
["F04485",65898]
["F04486",65919]
["F04487",64296]
["F04488",64313]
["F04489",65305]
["F04490",65305]
["F04491",65305]
["F04492",65305]
["F04493",65962]
["F04494",65880]
["F04495",65611]
["F04496",64066]
["F04497",64320]
["F04498",63891]
["F04499",63891]
["F04500",63891]
["F99999",57801]
["K00000",57781]
["K00001",57782]
["K00002",57783]
["K00003",57784]
["K00004",57785]
["K00005",57786]
["K00006",57787]
["K00007",57788]
["K00008",57789]
["K00009",57790]
["K00010",57791]
["K00011",57792]
["K00012",57793]
["K00013",57794]
["K00014",57795]
["K00015",57796]
["K00016",57797]
["K00017",57798]
["K00018",57799]
["K00019",57800]
["K00020",57801]
["K00021",57754]
["K00022",57755]
["K00023",57756]
["K00024",57757]
["K00025",57758]
["K00026",57759]
["K00027",57760]
["K00028",57761]
["K00029",57762]
["K00030",57763]
["K00031",57764]
["K00032",57765]
["K00033",57766]
["K00034",57767]
["K00035",57768]
["K00036",57769]
["K00037",57770]
["K00038",57771]
["K00039",57772]
["K00040",57773]
["K00041",57774]
["K00042",57775]
["K00043",57776]
["K00044",57777]
["K00045",57778]
["K00046",57779]
["K00047",57780]
["K00048",57725]
["K00049",57726]
["K00050",57727]
["K00051",57728]
["K00052",57729]
["K00053",57730]
["K00054",57731]
["K00055",57732]
["K00056",57733]
["K00057",57734]
["K00058",57735]
["K00059",57736]
["K00060",57737]
["K00061",57738]
["K00062",57739]
["K00063",57740]
["K00064",57741]
["K00065",57742]
["K00066",57743]
["K00067",57744]
["K00068",57745]
["K00069",57746]
["K00070",57747]
["K00071",57748]
["K00072",57749]
["K00073",57750]
["K00074",57751]
["K00075",57752]
["K00076",57753]
["K00077",57698]
["K00078",57699]
["K00079",57700]
["K00080",57701]
["K00081",57702]
["K00082",57703]
["K00083",57704]
["K00084",57705]
["K00085",57706]
["K00086",57707]
["K00087",57708]
["K00088",57709]
["K00089",57710]
["K00090",57711]
["K00091",57712]
["K00092",57713]
["K00093",57714]
["K00094",57715]
["K00095",57716]
["K00096",57717]
["K00097",57718]
["K00098",57719]
["K00099",57720]
["K00100",57721]
["K00101",57722]
["K00102",57723]
["K00103",57724]
["K00104",57673]
["K00105",57674]
["K00106",57675]
["K00107",57676]
["K00108",57677]
["K00109",57678]
["K00110",57679]
["K00111",57680]
["K00112",57681]
["K00113",57682]
["K00114",57683]
["K00115",57684]
["K00116",57685]
["K00117",57686]
["K00118",57687]
["K00119",57688]
["K00120",57689]
["K00121",57690]
["K00122",57691]
["K00123",57692]
["K00124",57693]
["K00125",57694]
["K00126",57695]
["K00127",57696]
["K00128",57697]
["K00129",57647]
["K00130",57648]
["K00131",57649]
["K00132",57650]
["K00133",57651]
["K00134",57652]
["K00135",57653]
["K00136",57654]
["K00137",57655]
["K00138",57656]
["K00139",57657]
["K00140",57658]
["K00141",57659]
["K00142",57660]
["K00143",57661]
["K00144",57662]
["K00145",57663]
["K00146",57664]
["K00147",57665]
["K00148",57666]
["K00149",57667]
["K00150",57668]
["K00151",57669]
["K00152",57670]
["K00153",57671]
["K00154",57672]
["K00155",57623]
["K00156",57624]
["K00157",57625]
["K00158",57626]
["K00159",57627]
["K00160",57628]
["K00161",57737]
["K00162",57629]
["K00163",57630]
["K00164",57631]
["K00165",57632]
["K00166",57633]
["K00167",57634]
["K00168",57635]
["K00169",57636]
["K00170",57637]
["K00171",57638]
["K00172",57639]
["K00173",57640]
["K00174",57641]
["K00175",57642]
["K00176",57643]
["K00177",57644]
["K00178",57645]
["K00179",57646]
["K00180",57598]
["K00181",57599]
["K00182",57600]
["K00183",57601]
["K00184",57602]
["K00185",57603]
["K00186",57604]
["K00187",57605]
["K00188",57606]
["K00189",57607]
["K00190",57608]
["K00191",57609]
["K00192",57610]
["K00193",57611]
["K00194",57612]
["K00195",57613]
["K00196",57614]
["K00197",57615]
["K00198",57616]
["K00199",57617]
["K00200",57618]
["K00201",57619]
["K00202",57620]
["K00203",57621]
["K00204",57622]
["K00205",57572]
["K00206",57573]
["K00207",57574]
["K00208",57575]
["K00209",57576]
["K00210",57577]
["K00211",57578]
["K00212",57579]
["K00213",57580]
["K00214",57581]
["K00215",57582]
["K00216",57583]
["K00217",57584]
["K00218",57585]
["K00219",57586]
["K00220",57587]
["K00221",57588]
["K00222",57589]
["K00223",57590]
["K00224",57591]
["K00225",57592]
["K00226",57593]
["K00227",57594]
["K00228",57595]
["K00229",57596]
["K00230",57597]
["K00231",57546]
["K00232",57547]
["K00233",57548]
["K00234",57549]
["K00235",57550]
["K00236",57551]
["K00237",57552]
["K00238",57553]
["K00239",57554]
["K00240",57555]
["K00241",57556]
["K00242",57557]
["K00243",57558]
["K00244",57559]
["K00245",57560]
["K00246",57561]
["K00247",57562]
["K00248",57563]
["K00249",57564]
["K00250",57565]
["K00251",57566]
["K00252",57567]
["K00253",57568]
["K00254",57569]
["K00256",57570]
["K00257",57571]
["K00258",57058]
["K00259",57521]
["K00260",57522]
["K00261",57523]
["K00262",57524]
["K00263",57525]
["K00264",57526]
["K00265",57527]
["K00266",57528]
["K00267",57529]
["K00268",57530]
["K00269",57531]
["K00270",57532]
["K00271",57533]
["K00272",57534]
["K00273",57535]
["K00274",57536]
["K00275",57537]
["K00276",57538]
["K00277",57539]
["K00278",57540]
["K00279",57541]
["K00280",57542]
["K00281",57543]
["K00282",57544]
["K00283",57545]
["K00284",57495]
["K00285",57496]
["K00286",57497]
["K00287",57498]
["K00288",57499]
["K00289",57500]
["K00290",57501]
["K00291",57502]
["K00292",57503]
["K00293",57504]
["K00294",57505]
["K00295",57506]
["K00296",57507]
["K00297",57508]
["K00310",57509]
["K00311",57510]
["K00312",57511]
["K00313",57512]
["K00314",57513]
["K00317",57514]
["K00318",57515]
["K00322",57516]
["K00323",57517]
["K00324",57518]
["K00325",57519]
["K00327",57520]
["K00328",57470]
["K00330",57471]
["K00331",57472]
["K00334",57473]
["K00335",57474]
["K00338",57475]
["K00341",57476]
["K00342",57477]
["K00343",57478]
["K00344",57479]
["K00345",57480]
["K00346",57481]
["K00347",57482]
["K00348",57483]
["K00349",57484]
["K00350",57485]
["K00351",57486]
["K00352",57487]
["K00354",57488]
["K00355",57489]
["K00359",57490]
["K00360",57491]
["K00361",57492]
["K00362",57493]
["K00363",57494]
["K00364",57446]
["K00366",57447]
["K00368",57448]
["K00369",57449]
["K00370",57450]
["K00371",57451]
["K00372",57452]
["K00374",57453]
["K00375",57454]
["K00376",57455]
["K00378",57456]
["K00380",57457]
["K00381",57458]
["K00383",57459]
["K00384",57460]
["K00385",57461]
["K00386",57462]
["K00387",57463]
["K00389",57464]
["K00390",57465]
["K00391",57466]
["K00392",57467]
["K00393",57468]
["K00394",57469]
["K00395",57470]
["K00396",57470]
["K00401",57423]
["K00402",57424]
["K00403",57425]
["K00404",57426]
["K00405",57427]
["K00409",57428]
["K00410",57429]
["K00411",57430]
["K00412",57431]
["K00413",57432]
["K00417",57433]
["K00421",57434]
["K00424",57435]
["K00425",57436]
["K00426",57437]
["K00427",57438]
["K00428",57439]
["K00429",57440]
["K00430",57441]
["K00432",57442]
["K00433",57443]
["K00434",57444]
["K00435",57445]
["K00436",57494]
["K00438",57400]
["K00440",57401]
["K00441",57402]
["K00443",57403]
["K00444",57404]
["K00445",57405]
["K00446",57406]
["K00447",57407]
["K00450",57408]
["K00451",57409]
["K00453",57410]
["K00454",57411]
["K00455",57412]
["K00457",57413]
["K00458",57414]
["K00459",57415]
["K00460",57416]
["K00461",57417]
["K00462",57418]
["K00464",57419]
["K00465",57420]
["K00466",57421]
["K00468",57422]
["K00471",57375]
["K00472",57376]
["K00473",57377]
["K00474",57378]
["K00475",57379]
["K00476",57380]
["K00478",57381]
["K00479",57382]
["K00480",57383]
["K00481",57384]
["K00482",57385]
["K00483",57386]
["K00485",57387]
["K00486",57388]
["K00487",57389]
["K00488",57390]
["K00489",57391]
["K00490",57392]
["K00493",57393]
["K00494",57394]
["K00495",57395]
["K00497",57396]
["K00498",57397]
["K00499",57398]
["K00500",57399]
["K00502",57458]
["K00505",57352]
["K00506",57353]
["K00507",57354]
["K00508",57355]
["K00509",57356]
["K00510",57357]
["K00511",57358]
["K00513",57359]
["K00514",57360]
["K00515",57361]
["K00517",57362]
["K00519",57363]
["K00522",57364]
["K00523",57365]
["K00524",57366]
["K00528",57367]
["K00529",57368]
["K00530",57369]
["K00531",57370]
["K00533",57371]
["K00534",57372]
["K00535",57373]
["K00536",57374]
["K00537",57331]
["K00538",57332]
["K00539",57333]
["K00542",57334]
["K00543",57335]
["K00544",57336]
["K00545",57337]
["K00546",57338]
["K00547",57339]
["K00549",57340]
["K00550",57341]
["K00552",57465]
["K00553",57465]
["K00554",57342]
["K00559",57343]
["K00561",57344]
["K00562",57345]
["K00563",57346]
["K00564",57347]
["K00566",57348]
["K00567",57349]
["K00569",57350]
["K00570",57351]
["K00571",57309]
["K00573",57310]
["K00574",57311]
["K00575",57312]
["K00576",57313]
["K00579",57314]
["K00580",57435]
["K00581",57435]
["K00582",57315]
["K00588",57316]
["K00590",57317]
["K00591",57318]
["K00592",57319]
["K00593",57320]
["K00595",57321]
["K00596",57322]
["K00597",57323]
["K00598",57428]
["K00600",57324]
["K00604",57325]
["K00605",57326]
["K00606",57327]
["K00607",57328]
["K00608",57329]
["K00609",57330]
["K00610",57284]
["K00611",57285]
["K00612",57286]
["K00613",57287]
["K00614",57288]
["K00616",57289]
["K00617",57290]
["K00618",57291]
["K00619",57292]
["K00620",57293]
["K00621",57294]
["K00622",57295]
["K00623",57296]
["K00626",57297]
["K00627",57298]
["K00628",57299]
["K00629",57300]
["K00630",57301]
["K00631",57302]
["K00632",57303]
["K00633",57304]
["K00634",57305]
["K00635",57306]
["K00636",57307]
["K00637",57308]
["K00638",57260]
["K00639",57261]
["K00640",57262]
["K00641",57263]
["K00642",57264]
["K00643",57265]
["K00644",57266]
["K00645",57267]
["K00646",57268]
["K00647",57269]
["K00648",57270]
["K00649",57271]
["K00650",57272]
["K00651",57273]
["K00652",57274]
["K00653",57275]
["K00654",57276]
["K00655",57277]
["K00656",57278]
["K00657",57279]
["K00658",57280]
["K00659",57281]
["K00660",57282]
["K00661",57283]
["K00662",57239]
["K00663",57240]
["K00664",57241]
["K00665",57242]
["K00666",57243]
["K00667",57244]
["K00668",57375]
["K00669",57375]
["K00670",57245]
["K00671",57246]
["K00672",57247]
["K00673",57248]
["K00674",57249]
["K00675",57250]
["K00676",57251]
["K00677",57252]
["K00678",57253]
["K00679",57254]
["K00680",57255]
["K00681",57256]
["K00682",57257]
["K00683",57258]
["K00684",57259]
["K00685",57215]
["K00686",57216]
["K00687",57217]
["K00688",57218]
["K00689",57219]
["K00690",57220]
["K00691",57221]
["K00692",57222]
["K00693",57223]
["K00694",57224]
["K00695",57225]
["K00696",57226]
["K00697",57227]
["K00698",57228]
["K00699",57229]
["K00700",57230]
["K00701",57231]
["K00702",57232]
["K00703",57233]
["K00704",57234]
["K00706",57235]
["K00707",57236]
["K00708",57237]
["K00709",57238]
["K00710",57192]
["K00711",57193]
["K00712",57194]
["K00713",57195]
["K00714",57196]
["K00715",57197]
["K00716",57198]
["K00717",57199]
["K00718",57200]
["K00719",57201]
["K00720",57202]
["K00721",57203]
["K00722",57204]
["K00724",57205]
["K00725",57206]
["K00726",57207]
["K00727",57208]
["K00728",57209]
["K00729",57210]
["K00730",57211]
["K00731",57212]
["K00732",57213]
["K00733",57214]
["K00734",57168]
["K00735",57169]
["K00736",57170]
["K00737",57171]
["K00738",57172]
["K00739",57173]
["K00740",57174]
["K00741",57175]
["K00742",57176]
["K00743",57177]
["K00744",57178]
["K00745",57179]
["K00746",57180]
["K00747",57181]
["K00748",57182]
["K00749",57183]
["K00750",57184]
["K00751",57185]
["K00752",57186]
["K00753",57187]
["K00754",57188]
["K00755",57189]
["K00756",57190]
["K00757",57191]
["K00758",57146]
["K00759",57147]
["K00760",57324]
["K00761",57148]
["K00762",57149]
["K00763",57150]
["K00764",57151]
["K00765",57152]
["K00766",57153]
["K00767",57154]
["K00768",57155]
["K00769",57156]
["K00770",57157]
["K00771",57158]
["K00772",57159]
["K00773",57160]
["K00775",57161]
["K00776",57162]
["K00777",57163]
["K00778",57164]
["K00779",57165]
["K00780",57166]
["K00781",57167]
["K00782",57123]
["K00783",57124]
["K00784",57125]
["K00785",57126]
["K00786",57127]
["K00787",57128]
["K00788",57129]
["K00789",57130]
["K00790",57131]
["K00791",57132]
["K00792",57133]
["K00793",57134]
["K00794",57135]
["K00795",57136]
["K00796",57137]
["K00797",57138]
["K00798",57139]
["K00799",57140]
["K00800",57141]
["K00801",57142]
["K00802",57143]
["K00803",57144]
["K00804",57145]
["K00805",57100]
["K00806",57101]
["K00807",57102]
["K00808",57103]
["K00809",57104]
["K00810",57105]
["K00811",57106]
["K00812",57107]
["K00813",57108]
["K00814",57109]
["K00815",57110]
["K00816",57111]
["K00817",57112]
["K00818",57113]
["K00819",57114]
["K00820",57115]
["K00821",57116]
["K00822",57117]
["K00823",57118]
["K00824",57119]
["K00825",57120]
["K00826",57121]
["K00827",57122]
["K00828",57078]
["K00829",57079]
["K00830",57080]
["K00831",57081]
["K00832",57082]
["K00833",57083]
["K00834",57084]
["K00835",57085]
["K00836",57086]
["K00837",57087]
["K00838",57088]
["K00839",57089]
["K00840",57090]
["K00841",57091]
["K00842",57092]
["K00843",57093]
["K00844",57094]
["K00845",57095]
["K00846",57096]
["K00847",57097]
["K00848",57098]
["K00849",57099]
["K00850",57056]
["K00851",57057]
["K00852",57058]
["K00853",57059]
["K00854",57060]
["K00855",57061]
["K00856",57062]
["K00857",57063]
["K00858",57064]
["K00859",57065]
["K00860",57066]
["K00861",57067]
["K00862",57068]
["K00863",57069]
["K00864",57070]
["K00865",57071]
["K00866",57072]
["K00867",57073]
["K00868",57074]
["K00869",57075]
["K00870",57076]
["K00871",57077]
["K00872",57033]
["K00873",57034]
["K00874",57035]
["K00875",57036]
["K00876",57037]
["K00877",57038]
["K00878",57039]
["K00879",57040]
["K00880",57041]
["K00881",57042]
["K00882",57043]
["K00883",57044]
["K00884",57045]
["K00885",57046]
["K00886",57047]
["K00887",57048]
["K00888",57049]
["K00889",57050]
["K00890",57051]
["K00891",57052]
["K00892",57053]
["K00893",57054]
["K00894",57055]
["K00895",57011]
["K00896",57012]
["K00897",57013]
["K00898",57014]
["K00899",57015]
["K00900",57016]
["K00901",57017]
["K00902",57018]
["K00903",57019]
["K00904",57020]
["K00905",57021]
["K00906",57022]
["K00907",57023]
["K00908",57024]
["K00909",57025]
["K00910",57026]
["K00911",57027]
["K00912",57028]
["K00913",57029]
["K00914",57030]
["K00915",57031]
["K00916",57032]
["K00917",57013]
["K00918",56988]
["K00919",56989]
["K00920",56990]
["K00921",56991]
["K00922",56992]
["K00923",56993]
["K00924",56994]
["K00925",56995]
["K00926",56996]
["K00927",56997]
["K00928",56998]
["K00929",56999]
["K00930",57000]
["K00931",57001]
["K00932",57002]
["K00933",57003]
["K00934",57004]
["K00935",57005]
["K00936",57006]
["K00937",57007]
["K00938",57008]
["K00939",57009]
["K00940",57010]
["K00941",56966]
["K00942",56967]
["K00943",56968]
["K00944",56969]
["K00945",56970]
["K00946",56971]
["K00947",56972]
["K00948",56973]
["K00949",57256]
["K00950",56974]
["K00951",56975]
["K00952",56976]
["K00953",56977]
["K00954",56978]
["K00955",56979]
["K00956",56980]
["K00957",56981]
["K00958",56982]
["K00959",56983]
["K00960",56984]
["K00961",56985]
["K00962",56986]
["K00963",56987]
["K00964",56944]
["K00965",56945]
["K00966",56946]
["K00967",56947]
["K00968",56948]
["K00969",56949]
["K00970",56950]
["K00971",56951]
["K00972",56952]
["K00973",56953]
["K00974",56954]
["K00975",56955]
["K00976",56956]
["K00977",56957]
["K00978",56958]
["K00979",56959]
["K00980",56960]
["K00981",56961]
["K00982",56962]
["K00983",56963]
["K00984",56964]
["K00985",56965]
["K00986",56922]
["K00987",56923]
["K00988",56924]
["K00989",56925]
["K00990",56926]
["K00991",56927]
["K00992",56928]
["K00993",56929]
["K00994",56930]
["K00995",56931]
["K00996",56932]
["K00997",56933]
["K00998",56934]
["K00999",56935]
["K01000",56936]
["K01001",56937]
["K01002",56938]
["K01003",56939]
["K01004",56940]
["K01005",56941]
["K01006",56942]
["K01007",56943]
["K01008",56899]
["K01009",56900]
["K01010",56901]
["K01011",56902]
["K01012",56903]
["K01013",56904]
["K01014",56905]
["K01015",56906]
["K01016",56907]
["K01017",56908]
["K01018",56909]
["K01019",56910]
["K01020",56911]
["K01021",56912]
["K01022",56913]
["K01023",56914]
["K01024",56915]
["K01025",56916]
["K01026",56917]
["K01027",56918]
["K01028",56919]
["K01029",56920]
["K01030",56921]
["K01031",56876]
["K01032",56877]
["K01033",56878]
["K01034",56879]
["K01035",56880]
["K01036",56881]
["K01037",56882]
["K01038",56883]
["K01039",56884]
["K01040",56885]
["K01041",56886]
["K01042",56887]
["K01043",56888]
["K01044",56889]
["K01045",56890]
["K01046",56891]
["K01047",56892]
["K01048",56893]
["K01049",56894]
["K01050",56895]
["K01051",56896]
["K01052",56897]
["K01053",56898]
["K01054",56853]
["K01055",56854]
["K01056",56855]
["K01057",56856]
["K01058",56857]
["K01059",56858]
["K01060",56859]
["K01061",56860]
["K01062",56861]
["K01063",56862]
["K01064",56863]
["K01065",56864]
["K01066",56865]
["K01067",56866]
["K01068",56867]
["K01069",56868]
["K01070",56869]
["K01071",56870]
["K01072",56871]
["K01073",56872]
["K01074",56873]
["K01075",56874]
["K01076",56875]
["K01077",56830]
["K01078",56831]
["K01079",56832]
["K01080",56833]
["K01081",56834]
["K01082",56835]
["K01083",56836]
["K01084",56837]
["K01085",56838]
["K01086",56839]
["K01087",56840]
["K01088",56841]
["K01089",56842]
["K01090",56843]
["K01091",56844]
["K01092",56845]
["K01093",56846]
["K01094",56847]
["K01095",56848]
["K01096",56849]
["K01097",56850]
["K01098",56851]
["K01099",56852]
["K01100",56806]
["K01101",56807]
["K01102",56808]
["K01103",56809]
["K01104",56810]
["K01105",56811]
["K01106",56812]
["K01107",56813]
["K01108",56814]
["K01109",56815]
["K01110",56816]
["K01111",56817]
["K01112",56818]
["K01113",56819]
["K01114",56820]
["K01115",56821]
["K01116",56822]
["K01117",56823]
["K01118",56824]
["K01119",56825]
["K01120",56826]
["K01121",56827]
["K01122",56828]
["K01123",56829]
["K01124",56783]
["K01125",56784]
["K01126",56785]
["K01127",56786]
["K01128",56787]
["K01129",56788]
["K01130",56789]
["K01131",56790]
["K01132",56791]
["K01133",56792]
["K01134",56793]
["K01135",56794]
["K01136",56795]
["K01137",56796]
["K01138",56797]
["K01139",56798]
["K01140",56799]
["K01141",56800]
["K01142",56801]
["K01143",56802]
["K01144",56803]
["K01145",56804]
["K01146",56805]
["K01147",56760]
["K01148",56761]
["K01149",56762]
["K01150",56763]
["K01151",56764]
["K01152",56765]
["K01153",56766]
["K01154",56767]
["K01155",56768]
["K01156",56769]
["K01157",56770]
["K01158",56771]
["K01159",56772]
["K01160",56773]
["K01161",56774]
["K01162",56775]
["K01163",56776]
["K01164",56777]
["K01165",56778]
["K01166",56779]
["K01167",56780]
["K01168",56781]
["K01169",56782]
["K01170",56737]
["K01171",56738]
["K01172",56739]
["K01173",56740]
["K01174",56741]
["K01175",56742]
["K01176",56743]
["K01177",56744]
["K01178",56745]
["K01179",56746]
["K01180",56747]
["K01181",56748]
["K01182",56749]
["K01183",56750]
["K01184",56751]
["K01185",56752]
["K01186",56753]
["K01187",56754]
["K01188",56755]
["K01189",56756]
["K01190",56757]
["K01191",56758]
["K01192",56759]
["K01193",56715]
["K01194",57068]
["K01195",56716]
["K01196",56717]
["K01197",56718]
["K01198",56719]
["K01199",56720]
["K01200",56721]
["K01201",56722]
["K01202",56723]
["K01203",56724]
["K01204",56725]
["K01205",56726]
["K01206",56727]
["K01207",56728]
["K01208",56729]
["K01209",56862]
["K01210",56730]
["K01211",56731]
["K01212",56732]
["K01213",56733]
["K01214",56734]
["K01215",56735]
["K01216",56736]
["K01217",56692]
["K01218",56693]
["K01219",56694]
["K01220",56695]
["K01221",56696]
["K01222",56697]
["K01223",56698]
["K01224",56699]
["K01225",56700]
["K01226",56701]
["K01227",56702]
["K01228",56703]
["K01229",56704]
["K01230",56705]
["K01231",56706]
["K01232",56707]
["K01233",56708]
["K01234",56709]
["K01235",56710]
["K01236",56711]
["K01237",56712]
["K01238",56713]
["K01239",56714]
["K01240",56671]
["K01241",56672]
["K01242",56673]
["K01243",56818]
["K01244",56818]
["K01245",56674]
["K01246",56675]
["K01247",56676]
["K01248",56677]
["K01249",56678]
["K01250",56679]
["K01251",56680]
["K01252",56681]
["K01253",56682]
["K01254",56683]
["K01255",56684]
["K01256",56685]
["K01257",56686]
["K01258",56687]
["K01259",56688]
["K01260",56689]
["K01261",56690]
["K01262",56691]
["K01263",56649]
["K01264",56650]
["K01265",56651]
["K01266",56652]
["K01267",56653]
["K01268",56654]
["K01269",56655]
["K01270",56656]
["K01271",56657]
["K01272",56658]
["K01273",56659]
["K01274",56660]
["K01275",56661]
["K01276",56662]
["K01277",56663]
["K01278",56664]
["K01279",56665]
["K01280",56666]
["K01281",56667]
["K01282",56668]
["K01283",57052]
["K01284",56669]
["K01285",56670]
["K01286",56627]
["K01287",56628]
["K01288",56629]
["K01289",56630]
["K01290",56631]
["K01291",56632]
["K01292",56633]
["K01293",56634]
["K01294",56635]
["K01295",56636]
["K01296",56637]
["K01297",56638]
["K01298",56639]
["K01299",56640]
["K01300",56641]
["K01301",56642]
["K01302",56643]
["K01303",56644]
["K01304",56645]
["K01305",56646]
["K01306",56647]
["K01307",56648]
["K01308",56604]
["K01309",56605]
["K01310",56606]
["K01311",56607]
["K01312",56608]
["K01313",56609]
["K01314",56610]
["K01315",56611]
["K01316",56612]
["K01317",56613]
["K01318",56614]
["K01319",56615]
["K01320",56616]
["K01321",56617]
["K01322",56618]
["K01323",56619]
["K01324",56620]
["K01325",56621]
["K01326",56622]
["K01327",56623]
["K01328",56624]
["K01329",56625]
["K01330",56626]
["K01331",56581]
["K01332",56582]
["K01333",56583]
["K01334",56584]
["K01335",56585]
["K01336",56586]
["K01337",56587]
["K01338",56588]
["K01339",56589]
["K01340",56590]
["K01341",56591]
["K01342",56592]
["K01343",56593]
["K01344",56594]
["K01345",56595]
["K01346",56596]
["K01347",56597]
["K01348",56598]
["K01349",56599]
["K01350",56600]
["K01351",56601]
["K01352",56602]
["K01353",56603]
["K01354",56559]
["K01355",56560]
["K01356",56561]
["K01357",56562]
["K01358",56563]
["K01359",56564]
["K01360",56565]
["K01361",56566]
["K01362",56567]
["K01363",56568]
["K01364",56569]
["K01365",56570]
["K01366",56716]
["K01367",56571]
["K01368",56572]
["K01369",56573]
["K01370",56574]
["K01371",56575]
["K01372",56576]
["K01373",56577]
["K01374",56578]
["K01375",56579]
["K01376",56580]
["K01377",56536]
["K01378",56537]
["K01379",56538]
["K01380",56539]
["K01381",56540]
["K01382",56541]
["K01383",56542]
["K01384",56543]
["K01385",56544]
["K01386",56545]
["K01387",56546]
["K01388",56547]
["K01389",56548]
["K01390",56549]
["K01391",56550]
["K01392",56551]
["K01393",56552]
["K01394",56553]
["K01395",56554]
["K01396",56555]
["K01397",56556]
["K01398",56557]
["K01399",56558]
["K01400",56519]
["K01401",56520]
["K01402",56521]
["K01403",56522]
["K01404",56953]
["K01405",56523]
["K01406",56524]
["K01407",56882]
["K01408",56525]
["K01409",56883]
["K01410",56883]
["K01411",56526]
["K01412",56527]
["K01413",56528]
["K01414",56881]
["K01415",56881]
["K01416",56529]
["K01417",56530]
["K01418",56531]
["K01419",56532]
["K01420",56533]
["K01421",56534]
["K01422",56535]
["K01423",56496]
["K01424",56497]
["K01425",56498]
["K01426",56499]
["K01427",56500]
["K01428",56501]
["K01429",56502]
["K01430",56503]
["K01431",56504]
["K01432",56505]
["K01433",56506]
["K01434",56507]
["K01435",56508]
["K01436",56509]
["K01437",56510]
["K01438",56511]
["K01439",56512]
["K01440",56513]
["K01441",56514]
["K01442",56515]
["K01443",56516]
["K01444",56517]
["K01445",56518]
["K01446",56474]
["K01447",56475]
["K01448",56476]
["K01449",56477]
["K01450",56478]
["K01451",56479]
["K01452",56480]
["K01453",56481]
["K01454",56482]
["K01455",56483]
["K01456",56484]
["K01457",56485]
["K01458",56486]
["K01459",56487]
["K01460",56488]
["K01461",56489]
["K01462",56490]
["K01463",56491]
["K01464",56492]
["K01465",56493]
["K01466",56494]
["K01467",56495]
["K01468",56451]
["K01469",56452]
["K01470",56453]
["K01471",56454]
["K01472",56455]
["K01473",56456]
["K01474",56457]
["K01475",56458]
["K01476",56459]
["K01477",56460]
["K01478",56461]
["K01479",56462]
["K01480",56463]
["K01481",56464]
["K01482",56465]
["K01483",56466]
["K01484",56467]
["K01485",56468]
["K01486",56469]
["K01487",56470]
["K01488",56471]
["K01489",56472]
["K01490",56473]
["K01491",56429]
["K01492",56430]
["K01493",56431]
["K01494",56432]
["K01495",56433]
["K01496",56434]
["K01497",56435]
["K01498",56436]
["K01499",56437]
["K01500",56438]
["K01501",56439]
["K01502",56440]
["K01503",56441]
["K01504",56442]
["K01505",56443]
["K01506",56444]
["K01507",56445]
["K01508",56446]
["K01509",56447]
["K01510",56448]
["K01511",56449]
["K01512",56450]
["K01513",56407]
["K01514",56408]
["K01515",56409]
["K01516",56410]
["K01517",56411]
["K01518",56412]
["K01519",56413]
["K01520",56414]
["K01521",56415]
["K01522",56416]
["K01523",56417]
["K01524",56418]
["K01525",56419]
["K01526",56420]
["K01527",56421]
["K01528",56422]
["K01529",56423]
["K01530",56424]
["K01531",56425]
["K01532",56426]
["K01533",56427]
["K01534",56428]
["K01535",56385]
["K01536",56386]
["K01537",56387]
["K01538",56388]
["K01539",56389]
["K01540",56390]
["K01541",56391]
["K01542",56392]
["K01543",56393]
["K01544",56394]
["K01545",56395]
["K01546",56396]
["K01547",56397]
["K01548",56398]
["K01549",56399]
["K01550",56400]
["K01552",56401]
["K01553",56402]
["K01554",56403]
["K01555",56404]
["K01556",56405]
["K01557",56406]
["K01558",56363]
["K01559",56364]
["K01560",56365]
["K01561",56366]
["K01562",56367]
["K01563",56368]
["K01564",56369]
["K01565",56370]
["K01566",56371]
["K01567",56372]
["K01568",56373]
["K01569",56374]
["K01570",56375]
["K01571",56376]
["K01572",56377]
["K01573",56378]
["K01574",56379]
["K01575",56380]
["K01576",56381]
["K01577",56382]
["K01578",56383]
["K01579",56384]
["K01580",56344]
["K01581",56345]
["K01582",56346]
["K01583",56347]
["K01584",56348]
["K01585",56349]
["K01586",56350]
["K01587",56351]
["K01588",56352]
["K01589",56353]
["K01590",56354]
["K01591",56355]
["K01592",56356]
["K01593",56357]
["K01594",56358]
["K01595",56359]
["K01596",56360]
["K01597",56361]
["K01598",56362]
["K01599",56326]
["K01600",56327]
["K01601",56328]
["K01602",56329]
["K01603",56330]
["K01604",56331]
["K01605",56332]
["K01606",56333]
["K01607",56334]
["K01608",56335]
["K01609",56336]
["K01610",56337]
["K01611",56338]
["K01612",56339]
["K01613",56340]
["K01614",56341]
["K01615",56342]
["K01616",56343]
["K01617",56308]
["K01618",56309]
["K01619",56310]
["K01620",56311]
["K01621",56312]
["K01622",56313]
["K01623",56314]
["K01624",56315]
["K01625",56316]
["K01626",56317]
["K01627",56318]
["K01628",56319]
["K01629",56320]
["K01630",56321]
["K01631",56322]
["K01632",56323]
["K01633",56324]
["K01634",56325]
["K01635",56289]
["K01636",56290]
["K01637",56291]
["K01638",56292]
["K01639",56293]
["K01640",56294]
["K01641",56295]
["K01642",56296]
["K01643",56297]
["K01644",56298]
["K01645",56299]
["K01646",56300]
["K01647",56301]
["K01648",56302]
["K01649",56303]
["K01650",56304]
["K01651",56305]
["K01652",56306]
["K01653",56307]
["K01654",56269]
["K01655",56270]
["K01656",56271]
["K01657",56272]
["K01658",56273]
["K01659",56274]
["K01660",56275]
["K01661",56276]
["K01662",56277]
["K01663",56357]
["K01664",56278]
["K01665",56279]
["K01666",56280]
["K01667",56281]
["K01668",56282]
["K01669",56283]
["K01670",56284]
["K01671",56285]
["K01672",56286]
["K01673",56287]
["K01674",56288]
["K01675",56268]
["K01676",56251]
["K01677",56252]
["K01678",56253]
["K01679",56254]
["K01680",56255]
["K01681",56256]
["K01682",56257]
["K01683",56258]
["K01684",56259]
["K01685",56260]
["K01686",56261]
["K01687",56262]
["K01688",56263]
["K01689",56264]
["K01690",56265]
["K01691",56266]
["K01692",56267]
["K01693",56233]
["K01694",56234]
["K01695",56235]
["K01696",56892]
["K01697",56894]
["K01698",56236]
["K01699",56237]
["K01700",56238]
["K01701",56239]
["K01702",56240]
["K01703",56241]
["K01704",56242]
["K01705",56243]
["K01706",56244]
["K01707",56245]
["K01708",56246]
["K01709",56247]
["K01710",56248]
["K01711",56249]
["K01712",56250]
["K01713",56216]
["K01714",56217]
["K01715",56218]
["K01716",56219]
["K01717",56220]
["K01718",56689]
["K01719",56221]
["K01720",56222]
["K01721",56223]
["K01722",56392]
["K01723",56224]
["K01724",56225]
["K01725",56226]
["K01726",56227]
["K01727",56228]
["K01728",56229]
["K01729",56230]
["K01730",56231]
["K01731",56232]
["K01732",56196]
["K01733",56197]
["K01734",56198]
["K01735",56199]
["K01736",56200]
["K01737",56201]
["K01738",56202]
["K01739",56203]
["K01740",56204]
["K01741",56205]
["K01742",56206]
["K01743",56207]
["K01744",56208]
["K01745",56209]
["K01746",56210]
["K01747",56211]
["K01748",56212]
["K01749",56213]
["K01750",56214]
["K01751",56215]
["K01752",56178]
["K01753",56179]
["K01754",56180]
["K01755",56181]
["K01756",56182]
["K01757",56183]
["K01758",56204]
["K01759",56184]
["K01760",56185]
["K01761",56186]
["K01762",56187]
["K01763",56188]
["K01764",56189]
["K01765",56190]
["K01766",56191]
["K01767",56192]
["K01768",56485]
["K01769",56193]
["K01770",56194]
["K01771",56195]
["K01772",56158]
["K01773",56159]
["K01774",56160]
["K01775",56161]
["K01776",56363]
["K01777",56162]
["K01778",56163]
["K01779",56164]
["K01780",56165]
["K01781",56166]
["K01783",56167]
["K01784",56680]
["K01785",56396]
["K01786",56168]
["K01787",56169]
["K01788",56170]
["K01789",56171]
["K01790",56172]
["K01791",56173]
["K01792",56174]
["K01793",56175]
["K01794",56176]
["K01795",56177]
["K01796",56137]
["K01797",56138]
["K01798",56139]
["K01799",56140]
["K01800",56141]
["K01801",56142]
["K01802",56655]
["K01803",56143]
["K01804",56144]
["K01805",56145]
["K01806",56146]
["K01807",56147]
["K01808",56148]
["K01809",56149]
["K01810",56150]
["K01811",56151]
["K01812",56152]
["K01813",56153]
["K01814",56154]
["K01815",56291]
["K01816",56155]
["K01817",56156]
["K01818",56157]
["K01819",56115]
["K01820",56116]
["K01821",56117]
["K01822",56118]
["K01823",56119]
["K01824",56120]
["K01826",56121]
["K01827",56122]
["K01828",56123]
["K01829",56124]
["K01830",56125]
["K01831",56126]
["K01832",56127]
["K01833",56128]
["K01834",56129]
["K01835",56130]
["K01836",56131]
["K01837",56132]
["K01838",56133]
["K01839",56134]
["K01840",56135]
["K01841",56136]
["K01842",56093]
["K01843",56094]
["K01844",56095]
["K01845",56096]
["K01846",56097]
["K01847",56098]
["K01848",56099]
["K01849",56100]
["K01850",56101]
["K01851",56102]
["K01852",56103]
["K01853",56104]
["K01854",56105]
["K01855",56106]
["K01856",56107]
["K01857",56108]
["K01858",56109]
["K01859",56110]
["K01860",56111]
["K01861",56112]
["K01862",56113]
["K01863",56114]
["K01864",56645]
["K01865",56070]
["K01866",56071]
["K01867",56072]
["K01868",56073]
["K01869",56074]
["K01870",56075]
["K01871",56076]
["K01872",56077]
["K01873",56078]
["K01874",56079]
["K01875",56080]
["K01876",56081]
["K01877",56082]
["K01878",56083]
["K01879",56084]
["K01880",56085]
["K01881",56086]
["K01882",56340]
["K01883",56087]
["K01884",56088]
["K01885",56089]
["K01886",56090]
["K01887",56091]
["K01889",56092]
["K01890",56047]
["K01891",56048]
["K01892",56049]
["K01893",56050]
["K01894",56051]
["K01895",56052]
["K01896",56053]
["K01897",56054]
["K01898",56055]
["K01899",56056]
["K01900",56057]
["K01901",56058]
["K01902",56059]
["K01903",56060]
["K01904",56061]
["K01905",56062]
["K01906",56048]
["K01907",56063]
["K01908",56064]
["K01909",56065]
["K01910",56066]
["K01911",56067]
["K01912",56068]
["K01913",56069]
["K01914",56027]
["K01915",56028]
["K01916",56029]
["K01917",56108]
["K01918",56112]
["K01919",56030]
["K01920",56031]
["K01921",56032]
["K01922",56033]
["K01923",56034]
["K01924",56035]
["K01925",56036]
["K01926",56037]
["K01927",56038]
["K01928",56039]
["K01929",56040]
["K01930",56041]
["K01931",56042]
["K01932",56043]
["K01933",56044]
["K01934",56045]
["K01935",56048]
["K01936",56046]
["K01937",56005]
["K01938",56006]
["K01939",56007]
["K01940",56008]
["K01941",56009]
["K01942",56010]
["K01943",56011]
["K01944",56012]
["K01945",56013]
["K01946",56014]
["K01947",56015]
["K01948",56016]
["K01949",56017]
["K01950",56300]
["K01951",56018]
["K01952",56019]
["K01953",56020]
["K01954",56021]
["K01955",56022]
["K01956",56023]
["K01957",56024]
["K01958",56025]
["K01959",56026]
["K01960",55983]
["K01961",55984]
["K01962",55985]
["K01963",55986]
["K01964",55987]
["K01965",55988]
["K01966",55989]
["K01967",55990]
["K01968",55991]
["K01969",55992]
["K01970",55993]
["K01971",55994]
["K01972",55995]
["K01973",55996]
["K01974",55997]
["K01975",55998]
["K01976",55999]
["K01977",56000]
["K01978",56642]
["K01979",56001]
["K01980",56002]
["K01981",56003]
["K01982",56004]
["K01983",56015]
["K01984",55961]
["K01985",55962]
["K01986",55963]
["K01987",55964]
["K01988",55965]
["K01989",55966]
["K01990",55967]
["K01991",55968]
["K01992",55969]
["K01993",55970]
["K01994",55971]
["K01995",55972]
["K01996",55973]
["K01997",56182]
["K01998",55974]
["K01999",55975]
["K02000",55976]
["K02001",55977]
["K02002",55978]
["K02003",55979]
["K02004",55980]
["K02005",55981]
["K02006",55982]
["K02007",55938]
["K02008",55939]
["K02009",55940]
["K02010",55941]
["K02011",55942]
["K02012",55943]
["K02013",55944]
["K02014",55945]
["K02015",55946]
["K02016",55947]
["K02017",55948]
["K02018",55949]
["K02019",55950]
["K02020",55951]
["K02021",55952]
["K02022",55953]
["K02023",55954]
["K02024",55955]
["K02025",55956]
["K02026",55957]
["K02027",55958]
["K02028",55959]
["K02029",55960]
["K02030",55915]
["K02031",55916]
["K02032",55917]
["K02033",55918]
["K02034",56175]
["K02035",55919]
["K02036",55920]
["K02037",55921]
["K02038",55922]
["K02039",55923]
["K02040",55924]
["K02041",55925]
["K02042",55926]
["K02043",55927]
["K02044",55928]
["K02045",55929]
["K02046",55930]
["K02047",55931]
["K02048",55932]
["K02049",55933]
["K02050",55934]
["K02051",55935]
["K02052",55936]
["K02053",55937]
["K02054",56173]
["K02055",55895]
["K02056",55896]
["K02057",55897]
["K02058",55898]
["K02059",55899]
["K02060",55900]
["K02061",55901]
["K02062",55902]
["K02063",55903]
["K02064",55904]
["K02065",55905]
["K02066",55906]
["K02067",56402]
["K02068",55907]
["K02069",55908]
["K02070",55909]
["K02071",55910]
["K02072",55911]
["K02073",55912]
["K02074",56360]
["K02075",56167]
["K02076",55913]
["K02077",55914]
["K02078",55871]
["K02079",55872]
["K02080",55873]
["K02081",55874]
["K02082",55875]
["K02083",55876]
["K02084",55877]
["K02085",55878]
["K02086",55879]
["K02087",55880]
["K02088",55881]
["K02089",55882]
["K02090",55883]
["K02091",55884]
["K02092",55885]
["K02093",55886]
["K02094",55887]
["K02095",55888]
["K02096",55889]
["K02097",55890]
["K02098",55891]
["K02099",55892]
["K02100",55893]
["K02101",55894]
["K02102",55845]
["K02103",55846]
["K02104",55847]
["K02105",55848]
["K02106",55849]
["K02107",55850]
["K02108",55851]
["K02109",55852]
["K02110",55853]
["K02111",55854]
["K02112",55855]
["K02113",55856]
["K02114",55857]
["K02115",55858]
["K02116",55859]
["K02117",55860]
["K02118",55861]
["K02119",55862]
["K02120",55863]
["K02121",55864]
["K02122",55865]
["K02123",55866]
["K02124",55867]
["K02125",55868]
["K02126",55869]
["K02127",55870]
["K02128",55822]
["K02129",55823]
["K02130",55824]
["K02131",55825]
["K02132",55826]
["K02133",55827]
["K02134",55828]
["K02135",56317]
["K02136",55829]
["K02137",55830]
["K02138",55831]
["K02139",55832]
["K02140",55833]
["K02141",55834]
["K02142",55835]
["K02143",55836]
["K02144",55837]
["K02145",55838]
["K02146",55839]
["K02147",55840]
["K02148",55841]
["K02149",55842]
["K02150",55843]
["K02151",55844]
["K02152",55798]
["K02153",55799]
["K02154",55800]
["K02155",55801]
["K02156",55802]
["K02157",55803]
["K02158",55804]
["K02159",55805]
["K02160",55806]
["K02161",55807]
["K02162",55808]
["K02163",55809]
["K02164",55810]
["K02165",55811]
["K02166",55812]
["K02167",55813]
["K02168",55814]
["K02169",55815]
["K02170",55816]
["K02171",55817]
["K02172",55818]
["K02173",55819]
["K02174",55820]
["K02175",55821]
["K02176",55774]
["K02177",55775]
["K02178",55776]
["K02179",55777]
["K02180",55778]
["K02181",55779]
["K02182",55780]
["K02183",55781]
["K02184",55782]
["K02185",55783]
["K02186",55784]
["K02187",55785]
["K02188",55786]
["K02189",55787]
["K02190",55788]
["K02191",55789]
["K02192",55790]
["K02193",55791]
["K02194",55792]
["K02195",55793]
["K02196",55794]
["K02197",55795]
["K02198",55989]
["K02199",55796]
["K02200",55797]
["K02201",57975]
["K02202",57976]
["K02203",57977]
["K02204",57978]
["K02205",57979]
["K02206",56074]
["K02207",57980]
["K02208",57981]
["K02209",57982]
["K02210",57983]
["K02211",57984]
["K02212",57985]
["K02213",57986]
["K02214",57987]
["K02215",57988]
["K02216",57989]
["K02217",57990]
["K02218",56452]
["K02219",57991]
["K02220",57992]
["K02221",57993]
["K02222",57994]
["K02223",57995]
["K02224",57996]
["K02225",57997]
["K02226",57998]
["K02227",57999]
["K02228",58000]
["K02229",58001]
["K02230",58002]
["K02231",58003]
["K02232",58004]
["K02233",58005]
["K02234",58006]
["K02235",58007]
["K02236",58008]
["K02237",58009]
["K02238",58010]
["K02239",58011]
["K02240",58012]
["K02241",56322]
["K02242",58013]
["K02243",58014]
["K02244",58015]
["K02245",58016]
["K02246",58017]
["K02247",58018]
["K02248",58019]
["K02249",58020]
["K02250",58021]
["K02251",58022]
["K02252",58023]
["K02253",58024]
["K02254",58025]
["K02255",58026]
["K02256",58027]
["K02257",58028]
["K02258",58029]
["K02259",58030]
["K02260",58031]
["K02261",58032]
["K02262",58033]
["K02263",58034]
["K02264",58035]
["K02265",58036]
["K02266",58037]
["K02267",58038]
["K02268",58039]
["K02269",58040]
["K02270",58041]
["K02271",58042]
["K02272",58043]
["K02273",58044]
["K02274",58045]
["K02275",58046]
["K02276",58047]
["K02277",58048]
["K02278",58049]
["K02279",58050]
["K02280",58051]
["K02281",58052]
["K02282",58053]
["K02283",58054]
["K02284",58055]
["K02285",58056]
["K02286",58057]
["K02287",58058]
["K02288",58059]
["K02289",58060]
["K02290",58061]
["K02291",58062]
["K02292",58063]
["K02293",58064]
["K02294",58065]
["K02295",58066]
["K02296",58067]
["K02297",58068]
["K02298",58069]
["K02299",58070]
["K02300",58071]
["K02301",58072]
["K02302",58073]
["K02303",58074]
["K02304",58075]
["K02305",58076]
["K02306",58077]
["K02307",58078]
["K02308",58079]
["K02309",58080]
["K02310",58081]
["K02311",58082]
["K02312",58083]
["K02313",58084]
["K02314",58085]
["K02315",56260]
["K02316",56260]
["K02317",58086]
["K02318",58087]
["K02319",58088]
["K02320",58089]
["K02321",58090]
["K02322",58091]
["K02323",58092]
["K02324",58093]
["K02325",58094]
["K02326",58095]
["K02327",58096]
["K02328",58097]
["K02329",58098]
["K02330",58099]
["K02331",58100]
["K02332",58101]
["K02333",58102]
["K02334",58103]
["K02335",58104]
["K02336",58105]
["K02337",58106]
["K02338",58107]
["K02339",58108]
["K02340",58109]
["K02341",58110]
["K02342",58111]
["K02343",58112]
["K02344",58113]
["K02345",58114]
["K02346",58115]
["K02347",58116]
["K02348",58117]
["K02349",58118]
["K02350",58119]
["K02351",58120]
["K02352",58121]
["K02353",58122]
["K02354",58123]
["K02355",58124]
["K02356",58125]
["K02357",58126]
["K02358",58127]
["K02359",58128]
["K02360",58129]
["K02361",58130]
["K02362",58131]
["K02363",58132]
["K02364",58133]
["K02365",58134]
["K02366",58135]
["K02367",58136]
["K02368",58137]
["K02369",58138]
["K02370",58139]
["K02371",58140]
["K02372",58141]
["K02373",58142]
["K02374",58143]
["K02375",58144]
["K02376",58145]
["K02377",58146]
["K02378",58147]
["K02379",58148]
["K02380",58149]
["K02381",58150]
["K02382",58151]
["K02383",58152]
["K02384",58153]
["K02385",58154]
["K02386",58155]
["K02387",58156]
["K02388",58157]
["K02389",58158]
["K02390",58159]
["K02391",58160]
["K02392",58161]
["K02393",58162]
["K02394",58163]
["K02395",58164]
["K02396",58165]
["K02397",58166]
["K02398",58167]
["K02399",58168]
["K02400",58169]
["K02401",58170]
["K02402",58171]
["K02403",58172]
["K02404",58173]
["K02405",58174]
["K02406",58175]
["K02407",58176]
["K02408",58177]
["K02409",58178]
["K02410",58179]
["K02411",58180]
["K02412",58181]
["K02413",58182]
["K02414",58183]
["K02415",58184]
["K02416",58185]
["K02417",58186]
["K02418",58187]
["K02419",55776]
["K02420",58038]
["K02421",58188]
["K02422",58189]
["K02423",58190]
["K02424",58191]
["K02425",58192]
["K02426",58193]
["K02427",58194]
["K02428",58195]
["K02429",58196]
["K02430",58197]
["K02431",58198]
["K02432",58199]
["K02433",58200]
["K02434",58201]
["K02435",58202]
["K02436",56340]
["K02437",58203]
["K02438",58204]
["K02439",58205]
["K02440",58206]
["K02441",57832]
["K02442",58207]
["K02443",58208]
["K02444",58209]
["K02445",58210]
["K02446",58211]
["K02447",58212]
["K02448",58213]
["K02449",58214]
["K02450",58215]
["K02451",58216]
["K02452",58217]
["K02453",58218]
["K02454",58219]
["K02455",58220]
["K02456",58221]
["K02457",58222]
["K02458",58223]
["K02459",58224]
["K02460",58225]
["K02461",58226]
["K02462",58227]
["K02463",58228]
["K02464",58229]
["K02465",58230]
["K02466",58231]
["K02467",58232]
["K02468",58233]
["K02469",58234]
["K02470",58235]
["K02471",58236]
["K02472",58237]
["K02473",58238]
["K02474",58239]
["K02475",58240]
["K02476",58241]
["K02477",58242]
["K02478",58243]
["K02479",58244]
["K02480",58245]
["K02481",58246]
["K02482",58247]
["K02483",57833]
["K02484",58248]
["K02485",58249]
["K02486",58250]
["K02487",58251]
["K02488",58252]
["K02489",58253]
["K02490",58254]
["K02491",58255]
["K02492",58256]
["K02493",58257]
["K02494",58258]
["K02495",58259]
["K02496",58260]
["K02497",58261]
["K02498",58262]
["K02499",58263]
["K02500",58264]
["K02501",58265]
["K02502",58266]
["K02503",58267]
["K02504",58268]
["K02505",58269]
["K02506",58270]
["K02507",58271]
["K02508",58272]
["K02509",58273]
["K02510",56209]
["K02511",56210]
["K02512",58274]
["K02513",58275]
["K02514",58276]
["K02515",58277]
["K02516",58278]
["K02517",58279]
["K02518",58280]
["K02519",58281]
["K02520",58282]
["K02521",58283]
["K02522",58284]
["K02523",58285]
["K02524",58286]
["K02525",58287]
["K02526",58288]
["K02527",58289]
["K02528",58290]
["K02529",58291]
["K02530",58292]
["K02531",58293]
["K02532",58294]
["K02533",58295]
["K02534",58296]
["K02535",58297]
["K02536",58298]
["K02537",58299]
["K02538",58300]
["K02539",58301]
["K02540",58302]
["K02541",58220]
["K02542",58303]
["K02543",58304]
["K02544",58305]
["K02545",58306]
["K02546",58307]
["K02547",58308]
["K02548",58309]
["K02549",58310]
["K02550",58311]
["K02551",58312]
["K02552",58313]
["K02553",58314]
["K02554",58315]
["K02555",58316]
["K02556",58317]
["K02557",58318]
["K02558",58319]
["K02559",58320]
["K02560",58321]
["K02561",58322]
["K02562",58323]
["K02563",58324]
["K02564",58325]
["K02565",58326]
["K02566",58327]
["K02567",58328]
["K02568",58329]
["K02569",58330]
["K02570",58331]
["K02571",58332]
["K02572",58333]
["K02573",58334]
["K02574",58335]
["K02575",58336]
["K02576",58337]
["K02577",58337]
["K02578",58338]
["K02579",58338]
["K02580",58339]
["K02581",58339]
["K02582",58340]
["K02583",58341]
["K02584",58342]
["K02585",58343]
["K02586",58344]
["K02587",58345]
["K02588",58101]
["K02589",58346]
["K02590",58347]
["K02591",58348]
["K02592",58349]
["K02593",58350]
["K02594",58351]
["K02595",58352]
["K02596",58353]
["K02597",58354]
["K02598",58355]
["K02599",58356]
["K02600",58357]
["K02601",58358]
["K02602",58359]
["K02603",58360]
["K02604",58361]
["K02605",58362]
["K02606",58363]
["K02607",58364]
["K02608",58137]
["K02609",58365]
["K02610",58366]
["K02611",58367]
["K02612",58368]
["K02613",58369]
["K02614",58370]
["K02615",58371]
["K02616",58372]
["K02617",58373]
["K02618",58374]
["K02619",58375]
["K02620",58376]
["K02621",58377]
["K02622",58378]
["K02623",58379]
["K02624",58380]
["K02625",58381]
["K02626",58382]
["K02627",58383]
["K02628",58384]
["K02629",58385]
["K02630",58386]
["K02631",58387]
["K02632",58388]
["K02633",58389]
["K02634",58390]
["K02635",58391]
["K02636",58392]
["K02637",58393]
["K02638",58394]
["K02639",58395]
["K02640",58396]
["K02641",58397]
["K02642",58398]
["K02643",58399]
["K02644",58400]
["K02645",58401]
["K02646",58402]
["K02647",58403]
["K02648",58404]
["K02649",58405]
["K02650",58406]
["K02651",58407]
["K02652",58408]
["K02653",58409]
["K02654",58410]
["K02655",58411]
["K02656",58412]
["K02657",58413]
["K02658",58414]
["K02659",58415]
["K02660",58416]
["K02661",58417]
["K02662",58418]
["K02663",58419]
["K02664",58420]
["K02665",58421]
["K02666",58422]
["K02667",58423]
["K02668",58424]
["K02669",58425]
["K02670",58426]
["K02671",58428]
["K02672",58429]
["K02673",58430]
["K02674",58431]
["K02675",58432]
["K02676",58433]
["K02677",58434]
["K02678",58148]
["K02679",58435]
["K02680",58436]
["K02681",58441]
["K02682",58442]
["K02683",57830]
["K02684",57831]
["K02685",58443]
["K02686",58445]
["K02687",58446]
["K02688",58448]
["K02689",58449]
["K02690",58440]
["K02691",58450]
["K02692",58451]
["K02693",58452]
["K02694",56182]
["K02695",58453]
["K02696",58454]
["K02697",58460]
["K02698",58461]
["K02699",58462]
["K02700",58463]
["K02701",58464]
["K02702",58465]
["K02703",58466]
["K02704",58467]
["K02705",58468]
["K02706",58469]
["K02707",58470]
["K02708",58471]
["K02709",58472]
["K02710",58473]
["K02711",58474]
["K02712",58475]
["K02713",58476]
["K02714",58477]
["K02715",58478]
["K02716",58479]
["K02717",58480]
["K02718",58481]
["K02719",58482]
["K02720",58483]
["K02721",58484]
["K02722",58485]
["K02723",58486]
["K02724",58487]
["K02725",58488]
["K02726",58489]
["K02727",58495]
["K02728",58496]
["K02729",58497]
["K02730",58498]
["K02731",58501]
["K02732",58502]
["K02733",58503]
["K02734",58507]
["K02735",58508]
["K02736",58511]
["K02737",58512]
["K02738",58513]
["K02739",58514]
["K02740",58515]
["K02741",58516]
["K02742",58517]
["K02743",58518]
["K02744",58519]
["K02745",58520]
["K02746",58521]
["K02747",58522]
["K02748",58523]
["K02749",58524]
["K02750",58525]
["K02751",58526]
["K02752",58527]
["K02753",58528]
["K02754",58529]
["K02755",58530]
["K02756",58531]
["K02757",56173]
["K02758",58532]
["K02759",58533]
["K02760",58534]
["K02761",58535]
["K02762",58536]
["K02763",58537]
["K02764",58538]
["K02765",58539]
["K02766",58540]
["K02767",58541]
["K02768",58542]
["K02769",58543]
["K02770",58544]
["K02771",58546]
["K02772",58547]
["K02773",58548]
["K02774",58549]
["K02775",58550]
["K02776",58551]
["K02777",58552]
["K02778",58553]
["K02779",58554]
["K02780",58555]
["K02781",58556]
["K02782",58557]
["K02783",58558]
["K02784",58559]
["K02785",58560]
["K02786",58561]
["K02787",58563]
["K02788",58564]
["K02789",58565]
["K02790",58566]
["K02791",58567]
["K02792",58568]
["K02793",58569]
["K02794",58570]
["K02795",58571]
["K02796",58572]
["K02797",58573]
["K02798",58574]
["K02799",58575]
["K02800",58576]
["K02801",58578]
["K02802",58579]
["K02803",58580]
["K02804",58581]
["K02805",55786]
["K02806",58583]
["K02807",58589]
["K02808",58590]
["K02809",58591]
["K02810",58592]
["K02811",58593]
["K02812",58594]
["K02813",58595]
["K02814",58596]
["K02815",58597]
["K02816",58598]
["K02817",58599]
["K02818",58600]
["K02819",58604]
["K02820",58606]
["K02821",58607]
["K02822",58608]
["K02823",58609]
["K02824",58610]
["K02825",58611]
["K02826",58612]
["K02827",58613]
["K02828",58616]
["K02829",58617]
["K02830",58252]
["K02831",58618]
["K02832",58619]
["K02833",58620]
["K02834",58621]
["K02835",58623]
["K02836",58624]
["K02837",58625]
["K02838",58626]
["K02839",58627]
["K02840",58628]
["K02841",58629]
["K02842",58630]
["K02843",58631]
["K02844",58632]
["K02845",58633]
["K02846",58634]
["K02847",58635]
["K02848",58636]
["K02849",58637]
["K02850",58638]
["K02851",58639]
["K02852",58640]
["K02853",58641]
["K02854",58642]
["K02855",58644]
["K02856",58647]
["K02857",58648]
["K02858",58649]
["K02859",58650]
["K02860",58651]
["K02861",58652]
["K02862",58357]
["K02863",57814]
["K02864",57808]
["K02865",58653]
["K02866",57813]
["K02867",57812]
["K02868",57809]
["K02869",57810]
["K02870",58654]
["K02871",58655]
["K02872",58656]
["K02873",58657]
["K02874",58658]
["K02875",58659]
["K02876",58660]
["K02877",58661]
["K02878",58662]
["K02879",58663]
["K02880",58665]
["K02881",58667]
["K02882",58668]
["K02883",58669]
["K02884",58670]
["K02885",58676]
["K02886",58677]
["K02887",58678]
["K02888",58679]
["K02889",58680]
["K02890",58681]
["K02891",58682]
["K02892",58683]
["K02893",58352]
["K02894",58687]
["K02895",58688]
["K02896",58689]
["K02897",58690]
["K02898",58691]
["K02899",58693]
["K02900",58694]
["K02901",58699]
["K02902",58700]
["K02903",58701]
["K02904",58702]
["K02905",58703]
["K02906",58704]
["K02907",58705]
["K02908",58706]
["K02909",58707]
["K02910",58708]
["K02911",58709]
["K02912",58715]
["K02913",58716]
["K02914",58717]
["K02915",58718]
["K02916",58719]
["K02917",58720]
["K02918",58721]
["K02919",58578]
["K02920",58722]
["K02921",58723]
["K02922",58725]
["K02923",58727]
["K02924",58728]
["K02925",58729]
["K02926",57825]
["K02927",57826]
["K02928",57827]
["K02929",58730]
["K02930",58731]
["K02931",58732]
["K02932",58733]
["K02933",58734]
["K02934",58735]
["K02935",58736]
["K02936",58737]
["K02937",58738]
["K02938",58739]
["K02939",58740]
["K02940",58741]
["K02941",58742]
["K02942",58743]
["K02943",58744]
["K02944",58745]
["K02945",58746]
["K02946",58747]
["K02947",58748]
["K02948",58749]
["K02949",58750]
["K02950",58751]
["K02951",58754]
["K02952",58755]
["K02953",58756]
["K02954",57828]
["K02955",57829]
["K02956",58757]
["K02957",58758]
["K02958",58759]
["K02959",58760]
["K02960",58761]
["K02961",58762]
["K02962",58763]
["K02963",58764]
["K02964",58765]
["K02965",58766]
["K02966",58767]
["K02967",58768]
["K02968",58769]
["K02969",58770]
["K02970",58771]
["K02971",58772]
["K02972",58773]
["K02973",58774]
["K02974",58776]
["K02975",58777]
["K02976",58778]
["K02977",58779]
["K02978",58782]
["K02979",58783]
["K02980",58784]
["K02981",58785]
["K02982",58786]
["K02983",58787]
["K02984",58788]
["K02985",58789]
["K02986",58790]
["K02987",58791]
["K02988",58792]
["K02989",58793]
["K02990",58794]
["K02991",58795]
["K02992",58796]
["K02993",58797]
["K02994",58798]
["K02995",58799]
["K02996",58800]
["K02997",58174]
["K02998",58804]
["K02999",58805]
["K03000",58806]
["K03001",58808]
["K03002",58809]
["K03003",58810]
["K03004",58811]
["K03005",58812]
["K03006",58813]
["K03007",58814]
["K03008",58815]
["K03009",58816]
["K03010",58817]
["K03011",58818]
["K03012",58819]
["K03013",58820]
["K03014",58821]
["K03015",58822]
["K03016",58823]
["K03017",58824]
["K03018",58828]
["K03019",58829]
["K03020",58830]
["K03021",58831]
["K03022",58832]
["K03023",58833]
["K03024",58834]
["K03025",58835]
["K03026",58836]
["K03027",58837]
["K03028",58838]
["K03029",58839]
["K03030",58840]
["K03031",58841]
["K03032",58842]
["K03033",58843]
["K03034",58844]
["K03035",58845]
["K03036",58846]
["K03037",58847]
["K03038",58848]
["K03039",58849]
["K03040",58850]
["K03041",58851]
["K03042",58852]
["K03043",58853]
["K03044",58854]
["K03045",58859]
["K03046",58860]
["K03047",58861]
["K03048",58862]
["K03049",58863]
["K03050",58864]
["K03051",58865]
["K03052",58866]
["K03053",58867]
["K03054",58868]
["K03055",58869]
["K03056",58870]
["K03057",58871]
["K03058",58872]
["K03059",58873]
["K03060",58874]
["K03061",58875]
["K03062",58876]
["K03063",58877]
["K03064",58878]
["K03065",58879]
["K03066",58881]
["K03067",58883]
["K03068",58884]
["K03069",58885]
["K03070",58886]
["K03071",58887]
["K03072",58888]
["K03073",58889]
["K03074",58890]
["K03075",58891]
["K03076",58892]
["K03077",58893]
["K03078",58894]
["K03079",58895]
["K03080",58123]
["K03081",58896]
["K03082",58897]
["K03083",58898]
["K03084",58899]
["K03085",58900]
["K03086",58901]
["K03087",58902]
["K03088",58903]
["K03089",58904]
["K03090",58905]
["K03091",58906]
["K03092",58907]
["K03093",58666]
["K03094",58908]
["K03095",58909]
["K03096",58910]
["K03097",58911]
["K03098",58912]
["K03099",58913]
["K03100",58914]
["K03102",58915]
["K03103",58916]
["K03104",58917]
["K03105",58918]
["K03106",58921]
["K03107",58922]
["K03108",58978]
["K03109",58923]
["K03110",58924]
["K03111",58927]
["K03112",58928]
["K03113",58929]
["K03114",58930]
["K03115",58931]
["K03116",58932]
["K03117",58933]
["K03118",58934]
["K03119",58935]
["K03120",58936]
["K03121",58937]
["K03122",58941]
["K03123",58942]
["K03124",58943]
["K03125",58944]
["K03126",58946]
["K03127",58952]
["K03128",58953]
["K03129",58954]
["K03130",58955]
["K03131",58956]
["K03132",58957]
["K03133",58958]
["K03134",58959]
["K03135",58960]
["K03136",58961]
["K03137",58962]
["K03138",58963]
["K03139",58964]
["K03140",58965]
["K03141",58966]
["K03142",58967]
["K03143",58968]
["K03144",58969]
["K03145",58970]
["K03146",58971]
["K03147",58972]
["K03148",58973]
["K03149",58974]
["K03150",58975]
["K03151",58976]
["K03152",58977]
["K03153",58979]
["K03154",58980]
["K03155",58981]
["K03156",58982]
["K03157",58983]
["K03158",58984]
["K03159",58989]
["K03160",58990]
["K03161",58991]
["K03162",58995]
["K03163",58996]
["K03164",58997]
["K03165",58998]
["K03166",58999]
["K03167",59000]
["K03168",59001]
["K03169",59002]
["K03170",59003]
["K03171",59004]
["K03172",59005]
["K03173",59006]
["K03174",59007]
["K03175",59008]
["K03176",59009]
["K03177",59010]
["K03178",59011]
["K03179",59012]
["K03180",59013]
["K03181",59014]
["K03182",59015]
["K03183",59016]
["K03184",59017]
["K03185",59018]
["K03186",59019]
["K03187",59020]
["K03188",59021]
["K03189",59022]
["K03190",59023]
["K03191",59024]
["K03192",59025]
["K03193",59026]
["K03194",59032]
["K03195",59033]
["K03196",59034]
["K03197",59035]
["K03198",59036]
["K03199",59037]
["K03200",59038]
["K03201",59039]
["K03202",59040]
["K03203",59041]
["K03204",59042]
["K03205",59044]
["K03206",59045]
["K03207",59046]
["K03208",59047]
["K03209",59048]
["K03210",59049]
["K03211",59050]
["K03212",59051]
["K03213",59052]
["K03214",59053]
["K03215",59054]
["K03216",59055]
["K03217",59056]
["K03218",59058]
["K03219",59059]
["K03220",59060]
["K03223",59064]
["K03224",59072]
["K03226",59105]
["K03228",59113]
["K03229",59107]
["K03230",59112]
["K03231",59125]
["K03232",59120]
["K03233",59118]
["K03234",59067]
["K03235",59092]
["K03236",59115]
["K03237",59109]
["K03239",59133]
["K03240",59122]
["K03241",59119]
["K03242",59123]
["K03243",59114]
["K03244",59135]
["K03245",59149]
["K03246",59082]
["K03247",59086]
["K03249",59079]
["K03250",59130]
["K03251",59131]
["K03252",59152]
["K03253",59171]
["K03254",59167]
["K03255",59166]
["K03256",59178]
["K03257",59121]
["K03259",59156]
["K03260",59182]
["K03261",59147]
["K03262",59136]
["K03263",59180]
["K03264",59184]
["K03265",59069]
["K03266",59061]
["K03267",59169]
["K03268",59071]
["K03269",59192]
["K03270",59155]
["K03271",59199]
["K03272",59160]
["K03273",59197]
["K03274",59206]
["K03275",59203]
["K03276",59153]
["K03277",59214]
["K03278",59196]
["K03279",59200]
["K03280",59213]
["K03281",59172]
["K03282",59217]
["K03283",59210]
["K03284",59216]
["K03285",59198]
["K03286",59194]
["K03287",59170]
["K03288",59222]
["K03289",59218]
["K03290",59223]
["K03291",59221]
["K03292",59228]
["K03293",59224]
["K03294",59234]
["K03295",59062]
["K03296",59232]
["K03297",59211]
["K03298",59240]
["K03299",59225]
["K03300",59233]
["K03301",59249]
["K03302",59247]
["K03303",59246]
["K03304",59243]
["K03305",59254]
["K03306",59244]
["K03307",59265]
["K03308",59258]
["K03309",59239]
["K03310",59268]
["K03311",59259]
["K03312",59279]
["K03313",59290]
["K03314",59297]
["K03315",59267]
["K03316",59261]
["K03317",59322]
["K03318",59270]
["K03319",59321]
["K03320",59325]
["K03321",59280]
["K03322",59317]
["K03323",59230]
["K03324",59281]
["K03325",59337]
["K03326",59324]
["K03327",59330]
["K03328",59343]
["K03329",59344]
["K03330",59341]
["K03331",59342]
["K03332",59347]
["K03333",59269]
["K03334",59278]
["K03335",59349]
["K03336",59350]
["K03337",59351]
["K03338",59346]
["K03339",59354]
["K03340",59363]
["K03341",59365]
["K03342",59360]
["K03343",59370]
["K03344",59369]
["K03345",59366]
["K03346",59375]
["K03347",59377]
["K03348",59253]
["K03349",59380]
["K03350",59384]
["K03351",59381]
["K03352",59385]
["K03353",59378]
["K03354",59205]
["K03355",59202]
["K03356",59387]
["K03357",59345]
["K03358",59391]
["K03359",59388]
["K03360",59393]
["K03361",59394]
["K03362",58969]
["K03363",59398]
["K03364",59080]
["K03365",58724]
["K03366",59409]
["K03367",55998]
["K03368",59418]
["K03369",59419]
["K03370",59415]
["K03371",59413]
["K03372",59414]
["K03373",59421]
["K03374",59411]
["K03375",59420]
["K03376",59410]
["K03377",59406]
["K03378",59408]
["K03379",59436]
["K03380",59439]
["K03381",59445]
["K03382",59386]
["K03383",59432]
["K03384",59441]
["K03385",59446]
["K03386",59447]
["K03387",59440]
["K03388",59449]
["K03389",59435]
["K03390",59431]
["K03391",59453]
["K03392",59454]
["K03393",59433]
["K03394",59428]
["K03395",59426]
["K03396",59466]
["K03397",59455]
["K03398",59355]
["K03399",59467]
["K03400",59459]
["K03401",59460]
["K03402",59505]
["K03403",59425]
["K03404",59471]
["K03405",59518]
["K03406",59520]
["K03407",58926]
["K03408",59514]
["K03409",59509]
["K03410",59506]
["K03411",59507]
["K03412",59508]
["K03413",59437]
["K03414",59528]
["K03415",59527]
["K03416",59524]
["K03417",59510]
["K03418",59522]
["K03419",59312]
["K03420",59538]
["K03421",59539]
["K03422",59540]
["K03423",59544]
["K03424",59541]
["K03425",59537]
["K03426",59545]
["K03427",59549]
["K03428",59551]
["K03429",59553]
["K03430",59536]
["K03431",59556]
["K03432",59560]
["K03433",59554]
["K03434",59523]
["K03435",59573]
["K03436",59559]
["K03437",59561]
["K03438",59567]
["K03439",59569]
["K03440",59570]
["K03441",59550]
["K03442",59576]
["K03443",59016]
["K03444",59578]
["K03445",59581]
["K03446",59572]
["K03447",59579]
["K03448",59532]
["K03449",59577]
["K03450",59582]
["K03451",59368]
["K03452",59584]
["K03453",59557]
["K03454",59555]
["K03455",59592]
["K03456",59588]
["K03457",59600]
["K03458",59587]
["K03459",59594]
["K03460",59547]
["K03461",59548]
["K03462",59605]
["K03463",59606]
["K03464",59607]
["K03465",59519]
["K03466",59597]
["K03467",59602]
["K03468",59609]
["K03469",59623]
["K03470",59612]
["K03471",59586]
["K03472",59616]
["K03473",59590]
["K03474",59591]
["K03475",59636]
["K03476",59638]
["K03477",59632]
["K03478",59617]
["K03479",59644]
["K03480",59622]
["K03481",59646]
["K03482",59641]
["K03483",59643]
["K03484",59648]
["K03485",59611]
["K03486",59627]
["K03487",59628]
["K03488",59629]
["K03489",59630]
["K03490",59647]
["K03491",59653]
["K03492",59655]
["K03493",59651]
["K03494",59650]
["K03495",59663]
["K03496",59639]
["K03497",59666]
["K03498",59669]
["K03499",59664]
["K03500",59675]
["K03501",59671]
["K03502",59660]
["K03503",59678]
["K03504",59613]
["K03505",59679]
["K03506",59676]
["K03507",59195]
["K03508",59667]
["K03509",59674]
["K03510",59680]
["K03511",59683]
["K03512",59652]
["K03513",59711]
["K03514",59585]
["K03515",59856]
["K03516",59719]
["K03517",59712]
["K03518",59713]
["K03519",59706]
["K03520",59707]
["K03521",59637]
["K03522",59718]
["K03523",59682]
["K03524",59722]
["K03525",59725]
["K03526",59694]
["K03527",59731]
["K03528",59734]
["K03529",59735]
["K03530",59741]
["K03531",59740]
["K03532",59729]
["K03533",59732]
["K03534",59733]
["K03535",59736]
["K03536",59755]
["K03537",59756]
["K03538",59757]
["K03539",59758]
["K03540",59724]
["K03541",59747]
["K03542",59749]
["K03543",59742]
["K03544",59746]
["K03545",59745]
["K03546",59760]
["K03547",59750]
["K03548",59759]
["K03549",59748]
["K03550",59744]
["K03551",59739]
["K03552",59764]
["K03553",59769]
["K03554",59767]
["K03555",59770]
["K03556",59783]
["K03557",59716]
["K03558",59782]
["K03559",59791]
["K03560",59779]
["K03561",59297]
["K03562",59778]
["K03563",59777]
["K03564",59710]
["K03565",59774]
["K03566",59792]
["K03567",59793]
["K03568",59797]
["K03569",59780]
["K03570",59796]
["K03571",59798]
["K03572",59799]
["K03573",59794]
["K03574",59804]
["K03575",59805]
["K03576",59807]
["K03577",59730]
["K03578",59751]
["K03579",59761]
["K03580",59785]
["K03581",59814]
["K03582",59810]
["K03583",59811]
["K03584",59816]
["K03585",59818]
["K03586",59820]
["K03587",59821]
["K03588",59843]
["K03589",59840]
["K03590",59825]
["K03591",59808]
["K03592",59781]
["K03593",59809]
["K03594",59819]
["K03595",59836]
["K03596",59775]
["K03597",59790]
["K03598",59842]
["K03599",59845]
["K03600",59855]
["K03601",59841]
["K03602",59858]
["K03603",59815]
["K03604",59812]
["K03605",59856]
["K03606",59789]
["K03607",59786]
["K03608",59860]
["K03609",59853]
["K03610",59795]
["K03611",59859]
["K03612",59862]
["K03613",59864]
["K03614",59863]
["K03615",59866]
["K03616",59867]
["K03617",59868]
["K03618",59852]
["K03619",59874]
["K03620",59876]
["K03621",59870]
["K03622",59881]
["K03623",59885]
["K03624",59882]
["K03625",59879]
["K03626",59865]
["K03627",59891]
["K03628",59892]
["K03629",59894]
["K03630",59890]
["K03631",59887]
["K03632",59893]
["K03633",59896]
["K03634",59897]
["K03635",59851]
["K03636",59889]
["K03637",59884]
["K03638",59903]
["K03639",59907]
["K03640",59906]
["K03641",59420]
["K03642",59901]
["K03643",59905]
["K03644",59917]
["K03645",59910]
["K03646",59911]
["K03647",59908]
["K03648",59883]
["K03649",59921]
["K03650",59912]
["K03651",59924]
["K03652",59925]
["K03653",59933]
["K03654",59932]
["K03655",59934]
["K03656",59938]
["K03657",59922]
["K03658",59915]
["K03659",59946]
["K03660",59923]
["K03661",59937]
["K03662",59743]
["K03663",59753]
["K03664",59976]
["K03665",59952]
["K03666",59949]
["K03667",59947]
["K03668",59958]
["K03669",59956]
["K03670",59978]
["K03671",59979]
["K03672",59977]
["K03673",59959]
["K03674",59945]
["K03675",59981]
["K03676",59982]
["K03677",59987]
["K03678",59974]
["K03679",59980]
["K03680",59973]
["K03681",59953]
["K03682",59989]
["K03683",59975]
["K03684",59955]
["K03685",59994]
["K03686",59993]
["K03687",59991]
["K03688",59999]
["K03689",60010]
["K03690",60018]
["K03691",60006]
["K03692",60004]
["K03693",60014]
["K03694",60013]
["K03695",60016]
["K03696",60017]
["K03697",60000]
["K03698",60012]
["K03699",60025]
["K03700",60008]
["K03701",60022]
["K03702",60007]
["K03703",59998]
["K03704",59957]
["K03705",60002]
["K03706",59700]
["K03707",59895]
["K03708",59776]
["K03709",59838]
["K03710",60029]
["K03711",60021]
["K03712",60027]
["K03713",60028]
["K03714",60040]
["K03715",60019]
["K03716",60037]
["K03717",60009]
["K03718",60034]
["K03719",60011]
["K03720",60044]
["K03721",60046]
["K03722",60045]
["K03723",60071]
["K03724",60049]
["K03725",60059]
["K03726",60042]
["K03727",60043]
["K03728",60058]
["K03729",60072]
["K03730",60073]
["K03731",60080]
["K03732",60078]
["K03733",60075]
["K03734",60077]
["K03735",60076]
["K03736",60079]
["K03737",60084]
["K03738",60085]
["K03739",60081]
["K03740",60086]
["K03741",59948]
["K03742",60074]
["K03743",60090]
["K03744",59781]
["K03745",60088]
["K03746",60095]
["K03747",60096]
["K03748",60047]
["K03749",60093]
["K03750",60092]
["K03751",60098]
["K03752",60094]
["K03753",60100]
["K03754",60104]
["K03755",60044]
["K03756",60108]
["K03757",60109]
["K03758",60106]
["K03759",60111]
["K03760",60105]
["K03761",60118]
["K03762",60119]
["K03763",60116]
["K03764",60025]
["K03765",60129]
["K03766",60125]
["K03767",60139]
["K03768",60121]
["K03769",60113]
["K03770",60117]
["K03771",60128]
["K03772",60142]
["K03773",60127]
["K03774",60141]
["K03775",60114]
["K03776",59975]
["K03777",60126]
["K03778",60144]
["K03779",60148]
["K03780",60122]
["K03781",60123]
["K03782",60147]
["K03783",60103]
["K03784",60145]
["K03785",60150]
["K03786",60143]
["K03787",60155]
["K03788",60154]
["K03789",60158]
["K03790",60156]
["K03791",60157]
["K03792",59993]
["K03793",60099]
["K03794",60140]
["K03795",60152]
["K03796",60151]
["K03797",59222]
["K03798",60162]
["K03799",60160]
["K03800",60173]
["K03801",60172]
["K03802",60167]
["K03803",60171]
["K03804",60176]
["K03805",60168]
["K03806",60174]
["K03807",60170]
["K03808",60159]
["K03809",60153]
["K03810",60169]
["K03811",60178]
["K03812",60180]
["K03813",60184]
["K03814",60161]
["K03815",60181]
["K03816",60183]
["K03817",60186]
["K03818",60035]
["K03819",60182]
["K03820",60164]
["K03821",60190]
["K03822",60187]
["K03823",60041]
["K03824",60191]
["K03825",60177]
["K03826",60188]
["K03827",60189]
["K03828",60194]
["K03829",59936]
["K03830",60165]
["K03831",60192]
["K03832",60193]
["K03833",60196]
["K03834",60201]
["K03835",60199]
["K03836",60202]
["K03837",60195]
["K03838",60206]
["K03839",60149]
["K03840",60211]
["K03841",60212]
["K03842",60213]
["K03843",60203]
["K03844",60207]
["K03845",60208]
["K03846",60200]
["K03847",60219]
["K03848",60220]
["K03849",60217]
["K03850",60021]
["K03851",60226]
["K03852",60228]
["K03853",60222]
["K03854",59309]
["K03855",60198]
["K03856",60225]
["K03857",60227]
["K03858",60229]
["K03859",60224]
["K03860",60221]
["K03861",60223]
["K03862",60232]
["K03863",60231]
["K03864",60234]
["K03865",60235]
["K03866",60237]
["K03867",60242]
["K03868",60243]
["K03869",60244]
["K03870",60239]
["K03872",60250]
["K03873",60252]
["K03874",60248]
["K03875",60251]
["K03876",60230]
["K03877",60246]
["K03878",60258]
["K03879",60236]
["K03880",60260]
["K03881",60253]
["K03882",60261]
["K03883",60030]
["K03884",60233]
["K03885",60262]
["K03886",60247]
["K03887",60274]
["K03888",60280]
["K03889",60254]
["K03890",59092]
["K03891",60277]
["K03892",60278]
["K03893",60287]
["K03894",60282]
["K03895",60288]
["K03896",60281]
["K03897",60279]
["K03898",60290]
["K03899",60276]
["K03900",60283]
["K03901",60301]
["K03902",60292]
["K03903",60291]
["K03904",60284]
["K03905",60294]
["K03906",60305]
["K03907",60303]
["K03908",60308]
["K03909",60299]
["K03910",60300]
["K03911",60302]
["K03912",60310]
["K03913",60311]
["K03914",60296]
["K03915",60318]
["K03916",60304]
["K03917",60193]
["K03918",60306]
["K03919",60157]
["K03920",60322]
["K03921",60320]
["K03922",60256]
["K03923",59308]
["K03924",60316]
["K03925",60321]
["K03926",60324]
["K03927",60325]
["K03928",60337]
["K03929",60334]
["K03930",60338]
["K03931",60339]
["K03932",60342]
["K03933",60331]
["K03934",60341]
["K03935",60317]
["K03936",60330]
["K03937",60332]
["K03938",60333]
["K03939",60335]
["K03940",60344]
["K03941",60298]
["K03942",60319]
["K03943",60345]
["K03944",60249]
["K03945",60346]
["K03946",59055]
["K03947",60354]
["K03948",60350]
["K03949",60323]
["K03950",60351]
["K03951",60353]
["K03952",60352]
["K03953",60362]
["K03954",60363]
["K03955",60358]
["K03956",60364]
["K03957",60365]
["K03958",60380]
["K03959",60297]
["K03960",60382]
["K03961",60386]
["K03962",60359]
["K03963",60379]
["K03964",60384]
["K03965",60381]
["K03966",60385]
["K03967",60366]
["K03968",60383]
["K03969",60387]
["K03970",60388]
["K03971",60174]
["K03972",59993]
["K03973",60390]
["K03974",60392]
["K03975",60044]
["K03976",60393]
["K03977",60391]
["K03978",60389]
["K03979",60397]
["K03980",60399]
["K03981",59947]
["K03982",60423]
["K03983",60424]
["K03984",60409]
["K03985",60411]
["K03986",60412]
["K03987",60413]
["K03988",60414]
["K03989",60417]
["K03990",60410]
["K03991",60249]
["K03992",60204]
["K03993",60205]
["K03994",60408]
["K03995",60416]
["K03996",60430]
["K03997",60426]
["K03998",60404]
["K03999",60422]
["K04000",60425]
["K04001",60427]
["K04002",60428]
["K04003",60439]
["K04004",60440]
["K04005",60434]
["K04006",60431]
["K04007",60432]
["K04008",60415]
["K04009",60312]
["K04011",60429]
["K04012",60336]
["K04013",60446]
["K04014",60453]
["K04015",60452]
["K04016",59148]
["K04017",60438]
["K04018",60457]
["K04019",60459]
["K04020",60441]
["K04021",60437]
["K04022",60433]
["K04023",60451]
["K04024",60447]
["K04025",60418]
["K04026",60449]
["K04027",60450]
["K04028",60464]
["K04029",60303]
["K04030",60471]
["K04031",60485]
["K04032",60421]
["K04033",60486]
["K04034",60487]
["K04035",60488]
["K04036",60489]
["K04037",60502]
["K04038",60463]
["K04039",60461]
["K04040",60513]
["K04041",60458]
["K04042",60523]
["K04043",60460]
["K04044",60517]
["K04045",60518]
["K04046",60520]
["K04047",60521]
["K04048",60522]
["K04049",60512]
["K04050",60519]
["K04051",60516]
["K04052",60515]
["K04053",60361]
["K04054",60531]
["K04055",60509]
["K04056",60530]
["K04057",60533]
["K04058",60506]
["K04059",60540]
["K04060",60541]
["K04061",60097]
["K04062",60534]
["K04063",60546]
["K04064",60524]
["K04065",60504]
["K04066",60551]
["K04067",60214]
["K04068",60556]
["K04069",60559]
["K04070",60555]
["K04071",60560]
["K04072",60561]
["K04073",60558]
["K04074",60564]
["K04075",60565]
["K04076",60566]
["K04077",60568]
["K04079",60569]
["K04080",60037]
["K04081",60443]
["K04082",60570]
["K04083",60592]
["K04084",60151]
["K04085",60593]
["K04086",60601]
["K04087",60602]
["K04088",60604]
["K04089",60595]
["K04090",60596]
["K04091",60597]
["K04092",60571]
["K04093",60573]
["K04094",60562]
["K04095",60605]
["K04096",60620]
["K04097",60628]
["K04098",60627]
["K04099",60347]
["K04100",60618]
["K04101",60625]
["K04102",60623]
["K04103",60606]
["K04104",60624]
["K04105",60633]
["K04106",60607]
["K04107",60632]
["K04108",60563]
["K04109",60598]
["K04110",60626]
["K04111",60578]
["K04112",60635]
["K04113",60637]
["K04114",60634]
["K04115",60644]
["K04116",60645]
["K04117",60638]
["K04118",60636]
["K04119",60603]
["K04120",60611]
["K04121",60647]
["K04122",60652]
["K04123",60654]
["K04124",60646]
["K04125",60660]
["K04126",60658]
["K04127",60657]
["K04128",60651]
["K04129",60511]
["K04130",60662]
["K04131",60663]
["K04132",60648]
["K04133",60667]
["K04134",60668]
["K04135",60670]
["K04136",60661]
["K04138",60672]
["K04139",60673]
["K04140",60682]
["K04141",60685]
["K04142",60684]
["K04143",60242]
["K04144",58677]
["K04145",58393]
["K04146",60694]
["K04147",60664]
["K04148",60665]
["K04149",60674]
["K04150",60669]
["K04151",60687]
["K04152",60689]
["K04153",60695]
["K04154",60698]
["K04155",60688]
["K04156",60704]
["K04157",59449]
["K04158",60643]
["K04159",60706]
["K04160",60659]
["K04161",60567]
["K04162",60697]
["K04163",60703]
["K04164",60696]
["K04165",60700]
["K04166",60714]
["K04167",60710]
["K04168",60715]
["K04169",60716]
["K04170",60712]
["K04171",60711]
["K04172",60717]
["K04173",60713]
["K04174",60720]
["K04175",60705]
["K04176",60718]
["K04177",60719]
["K04178",60721]
["K04179",60722]
["K04180",60151]
["K04181",60725]
["K04182",60726]
["K04183",60727]
["K04184",60732]
["K04185",60736]
["K04186",60724]
["K04187",60728]
["K04188",59052]
["K04189",60740]
["K04190",60731]
["K04191",60738]
["K04192",60737]
["K04193",60744]
["K04194",60743]
["K04195",60745]
["K04196",60742]
["K04197",60746]
["K04198",60747]
["K04199",60749]
["K04200",60748]
["K04201",60751]
["K04202",60755]
["K04203",60754]
["K04204",60752]
["K04205",60760]
["K04206",60735]
["K04207",60734]
["K04208",60733]
["K04209",60761]
["K04210",60750]
["K04211",60763]
["K04212",60766]
["K04213",60767]
["K04214",60753]
["K04215",60765]
["K04216",60771]
["K04217",60769]
["K04218",60781]
["K04219",60772]
["K04220",60785]
["K04221",60788]
["K04222",60793]
["K04223",60773]
["K04224",60789]
["K04225",60796]
["K04226",60798]
["K04227",60797]
["K04228",60794]
["K04229",60775]
["K04230",60813]
["K04231",60807]
["K04232",60815]
["K04233",60806]
["K04234",60814]
["K04235",60782]
["K04236",60825]
["K04237",60824]
["K04238",60823]
["K04239",60821]
["K04240",60826]
["K04241",60822]
["K04242",60831]
["K04243",60832]
["K04244",60834]
["K04245",60838]
["K04247",60842]
["K04248",60833]
["K04249",60840]
["K04250",60835]
["K04251",60841]
["K04252",60818]
["K04253",60837]
["K04254",60836]
["K04255",60839]
["K04256",60850]
["K04257",60759]
["K04258",60849]
["K04259",60862]
["K04260",60855]
["K04261",60857]
["K04262",60863]
["K04263",60819]
["K04264",60846]
["K04265",60859]
["K04266",60860]
["K04267",60867]
["K04268",60870]
["K04269",60856]
["K04270",60861]
["K04271",60869]
["K04272",60872]
["K04273",60848]
["K04274",60871]
["K04275",60801]
["K04276",60881]
["K04277",60758]
["K04278",60883]
["K04279",60864]
["K04280",60885]
["K04281",60884]
["K04282",60891]
["K04283",60892]
["K04284",60893]
["K04285",60894]
["K04286",60890]
["K04287",60868]
["K04288",60882]
["K04289",60820]
["K04290",60817]
["K04291",60799]
["K04292",60896]
["K04293",60816]
["K04294",60901]
["K04295",60899]
["K04296",60889]
["K04297",60908]
["K04298",60873]
["K04299",60904]
["K04300",60897]
["K04301",60911]
["K04302",60910]
["K04303",60915]
["K04304",60914]
["K04305",60912]
["K04306",60900]
["K04307",60921]
["K04308",60919]
["K04309",60438]
["K04310",60928]
["K04311",60925]
["K04312",60934]
["K04313",60932]
["K04314",60941]
["K04315",60923]
["K04316",60847]
["K04317",60939]
["K04318",60464]
["K04319",60943]
["K04320",60938]
["K04321",60940]
["K04322",60944]
["K04323",60927]
["K04324",60946]
["K04325",60935]
["K04326",60949]
["K04327",60951]
["K04328",60948]
["K04329",60947]
["K04330",60953]
["K04331",60945]
["K04332",60956]
["K04333",60957]
["K04334",60955]
["K04335",60959]
["K04336",60963]
["K04337",60961]
["K04338",60916]
["K04339",60854]
["K04340",60853]
["K04341",60907]
["K04342",60964]
["K04343",60978]
["K04344",60977]
["K04345",60954]
["K04346",60966]
["K04347",60709]
["K04348",60922]
["K04349",60979]
["K04350",60984]
["K04351",60980]
["K04352",60952]
["K04353",60983]
["K04354",60982]
["K04355",60981]
["K04356",60985]
["K04357",60986]
["K04358",60989]
["K04359",60988]
["K04360",60987]
["K04361",60994]
["K04362",60992]
["K04363",60958]
["K04364",61001]
["K04365",61005]
["K04366",61002]
["K04367",60999]
["K04368",60909]
["K04369",61013]
["K04370",60931]
["K04371",61014]
["K04372",61012]
["K04373",61011]
["K04374",61010]
["K04375",61018]
["K04376",61024]
["K04377",61020]
["K04378",61022]
["K04379",61006]
["K04380",61028]
["K04381",61023]
["K04382",61029]
["K04383",61026]
["K04384",61030]
["K04385",60795]
["K04386",61032]
["K04387",61034]
["K04388",61036]
["K04389",61035]
["K04390",61065]
["K04391",61037]
["K04392",61031]
["K04393",61071]
["K04394",61038]
["K04395",61067]
["K04396",61068]
["K04397",61072]
["K04398",61074]
["K04399",61052]
["K04400",61077]
["K04401",61073]
["K04402",60917]
["K04403",61078]
["K04404",60922]
["K04405",61084]
["K04406",58759]
["K04407",60597]
["K04408",60596]
["K04409",61085]
["K04410",61087]
["K04411",61082]
["K04412",61079]
["K04413",61086]
["K04414",60937]
["K04415",61088]
["K04416",61090]
["K04417",61091]
["K04418",61089]
["K04419",61093]
["K04420",61092]
["K04421",61097]
["K04422",60606]
["K04423",61066]
["K04424",61102]
["K04425",61019]
["K04426",61104]
["K04427",61101]
["K04428",61100]
["K04429",61099]
["K04430",60688]
["K04431",60710]
["K04432",61096]
["K04433",61095]
["K04434",61106]
["K04435",61105]
["K04436",61103]
["K04437",61108]
["K04438",61033]
["K04439",61107]
["K04440",61117]
["K04441",61113]
["K04442",61111]
["K04443",61119]
["K04444",61118]
["K04445",60149]
["K04446",61094]
["K04447",61128]
["K04448",61124]
["K04449",61129]
["K04450",60149]
["K04451",61133]
["K04452",61125]
["K04453",61134]
["K04454",61138]
["K04455",61139]
["K04456",61130]
["K04457",61137]
["K04458",61075]
["K04459",61135]
["K04460",61136]
["K04461",61121]
["K04462",61141]
["K04463",61147]
["K04464",61149]
["K04465",61148]
["K04466",61150]
["K04467",61153]
["K04468",61154]
["K04469",61170]
["K04470",61182]
["K04471",61152]
["K04472",61183]
["K04473",61181]
["K04474",61185]
["K04475",61151]
["K04476",61184]
["K04477",60074]
["K04478",61189]
["K04479",61190]
["K04480",61192]
["K04481",61193]
["K04482",61194]
["K04483",61191]
["K04484",61196]
["K04485",61188]
["K04486",61140]
["K04487",61200]
["K04489",61198]
["K04490",61180]
["K04491",60044]
["K04492",60847]
["K04493",61203]
["K04494",61202]
["K04495",61206]
["K04496",61205]
["K04497",61204]
["K04498",59582]
["K04499",61209]
["K04500",61208]
["K04501",61213]
["K04502",61207]
["K04503",61214]
["K04504",60033]
["K04505",61215]
["K04506",61216]
["K04507",61217]
["K04508",61220]
["K04509",61219]
["K04510",61221]
["K04511",61222]
["K04512",61225]
["K04513",61224]
["K04514",61131]
["K04515",61223]
["K04516",61226]
["K04517",61231]
["K04518",61218]
["K04519",61232]
["K04520",61230]
["K04521",61227]
["K04522",61228]
["K04523",60748]
["K04524",61235]
["K04525",61233]
["K04526",61239]
["K04527",61240]
["K04528",61229]
["K04529",61210]
["K04530",61241]
["K04531",61238]
["K04532",61112]
["K04533",61123]
["K04534",61242]
["K04535",61243]
["K04536",61201]
["K04537",61212]
["K04538",61247]
["K04539",61246]
["K04540",61253]
["K04541",61245]
["K04542",61256]
["K04543",61258]
["K04544",61261]
["K04545",61260]
["K04546",61264]
["K04547",61127]
["K04548",61254]
["K04549",61265]
["K04550",61276]
["K04551",61273]
["K04552",61279]
["K04553",61100]
["K04554",61274]
["K04555",61278]
["K04556",61281]
["K04557",61280]
["K04558",61272]
["K04559",61290]
["K04560",61289]
["K04561",61282]
["K04562",61283]
["K04563",61284]
["K04564",61287]
["K04565",61286]
["K04566",61291]
["K04567",61292]
["K04568",61294]
["K04569",61293]
["K04570",61298]
["K04571",61296]
["K04572",61255]
["K04573",61299]
["K04574",61297]
["K04575",61302]
["K04576",61303]
["K04577",61300]
["K04578",61308]
["K04579",61310]
["K04580",61312]
["K04581",61197]
["K04582",61305]
["K04583",61309]
["K04584",61313]
["K04585",61314]
["K04586",61316]
["K04587",61311]
["K04588",61318]
["K04589",61319]
["K04590",61317]
["K04591",61322]
["K04592",61301]
["K04593",61315]
["K04594",61327]
["K04595",61325]
["K04596",61335]
["K04597",61320]
["K04598",61338]
["K04599",61333]
["K04600",61321]
["K04601",61326]
["K04602",61332]
["K04603",61336]
["K04604",58759]
["K04605",61348]
["K04606",61340]
["K04607",61275]
["K04608",61285]
["K04609",61370]
["K04610",61346]
["K04611",61209]
["K04612",61379]
["K04613",61349]
["K04614",61350]
["K04615",61364]
["K04616",61371]
["K04617",61384]
["K04618",61385]
["K04619",61380]
["K04620",61277]
["K04621",61383]
["K04622",61339]
["K04623",61382]
["K04624",61386]
["K04625",61392]
["K04626",61391]
["K04627",61395]
["K04628",61394]
["K04629",61408]
["K04630",61399]
["K04631",61347]
["K04632",61307]
["K04633",61401]
["K04634",61388]
["K04635",61413]
["K04636",61411]
["K04637",61412]
["K04638",61414]
["K04639",61415]
["K04640",61418]
["K04641",61410]
["K04642",61421]
["K04643",61416]
["K04644",61400]
["K04645",61424]
["K04646",61425]
["K04647",61422]
["K04648",61430]
["K04649",60569]
["K04650",61428]
["K04651",61429]
["K04652",61434]
["K04653",61431]
["K04654",61440]
["K04655",61450]
["K04656",61436]
["K04657",61438]
["K04658",61435]
["K04659",61449]
["K04660",60772]
["K04661",61457]
["K04662",61454]
["K04663",61458]
["K04664",61456]
["K04665",61463]
["K04666",60895]
["K04667",61455]
["K04668",61432]
["K04669",61433]
["K04670",61467]
["K04671",61462]
["K04672",61469]
["K04673",61452]
["K04674",61451]
["K04675",61472]
["K04676",61464]
["K04677",61329]
["K04678",61475]
["K04679",61473]
["K04680",61468]
["K04681",61474]
["K04682",61476]
["K04683",61461]
["K04684",61479]
["K04685",61487]
["K04686",61328]
["K04687",61483]
["K04688",61480]
["K04689",61477]
["K04690",61482]
["K04691",61481]
["K04692",61491]
["K04693",61484]
["K04694",61492]
["K04695",61488]
["K04696",61493]
["K04697",61471]
["K04698",61486]
["K04699",61490]
["K04700",61508]
["K04701",61485]
["K04702",61507]
["K04703",61509]
["K04704",61320]
["K04705",61512]
["K04706",61510]
["K04707",61513]
["K04708",61511]
["K04709",61516]
["K04710",61517]
["K04711",61521]
["K04712",61520]
["K04713",61519]
["K04714",61515]
["K04716",61522]
["K04717",61524]
["K04718",61527]
["K04719",61528]
["K04720",61529]
["K04721",61532]
["K04722",61525]
["K04724",61531]
["K04725",61535]
["K04726",61533]
["K04727",61536]
["K04728",61537]
["K04729",61530]
["K04730",61538]
["K04731",61304]
["K04732",61550]
["K04733",61541]
["K04734",61546]
["K04735",61554]
["K04736",61540]
["K04737",61555]
["K04738",61557]
["K04739",61552]
["K04740",61544]
["K04741",61556]
["K04742",61560]
["K04743",61551]
["K04744",61547]
["K04745",61559]
["K04746",61563]
["K04747",61548]
["K04748",61562]
["K04749",61569]
["K04750",61570]
["K04751",61564]
["K04752",61573]
["K04753",61565]
["K04754",61574]
["K04755",61575]
["K04756",61576]
["K04757",61578]
["K04758",61090]
["K04759",61580]
["K04760",61581]
["K04761",61577]
["K04762",61526]
["K04763",61545]
["K04764",61582]
["K04765",61585]
["K04766",61583]
["K04767",61584]
["K04768",61587]
["K04769",61579]
["K04770",61543]
["K04771",61449]
["K04772",61586]
["K04773",61588]
["K04774",61591]
["K04775",61599]
["K04776",61592]
["K04777",61542]
["K04778",61608]
["K04779",61609]
["K04780",61607]
["K04781",61602]
["K04782",61597]
["K04783",61610]
["K04784",61612]
["K04785",61593]
["K04786",61598]
["K04787",61621]
["K04788",61618]
["K04789",61622]
["K04790",61604]
["K04791",61190]
["K04792",61624]
["K04793",61596]
["K04794",61390]
["K04795",61595]
["K04796",61628]
["K04797",61625]
["K04798",61617]
["K04799",61633]
["K04800",61631]
["K04801",61626]
["K04802",61635]
["K04803",61637]
["K04804",61641]
["K04805",61640]
["K04806",61558]
["K04807",61523]
["K04808",61634]
["K04809",61642]
["K04810",61639]
["K04811",61647]
["K04812",61651]
["K04813",61644]
["K04814",61655]
["K04815",61652]
["K04816",61649]
["K04817",61654]
["K04818",61656]
["K04819",61660]
["K04820",61646]
["K04821",61645]
["K04822",61664]
["K04823",61668]
["K04824",61033]
["K04825",61666]
["K04826",61669]
["K04827",61670]
["K04828",61672]
["K04829",61677]
["K04830",61601]
["K04831",61650]
["K04832",61678]
["K04833",61680]
["K04834",61684]
["K04835",61687]
["K04836",61679]
["K04837",61686]
["K04838",61683]
["K04839",61689]
["K04840",61688]
["K04841",61685]
["K04842",61691]
["K04843",61240]
["K04844",61698]
["K04845",61695]
["K04846",61699]
["K04847",61702]
["K04848",61703]
["K04849",61705]
["K04850",61706]
["K04851",61707]
["K04852",61704]
["K04853",61692]
["K04854",61694]
["K04855",61693]
["K04856",61708]
["K04857",61711]
["K04858",61712]
["K04859",61714]
["K04860",61743]
["K04861",61715]
["K04862",61746]
["K04863",61518]
["K04864",61751]
["K04865",61756]
["K04866",61753]
["K04867",61744]
["K04868",61776]
["K04869",61772]
["K04870",61780]
["K04871",61784]
["K04872",61771]
["K04873",61787]
["K04874",61788]
["K04875",61754]
["K04876",61775]
["K04877",61755]
["K04878",61781]
["K04879",61792]
["K04880",61791]
["K04881",61783]
["K04882",61773]
["K04883",61782]
["K04884",61793]
["K04885",61472]
["K04886",61737]
["K04887",61790]
["K04888",61794]
["K04889",61799]
["K04890",61800]
["K04891",61801]
["K04892",61789]
["K04893",61795]
["K04894",61802]
["K04895",60303]
["K04896",61803]
["K04897",61810]
["K04898",61804]
["K04899",61806]
["K04900",61807]
["K04901",61815]
["K04902",61816]
["K04903",61824]
["K04904",61822]
["K04905",61817]
["K04906",61821]
["K04907",61820]
["K04908",61819]
["K04909",61831]
["K04910",61829]
["K04911",61828]
["K04912",61826]
["K04913",61830]
["K04914",61832]
["K04915",61835]
["K04916",61836]
["K04917",61827]
["K04918",61837]
["K04919",61840]
["K04920",61814]
["K04921",61811]
["K04922",61844]
["K04923",61842]
["K04924",61843]
["K04925",61833]
["K04926",61841]
["K04927",61700]
["K04928",61848]
["K04929",61851]
["K04930",61849]
["K04931",61823]
["K04932",61839]
["K04933",61818]
["K04934",61650]
["K04935",61855]
["K04936",61854]
["K04937",61857]
["K04938",61858]
["K04939",61860]
["K04940",61866]
["K04941",61865]
["K04942",61883]
["K04943",61872]
["K04944",61838]
["K04945",61871]
["K04946",61869]
["K04947",61884]
["K04948",61861]
["K04949",61887]
["K04950",61888]
["K04951",61886]
["K04952",61870]
["K04953",61613]
["K04954",61614]
["K04955",61859]
["K04956",61778]
["K04957",61304]
["K04958",61891]
["K04959",61892]
["K04960",61895]
["K04961",61856]
["K04962",61863]
["K04963",61896]
["K04964",61889]
["K04965",61440]
["K04966",61897]
["K04967",61898]
["K04968",61899]
["K04969",61902]
["K04970",61900]
["K04971",61903]
["K04972",61901]
["K04973",61910]
["K04974",61909]
["K04975",61918]
["K04976",61906]
["K04977",61921]
["K04978",61922]
["K04979",61924]
["K04980",61923]
["K04981",61929]
["K04982",61925]
["K04983",61920]
["K04984",61931]
["K04985",61930]
["K04986",61933]
["K04987",61845]
["K04988",61911]
["K04989",61948]
["K04990",61946]
["K04991",61935]
["K04992",61934]
["K04993",61932]
["K04994",61949]
["K04995",61981]
["K04996",61978]
["K04997",61919]
["K04998",60806]
["K04999",61976]
["K05000",61985]
["K05001",61982]
["K05002",61987]
["K05003",61986]
["K05004",61984]
["K05005",61990]
["K05006",61989]
["K05007",61988]
["K05008",61994]
["K05009",61993]
["K05010",61928]
["K05011",61996]
["K05012",61997]
["K05013",61999]
["K05014",61998]
["K05015",61991]
["K05016",62008]
["K05017",62004]
["K05018",62009]
["K05019",61809]
["K05020",61852]
["K05021",62000]
["K05022",62006]
["K05023",62005]
["K05025",61927]
["K05026",60853]
["K05027",62016]
["K05028",62010]
["K05029",62030]
["K05030",62027]
["K05031",61381]
["K05032",60776]
["K05033",62034]
["K05034",62031]
["K05035",62038]
["K05036",62039]
["K05037",62036]
["K05038",62037]
["K05039",62032]
["K05040",61904]
["K05041",62001]
["K05042",62002]
["K05043",62041]
["K05044",62042]
["K05045",62040]
["K05046",62024]
["K05047",62029]
["K05048",62059]
["K05049",62057]
["K05050",62055]
["K05051",62061]
["K05052",62060]
["K05053",62058]
["K05054",61526]
["K05055",62062]
["K05056",62066]
["K05057",62067]
["K05058",62069]
["K05059",62071]
["K05060",62072]
["K05061",62082]
["K05062",62077]
["K05063",62068]
["K05064",62101]
["K05065",62091]
["K05066",62017]
["K05067",62092]
["K05068",62093]
["K05069",62099]
["K05070",62100]
["K05071",62098]
["K05072",62094]
["K05073",62104]
["K05074",62103]
["K05075",62090]
["K05076",62102]
["K05077",61890]
["K05078",62083]
["K05079",62112]
["K05080",62113]
["K05081",62108]
["K05082",62107]
["K05083",62096]
["K05084",62095]
["K05085",62120]
["K05086",62118]
["K05087",62117]
["K05088",62116]
["K05089",62123]
["K05090",62109]
["K05091",62110]
["K05092",62105]
["K05093",62141]
["K05094",62142]
["K05095",62148]
["K05096",62149]
["K05097",62145]
["K05098",62146]
["K05099",62111]
["K05100",62156]
["K05101",62153]
["K05102",62152]
["K05103",62150]
["K05104",62158]
["K05105",61889]
["K05106",62054]
["K05107",62154]
["K05108",62157]
["K05109",62019]
["K05110",62161]
["K05111",62166]
["K05112",62169]
["K05113",62174]
["K05114",62172]
["K05115",62175]
["K05116",60242]
["K05117",62168]
["K05118",62170]
["K05119",62160]
["K05120",62147]
["K05121",62171]
["K05122",62173]
["K05123",62183]
["K05124",62179]
["K05125",62185]
["K05126",62181]
["K05127",62196]
["K05128",62184]
["K05129",62195]
["K05130",62198]
["K05131",62199]
["K05132",62202]
["K05133",62191]
["K05134",62210]
["K05135",62207]
["K05136",62193]
["K05137",62197]
["K05138",61477]
["K05139",62186]
["K05140",62209]
["K05141",62190]
["K05142",62222]
["K05143",61889]
["K05144",62211]
["K05145",62212]
["K05146",62225]
["K05147",62226]
["K05148",62217]
["K05149",62220]
["K05150",61910]
["K05151",62219]
["K05152",62053]
["K05153",62223]
["K05154",62233]
["K05155",61814]
["K05156",62205]
["K05157",62208]
["K05158",62180]
["K05159",62206]
["K05160",62234]
["K05161",61847]
["K05162",62241]
["K05163",62242]
["K05164",62243]
["K05165",62245]
["K05166",62246]
["K05167",62240]
["K05168",62239]
["K05169",62203]
["K05170",62238]
["K05171",62084]
["K05172",62235]
["K05173",62248]
["K05174",62247]
["K05175",62250]
["K05176",62257]
["K05177",62259]
["K05178",62256]
["K05179",62249]
["K05180",62260]
["K05181",62252]
["K05182",62258]
["K05183",62267]
["K05184",62236]
["K05185",62265]
["K05186",62264]
["K05187",62229]
["K05188",62244]
["K05189",62266]
["K05191",62270]
["K05192",62230]
["K05193",62231]
["K05194",62271]
["K05196",62255]
["K05197",62275]
["K05198",62262]
["K05199",62272]
["K05200",62278]
["K05201",62277]
["K05202",62214]
["K05203",62178]
["K05204",62177]
["K05205",62284]
["K05206",62274]
["K05207",62034]
["K05208",62158]
["K05209",62276]
["K05210",62283]
["K05211",62286]
["K05212",62288]
["K05213",62287]
["K05214",62269]
["K05215",62289]
["K05216",62291]
["K05217",61785]
["K05218",61786]
["K05219",62294]
["K05220",62282]
["K05221",62290]
["K05222",62299]
["K05223",62293]
["K05224",62301]
["K05225",62302]
["K05226",62297]
["K05227",62303]
["K05228",62189]
["K05229",62300]
["K05230",62281]
["K05231",62305]
["K05232",62304]
["K05233",62307]
["K05234",61610]
["K05235",62310]
["K05236",62309]
["K05237",62285]
["K05238",62296]
["K05239",62311]
["K05240",60853]
["K05241",62312]
["K05242",62317]
["K05243",62317]
["K05244",62317]
["K05245",62317]
["K05246",62317]
["K05247",62317]
["K05248",62317]
["K05249",62315]
["K05250",62326]
["K05251",62325]
["K05252",62319]
["K05253",62322]
["K05254",62324]
["K05255",62313]
["K05256",62290]
["K05257",62329]
["K05258",62335]
["K05259",61471]
["K05260",62327]
["K05261",62333]
["K05262",61575]
["K05263",62341]
["K05264",62342]
["K05265",62340]
["K05266",62347]
["K05267",62338]
["K05268",62345]
["K05269",62320]
["K05270",62348]
["K05271",62351]
["K05272",62331]
["K05273",62355]
["K05274",62334]
["K05275",62328]
["K05276",62346]
["K05277",61455]
["K05278",62176]
["K05279",62361]
["K05280",62356]
["K05281",62354]
["K05282",62353]
["K05283",62352]
["K05284",62330]
["K05285",62298]
["K05286",62364]
["K05287",62367]
["K05288",62360]
["K05289",62253]
["K05290",62373]
["K05291",62374]
["K05292",60906]
["K05293",62376]
["K05294",62369]
["K05295",62377]
["K05296",62365]
["K05297",62378]
["K05298",62379]
["K05299",62382]
["K05300",62384]
["K05301",61489]
["K05302",62381]
["K05303",62372]
["K05304",62366]
["K05305",61146]
["K05306",62387]
["K05307",62385]
["K05308",62386]
["K05309",62380]
["K05310",62389]
["K05311",62391]
["K05312",62388]
["K05313",62393]
["K05314",62390]
["K05315",62394]
["K05316",62398]
["K05317",62114]
["K05318",62115]
["K05319",62392]
["K05320",62036]
["K05321",62408]
["K05322",62412]
["K05323",62411]
["K05324",62036]
["K05325",62415]
["K05326",62395]
["K05327",62417]
["K05328",62410]
["K05329",62419]
["K05330",62336]
["K05331",62414]
["K05332",62421]
["K05333",62420]
["K05334",62422]
["K05335",62424]
["K05336",62426]
["K05337",62423]
["K05338",62409]
["K05339",62428]
["K05340",62431]
["K05341",62416]
["K05342",62429]
["K05343",62427]
["K05344",62434]
["K05345",62332]
["K05346",62413]
["K05347",62439]
["K05348",62444]
["K05350",62448]
["K05351",62449]
["K05352",62451]
["K05353",62269]
["K05354",62441]
["K05355",62432]
["K05356",62450]
["K05357",62446]
["K05358",62447]
["K05359",62464]
["K05360",62452]
["K05361",62465]
["K05362",62460]
["K05363",62440]
["K05364",62463]
["K05365",62468]
["K05366",62472]
["K05367",62453]
["K05368",62477]
["K05369",62473]
["K05370",62469]
["K05371",62459]
["K05372",62461]
["K05373",62480]
["K05374",62485]
["K05375",62479]
["K05376",62486]
["K05377",62487]
["K05378",62490]
["K05379",62491]
["K05380",62481]
["K05381",62484]
["K05382",62488]
["K05383",62483]
["K05384",62475]
["K05385",62493]
["K05386",62496]
["K05387",62292]
["K05388",62500]
["K05389",62498]
["K05390",62495]
["K05391",62492]
["K05392",62494]
["K05393",62489]
["K05394",62497]
["K05395",62503]
["K05396",62504]
["K05397",62505]
["K05398",62506]
["K05399",62507]
["K05400",62508]
["K05401",62510]
["K05402",62482]
["K05403",62455]
["K05404",61902]
["K05405",62513]
["K05406",62515]
["K05407",62514]
["K05408",62307]
["K05409",62511]
["K05410",62516]
["K05411",62518]
["K05412",62521]
["K05413",62512]
["K05414",62527]
["K05415",62523]
["K05416",62522]
["K05417",62525]
["K05418",62526]
["K05419",62524]
["K05420",62531]
["K05421",62357]
["K05422",62103]
["K05423",62058]
["K05424",62532]
["K05425",62530]
["K05426",62519]
["K05427",62536]
["K05428",62529]
["K05429",62544]
["K05430",62538]
["K05431",62543]
["K05432",62540]
["K05433",62545]
["K05434",62542]
["K05435",62547]
["K05436",62541]
["K05437",62539]
["K05438",62549]
["K05439",62551]
["K05440",62548]
["K05441",62546]
["K05442",62561]
["K05443",62562]
["K05444",62557]
["K05445",61903]
["K05446",61845]
["K05447",62578]
["K05448",62579]
["K05449",62575]
["K05450",62582]
["K05451",62572]
["K05452",62584]
["K05453",62590]
["K05454",62574]
["K05455",62591]
["K05456",62592]
["K05457",62563]
["K05458",62586]
["K05459",62594]
["K05460",62595]
["K05461",62501]
["K05462",62593]
["K05463",62596]
["K05464",62456]
["K05465",62598]
["K05466",62599]
["K05467",62597]
["K05468",62601]
["K05469",61082]
["K05470",62602]
["K05471",62537]
["K05472",62609]
["K05473",62608]
["K05474",62610]
["K05475",62425]
["K05476",62615]
["K05477",62613]
["K05478",62614]
["K05479",62616]
["K05480",62619]
["K05481",62622]
["K05482",62627]
["K05483",62600]
["K05484",62617]
["K05485",62620]
["K05486",62632]
["K05487",62624]
["K05488",62000]
["K05489",62626]
["K05490",62628]
["K05491",62623]
["K05492",62634]
["K05493",62642]
["K05494",62639]
["K05495",62645]
["K05496",62648]
["K05497",62633]
["K05498",62638]
["K05499",62641]
["K05500",62611]
["K05501",62630]
["K05502",62643]
["K05503",62629]
["K05504",62606]
["K05505",62664]
["K05506",62650]
["K05507",62651]
["K05508",62649]
["K05509",62652]
["K05510",62668]
["K05511",62657]
["K05512",62670]
["K05513",62669]
["K05514",62671]
["K05515",62674]
["K05516",62673]
["K05517",62655]
["K05518",62658]
["K05519",62682]
["K05520",62676]
["K05521",62684]
["K05522",62675]
["K05523",62654]
["K05524",62653]
["K05525",62528]
["K05526",62689]
["K05527",62210]
["K05528",62688]
["K05529",62687]
["K05530",62686]
["K05531",62683]
["K05532",62692]
["K05533",62691]
["K05534",62681]
["K05535",62695]
["K05536",62680]
["K05537",62694]
["K05538",62699]
["K05539",62702]
["K05540",62701]
["K05541",62704]
["K05542",62583]
["K05543",62665]
["K05544",62712]
["K05545",62715]
["K05546",62710]
["K05547",62709]
["K05548",62690]
["K05549",62685]
["K05550",62661]
["K05551",62720]
["K05552",62418]
["K05553",62723]
["K05554",62722]
["K05555",62729]
["K05556",62728]
["K05557",62708]
["K05558",62724]
["K05559",62726]
["K05560",62730]
["K05561",62716]
["K05562",62732]
["K05563",62738]
["K05564",62741]
["K05565",62745]
["K05568",62734]
["K05569",62761]
["K05570",62731]
["K05571",62747]
["K05572",62744]
["K05573",62752]
["K05574",62751]
["K05575",62714]
["K05576",62742]
["K05577",62748]
["K05578",62749]
["K05579",62754]
["K05580",62735]
["K05581",62755]
["K05582",62760]
["K05583",62758]
["K05584",62762]
["K05585",62764]
["K05586",62763]
["K05587",62706]
["K05588",62753]
["K05589",62757]
["K05590",62696]
["K05591",62717]
["K05592",62718]
["K05593",62637]
["K05594",62705]
["K05595",62778]
["K05596",62782]
["K05597",62781]
["K05598",62779]
["K05599",62746]
["K05600",62774]
["K05601",62646]
["K05602",62783]
["K05603",62773]
["K05604",62733]
["K05605",62785]
["K05606",62789]
["K05607",62784]
["K05608",62788]
["K05609",62636]
["K05610",62793]
["K05611",62572]
["K05612",62803]
["K05613",62809]
["K05614",62659]
["K05615",62795]
["K05616",62776]
["K05617",62806]
["K05618",62816]
["K05619",62814]
["K05620",62640]
["K05621",62821]
["K05622",62802]
["K05623",62306]
["K05624",62800]
["K05625",62805]
["K05626",62811]
["K05627",62798]
["K05628",62822]
["K05629",62825]
["K05630",62839]
["K05631",62725]
["K05632",62769]
["K05633",62841]
["K05634",62840]
["K05635",62824]
["K05636",62833]
["K05637",62828]
["K05638",62826]
["K05639",62837]
["K05640",62836]
["K05641",62844]
["K05642",62823]
["K05643",62832]
["K05644",62804]
["K05645",62843]
["K05646",61323]
["K05647",62835]
["K05648",62845]
["K05649",62829]
["K05650",62794]
["K05651",62856]
["K05652",62862]
["K05653",62857]
["K05654",62847]
["K05655",62861]
["K05656",62868]
["K05657",62739]
["K05658",62851]
["K05659",62859]
["K05660",62871]
["K05661",62854]
["K05662",62864]
["K05663",62865]
["K05664",62830]
["K05665",62877]
["K05666",62810]
["K05667",62883]
["K05668",62884]
["K05669",62756]
["K05670",62612]
["K05671",62873]
["K05672",62885]
["K05673",62860]
["K05674",62886]
["K05675",62887]
["K05676",62879]
["K05677",62895]
["K05678",62853]
["K05679",62790]
["K05680",62791]
["K05681",62896]
["K05682",62894]
["K05683",62899]
["K05684",62903]
["K05685",62890]
["K05686",62694]
["K05687",62849]
["K05688",62889]
["K05689",62852]
["K05690",60439]
["K05691",62906]
["K05692",62905]
["K05693",62808]
["K05694",62907]
["K05695",62910]
["K05696",62908]
["K05697",62911]
["K05698",62913]
["K05699",62914]
["K05700",62915]
["K05701",62919]
["K05702",62900]
["K05703",62901]
["K05704",62920]
["K05705",62921]
["K05707",62922]
["K05708",62917]
["K05709",62872]
["K05710",62855]
["K05711",62923]
["K05712",62929]
["K05713",62931]
["K05714",62933]
["K05715",62936]
["K05716",62955]
["K05717",62909]
["K05718",62932]
["K05719",62957]
["K05720",62946]
["K05721",62962]
["K05722",62850]
["K05723",62959]
["K05724",62958]
["K05725",62964]
["K05726",62967]
["K05727",62969]
["K05728",62961]
["K05729",62973]
["K05730",62965]
["K05731",62977]
["K05732",62945]
["K05733",62980]
["K05734",62893]
["K05735",62983]
["K05736",62984]
["K05737",62986]
["K05738",62987]
["K05739",62989]
["K05740",62990]
["K05741",62981]
["K05742",62997]
["K05743",62972]
["K05745",63006]
["K05746",62988]
["K05747",62995]
["K05748",62996]
["K05749",62998]
["K05750",62999]
["K05751",63001]
["K05752",63002]
["K05753",62975]
["K05754",63000]
["K05755",63007]
["K05756",63013]
["K05757",63014]
["K05758",63023]
["K05759",61806]
["K05760",61806]
["K05761",63020]
["K05762",63009]
["K05763",63015]
["K05764",61440]
["K05765",61440]
["K05766",63018]
["K05767",63011]
["K05768",63024]
["K05769",63027]
["K05770",63028]
["K05771",63029]
["K05772",63037]
["K05773",63043]
["K05774",63026]
["K05775",62670]
["K05776",62818]
["K05777",63044]
["K05778",63046]
["K05779",63049]
["K05780",63055]
["K05781",63056]
["K05782",63053]
["K05783",63061]
["K05784",63041]
["K05785",63064]
["K05786",63077]
["K05787",63076]
["K05788",63080]
["K05789",63081]
["K05790",63085]
["K05791",63084]
["K05792",63093]
["K05793",63094]
["K05794",63096]
["K05795",63099]
["K05796",63092]
["K05797",63095]
["K05798",63091]
["K05799",63100]
["K05800",63101]
["K05801",63114]
["K05802",63115]
["K05803",63116]
["K05804",61996]
["K05805",63147]
["K05806",63144]
["K05807",63153]
["K05808",63118]
["K05809",63117]
["K05810",63121]
["K05811",63122]
["K05812",63124]
["K05813",63125]
["K05814",63132]
["K05815",63175]
["K05816",63120]
["K05817",63186]
["K05818",63187]
["K05819",63177]
["K05820",63178]
["K05821",63189]
["K05822",63003]
["K05823",63119]
["K05824",63203]
["K05825",63204]
["K05826",61304]
["K05827",63202]
["K05828",63206]
["K05829",63210]
["K05830",63207]
["K05831",63209]
["K05832",63215]
["K05833",63216]
["K05834",63218]
["K05835",63230]
["K05836",63097]
["K05837",63229]
["K05838",63228]
["K05839",63222]
["K05840",63227]
["K05841",63225]
["K05842",63226]
["K05843",63224]
["K05844",62963]
["K05845",63236]
["K05846",63234]
["K05847",63213]
["K05848",63235]
["K05849",63238]
["K05850",63240]
["K05851",63241]
["K05852",62996]
["K05853",62999]
["K05854",63242]
["K05855",63246]
["K05856",63247]
["K05857",63237]
["K05858",63245]
["K05859",63243]
["K05860",61638]
["K05861",63252]
["K05862",63249]
["K05863",63256]
["K05864",63270]
["K05865",63253]
["K05866",63280]
["K05867",63278]
["K05868",63272]
["K05869",63285]
["K05870",63259]
["K05871",63276]
["K05872",63254]
["K05873",63255]
["K05874",63277]
["K05875",63281]
["K05876",63284]
["K05877",63286]
["K05878",63292]
["K05879",63295]
["K05880",63298]
["K05881",63296]
["K05882",63261]
["K05884",63299]
["K05885",63294]
["K05886",63316]
["K05888",63304]
["K05889",63303]
["K05890",63297]
["K05891",63291]
["K05892",63312]
["K05893",63319]
["K05894",63320]
["K05895",63269]
["K05896",63336]
["K05897",63315]
["K05898",63321]
["K05899",63318]
["K05900",63324]
["K05901",63314]
["K05902",63322]
["K05903",63332]
["K05904",63339]
["K05905",63343]
["K05906",63262]
["K05907",63347]
["K05908",63349]
["K05909",63331]
["K05910",63220]
["K05911",63346]
["K05912",62978]
["K05913",63344]
["K05914",63348]
["K05915",63357]
["K05916",63323]
["K05917",63301]
["K05918",63366]
["K05919",63367]
["K05920",63359]
["K05921",63362]
["K05922",63363]
["K05923",63360]
["K05924",63365]
["K05925",63356]
["K05926",63370]
["K05927",63371]
["K05928",63372]
["K05929",63375]
["K05930",63368]
["K05931",63376]
["K05932",63383]
["K05933",63385]
["K05934",63387]
["K05935",63374]
["K05936",63339]
["K05937",63394]
["K05938",63393]
["K05939",63389]
["K05940",63396]
["K05941",63408]
["K05942",63409]
["K05943",63410]
["K05944",63414]
["K05945",63413]
["K05946",63419]
["K05947",63429]
["K05948",63428]
["K05949",63426]
["K05950",63422]
["K05951",63418]
["K05952",63412]
["K05953",63439]
["K05954",63430]
["K05955",63440]
["K05956",63391]
["K05957",63442]
["K05958",63438]
["K05959",63445]
["K05960",63503]
["K05961",63398]
["K05962",63416]
["K05963",63420]
["K05964",63434]
["K05965",63436]
["K05966",63435]
["K05967",63441]
["K05968",63443]
["K05969",63432]
["K05970",63490]
["K05971",63401]
["K05972",63468]
["K05973",63425]
["K05974",63495]
["K05975",63537]
["K05976",63492]
["K05977",63501]
["K05978",63246]
["K05979",63509]
["K05980",63497]
["K05981",63571]
["K05982",63560]
["K05983",63514]
["K05984",63513]
["K05985",63411]
["K05986",63572]
["K05987",63590]
["K05988",63600]
["K05989",63599]
["K05990",63557]
["K05991",63493]
["K05992",63487]
["K05993",63515]
["K05994",63516]
["K05995",63506]
["K05996",63518]
["K05997",63521]
["K05998",63602]
["K05999",63563]
["K06000",63507]
["K06001",63205]
["K06002",63603]
["K06003",63355]
["K06004",63395]
["K06005",63607]
["K06006",63609]
["K06007",63601]
["K06008",63611]
["K06009",63612]
["K06010",63614]
["K06011",63617]
["K06012",63620]
["K06013",63622]
["K06014",63621]
["K06015",63623]
["K06016",63633]
["K06017",62583]
["K06018",63624]
["K06019",63619]
["K06020",63397]
["K06021",63638]
["K06022",63641]
["K06023",63645]
["K06024",63650]
["K06025",63643]
["K06027",63644]
["K06028",63642]
["K06029",63636]
["K06030",63653]
["K06031",63606]
["K06032",63660]
["K06034",63667]
["K06035",63652]
["K06036",62669]
["K06037",61477]
["K06038",61284]
["K06039",63686]
["K06040",61829]
["K06041",63696]
["K06042",62925]
["K06043",63646]
["K06044",63707]
["K06045",63662]
["K06046",63663]
["K06048",63669]
["K06049",63664]
["K06050",63675]
["K06051",63697]
["K06052",63442]
["K06053",63700]
["K06054",63673]
["K06055",63613]
["K06056",63704]
["K06057",63706]
["K06058",63734]
["K06059",63708]
["K06060",63709]
["K06061",63699]
["K06062",63714]
["K06063",63722]
["K06064",63723]
["K06065",63724]
["K06066",63717]
["K06067",63743]
["K06068",63744]
["K06069",63740]
["K06070",63749]
["K06071",63750]
["K06072",63730]
["K06073",63752]
["K06074",63738]
["K06075",63741]
["K06076",63788]
["K06077",63690]
["K06078",63746]
["K06079",63796]
["K06080",63753]
["K06081",63757]
["K06082",63754]
["K06083",63791]
["K06084",63758]
["K06085",63763]
["K06086",63760]
["K06087",63769]
["K06088",63771]
["K06089",63772]
["K06090",63774]
["K06091",63773]
["K06092",63759]
["K06093",63781]
["K06094",63012]
["K06095",63792]
["K06096",63782]
["K06097",63785]
["K06098",63787]
["K06099",62795]
["K06100",63824]
["K06101",63817]
["K06102",63814]
["K06103",63810]
["K06104",63813]
["K06105",63808]
["K06106",63801]
["K06107",63793]
["K06108",63659]
["K06109",63725]
["K06110",63727]
["K06111",63728]
["K06112",63812]
["K06113",63791]
["K06114",63822]
["K06115",63819]
["K06116",63825]
["K06117",63826]
["K06118",63827]
["K06119",63828]
["K06120",63829]
["K06121",63830]
["K06122",63832]
["K06123",63833]
["K06124",63834]
["K06125",63837]
["K06126",63795]
["K06127",63838]
["K06128",63843]
["K06129",63846]
["K06130",63841]
["K06131",63849]
["K06132",63847]
["K06133",63851]
["K06134",63850]
["K06135",63809]
["K06136",63858]
["K06137",63857]
["K06138",63848]
["K06139",63852]
["K06140",63855]
["K06141",63854]
["K06142",61479]
["K06143",63863]
["K06144",63862]
["K06145",63865]
["K06146",63864]
["K06147",63845]
["K06148",63869]
["K06149",63867]
["K06150",63866]
["K06151",63859]
["K06152",63882]
["K06153",63878]
["K06154",63881]
["K06155",63875]
["K06156",63874]
["K06157",63889]
["K06158",63888]
["K06159",63883]
["K06160",63876]
["K06161",62214]
["K06162",63698]
["K06163",63648]
["K06164",63871]
["K06165",63894]
["K06166",63892]
["K06167",63887]
["K06168",63877]
["K06169",63899]
["K06170",63868]
["K06171",63901]
["K06172",63900]
["K06173",63886]
["K06174",63908]
["K06175",63913]
["K06176",63914]
["K06177",63910]
["K06178",63915]
["K06179",63076]
["K06180",63916]
["K06181",63917]
["K06182",63770]
["K06183",63920]
["K06184",63898]
["K06185",63922]
["K06186",63924]
["K06187",63933]
["K06188",63937]
["K06189",63437]
["K06190",63444]
["K06191",63891]
["K06192",63931]
["K06193",63926]
["K06194",63934]
["K06195",63935]
["K06196",63923]
["K06197",63936]
["K06198",63938]
["K06199",63941]
["K06200",63736]
["K06201",63932]
["K06202",63943]
["K06203",63946]
["K06204",63919]
["K06205",63949]
["K06206",63947]
["K06207",62972]
["K06208",63953]
["K06209",63954]
["K06210",63951]
["K06211",63955]
["K06212",63958]
["K06213",63671]
["K06214",63957]
["K06215",63960]
["K06216",63939]
["K06217",63962]
["K06218",63963]
["K06219",63964]
["K06220",63961]
["K06221",63965]
["K06222",63970]
["K06223",63969]
["K06224",63967]
["K06225",63966]
["K06226",63971]
["K06227",63972]
["K06228",62975]
["K06229",63973]
["K06230",63978]
["K06231",63979]
["K06232",63985]
["K06233",63982]
["K06234",63984]
["K06235",64002]
["K06236",63995]
["K06237",63998]
["K06238",63996]
["K06239",64013]
["K06240",63983]
["K06241",63986]
["K06242",64010]
["K06243",63993]
["K06244",63992]
["K06245",63990]
["K06246",64014]
["K06247",64009]
["K06248",62914]
["K06249",64018]
["K06250",64012]
["K06251",64015]
["K06252",64019]
["K06253",64016]
["K06254",64024]
["K06255",64017]
["K06256",64032]
["K06257",64025]
["K06258",64033]
["K06259",64020]
["K06260",64029]
["K06261",64007]
["K06262",63878]
["K06263",64041]
["K06264",64028]
["K06265",64030]
["K06266",64046]
["K06267",64031]
["K06268",63392]
["K06269",64050]
["K06270",64049]
["K06271",64038]
["K06272",64037]
["K06273",64036]
["K06274",64035]
["K06275",64034]
["K06276",64053]
["K06277",64052]
["K06278",64042]
["K06279",64048]
["K06280",64001]
["K06281",64040]
["K06282",64055]
["K06283",63991]
["K06284",64051]
["K06285",64057]
["K06286",64059]
["K06287",64060]
["K06288",64072]
["K06289",64073]
["K06290",64070]
["K06291",64062]
["K06292",64065]
["K06293",64067]
["K06294",64063]
["K06295",64071]
["K06296",64066]
["K06297",64064]
["K06298",63299]
["K06299",64074]
["K06300",63013]
["K06301",63994]
["K06302",64083]
["K06303",64079]
["K06304",64077]
["K06305",64089]
["K06306",64078]
["K06307",64080]
["K06308",64086]
["K06309",64085]
["K06310",64081]
["K06311",64088]
["K06312",64105]
["K06313",64097]
["K06314",64114]
["K06315",64123]
["K06316",64112]
["K06317",64120]
["K06318",64115]
["K06319",64109]
["K06320",64132]
["K06321",64128]
["K06322",64136]
["K06323",64139]
["K06324",64127]
["K06325",64140]
["K06326",64143]
["K06327",64146]
["K06328",64142]
["K06329",64148]
["K06330",64150]
["K06331",64151]
["K06332",64152]
["K06333",64153]
["K06334",64147]
["K06335",64149]
["K06336",63884]
["K06337",64131]
["K06338",64164]
["K06339",64165]
["K06340",64167]
["K06341",64163]
["K06342",64176]
["K06343",64178]
["K06344",63851]
["K06345",64175]
["K06346",64180]
["K06347",64173]
["K06348",64181]
["K06349",64179]
["K06350",64188]
["K06351",64186]
["K06352",64002]
["K06353",62870]
["K06354",64189]
["K06355",64192]
["K06356",64184]
["K06357",64183]
["K06358",64193]
["K06359",64194]
["K06360",64157]
["K06361",64195]
["K06362",64197]
["K06363",64198]
["K06364",64191]
["K06365",64204]
["K06366",64210]
["K06367",64211]
["K06368",64202]
["K06369",64117]
["K06370",64206]
["K06371",64218]
["K06372",63644]
["K06373",64233]
["K06374",64221]
["K06375",64220]
["K06376",64234]
["K06377",64223]
["K06378",64226]
["K06379",64225]
["K06380",64224]
["K06381",64229]
["K06382",64228]
["K06383",64239]
["K06384",64254]
["K06385",64261]
["K06386",64263]
["K06387",64262]
["K06388",64000]
["K06389",64258]
["K06390",64259]
["K06391",64257]
["K06392",64222]
["K06393",64245]
["K06394",64244]
["K06395",64232]
["K06396",64231]
["K06397",64236]
["K06398",64266]
["K06399",64267]
["K06400",64268]
["K06401",64264]
["K06402",64265]
["K06403",64270]
["K06404",64275]
["K06405",64279]
["K06406",64285]
["K06407",64255]
["K06408",64280]
["K06409",64282]
["K06410",64286]
["K06411",64288]
["K06412",64290]
["K06413",64292]
["K06414",64284]
["K06415",64295]
["K06416",62563]
["K06417",64297]
["K06418",64300]
["K06419",64299]
["K06420",62505]
["K06421",64289]
["K06422",64296]
["K06423",64303]
["K06424",64301]
["K06425",64302]
["K06426",64306]
["K06427",64305]
["K06428",64304]
["K06429",64308]
["K06430",64312]
["K06431",64313]
["K06432",64315]
["K06433",64317]
["K06434",64319]
["K06435",64320]
["K06436",64321]
["K06437",64322]
["K06438",64328]
["K06439",64334]
["K06440",64341]
["K06441",64348]
["K06442",64337]
["K06443",62188]
["K06444",62616]
["K06445",64362]
["K06446",64356]
["K06447",63869]
["K06448",64352]
["K06449",64327]
["K06450",64359]
["K06451",64360]
["K06452",64361]
["K06453",64358]
["K06454",64364]
["K06455",64366]
["K06456",64335]
["K06457",64376]
["K06458",64330]
["K06459",64336]
["K06460",64379]
["K06461",64378]
["K06462",64380]
["K06463",64381]
["K06464",64384]
["K06465",64325]
["K06466",64324]
["K06467",64386]
["K06468",64385]
["K06469",64383]
["K06470",64394]
["K06471",64395]
["K06472",64387]
["K06473",64389]
["K06474",64405]
["K06475",64388]
["K06476",64412]
["K06477",64367]
["K06478",64423]
["K06479",64421]
["K06480",64416]
["K06481",64415]
["K06482",64307]
["K06483",64411]
["K06484",64419]
["K06485",64424]
["K06486",64430]
["K06487",64393]
["K06488",64439]
["K06489",64429]
["K06490",64433]
["K06491",64432]
["K06492",64437]
["K06493",64417]
["K06494",64428]
["K06495",64444]
["K06496",64434]
["K06497",64073]
["K06498",64466]
["K06499",64461]
["K06500",62071]
["K06501",64462]
["K06502",64468]
["K06503",64471]
["K06504",64465]
["K06505",64476]
["K06506",64441]
["K06507",64474]
["K06508",64469]
["K06509",64478]
["K06510",64479]
["K06511",64443]
["K06512",64485]
["K06513",64486]
["K06514",64484]
["K06515",64483]
["K06516",64487]
["K06517",64489]
["K06519",64493]
["K06520",64495]
["K06521",64497]
["K06522",64496]
["K06523",64498]
["K06524",64467]
["K06525",64499]
["K06526",64501]
["K06527",64505]
["K06528",64507]
["K06529",64506]
["K06530",64480]
["K06531",64513]
["K06532",64514]
["K06533",64515]
["K06534",64517]
["K06535",64520]
["K06536",64494]
["K06537",64511]
["K06538",64519]
["K06539",64518]
["K06540",64524]
["K06541",64525]
["K06542",64527]
["K06544",64509]
["K06545",63869]
["K06546",64529]
["K06547",64531]
["K06548",64536]
["K06549",64532]
["K06550",64533]
["K06551",64534]
["K06552",64535]
["K06553",64410]
["K06554",64537]
["K06555",64543]
["K06556",64539]
["K06557",64528]
["K06558",64541]
["K06559",64545]
["K06560",64526]
["K06561",64440]
["K06562",62757]
["K06563",64530]
["K06564",64546]
["K06565",64538]
["K06566",64548]
["K06567",64549]
["K06568",64552]
["K06569",64555]
["K06570",64554]
["K06571",64556]
["K06572",64557]
["K06573",64563]
["K06574",64564]
["K06575",64570]
["K06576",64566]
["K06577",64573]
["K06578",64574]
["K06579",64580]
["K06580",64581]
["K06581",64583]
["K06582",64587]
["K06583",63752]
["K06584",64582]
["K06585",64584]
["K06586",64585]
["K06587",64591]
["K06588",64593]
["K06589",64576]
["K06590",64579]
["K06591",64592]
["K06592",64594]
["K06593",64595]
["K06594",64589]
["K06595",64597]
["K06596",64600]
["K06597",64603]
["K06598",64601]
["K06599",64606]
["K06600",64605]
["K06601",64607]
["K06602",64610]
["K06603",64613]
["K06604",64609]
["K06605",64608]
["K06606",64617]
["K06607",64612]
["K06608",64618]
["K06609",64619]
["K06610",64621]
["K06611",64624]
["K06612",64625]
["K06613",64560]
["K06614",64627]
["K06615",64569]
["K06616",64629]
["K06617",64631]
["K06618",64633]
["K06619",64630]
["K06620",64635]
["K06621",64634]
["K06622",64628]
["K06623",64637]
["K06624",64638]
["K06625",64640]
["K06626",64641]
["K06627",64642]
["K06628",64649]
["K06629",64643]
["K06630",64614]
["K06631",64652]
["K06632",64653]
["K06633",64645]
["K06634",64656]
["K06635",62648]
["K06636",64655]
["K06637",64521]
["K06638",64654]
["K06639",64622]
["K06640",64660]
["K06641",64664]
["K06642",64663]
["K06643",63240]
["K06644",64674]
["K06645",64676]
["K06646",64673]
["K06647",64661]
["K06648",64665]
["K06649",64666]
["K06650",64667]
["K06651",64668]
["K06652",64669]
["K06653",64670]
["K06654",64671]
["K06655",64675]
["K06656",64684]
["K06657",64677]
["K06658",64680]
["K06659",64559]
["K06660",64682]
["K06661",64683]
["K06662",64688]
["K06663",64686]
["K06664",63206]
["K06665",64695]
["K06666",64696]
["K06667",64703]
["K06668",64704]
["K06669",64705]
["K06670",64706]
["K06671",64707]
["K06672",64700]
["K06673",64701]
["K06674",64708]
["K06675",64710]
["K06676",64713]
["K06677",64709]
["K06678",64711]
["K06679",64714]
["K06680",62850]
["K06681",64561]
["K06682",64718]
["K06683",64685]
["K06684",64716]
["K06685",64719]
["K06686",64717]
["K06687",64725]
["K06688",64724]
["K06689",64726]
["K06690",64727]
["K06691",64728]
["K06692",64731]
["K06693",64735]
["K06694",64730]
["K06695",62478]
["K06696",64729]
["K06697",64734]
["K06698",64736]
["K06699",64739]
["K06700",64722]
["K06701",64744]
["K06702",64741]
["K06703",64742]
["K06704",64740]
["K06705",64749]
["K06706",64743]
["K06707",64748]
["K06708",64751]
["K06709",64764]
["K06710",64746]
["K06711",64756]
["K06712",64757]
["K06713",64759]
["K06714",64765]
["K06715",64766]
["K06716",64769]
["K06717",64767]
["K06718",64777]
["K06719",64758]
["K06720",64753]
["K06721",64771]
["K06722",64774]
["K06723",64750]
["K06724",64781]
["K06725",64778]
["K06726",64788]
["K06727",64787]
["K06728",64770]
["K06729",64789]
["K06730",64795]
["K06731",64796]
["K06732",64785]
["K06733",64571]
["K06734",64784]
["K06735",64780]
["K06736",64792]
["K06737",64791]
["K06738",64794]
["K06739",64801]
["K06740",64800]
["K06741",64811]
["K06742",64802]
["K06743",64813]
["K06744",64790]
["K06745",64807]
["K06746",64806]
["K06747",64809]
["K06748",64805]
["K06749",63029]
["K06750",64775]
["K06751",64810]
["K06752",64815]
["K06753",64816]
["K06754",64510]
["K06755",64818]
["K06756",64820]
["K06757",64814]
["K06758",64824]
["K06759",64819]
["K06760",64823]
["K06761",64830]
["K06762",64833]
["K06763",64821]
["K06764",64834]
["K06765",64836]
["K06766",64831]
["K06767",64837]
["K06768",64839]
["K06769",64840]
["K06770",64842]
["K06771",64843]
["K06772",64808]
["K06773",64846]
["K06774",64829]
["K06775",64838]
["K06776",64841]
["K06777",64849]
["K06778",64850]
["K06779",62491]
["K06780",64870]
["K06781",64852]
["K06782",64857]
["K06783",64859]
["K06784",64861]
["K06785",64860]
["K06786",64862]
["K06787",64866]
["K06788",64867]
["K06789",64871]
["K06790",64872]
["K06791",64873]
["K06792",64436]
["K06793",64865]
["K06794",63946]
["K06795",63946]
["K06796",63946]
["K06797",63946]
["K06798",64884]
["K06799",64878]
["K06800",64880]
["K06801",64882]
["K06802",64886]
["K06803",64885]
["K06804",64863]
["K06805",64888]
["K06806",64896]
["K06807",64895]
["K06808",64887]
["K06809",64889]
["K06810",64893]
["K06811",64897]
["K06812",64883]
["K06813",64894]
["K06814",64898]
["K06815",64892]
["K06816",64891]
["K06817",64899]
["K06818",64902]
["K06819",64901]
["K06820",64904]
["K06821",64912]
["K06822",64910]
["K06823",64875]
["K06824",63675]
["K06825",64905]
["K06826",62574]
["K06827",64906]
["K06828",64909]
["K06829",64908]
["K06830",64907]
["K06831",64844]
["K06832",64915]
["K06833",64916]
["K06834",64918]
["K06835",64920]
["K06836",63442]
["K06837",64924]
["K06838",64702]
["K06839",64929]
["K06840",64925]
["K06841",64928]
["K06842",64927]
["K06843",64922]
["K06844",64930]
["K06845",64921]
["K06846",64876]
["K06847",64943]
["K06848",64923]
["K06849",64937]
["K06850",64919]
["K06851",64931]
["K06852",64926]
["K06853",64939]
["K06854",64945]
["K06855",64940]
["K06856",64934]
["K06857",64944]
["K06858",64946]
["K06859",64409]
["K06860",64965]
["K06861",64963]
["K06862",64958]
["K06863",64414]
["K06864",64957]
["K06865",64396]
["K06866",64970]
["K06867",64257]
["K06868",64964]
["K06869",64967]
["K06870",64966]
["K06871",64984]
["K06872",64985]
["K06873",64930]
["K06874",64998]
["K06875",65000]
["K06876",65012]
["K06877",64991]
["K06878",65024]
["K06879",64955]
["K06880",65025]
["K06881",65030]
["K06882",65027]
["K06883",65028]
["K06884",65021]
["K06885",65031]
["K06886",65032]
["K06887",65033]
["K06888",64981]
["K06889",65034]
["K06890",65035]
["K06891",65044]
["K06892",65047]
["K06893",65046]
["K06894",65049]
["K06895",65041]
["K06896",65048]
["K06897",65055]
["K06898",65050]
["K06899",65058]
["K06900",65062]
["K06901",65059]
["K06902",64835]
["K06903",65054]
["K06904",62882]
["K06905",64233]
["K06906",65060]
["K06907",65036]
["K06908",65061]
["K06909",64999]
["K06910",65065]
["K06911",65066]
["K06912",65067]
["K06913",65069]
["K06914",65071]
["K06915",65072]
["K06916",65068]
["K06917",64874]
["K06918",65073]
["K06919",65081]
["K06920",65074]
["K06921",65089]
["K06922",63413]
["K06923",65090]
["K06924",65087]
["K06925",65092]
["K06926",65080]
["K06927",65094]
["K06928",65108]
["K06929",65109]
["K06930",65103]
["K06931",65110]
["K06932",65076]
["K06933",65096]
["K06934",65099]
["K06935",65098]
["K06936",65104]
["K06937",65100]
["K06938",65105]
["K06939",65056]
["K06940",65118]
["K06941",65120]
["K06942",65095]
["K06943",65102]
["K06944",65128]
["K06945",65129]
["K06946",65119]
["K06947",65123]
["K06948",65124]
["K06949",65127]
["K06950",65140]
["K06951",65135]
["K06952",62999]
["K06953",65093]
["K06954",65134]
["K06955",65132]
["K06956",65133]
["K06957",65121]
["K06958",65138]
["K06959",65149]
["K06960",65145]
["K06961",65148]
["K06962",65151]
["K06963",65131]
["K06964",65141]
["K06965",65142]
["K06966",65146]
["K06967",65147]
["K06968",65154]
["K06969",65153]
["K06970",65158]
["K06971",65160]
["K06972",65152]
["K06973",65125]
["K06974",65164]
["K06975",65162]
["K06976",65161]
["K06977",65170]
["K06978",65171]
["K06979",65086]
["K06980",65163]
["K06981",65172]
["K06982",65177]
["K06983",65175]
["K06984",65180]
["K06985",65173]
["K06986",65176]
["K06987",65178]
["K06988",65179]
["K06989",65181]
["K06990",65183]
["K06991",65185]
["K06992",65191]
["K06993",65166]
["K06994",65157]
["K06995",65193]
["K06996",65204]
["K06997",65208]
["K06998",65197]
["K06999",65188]
["K07000",65192]
["K07001",65196]
["K07002",65190]
["K07003",65198]
["K07004",65200]
["K07005",63852]
["K07006",65195]
["K07007",65206]
["K07008",65209]
["K07009",65205]
["K07010",65210]
["K07011",65211]
["K07012",65212]
["K07013",65214]
["K07014",63946]
["K07015",65143]
["K07016",65216]
["K07017",65218]
["K07018",65226]
["K07019",65225]
["K07020",65189]
["K07021",65217]
["K07022",65213]
["K07023",65229]
["K07024",65111]
["K07026",65228]
["K07027",65231]
["K07028",65227]
["K07029",65232]
["K07030",65233]
["K07031",65234]
["K07032",65235]
["K07033",65236]
["K07034",65240]
["K07035",65239]
["K07036",65219]
["K07037",65215]
["K07038",63497]
["K07039",64565]
["K07040",64565]
["K07041",65237]
["K07042",65238]
["K07043",65244]
["K07044",65246]
["K07045",65245]
["K07046",65247]
["K07047",65249]
["K07048",65253]
["K07049",65256]
["K07050",65261]
["K07051",65017]
["K07052",65267]
["K07053",65268]
["K07054",64759]
["K07055",65251]
["K07056",65252]
["K07057",65260]
["K07058",65265]
["K07059",65271]
["K07060",65272]
["K07061",65266]
["K07062",65250]
["K07063",65273]
["K07064",65257]
["K07065",65277]
["K07066",62972]
["K07067",65275]
["K07068",65262]
["K07069",65263]
["K07070",65278]
["K07071",65279]
["K07072",65280]
["K07073",65281]
["K07074",65282]
["K07075",65276]
["K07076",65289]
["K07077",65290]
["K07078",65291]
["K07079",65202]
["K07080",65126]
["K07081",65288]
["K07082",65274]
["K07083",65285]
["K07084",65284]
["K07085",65292]
["K07086",65286]
["K07087",65293]
["K07088",65294]
["K07089",65296]
["K07090",65297]
["K07091",65300]
["K07092",65299]
["K07093",65302]
["K07094",65303]
["K07095",65298]
["K07096",65287]
["K07097",65305]
["K07098",65306]
["K07099",65308]
["K07100",65309]
["K07101",62910]
["K07102",65307]
["K07103",65314]
["K07104",65313]
["K07105",65312]
["K07106",65311]
["K07107",65315]
["K07108",65310]
["K07109",63673]
["K07110",65338]
["K07111",65327]
["K07112",65329]
["K07113",65337]
["K07114",65336]
["K07115",64565]
["K07116",64565]
["K07117",63047]
["K07118",65354]
["K07119",65353]
["K07120",65350]
["K07121",65357]
["K07122",65363]
["K07123",65355]
["K07124",65362]
["K07125",65364]
["K07126",65366]
["K07127",65375]
["K07128",65378]
["K07129",65379]
["K07130",65383]
["K07131",65335]
["K07132",65242]
["K07133",65406]
["K07134",65405]
["K07135",65371]
["K07136",65369]
["K07137",65398]
["K07138",65393]
["K07139",65394]
["K07140",65389]
["K07141",65399]
["K07142",65401]
["K07143",65413]
["K07144",65412]
["K07145",65422]
["K07146",64770]
["K07147",65409]
["K07148",65414]
["K07149",65417]
["K07150",65437]
["K07151",65419]
["K07152",65420]
["K07153",65425]
["K07154",65421]
["K07155",65426]
["K07156",65431]
["K07157",65429]
["K07158",65318]
["K07159",65325]
["K07160",65332]
["K07161",65382]
["K07162",65333]
["K07163",65341]
["K07164",65340]
["K07165",65343]
["K07166",65344]
["K07167",65345]
["K07168",65319]
["K07169",65320]
["K07170",65321]
["K07171",65347]
["K07172",65348]
["K07173",65360]
["K07174",65361]
["K07175",65365]
["K07176",62018]
["K07177",65356]
["K07178",65349]
["K07179",65368]
["K07180",65380]
["K07181",65381]
["K07182",65385]
["K07183",65387]
["K07184",65388]
["K07185",65351]
["K07186",65400]
["K07187",65403]
["K07188",65358]
["K07189",65359]
["K07190",65326]
["K07191",65448]
["K07192",65434]
["K07193",65436]
["K07194",65438]
["K07195",65439]
["K07196",65424]
["K07197",65445]
["K07198",65446]
["K07199",65377]
["K07200",65449]
["K07201",65451]
["K07202",65453]
["K07203",65454]
["K07204",65455]
["K07205",65460]
["K07206",65463]
["K07207",65462]
["K07208",65465]
["K07209",65440]
["K07210",65464]
["K07211",65467]
["K07212",65468]
["K07213",65471]
["K07214",65473]
["K07215",65480]
["K07216",64784]
["K07217",65461]
["K07218",65466]
["K07219",65469]
["K07220",65476]
["K07221",65475]
["K07222",65477]
["K07223",65478]
["K07224",65484]
["K07225",65479]
["K07226",65485]
["K07227",65487]
["K07228",65488]
["K07229",65490]
["K07230",65492]
["K07231",65470]
["K07232",65496]
["K07233",65493]
["K07234",65512]
["K07235",65497]
["K07236",65458]
["K07237",65494]
["K07238",65503]
["K07239",65489]
["K07240",65509]
["K07241",65519]
["K07242",65525]
["K07243",65508]
["K07244",65500]
["K07245",65501]
["K07246",65502]
["K07247",65411]
["K07248",65517]
["K07249",65511]
["K07250",65521]
["K07251",65507]
["K07252",65472]
["K07253",65527]
["K07254",65530]
["K07255",65529]
["K07256",65531]
["K07257",65532]
["K07258",65520]
["K07259",65515]
["K07260",65514]
["K07261",65533]
["K07262",65544]
["K07263",65545]
["K07264",65546]
["K07265",65552]
["K07266",65557]
["K07267",65506]
["K07268",65558]
["K07269",65549]
["K07270",65548]
["K07271",65561]
["K07272",65563]
["K07273",65565]
["K07274",65566]
["K07275",65505]
["K07276",65498]
["K07277",65576]
["K07278",65528]
["K07279",65536]
["K07280",65537]
["K07281",65538]
["K07282",65539]
["K07283",65540]
["K07284",65541]
["K07285",65553]
["K07286",65554]
["K07287",65542]
["K07288",65555]
["K07289",65559]
["K07290",65562]
["K07291",65573]
["K07292",65572]
["K07293",65504]
["K07294",65579]
["K07295",65574]
["K07296",65577]
["K07297",65583]
["K07298",65592]
["K07299",65516]
["K07300",65587]
["K07301",65589]
["K07302",65570]
["K07303",65214]
["K07304",65578]
["K07305",65588]
["K07306",65367]
["K07307",65590]
["K07308",65585]
["K07309",65560]
["K07310",65591]
["K07311",65593]
["K07312",65594]
["K07313",65596]
["K07314",65213]
["K07315",65601]
["K07316",65597]
["K07317",65608]
["K07318",65584]
["K07319",65581]
["K07320",65600]
["K07321",65599]
["K07322",65598]
["K07323",65602]
["K07324",65605]
["K07325",65606]
["K07326",65609]
["K07327",65607]
["K07328",65610]
["K07329",65611]
["K07330",65613]
["K07331",65612]
["K07332",65619]
["K07333",65621]
["K07334",65636]
["K07335",65616]
["K07336",65637]
["K07337",65620]
["K07338",65638]
["K07339",65595]
["K07340",65644]
["K07341",65640]
["K07342",65641]
["K07343",65622]
["K07344",65625]
["K07345",65626]
["K07346",65632]
["K07347",65639]
["K07348",65628]
["K07349",65617]
["K07350",65614]
["K07351",65642]
["K07352",65634]
["K07353",65672]
["K07354",65648]
["K07355",65651]
["K07356",65652]
["K07357",65649]
["K07358",65655]
["K07359",65656]
["K07360",65659]
["K07361",65658]
["K07362",65667]
["K07363",65676]
["K07364",65670]
["K07365",65671]
["K07366",65673]
["K07367",65654]
["K07368",65668]
["K07369",65677]
["K07370",65678]
["K07371",65681]
["K07372",65629]
["K07373",65633]
["K07374",65631]
["K07375",65630]
["K07376",65627]
["K07377",65646]
["K07378",65645]
["K07379",65647]
["K07380",65662]
["K07381",65684]
["K07382",65689]
["K07383",65690]
["K07384",65675]
["K07385",65674]
["K07386",65665]
["K07387",65683]
["K07388",65687]
["K07389",65692]
["K07390",65691]
["K07391",65695]
["K07392",65694]
["K07393",65686]
["K07394",65718]
["K07395",65715]
["K07396",65720]
["K07397",65726]
["K07398",65716]
["K07399",65717]
["K07400",65734]
["K07401",65582]
["K07402",65499]
["K07403",65733]
["K07405",65751]
["K07406",64830]
["K07409",65026]
["K07410",65491]
["K07411",62024]
["K07412",65732]
["K07413",65706]
["K07414",65708]
["K07415",65709]
["K07416",65712]
["K07417",65710]
["K07418",65711]
["K07419",65762]
["K07420",65730]
["K07421",65743]
["K07422",65742]
["K07423",65740]
["K07424",65739]
["K07425",65744]
["K07426",65736]
["K07427",65735]
["K07428",65738]
["K07429",65737]
["K07430",65745]
["K07431",65746]
["K07432",65750]
["K07433",65749]
["K07434",65748]
["K07435",65741]
["K07436",65752]
["K07437",65754]
["K07438",65724]
["K07439",65772]
["K07440",65723]
["K07441",65755]
["K07442",65761]
["K07443",65764]
["K07444",65767]
["K07445",65693]
["K07446",65770]
["K07447",65771]
["K07448",65769]
["K07449",65768]
["K07450",65760]
["K07451",65766]
["K07452",65685]
["K07453",65776]
["K07454",65778]
["K07455",65779]
["K07456",65781]
["K07457",65780]
["K07458",65773]
["K07459",65792]
["K07460",65789]
["K07461",65774]
["K07462",65797]
["K07463",65777]
["K07464",65808]
["K07465",65807]
["K07466",65786]
["K07467",65800]
["K07468",65802]
["K07469",65804]
["K07470",65801]
["K07471",65805]
["K07472",65809]
["K07473",65775]
["K07474",65757]
["K07475",65798]
["K07476",65714]
["K07477",65815]
["K07478",65806]
["K07479",65810]
["K07480",65812]
["K07481",65817]
["K07482",65818]
["K07483",65235]
["K07484",65822]
["K07485",65820]
["K07486",65758]
["K07487",65850]
["K07488",65840]
["K07489",65849]
["K07490",65838]
["K07491",65842]
["K07492",65832]
["K07493",65834]
["K07494",65861]
["K07495",65862]
["K07496",65864]
["K07497",65844]
["K07498",65845]
["K07499",65853]
["K07500",65865]
["K07501",65857]
["K07502",65856]
["K07503",65859]
["K07504",65756]
["K07505",63518]
["K07506",65871]
["K07507",65851]
["K07508",65843]
["K07509",65855]
["K07510",65884]
["K07511",65883]
["K07512",65893]
["K07513",65877]
["K07514",65885]
["K07515",65887]
["K07516",65898]
["K07517",65867]
["K07518",65819]
["K07519",65866]
["K07520",65868]
["K07521",65912]
["K07522",65833]
["K07523",65858]
["K07524",65891]
["K07525",65830]
["K07526",65888]
["K07527",65899]
["K07528",65869]
["K07529",65698]
["K07530",65854]
["K07531",65872]
["K07532",65870]
["K07533",65873]
["K07534",65875]
["K07535",65889]
["K07536",65879]
["K07537",65890]
["K07538",65895]
["K07539",65896]
["K07540",65917]
["K07541",65918]
["K07542",65925]
["K07543",65913]
["K07544",65932]
["K07545",65934]
["K07546",65931]
["K07547",65930]
["K07548",65926]
["K07549",65914]
["K07550",65874]
["K07551",65919]
["K07552",62500]
["K07553",65915]
["K07554",65927]
["K07555",65921]
["K07556",65937]
["K07557",65938]
["K07558",65939]
["K07559",65936]
["K07560",65940]
["K07561",65942]
["K07562",65948]
["K07563",65941]
["K07564",65933]
["K07565",65946]
["K07566",65949]
["K07567",65950]
["K07568",65638]
["K07569",65952]
["K07570",65880]
["K07571",65951]
["K07572",65953]
["K07573",65959]
["K07574",65960]
["K07575",65928]
["K07576",65962]
["K07577",65963]
["K07578",65967]
["K07579",65964]
["K07580",65966]
["K07581",65969]
["K07582",65968]
["K07583",65970]
["K07584",65918]
["K07585",65972]
["K07586",65975]
["K07587",65974]
["K07588",65980]
["K07589",65976]
["K07590",65987]
["K07591",65982]
["K07592",65984]
["K07593",65979]
["K07594",65990]
["K07595",65989]
["K07596",65988]
["K07597",65993]
["K07598",65996]
["K07599",65985]
["K07600",65971]
["K07601",65994]
["K07602",66000]
["K07603",65998]
["K07604",65983]
["K07605",66001]
["K07606",66002]
["K07607",65900]
["K07608",65965]
["K07609",65992]
["K07610",66017]
["K07611",65977]
["K07612",66018]
["K07613",65991]
["K07614",66015]
["K07615",66013]
["K07616",66004]
["K07617",66005]
["K07618",66006]
["K07619",66008]
["K07620",66012]
["K07621",66011]
["K07622",66009]
["K07623",66010]
["K07624",66023]
["K07625",65240]
["K07626",66026]
["K07627",66021]
["K07628",66027]
["K07629",66030]
["K07630",66029]
["K07631",66025]
["K07632",66032]
["K07633",66024]
["K07634",65684]
["K07635",65197]
["K07636",65608]
["K07637",65601]
["K07638",66036]
["K07639",66019]
["K07640",66020]
["K07641",65999]
["K07642",66042]
["K07643",66034]
["K07644",66016]
["K07645",66044]
["K07646",66043]
["K07647",66049]
["K07648",66053]
["K07649",66051]
["K07650",66039]
["K07651",66055]
["K07652",66056]
["K07653",66050]
["K07654",66063]
["K07655",66067]
["K07656",66060]
["K07657",66059]
["K07658",66062]
["K07659",66058]
["K07660",66068]
["K07661",66057]
["K07662",66070]
["K07663",66073]
["K07664",66081]
["K07665",66078]
["K07666",66086]
["K07667",66075]
["K07668",66076]
["K07669",66085]
["K07670",66084]
["K07671",66083]
["K07672",66082]
["K07673",66066]
["K07674",66064]
["K07675",66088]
["K07676",66089]
["K07677",66052]
["K07678",66072]
["K07679",66071]
["K07680",66074]
["K07681",66092]
["K07682",66091]
["K07683",66094]
["K07684",66096]
["K07685",66095]
["K07686",66093]
["K07687",66100]
["K07688",66090]
["K07689",66087]
["K07690",66097]
["K07691",66101]
["K07692",66103]
["K07693",66106]
["K07694",66105]
["K07695",66108]
["K07696",66104]
["K07697",66109]
["K07698",66107]
["K07699",66113]
["K07700",66114]
["K07701",66117]
["K07702",66116]
["K07703",66112]
["K07704",66111]
["K07705",66126]
["K07706",65986]
["K07707",66041]
["K07708",66118]
["K07709",66110]
["K07710",66115]
["K07711",66098]
["K07712",66130]
["K07713",66133]
["K07714",66134]
["K07715",66131]
["K07716",66136]
["K07717",66138]
["K07718",66127]
["K07719",66142]
["K07720",66141]
["K07721",66119]
["K07722",66139]
["K07723",66135]
["K07724",66137]
["K07725",66132]
["K07726",66153]
["K07727",66148]
["K07728",66146]
["K07729",66149]
["K07730",66145]
["K07731",66129]
["K07732",66151]
["K07733",66143]
["K07734",66152]
["K07735",66155]
["K07736",66150]
["K07737",66158]
["K07738",66156]
["K07739",66154]
["K07740",66165]
["K07741",66168]
["K07742",66128]
["K07743",66161]
["K07744",66159]
["K07745",66144]
["K07746",66164]
["K07747",66163]
["K07748",66167]
["K07749",66175]
["K07750",66173]
["K07751",65611]
["K07752",66157]
["K07753",66166]
["K07754",66182]
["K07755",66181]
["K07756",66179]
["K07757",66177]
["K07758",66183]
["K07759",66174]
["K09000",64917]
["K09007",64994]
["K09009",64997]
["K09011",64996]
["K09013",64995]
["K99999",57802]
["KABCD",65013]