{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2017년 1단계 종료대상 과제"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2017년 1단계 종료대상 과제","index":0,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,10]]}
["붙임 1. 2017년도 핵심소재원천기술개발사업 1단계 종료과제 주요 성과"]
["순번","지원년도","종료년도","과제명","분야","주관기관명","주관책임자","1단계 과제개요 및 주요 개발 성과","전화번호 TEL\n(지역번호포함)\n(공고시 안내될 번호)","MAIL\n(공고시 안내될 번호)","기관 공고 홈페이지 주소\n(실제공고에 사용될 주소)"]
[1,2011,2015,"단자구 크기 수준의 입도제어를 통한 차세대 모터용 70(MGOe+kOe)급 Dy-free Nd계 영구자석 소재 개발","금속(희소)","한국기계연구원부설재료연구소","이정구",null,"053-718-8341","lys_yn@keit.re.kr","www.keit.re.kr"]
[2,2011,2015,"액츄에어터용 Ti-Ni계 경사기능 고온형상기억합금 개발","금속","한국기계연구원부설재료연구소","염종택"]
[3,2011,2015,"6인치, 곡률반경 10m, 전위밀도 105·cm-2의 HVPE Bulk GaN 단결정 및 기판 기술","세라믹","한양대학교산학협력단","심광보"]
[4,2011,2015,"6인치, 곡률반경 10m, 전위밀도 105·cm-2의 HVPE Bulk GaN 단결정 및 기판 기술","섬유","금오공과대학교산학협력단","민병길"]
[5,2011,2015,"풀컬러 색변환 전자스킨을 위한 콜로이드 광결정 필름 소재 개발","화학","한국전자통신연구원","류호준"]
[6,2011,2015,"8세대 디스플레이向 이동도 15 cm2/Vs 이상 TFT용 용액형 산화물 반도체 소재 개발","세라믹","한국과학기술원","배병수"]
[7,2011,2015,"유전율 400이상을 갖는 유전체 무기 나노시트의 합성기술 및 이를 이용한 MLCC 소자용 고유전체 박막 제조기술 개발","세라믹","이화여자대학교산학협력단","황성주"]
[8,2011,2015,"F-class 발전용 가스터빈을 위한 일방향응고 니켈계 초내열합금 설계 및 조직제어 기술 개발","금속","한국기계연구원부설재료연구소","서성문"]
[9,2011,2015,"섬유형성능 셀룰로오스 추출 및 의류용 용융 셀룰로오스 섬유소재의 원천기술 개발","섬유","한국섬유개발연구원","이승환"]
[10,2011,2015,"건축 및 자동차 내장용 최고발열량 60% 저감급 나노클레이 분산 intumescent 고분자 복합소재 원천기술 개발","융합","한국건설생활환경시험연구원","최정윤"]
[11,2014,2016,"고감도(광전류/암전류비 1×10^5 이상) 이미지 센서용 서브마이크론 픽셀급 유기광감용 소재 개발","화학","가톨릭대학교산학협력단","박종욱"]
[12,2014,2016,"차세대 전자소자용 대면적 (8“이상) 칼코지나이드계 2차원 소재 성장 및 평가기술","기계ㆍ소재","한국표준과학연구원","송재용"]
[13,2014,2016,"고색재연 고출력 백색 LED광원을 위한 반치폭 30 nm 이하의 적색 형광체 개발","전기ㆍ전자","한국화학연구원","김창해"]
[14,2014,2016,"고내구성 고내열성 폴리벤지미다졸 소재","화학","한국과학기술연구원","김형준","□ 1단계 연구개발 목표 및 내용\n ㅇ 개발목표\n   - 폴리벤지미다졸의 온화한 조건에서의 합성 공정 개발\n   - 고강도 압축성형물 제작을 위한 성형 조건 확립 \n ㅇ 개발내용\n   - 온화한 조건 (유기용매, 낮은 중합 온도, 중합시간)의 폴리벤즈이미다졸 합성공정 설계 \n   - 압축성형 공정을 위한 대용량 폴리벤지미다졸 고분자 제조 \n   - 고강도 압축성형물 제작을 위한 성형 조건 확립 \n   - 보강제를 도입한 폴리벤지미다졸 나노복합체 제조\n\n□ 적용분야 : 고강도 고내구성 슈퍼엔지니어링 플라스틱\n\n□ 1단계 연구개발 성과\n ㅇ 고강도 고내열성 폴리벤지미다졸의 온화한 합성 조건 개발\n   - 합성 조건: 150℃, 20h in DMAc \n   - 밀도 1.32 이상\n   - 인장강도 101 MPa 이상\n   - 압축모듈러스 6,898 MPa 이상\n   - 유리전이온도 430.1 °C 이상\n   - 고분자 용해도: 15% 이상\n   - 고분자 분자량: 78,800g/mol 이상\n   - 고분자 수율: 91% 이상 \n ㅇ 정량적 성과\n   - 특허 5건 출원(국내 4건, 국외 1건) \n   - 국내 논문 1건\n\n□ 파급효과\n ㅇ 효율적인 폴리벤지미다졸의 합성 방법 개발로 향후 슈퍼엔지니어링 분야 선점 가능 \n ㅇ 폴리벤지미다졸의 대량 합성으로 다른 영역으로의 개발 분야 확대","02-958-5299","hjkim25@kist.re.kr","www.kist.re.kr"]
[15,2014,2016,"고온 전해반응용 무코팅 금속 분리판 소재 기술 개발","기계ㆍ소재","한국에너지기술연구원","송락현"]
[16,2014,2016,"비표면적 2,000m2/g급 에너지 저장용 탄소계 전극 소재 개발","화학","한국에너지기술연구원","연순화"]