{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["무상업로드"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"무상업로드","index":0,"n_rows":191,"n_cols":10,"rows_kept":191,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["순서","관리번호","국가","발명의명칭","주발명자","출원번호","출원일자 ","등록번호","등록일자","발명 요약"]
[1,"K05443","한국","하수슬러지를 이용한 유기성 퇴비 제조방법 및 장치","최용수","2010-0119419","2010-11-29","1197565","2012-10-30","본 발명은 하수슬러지 내에 포함되어 있는 중금속을 산을 이용하여 효과적으로 추출, 제거함과 함께 2단계에 걸친 멸균 과정을 통해 병원성 미생물을 제거하고, 농작물에 필요한 필수영양소가 보충되도록 함으로써 안전성 및 경제성이 담보된 퇴비를 제조할 수 있는 하수슬러지를 이용한 유기성 퇴비 제조방법 및 장치에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 하수슬러지를 이용한 유기성 퇴비 제조방법은 하수슬러지와 산을 혼합하여 하수슬러지 내의 중금속을 액상으로 추출하는 단계와, 하수슬러지와 산의 혼합물을 고액분리하여 고체 성분의 하수슬러지와 중금속이 용해된 액체로 분리하는 단계와, 고체 성분의 하수슬러지와 생석회를 혼합하여 하수슬러지를 중화시키는 단계 및 중화된 하수슬러지를 황토와 혼합하여 유기성 퇴비를 제조하는 단계를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다. "]
[2,"K05220","한국","광활성 그룹을 측쇄로 가지는 사다리 구조의 폴리실세스퀴옥산을 포함하는 발광재료, 이의 박막 및 이를 포함하는 유기전자소자","백경열","2010-0038276","2010-04-26","1172728","2012-08-03","본 발명은 광활성 그룹(photoactive group)이 실록산 주쇄에 연결된 사다리 구조(ladder structure)의 폴리실세스퀴옥산을 포함하는 발광재료에 관한 것이다. 이를 통해 내열성 및 기계적 특성이 우수할 뿐 아니라, 박막으로 제조하는 경우 코팅성 및 도막 특성이 개선될 수 있으며, 낮은 발광 효율을 가지는 기존의 유기계 발광재료에 비해 발광 효율이 높은 발광재료를 제공할 수 있다."]
[3,"K05284","한국","유압발생장치","최준호","2010-0070195","2010-07-20","1187598","2012-09-26","본 발명은 유압발생장치에 관한 것이다. 본 발명에 따른 유압발생장치는 하우징과, 하우징의 일단에 고정되는 밸브플레이트와, 밸브플레이트의 내측에 일부가 수용되어 밸브플레이트에 대해 회전가능하게 배치되고, 원주방향을 따른 복수개의 실린더보어를 구비하는 실린더블록과, 복수개의 실린더보어에 장착되는 복수개의 피스톤 유닛과, 피스톤 유닛의 일단과 접촉하도록 하우징에 고정되고, 경사진 캠면을 가지는 캠요소와, 일단이 실린더블록에 결합되는 구동샤프트와, 하우징의 타단에 고정되고, 회전축이 구동샤프트의 타단에 결합되는 모터를 포함한다. 밸브플레이트는 외측과 연통하는 흡입포트 및 토출포트와, 흡입포트 및 토출포트와 연통하도록 내주면에 원주방향을 따라 형성된 슬롯을 구비한다. 실린더블록은 외주면에서 복수개의 실린더보어와 연통하는 복수개의 통공을 구비한다."]
[4,"K04817","한국","물리화학적 결합 시스템을 이용한 향상된 보존안정성을 갖는 잠재성 경화제 복합체 입자와 그 제조 방법","박민","2009-0051668","2009-06-10","1086701","2011-11-18","본 발명은 물리화학적 결합 시스템을 이용하여 보존안정성을 향상시킨 잠재성 경화제 복합체 및 그 제조방법과 이를 이용한 일액형 에폭시 수지에 관한 것으로서, 코어 물질인 경화제와 상기 경화제의 외면에 메카노퓨전(mechanofusion)에 의해 물리화학적으로 결합되어 있으며, 상기 경화제의 외면과 결합하는 제 1 작용기를 가지도록 표면 개질된 충진 입자들을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 잠재성 경화제 복합체에 관한 것이다. 한편, 표면이 개질된 상기 충진 입자들이 결합된 경화제 복합체를 감싸도록 형성된 코팅막이 형성되어 보존안정성이 더욱 향상된다. 본 발명에 의하면, 종래의 습식 방법에 비하여, 공정이 간단하고, 열 공급이 필요 없어 에너지 절약형이며, 용제의 사용이 최소화되어 환경친화적인 장점이 있다."]
[5,"K04032","한국","블루투스 통신을 이용한 마우스 제어 시스템","박지형","2006-0128584","2006-12-15","0812998","2008-03-06","본 발명은 종래의 무선 마우스 작동을 위해 2차원 평면 공간이 요구되는 것과 같은 공간의 제약을 받지 않으며, 자유 공간 내에서 블루투스 통신을 이용하여 프로젝터를 통해 디스플레이된 화면 또는 디지털 TV, 셋톱박스 등의 화면 상에 디스플레이된 마우스 커서를 원격으로 제어할 수 있는 블루투스 통신을 이용한 마우스 제어 시스템에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 블루투스 통신을 이용한 마우스 제어 시스템은 마우스 커서 위치정보 및 실행정보를 블루투스 통신을 이용하여 전송하는 마우스와, 상기 마우스로부터 전송된 마우스 커서 위치정보 및 실행정보를 수신하여 그에 상응하는 마우스 커서 이동 및 실행을 제어하는 전자기기의 조합으로 이루어지며, 상기 마우스는, 마우스 이동 이벤트 및 실행 이벤트를 발생시키는 역할을 하는 입력부와, 상기 입력부에 의해 발생된 마우스 이동 이벤트를 방향 정보, 속도 정보 및 진행 시간을 고려하여 마우스 커서가 이동될 위치를 X-Y 좌표계 내에서의 좌표 정보로 산출하는 역할을 하는 위치정보 생성부와, 상기 입력부에 의해 발생된 실행 이벤트를 실행정보로 생성하는 역할을 하는 실행정보 생성부와, 상기 위치정보 생성부 및 실행정보 생성부에 의해 생성된 마우스 커서 위치정보 및 실행정보를 상기 전자기기로 전송하는 역할을 하는 블루투스 칩을 포함하여 구성되며, 상기 전자기기는, 상기 마우스로부터 전송되는 마우스 커서 위치정보 및 실행정보를 수신하는 블루투스 칩과, 마우스 커서가 디스플레이되는 표시부와, 상기 수신된 마우스 커서 위치정보 및 실행정보를 기반으로 상기 표시부 상의 마우스 커서 이동 및 실행 여부를 제어하는 마우스 커서 처리모듈을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다. "]
[6,"K04770","한국","식생을 이용한 고효율 이산화탄소 저감 시스템","이석헌","2009-0115874","2009-11-27","1130068","2012-03-19","본 발명은 식생을 이용한 고효율의 친환경 이산화탄소 저감 시스템에 관한 것으로서, 덮개가 있는 반응조, 상기 반응조의 바닥에 식재되어 있는 식생 및 LED 광원 장치를 포함하는 이산화탄소 저감 시스템에 관한 것으로서, 상기 이산화탄소 저감 시스템은 광자의 활성을 최대화하기 위한 부분 반사체, 광자의 분산 조사를 위한 광섬유 조사 장치 및 부분 반사체를 보조하기 위한 전반사체를 더 포함할 수 있다. 상기 이산화탄소 시스템은 광합성의 광원으로서 LED를 제공함으로써 식생에 의한 이산화탄소의 저감율 (탄소고정화)을 극대화한다. 상기 반응조에 질소산화물, 황산화물 및 미세 먼지 등의 유해 가스를 처리하는 전처리 장치 또는 이산화탄소를 농축/송출하는 챔버 를 연결하여 식물 생육 환경을 양호하게 하며 인근 산업 설비에서 배출되는 유해가스도 정화할 수 있고, 이산화탄소 저감율을 증대시킬 수 있다. "]
[7,"K05639","한국","바이크 시뮬레이터 시스템 및 방법","강동훈","2011-0049431","2011-05-25","1250247","2013-03-28","본 발명은 자전거의 위치, 속도 및 자세 정보는 물론 자전거 탑승자의 자세 정보와, 자세 교정 정보 및 지면 형상 정보를 측정 및 제공할 수 있는 바이크 시뮬레이터 시스템 및 방법에 관한 것이다. 이를 위래 본 발명의 일실시예에 따른 바이크 시뮬레이터 시스템은 자전거의 위치와 속도 및 자전거의 자세를 측정하는 자전거 자세 측정부와, 자전거 탑승자의 자세를 측정하는 탑승자 자세 측정부와, 자전거가 운행되는 지면의 형상 정보를 측정하는 지면 형상 측정부와, 자전거 자세 측정부에서 측정된 자전거의 위치, 속도 및 자세 정보와, 탑승자 자세 측정부에서 측정된 자전거 탑승자 자세 정보와, 지면 형상 측정부에서 측정된 지면 형상 정보를 이용하여 자전거 운행 정보를 분석하는 제어부와, 제어부가 분석한 자전거 운행 정보를 출력하여 출력하여 사용자에게 제공하는 출력부를 포함한다."]
[8,"K05746","한국","배기가스에 포함된 입자상 물질의 채취 장치","김진영","2011-0108778","2011-10-24","1250249","2013-03-28","본 발명은 배기가스에 포함된 입자상 물질의 채취 장치에 관한 것으로, 배기가스 배출원으로부터 시료를 유입시켜 입자 포집부로 공급하는 시료 샘플링 라인; 상기 시료에 포함된 입자상 물질을 포집하는 입자 포집부; 상기 시료 샘플링 라인에 열을 공급하여 수분의 응축을 방지하는 열 공급수단; 및 상기 시료를 이송시키기 위한 흡입수단을 포함하고, 상기 시료 샘플링 라인은 배기가스 배출원으로부터 시료를 유입하는 시료 채취관; 상기 시료 채취관으로부터 유입된 시료를 모으는 제1매니폴드; 상기 제1매니폴드로부터 시료를 공급받아 시료에 포함된 수분을 제거하는 수분 제거유닛; 및 상기 수분 제거유닛으로부터 유입된 시료를 모아 입자 포집부로 시료를 공급하는 제2매니폴드를 포함하는 입자상 물질의 채취 장치를 제공한다. 본 발명에 따르면, 배기가스 중의 입자상 물질을 채취함에 있어, 수분의 영향을 최소화하면서 안정적인 흐름을 유도하여 배기가스에 포함된 입자상 물질을 용이하게 채취할 수 있다. "]
[9,"K04837","한국","면역분석 기반의 항원 검출용 키트 및 항원 검출 방법","안대로","2009-0070041","2009-07-30","1029343","2011-04-07","포획항체, 단일가닥 DNA올리고뉴클레오타이드와 결합된 검출항체, 상기 DNA 올리고뉴클레오타이드와 상보적 서열을 갖고 형광물질로 표지된 단일가닥 RNA 올리고뉴클레오타이드, 및 RNA 분해효소를 포함하는 항원 검출용 키트; 및 이를 이용하는 항원 검출 방법이 제공된다."]
[10,"K04254","한국","터치 스크린의 커서 처리 방법","박지형","2007-0103265","2007-10-12","0912100","2009-08-06","본 발명은 터치 스크린의 커서 처리 방법에 관한 것으로서, 터치 스크린의 커서 처리 방법에 있어서, 스크린의 x축 방향으로 감지 지점을 전기적인 신호에 의하여 인지하는 단계(a); 스크린의 y축 방향으로 감지 지점을 전기적인 신호에 의하여 인지하는 단계(b); 및 상기 단계(a) 및 단계(b)에 의하여 인지된 인지 지점들을 원주 또는 원안에 포함하는 최대 크기의 외접원을 터치 스크린의 커서로 설정하는 단계(c)를 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따르면, 적외선 방식의 터치 스크린에 손가락을 접촉시키는 경우와 같이 접촉점이 복수인 멀티 터치의 경우, 사용자의 손가락 입력에 해당되는 최적의 커서를 제공하게 된다. "]
[11,"K05820","한국","인터렉티브한 3차원 디스플레이 시스템","박민철","2011-0105968","2011-10-17","1239316","2013-02-26","본 발명은 인터렉티브한 3차원 디스플레이 시스템에 관한 것으로, 디스플레이패널로부터 출사되는 빛이 투과되는 개구(aperture)와 상기 빛을 차단하는 장벽(barrier)이 반복 배열되어 형성된 시차장벽패널이 상기 디스플레이패널의 전방에 배치되며, 상기 개구를 통해 합성된 입체영상을 분리 관측하게 하여 입체감을 느끼게 하는 무안경식 3차원 영상표시장치와, 상기 무안경식 3차원 영상표시장치로부터 상기 디스플레이패널의 크기, 해상도, 단위화소의 폭(p), 각 단위화소사이에 위치한 전극의 폭(M) 및 상기 시차장벽패널과 디스플레이패널사이의 거리(d), 개구폭(A) 및 장벽의 폭(B)에 대한 디스플레이 정보를 비롯하여 기설정된 총 시점수, 각 단위화소당 점광원의 수, 상기 시차장벽패널과 관찰면사이의 관찰거리(V) 및 관찰면에서 형성되는 각 시점영상의 시역중심간 거리(B.D)에 대한 시점 정보를 제공받아 각각의 점광원에서 출발하는 광이 개구를 통과하여 관찰면을 기준으로 수평축의 x방향 및 수직축의 z방향으로 확장된 관찰영역에서 각 시점에 도착하는 확장된 전체 시역폭(Extended intensity distribution)을 연산하여 기설정된 관찰면에서 수평 및 수직방향의 관찰범위내의 시역분포 데이터를 획득하는 제어장치와, 상기 제어장치로부터 획득된 시역분포 데이터를 제공받아 상기 디스플레이패널의 수평 및 수직방향에 대한 각 시점별 광량의 크기로 이루어진 최적시청영역 영상을 관찰자가 시각적으로 알 수 있도록 관찰공간상의 바닥면에 출력하는 빔 프로젝트 장치를 포함함으로써, 관찰자가 시각적으로 최적시청영역을 용이하게 확인할 수 있으며, 크로스토크가 최소화되도록 3차원 디스플레이의 각각의 파라미터들을 조절하여 최적화된 무안경식 3차원 디스플레이를 설계할 수 있는 효과가 있다."]
[12,"K04998","한국","트레드밀 및 이의 구동방법","강성철","2009-0107469","2009-11-09","1244162","2013-03-04","본 발명은 트레드밀에 관한 것으로서, 트래드밀은 고정 프레임; 상기 고정 프레임의 하부에 설치되는 복수 개의 롤러와, 상기 롤러에 감겨 회전하는 벨트 및 상기 롤러를 구동시키는 액추에이터를 포함하여 사용자가 걷거나 달릴 수 있는 뜀틀부; 상기 고정 프레임의 상부에 설치되어 가상 환경을 시뮬레이션하는 화면을 제공하는 컴퓨터 서버부; 및 상기 뜀틀부의 내측에 설치되어 상기 시뮬레이션된 가상 환경에 따라 상기 뜀틀부의 바닥 감쇠력을 변경시키는 바닥재질감 변경부를 포함한다."]
[13,"K06416","한국","금속 나노선이 삽입된 광섬유를 이용한 광 바이오 센서, 이의 제조 방법 및 이를 이용한 바이오 물질 검출 방법","이관일","2012-0149279","2012-12-20","1244326","2013-03-11","광 바이오 센서는, 코어 영역; 상기 코어 영역을 둘러싸는 클래딩 영역; 상기 클래딩 영역에 삽입된 금속 나노선; 및 상기 클래딩 영역에 형성되며 바이오 물질이 주입되도록 구성된 홀을 포함할 수 있다. 상기 광 바이오 센서를 이용하면, 광섬유 내부의 금속 나노선에 의해 광섬유 자체에서 표면 플라즈몬 공진(Surface Plasmon Resonance; SPR)을 발생시키고, 표면 플라즈몬 공진에 의한 피크 파장의 변화를 이용하여 홀 내에 삽입된 바이오 물질을 검출할 수 있다."]
[14,"K05371","한국","식물 생육 촉진 장치 및 이를 구비하는 오폐수 처리 시스템","이석헌","2010-0110629","2010-11-08","1244694","2013-03-12","본 발명은 적어도 하나의 제1식물이 배치되는 제1영역과, 적어도 하나의 제2식물이 배치되며 상기 제1영역으로부터 이격되는 제2영역과, 상기 제1 및 제2영역을 포함하는 실내에 설치되고 상기 실내에 빛을 조사하는 광원과, 상기 제1 및 제2식물에 무기 탄소가 공급될 수 있도록 상기 실내에 이산화탄소를 주입하는 이산화탄소 주입장치, 및 입사되는 빛의 어느 일부는 투과되고 다른 일부는 반사되도록 형성되며, 상기 이산화탄소의 주입과 함께 보다 많은 광량을 제공하여 식물의 생육이 촉진될 수 있도록 상기 제1영역과 상기 제2영역 사이에 배치되는 부분반사체를 포함하는 식물 생육 촉진 장치 및 이를 구비하는 오폐수 처리 시스템을 제공한다."]
[15,"K04821","한국","이트륨옥사이드 함유 유전잉크 조성물 및 그의 제조방법","홍재민","2009-0094874","2009-10-07","1245336","2013-03-13","본 발명은 유전율이 높은 이트륨옥사이드(Y2O3)를 함유하는 잉크젯 프린트용 유전잉크 조성물과 그의 제조방법에 관한 것으로, 본 발명에 따른 유전잉크 조성물은 폴리머 기질 내에 높은 유전상수와 낮은 누설전류값을 갖는 이트륨옥사이드(Y2O3)가 균일하게 분산되어 있어 잉크젯 프린트용 유전잉크의 유전율을 향상시킬 수 있다. 따라서 본 발명에 따른 유전잉크 조성물은 우수한 유전율을 갖는 인쇄소자용 유기 절연막 소재의 개발에 유용하게 적용될 수 있다."]
[16,"K04910","한국","발광 다이오드 및 그 제조방법","우덕하","2009-0115158","2009-11-26","1136521","2012-04-06","본 발명에 따르면 효율이 향상된 발광 다이오드의 제조 방법 및 그 방법에 의해 제조된 발광 다이오드가 제공된다. 본 발명에 따른 방법은, 기판을 준비하는 단계; 상기 기판 위에 제1 도전형의 하부 반도체 층, 활성층 및 제2 도전형의 상부 반도체 층을 포함하는 복수의 층을 적층하는 단계; 상기 상부 반도체 층 위에 나노미터 크기의 구조를 형성하는 단계; 및 상기 나노미터 크기의 구조를 마스크로 이용하여 상기 적층된 복수의 층의 적어도 일부를 식각하는 단계를 포함한다."]
[17,"K04072","한국","앱타머를 이용한 표적 단백질 검출 방법 및 검출키트","안대로","2007-0025105","2007-03-14","0896987","2009-05-04","본 발명은 앱타머(aptamer)를 이용한 표적 단백질 검출 방법 및 검출키트에 관한 것으로, 구체적으로 표적 단백질에 결합하는 DNA 앱타머, 앱타머의 일부에 상보적인 단일가닥 DNA, 상기 단일가닥 DNA에 상보적인 단일가닥 RNA 및 RNase H를 이용한 표적 단백질 검출 방법 및 검출키트에 관한 것으로, 본 발명의 DNA 앱타머를 이용한 표적 단백질 검출 방법은 기존의 항체를 이용한 방법에 비해 간편하고 경제적이며 반복적인 RNase H의 작용에 의한 형광 세기 증폭으로 고감도의 표적 단백질 검출에 이용될 수 있다. "]
[18,"K05356","한국","진동 및 3차원 입체를 표시하는 정보 입출력 장치","박민철","2010-0101385","2010-10-18","1154485","2012-06-01","본 발명은 진동 및 3차원 입체를 표시하는 정보 입출력 장치에 관한 것으로, 정보 입출력 장치는 복수개의 화소를 구비하되, 각 화소는 복수개의 전자석이 서로 다른 위치에 구비된 하부 기판, 하부 기판 위에 이동 가능하게 적층되며, 하부 기판의 복수개의 전자석과 쌍을 이루는 복수개의 영구자석을 구비하는 상부 기판, 상부 기판상에 배치되며, 복수개의 전자석이 서로 다른 높이에 구비된 내부 기둥, 내부 기둥을 덮으며, 내부 기둥의 복수개의 전자석과 쌍을 이루는 복수개의 영구자석을 구비하는 외부 덮개를 구비하되, 내부 기둥의 적어도 하나의 전자석에 전류가 공급되면, 전류가 공급된 전자석과 쌍을 이루는 영구자석과의 상호작용에 의해 외부 덮개가 수직 이동되고, 하부 기판의 적어도 하나의 전자석에 전류가 공급되면, 전류가 공급된 전자석과 쌍을 이루는 영구자석과의 상호작용에 의해 상부 기판이 수평 이동된다. "]
[19,"K04131","한국","산기관을 이용한 슬러지 고액분리 부상공정에 의한생물학적 하폐수 처리 장치 및 방법","최용수","2007-0052095","2007-05-29","0839035","2008-06-11","본 발명은 미세기포 발생용 산기관을 이용한 슬러지 부상농축 단위공정을 질소, 인 중심의 하수고도처리 공정 후단에 조합시켜 하폐수 내의 유기물, 입자상 물질 등을 고액분리하기 위한 하폐수 처리 방법 및 그 장치에 관한 것이다. 더욱 구체적으로, 본 발명은 생물학적 하폐수 처리 공정을 거친 슬러지에 미세기포를 공급하여 슬러지를 부상시켜 고형물질을 고액분리시키는 하폐수 처리방법 및 그 장치에 관한 것으로서, 작은 공기압을 적용하여 균일하고 일정하게 미세기포를 발생시켜 공급하는 것에 특징이 있다. 본 발명의 이러한 장치 및 방법을 통해, 침전조의 용적과 부지 소요 면적을 감소시킬 수 있을 뿐만 아니라 생물학적 처리 반응조의 미생물 농도를 고농도로 유지할 수 있으므로, 기존의 중력식 침전조보다 유기물, 질소, 인 등의 제거 효율을 크게 향상시킬 수 있다. 또한, 기존 중력식 침전조에서 간헐적으로 발생하는 슬러지 팽화현상이나 침전과정에서 탈질에 의해 발생하는 질소가스에 의한 슬러지 재부상, 그에 따른 유출수 수질의 악화를 방지할 수 있다. 더욱이 본 발명에 의한 부상방식으로 침전에 필요한 시간을 감소시켜 하폐수 처리량을 대폭 증대시킬 수 있다. "]
[20,"K05441","한국","시점거리 변화에도 시역을 유지하는 무안경식 3차원 영상표시장치 및 그 제어방법","윤선규","2010-0113205","2010-11-15","1159251","2012-06-18","본 발명은 시청자의 시점거리 변화에도 시역을 유지할 수 있는 무안경식 3차원 영상표시장치 및 그 제어방법에 관한 것이다. 이를 위해 본 발명의 일실시예에 따른 무안경식 3차원 영상표시장치는 영상을 표시하는 디스플레이 패널과, 디스플레이 패널에 빛을 공급하는 광원부와, 시점의 수 및 크기와, 디스플레이 패널의 단위 픽셀의 크기에 의해 결정되는 고정된 크기의 피치를 가지며, 디스플레이 패널에 표시되는 영상을 이용하여 시차 영상을 생성하는 광학판 및 디스플레이 패널 또는 광원부와 광학판 사이의 이격 거리를 조절하여 시청자에게 제공되는 시차 영상의 시역을 유지시키는 제어부를 포함한다."]
[21,"K05082","한국","고휘도 유기발광다이오드 및 그 제작 방법","우덕하","2010-0031753","2010-04-07","1160633","2012-06-21","본 발명은 고휘도 및 고효율의 유기발광다이오드 및 그 제작 방법에 관한 것이다.굴곡구조가 형성된 유리기판과, 상기 유리기판의 상기 굴곡구조상에 형성되는 투명전극층과, 상기 투명전극층상에 형성되는 p-type 유기층과, 상기 p-type 유기층상에 형성되는 n-type 유기층과, 상기 n-type 유기층상에 형성되는 캐소드층을 포함하는 유기발광다이오드가 제시된다."]
[22,"K04846","한국","혼합 가스의 성분 검출 장치 및 방법","송용원","2009-0065094","2009-07-16","1169207","2012-07-19","본 발명은 탄소나노튜브 또는 광학적으로 큰 민감성을 가지는 나노 구조체를 광섬유에 코팅하여 광섬유 센서를 형성함에 있어서 D형 광섬유에 브래그 (Bragg) 격자나 장주기 격자 형태, 또는 광섬유 끝단에 나노 물질 막을 생성하는 형태를 도입하고 이를 광섬유 센서 어레이로 만들어 혼합된 다중의 검지물이 각각의 나노 물질에 흡착하여 일으키는 굴절률 변화에 의해 반사 또는 투과 되는 센서 어레이 전체 광신호를 개별 센서에서의 신호 간 시간 지연 효과로 중첩을 방지하여 전체 신호를 구성한 후 전류 신호로 변환 후 굴절률 변화를 계산하고 각 센서에 의해 변화된 굴절률을 나타내는 방정식을 N×N 차 행렬식으로 처리하여 단일 측정으로도 가스의 종류와 혼합 성분을 정량화할 수 있는 혼합 가스의 성분 검출 장치 및 방법에 관한 것이다.본 발명에 적용되는 광섬유 센서로는 D형의 광섬유 브래그격자나 장주기 격자, 또는 광섬유 끝단에 나노물질 막을 형성한 패브리페롯 (FABRY-PEROT) 센서를 사용할 수 있으며, 이 D형 광섬유 센서의 경우에는 단면상 평평한 면의 코어 부분에, 탄소나노튜브(CNT), 산화아연(ZnO), 이산화티타늄(TiO2), 이산화주석 (SnO2) 과 같은 나노 물질을 주기적으로 코팅 배열 하여 서로 다른 나노물질이 코팅 된 개별 센서를 어레이로 제작하고 D형 단면이 외측으로 배향되어 검지 물질에 노출 되도록 구성되며 패브리페롯 센서의 경우 광섬유 끝단에 각각의 상기 나노물질들을 균일 코팅하여 어레이로 제작된 혼합 가스의 성분 검출 장치를 제공한다. 또한, 펄스 레이저로부터 광신호가 광섬유를 따라 진행하다 검지 대상 물체가 코팅된 나노 물질에 흡착되어 일으키는 굴절률 변화에 의해 반사 또는 투과 되어 나오는 파형의 특성 즉 파장의 이동과 세기의 변화를 계산하고 굴절률을 나타내는 방정식을 풀어 혼합 물질을 정성적, 정량적으로 측정할 수 있는 혼합 가스의 성분 검출 장치 및 방법을 제공한다."]
[23,"K03752","한국","신경망 기반 로봇 시스템","박지형","2006-0021312","2006-03-07","0752098","2007-08-20","외부로부터 시각정보 및 음성정보를 입력받는 외부정보 입력부, 외부정보에 기초하여 학습을 수행하고 동작제어 신호를 생성하는 행동학습 및 제어부 및 동작제어 신호에 따라 모터를 구동하는 모터 구동부를 포함하는 신경망 기반 로봇 시스템을 제공한다. 행동학습 및 제어부는, 외부정보로부터 모델과 물체의 지각특징과 명령을 추출하고, 지각특징 및 명령으로부터 물체조작 유형을 분석하고, 분석된 물체조작 유형이 새로운 유형일 경우, 물체조작 유형을 저장하고, 물체조작 유형에 대응하는 지각인자, 행동인자 및 동작패턴을 생성 및 저장하고, 분석된 물체조작 유형이 이미 저장된 유형과 동일할 경우, 대응 지각인자를 추출하고, 지각인자에 기초하여 다수의 행동인자 중 어느 하나를 선택하고, 선택된 행동인자에 대응하는 상기 동작 제어신호를 생성한다."]
[24,"K05977","한국","생강나무속 식물 추출물을 포함하는 안압 하강용 조성물","정상훈","2012-0013703","2012-02-10","1185106","2012-09-17","본 발명은 생강나무속 식물의 추출물을 포함하는 조성물에 관한 것으로서, 더 자세하게는 상기 추출물을 포함하는 안압 하강용 조성물에 관한 것이다. 본 발명의 조성물은 안압을 조절할 수 있어서 유용하다. 더불어 본 발명의 조성물은 천연 유래의 추출물을 포함하여 안압을 조절하기 때문에 화학물질을 사용하는 경우보다 부작용이 적으며, 자연친화적이라는 장점이 있다. 또한 본 발명의 조성물에 포함된 추출물은 시중에서 쉽게 구할 수 있는 생강나무속 식물을 이용하여 얻어질 수 있으므로, 경제적 및 상업적으로 유용하게 이용할 수 있다. "]
[25,"K05071","한국","돌단풍 추출물 또는 이의 분획물을 유효성분으로 함유하는 폐경기 증후군 예방 및 치료용 조성물","노주원","2010-0017312","2010-02-25","1075554","2011-10-14","본 발명은 돌단풍 추출물 또는 이의 분획물을 유효성분으로 함유하는 여성 폐경기 증후군 예방 및 치료용 조성물에 관한 것으로, 보다 상세하게는 물, 알코올 또는 이들의 혼합용매로 추출한 돌단풍(Aceriphyllum rossii)의 추출물 또는 이의 분획물이 에스트로겐 반응 부위(Estrogen Responsive Element; ERE)를 포함하는 프로모터의 발현을 촉진하고, 인간 유방조직 유래 세포주인 MCF-7의 생장을 촉진하여 에스트로겐 활성을 갖는 물질임을 확인하고, 조골세포의 분화 촉진 효과를 가짐을 확인함으로써, 에스트로겐 결핍에 의해 발생하는 안면홍조증, 골다공증 및 정맥 혈전증 등과 같은 여성 폐경기 증후군 예방 및 치료용 조성물로 유용하게 사용될 수 있다."]
[26,"K05097","한국","초임계 유체 공정을 이용한 탄소나노튜브-에폭시 수지 복합체의 제조방법, 및 상기 방법으로 제조되는 복합체","박민","2010-0007526","2010-01-27","1079806","2011-10-28","본 발명은 초임계 유체 공정(supercritical fluid process)을 이용한 탄소나노튜브-에폭시 수지 복합체의 제조방법, 및 상기 방법으로 제조되는 복합체에 관한 것이다. 보다 상세하게는 ⅰ) 초임계 유체 공정(supercritical fluid process)을 이용하여, 에폭시용 경화제(epoxy curing agents)에 탄소나노튜브(carbon nanotube)가 분산된 탄소나노튜브-경화제 복합체를 제조하는 단계, 및 ⅱ) 상기 탄소나노튜브-경화제 복합체에 에폭시 수지를 반응시키는 단계를 포함하는 탄소나노튜브-에폭시 수지 복합체의 제조방법; 및 상기 방법으로 제조되는 복합체에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 초임계 유체 공정을 통하여 탄소나노튜브가 에폭시 경화제에 나노스케일로 고르게 분산된 탄소나노튜브-경화제 복합체를 제조할 수 있고, 이를 에폭시 수지에 대한 잠재성 경화제(latent curing agent)로 사용하여 열적 특성이 향상된 탄소나노튜브-에폭시 수지 복합체를 제조할 수 있는 장점이 있다."]
[27,"K04440","한국","슬러지 부상분리 방식이 결합된 연속 회분식 반응조를포함하는 생물학적 하수처리장치 및 이를 이용한하수처리방법","최용수","2008-0047982","2008-05-23","0993482","2010-11-04","미세기포를 발생시켜 슬러지를 부상분리시키는 기술과 연속 회분식 하수처리장치를 결합시켜 하수를 생물학적으로 고도처리하기 위한 장치 및 방법을 개시한다. 더욱 상세하게는 연속 회분식 반응 공정을 진행함에 있어서 산기관으로 유입되는 공기의 압력을 선택적으로 조절함으로써, 질산화 반응 및 인 섭취 반응에 필요한 산소를 공급할 뿐만 아니라 미세기포를 발생시켜 반응이 완료된 하수로부터 슬러지를 부상분리하여 경제적, 효율적으로 하수를 생물학적으로 고도처리하기 위한 장치 및 방법을 개시한다. 본 발명의 일실시예에 따른 슬러지 부상분리 방식이 결합된 연속 회분식 반응조 포함 하수고도처리 장치 및 이를 이용한 하수고도처리 방법을 이용하면, 슬러지 팽화현상에 완벽하게 대응하여 유기물, 질소 및 인의 생물학적 처리효율이 증대될 수 있다. 본 발명의 일실시예에 따른 하수고도처리 장치 및 이를 이용한 하수고도처리 방법을 이용하면, 처리수의 약 75% 이상을 배출하여도 슬러지의 유실이 거의 없으므로 반응조 내 슬러지의 고농도화가 가능하여 처리용량을 증가시키고 전체 처리시간을 단축시킬 수 있다. 또한, 기존의 연속회분식 반응조에서 처리수의 배출을 위해 필수적이었던 고가의 디켄터가 필요하지 않으므로 설치비 및 유지관리비를 절감할 수 있다. 한편, 공기를 이용한 슬러지 부상분리시 충분한 산소가 공급되어 처리수의 용존 산소농도가 5~6 mg/L 이상으로 유지되기 때문에 방류 수역의 산소고갈에 따른 수생태에 미치는 악영향을 방지할 수 있다."]
[28,"K05428","한국","데스크탑 가상화를 위한 보안 장치 및 방법","김수현","2010-0123924","2010-12-07","1205890","2012-11-22","데스크탑 가상화(desktop virtualization)를 위한 보안 장치는, 운영 모듈과 통신 가능하게 연결되며, 인증 데이터를 포함하는 입력 모듈; 및 상기 운영 모듈에 의해 동작되며, 상기 인증 데이터를 인증하고, 상기 인증 데이터가 인증되는 것에 응답하여 상기 입력 모듈과 직접 통신 가능하게 연결되는 가상 머신(virtual machine) 모듈을 포함할 수 있다. 상기 보안 장치를 이용하면, 호스트(host) 운영 체제(Operating System; OS) 커널(kernel)의 인터럽트(interrupt) 서비스를 통하여 키 입력 이벤트 값을 전송하는 대신 가상 머신 모듈과 입력 모듈 사이에 직접 통신을 수행함으로써, 로그인 암호 등 중요 데이터에 대한 보안을 유지할 수 있다."]
[29,"K04023","한국","다중 컴퓨팅 네트워크 환경에서의 데이터 전송 시스템 및방법","박지형","2006-0129332","2006-12-18","0884553","2009-02-12","본 발명은 다수의 데이터가 표시되어 있는 컴퓨팅 장치에서 사용자의 손동작을 통한 화면 접촉에 의해 선택된 데이터를 사용자가 가리키는 컴퓨팅 장치로 전송시키도록 한 다중 컴퓨팅 네트워크 환경에서의 데이터 전송 시스템 및 방법에 관한 것으로, 다중 컴퓨팅 네트워크의 환경에서의 데이터 전송 시스템에 있어서, 사용자로부터의 물리적 자극 및 접촉을 감지하여 해당 감지된 물리적 자극 및 접촉 부위의 좌표 정보를 생성하는 제1표시부, 상기 제1표시부에서 생성된 좌표 정보에 대응하는 부위에 표시된 데이터를 저장하는 제1메모리부, 상기 제1표시부에서 생성된 좌표 정보에 대응하는 부위에 표시된 데이터를 인식하고, 해당 인식된 데이터를 상기 제1메모리부에 저장시키며, 다른 컴퓨팅 장치로부터 데이터 전송 요청을 받음에 따라 다른 컴퓨팅 장치로 상기 제1메모리부에 저장된 데이터를 전송하는 제1제어부를 구비한 제1컴퓨팅 장치와; 사용자의 손동작을 통한 지시를 감지하는 제2지시 감지부, 상기 제2지시 감지부를 통해 사용자의 손동작을 통한 지시를 감지함에 따라 상기 제1컴퓨팅 장치로 데이터 전송 요청을 하여, 상기 제1컴퓨팅 장치로부터 데이터를 수신하는 제2제어부를 구비한 제2컴퓨팅 장치를 포함하고, 다중 컴퓨팅 네트워크 환경에서의 데이터 전송 방법에 있어서, 제1컴퓨팅 장치에서 구비된 표시부에 표시되어 있는 다수의 데이터 중에 사용자로부터의 표시부 자극 및 접촉에 의해 선택된 부위에 표시된 데이터를 인식하고, 해당 인식된 데이터를 구비된 메모리부에 저장하는 과정과; 상기 제2컴퓨팅 장치에서 구비된 지시 감지부를 통해 사용자의 손동작 지시를 감지함에 따라 상기 제1컴퓨팅 장치로 데이터 전송 요청을 하는 과정과; 상기 제1컴퓨팅 장치에서 상기 제2컴퓨팅 장치로부터의 데이터 전송 요청에 따라, 상기 메모리부에 저장되어 있던 데이터를 상기 제2컴퓨팅 장치로 전송하는 과정을 수행함으로써, 컴퓨팅 장치들 간의 데이터 전송시 입력 장치 조작에 따른 절차상의 복잡함을 해소하며, 데이터 전송 시간을 단축시킬 수 있는 효과가 있다."]
[30,"K05437","한국","고주파 노이즈를 저감시킨 불규칙 장벽 3차원 영상표시장치 및 불규칙 장벽 3차원 영상표시장치의 고주파 노이즈 저감 방법","김진욱","2011-0008764","2011-01-28","1237234","2013-02-20","본 발명은 고주파 노이즈를 저감시킨 불규칙 장벽 3차원 영상표시장치 및 불규칙 장벽 3차원 영상표시장치의 고주파 노이즈 저감 방법에 관한 것이다. 이를 위해 본 발명의 일실시예에 따른 불규칙 장벽 3차원 영상표시장치는 영상을 표시하는 디스플레이부와, 디스플레이부에 표시되는 영상으로부터 시차 영상을 생성하는 광학판과, 광학판에 무작위로 배치되는 구멍으로 형성되어 빛을 투과시키는 투광부 및 빛을 차단시키는 차광부를 생성시키는 제어부를 포함하고, 제어부는 광학판에 생성되는 투광부 및 차광부를 매 프레임마다 불규칙적으로 재생성시키는 것을 특징으로 한다."]
[31,"K05819","한국","인터렉티브한 3차원 디스플레이 시스템","박민철","2011-0105963","2011-10-17","1238824","2013-02-25","본 발명은 인터렉티브한 3차원 디스플레이 시스템에 관한 것으로, 디스플레이패널로부터 출사되는 빛이 투과되는 개구(aperture)와 상기 빛을 차단하는 장벽(barrier)이 반복 배열되어 형성된 시차장벽패널이 상기 디스플레이패널의 전방에 배치되며, 상기 개구를 통해 합성된 입체영상을 분리 관측하게 하여 입체감을 느끼게 하는 무안경식 3차원 영상표시장치와, 상기 무안경식 3차원 영상표시장치로부터 상기 디스플레이패널의 크기, 해상도, 단위화소의 폭(p), 각 단위화소사이에 위치한 전극의 폭(M) 및 상기 시차장벽패널과 디스플레이패널사이의 거리(d), 개구폭(A) 및 장벽의 폭(B)에 대한 디스플레이 정보를 비롯하여 기설정된 총 시점수, 각 단위화소당 점광원의 수, 상기 시차장벽패널과 관찰면사이의 관찰거리(V) 및 관찰면에서 형성되는 각 시점영상의 시역중심간 거리(B.D)에 대한 시점 정보를 제공받아 각각의 점광원에서 출발하는 광이 개구를 통과하여 각 시점에 도착하는 전체 시역폭(Intensity distribution)을 연산하여 기설정된 관찰면에서 수평방향의 관찰범위내의 시역분포 데이터를 획득하는 제어장치와, 상기 제어장치로부터 획득된 시역분포 데이터를 제공받아 상기 디스플레이패널의 수평방향에 대한 각 시점별 광량의 크기로 이루어진 최적시청영역 영상을 관찰자가 시각적으로 알 수 있도록 관찰공간상의 바닥면에 출력하는 빔 프로젝트 장치를 포함함으로써, 관찰자가 시각적으로 최적시청영역을 용이하게 확인할 수 있으며, 크로스토크가 최소화되도록 3차원 디스플레이의 각각의 파라미터들을 조절하여 최적화된 무안경식 3차원 디스플레이를 설계할 수 있는 효과가 있다."]
[32,"K05653","한국","금속을 포함하는 패시배이션 층을 갖는 박막 트랜지스터 및 그 제조 방법","강종윤","2011-0072804","2011-07-22","1239231","2013-02-26","박막 트랜지스터는, 금속을 포함하는 도전 물질로 이루어지는 패시배이션(passivation) 층을 포함할 수 있다. 상기 박막 트랜지스터는 게이트 전극; 상기 게이트 전극상에 위치하는 게이트 절연막; 상기 게이트 절연막상에 위치하는 채널층; 상기 채널층과 접촉하며 서로 이격된 소스 전극 및 드레인 전극; 및 상기 채널층상에 상기 소스 전극 및 상기 드레인 전극 각각과 이격하여 위치하며, 금속을 포함하는 도전 물질로 이루어지는 패시배이션 층을 포함할 수 있다. 상기 패시배이션 층을 이용하여 채널층에 대한 빛, 산소, 수분 및/또는 불순물의 투과를 차단할 수 있으며 박막 트랜지스터의 전기적 특성을 향상시킬 수 있다. "]
[34,"F02942","일본","무동력 역세방식을 이용한 강우유출수 처리장치 및 방법","송경근","2010-250628","2010-11-09","5328749","2013-08-02","【요약】　　　（수정유） 【과제】비점원 오염물질을 물리적 여과에서 효율적으로 제거함과 동시에 별도의 동력 공급없이 여과재를 역세할 수 있도록 함으로써 운전 수명을 극대화할 수 있는 무동력 역세 방식을 이용한 강우 유출수의 처리 장치 및 그 방법을 제공한다. 【해결 수단】강우 유출수를 여과하는 여과조 200을 포함하여 구성되어, 상기 여과조는 저 흐름조 100에서 유입되는 강우 유출수를 상향류로서 여과하는 제1 여과조 210과 제1 여과조를 통과한 강우 유출수를 하향 흐름으로서 여과하는 제2 여과조 220을 구비하고 상기 제 1 여과조 내에 제1 여과재층 221이 구비되어 제1 여과재층은 제1 여과조 내의 수위 상승 또는 하강에 따라 상승 또는 하강하고 제1 여과조의 일방 측에 저 흐름조와 제1 여과조를 공간적으로 연결시키는 역세 공기 주입구가 구비되어 저 흐름조의 수위에 따라 선택적으로 저 흐름조의 공기가 역세 공기 주입구에서 제1 여과조의 내부에 공급되는 것을 특징으로 한다. 【선택도】도 1 "]
[35,"F02569","미국","고 토크밀도 하이브리드 스테핑 모터","김승종","11/967438","2007-12-31","7728465","2010-06-01","There is provided a hybrid stepping motor comprising the following: a first rotor yoke and a second rotor yoke, each of the rotor yokes having a plurality of rotor teeth on a periphery thereof; a rotating shaft located between the first and second rotor yokes and supporting the first and second rotor yokes on a same axis, the rotating shaft including at least one permanent magnet magnetized in a direction of the axis; and a plurality of stator yokes, each of the stator yokes having a core portion, a coil wound around the core portion, and a plurality of stator teeth extending parallel to the axis from opposed end portions of the core portion, the stator yokes being disposed at regular intervals around the rotating shaft so that a constant air gap is maintained between radially inward surfaces of the stator teeth and radial end surfaces of the rotor teeth. A positive current is applied to the opposed and paired coils of said coils and a negative current is applied to the rest coils of said coils. The positive current and the negative current are applied at the same time and magnitude."]
[36,"K04883","한국","오일점도 프로브와 이를 구비하는 오일점도 모니터링 장치 및 방법","공호성","2010-0000473","2010-01-05","1125602","2012-03-05","본 발명은 오일점도 프로브와, 이를 구비하는 오일점도 모니터링 장치 및 방법에 관한 것이다. 본 발명의 오일점도 모니터링 장치는 오일을 수용하는 부재에 장착되는 하우징과, 일단이 하우징의 내측에 제1 인서트부재에 의해 고정되고 타단의 일부 또는 전체가 오일에 잠기는 자기탄성체 리본과, 자기탄성체 리본 주위를 감싸도록 하우징에 설치되는 전자기 코일을 구비하는 점도센서와, 오일의 온도를 측정하기 위해 하우징에 장착되는 온도센서와, 점도센서 및 온도센서에 각각 전기적으로 연결되는 전자기판과, 전자기판에 전기적으로 연결되는 전자모듈을 포함할 수 있다."]
[37,"K04840","한국","무연계 압전 세라믹스 및 그의 제조방법","최지원","2009-0073069","2009-08-10","1125700","2012-03-05","본 발명은 무연계 압전 세라믹스 및 그의 제조방법에 관한 것으로, 구체적으로는 상공존 영역(morphotropic phase boundary, MPB)에서 향상된 압전 특성을 나타내고 페로브스카이트(perovskite) 구조를 갖는 하기 화학식 1로 표시되는 무연계 압전 세라믹스, 및 어트리션 밀링(attrition miling)을 이용한 분말의 입자 크기 제어를 통해 소결성, 결정성 및 압전 특성을 향상시키는 그의 제조방법에 관한 것이다.[화학식 1](1-x)(Na0.5K0.5)NbO3-x(Ba1-ySry)TiO3상기 식에서, x 및 y는 각각 0<x≤0.1 및 0<y<1이다."]
[38,"K04549","한국","폐 저밀도 폴리에틸렌계 발포체의 재생방법","홍순만","2008-0104395","2008-10-23","1125703","2012-03-05","본 발명은 대부분 매립 또는 소각되는 폐 저밀도 폴리에틸렌계 발포체의 가교결합을 초임계 에탄올을 이용하여 탈가교화 함으로써 재성형 가능한 저밀도 폴리에틸렌계 수지로 재생시키는 방법에 관한 것으로, 폐 저밀도 폴리에틸렌계 발포체를 350 내지 500℃의 반응온도 및 5 내지 30 M㎫의 반응압력 조건 하에서 2 내지 30분간 초임계 에탄올을 반응용매로 사용하는 탈가교화 반응에 의해 재성형 가능한 저밀도 폴리에틸렌계 수지로 전환시키는 것을 특징으로 한다. "]
[39,"K05495","한국","손상된 신경의 기능을 복구하기 위한 인공신경 네트워킹 시스템 및 방법","윤인찬","2011-0027964","2011-03-29","1241943","2013-03-05","본 발명은 손상된 신경을 복구하여 손상된 신경의 신호를 선택적으로 검출, 분석, 전달, 자극이 가능한 인공신경 네트워킹 시스템 및 방법에 관한 것이다. 이를 위해 본 발명의 일실시예에 따른 인공신경 네트워킹 시스템은 손상된 신경의 일측 말단에 연결되는 제1 신경 도관과, 손상된 신경의 타측 말단에 연결되는 제2 신경 도관과 제1 신경 도관 및 제2 신경 도관과 전기적으로 연결되어, 손상된 신경의 신호를 송수신함으로써 손상된 신경의 기능을 복구시키는 인공신경 네트워크부를 포함한다. "]
[40,"K04786","한국","콜린성 제２형 세타리듬을 이용한 불안장애 예방 또는 치료를 위한 약물 적합성 판정 방법","김기선","2009-0075658","2009-08-17","1126737","2012-03-07","본 발명은 콜린성 제2형 세타리듬(cholinergic type Ⅱ theta rhythm)을 이용한 불안장애 예방 또는 치료를 위한 약물 적합성 판정 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 불안증 동물 모델에서 콜린성 제2형 세타리듬이 정상개체에 비해 감소하고, 콜린성 약물 처리에 의해 콜린성 제2형 세타리듬이 정상적으로 회복되고 불안증이 감소하는 것을 확인함으로써 콜린성 제2형 세타리듬 프로파일을 이용하여 콜린성 시스템에 이상이 생겨서 유발되는 불안장애 개체를 찾을 수 있으므로 콜린성 약물 투여가 적절한 개체를 판단할 수 있으며, 콜리성 약물 처리 후 경과를 모니터링하는데 사용할 수 있다."]
[41,"K04652","한국","수열 처리에 의하여 설탕으로부터 탄소 기공체를 제조하는 방법","김선진","2009-0056636","2009-06-24","1243161","2013-03-07","본 발명은 (1) 설탕, 분산제, 촉매 및 물을 함유하는 설탕 수용액을 수열 처리하여 검은색 고체 분말을 얻는 단계와, (2) 단계 (1)에서 얻어진 고체 분말을 불활성 기체 분위기에서 소성하는 단계를 포함하는 구형 탄소 기공체의 제조 방법, 및 표면적이 300 내지 1000 m2/g이고, 입자 크기가 균일하며, 기공 직경 2 nm 이하의 마이크로 기공을 갖는, 상기 방법에 의하여 제조되는 구형 탄소 기공체에 관한 것이다. "]
[42,"K04847","한국","반 연속식 공정을 이용한 불화에테르 제조방법 및 제조장치","김홍곤","2009-0105076","2009-11-02","1127162","2012-03-08","본 발명은 반 연속식 공정을 이용한 불화에테르 제조방법 및 제조장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 폭기형 반응기를 포함하는 반 연속식 공정을 이용하여, 알코올 또는 불화알코올과 기상의 퍼플루오로알켄을 자연 교반으로 기-액 접촉반응시켜서 불화에테르를 제조하는 방법 및 상기 반 연속식 공정을 이용한 불화에테르를 제조하기 위한 제조장치에 관한 것이다. 본 발명은 전체 생산속도를 좌우하는 기체-액체 접촉반응(이하, ‘기-액 접촉반응’으로 칭한다.)시, 교반기를 사용하지 않는 자연 교반이 가능한 폭기형 반응기를 사용함으로써 반응기 크기의 제약을 받지 않을 뿐만 아니라, 이와 동시에 반응에 사용된 촉매와 반응용매를 회수하여 재사용하기 때문에 경제성이 우수하며, 불화에테르를 고순도로 제조할 수 있다."]
[43,"K04777","한국","기체 생성과 생성된 기체의 함유가 가능한 다공성 고분자 마이크로 또는 나노 입자, 이의 제조 방법 및 용도","권익찬","2009-0100417","2009-10-21","1127895","2012-03-12","본 발명은 측쇄에 카보네이트기가 있고, 주쇄에 에스터기 또는 카보네이트기가 있는 고분자, 상기 고분자를 함유하는 다공성 고분자 마이크로 또는 나노 입자, 이들의 제조 방법 및 용도에 관한 것이다. 본 발명에 따른 고분자는 생분해성이고, 가수분해 시에 이산화탄소를 발생시킬 수 있으며, 고분자 입자 내의 다공성 구조는 가수분해 시에 발생되는 이산화탄소 기체를 보유할 수 있어, 수용액 또는 혈액 매질에 대한 이산화탄소 기체의 용해 또는 확산을 지연시킬 수 있으므로, 본 발명에 따른 다공성 고분자 마이크로 또는 나노 입자는 혈관 영상 및 비침습적 질병 진단을 위한 초음파 조영제로서 응용될 수 있다. "]
[44,"K05701","한국","친환경 단분산 청색 발광 양자점 및 그 제조방법","우경자","2011-0095952","2011-09-22","1244696","2013-03-12","본 명세서는, 490 nm 이하의 청색영역에서 발광을 하며, 발광스펙트럼의 반가폭이 50 nm 이하인 Ⅲ-Ⅴ족 화합물 반도체 코어 또는 코어/쉘 구조의 나노입자 및 그 제조 방법을 제공한다. 이를 위하여, 일 실시예에 따른 InP 코어 나노입자의 제조 방법은, 인듐염 전구체, 초산 성분 및 계면활성제를 포함하는 제 1 온도의 용액과 포스핀 전구체를 포함하는 제 2 온도의 용액을 혼합하여 InP 코어 나노입자를 성장시키는 단계; 및 상기 혼합된 용액의 온도를 제 3 온도까지 특정 비율로 감소시킴으로써 상기 코어의 성장을 억제하고, 상기 코어의 크기를 작고 균일하게 유지 또는 에칭시키는 단계를 포함하는 것일 수 있다."]
[45,"K05394","한국","신규한 니트치아 푸실라 균주 및 그 용도","김수남","2010-0093325","2010-09-27","1244836","2013-03-12","본 발명은 니트치아 푸실라 YSW06 (Nitzschiacf. pusillaYSW06) 균주 및 이의 용도에 관한 것으로, 보다 구체적으로, 상기 니트치아 푸실라 YSW06 균주는 지질 함유량이 높아서 바이오디젤 생산에 매우 효과적이고, 또한 폐수 내성이 강하고 폐수 내 질소와 인을 제거할 수 있으므로 폐수 처리와 동시에 바이오 에너지 생산이 가능하다는 이점을 갖는다."]
[46,"K05636","한국","광자극형 인공망막장치","강지윤","2011-0061927","2011-06-24","1246336","2013-03-15","유전자 발현에 의해 광감응성으로 변형된 망막 세포를 광으로 자극하여 실명자의 시력을 복원시키기 위한 광자극형 인공망막장치를 제공한다. 광자극형 인공망막장치는 i) 광감응성 유전자가 발현된 망막앞(epiretinal)에 제공되도록 적용된 가요성 기판, 및 ii) 기판과 접하고, 광을 모아서 상기 망막에 제공하도록 적용된 복수의 마이크로렌즈들을 포함한다."]
[47,"K05298","한국","모드 결합 손실 유도형 진행파 광 변조기 및 제작 방법","이상배","2010-0068161","2010-07-14","1129630","2012-03-16","본 발명에 따른 모드 결합 손실 유도형 진행파 광 변조기는, 주기적으로 분극 반전되는 리튬나이오베이트, 상기 리튬나이오베이트 상에 장착되고, 입사된 대칭 모드의 빛을 비대칭 모드로 결합하는 광도파로, 상기 광도파로 상단에 형성되는 버퍼층 및 상기 버퍼층 상단에 장착되고, 상기 광도파로에 전기장을 인가하는 전극을 포함할 수 있다."]
[48,"K05481","한국","Τ-형 칼슘 채널에 활성을 지닌 신규 1,4-다이아제판 피라졸 화합물","조용서","2011-0016788","2011-02-24","1247690","2013-03-20","본 발명은 T-형 칼슘 채널에 대하여 약학적 활성을 보이는 1,4-다이아제판 피라졸 화합물 및 약제학적으로 허용 가능한 이의 염, 이들 화합물의 제조방법, 그리고 이들 화합물이 유효성분으로 함유된 약제조성물에 관한 것이다. "]
[49,"K05595","한국","석탄슬래그 침식에 강한 스피넬/탄화규소 내화물 조성물 및 이의 제조방법","김창삼","2011-0083705","2011-08-22","1247691","2013-03-20","본 발명은 석탄가스화기 반응기에 사용되는 내화물에 관한 것으로, 석탄슬래그의 침식에 강하고 1500℃ 이상의 고온에서 사용이 가능한, 마그네시아와 알루미나의 비가 몰비로 1:2-1:3으로 이루어진 알루미나 잉여 스피넬 고용체와 탄화규소의 비가 중량비로 25:75-75:25인 내화재료에 1-15 중량부의 미분의 알파알루미나 그리고 감마알루미나를 내화재료에 대하여 1-15 중량부를 첨가하는 것을 특징으로 하는 내침식성이 증진된 석탄가스화기용 내화벽돌에 관한 것이다. 또한 본 발명의 방법에 따르면, 산화크롬이 함유되지 않아 크롬의 휘발 없이 1500℃ 이상의 고온에서 사용할 수 있는 친환경적 고온용 내화물을 제공할 수 있다. "]
[50,"K05690","한국","발프론산의 최기형성 검색용 바이오마커 및 이를 이용한 검색 방법","류재천","2011-0059226","2011-06-17","1131843","2012-03-23","본 발명은 발프론산 (valproic acid)의 최기형성 검색용 바이오마커 및 이를 이용한 검색 방법에 관한 것으로, 구체적으로 발프론산에 의해 유전자 발현이 증가 또는 감소하는 바이오마커 및 이를 이용한 발프론산의 검색 방법에 관한 것이다. 본 발명의 바이오마커는 DNA 마이크로어레이 칩을 통하여 선별된 반응 유전자들을 바이오마커로 이용하여 간질 및 조울증 등과 같은 질환 치료시 발프론산에 의한 최기형성 및 부작용을 모니터링 및 판정하는데 유용하게 사용될 수 있으며, 발프론산이 최기형성 및 부작용을 일으키는 작용 기작을 규명하는 도구로 이용될 수 있다."]
[51,"K03991","한국","경화된 β-사이클로덱스트린 중합체 분말을 이용한스테로이드 화합물의 선택적 추출방법","최만호","2006-0119299","2006-11-29","0817934","2008-03-24","본 발명은 경화된 β-사이클로덱스트린 중합체 분말을 이용한 스테로이드 화합물의 선택적 추출방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 β-사이클로덱스트린에 에피클로로히드린을 처리하여 제조된 젤상의 중합체를 경화시킨 다음 분쇄하여 제조된 β-사이클로덱스트린 중합체 분말을 사용하여 기존의 고체상 추출 방법과는 달리 별도의 장치 없이 간단하게 생체시료 내에 존재하는 스테로이드 호르몬을 효과적으로 추출할 수 있는 경화된 β-사이클로덱스트린 중합체 분말을 이용한 스테로이드 화합물의 선택적 추출방법에 관한 것이다. "]
[52,"K04636","한국","인 시튜 조직재생용 지능형 다공성 생분해 고분자 지지체 및 이의 제조방법","한동근","2008-0118115","2008-11-26","1132732","2012-03-27","본 발명은 인 시튜(in situ) 조직재생용 지능형 다공성 생분해 고분자 지지체 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 구체적으로 세포분화능 및 세포친화성이 우수한 서로 다른 종류의 생리활성물질이 각각 고분자 지지체 내부에 포함되고 그의 표면에 결합되어 있는 인 시튜(in situ) 조직재생용 지능형 다공성 생분해 고분자 지지체 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 다공성 생분해 고분자 지지체는 그의 표면뿐만 아니라 내부에 세포의 증식이나 분화를 유도할 수 있는 생리활성물질을 함유하고 있어 세포친화성, 생체적합성, 세포분화능 등이 우수하기 때문에 연골이나 뼈와 같은 근골격계 조직재생 시 고분자 지지체에 줄기세포를 체외 배양하여 세포/고분자 구조물 형태로 이식할 필요가 없이 바로 고분자 지지체와 줄기세포를 이식하여 생체 조직 내에서 줄기세포로부터 직접 근골격계의 인 시튜(in situ) 조직재생을 유도할 수 있다는 장점을 갖는다. 따라서 본 발명에 따른 지능형 다공성 생분해 고분자 지지체는 줄기세포로부터 근골격계 조직을 조직공학적으로 재생하는데 유용할 뿐만 아니라 다른 조직이나 장기를 재생하는데도 효과적으로 확대 적용될 수 있다. "]
[53,"K05767","한국","탄소 입자의 채취 장치","김진영","2011-0108771","2011-10-24","1250248","2013-03-28","본 발명은 숯가마 등에서 배출되는 탄소 입자의 채취 장치에 관한 것으로, 탄소 입자 배출원으로부터 탄소 입자가 포함된 시료를 유입하는 시료 채취관; 상기 시료 채취관으로부터 유입된 시료를 모으는 제1매니폴드; 상기 탄소 입자 배출원의 시료가 시료 채취관을 통하여 제1매니폴드로 이송 유입되게 하는 제1흡입수단; 상기 제1매니폴드로부터 시료를 취출하는 취출관; 상기 취출관으로부터 유입된 시료를 모아 탄소 입자 포집부로 공급하는 제2매니폴드; 상기 제1매니폴드에 유입된 시료가 취출관을 통하여 제2매니폴드로 이송 유입되게 하는 제2흡입수단; 상기 제2매니폴드로부터 시료를 공급받아 시료에 포함된 탄소 입자를 포집하는 탄소 입자 포집부; 및 상기 제2매니폴드에 유입된 시료가 탄소 입자 포집부로 이송 유입되게 하는 제3흡입수단을 포함하는 탄소 입자의 채취 장치를 제공한다. 본 발명에 따르면, 숯가마 등의 탄소 입자 배출원에서 탄소 입자를 채취함에 있어, 탄소 입자 시료의 원활한 흐름과 안정적인 흐름이 유도되어 PM2.5 등의 탄소 입자를 용이하게 채취할 수 있다. "]
[54,"K05827","한국","백색광 펄스를 이용한 유기 태양전지의 제조 방법","임정아","2011-0122301","2011-11-22","1250512","2013-03-28","백색광 펄스를 이용한 유기 태양전지의 제조 방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로 기판을 준비하는 단계; 상기 기판 상에 애노드 전극을 형성하는 단계; 상기 애노드 전극 상에 유기 광전변환층을 형성하는 단계; 상기 유기 광전변환층을 광(light)처리하는 단계; 및 상기 유기 광전변환층 상에 캐소드 전극을 형성하는 단계를 포함하고, 상기 유기 광전변환층을 광(light)처리하는 단계에서, 상기 광(light)처리는 백색광 펄스에 의한 것인 백색광 펄스를 이용한 유기 태양전지의 제조 방법을 제공할 수 있다. "]
[55,"K04118","한국","안트라닐산 유도체, 및 이를 함유하는 클로라이드 채널차단제","이창준","2007-0117886","2007-11-19","0892591","2009-04-02","본 발명은 아래의 화학식 I의 구조를 갖는 신규한 안트라닐산 (anthranilic acid) 유도체와, 상기 안트라닐산 유도체 또는 이의 약학적으로 허용 가능한 염을 유효성분으로 함유하는 클로라이드 채널의 차단제에 관한 것이다. 또 다른 측면에 있어서, 본 발명은 세포 내 클로라이드 채널의 차단 여부를 정확하고 효율적으로 검출할 수 있는 검출 방법 및 이를 이용한 클로라이드 채널 차단제의 스크리닝 방법에 관한 것이다. [화학식 I] "]
[56,"K05193","한국","실리콘 기판위에 단결정 ＣｄＴｅ 박막을 제조하는 방법","김진상","2010-0036773","2010-04-21","1134568","2012-04-02","본 발명은 실리콘 기판위에 단결정 카드늄텔루라이드 (CdTe) 박막을 성장시키는 방법에 관한 것으로, 구체적으로 본 발명에 따른 제조 방법은 1) 실리콘 기판 위에 자연산화막을 제거하는 단계; 2) 자연산화막이 제거된 상기 실리콘 기판위에 이종 화합물의 완충층을 두께를 조절하여 증착하는 단계; 3) 상기의 완충층 위에 CdTe 단결정을 성장하는 단계를 포함하는, 우수한 물성을 가지는 단결정의 CdTe 단결정 웨이퍼를 저가의 실리콘 기판위에 제조하는 방법을 제공한다. "]
[57,"K04899","한국","자생 식물 추출물을 유효성분으로 함유하는 암의 예방 또는 치료용 약학적 조성물","판철호","2009-0104950","2009-11-02","1135576","2012-04-04","본 발명은 자생 식물 추출물을 유효성분으로 함유하는 암의 예방 또는 치료용 약학적 조성물, 구체적으로는 멸가치(Adenocaulonhimalaicum), 독활(Aralia cordata), 개병풍(Astilboidestabularis), 담배풀(Carpesiumabrotanoides), 망초(Erigeroncanadensis), 벌개미취(Gymnasterkoraiensis), 한대리곰취(Ligulariafischeri var. spiciformis Nakai), 털부처꽃(Lythrumsalicaria), 달맞이꽃(Oenotherabiennis), 대황(Rheumundulatum), 개옻나무(Rhustrichocarpa) 및 찔레(Rosa multiflora)로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1종 이상의 자생 식물의 추출물을 유효성분으로 함유하는 암의 예방 또는 치료용 약학적 조성물에 관한 것이다. 본 발명의 자생 식물 추출물을 암세포의 성장 촉진과 관련되는 알도-케토 환원효소 1B10(Aldo-keto reductase 1B10, AKR1B10)에 처리하였을 때, 상기 효소의 활성이 효과적으로 감소하였으므로, 본 발명의 약학적 조성물은 암의 예방 또는 치료에 유용하게 이용될 수 있다. "]
[58,"K05045","한국","저온소성용 마이크로파 유전체 세라믹 조성물","박재관","2010-0003537","2010-01-14","1135577","2012-04-04","본 발명은 저온소성용 마이크로파 유전체 세라믹 조성물에 관한 것이다. 보다 상세하게는 보로실리케이트 유리프리트를 주성분으로 하고, 여기에 공진주파수의 온도계수(Temperature Coefficient of Resonant Frequency: τf)가 양(+) 또는 음(-)의 범위인 서로 다른 복합금속산화물 분말을 2종 이상 혼합함으로써 900℃ 이하의 낮은 온도 범위에서 소성이 가능하고 마이크로파 대역에서의 유전율(k) 20 이상의 유전특성을 가지는 저온소성용 마이크로파 유전체 세라믹 조성물에 관한 것이다."]
[59,"K04853","한국","바이오에너지 생산장치, 이를 구비하는 바이오에너지 생산시스템 및 바이오에너지 생산방법","이석헌","2009-0114744","2009-11-25","1136749","2012-04-09","본 발명은 바이오에너지 생산장치, 이를 구비하는 바이오에너지 생산시스템 및 바이오에너지 생산방법에 관한 것으로, 상기 바이오에너지 생산방법은 음극 전극이 장착된 혐기반응조에 바이오매스를 배치하고 바이오에너지가 생산되도록 상기 음극 전극을 이용하여 전기 에너지를 공급하면서 상기 바이오매스를 혐기반응시키는 단계와, 양극 전극이 배치된 산화반응조에서 유기성 폐기물을 산화반응시키는 단계, 및 이온교환막을 이용하여 상기 혐기반응조 및 상기 산화반응조를 구획하고 상기 이온교환막을 통하여 상기 산화반응조에서 발생한 생성물들을 선택적으로 상기 혐기반응조로 투과시키는 단계를 포함한다. 이에 의하여 본 발명은 바이오에너지의 생산속도 및 수율이 향상되고, 환경친화적인 바이오에너지 생산방법 및 장치를 제공한다."]
[60,"K05125","한국","갑상선 과산화효소 활성 증가 화학물질 노출 여부 확인용 바이오마커 및 이를 이용한 확인방법","류재천","2010-0021748","2010-03-11","1138953","2012-04-16","본 발명은 갑상선 과산화효소의 활성을 증진시키는 화학물질에 대한 노출 여부 확인용 DNA 마이크로어레이 칩 및 상기 마이크로어레이 칩을 이용하여 갑상선 과산화효소의 활성을 증진시키는 화학물질에 대한 노출 여부를 확인하는 방법에 관한 것으로, 구체적으로는 갑상선 호르몬 합성에 중요한 역할을 하는 갑상선 과산화효소를 활성화하는 화학물질인 카바릴 또는 디부틸프탈레이트에 대한 노출 여부 확인용 바이오마커, 상기 바이오마커가 집적된 DNA 마이크로어레이 칩 및 이를 이용한 확인 방법에 관한 것으로 본 발명의 바이오마커는 DNA 마이크로어레이를 통하여 선별된 페리틴(ferritin) 관련 유전자들을 바이오마커로 이용하여 환경 시료에서 갑상선 과산화효소를 활성화하는 화학물질의 오염을 모니터링 및 판정하는데 유용하게 사용될 수 있으며, 갑상선 과산화효소를 활성화하는 화학물질에 의해 유발되는 독성 작용 기작을 규명하는 도구로 이용될 수 있다."]
[61,"K05128","한국","갑상선 과산화효소 활성 저해 화학물질 노출 여부 확인용 바이오마커 및 이를 이용한 확인방법","류재천","2010-0021743","2010-03-11","1138954","2012-04-16","본 발명은 갑상선 과산화효소의 활성을 저해시키는 화학물질에 대한 노출 여부 확인용 DNA 마이크로어레이 칩 및 상기 마이크로어레이 칩을 이용하여 갑상선 과산화효소의 활성을 저해시키는 화학물질에 대한 노출 여부를 확인하는 방법에 관한 것으로, 구체적으로는 갑상선 호르몬 합성에 중요한 역할을 하는 갑상선 과산화효소를 활성화하는 화학물질인 2,2',4,4'-테트라히드록시벤조페논(2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone) 또는 빈클로졸린(vinclozolin)에 대한 노출 여부 확인용 바이오마커, 상기 바이오마커가 집적된 DNA 마이크로어레이 칩 및 이를 이용한 확인 방법에 관한 것으로 본 발명의 바이오마커는 DNA 마이크로어레이를 통하여 선별된 단백질 티로신 인산화효소(protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 11)[유전자 등록번호(Genebank) NM_002834]를 바이오마커로 이용하여 환경 시료에서 갑상선 과산화효소를 활성화하는 화학물질의 오염을 모니터링 및 판정하는데 유용하게 사용될 수 있으며, 갑상선 과산화효소를 활성화하는 화학물질에 의해 유발되는 독성 작용 기작을 규명하는 도구로 이용될 수 있다."]
[62,"K04812","한국","폐 가교 고밀도 폴리에틸렌계 파이프의 재생방법","홍순만","2009-0083745","2009-09-07","1139475","2012-04-17","본 발명은 대부분 소각되는 폐 가교 고밀도 폴리에틸렌계(high density polyethylene, HDPE) 파이프의 가교결합을 초임계 메탄올을 이용하여 탈가교화(decrosslinking) 함으로써 재성형 가능한 고밀도 폴리에틸렌계 파이프로 재생시키는 방법에 관한 것으로, 폐 가교 고밀도 폴리에틸렌계 파이프를 370 내지 390℃의 반응온도 및 5 내지 30 ㎫의 반응압력 조건 하에서 5 내지 10분간 초임계 메탄올을 반응용매로 사용하는 탈가교화 반응에 의해 재성형 가능한 고밀도 폴리에틸렌계 수지로 재생시키는 것을 특징으로 한다. "]
[63,"K05111","한국","광전극 형성용 조성물, 이를 포함하는 광전극 및 염료감응 태양전지","고민재","2010-0006556","2010-01-25","1140361","2012-04-19","본 발명은 광전극 형성용 조성물, 이를 포함하는 광전극 및 염료감응 태양전지에 관한 것이다. 보다 상세하게는 입자 표면에 수산기를 갖는 금속 산화물(metal oxide)의 콜로이드 용액; 및 금속 알콕사이드(metal alkoxide)의 가수분해물인 금속 하이드록사이드(metal hydroxide)의 콜로이드 용액을 포함하는 광전극 형성용 조성물; 상기 조성물을 사용한 금속 산화물층을 포함하는 태양전지용 광전극; 및 상기 광전극을 포함하는 염료감응 태양전지에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 광전극 형성용 조성물에 금속 산화물과 금속 하이드록사이드를 첨가함으로써, 통상적인 고분자 바인더 없이도 기판 상에 코팅 가능한 정도의 높은 점도를 나타내어, 이를 사용하여 170 ℃ 이하의 온도에서 광전극을 보다 용이하게 형성시킬 수 있을 뿐만 아니라, 상기 조성물을 열처리하는 과정에서 금속 하이드록사이드와 금속 산화물 입자간 화학반응(축합반응)에 의해 금속 산화물 입자간의 상호 연결성이 향상되어 광전극의 전자 전달 효율이 우수한 장점이 있다."]
[64,"K05204","한국","혼합 인듐주석 산화물 졸 및 혼합 인듐주석 산화물 막의 제조방법","김창삼","2010-0041416","2010-05-03","1141536","2012-04-24","본 발명은 혼합 인듐주석 산화물 졸의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 (a) 프로피온산과 부탄올 혼합용매에 인듐 화합물 및 염화주석 화합물을 분산시키고 가열하여 제1 인듐주석 산화물 졸을 제조하는 단계, (b) 디메틸포름아미드와 부탄올 혼합용매에 인듐 화합물 및 염화주석 화합물을 분산시키고 질산을 첨가한 후, 가열 및 급속 냉각하여 제2 인듐주석 산화물 졸을 제조하는 단계 및 (c) 상기 제2 인듐주석 산화물 졸에 상기 제1 인듐주석 산화물 졸을 첨가하면서 교반하여 혼합 인듐주석 산화물 졸을 생성시키는 단계를 포함하는 혼합 인듐주석 산화물 졸의 제조방법에 관한 것이다. 또한, 본 발명은 결정성 인듐주석 산화물 막의 제조방법으로서 본 발명의 혼합 인듐주석 산화물 졸의 제조방법에 의하여 제조된 혼합 인듐주석 산화물 졸을 기판 또는 분말에 코팅하고 열처리하는 단계를 포함하는 결정성 인듐주석 산화물 막의 제조방법에 관한 것이다."]
[65,"K05121","한국","잔류성 유기오염물질류 특이적 노출 여부 확인용 바이오마커 및 이를 이용한 확인 방법","류재천","2010-0012980","2010-02-11","1144199","2012-05-02","본 발명은 잔류성 유기오염물질류(Persistent Organic Pollutants)의 특이적 노출 여부 확인용 바이오마커 및 이를 이용한 확인 방법에 관한 것으로, 구체적으로 잔류성 유기오염물질류 4종[클로로덴(Chlordane), 헥사클로로벤젠(Hexachlorobenzene), 미렉스(Mirex) 및 톡사펜(Toxaphene)]에 의해 특이적으로 유전자 발현이 증가 또는 감소하는 바이오마커 및 이를 이용한 잔류성 유기오염물질류 4종에 의해 특이적 노출 여부를 확인하는 방법에 관한 것이며, 본 발명의 바이오마커는 DNA 마이크로어레이 칩을 통하여 선별된 반응 유전자들을 바이오마커로 이용하여 환경 시료에서 잔류성 유기오염물질류 4종의 오염을 모니터링 및 판정하는데 유용하게 사용될 수 있으며, 잔류성 유기오염물질류 4종에 의해 특이적으로 유발되는 독성 작용 기작을 규명하는 도구로 이용될 수 있다."]
[66,"K05112","한국","바이오에탄올 폐발효액을 이용한 부탄올의 제조방법","엄영순","2010-0017274","2010-02-25","1144235","2012-05-02","본 발명은 바이오에탄올 생산 과정에서 발생하는 폐발효액에 부탄올 생산 미생물을 배양하는 것을 특징으로 하는 부탄올의 제조방법에 관한 발명으로, 바이오에탄올 생산 과정에서 발생하는 폐발효액 내의 글리세롤은 혐기성 상태에서 미생물에 의해 부탄올로 전환된다. 본 발명은 바이오에탄올 생산 후 발생하는 폐발효액을 바이오연료의 원료로 사용함으로써 환경과 에너지 문제를 동시에 해결하는 효과가 있다. "]
[67,"K05061","한국","다중병렬크로마토그래피를 이용하여 항체와 반응하는 항원을 정확하게 찾아내는 프로테오믹스 기반 방법","이철주","2010-0004296","2010-01-18","1144325","2012-05-02","본 발명은 항원이 알려져 있지 않은 진단용 항체나 자가항체의 정확한 항원을 찾는 방법에 관한 것으로, 구체적으로 항원-항체반응이 나타나 항원이 들어 있을 것으로 예측되는 피검시료를 각기 다른 분리 윈리를 이용하는 여러 가지 크로마토그래피법을 병렬로 조합하여 항원소스를 여러 분획으로 나누고, 각 분획을 겔 전기영동하여 항원-항체반응을 측정하고, 항원-항체 반응이 나타나는 분획에서 해당되는 겔 위치에 포함된 단백질을 질량분석기를 이용하여 동정한 다음, 서로 다른 크로마토그래피 분획에서 공통으로 검출되는 단백질을 찾아 정확한 항원으로 규명하는 방법이다. 본 발명의 새로운 방법은 기존의 항원 규명 방법의 거짓-양성 반응의 단점을 보완한 효과적인 방법으로 여러 가지 크로마토그래피 분리방법의 조합을 통해 복잡한 혼합체로부터 항체와 반응하는 항원을 정확하게 골라내는 데에 유용하게 사용될 수 있다."]
[68,"K05187","한국","압상스 간질 치료제 효과 검증 동물모델로서 ＰＬＣβ４ 유전자 결손 마우스","김기선","2010-0030611","2010-04-02","1144326","2012-05-02","본 발명의 PLCβ4 유전자 결손 마우스는 압상스 간질의 특징인 SWD가 관찰되며, 압상스 간질의 치료제를 투여하였을 때에 SWD가 감소되므로, 상기 PLCβ4 유전자 결손 마우스를 압상스 간질 치료제 효과 검증 동물모델로서 유용하게 사용할 수 있다."]
[69,"K05188","한국","ＰＫＣ 작용 활성제를 유효성분으로 함유하는 압상스 간질의 예방 및 치료용 조성물","김기선","2010-0030612","2010-04-02","1144327","2012-05-02","본 발명은 PKC 작용 활성제를 유효성분으로 함유하는 조성물에 관한 것으로, 구체적으로 동물 모델에 PKC 작용활성제를 투여하여, 압상스 간질의 특징인 SWD가 감소하는 것을 확인함으로써, PKC 작용 활성제를 유효성분으로 함유하는 압상스 간질 예방 및 치료용 조성물 또는 건강식품으로 유용하게 사용될 수 있다. "]
[70,"K04522","한국","염료감응 태양전지용 나노입자 금속산화물-고분자의 복합체를 포함하는 광전극과 그 제조방법, 및 이를 이용한 염료감응 태양전지","고민재","2009-0007450","2009-01-30","1034640","2011-05-04","본 발명은 염료감응 태양전지용 나노입자 금속산화물-고분자의 복합체를 포함하는 광전극과 그 제조방법, 및 이를 이용한 염료감응 태양전지에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 상기 광전극은 전도성 기판, 및 상기 전도성 기판의 일면에 150 ℃ 이하의 저온 소성으로 형성된 망상 구조의 나노입자 금속산화물 및 고분자의 복합체를 포함하는 다공성 나노입자 금속 산화물 층을 포함한다.본 발명의 저온소성 과정을 통해 만들어진 금속산화물-고분자 복합전극은 나노입자 필름과 기판과의 접착력을 증대시키고, 적절한 기공을 형성시킬 수 있으며, 특히 플라스틱 기판과 같은 유연기판에 적용시 벤딩특성이 우수하여 내구성을 가지는 플랙서블 염료감응 태양전지에 적용하기에 효과적이다."]
[71,"K05117","한국","다관절 매니퓰레이터의 위치센서를 이용한 제한 공간 산출 방법","김기훈","2010-0029131","2010-03-31","1145243","2012-05-04","본 발명은 다관절 매니퓰레이터의 위치센서를 이용한 제한 공간 산출 방법에 관한 것으로, 더 상세하게는, 매니퓰레이터에 위치 센서를 부착하여 조인트 각도 정보를 산출하고, 외부 장애물 또는 매니퓰레이터 자체의 링크 충돌 등으로 인해 매니퓰레이터의 움직임이 제한되는 공간 정보를 산출하는 제한 공간 산출 방법에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시예에 따른 다관절 매니퓰레이터의 위치센서를 이용한 제한 공간 산출 방법은 다관절 매니퓰레이터의 위치센서를 통해 움직임이 제한되는 공간을 산출하여, 상기 매니퓰레이터의 움직임을 제어하기 위한 방법으로서, 마스터 장치에서 상기 매니퓰레이터의 목표 위치를 생성하여, 상기 매니퓰레이터를 구동시키는 단계; 상기 위치 센서를 통해 상기 매니퓰레이터의 조인트 각도를 산출한 후에, 상기 조인트 각도를 상기 매니퓰레이터 말단의 자세 벡터로 변환하고, 상기 매니퓰레이터의 목표 자세 벡터와 비교하여 자세 오차를 산출함으로써, 상기 구동된 매니퓰레이터가 갖는 부족한 자유도로 인해 움직임이 제한되는 공간을 산출하는 단계; 상기 위치 센서를 통해 상기 매니퓰레이터의 조인트 각도를 산출한 후에, 상기 조인트 각도를 상기 매니퓰레이터의 목표 조인트 각도와 비교하여, 조인트 오차를 산출하고, 상기 산출된 자세 오차와 합산함으로써, 상기 구동된 매니퓰레이터가 외부 장애물 또는 매니퓰레이터의 링크 충돌로 인해 움직임이 제한되는 공간을 산출하는 단계; 및 상기 산출된 제한공간의 정보를 이용하여 매니퓰레이터의 관절 배치를 최적화하는 단계를 포함한다. "]
[72,"K04708","한국","뇌 상태 측정 장치","최지현","2009-0023156","2009-03-18","1034798","2011-05-06","실시예들은 뇌 상태 측정 장치에 관한 것이다. 뇌 상태 측정 장치는 생체의 뇌에 인접하여 위치하는 박막; 상기 박막에 형성되어 뇌에 광을 조사하는 광원; 및 상기 박막에 상기 광원과 인접하여 형성되며 뇌로부터 산란된 상기 광원의 광을 검출하는 광센서를 포함할 수 있다. 뇌 상태 측정 장치는 뇌와 상대적으로 인접한 위치에서 측정이 가능하여 측정의 정확도 및 신뢰도를 향상시킬 수 있다. 뇌 상태 측정 장치를 이용하여 혈류량 또는 산소 포화도 등의 뇌 상태를 측정할 수 있으며, 뇌 활동을 측정할 수도 있다. 뇌 상태 측정 장치는 상대적으로 작은 크기 및 중량을 가지므로 뇌 조직에 미치는 상해를 최소화할 수 있다."]
[73,"K04869","한국","수소저장재료 및 그 제조 방법","심재혁","2009-0090690","2009-09-24","1146309","2012-05-08","본 발명은 수소저장 재료 및 그 제조 방법에 관한 것이다. 수소저장재료는 리튬 붕소수소화물(LiBH4) 및 이트륨수소화물(yttrium hydride)을 포함한다. 이트륨수소화물은 YH2(yttrium dihydride) 및 YH3(yttrium trihydride)로 이루어진 군에서 선택된 하나 이상의 화합물이다."]
[74,"K04903","한국","인산화물계 양극활물질 나노입자 연속 제조방법","정경윤","2009-0128277","2009-12-21","1146556","2012-05-09","본 발명은 인산화물계 양극활물질 나노입자의 제조방법에 관한 것으로, 구체적으로는 (a) 물에 리튬 전구체, 철 전구체, 인산 전구체, 도핑금속 또는 도핑비금속 전구체 및 환원제를 각각 용해시켜 리튬 전구체 용액, 철 전구체 용액, 인산 전구체 용액, 도핑금속 또는 도핑비금속 전구체 용액 및 환원제 용액을 각각 준비하는 단계, (b) 상기 리튬 전구체 용액, 상기 철 전구체 용액, 상기 인산 전구체 용액, 상기 도핑금속 또는 도핑비금속 전구체 용액 및 상기 환원제 용액을 초임계 또는 아임계 조건 하의 혼합기에 연속적으로 도입하여 LiFe1-xMIxPO4 또는 Li1-xMIIxFePO4(0≤X≤0.3, MI,MII는 금속 또는 비금속)의 화학식을 갖는 인산화물계 양극활물질 나노입자를 포함하는 용액을 형성시키는 단계, (c) 상기 양극활물질 나노입자를 포함하는 용액을 고온 고압 반응기에 연속 도입하여 상기 양극활물질 나노입자의 결정도를 증가시키는 단계, (d) 상기 양극활물질 나노입자를 포함하는 용액을 냉각시키는 단계 및 (e) 상기 양극활물질 나노입자를 포함하는 용액으로부터 양극활물질 나노입자를 분리 및 회수하는 단계를 포함하는 인산화물계 양극활물질 나노입자의 제조방법에 관한 것이다. "]
[75,"K05168","한국","분광법을 이용한 인주 및 서명 감식 방법","이강봉","2010-0046553","2010-05-18","1146559","2012-05-09","분광법을 이용한 인주 및 서명 감식 방법을 개시한다. 본 발명의 일 실시예에 따른 인주 감식 방법은, 인영(印影)의 배경에 대하여 분광 스펙트럼을 측정하는 단계와, 날인된 인영 부분에 대하여 분광 스펙트럼을 측정하는 단계와, 인영 부분의 분광 스펙트럼으로부터 배경의 분광 스펙트럼을 제거하여 인주(印朱)의 분광 스펙트럼을 구하는 단계와, 인주의 분광 스펙트럼에서 검색 키로 사용할 특징을 선택하는 단계와, 인주 샘플 스펙트럼 데이터베이스에서 검색 키에 대하여 미리 정해진 값 이상의 동등성 조건을 만족하는 인주 샘플 스펙트럼을 검색하는 단계 및 검색된 결과에 기반하여 동등성 조건을 만족하는 인주 샘플의 발견 여부 및 발견된 인주 샘플의 출처 정보를 출력하는 단계를 포함한다."]
[76,"K05234","한국","폴리알킬티오펜 블록 공중합체 및 개환 메타세시스 중합 반응을 통한 이의 제조 방법","백경열","2010-0039474","2010-04-28","1147809","2012-05-14","폴리알킬티오펜 블록 공중합체, 이를 포함하는 전도성 조성물, 폴리알킬티오펜과 전이금속 촉매가 결합된 고분자-촉매 복합체 및 개환 메타세시스 반응을 통하여 상기 고분자-촉매 복합체로부터 전도성 블록 공중합체를 제조하는 방법이 제공된다. "]
[77,"K05333","한국","3차원 골 영상 시뮬레이션 기술을 이용한 본 플레이트 제작 방법","윤인찬","2010-0079007","2010-08-16","1147936","2012-05-15","본 발명의 실시예에 따르면, 본 플레이트 제작 방법이 제공된다. 상기 본 플레이트 제작 방법은 2D로 촬영된 뼈의 이미지를 이용하여 뼈의 3D(Three Dimensions) 영상을 생성하는 단계와; 상기 생성된 뼈의 3D 영상을 이용하여, 본 플레이트(bone plate)가 부착될 위치를 결정하는 단계와; 상기 생성된 뼈의 3D 영상을 이용하여, 상기 뼈에 상기 본 플레이트를 부착하기 위해, 상기 본 플레이트를 변형시키기 위한 값을 산출하는 단계와; 상기 산출된 값에 따라 본 플레이트를 가상 이미지로 생성하는 단계와; 상기 가상의 본 플레이트를 상기 3D 영상의 뼈에 부착하는 시뮬레이션을 수행하는 단계와; 상기 시뮬레이션이 성공이면, 실제 본 플레이트를 제작하기 위해 상기 산출된 값을 성형 장치로 전송하는 단계를 포함할 수 있다."]
[78,"K04013","한국","연료전지","이헌주","2007-0004997","2007-01-17","0899665","2009-05-20","본 발명은 연료전지에 관한 것으로, 연료전지스택; 상기 연료전지스택의 공기극과 연통되는 공기극라인과 상기 연료전지스택의 연료극과 연통되는 연료극라인을 가지며, 연료를 저장하는 연료탱크; 및 상기 연료탱크와 연통되며, 산소를 저장하는 산소탱크를 포함하고, 상기 연료는 상기 산소탱크에서 상기 연료탱크로 유입되는 상기 산소의 압력에 의해 상기 연료극라인을 통해 상기 연료극에 공급되고, 상기 산소는 상기 연료탱크로 이동 후에 상기 공기극라인을 통해 상기 공기극으로 공급되는 연료 전지를 제공한다."]
[79,"K05414","한국","반사면을 구비한 광자극 탐침","김진석","2010-0104376","2010-10-26","1150422","2012-05-21","본 발명에 따른 광자극 탐침은, 피실험체에 삽입되는 탐침 몸체와, 상기 탐침 몸체에 형성되어 상기 피실험체로부터의 반응 신호를 수집하는 전극과, 상기 탐침 몸체에 부착되며, 광 신호를 조사하는 광 조사체 및 상기 광 신호의 진행 경로 상에 위치하도록 상기 몸체에 형성되는 반사면을 포함하고, 상기 반사면은 상기 광 조사체로부터 조사되는 상기 광 신호를 반사해 상기 광 신호가 상기 전극이 배향된 방향으로 진행되도록 광 신호의 진로를 변경시킨다. "]
[80,"K05278","한국","포타슘 알키닐아릴트리플루오로보레이트 유도체 및 그 제조방법","함정엽","2010-0052805","2010-06-04","1150963","2012-05-22","본 발명은 신규한 포타슘 알키닐아릴트리플루오로보레이트(Potassium Alkynylaryltrifluoroborate) 유도체 및 그 제조방법을 개시한다. 본 발명의 포타슘 알키닐아릴트리플루오로보레이트 유도체는 유기합성 반응, 의약품 제조 및 생리활성 천연물 분야 등에서 다양하게 활용 가능하다. 또한, 본 발명에 따른 제조방법은 제조과정이 매우 빠르고, 편리하며 효율적이다."]
[81,"K05127","한국","트리클로로에틸렌의 인체 노출에 특이적인 유전자 발현 여부 확인용 바이오 마커 및 이를 이용한 확인 방법","류재천","2010-0026709","2010-03-25","1151786","2012-05-24","본 발명은 휘발성 유기 화합물류 중의 하나인 트리클로로에틸렌(Trichloroethylene) 의 인체 노출 정도에 따라 발현 변화를 일으키는 특이적인 유전자 발현 여부 확인용 바이오 마커 및 이를 이용한 확인 방법에 관한 것으로, 구체적으로 트리클로로에틸렌의 노출 정도에 따라 특이적으로 유전자 발현이 증가 혹은 감소하는 바이오 마커 및 이를 이용한 트리클로로에틸렌에 대한 인체 노출 여부를 확인하는 방법에 관한 것이며, 본 발명의 바이오 마커는 DNA 마이크로어레이 칩을 통하여 선별된 반응 유전자들을 바이오 마커로 이용하여 환경 중 노출된 인체 시료에서 트리클로로에틸렌의 오염을 모니터링 및 판정하는데 유용하게 사용될 수 있으며, 트리클로로에틸렌에 의해 유발되는 독성 작용 기작을 규명하는 도구로 이용될 수 있다."]
[82,"K04752","한국","머리카락 내 ＤＨＥＡ 설페이트 및 콜레스테롤 설페이트의 검출에 의한 여드름 질환의 평가방법","정봉철","2010-0058131","2010-06-18","1152655","2012-05-29","본 발명은 머리카락을 염기성 조건에서 가수분해 시킨 후, 트리에틸아민 완충용액을 전개용매로 하여 분석방해물질을 제거하고 분석물질을 농축시킨 다음, 트리에틸아민 용액과 아세토니트릴을 전개용매로 공급하고 분석물질을 용출시켜 액체 크로마토그래피-질량분석법으로 머리카락 내 DHEA 설페이트 및 콜레스테롤 설페이트의 농도를 동시에 측정하고, 여드름 질환의 정도에 따라 차별화되는 머리카락 내 DHEA 설페이트와 콜레스테롤 설페이트의 농도를 비교분석하는 방법에 관한 것이다. 따라서 본 발명은 머리카락을 사용한 여드름 질환의 평가 방법으로 응용될 수 있으리라 기대된다. "]
[83,"K05186","한국","알루미나 졸 바인더가 첨가된 부정형 내화물","박상환","2010-0023769","2010-03-17","1152656","2012-05-29","본 발명은 Al2O3, SiC를 포함하는 내화제 혼합물에 알루미나 졸 바인더를 첨가한 부정형 내화물에 관한 것이다. 본 발명의 내화물은 알루미나 졸 바인더가 혼합 내화제에 결합성을 주고, CaO가 함유된 시멘트를 사용하는 것이 아니어서 고온에서 사용하더라도 CaO에 의한 침식이 일어나지 아니하며, 건조 후 형상을 유지하고, 충분한 취급강도를 갖추고 있으며, 열처리 후 수축이 거의 일어나지 않고, 기공율이 적으며, 높은 강도를 나타내므로 특히 가스화기에 사용될시 매우 유용하다."]
[84,"K05178","한국","Ｔ-형 칼슘 채널에 활성을 지닌 신규 다이페닐프로판노일 화합물","조용서","2010-0038514","2010-04-26","1152657","2012-05-29","본 발명은 T-형 칼슘 채널에 대한 활성을 갖는 다이페닐프로판노일 화합물, 상기 화합물의 제조방법, 그리고 상기 화합물을 유효성분으로 포함하는 약학조성물에 관한 것이다. 본 발명의 다이페닐프로판노일 화합물 또는 약학적으로 허용 가능한 이의 염은 T-형 칼슘 채널에 대한 길항작용을 가지므로 간질, 고혈압 등의 뇌질환 치료제, 협심증 등의 심장질환 치료제, 만성 통증, 신경성 통증 등의 통증질환 치료제, 또는 항암제로 유용하다."]
[85,"K04787","한국","실리카 에어로젤 담지 촉매 및 이를 이용한 메탄 전환 방법","서동진","2009-0049387","2009-06-04","1039604","2011-06-01","실리카 에어로젤 담체 및 상기 담체 내에 담지된 텅스토나트륨 및 망간 산화물을 포함하는 실리카 에어로젤 담지 촉매 및 그 제조방법, 그리고 상기 촉매를 이용한 메탄 전환 방법을 제공한다. 실리카 에어로젤 담지 촉매를 이용한 메탄 전환 방법은, 비교적 낮은 온도에서 메탄의 활성 유도가 가능하며, C2 탄화수소의 수율이 우수하다는 장점이 있다."]
[86,"K04335","한국","ＦａｂＫ 단백질의 3차원 결정 구조, 및 이를 이용한ＦａｂＫ 단백질 저해제 개발 방법","김은경","2008-0012356","2008-02-11","0963315","2010-06-04","본 발명은 Thermotoga maritima 균주로부터 유래하는 FabK (enoyl-acyl carrier protein reductase) 단백질에 관한 것으로, 상기 단백질의 활성 부위와 3차원 결정 구조를 규명하여, 이를 이용하여 신규한 FabK 단백질 저해물질을 스크리닝하여, 기존의 항생제에 내성을 보이는 균주에 대해서 우수한 항균 활성을 보이는 신규 활성 조절 물질을 개발하는 기술에 관한 것이다."]
[87,"K03850","한국","의사결정 시스템 및 방법","박지형","2006-0048103","2006-05-29","0838130","2008-06-09","본 발명은 다수의 의사결정 후보 데이터에 대해 의사 결정을 수행하는 의사결정 시스템 및 방법에 관한 것으로, 사용자로부터 의사결정을 수행할 다수의 의사결정 후보 데이터를 입력받고, 입력된 다수의 의사결정 후보 데이터 각각을 나타내는 도형을 형성하여 디스플레이하고, 사용자로부터 의사결정 후보 데이터 간의 쌍대비교치를 입력받고, 입력된 쌍대비교치를 상기 도형에 반영하고, 의사결정 후보 데이터의 중요도를 검출하고, 검출된 중요도를 상기 도형에 반영하고, 검출된 중요도에 기초하여 상기 쌍대비교치의 합리도를 검출하고, 검출된 중요도에 기초하여 상기 의사결정 후보 데이터의 최종 중요도를 검출하며, 검출된 최중 중요도를 도형에 반영하는 의사결정 시스템 및 방법을 제공한다."]
[88,"K04982","한국","아스퍼질러스 ＫＭＤ 901 균주, 이로부터 분리된 다이케토피페라진 화합물, 및 이를 함유하는 암 예방 또는 치료용 조성물","양현옥","2009-0102461","2009-10-27","1157078","2012-06-11","해양퇴적토로부터 유래한 아스퍼질러스 속 곰팡이 균주 KMD 901 (Aspergillus sp.KMD 901), 이로부터 분리된 신규 화합물 디하이드로-디옥시아포아라노틴(Dehydro-deoxyapoaranotin), 아세틸아라노틴(Acetylaranotin), 및 아세틸아포아라노틴(Acetylapoaranotin), 및 이들의 암세포 성장 억제에 있어서의 용도가 제공된다. 상기 해양퇴적토로부터 분리된 곰팡이 및 이로부터 유래하는 이차 대사산물들은 항암제를 위한 후보물질로 유용하게 사용할 수 있다. "]
[89,"K05263","한국","분산성 및 계면접착력이 향상된 탄소나노튜브를 포함하는 폴리아크릴로니트릴계 탄소섬유의 제조 방법 및 이로부터 제조되는 탄소섬유","구본철","2010-0077310","2010-08-11","1158826","2012-06-15","본 발명은 분산성 및 계면접착력이 향상된 탄소나노튜브를 포함하는 폴리아크릴로니트릴계 탄소섬유의 제조 방법 및 이로부터 제조되는 탄소섬유에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 본 발명에 따른 관능기가 결합된 탄소나노튜브를 형성하는 단계, 상기 탄소나노튜브를 포함하는 폴리아크릴로니트릴계 탄소섬유 전구체 조성물을 제조하는 단계, 상기 조성물을 방사하여 전구체 섬유를 제조하는 단계, 및 상기 전구체 섬유를 열 처리 및 산화 처리하는 단계를 포함하는 폴리아크릴로니트릴계 탄소섬유의 제조 방법; 및 상기 방법으로 제조되는 폴리아크릴로니트릴계 탄소섬유에 관한 것이다. 본 발명에 따른 폴리아크릴로니트릴계 탄소섬유의 제조 방법은 상기와 같은 관능기가 결합된 탄소나노튜브를 사용함에 따라 폴리아크릴로니트릴계 탄소섬유 전구체 조성물에 대한 분산성 및 계면접착력이 향상되어 기계적 물성이 우수한 탄소섬유를 제조할 수 있을 뿐만 아니라, 상기 관능기에 의해 탄소섬유 전구체의 고리화 반응이 촉진되어 탄소섬유 전구체의 원료로 공단량체가 없는 호모 폴리머를 사용할 수 있고, 안정화 단계에서 발열량이 감소되어 보다 고성능의 탄소섬유를 제조할 수 있는 장점이 있다."]
[90,"K03676","한국","메탄의 삼중개질반응에 의한 합성가스 제조용 니켈계 촉매및 이 촉매를 이용한 메탄의 삼중개질반응","문동주","2005-0099407","2005-10-20","0732729","2007-06-20","본 발명은 메탄의 삼중개질반응에 의한 합성가스 제조용 니켈계 촉매 및 이 촉매를 이용한 메탄의 삼중개질반응에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 지르코니아 담체에 활성금속으로 니켈이 담지된 니켈계 촉매로서, 상기 지르코니아 담체를 이트륨 금속을 필수로 하고 란탄계 원소 및 알칼리 토금속 원소 중에서 선택된 금속이 포함된 혼합금속으로 도핑(dopping)하여 지르코니아 결정격자의 뒤틀림을 유도하여 산소이온의 이동을 용이하게 하고 산소의 저장 및 공급을 원활하게 하여 니켈 활성금속 표면에의 탄소침적이 억제되어 촉매의 활성 유지 및 촉매의 수명을 연장시키는 효과를 얻고 있고, 특히 이산화탄소, 산소 및 수증기의 혼합가스를 산화제로 사용하는 메탄의 삼중개질(tri-reforming) 반응용 촉매로 사용되어서는 합성가스 내의 수소와 일산화탄소의 비율(H2/CO)을 선택적으로 조절이 가능한 니켈계 촉매와 상기의 니켈계 촉매상에서 메탄을 삼중개질반응하여 합성가스를 제조하는 방법에 관한 것이다."]
[91,"K05005","한국","전기 분사를 이용한 스텐트 또는 생체 이식물의 코팅 방법","한동근","2009-0115872","2009-11-27","1161151","2012-06-25","본 발명은 (a) 코팅 용액을 분사 노즐에 공급하는 공정, (b) 고전압을 인가하여 상기 코팅 용액을 하전시키는 공정, 및 (c) 하전된 코팅 용액을 분사 노즐을 이용하여 분사하여 스텐트 또는 생체 이식물의 표면을 코팅하는 공정을 포함하는, 스텐트 또는 생체 이식물의 표면 코팅 방법, 상기 방법에 이용되는 전기 분사 코팅 장치, 및 표면 코팅된 스텐트 또는 생체 이식물의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명에서는 코팅 두께를 나노미터부터 마이크로미터 수준까지 조절할 수 있고, 다층 구조의 코팅을 형성시킬 수 있으며, 약물 방출형 기능성 코팅을 할 수 있으므로, 다양한 물질의 표면을 코팅하여 부가 가치가 높은 스텐트 또는 생체 이식물을 제공할 수 있다. "]
[92,"K05344","한국","Ｆｅ-Ｓｉ 자성 분말의 제조 방법","변지영","2010-0103015","2010-10-21","1162098","2012-06-25","저온에서 손쉽게 제조할 수 있는 Fe-Si 자성 분말의 제조 방법을 제공한다. Fe-Si 자성 분말의 제조 방법은 i) 불활성 분말, 불화물 활성제 분말, Si 분말 및 Fe 분말이 혼합된 혼합 분말을 제공하는 단계, ii) 혼합 분말을 수소 분위기하에서 가열하는 단계, iii) 가열된 혼합 분말을 냉각시키는 단계, 및 iv) 냉각된 혼합 분말을 분급 및 자력 선별하여 혼합 분말로부터 Fe-Si 자성 분말을 분리하는 단계를 포함한다."]
[93,"K03955","한국","손바닥선인장 추출물을 함유하는 약학 조성물","진창배","2006-0095383","2006-09-29","1164020","2012-07-03","본 발명은 손바닥선인장 추출물을 함유하는 약학 조성물에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 손바닥선인장의 부탄올 추출물 또는 이 추출물의 산 가수분해물이 유효성분으로 함유되어 있음으로써 뇌신경 질환, 뇌혈관 질환 또는 심혈관 질환 보다 구체적으로는 뇌졸중, 뇌진탕, 알쯔하이머병, 파킨슨병, 뇌경색, 심근경색 등의 치료 및 예방에 유효한 약학 조성물에 관한 것이다."]
[94,"K05100","한국","탄화수소의 부분 산화 개질 촉매","하헌필","2010-0038634","2010-04-26","1164092","2012-07-03","본 발명은 Fe2O3, Rh 및 담체를 포함하는, 탄화수소의 부분 산화 개질 촉매, 상기 촉매를 탄화수소계 연료와 접촉시켜 상기 탄화수소를 부분 산화 개질하는 것을 포함하는 수소의 제조 방법 및 상기 촉매를 이용한 탄화수소의 부분 산화 개질 방법에 관한 것이다."]
[95,"K04932","한국","금속 나노 입자의 연속 제조 방법 및 상기 방법으로 제조된 금속 나노 입자","민병권","2009-0115867","2009-11-27","1166365","2012-07-11","본 발명은 금속 나노 입자의 제조 방법에 관한 것으로서, (a) 알코올에 금속 전구체를 용해시킨 금속 전구체 용액을 준비하는 단계; (b) 상기 금속 전구체 용액을 초임계 조건의 반응기에 연속적으로 도입하여 금속 나노 입자를 생성시키는 단계; (c) 상기 단계 (b)에서 얻어지는 용액을 냉각시키는 단계; 및 (d) 상기 단계 (c)에서 얻어지는 용액으로부터 금속 나노 입자를 분리 및 회수하는 단계;를 포함하는 금속 나노 입자의 연속 제조 방법과, 이에 의하여 제조되는 금속 나노 입자에 관한 것이다."]
[96,"K04512","한국","세로토닌 ６ 수용체 리간드의 고효율 검색을 위한 ＨＡ－５－ＨＴ６Ｒ을 안정적으로 발현하는 세포주","임혜원","2008-0095258","2008-09-29","1052621","2011-07-22","본 발명은 세로토닌 6 수용체 리간드의 고효율 검색방법에 관한 것으로, HA-5-HT6R을 안정적으로 발현하는 세포주를 이용한 세로토닌 6 수용체 리간드의 고효율 검색방법에 관한 것이다. 본 발명의 세포주는 HA-5-HT6R을 안정적으로 발현함으로써, 5-HT6R에 선택적으로 작용하는 리간드의 검색 효율을 증가시키며, 5-HT6R과 결합하는 단백질 연구에 유용하게 이용될 수 있다. 이에, 5-HT6R이 관련된 우울증과 알츠하이머 등의 뇌질환 및 정신질환 예방과 진단 및 치료제 개발에 유용할 것이다."]
[97,"K04401","한국","다이아몬드의 고온 처리를 통한 ＡＡ 적층그라핀-다이아몬드 하이브리드 물질 및 그 제조 방법","이재갑","2008-0050480","2008-05-29","0973697","2010-07-28","본 발명은 다이아몬드를 고온 처리하여 다이아몬드 표면을 그라핀으로 변환시킴으로써 AA 적층 그라핀-다이아몬드 하이브리드 물질을 얻는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따라 다양한 형태의 다이아몬드를 수소 가스 분위기하에서 그라핀 상이 안정한 온도 (약 1200 ℃ 이상)로 유지시키면, 다이아몬드 {111} 격자 면 2개가 하나의 그라핀 판으로 변환 (2:1 변환)되는 원리에 의해, 다이아몬드 표면이 일정 두께만큼 그라핀으로 변환되어 AA 적층 그라핀-다이아몬드 하이브리드 물질을 제조할 수 있다. "]
[98,"K04896","한국","초고압 처리를 통한 십자화과 채소의 활성성분 증폭방법 및 상기 방법으로 처리된 십자화과 채소","판철호","2009-0088387","2009-09-18","1171846","2012-08-01","초고압 처리를 통해 십자화과 채소 내의 글루코시놀레이트 유효활성 분해산물의 함량을 증폭시키는 방법이 개시된다. 글루코시놀레이트의 유효활성 분해산물에 대한 효과적인 증폭이 가능하고, 비열처리 방식을 통해 성분 파괴를 방지할 수 있다. 또한, 초고압 처리를 통해 별도의 살균 공정이 요구되지 않으므로, 생산과정에서 비용 및 에너지 절감이 가능하다. 초고압 처리된 십자화과 채소는, 신선식품, 식품 첨가제, 건강기능식품, 사료 첨가제 또는 화장품 분야에서 유용하게 활용 가능하다."]
[99,"K05177","한국","Ｔ-형 칼슘 채널에 활성을 지닌 1-(4-치환-1,4-디아제판-1-일)에탄온 화합물","조용서","2010-0034847","2010-04-15","1171953","2012-08-01","본 발명은 T-형 칼슘 채널에 대한 활성을 갖는 1-(4-치환-1,4-디아제판-1-일)에탄온 화합물, 상기 화합물의 제조방법, 그리고 상기 화합물을 유효성분으로 포함하는 약학조성물에 관한 것이다. 본 발명의 신규 1-(4-치환-1,4-디아제판-1-일)에탄온 화합물 또는 약학적으로 허용 가능한 이의 염은 T-형 칼슘 채널에 대한 길항작용을 가지므로 간질, 고혈압 등의 뇌질환 치료제, 협심증 등의 심장질환 치료제, 만성 통증, 신경성 통증 등의 통증질환 치료제, 또는 항암제로 유용하다."]
[100,"K05004","한국","금속 나노 입자 제조 방법, 이를 이용한 탄소 담지 백금 촉매 합성 방법 및 이에 따라 합성된 탄소 담지 백금 촉매, 이를 이용하는 연료전지","김형준","2010-0010143","2010-02-03","1172357","2012-08-02","금속 나노 입자를 식각할 수 있는 에천트에 금속 나노 입자를 접촉시키는 단계를 포함하는 것으로서, 상기 에천트의 환원 전위는 상기 금속의 환원 전위보다 높은 금속 나노 입자 제조 방법, 이를 이용한 탄소 담지 백금 촉매 합성 방법 및 이에 따라 제조된 탄소 담지 백금 촉매, 이를 이용하는 연료전지를 제공한다. 해당 금속 나노 입자 제조 방법에 의하면 금속 특히 백금의 입자 사이즈를 더 작고 균일하게 할 수 있으며, 분산도를 향상시킬 수 있다. 이에 따라 해당 백금 나노 입자를 담지하는 탄소 담지 백금 촉매는 전기적 활성이 증대될 수 있고 이에 따라 연료전지의 촉매로 사용되는 경우 성능을 향상할 수 있고 또한 제조 단가를 낮출 수 있다."]
[101,"K05036","한국","실리콘 나노선 제조 방법","김영환","2010-0020115","2010-03-05","1172358","2012-08-02","유도 결합형 플라즈마의 반응성 이온 식각 장비를 이용한 원스톱 공정에 의한 하향식 실리콘 나노선 제조 방법이 개시된다. 상기 실리콘 나노선 제조 방법은 포토리소그래피 공정을 통해 기판의 소자 형성층에 포토레지스트 선 패턴을 형성하는 단계, 상기 포토레지스트 선 패턴의 크기 축소화를 통해 나노미터 선폭의 포토레지스트 선 패턴을 형성하는 단계, 및 상기 나노미터 선폭의 포토레지스트 선 패턴을 마스크층으로 하여 상기 소자 형성층으로 실리콘 나노선을 형성하는 단계를 포함한다."]
[102,"K05533","한국","금속 산화물 나노선을 갖는 인버터 및 그 제조 방법","강종윤","2011-0027648","2011-03-28","1172729","2012-08-03","인버터는 제1 게이트 전극, 절연막, 절연막 상에 위치하는 제1 나노선, 및 제1 나노선의 양 단부와 각각 접촉하며 서로 이격하는 제1 소스 전극 및 제1 드레인 전극을 포함하는 제1 전계 효과 트랜지스터; 및 제2 게이트 전극, 절연막, 절연막 상에 위치하는 제2 나노선, 및 제2 나노선의 양 단부와 각각 접촉하며 서로 이격하는 제2 소스 전극 및 제2 드레인 전극을 포함하는 제2 전계 효과 트랜지스터를 포함하며, 제1 나노선과 제2 나노선의 지름은 서로 다르다. 이에 따라, 제1 및 제2 나노선들의 지름을 제어하여 다양한 동작 특성을 갖는 인버터를 쉽게 구현할 수 있다."]
[103,"K03934","한국","마이크로 채널 흐름에서의 경계면 미끄럼 속도 측정용 미세유체역학 장치","전명석","2008-0111577","2008-11-11","1056408","2011-08-05","마이크로플루이딕 칩 내의 경계면 미끄럼 속도를 측정하는 미세유체역학 장치에 있어서, 채널 내부의 용액의 흐름에서 나타나는 채널 벽면과 용액 경계면에서의 미끄럼 속도를 측정할 수 있도록 내부에 용액이 흐르게 설계된 마이크로플루이딕 칩; 상기 마이크로플루이딕 칩에 전기삼투 흐름을 제공하는 전기장 공급기; 및 상기 마이크로플루이딕 칩에 압력구동 흐름을 제공하는 펌프를 포함하고, 상기 마이크로플루이딕 칩은 용액의 전단속도 변화 또는 채널의 폭 변화에 따른 미끄럼 속도 측정이 가능하게 설계되고, 압력구동 및 전기삼투에 의한 채널 내부의 용액 흐름을 선택적으로 구현하도록 설계된 것을 특징으로 하는 미세유체역학 장치가 개시된다. 본 발명에 따르면, 하나의 압력차 내지는 전기장 값에 대해서 전단속도가 각각 달라지도록 설계된 여러 개의 채널 부분과 한 개의 채널에서 채널폭이 달라지도록 설계된 채널 부분을 하나의 칩 위에 형성하여 측정하므로, 측정시간이 대폭 단축되고 결과의 정확성도 향상될 수 있다."]
[104,"K05180","한국","세포 내 ＳＴＡＴ1의 인산화 수준 측정방법","송은주","2010-0034412","2010-04-14","1173027","2012-08-06","본 발명은 세포 내 STAT1의 인산화 수준을 측정하는 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 인산화된 STAT1을 인식하는 항체와 FITC가 결합된 2차 항체를 이용하여 사이토카인에 의해 자극된 세포에서 STAT1의 인산화 정도를 신속하게 측정하기 위한 세포 내 STAT1의 인산화 수준을 측정하는 방법에 관한 것이다. 이러한 본 발명의 세포 내 STAT1의 인산화 수준 측정 방법은 사이토카인에 의해 자극된 세포에서 STAT1 단백질의 인산화 정도와의 상대적 비교를 통하여 측정하고자 하는 세포의 인산화 수준을 신속하고 정밀하게 측정 가능하여 STAT1 이외의 다른 단백질들의 분석에도 적용 가능하고, 약물 개발 등에 유용하리라 기대된다."]
[105,"K03300","한국","고성능 수성가스 전환 반응용 촉매와 이의 제조방법","문동주","2004-0028765","2004-04-26","0612956","2006-08-08","본 발명은 고성능 수성가스 전환 반응용 촉매와 이의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 세리아(CeO2) 담체상에 활성성분으로서 구리(Cu), 니켈(Ni) 및 백금(Pt)이 담지된 조성을 이루고 있으며, 백금(Pt) 담지량을 1 중량% 미만으로 최소화하였음에도 불구하고 백금(Pt) 담지량이 5 중량%인 Pt/CeO2 촉매는 물론 상용 LTS 촉매와 비교하여 촉매활성이 우수함은 물론 열주기(thermal cycling)에 대해 우수한 내구성을 갖는 고성능 수성가스 전환 반응용 촉매와 이의 제조방법에 관한 것이다. "]
[106,"K04936","한국","액체식 제습장치용 열물질 교환기","이대영","2010-0011660","2010-02-08","1174638","2012-08-10","본 발명은 액체식 제습장치용 열물질 교환기에 관한 것으로서, 본 발명의 일측면에 의하면, 내측에 형성된 유로를 통해 열전달 매체가 흐르는 복수의 평판형 열교환 바디; 양측 단부가 인접한 두 개의 열교환 바디의 표면에 각각 접하고, 상기 각각의 열교환 바디의 상하 방향으로 연장되도록 배치되는 복수의 플레이트; 상기 열교환 바디의 상부에 배치되며, 상기 열교환 바디의 표면에 제습액을 공급하는 상부 헤더; 및 상기 열교환 바디의 하부에 배치되며, 상기 열교환 바디로부터 배출되는 제습액을 포집하는 하부 헤더;를 포함하는 액체식 제습장치용 열물질 교환기가 제공된다."]
[107,"K05582","한국","압전 세라믹 조성물","윤석진","2011-0047242","2011-05-19","1176502","2012-08-17","본 발명은 하기 화학식1로 표시되는 화합물 및 CuO를 포함하는 압전 세라믹 조성물을 제공한다. [화학식 1] XPb(ZraTib)O3-YPb(AlcNbd)O3-ZPb(MneSbf)O3 (상기 화학식 1에서, X+Y+Z=1, 0.8≤X<1.0, 0.04≤Y≤0.1, 0.04≤Z≤0.1, a+b=1, 0.4≤a≤0.6, 0.4≤b≤0.6, c+d=1, 0.2≤c≤0.4, 0.6≤d≤0.8, e+f=1, 0.2≤e≤0.4, 0.6≤f≤0.8) 본 발명의 압전 세라믹 조성물은 압전상수, 기계적 품질계수 및 전기기계 결합계수가 모두 클 뿐만 아니라, 소결온도가 900℃ 이하로 낮아 저온 동시소성이 가능하기 때문에, 적층 액츄에이터로의 응용 및 산업기기 전반에 압전소자로 폭넓게 활용될 수 있다."]
[108,"K04979","한국","성능이 향상된 아연-공기 연료전지","김홍곤","2009-0112074","2009-11-19","1176995","2012-08-20","본 발명은 성능이 향상된 아연-공기 연료전지에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 양극 집전체인 금속 다공판, 촉매가 코팅된 카본지, 분리막, 음극 집전체인 금속 다공판을 포함하는 분리막-전극 접합체; 및 경사진 비전도성 지지체를 포함하는 성능이 향상된 아연-공기 연료전지에 관한 것이다. 본 발명에 따른 아연-공기 연료전지는 산소의 활성을 위한 촉매물질로 값싼 금속산화물인 MnO2과 CeO2의 혼합물을 사용하고 알칼리성 전해질에 높은 안정성을 나타내며 미세기공 구조를 가지는 값싼 나일론 필터를 사용함으로써 생산비용을 절감할 수 있으며, 음극 집전체와 양극 집전체의 거리를 최소화하는 분리막-전극 접합체 구조를 이용하고, 아연펠릿의 반응영역을 증가시키는 금속판이 경사진 비전도성 지지체 상에 음극 집전체로 추가된 구조를 제공함으로써, 아연-공기 연료전지의 성능을 효율적으로 향상시킬 수 있다."]
[109,"K05687","한국","저온소성용 마이크로파 유전체 세라믹 조성물","박재관","2011-0046552","2011-05-18","1178226","2012-08-23","본 발명은 저온소성용 마이크로파 유전체 세라믹 조성물에 관한 것이다. 보다 구체적으로는 Zn1-xCoxTiNb2O8 또는 ZnTi(Nb1-yTay)2O8 유전체 조성물에 보로실리케이트계 유리프리트를 저온소결제로 첨가하여 제조한 저온소성용 유전체 세라믹 조성물로서, 900℃ 이하의 온도에서 저온소성이 가능하고 내화학성이 양호하며, 유전특성은 유전율 (k) 25 ～ 45, 품질계수 (Qㅧf) 10,000 GHz 이상, 공진주파수의 온도계수(τf)는 -100 ～ +100 ppm/℃의 범위로 조절이 가능하다. 따라서, 본 발명의 마이크로파 유전체 세라믹 조성물은 듀플렉서(duplexer), BPF(Band Pass Filiter) 등 수동부품에 응용되며, 기판 및 안테나 등에 응용되는 동일 또는 유사한 보로실리케이트계 유리프리트를 적용한 저유전율 유전체 조성물과 동일소성이 가능하여 다층 패키징 및 복합모듈화가 가능하다."]
[110,"K05176","한국","Ｔ-형 칼슘 채널에 대한 활성을 갖는 2-(4-치환-1,4-디아제판-1-일)아세트아마이드 화합물","조용서","2010-0034846","2010-04-15","1178233","2012-08-23","본 발명은 T-형 칼슘 채널에 대한 활성을 갖는 2-(4-치환-1,4-디아제판-1-일)아세트아마이드 화합물, 상기 화합물의 제조방법, 그리고 상기 화합물을 유효성분으로 포함하는 약학조성물에 관한 것이다. 본 발명의 신규 2-(4-치환-1,4-디아제판-1-일)아세트아마이드 화합물 또는 약학적으로 허용 가능한 이의 염은 T-형 칼슘 채널에 대한 길항작용을 가지므로 간질, 고혈압 등의 뇌질환 치료제, 협심증 등의 심장질환 치료제, 만성 통증, 신경성 통증 등의 통증질환 치료제, 또는 항암제로 유용하다."]
[111,"K05383","한국","플라즈몬 염료감응 태양전지용 광전극 및 이의 제조 방법","민병권","2010-0096388","2010-10-04","1179047","2012-08-28","본 발명은 표면 플라즈몬 공명 현상을 이용한 염료감응 태양전지용 광전극 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 금, 은, 구리, 또는 이들의 합금과 같은 금속 나노입자가 담지된 금속산화물 나노입자의 페이스트를 이용하여 다공질막을 제조함으로써 금속 나노입자가 다공질막의 표면뿐만 아니라 내부에까지 전체적으로 분포되어 광감응 염료의 흡광을 증대시킴으로써 고효율의 태양전지를 구현할 수 있으며, 광전극 제조에 고비용의 진공 장비가 필요하지 않고 생산 속도가 높아 생산비용을 절감시킬 수 있을 뿐만 아니라 대면적화가 용이하다. "]
[112,"K05402","한국","골밀도 측정을 이용한 환자 맞춤형 인공삽입물 설계 장치","윤인찬","2011-0012517","2011-02-11","1179081","2012-08-28","본 발명에 따른 맞춤형 인공삽입물 설계 방법은 2D로 촬영된 뼈 이미지를 이용하여 3D(Three Dimensions) 영상을 생성하는 단계와; 상기 2D 뼈 이미지를 이용하여 골밀도 정보를 측정하는 단계와; 상기 골밀도 정보를 상기 3D 영상에 색채화하는 단계와; 상기 색채화된 3D 영상을 이용하여, 인공 삽입물을 설계하기 위한 인공삽입물의 크기, 위치, 골고정 나사 구멍의 위치 값을 산출하는 단계를 포함할 수 있다."]
[113,"K05260","한국","1,6-이치환-3-아미노-4,5,6,7-테트라하이드로-1Ｈ-피라졸로［3,4-ｃ］피리딘-7-온 화합물 및 이 화합물의 제조방법","남길수","2010-0060138","2010-06-24","1179508","2012-08-29","본 발명은 신규한 1,6-이치환-4,5,6,7-테트라하이드로-1H-피라졸로[3,4-c]피리딘-7-온 화합물 및 이의 약제학적 허용 가능한 염화합물과, 상기 화합물의 제조방법, 그리고 상기 화합물이 및 이 화합물을 유효성분으로 하는 항암제용 약제조성물에 관한 것이다."]
[114,"K05058","한국","초임계 유체-유기용매 시스템을 이용한 생분해성 고분자 입체이성질 복합체의 제조 방법 및 그로부터 제조된 고분자 입체이성질 복합체","김수현","2010-0013353","2010-02-12","1179517","2012-08-29","본 발명은 초임계 유체-유기용매 시스템을 이용한 생분해성 고분자 입체이성질 복합체의 제조 방법 및 그로부터 제조된 고분자 입체이성질 복합체에 관한 것으로 반응기에 서로 다른 입체구조의 단일상 고분자 두 종류와 소량의 유기용매를 넣고 초임계 유체를 주입한 후 일정 온도와 압력을 가하여 결정구조를 갖는 고분자 입체이성질 복합체를 형성하는 본 발명의 방법에 따르면, 열적, 기계적 안정성이 우수하며, 파우더 또는 다공성 구조의 폼 형태를 갖는 생분해성 고분자 입체이성질 복합체를 단일 공정으로 간단하고 경제적이면서도 친환경적으로 제조할 수 있다."]
[115,"K02086","한국","고분자 전해질막 연료전지용 복합 고분자 전해질 막의제조방법","오인환","2000-0013526","2000-03-17","0352563","2002-08-30","본 고안은 소화기의 압력계 고정 장치에 관한 것이다. 본 고안은 소화기 본체에 개구된 공간에 융착되는 고정구(30)에 암나사부(32)를 형성하고. 상기 고정구의 암나사부(32)에 체결되는 가압구(60)에 수나사부(63)를 형성하여, 패킹(40)과 부르동 압력계(P)가 고정된 투명창(50)이 상기 고정구(30)와 가압구(60) 사이에 밀폐되고 부르동 압력계(P)가 소화기 본체(10) 내에 설치되게 하는 것이다. 이러한 본 고안은 점검부(20)의 투명창(50)을 통하여 소화기 본체(10) 내에 소화약제와 압력상태를 확인할 수 있게 되면서 부르동 압력계(P)를 외부의 충격으로부터 보호할 수 있게 되어 소화기의 사용 수명을 연장시키면서 사용 불가능한 소화기를 쉽게 구별할 수 있게 된다. 따라서 본 고안에 의한 소화기는 화재 진화에 신속하게 대응할 수 있게 됨에 따라 소화기의 고품질화와 신뢰성에 만족을 줄 수 있다. "]
[116,"K05038","한국","인공 관절용 고분자 소재의 내마모성 향상 방법 및 그 장치","한승희","2010-0003765","2010-01-15","1181449","2012-09-04","본 발명은 인공 관절용 고분자 소재, 특히 초고분자량 폴리에틸렌의 내마모성 향상을 위한 것으로, 고체 이온을 위 고분자 소재의 표면에 효율적으로 이온 주입하기 위하여 고안된 것으로, 동기화된 펄스전압이 인가된 마그네트론(magnetron) 스퍼터링 증착원과 고전압 펄스를 이용함으로써 고체 원소 이온의 플라즈마 형태로의 주입을 가능하게 하는 방법 및 그 장치에 관한 것이다. 종래 박막증착을 위한 증착원으로서 이용되고 있었던 마그네트론 스퍼터링 증착원으로서 생체적합성이 뛰어나고 시료 내부로 이온주입되어 세라믹 입자를 형성할 수 있는 원소의 스퍼터링 증착원을 장착하여 펄스직류 전원을 이용한 펄스 모드로 작동하고, 이와 동기화된 고전압 펄스를 시료에 인가함으로써 펄스 모드의 마그네트론 스퍼터링 증착원으로부터 발생된 이온을 가속하여 시료의 표면에 이온주입을 할 수 있게 한다. 본 발명에 의한, 고체 원소 플라즈마 이온주입 방법은, 펄스 마그네트론 스퍼터링 증착원과 동기화된 고전압 펄스를 이용함으로써, 소재의 표면에 고체 이온을 효율적으로 이온 주입할 수 있으며, 이로 인하여 인공 관절용 소재의 내마모성 향상을 구현할 수 있다."]
[117,"K04836","한국","액체식 제습장치용 열물질교환기 및 그를 이용한 액체식 제습장치","이대영","2009-0093482","2009-09-30","1184925","2012-09-06","본 발명은 액체식 제습장치용 열물질교환기 및 그를 이용한 액체식 제습장치에 관한 것으로서, 내측에 형성된 유로를 통해 열전달 매체가 흐르는 복수의 평판형 열교환기 바디; 및 상기 각각의 열교환기 바디 사이에서 연장되며, 상기 바디의 표면에 대해 경사지게 배치되는 복수의 플레이트;를 포함하며, 상기 각각의 플레이트에는 복수의 관통공이 형성되는 액체식 제습장치용 열물질교환기가 제공된다."]
[118,"K05110","한국","유기태양전지용 고분자 및 그 제조방법","고민재","2010-0037522","2010-04-22","1184342","2012-09-13","본 발명은 태양광의 효과적인 흡수를 통한 고효율의 태양전지를 제조하는데 사용되는 티에노[3,4-b]티오펜 유도체와 카바졸 유도체의 공중합에 의한 신규 반도체 고분자 및 그 제조방법과, 유기 태양전지에서의 그의 용도에 관한 것이다."]
[119,"K05364","한국","복합체 전극활물질 및 이를 이용한 수퍼캐패시터, 및 그 제조방법","송용원","2010-0088128","2010-09-08","1186930","2012-09-24","본 발명은 복합체 전극활물질과 이를 이용한 수퍼캐패시터에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는, M1-xRuxO3 (M = Sr, Ba, Mg)을 포함하는 전극활물질과 이를 이용한 수퍼캐패시터에 관한 것으로서, 본 발명의 복합체 전극활물질은 M1-xRuxO3을 포함하고, 상기 M은 스트론튬, 바륨 및 마그네슘으로 이루어지는 군에서 선택된 적어도 어느 하나이고, 본 발명의 복합체 전극활물질의 제조방법은, (a) M 산화물의 전구체, Ru 산화물의 전구체, 고분자 및 용매를 포함하는 방사용액을 준비하는 단계, (b) 집전체 상에 상기 방사용액을 방사하여 M1-xRuxO3 전구체를 포함하는 나노섬유 웹을 형성하는 단계 및 (c) 상기 나노섬유 웹을 열처리하여 고분자를 제거하고 M1-xRuxO3을 포함하는 다공성 나노섬유 웹 형태의 전극활물질을 형성하는 단계를 포함하고, 상기 M은 스트론튬, 바륨 및 마그네슘으로 이루어지는 군에서 선택된 적어도 어느 하나이다."]
[120,"K05122","한국","인체 위해성 유발 환경 유해 화학 물질군인 다환 방향족 탄화수소류, 잔류성 유기 오염 물질류 및 휘발성 유기 화합물류를 판별할 수 있는 클래스헤즈켐 어레이","류재천","2010-0096415","2010-10-04","1187256","2012-09-25","본 발명은 인체에 위해성을 나타내는 특정 환경 유해 화학 물질군을 판별 할 수 있는 유전자 군(클레시파이어)이 집적된 칩으로, 더욱 상세하게는 유기물의 불완전 연소에 의해 발생하는 다환 방향족 탄화 수소류와 자연환경에서 분해되지 않고 먹이사슬을 통해 동식물 체내에 축적되는 잔류성 유기 오염 물질류, 마지막으로 상온, 상압에서 액체나 고체상으로 존재하지만, 대기 중에서는 가스상으로 존재하며 인간에서 암을 유발 할 수 있는 휘발성 유기 화합물류에 의해 특이적인 발현 양상을 나타내는 유전자 군에 관한 것이다. 본 발명의 유전자 군들이 집적된 칩은 인체에 위해성을 나타내는 이들 세 가지 유형군의 환경 유해 화학 물질들을 모니터링 및 판정하는데 유용하게 사용될 수 있으며, 각 환경 유해 화학 물질들의 위해성을 일으키는 작용 기작을 규명하는 도구로 이용될 수 있다. "]
[121,"K05235","한국","뇨 중의 콜레스테롤, 옥시스테롤 및 담즙산의 동시검출방법","정병화","2010-0049515","2010-05-27","1188183","2012-09-27"," 채취된 뇨 시료를 액체-액체 추출과정을 통해 추출하는 공정; 및 추출물의 잔사에 함유된 콜레스테롤(cholesterol), 옥시스테롤(oxysterol) 및 담즙산(bile acid)을 TMS(trimethylsilylation) 유도체화하는 공정을 포함하는 뇨 중의 콜레스테롤(cholesterol), 옥시스테롤(oxysterol) 및 담즙산(bile acid)을 동시분석하는 방법을 제공한다. 상기 동시 분석하는 방법은, 물성이 다른 세 종의 물질을 동시에 추출할 수 있으며, 질병의 치료와 부작용 예방에 있어서 적절한 판단지표를 제공할 수 있다."]
[122,"K05551","한국","모세관 전기영동-질량분석기를 이용한 혈장 중의 뉴클레오티드 동시 검출방법","정병화","2011-0039268","2011-04-27","1188714","2012-09-28","본 발명은 모세관 전기영동-질량분석을 이용한 혈장 중의 뉴클레오티드 동시 검출방법으로서, 혈장에서 단백질을 제거하는 단계; 상기 단백질이 제거된 혈장을 계면활성제를 함유하는 전개용매로 조절된 미셀 동전기적 크로마토그래피 컬럼(MECK)에 통과시키는 단계; 및 상기 컬럼을 통과한 혈장을 모세관 전기영동-질량분석기로 분석하는 단계를 포함하는 검출방법을 제공한다. 본 발명은 혈장시료로부터 9 종의 뉴클레오티드를 효과적으로 분리할 수 있도록 하며, 전기영동기-질량분석기에 대하여 선택적이고 우수한 감도를 가지는 최적의 분석조건을 제공한다. 따라서 본 발명을 이용할 경우 분석 감도의 확보, 정확성, 재현성, 분석의 신속성 및 간편성 등을 만족시킬 수 있다. 이로 인해 질병의 발현, 약물 작용과 독성의 발현에서 변화하는 체내 뉴클레오티드의 변화 정도를 모니터링하여 약물 작용과 독성의 기전을 밝히는데 유효하고 적절한 판단지표를 제공할 수 있다."]
[123,"K05335","한국","금속이 삽입된 유리 광섬유 및 그 제조 방법","이상배","2010-0108704","2010-11-03","1190049","2012-10-05","금속이 삽입된 유리 광섬유의 제조 방법은, 유리 파이프의 한쪽 끝 부분을 응축시키는 단계; 상기 유리 파이프의 다른쪽 끝 부분을 통해 상기 유리 파이프 내에 금속을 삽입하는 단계; 상기 유리 파이프 및 상기 금속을 가열하면서 상기 유리 파이프 내를 감압하여, 상기 유리 파이프 및 상기 금속을 일체화하여 광섬유로 연신하는 단계를 포함할 수 있다. 또한, 이상과 같이 제조된 광섬유를 미리 설정된 형상으로 배열하여 재차 연신함으로써, 특정의 배열 구조를 갖는 유리 광섬유를 제조할 수도 있다."]
[124,"K05313","한국","변형 뉴클레오티드 및 이를 이용한 실시간 중합효소 반응","안대로","2010-0078926","2010-08-16","1190792","2012-10-08","본 발명은 변형 뉴클레오티드 및 이를 이용한 실시간 중합효소 반응에 관한 것으로, 구체적으로 본 발명은 형광물질이 연결된 뉴클레오티드, 이를 함유하는 실시간 중합효소 반응용 조성물, 분석 키트 및 분석 방법에 관한 것이다. 본 발명은 중합효소 반응 기질 중 하나인 뉴클레오티드를 화학적으로 변형하여 기질의 역할 외에 형광 신호 생성의 역할도 부여함으로써, 프로브를 제작할 필요가 없어 경제적이며, PCR, RCA 및 등온 중합 반응 등 다양한 실시간 중합효소 반응에 용이하게 적용될 수 있으며 분석 성능도 기존 방법에 비하여 매우 우수하다."]
[125,"K05355","한국","리튬이차전지용 금속산화물계 양극활물질의 재처리 및 합성 방법","정경윤","2010-0092676","2010-09-20","1191154","2012-10-09","본 발명은 리튬전지용 금속산화물계 양극활물질의 재처리 및 이를 통한 리튬전지용 금속산화물계 양극활물질의 합성 방법에 관한 것으로서, 본 발명의 리튬이차전지용 금속산화물계 양극활물질 재처리방법은 (a) 아황산 가스를 포함하는 황산 수용액을 이용하여 폐리튬이차전지로부터 양극활물질을 용해시켜 금속 이온을 포함하는 용액을 형성하는 단계; 및 (b) 상기 금속 이온을 포함하는 용액에 수산화나트륨 용액 및 암모니아 수용액을 주입하여, 전극활물질 전구체를 형성하는 단계를 포함하고, (c) 상기 전극활물질 전구체를 여과하고 건조 및 분쇄하여 고체상의 양극활물질 전구체를 얻는 단계를 더 포함할 수 있고, 본 발명의 리튬이차전지용 금속산화물계 양극활물질 합성방법은 상기의 방법으로 형성한 전극활물질 전구체와 리튬카보네이트 또는 수산화리튬을 혼합하고, 열처리하여 금속산화물 양극활물질을 형성하는 것으로 이루어진다."]
[126,"K05470","한국","초임계유체를 이용한 리튬 티타늄 산화물계 음극활물질 나노입자의 제조방법","정경윤","2011-0010807","2011-02-07","1191155","2012-10-09","본 발명은 리튬 티타늄 산화물계 음극활물질 나노입자의 입자의 제조방법에 관한 것으로서, 특히 초임계유체 조건을 이용하는 리튬 티타늄 산화물계 음극활물질 나노입자 제조방법에 관한 것으로서, 본 발명의 리튬 티타늄 산화물계 음극활물질 나노입자의 제조방법은, (a) 리튬 전구체 용액 및 티타늄 전구체 용액을 준비하는 단계, (b) 상기 리튬 전구체 용액 및 티타늄 전구체 용액을 반응기에 도입하여 초임계유체 조건에서 리튬 티타늄 산화물계 음극활물질 나노입자를 형성하는 단계 및 (c) 상기 나노입자를 세정 및 건조하는 단계를 포함하는 것이고, 단계 (c) 이후에, (d) 상기 나노입자를 500 ~ 1000 ℃에서 10분 내지 24 시간 동안 소성하는 단계를 더 포함하는 것일 수 있다."]
[127,"K05392","한국","전기분무/사중극자텐덤질량분석기를 사용하는 금지약물 검출 방법","이재익","2010-0107206","2010-10-29","1195049","2012-10-22","(a) 시료에 존재하는 포합대사체들을 효소를 사용하여 가수분해하는 단계; (b) 상기 용액을 염기화 및 산성화 하여 분석물질을 추출하는 단계; (c) 상기 (b) 단계에서 추출한 물질을 혼합하고, 액체크로마토그래피를 통해 분리시키는 단계; 및 (d) 상기 분리된 물질을 전기분무/사중극자텐덤질량분석기를 이용하여 검출하는 검출단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 금지약물 검출 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 고효율다성분동시분석 방법은 시료 내 다양한 형태의 금지약물과 그 대사체 및 유사 약리작용을 가지는 물질을 동시에 추출하고 분리분석 및 검출할 수 있어 경제적인 측면과 시간적인 측면에서 탁월한 우수성을 가진다. 이는 도핑분석분야에서 효율적인 1차 스크리닝 방법으로 적용될 수 있을 뿐 아니라, 제약, 식품 및 환경 등의 다양한 분야에서 약물 또는 그 밖의 저분자 물질들을 동시 분석하는데 까지 그 응용범위를 확장할 수 있다."]
[128,"K05518","한국","나노 와이어를 이용한 프로브, 및 프로브 제조방법","안재평","2011-0037226","2011-04-21","1195202","2012-10-22","본 발명의 프로브는 단결정 금속 나노와이어로 이루어진 프로브용 팁과 프로브용 팁이 연결된 모체를 구비하여 포함된다. 본 발명에 의하면, 단결정 금속 나노와이어를 이용하여 프로브를 제작하여 높은 초탄성 현상으로 인해 소자의 표면에 손상을 가하지 않으면서 일정한 하중으로 소자의 전기적인 물성을 측정하는 것이 가능하도록 하고, 높은 신뢰성, 높은 안정성, 낮은 저항을 가질 수 있게 된다."]
[129,"K04784","한국","폴리티오펜 스타 폴리머의 제조방법 및 이에 의해 제조된 폴리티오펜 스타 폴리머","백경열","2010-0029895","2010-04-01","1195534","2012-10-23","본 발명은 하기 화학식의 폴리티오펜 말단에 리빙 라디칼 중합이 가능한 관능기가 도입된 폴리티오펜 매크로 개시제를 형성하는 단계; 및 (상기 식에서, n은 0 내지 12, m은 1 내지 90) 상기 폴리(3-알킬티오펜) 매크로 개시제에 1종 이상의 디비닐 단량체 또는 1종 이상의 디비닐 단량체와 1종 이상의 비닐 단량체를 첨가하여 폴리티오펜 스타 폴리머를 중합하는 단계를 포함하는 폴리티오펜 스타 폴리머의 제조방법 및 이로부터 제조된 폴리티오펜 스타 폴리머에 관한 것이다. 본 발명의 따르면, 가용성이 우수한 고분자량의 폴리티오펜 스타 폴리머를 제공할 수 있다."]
[130,"K05230","한국","유-무기 나노복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 태양전지","백경열","2010-0037503","2010-04-22","1196373","2012-10-25","본 발명은 유기 고분자 및 무기 나노구조체(nanostructure)를 포함하는 유-무기 나노복합체로서, 상기 유기 고분자는 아민기를 포함하는 전도성 고분자이고, 상기 무기 나노구조체는 전도성 고분자의 아민기에 결합되어 있으며, 상기 전도성 고분자와 무기 나노구조체 사이에 연속상의 채널이 형성된 유-무기 나노복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 태양전지에 관한 것이다. 본 발명에 따른 유-무기 나노복합체는 전도성 고분자와 무기 나노구조체 사이에 연속상의 채널이 형성되어, 넓은 접합 계면을 가져 전자와 정공(hole)이 효율적으로 분리될 수 있고, 전도성 고분자 및 무기 나노구조체 각각이 규칙적으로 정렬되어 전자와 정공의 전도성이 크게 향상될 수 있다. 이와 같은 본 발명에 따른 유-무기 나노복합체를 태양전지에 적용하는 경우, 물리적으로 안정하고 광 변환 효율이 우수한 태양전지를 기대할 수 있다."]
[131,"K05366","한국","염료감응 태양전지용 상대 전극의 제작 방법","고민재","2010-0103387","2010-10-22","1078873","2011-10-26","본 발명은 상대 전극의 일면에 형성되는 촉매층을 레이저로 저온 소결(sintering)하는 제작 방법에 관한 것으로, 이러한 제작 방법에 의하면 전도성 유리 기판뿐만 아니라 플라스틱 재질의 전도성 기판에도 적용이 가능하여 유연기판 기반의 염료감응 태양전지용 상대 전극을 용이하게 제작할 수 있다. "]
[132,"K05339","한국","다공 광섬유를 이용한 광 바이오 센서 및 바이오 물질 검출 방법","이상배","2010-0108015","2010-11-02","1198259","2012-10-31","다공 광섬유(holey fiber)를 이용한 광 바이오 센서는, 게르마늄을 포함하여 이루어지는 코어 영역; 상기 코어 영역 내에 형성된 장주기 격자; 및 상기 코어 영역 주위에 배열되며 바이오 물질이 주입되도록 구성된 하나 이상의 홀을 포함하는 클래딩 영역을 포함할 수 있다. 이때, 상기 장주기 격자는 공진 파장의 코어 모드 광신호를 클래딩 모드 광신호로 변환할 수 있도록 구성될 수 있다. 상기 다공 광섬유를 이용한 광 바이오 센서는 제작 비용이 적고 바이오 물질의 검출을 위한 장주기 격자의 제작이 간단하여 대량으로 제조할 수 있으며, 클래딩 영역에 위치한 홀의 직경이 커 민감도를 높일 수 있다."]
[133,"K05343","한국","나노컴포지트 열전소재 및 그 제조방법","김진상","2012-0086766","2012-08-08","1198260","2012-10-31","금속물질을 기반으로 한 열전소재 및 그 제조방법으로서, 열전소재 매트릭스 및 상기 매트릭스 내에 분산된 나노 구조체를 포함하는 열전소재가 제공되며, 상기 열전소재는 간단하고 저렴한 스퍼터링, 또는 용융 및 냉각 방식 등으로 제조될 수 있고, 그 제조된 열전소재는 열전도도가 낮아 원하는 열전 성능을 갖는다. "]
[134,"K05251","한국","ＤＭＥ 부분산화개질을 위한 마이크로 채널 반응기용 촉매 활성판, 이를 포함하는 마이크로 채널 반응기 및 이를 이용한 수소 제조방법","변지영","2010-0090217","2010-09-14","1199775","2012-11-05","본 발명은 디메틸에테르 (이하 DME, dimethyl ether)의 부분산화개질을 위한 마이크로 채널 반응기의 활성 촉매판, 이를 포함하는 마이크로 채널 반응기 및 이를 이용한 수소 제조방법에 관한 것으로서, 본 발명의 DME 부분산화개질을 위한 마이크로 채널 반응기용 촉매 활성판은 다공성 감마 알루미나층 및 상기 다공성 감마 알루미나층에 담지된 로듐 활성물질을 포함하여 이루어지고, 이에 알루미늄판을 더 포함하고, 상기 다공성 감마 알루미나층은 상기 알루미늄판 상에 양극산화처리로 형성된 것일 수 있고, 본 발명의 마이크로 채널 반응기는 단일의 본 발명의 촉매 활성판을 포함하거나, 복수 개의 본 발명의 촉매 활성판들이 직렬, 병렬 또는 이들의 혼합형식으로 연결된 형태의 촉매 활성판들을 포함하여 이루어질 수 있으며, 본 발명의 수소 제조방법은 본 발명의 마이크로 채널 반응기에 DME를 도입하여 촉매반응을 통하여 상기 DME를 부분산화하여 수소를 형성하는 것이다."]
[135,"K05519","한국","폐경기 여성의 생체 시료 내 여성호르몬 대사체의 고감도 분석 방법","최만호","2011-0047673","2011-05-20","1200423","2012-11-06","본 발명은 폐경기 여성의 소변이나 혈액 등의 생체 시료 내 미량으로 존재하는 여성호르몬 대사체를 효과적으로 추출하여 고감도로 분석할 수 있는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 분석방법은 생체 시료 내 여성호르몬의 농도를 향상된 검출능과 분리능으로 측정하는 것은 물론, 대사에 관여하는 여성호르몬간의 비율을 확인함으로서 총체적인 여성호르몬 대사분포 경향을 파악할 수 있다. 따라서 유방암과 골다공증 등의 여성호르몬 대사와 관련 있는 질환의 연구에 적용될 수 있으며, 다른 여성호르몬 관련 질환을 대상으로 그들의 농도와 효소활성을 평가하는 경우에 대하여도 그 응용범위를 확장할 수 있다. "]
[136,"K05094","한국","바이오 물질을 검출하는 빔 스캐닝 시스템","김재헌","2010-0049185","2010-05-26","1200536","2012-11-06","초연속 광원(supercontinuum light source)과 광 위상 배열(optical phased array) 방식을 이용한 빔 스캐닝에 기초하여 암, 미생물 등을 포함하는 바이오 물질을 검출하는 빔 스캐닝 시스템이 개시된다. 본 발명에 따른 빔 스캐닝 시스템은, 초연속 광원을 형성하도록 동작하는 광원 형성부; 전압을 가변적으로 형성하여 인가하도록 동작하는 전압 인가부; 및 전압에 기초하여 초연속 광원의 위상을 변화시켜 간섭 패턴(interference pattern)을 변화시킨 빔들을 형성하여 출력하도록 동작하는 광소자를 포함한다."]
[137,"K04880","한국","금속산화물 나노입자를 이용한 적층형 고분자 태양전지 및 그 제조방법","고민재","2010-0004632","2010-01-19","1083798","2011-11-09","본 발명은 금속산화물 나노입자를 고르게 분산시킨 용액을 이용하여 형성된 중간층을 포함하는 적층형 고분자 태양전지 및 그 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 투명 전도성 기판 상에 형성된 제1 광활성층 위에 고평활도를 갖도록 금속산화물 나노입자의 분산 용액을 이용하여 중간층을 형성하고, 상기 중간층 위에 제2 광활성층과 드레인 전극을 형성하여 각각의 셀이 직렬로 연결된 형태의 적층형(tandem) 고분자 태양전지 및 그 제조방법을 제공한다.본 발명의 금속산화물 나노입자의 분산 용액을 이용한 필름의 경우 고평활도를 나타내어 높은 필름 평활도를 요구하는 고분자 태양전지의 제조에 사용할 수 있으며, 이에 따라 제작된 태양전지는 높은 개방 전압(open circuit voltage, VOC)을 얻을 수 있을 뿐만 아니라, 각각의 층에 서로 다른 광흡수 파장 영역대를 갖는 물질을 사용함으로써 넓은 영역에서 태양광을 이용할 수 있다."]
[138,"K05238","한국","라이아노딘 수용체의 활성을 항진시키는 통증 완화 물질 및 그의 스크리닝 방법","김기선","2010-0044944","2010-05-13","1202451","2012-11-12","본 발명은 신경생물학 분야에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 세포 내 칼슘 통로(channle)의 조절에 관여하는 라이아노딘 수용체(Ryanodine Receptor, RyR)의 활성이 통증 신호 전달에 미치는 영향에 대한 연구를 기반으로 발명한 통증 완화 물질 및 상기 통증 완화 물질을 스크리닝하는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 통증 완화 물질 스크리닝 방법은, 이를 이용하여 효과적으로 작용하지 않은 기존의 진통제 또는 마약성 진통제를 대체할 수 있는 통증 완화 물질을 스크리닝함으로써, 시상 수준에서 통증 신호를 차단하여 중독의 위험이 없고 보다 효율적으로 통증을 완화시킬 수 있는 진통제의 개발에 유용하게 이용될 수 있을 것이다."]
[139,"K05531","한국","디지털 홀로그램 현미경 시스템 및 이를 이용한 3차원 영상 획득 방법","박민철","2011-0030626","2011-04-04","1203699","2012-11-15","본 발명은 디지털 홀로그램 현미경 시스템에 관한 것으로, 광을 발생시키는 광원부와, 상기 광원부로부터 발생된 광을 참조광과 물체광으로 분할하는 광 분할부와, 상기 광 분할부로부터 분할된 참조광을 반사하는 제1 반사경과, 상기 제1 반사경으로부터 반사된 참조광을 차단 및 통과시키는 셔터와, 상기 광 분할부로부터 분할된 물체광의 광로 상에 위치한 투과형의 측정 대상물과, 상기 측정 대상물을 투과한 물체광을 반사하는 제2 반사경과, 상기 셔터의 개방에 의해 통과된 참조광과 상기 제2 반사경을 통해 반사된 물체광의 상호 간섭에 의해 간섭광을 형성하여 출력하는 광 합성부와, 상기 광 합성부로부터 출력되는 간섭광의 광 경로 상에 배치되며, 상기 셔터의 차단에 의해 상기 제2 반사경을 통해 반사된 물체광을 저장함과 아울러 상기 셔터의 개방에 의해 상기 광 합성부로부터 출력된 간섭광을 이용하여 디지털 홀로그램 데이터를 저장하는 CCD와, 상기 CCD로부터 저장된 디지털 홀로그램 데이터를 프레넬 변환(Fresnel transform)에 의해 상기 측정 대상물의 3차원 영상 정보를 획득하며, 상기 획득된 측정 대상물의 3차원 영상 정보에 상기 셔터의 차단에 의해 획득된 상기 측정 대상물의 2차원 실제 영상 텍스쳐(texture)를 매핑하여 개선된 3차원 영상을 생성하는 제어장치를 포함함으로써, 기존의 단색의 3차원 모델에 비해 훨씬 사실적인 3차원 모델의 표현이 가능해지는 효과가 있다."]
[140,"K05076","한국","수소저장재료 및 그 제조 방법","이영수","2010-0004006","2010-01-15","1208047","2012-11-28","본 발명은 수소저장재료 및 그 제조 방법에 관한 것이다. 수소저장재료는 리튬 붕소수소화물(LiBH4) 및 칼슘 붕소수소화물(Ca(BH4)2)을 포함하고, 칼슘 붕소수소화물(Ca(BH4)2)에 대한 리튬 붕소수소화물(LiBH4)의 비는 0.25 내지 4이다."]
[141,"K05028","한국","표면 플라즈몬 공진 센서 및 그 제조 방법","이경석","2009-0118413","2009-12-02","1209569","2012-12-03","표면 플라즈몬 공진 센서는, 유전체 블록; 상기 유전체 블록상에 위치하며, 광학적으로 투명한 점착제 층; 및 상기 점착제 층상에 위치하는 표면 플라즈몬 여기층을 포함할 수 있다. 표면 플라즈몬 공진 센서는, 상기 점착제 층과 상기 표면 플라즈몬 여기층 사이에 위치하는 유연한 유기 필름을 더 포함할 수도 있다. 표면 플라즈몬 공진 센서의 제조 방법은, 유전체 블록 및 광학적으로 투명한 점착제 층이 도포된 유연한 유기 필름을 준비하는 단계; 상기 유기 필름상의 상기 점착제 층 반대편에 표면 플라즈몬 여기층을 형성하는 단계; 및 상기 점착제 층을 상기 유전체 블록과 결합시키는 단계를 포함할 수 있다. 또한 표면 플라즈몬 공진 센서의 제조 방법은, 유전체 블록 및 이형제 층이 도포된 유연한 유기 필름을 준비하는 단계; 상기 유전체 블록상에 광학적으로 투명한 점착제 층을 형성하는 단계; 상기 이형제 층상에 표면 플라즈몬 여기층을 형성하는 단계; 상기 표면 플라즈몬 여기층을 상기 점착제 층과 결합시키는 단계; 및 상기 이형제 층 및 상기 유기 필름을 제거시키는 단계를 포함할 수도 있다."]
[142,"K05420","한국","포타슘 오가노카보닐트리플루오로보레이트 유도체 및 그 제조방법","함정엽","2010-0107847","2010-11-01","1209572","2012-12-03","본 발명은 신규한 포타슘 오가노카보닐트리플루오로보레이트 유도체 및 이를 효율적으로 제조할 수 포타슘 오가노카보닐트리플루오로보레이트 유도체의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 포타슘 오가노카보닐트리플루오로보레이트 유도체로부터 팔라듐 촉매반응을 통해 다양한 종류의 신규 오가노카보닐 화합물의 제조가 용이해지며, 유기합성 반응과 의약품 제조 및 생리활성 천연물의 전합성 분야에서 다양하게 활용 가능하다. 또한, 상기 제조방법에 따르면, 안정한 포타슘 오가노카보닐트리플루오로보레이트 유도체를 단일 반응으로 제조할 수 있는 바, 제조과정이 매우 빠르고 편리하며 효율적이다."]
[143,"K05279","한국","초임계수 조건에서 소용돌이형 혼합기를 이용한 인산화물계 양극활물질 나노입자 제조방법 및 이에 의하여 제조되는 양극활물질 나노입자","정경윤","2010-0064341","2010-07-05","1210495","2012-12-04","본 발명은 초임계수 조건에서 소용돌이형 혼합기를 이용한 LiFe1-xMIxPO4또는 Li1-xMIIxFePO4(0≤X≤0.3, MI,MII는 금속 또는 비금속)의 화학식을 갖는 고용량 인산화물 양극활물질 나노입자 연속 제조방법에 관한 것으로, 구체적으로는 리튬 전구체, 철 전구체 및 인산 전구체가 용해된 수용액 유체의 흐름과 초임계수 유체의 흐름을 소용돌이형 혼합기에서 서로 접촉하게 하여 유체간 물질전달 및 열전달을 효과적으로 수행하여 전기화학적 용량이 높은 인산화물계 양극활 물질을 제조할 수 있으며, 혼합기 내부 표면에 생성된 입자의 쌓임이 없어 연속공정 중 유로막힘이 없는 효과가 있다. 본 발명에 따른 인산화물계 나노입자는 입자의 분포가 균일하고, 충방전성능과 같은 전기화학적 용량이 뛰어나, 인산화물계 양극물질을 포함하는 전극 및 상기 전극을 포함하는 이차전지에 사용할 수 있다. "]
[144,"K05434","한국","형광단백질 구조체를 이용한 분리막 오염도 정량분석 방법 및 장치","이영행","2010-0111475","2010-11-10","1210914","2012-12-05","본 발명은 형광단백질 구조체를 이용하여 분리막의 오염 정도를 용이하게 정량분석함과 함께 정확성을 향상시킬 수 있는 형광단백질 구조체를 이용한 분리막 오염도 정량분석 방법 및 장치에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 형광단백질 구조체를 이용한 분리막 오염도 정량분석 방법은 형광단백질 구조체가 포함된 용액을 준비하는 단계와, 상기 형광단백질 구조체가 포함된 용액을 분리막에 투과시켜, 분리막 표면에 형광단백질 구조체를 흡착시키는 단계 및 상기 분리막에 흡착된 형광단백질 구조체로부터 발현되는 형광물질을 측정하여, 분리막에 흡착된 형광단백질 구조체를 정량분석하는 단계를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다."]
[145,"K05254","한국","비정질 산화아연막 구조를 이용한 열 방사 방지막 및 그 제조방법","강종윤","2010-0063867","2010-07-02","1210974","2012-12-05","열 방사 방지막은, 기판; 상기 기판 상의 제1 비정질 산화아연층; 상기 제1 비정질 산화아연층 상의 단열층; 및 상기 단열층 상의 제2 비정질 산화아연층을 포함하여 구성된다. 열 방사 방지막 제조방법은, 기판 상에 제1 비정질 산화아연층을 형성하는 단계; 상기 제1 비정질 산화아연층 상에 단열층을 형성하는 단계; 및 상기 단열층 상에 제2 비정질 산화아연층을 형성하는 단계를 포함하여 구성된다."]
[146,"K05403","한국","사용자 단말에서 다른 시스템 환경을 갖는 외부 단말의 프로그램을 실행하기 위한 바이너리 호환 시스템 및 그 방법","김수현","2010-0125152","2010-12-08","1211673","2012-12-06","본 발명은 것을 특징으로 하는 사용자 단말에서 다른 시스템 환경을 갖는 외부 단말의 프로그램을 실행하기 위한 바이너리 호환 시스템 및 그 방법에 관한 것으로, 외부 단말의 타겟 프로그램을 실행하기 위한 바이너리 파일의 헤더 정보를 이용하여 외부 단말의 타겟 운영체제 및 아키텍처를 식별하는 시스템 분석수단과, 외부 단말의 타겟 운영체제와 아키텍처에서 제공하는 수행 라이브러리 및 시스템 구성 정보들을 운영체제별 및 아키텍처별로 구비하고 이를 전체적으로 관리하는 가상의 운영체제수단과, 상기 시스템 분석수단으로부터 식별된 타겟 운영체제와 아키텍처를 기반으로 상기 가상의 운영체제수단의 가동을 준비하고, 타겟 프로그램을 실행하기 위한 바이너리 파일, 타겟 운영체제의 부팅시 필요한 라이브러리 및 레지스트리 정보를 메모리 영역에 로딩하는 로더수단과, 상기 가상의 운영체제수단으로부터 타겟 운영체제와 아키텍처에 해당하는 수행 라이브러리를 제공받아 타겟 프로그램을 실행하기 위한 바이너리 파일 내의 기계적인 코드를 해당 사용자 단말에 대응되는 실행 코드로 변환하는 변환수단을 포함함으로써, 사용자 단말에서 다른 시스템 환경을 갖는 외부 단말의 프로그램을 효과적으로 실행할 수 있다."]
[147,"K05250","한국","ＰＨＤ2 저해제","안대로","2010-0062849","2010-06-30","1212785","2012-12-10","본 발명은 PHD2 (HIF-1α specific proline hydroxylase domain 2)에 의한 HIF-1α의 564번째 프롤린기의 수산화 반응을 억제하는 저해제 펩타이드, 바람직하게는 HIF-1α 펩타이드의 프롤린 (proline)이 다른 아미노산 즉, PHD2와 결합을 하게 하나 수산화 되지 않는 아미노산으로 치환되어 합성된 저해제 펩타이드 및 그 제조 방법에 관한 것이다."]
[148,"K05268","한국","수계 분산 근적외 광열 유기 나노 입자 및 이의 제조 방법과 용도","김세훈","2010-0068132","2010-07-14","1213409","2012-12-12","근적외 영역의 빛을 흡수하여 고열을 발생하는 소수성 광열 유기 염료가 고밀도로 집적된 코어와, 이 코어를 둘러싸고 있는 계면 활성제 및 물을 포함하는 수계 분산 근적외 광열 유기 나노 입자의 수분산액과 그 제조 방법 및 고열 치료에의 용도가 기재되어 있다. 상기 제조 방법은, (a) 소수성 광열 유기 염료 및 계면 활성제를 용매를 이용한 용해법 또는 열처리를 통하여 균일하게 혼합하는 단계와, (b) 상기 단계 (a)의 생성물에 물을 가하여 나노 입자 수분산액을 제조하는 단계를 포함한다. "]
[149,"K03453","한국","연료전지용 불균일 고분자 전해질 복합막 및 그 제조 방법","오인환","2005-0003891","2005-01-14","0660572","2006-12-15","본 발명에서는 연료전지용 고분자 전해질 복합막의 제조 방법에 있어서, 다공성 지지체에 소정 EW를 갖는 퍼플루오리네이티드 설퍼닉 공중합체 용액을 디핑하여, 상기 다공성 지지체의 기공과 표면에 상기 용액이 함침된 복합막을 제조하는 단계(S1); 상기 S1 단계에서 제조된 복합막을 건조하는 단계(S2); 상기 S2 단계에서 제조된 복합막 양면에, 상기 S1 단계의 용액의 EW보다 상대적으로 높은 EW를 갖는 퍼플루오리네이티드 설퍼닉 공중합체 캐스팅 막을 열압착하는 단계(S3); 상기 S3 단계에서 제조된 복합막을 열처리하는 단계(S4); 상기 S4 단계에서 제조된 복합막을 과산화수소 처리하는 단계(S5); 및 상기 S5 단계에서 제조된 복합막을 산처리하는 단계(S6);를 포함하는 것을 특징으로 하는 연료전지용 불균일 고분자 전해질 복합막의 제조 방법을 개시하고, 또한, 다공성 지지체; 상기 다공성 지지체의 표면과 기공에 형성되는 소정 EW를 갖는 퍼플루오리네이티드 설퍼닉 공중합체 용액의 코팅부; 및 상기 코팅부의 표면상에 형성되는, 상기 코팅부의 퍼플루오리네이티드 설퍼닉 공중합체 용액의 EW보다 상대적으로 높은 EW를 갖는 퍼플루오리네이티드 설퍼닉 공중합체 캐스팅 막;을 포함하는 것을 특징으로 하는 연료전지용 불균일 고분자 전해질 복합막을 개시한다. 본 발명의 연료전지용 불균일 고분자 전해질 복합막 및 그 제조 방법에 따르면, 자기 가습이 가능하고, 홍수현상을 방지할 수 있고, 막두께의 조절이 가능하고, 제조 공정이 간단하고, 복합막 표면이 균일하며, 다양한 연료전지의 운전 조건에서도 그 성능을 향상할 수 있다는 효과를 달성한다. "]
[150,"K03454","한국","연료전지용 비대칭 고분자 전해질 복합막, 그 제조 방법,연료전지용 불균일 고분자 전해질 복합막 및 그 제조 방법","오인환","2005-0003893","2005-01-14","0660573","2006-12-15","본 발명에서는 EW가 상이한, 즉, 물 흡수능과 이온전도도가 다른 두가지 이상의 퍼플루오리네이티드 설퍼닉 플루오라이드 나피온 전구체 열가소성 수지를 특히 불화탄소계의 테프론 다공성 지지체에 비대칭 또는 불균일하게 함침하여 복합막을 제조한 후, 이를 가수분해하고, 산처리하여, -SO3H 형 복합막을 제조함으로써, 자기 가습이 가능하고, 홍수현상을 방지할 수 있고, 막두께의 조절이 가능하고, 제조 공정이 간단하고, 다양한 연료전지의 운전 조건에서도 그 성능을 향상할 수 있으며, 외부가습장치에 따른 부대비용과 부피를 줄이는 것이 가능한, 연료전지용 비대칭 고분자 전해질 복합막, 그 제조 방법, 연료전지용 불균일 고분자 전해질 복합막 및 그 제조 방법을 제공한다."]
[151,"K05208","한국","귀금속의 플라즈마 이온주입 장치 및 방법과 이를 이용한 귀금속 나노복합체 형성 방법","한승희","2010-0028027","2010-03-29","1101178","2011-12-26","본 발명의 일 실시예에 따른 귀금속의 플라즈마 이온주입 장치가 제공된다. 귀금속의 플라즈마 이온주입 장치는, 내부를 진공 상태로 유지하는 진공조와, 박막증착을 위해 진공조 내부에 배치되고 귀금속 스퍼터링 타겟이 장착되는 마그네트론 증착원과, 진공조 내에서 마그네트론 증착원에 대향하도록 배치되어 시료가 장착되는 시료장착대와, 마그네트론 증착원에 펄스직류전력을 인가하여 마그네트론 증착원으로부터 스퍼터링되는 귀금속을 이온화시키는 펄스직류 전원장치와, 시료장착대에 펄스직류전력에 동기화된 고전압펄스를 인가하여 귀금속의 이온들을 시료 쪽으로 가속시키는 고전압펄스 전원장치를 포함한다."]
[152,"K05581","한국","저온공정용 유전체 박막 및 그 제조방법","최지원","2011-0048804","2011-05-24","1219474","2013-01-02","본 발명은 유전체 박막 및 그 제조방법에 관한 것이다.　 본 발명은 하기 일반식의 조성을 가지는 유전체 박막 및 그 제조방법을 제공한다.　 본 발명에 따르면, 하기 일반식으로 표시되는 특정의 조성을 포함하여 우수한 유전 특성을 갖는다.　 특히, 350℃ 이하의 낮은 온도(상온 내지 350℃)에서 형성(증착)되었음에도 불구하고, 비유전율은 매우 높으면서, 유전손실과 누설전류가 매우 낮은 특성을 갖는다.　　 [일반식] TaxMg1-xO 위 일반식에서, x는 0.082 ≤ x ≤ 0.89이다."]
[153,"K05203","한국","표면 개질된 리튬 이차전지용 양극 활물질 및 그 제조방법","김창삼","2010-0074707","2010-08-02","1223482","2013-01-11","본 발명은 이차전지용 양극 활물질, 이를 이용한 양극과 상기 양극을 이용한 이차전지의 제조방법에 관한 것으로서, 본 발명의 이차전지용 양극의 제조방법은 (1) 용매에 초산인듐과 염화주석을 혼합하여 ITO 졸을 형성하는 단계, (2) 상기 ITO 졸과 양극 활물질을 혼합하고 건조하여 상기 양극 활물질의 표면에 ITO 막을 형성하는 단계 및 (3) 단계 (2)를 거친 ITO 막이 형성된 양극 활물질을 고온열처리하여 ITO를 결정화시켜 나노 ITO 입자가 코팅된 양극 활물질 분말을 형성하는 단계를 포함하여 이루어지고, 본 발명의 이차전지용 양극의 제조방법은 상기의 방법으로 제조된 양극 활물질, 도전재 및 바인더를 혼합하여 슬러리를 형성하는 단계 및 상기 슬러리를 박막에 도포하고 진공 건조하여 양극을 형성하는 단계를 포함하여 이루어지고, 본 발명의 이차전지의 제조방법은 상기의 방법으로 제조된 양극과 상대 전극을 형성하는 단계 및 상기 양극 및 상대전극 사이에 전해질 및 분리판을 형성하는 단계를 포함하여 이루어진다."]
[154,"K02415","한국","펄스 플라즈마를 이용한 이온 주입 방법 및 그 시스템","한승희","2001-0009862","2001-02-27","0416715","2004-01-15","본 발명은 자가 발전기가 내장된 휴대용 손전등에 관한 것으로서, 그 목적은 당김줄을 잡아 당기거나 놓을때 모두 연속적으로 발전기가 작동되게 하여 팔과 손목에 올 수 있는 피로감이 획기적으로 줄어들게 하면서 노약자도 발전기를 쉽게 작동시킬 수 있게 하고, 다른 목적으로는 당김줄의 손잡이에 손가락을 끼우거나 걸어서 당기거나 놓는 방식으로 발전기를 작동시킬 수 있게 하므로서 손가락 부분에 올 수 있는 안전사고를 방지하는 데에 있으며, 또 다른 목적으로는 작동부의 구조를 단순화하여 손전등의 케이스 디자인을 보다 다양하게 할 수 있게 하는 데에 있으며, 또 다른 목적으로는 최소의 힘으로 최대 발전양을 얻을 수 있게 하여 손전등을 비상용뿐만 아니라 상시용으로도 사용할 수 있게 하는 데에 있다. 이를 실현하기 위하여 본 고안은, 동력을 제공하는 작동부(20)와, 상기 작동부(20)에 결합 되면서 축(23)을 통하여 전달되는 동력으로 전기를 생산하는 발전기(22)와, 상기 발전기(22)에 연결되는 충전부(8)와, 상기 충전부(8)에 연결되는 벌브(14) 및 입출력잭(24)과, 상기 작동부(20)와 발전기(22)와 충전부(8)와 벌브(14) 및 입출력잭(24)을 내부에 장착하면서 상호 결합 되는 한 쌍의 상,하부케이스(4,6)로 이루어진 손전등(2)에 있어서, 상기 작동부(20)는, 상기 발전기(22)를 측벽면 외부에 결합하며 구성되는 컨테이너(26)와, 상기 컨테이너(26) 내부에 설치되면서 발전기(22)에 동력을 전달하는 구동장치(35)와, 상기 구동장치(35)에 선단부가 연결되면서 컨테이너(26)를 관통하여 외부로 일부가 놓여진 상태에서 당김과 놓음 동작을 통해 동력을 제공하는 당김줄(48),로 된 것을 특징으로 한다. 상기와 같이 구성된 본 고안에 의해 작동하는 발전기(22)는 당김줄(48)을 당기거나 놓는 방식에 의해 작동되므로 노약자 조차도 쉽게 작동시킬 수 있는 방식이면서도 장시간 동안 발전기(22)를 작동시키더라도 사용자는 팔과 손목에 피로를 덜 느끼게 되고, 또한 상기 당김줄(48)의 손잡이(50)에 손가락을 끼운 상태에서 당기거나 놓는 동작을 하게 되므로 상처입을 소지가 없어 안전성 면에서 우수한 효과가 있다. "]
[155,"K05290","한국","환형 실세스퀴옥산을 이용한 실록산계 저유전막 및 이의 제조방법","백경열","2010-0064332","2010-07-05","1224514","2013-01-15","본 발명은 실세스퀴옥산 중합체 매트릭스를 전구체로 하여 제조된 저유전막으로서, 상기 실세스퀴옥산 중합체 매트릭스는 알콕시실란에 다반응성 환형 실록산의 입체 이성질체를 첨가하여 제조된 실세스퀴옥산 졸(sol)인 것을 특징으로 하는 저유전막 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 저유전막은 ~500℃의 경화온도에서도 열에 의해 분해되지 않고 안정된 도막 상태를 유지하며, 도막 표면의 굴곡 정도가 작아 매우 균일한 표면 특성을 나타낼 뿐 아니라, 500nm 이상의 두께에서도 균열 현상없이 매끄럽게 코팅될 수 있어 코팅성이 매우 우수하다. 또한, 본 발명에 따른 저유전막은 높은 표면 모듈러스 및 경도를 가지면서도, 우수한 저유전 특성을 발휘할 수 있다."]
[156,"K05431","한국","어셈블리 언어 코드의 분석 장치 및 방법","김수현","2010-0123925","2010-12-07","1225577","2013-01-17","어셈블리(assembly) 언어 코드의 분석 장치는, 어셈블리 언어의 처리 수단에 대한 의존도(dependency) 규약 정보를 저장하는 저장 모듈; 하나 이상의 명령어를 포함하는 어셈블리 언어 코드가 입력되는 입력 모듈; 및 입력된 상기 어셈블리 언어 코드를 상기 의존도 규약 정보에 따라 분석하여, 상기 어셈블리 언어 코드에서 오류 또는 성능 저하 요인에 해당하는 부분을 결정하는 분석 모듈을 포함할 수 있다. 상기 어셈블리 언어 코드의 분석 장치를 이용하여 개발자는 해당 처리 수단에 최적화된 고성능의 어셈블리 언어 코드를 용이하게 작성할 수 있게 된다."]
[157,"K05293","한국","세로토닌 6 수용체와 Ｇ―ｐｒｏｔｅｉｎ α15가 동시에 안정적으로 발현하는 ＨＥＬＡ 세포주 및 상기 세포주와 칼슘 영상화를 이용하여 세라토닌 6 수용체의","임혜원","2010-0074669","2010-08-02","1226234","2013-01-18","본 발명은 세로토닌 6 수용체 유전자를 영구적으로 형질 감염 시킨 세포주에 G-protein α15 유전자를 영구적으로 형질 전환 시킨 세포주에 관한 것으로서, 본 발명의 세포주는 Myc-5-HT6R 와 G-protein α15 가 안정적으로 발현함으로써, 별도의 유전자 도입 과정 없이도 칼슘 형광 영상화법을 이용한 인간 세로토닌 6 수용체에 특이적인 리간드의 고효율 검색을 가능하게 하는 바, 종래 기술과 비교하여 시간 단축, 경비절감, 실험 결과의 재현성과 신뢰성을 증대시켰다. 따라서 세로토닌 6 수용체에 특이적인 저해제 또는 활성제 개발에 있어 더욱 빠르고 정밀한 결과를 제공하는바, 이와 관련한 우울증과 알츠하이머 등의 뇌질환 및 정신질환 예방과 진단 및 치료제 개발에 활용될 수 있다. "]
[158,"K02017","한국","폴리지방족방향족실세스퀴옥산 및 그의 제조 방법","황승상","1999-0054374","1999-12-02","0371070","2003-01-22","본 고안은 휴대폰의 정전기 방지용 돔 시트에 관한 것으로, PCB메인과, 상기 PCB메인의 상면에 조립되는 프레임쉴드와, 상기 프레임쉴드의 상면에 조립되는 PCB키패드와, 상기 PCB키패드의 상면에 부착되는 돔 시트를 포함하는 휴대폰에 있어서, 상기 돔 시트는 그 일측단면 혹은 양측단면 일부에 돌출연장형성된 적어도 하나의 접지편을 구비하고, 상기 접지편은 수직절곡되어 상기 PCB메인이 직접 연결 접지되어 구성된다. 본 고안은 휴대폰에 구비되는 돔 시트의 일부를 연장시켜 PCB메인프레임에 접지시킴으로써 정전기에 의한 내부 부품의 손상 및 불량을 미연에 방지하는 효과를 제공한다. "]
[159,"K04833","한국","기계적 합금화 방법을 이용한 오스테나이트계 산화물 분산강화강의 제조방법","김동익","2009-0067848","2009-07-24","1112026","2012-01-27","본 발명은 기계적 합금화 방법을 이용한 오스테나이트계 산화물 분산강화강을 제조하는 방법에 관한 것으로서, 혼합분말 중 금속 산화물 분말의 함량이 0.1~5.0 중량%가 되도록 오스테나이트상을 형성하는 금속분말에 상기 금속 산화물 분말을 혼합하여 혼합분말을 형성하는 단계;상기 혼합분말을 기계적 합금화를 행하여 금속 합금을 형성하는 단계; 및상기 금속합금을 진공상태에서 가압소결하여 소결체를 형성하는 단계를 포함한다."]
[160,"K05436","한국","연료전지용 코어쉘 구조의 전극 촉매 제조방법 및 그 전극 촉매","황승준","2010-0120913","2010-11-30","1230527","2013-01-31","본 발명은 코어쉘 구조의 연료전지용 전극 촉매의 제조에 있어서, 화학적 처리 또는 열처리 등의 후처리 공정 없이 각각 코어 및 쉘 층을 형성할 수 있으며, 나노 사이즈의 코어 입자가 균일하게 담지된 코어 담지체를 형성한 후 상기 담지체에 코어 입자 표면에만 선택적으로 쉘 층이 형성되도록 하는 제조방법; 촉매 담지량, 촉매 활성 및 전기화학적 특성이 우수한 코어쉘 구조의 연료전지용 전극 촉매 및 이를 포함하는 연료전지를 제공한다. "]
[161,"K05608","한국","매트릭스 레이져 탈착/이온화 질량분석법을 이용한 종이 내 혈액 시료로부터 생체화합물의 직접 분석 방법","최만호","2011-0067573","2011-07-07","1231157","2013-02-01","본 발명은 종이에 묻은 혈액 시료로부터 혈액 내 생체화합물을 직접 분석할 수 있는 방법에 관한 것이다. 본 발명은 별도의 시료 전처리 과정 없이 종이에 묻은 혈액 시료로부터 생체화합물을 직접 분석할 수 있으므로, 안전성 및 시료채취의 단점을 극복하고, 신속하면서도 재현성 있는 분석을 수행할 수 있다. "]
[162,"K05439","한국","리튬-공기 전지용 탄소계 양극 및 이의 제조 방법","조원일","2011-0023359","2011-03-16","1232263","2013-02-05","본 발명은 리튬-공기 전지용 탄소계 양극에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 연속상의 다공성 집전체(current collector), 및 표면적이 500 내지 2000 ㎡/g이고 공극량이 0.5 내지 5 ㎤/g인 탄소 분말과 바인더 수지를 포함하며, 상기 집전체의 공극 내에 포함되는 조성물을 포함하는 리튬-공기 전지용 탄소계 양극; 상기 탄소 전극의 제조 방법; 및 상기 탄소계 양극을 포함하는 리튬-공기 전지에 관한 것이다. 본 발명에 따른 탄소계 양극은 리튬의 산화반응이 원활하게 일어날 수 있는 최적의 공극을 제공함에 따라, 이를 포함하는 리튬-공기 전지는 방전 성능이 안정적이며, 에너지 밀도가 높고, 이론 방전 용량에 가까운 성능을 발현할 수 있는 장점이 있다."]
[163,"K05510","한국","손상된 신경의 기능을 복구하기 위한 신경 도관 및 이를 이용한 신경 신호 검출 장치","강지윤","2011-0006214","2011-01-21","1232278","2013-02-05","본 발명에 일 측면에 따르면, 손상된 신경의 기능을 복구하기 위한 신경 도관으로서, 상기 손상된 신경의 말단에 연결되는 지지체와, 상기 지지체의 몸체 내부로 형성되는 공동 형태의 채널과, 상기 채널의 내벽을 따라 형성되는 전극층 및 상기 전극층과 전기적으로 연결되는 외부 전극을 포함하고, 상기 절단된 신경의 말단에서 신경 세포가 상기 채널을 따라 성장하고, 상기 채널을 따라 성장한 신경 세포는 상기 전극층과 전기적으로 연결되는 신경 도관이 제공된다. 본 발명의 다른 측면에 따르면, 신경 도관을 이용한 신경 신호 검출 장치가 제공된다."]
[164,"K05625","한국","전도성 박막 형성 방법","송용원","2011-0088715","2011-09-01","1232835","2013-02-06","전도성 박막 형성 방법에 관한 것으로, 니켈 나노 입자; 용매; 및 고분자 분산제를 포함하는 니켈 나노 잉크를 준비하는 단계; 상기 니켈 나노 잉크를 이용하여 기판 상에 패턴을 형성하는 단계; 및 상기 패턴을 광소결하는 단계;를 포함하는 전도성 박막 형성 방법을 제공할 수 있다. "]
[165,"K05585","한국","나노제품의 발진량 시험챔버","배귀남","2011-0029596","2011-03-31","1234127","2013-02-12","본 발명은 나노물질을 이용하여 제조된 나노제품으로부터 실제 소비자의 사용 환경에서 발생하는 발진 요인들에 의해 원재료인 나노물질이 공기 중으로 발진되는지 여부와 발진량을 정량화할 수 있는 시험챔버에 대한 것으로서, 본 발명에 따른 나노제품의 발진량 시험챔버는 나노제품 장착부, 청정공기 공급부, 배기구, 나노입자 측정기 및 샘플러용 샘플링부, 그리고 공기 제트, 진동, 충격, 마찰의 발진부로 이루어지는 것을 특징으로 한다."]
[166,"K05361","한국","리튬 전이금속 인산화물 나노입자, 분산용액, 박막과 이를 이용한 리튬이차전지 및 그 제조방법","송용원","2010-0100523","2010-10-14","1235596","2013-02-15","본 발명은 리튬 전이금속 인산화물 나노입자가 용매 내에 침전 및 뭉침 없이 균일하게 분산된 리튬 전이금속 인산화물 나노입자 분산용액과 이를 건조하여 얻는 나노입자, 상기 나노입자들이 자기조립된 응집체를 포함하는 박막 및 이를 양극활물질로 이용하는 리튬이차전지와 그 제조방법에 관한 것으로서, 본 발명의 분산용액은 리튬 전이금속 인산화물 나노입자가 용매 내에 침전 및 뭉침 없이 균일하게 분산된 리튬 전이금속 인산화물 나노입자 분산용액이고, 본 발명의 나노입자는 상기 분산용액을 원심분리, 건조 또는 원심분리 후 건조하여 형성한 5 ~ 200 ㎚의 크기 범위를 갖는 리튬 전이금속 인산화물 나노입자이고, 본 발명의 박막은 상기 리튬 전이금속 인산화물 나노입자 분산용액을 전기분사하여 상기 리튬 전이금속 인산화물 나노입자들이 자기조립되어 형성된 구형, 타원형 및 도우넛형으로 이루어진 군에서 선택되는 적어도 어느 하나의 형태의 응집체를 포함하는 리튬 전이금속 인산화물 박막이고, 본 발명의 리튬 이차전지는 양극, 음극, 전해질 및 분리막을 포함하여 이루어지는 리튬 이차전지에 있어서, 상기 양극은, 상기 리튬 전이금속 인산화물 박막을 포함하는 양극활물질을 포함하는 것인 리튬 이차전지이며, 각각의 제조방법을 제공한다."]
[167,"K05064","한국","전기분무법을 이용한 백금박막의 제조방법 및 이에 의하여 제조된 백금박막","주오심","2010-0005486","2010-01-21","1237449","2013-02-20","본 발명은 전기분무법(electrospray deposition)을 이용하여 금속지지체 상에 활성이 높은 나노구조의 백금(Pt) 박막을 제조하는 방법에 관한 것으로, 더욱 구체적으로는 에탄올에 백금(Pt) 전구체를 녹여 분무용 전구체 용액을 제조하는 단계(단계 1); 전기 분무장치의 지지체홀더와 노즐 사이에 DC 전압을 인가한 후 상기 단계 1에서 제조된 전구체 용액을 지지체 상에 분사하여 백금박막을 형성하는 단계(단계 2); 및 상기 단계 2에서 형성된 백금박막을 열처리하는 단계(단계 3)를 포함하는 것을 특징으로 하는 전기분무법에 의한 백금박막의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 의하면, 분무되는 전구체 용액의 양을 조절함으로써 백금박막의 두께의 조절이 용이하며, 대면적의 지지체에 연속적으로 백금박막을 제조할 수 있기 때문에 고가의 백금을 소량 사용하여 활성이 높은 백금박막을 획득할 수 있으며, 광에너지를 전기 또는 화학 에너지로 전환하는 공정이나 폐수 및 정수처리 시스템에서 안정된 환원전극(cathode electrode)으로 사용되는 Pt 전극을 대체하여 유용하게 사용될 수 있다."]
[168,"K01884","한국","폴리이미드화 졸-겔 전구체, 공소화된 졸-겔 단량체 및 이들로부터 제조된 공소화된 유기-무기 혼성 절연 저유전체 재료","황승상","1999-0037548","1999-09-04","0327156","2002-02-21","개시된 내용은 연결고리에 관한 것으로, 연결끈등을 신속용이하면서 견고하게 고정시킬 수 있는 연결고리에 관한 것이다. 이러한 연결고리는 일측이 절곡되어 절곡단부를 형성함으로써 제 1연결부를 형성하고, 이 절곡단부로부터 일정간격 이격된 곳으로부터 구부러져 이 절곡단부가 후방의 양단부 사이를 관통하면서 반대편으로 돌출형성되어 제 1고리와 제 2고리로 이루어지는 제 2연결부를 형성하여 달성된다. 본 고안 연결고리는 연결부에 연결끈의 결속이 신속용이 할 뿐만 아니라 결속해제작업도 간편하며, 고리형상의 연결끈의 단부를 연결고리의 결속부에 거는 것만으로도 매듭이 형성되는 특징이 있다. "]
[169,"F02154","일본","AlN 열방출층 및 TiN 전극이 적용된 상변화 메모리","김용태","2005-363771","2005-12-16","4724550","2011-04-15","【요약】 【과제】상변화 물질과 전극 사이에 발생한 열이 소자의 내부로 이동하지 않고 신속하게 외부에 방출되기 때문에, 저전류 고속 동작이 가능하게 되어, 신뢰성이 향상되는 상변화 메모리를 제공한다. 【해결 수단】기판, 하부 전극, 상변화 물질, 상부 전극 및 열방출층으로 구성되는 상변화 메모리에 있어서 상기 열방출층으로서 열전도율이 높은 AlN 열방출층을 포함하고 상기 하부 전극으로서 적은 전류로 다량의 열을 발생시켜, 또한 열전도율이 낮은 TiN 하부 전극을 포함한을 포함하는 것을 특징으로 한다. 【선택도】 도 1D "]
[170,"F02617","미국","앱타머를 이용한 표적 단백질 검출방법 및 검출키트","안대로","12/047731","2008-03-13","7642056","2010-01-05","A method and a kit for detecting a target protein in a sample with a signal amplification strategy are provided. The signal amplification strategy is established for the aptamer-based molecular recognition of a target protein with concomitant release of single-stranded DNA (G-DNA), which binds complementarily to a single-stranded RNA comprising a fluorophore and a quencher (“F-RNA-Q”). The fluorescence-quenched RNA is then degraded by RNase H to result in a fluorescence signal, and the undamaged G-DNA is recycled to yield fluorescence amplification."]
[171,"F03284","일본","바이오 물질을 검출하는 빔 스캐닝 시스템","김재헌","2010-220624","2010-09-30","5340244","2013-08-16","【요약】 【과제】본 발명은 슈퍼 컨티늄 광원(supercontinuum light source) 및 광위상 배열(optical phased array) 방식을 이용한 빔 스캐닝에 기반하여 암 , 미생물 등을 포함한 바이오 물질을 검출하는 빔 스캐닝 시스템에 관한 것이다. 【해결 수단】본 발명의 빔 스캐닝 시스템은 슈퍼 컨티늄 광 빔(supercontinumm light beam)을 생성해 출사하는 광원과 상기 슈퍼 컨티늄 광 빔을 수신해 적어도 2개의 경로에 가이드하는 광소자와 상기 경로 중의 하나의 경로에 가변적으로 전압을 공급해 상기 경로에 가이드되는 광 빔의 위상을 변화시키는 전압 공급부를 구비한다. 【선택도】도 2 "]
[172,"F03091","일본","탄소나노튜브가 피복된 실리콘-금속 복합 입자 및 그 제조 방법과, 이를 이용한 이차전지용 음극 및 이차전지","김형선","2009-237589","2009-10-14","5599996","2014-08-22","【요약】　　　（수정유） 【과제】실리콘 전극 소재의 상용화에 있어서의 최대의 문제인 충방전 중에 발생하는 전극 소재가 큰 체적 변화를 제어하고 또한 실리콘이 낮은 전기 전도도의 성질을 향상시킨 전극 소재(즉 전극 활물질) 제조 방법 및 이것을 이용한 이차전지용 음극 및 이차전지를 제공한다. 【해결 수단】실리콘과 금속과의 복합 입자의 표면상에 탄소 나노튜브가 피복되어 있는 것을 특징으로 하는 탄소 나노튜브 피복 실리콘/금속 복합 입자를 제조하고, 집전체와 탄소 나노튜브 피복 실리콘/금속 복합 입자를 포함한 음극 활물질을 포함한 2차 전극용 음극을 이용하여 이차전지를 제조한다. 【선택도】도 1 "]
[173,"F03445","일본","금속산화물 졸의 제조방법, 이를 이용하여 금속 산화물 박막 구조체를 제조하는 방법 및 이러한 방법에 의해 제조된 금속산화물 박막 구조체를 포함하는 고체산화물 연료전지","이해원","2011-532008","2009-08-06","5604437","2014-08-29","【요약】 고체 산화물 연료전지용 금속 산화물 박막 구조는 금속 산화물 염용액에 금속 산화물 나노 분말을 분산시키는 것, 이어서 얻어진 금속 산화물 분말 분산 졸 및 금속 산화물 염용액을 다공질 기판에 피복시키는 것을 포함하는 방법에 의해 조제되고 우수한 가스 불투과성 및 우수한 상안정성을 가지며, 균열 또는 핀홀이 없다. 【선택도】도 3B "]
[174,"F02269","미국","금속산화물 코팅 산화티타늄 초극세섬유로 구성된 금속 산화물 계 슈퍼커패시터 및 그 제조방법","김동영","11/556007","2006-11-02","7670467","2010-03-02","A supercapacitor having a metal oxide electrode and a method for preparing the same. The method comprises preparing a substrate composed of a current collector and a titanium dioxide ultrafine fiber matrix layer formed on the current collector, and electrochemically depositing a metal oxide thin film layer onto the substrate by a constant current potentiometry or a cyclic voltammetric method. Since the metal oxide is uniformly deposited on the substrate having a wide specific surface area with the titanium dioxide ultrafine fiber, a bonding material or a conductive particle need not to be added to the capacitor electrode. Therefore, a resistance of the capacitor electrode is prevented from being increased, and thus a capacitance of the capacitor electrode is prevented from being decreased."]
[175,"F02570","미국","복통 억제제의 스크리닝 방법","김기선","11/753108","2007-05-24","7670791","2010-03-02","The disclosure concerns a method for the suppression of visceral pain by regulating the T-type calcium channel; a visceral pain inhibitor that includes a T-type calcium channel inhibitor as an effective ingredient; and a method of screening a visceral pain inhibitor by investigating the suppression activity of T-type calcium channels. Particularly, the present invention relates to a method for the suppression of visceral pain by regulating an alpha 1G T-type calcium channel in the central nervous system and alpha 1H and alpha 1I T-type calcium channels in the peripheral nervous system; a visceral pain inhibitor that includes a T-type calcium channel inhibitor as an effective ingredient; and a method of screening a visceral pain inhibitor by investigating the suppression activity of T-type calcium channels. The method of the present invention can be effectively used to suppress visceral pain by regulating T-type calcium channel in a precise mechanism without any side effects."]
[176,"F02168","미국","T-형 알파1H 칼슘채널의 고효율 억제제 검색 및 광범위 특성연구용 HEK 293 세포주","김동진","11/162487","2005-09-12","7674596","2010-03-09","The present invention relates to a cell line in which a potassium channel is introduced. More specifically, it is a cell line capable of activating the T-type α1H calcium channel by depolarization wherein a vector encoding a potassium channel is introduced. Since the cell line of the present invention is available for a high throughput screening of candidate T-type α1H calcium channel inhibitors, it may accelerate the development of therapeutic agents for diseases related to T-type α1H calcium channels."]
[177,"F02528","미국","가스크로마토그래피-질량분석기를 이용한 두 생체시료군 간 대사체 차별성 분석방법","정병화","11/784292","2007-04-05","7678579","2010-03-16","Disclosed is a method of extracting all metabolites existing in a biological sample to detect a comprehensive difference between metabolites of a control group and a test group, thereby verifying significance thereof. More particularly, the invention comprises a first step of analyzing a fraction extracted with a solid phase extraction method, a fraction obtained by extracting the remnant fraction with a liquid-liquid extraction method and fractions extracted with the liquid-liquid extraction method at two pH different from each other after the hydrolysis, with a gas chromatography-mass spectrometry; a second step of converting the chromatogram result into numerical values capable of being statistically processed; and a third step of analyzing the numerical values with a principal component analysis (PCA) and a discriminant analysis (DA) to detect a difference between the control group and the test group. According to the invention, the difference between the two groups can be comprehensively detected with the areas of the peaks on the chromatogram, without a standard material or verified quantitative method. Therefore, it is possible to detect the metabolic change in the organism due to the disease or gene mutation, without an accurate quantitative analysis of the metabolites."]
[178,"F02282","미국","프롤린 수산화반응에 의한 HIF-1 펩타이드와 VBC 단백질과의 상호작용을 형광편광도를 이용하여 정량적으로 분석하는 방법","양은경","11/164813","2005-12-06","7691966","2010-04-06","The present invention relates to a method for analyzing the interaction between HIF-1 peptide and VBC protein using fluorescence polarization, more precisely, a method for quantitative analysis of formation of HIF-1-VBC protein complex which is composed of the steps of 1) preparing a fluorescent probe by attaching a fluorescein to hydroxyproline containing HIF-1 peptide; 2) reacting the fluorescent probe with VBC protein; and 3) measuring the fluorescence polarization of the above reactant and then comparing the fluorescence polarization with that of the fluorescent probe itself to investigate the changes of fluorescence polarization; a method for screening an inhibitor of the binding of HIF-1 peptide and VBC protein using the above method; and a method for analyzing the activity of prolyl hydroxylase using the above method. The method of the present invention enables simple analysis of the interaction between HIF-1 peptide and VBC protein by observing changes of fluorescence polarization and thus, it can be effectively used for high-speed screening using a well plate."]
[179,"F02371","일본","고분자 미세 캡슐-도전성 입자 복합체 및 이의 제조 방법","이상수","2006-349079","2006-12-26","4842116","2011-10-14","【요약】　　　（수정유） 【과제】다기능성 고분자 마이크로 캡슐-도전성 입자 복합체 및 그 제조 방법을 제공한다. 【해결 수단】도전성 금속 입자 4 또는 도전성 금속층 1에서 피복된 고분자 입자 2 등의 도전성 입자의 표면에 금속과의 화학적 친화력을 가지는 관능기가 표면에 존재하고 내부에 경화성 물질이 충전된 고분자 마이크로 캡슐 5를 부착시킨 고분자 마이크로 캡슐-도전성 입자 복합체 및 이 제조 방법에 관한 것이다. 도전성 금속 입자 또는 고분자 입자의 표면 개질에 적용할 수 있고 입자 간의 응집 현상 방지, 단층 흡착 및 캡슐 내의 코어 물질의 방출에 의한 자기 수복 등이 가능하다고 하는 효과가 있다. 【선택도】도 1 "]
[180,"F03063","중국","발광 고분자로 구성된 나노입자 및 그 제조 방법","김세훈","200910180478.6","2009-10-16","ZL200910180478.6","2012-09-26",{"$error":"#N/A"}]
[181,"F02619","일본","속빈 구 형태의 금속산화물 나노입자를 포함하는 염료감응 태양전지용 광전극 및 이의 제조방법","고민재","2008-103607","2008-04-11","5389372","2013-10-18","【요약】 【과제】본 발명의 과제는 광산란능과 광흡수를 통한 광전자 생성능를 함께 가지는 다공질 광산란막을 포함한 색소 증감 태양전지용 광전극을 제공하는 것이다. 【해결 수단】본 발명은 전도성 기판상에 형성된, 금속산화물 나노입자를 포함한 다공질 광흡수막과 그 위에 형성된, 중공 구형 금속산화물 나노입자를 포함한 다공질 광산란막과 상기 금속산화물 나노입자를 포함한 다공질 광흡수막 및 다공질 광산란막의 표면에 흡착된 감광성 색소를 포함한, 색소 증감 태양전지용 광전극 및 그 제조 방법을 제공한다. 본 발명에 따른 색소 증감 태양전지용 광전극은 중공 구형 구조를 가지는 광산란층을 이용하여 기존의 광산란 효과만 가지는 광산란 입자와는 달리 광산란 효과와 함께 광전류를 발생시킬 수 있는 기능을 가지므로, 상기 중공구를 광산란층으로서 이용하여 제조한 색소 증감 태양전지는 높은 변환 효율을 나타낸다. 【선택도】도 1c "]
[182,"F02868","일본","선형적 유전특성을 나타내는 유전체 박막 조성물","최지원","2009-180554","2009-08-03","5401199","2013-11-01","【요약】　　　（수정유） 【과제】전자 터널링을 방지하는데 충분한 두께에 있어서도 요구되는 정전용량값을 만족할 수 있는 고유전율의 유전 상수를 가지며, 유전손실이 매우 낮고 상유전 특성을 나타내는 선형적인 BSTO 유전체 박막 조성물을 제공한다. 【해결 수단】(Ba, Sr) TiO3(BSTO) 유전체 박막에 주석 산화물(SnO2)이 연속 조성 확산법에 의해 첨가되어 일반식 Ba(1-x)SrxTi(1-y)SnyO3(식 중, 몰분률 x는 0.06≦x≦0.82의 범위이며 몰분률 y는 0.05≦y≦0.28의 범위이다)(BSTSO)인 유전체 박막 조성물로 한다. 이것에 의해 전계에 의한 정전용량의 변화가 거의 없고 요구되는 정전용량값을 나타내 유전손실은 매우 낮고 기존의 유전체 소재인 SiO2와 같은 상유전(paraelectric) 특성을 나타낸다. 【선택도】도 1 "]
[183,"F03156","일본","벤조아릴우레이도 화합물, 및 이를 함유하는 퇴행성 뇌질환 예방 또는 치료용 조성물","한호규","2011-544372","2009-12-29","5649585","2014-11-21","【요약】 벤조아릴우레이도 화합물 및 이것을 함유하는 신경 퇴행성 뇌질환 예방 또는 치료용 조성물을 제공하는 것. 본 발명은 신규한 벤조아릴우레이도 화합물 및 이 신경 퇴행성 질환 예방 또는 치료의 용도에 관한 것이다. 상기 신경 퇴행성 질환은 알츠하이머병, 치매, 파킨슨병, 뇌졸중, 아밀로이드증, 픽병(Pick's disease), 루 게이릿그병, 유전성 진행성 무도병, 크로이츠 펠트 야곱(Creutzfeldt-Jakob) 병 등을 포함한다. "]
[184,"F02997","미국","자극추구형 성격과 알코올 선호도가 증가된 알파1G T-타입채널 유전자 적중생쥐 및 알파1G 유전자를 조절하여 기분장애를 치료하는 방법","김기선","12/351316","2009-01-09","7723562","2010-05-25","The present invention relates to a novel use of an α1G T-type calcium channel transgenic mouse as a nervous disease model, more particularly, a novel use of a mouse deficient in α1G T-type calcium channel showing novelty-seeking and alcohol preference as a nervous disease model for human nervous related diseases such as novelty-seeking character, alcoholism, anxiety and emotion disorder by stress, etc. The α1G T-type channel transgenic mice showing novelty-seeking and alcohol preference of the present invention can be effectively used for the development of a medicine and a therapeutic method for human nervous diseases."]
[185,"F02639","미국","경화된 베타-사이클로덱스트린 중합체 분말을 이용한 스테로이드 화합물의 선택적 추출방법","최만호","11/947035","2007-11-29","7745558","2010-06-29","Provided are entrapped β-cyclodextrin polymers and a method of preparing the same. Particularly, entrapped β-cyclodextrin polymers are prepared by adding epichlorohydrin to β-cyclodextrin to prepare a polymer in a gel state, entrapping the polymer by entrapment of metal ions on the surface of the polymer and pulverizing the entrapped polymer to prepare powders. According to the entrapped β-cyclodextrin polymers, steroid hormones contained in a biological sample can be simply extracted without using an additional device required in conventional solid-phase extraction."]
[186,"F02589","중국","자기집합체를 형성하는 담즙산-키토산 복합체 및 그의 제조방법","권익찬","200680002437.2","2006-01-12","ZL200680002437.2","2012-08-08",{"$error":"#N/A"}]
[187,"F02075","미국","초해상층을 갖는 광 정보저장 매체","정병기","10/977604","2004-10-28","7758941","2010-07-20","An optical data storage medium comprises a super-resolution (SR) layer consisting of thermoelectric material, said SR layer having light absorption, transmittance and reflectance at the wavelength of an incident light and maintaining a crystalline single phase without a structural or chemical change below the melting temperature of the material. SR readout of data from and/or SR writing of data onto the medium is carried out by way of thermoelectrically induced optical changes within a local area of the SR layer under laser irradiation."]
[188,"F02266","미국","초미세 결정립 질화티타늄/붕화티타늄 복합서메트 제조방법","심재혁","11/942147","2007-11-19","7771649","2010-08-10","Disclosed herein is a method of producing an ultrafine crystalline TiN/TiB2 composite cermet. In the method, titanium nitride (TiN)/titanium boride (TiB2)/stainless steel composite nanopowder is produced through a reaction milling process using titanium (Ti), boron nitride (BN), and stainless steel powders as raw material powders, and the resulting composite nanopowder is liquid-phase sintered. The method comprises a first step of mixing titanium powder and boron nitride powder at a molar ratio of 3:2, a second step of mixing 5-60 wt % stainless steel powder and the powder mixture, a third step of feeding the powder mixture along with a ball having a predetermined diameter into a jar and conducting a high energy ball milling process to produce titanium nitride/titanium boride/stainless steel composite nanopowder, and a fourth step of shaping and sintering the resulting composite nanopowder."]
[189,"F03586","일본","수처리용 재사용 가능한 초상자성 나노입자 및 그 제조 방법","우경자","2012-138714","2012-06-20","5480938","2014-02-21","【요약】 【과제】표면 하전량이 크게 입자 지름이 균일하고 수중 분산성이 우수한 초상자성 나노 입자 및 그 제조 방법, 즉 유체 역학적 사이즈가 20 nm이하로 작고 단분산 분포를 나타내는 초상자성 나노 입자 및 그 제조 방법을 제공한다. 【해결 수단】본 발명에 의한 초상자성 나노 입자는 20 nm이하의 초상자성 나노 결정과 상기 초상자성 나노 결정의 표면에 결합되어 있고 3개~5개의 카르복실기를 가지는 분자를 포함하고 본 발명에 의한 초상자성 나노 입자 제조 방법은 pH10~14의 염기성 수용액을 준비하는 단계와 3개~5개의 카르복실기를 가지는 분자와 2가 천이 금속 및 3가철의 전구체를 용해한 혼합 용액을 제조하는 단계와 상기 염기성 수용액에 상기 혼합 용액을 첨가하는 단계를 포함한다. 【선택도】도 1 "]
[190,"F04073","일본","주파수 가변 신호 발생 장치 및 방법","이관일","2013-145682","2009-09-08","5701944","2015-02-27","【요약】 【과제】변형에 의해 발진 파장 간의 간격이 변화하는 2개의 파장 광원을 실현하고, 2개의 파장 광신호를 비팅시켜 발진 파장 간의 간격에 대응하는 주파수의 신호를 발생시키는 주파수 가변 신호 발생 장치 및 방법을 제공한다. 【해결 수단】주파수 가변 신호 발생 장치는 광신호를 생성하는 광원과 상기 광원의 광신호가 입력되는 공진기와 변형에 의해 변형 가능한 구조물과 상기 구조물상에 위치하고 제 1 파장 및 제2 파장을 포함한 파장 대역의 광신호를 투과하고 상기 공진기에 광학적으로 연결된 제1 광섬유 격자와 상기 공진기에 광학적으로 연결되어 상기 제 1 광섬유 격자로 투과된 광신호 중 상기 제 1 파장 및 상기 제 2 파장의 광신호를 필터링하는 제2 광섬유 격자와 상기 공진기에 광학적으로 연결되어 상기 제 1 파장 및 상기 제 2 파장 간의 간격에 대응하는 주파수의 신호를 생성하는 광전 변환기를 포함하고 상기 제 1 파장 및 상기 제 2 파장 간의 간격은 상기 구조물이 변형된 정도에 대응한다. 【선택도】도 4 "]
[191,"F02523","미국","ＨＩＦ-１α Ｃ-말단 펩타이드와 ＣＢＰ 또는 ｐ３００ 단백질과의 결합을 정량분석하는 방법 및 상기 방법을 이용한 단백질 복합체 형성을 저해하는 억제제의 스크리닝 방법","양은경","11/750016","2007-05-17","7816094","2010-10-19","A method for quantitative analysis of interactions between fluorescein-labeled HIF-1α (alpha) C-terminal peptides and cAMP-responsive element binding protein (CBP) or p300 proteins, and a method of screening inhibitors against the formation of HIF-1α-p300 or HIF-1α-CBP protein complexes using the above method is described."]