{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2017년 1단계 종료대상 과제"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2017년 1단계 종료대상 과제","index":0,"n_rows":13,"n_cols":12,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,11]]}
["첨부 3. 2018년도 핵심소재원천기술개발사업 1단계 종료과제 주요 성과"]
["순번","1단계\n지원년도","1단계\n종료년도","과제명","분야","주관 기관명","주관책임자","1단계 개발을 통해 개발된 소재 및 성과\n(1단계 성과 및 과제 내용의 소개를 위해 구체적, 개조식 작성)","담당자","전화번호 TEL\n(지역번호포함)\n(공고시 안내될 번호)","MAIL\n(공고시 안내될 메일)","기관 공고 홈페이지 주소\n(실제공고에 사용될 주소)"]
[1,2017,2018,"에너지전달 저감형 친환경 양자점 복합소재 및 고성능 전계발광소자 기술","전기ㆍ전자","서울대학교산학협력단","차국헌","□ 1단계 연구개발 목표 및 내용\n O 리간드-양자점 복합소재 필름 및 전계발광 소자 개발\n  - 전하주입 특성을 지닌 리간드를 함유한 고효율 리간드-양자점 복합소재 필름 제작기술 개발 \n  - 다중 킬레이트 결합 작용기를 통해 리간드-양자점 복합소재 필름의 산화안정성 향상 \n  - 리간드-양자점 복합소재를 활용한 전계발광 소자 제작\n  - 복합소재 및 전하전달층 구조 최적화를 통한 고성능 전계발광 소자 구현 \n O 친환경 나노발광 소재 합성\n  - 균일한 크기 분포를 가진 나노발광 소재 합성기술 개발\n  - 점진적 농도구배 구조를 지닌 나노발광 소재 합성기술 개발\n  - 고안정성 껍질층 형성을 통해 나노발광 소재 안정성 향상 \n\n□ 1단계 연구개발 성과\n O 점진적 농도구배 구조의 두꺼운 껍질을 지닌 나노발광 소재 개발\n  - 반치폭 (FWHM)  : < 38 nm (녹색), < 42 nm (적색)\n  - 광효율 (PL QY) : > 85 %\n  - 반수명 (T50) : > 1000 hr\n O 리간드-양자점 복합소재 필름 개발\n  - 광효율 (PL QY) : > 60 %\n  - 반수명 (T50) : > 3,000 hr\n O 리간드-양자점 복합소재기반 전계발광소자 제작\n  - 반치폭 (FWHM) : < 30 nm\n  - 효율 (Current efficiency) : 21.6 cd/A\n O 청색 친환경 양자점 합성 원천기술 확보\n  - 반치폭 (FWHM) : < 20 nm\n  - 광효율 (PL QY) : > 50 %\n  \n□ 파급효과\n O 나노발광소재 및 전계발광소자 기술은, 고부가가치 차세대 디스플레이 핵심 소재/소자 기술로써 국내 디스플레이 제품의 전세계 시장점유율 증대 및 수익률 향상에 기여할 것으로 기대","함동효","02-880-1877","harm1993@snu.ac.kr","http://intelligent-hybrids.snu.ac.kr/"]
[2,2017,2018,"7%급 초탄성 변형률을 갖는 고생체적합성 Ti-Zr계 형상기억합금 및 3D 프린팅용 구형분말 제조기술 개발","기계ㆍ소재","경상대학교산학협력단","남태현","□ 1단계 연구개발 목표 및 내용\n O 개발목표\n  - 7%급의 초탄성변형률과 1.4GPa이상의 인장강도 및 700MPa이상의 슬립임계응력을 갖는 생체재료용 Ti-Zr계 형상기억합금 및 3D 프린팅용 구형분말 제조기술 개발\n O 개발내용\n  - 초탄성합금 설계기술 \n  - 고강도화 침입형 원소 첨가기술 \n  - 결정립크기 제어기술\n  - 슬립임계응력 향상 열처리기술\n  - 수소화탈수소화(HDH)-RF Plasma 복합공정기술 \n O 적용 가능 분야 : 의료용 스캐폴드 및 임플란트\n\n□ 1단계 연구개발 성과\n O 높은 생체적합성과 기계적 적합성을 동시에 만족하는 의료용 초탄성 합급 개발 및 RF Plasma 복합공정기술 개발을 통한 3D 프린팅용 구형분말 제조 원천기술 개발\n  - 초탄성변형률 : 7% 이상\n  - 인장강도 : 1.4GPa 이상\n  - 슬립임계응력 : 700MPa 이상 (이상의 3가지 조건 동시 만족) \n  - 분말회수율 : 70% 이상\n  - 평균입도 : 60um 이하 \n  - 독성평가 : pass\n O 정량적 성과\n  - 특허 2건 출원진행 중 (국내 2건)\n  - SCI 논문 7건(국외 7건) \n\n□ 파급효과\n O (경제적 효과) 2020년 한국의 스케폴드 시장규모가 5천2백만 달러 규모로 예상됨. 본 연구개발을 통해 수입대체 및 수출증대 효과 가능\n O (고용창출 효과) 신규 고용인력 창출효과 기대\n O (정성적 성과) 신규 생체재료용 Ti-Zr계 합금의 설계 및 제조에 대한 원천기술을 확보할 수 있으며, 기존분말제조 공정의 한계를 극복한 새로운 공정개발을 통해 저원가 구형분말 제조가 가능","강이슬","055-772-2585","riget@gnu.ac.kr","http://research.gnu.ac.kr/main/"]
[3,2017,2018,"고강도 및 방열특성을 갖는 경량 다기능 PCM(Periodic Cellular Material) 설계 및 제조 기술 개발","기계ㆍ소재","한국기계연구원부설재료연구소","김상우","□ 1단계 연구개발 목표 및 내용\n O 개발목표\n  - 고강도 및 방열특성을 갖는 경량 다기능 PCM 설계 및 제조 원천 기술 개발\n O 개발내용\n  - 구조용/방열용 PCM 단위셀 설계 및 특성 데이터베이스 구축\n  - 구조용/방열용 PCM 제조용 금형 설계 및 제작 기술 개발 \n  - 구조용 PCM 구조해석 및 기계적 특성 평가\n  - 방열용 PCM 유동해석 및 열전달 특성 평가\n O 적용 가능 분야 : Underbody panel, Crashbox 등 구조 및 충돌에너지 흡수 부재, Battery housing, 열교환기 등 구조/방열부품\n\n□ 1단계 연구개발 성과\n O 상대밀도 5%이하 경량 구조용 및 방열용 PCM 설계, 제작, 평가 기술 개발\n  - 상대밀도(Relative density)  : 3.3~4.5% < 5% \n  - 표준압축강도(Normalized compressive strength) : 0.31~0.43 > 0.3\n  - 표준전단강도(Normalized shear strength) : 0.33~0.36 > 0.25 \n  - 충돌에너지 흡수 (Energy absorption) : 9.28% > 10% (발포알루미늄 대비, 진행중)\n  - 유동마찰계수 (Flow friction factor) : <5 (진행중)\n  - 너셀수 (Nusselt number) : > 35 (진행중)\n  - 방열량 향상률: > 5% (진행중, 중공튜브대비)\n O 정량적 성과\n  - 특허 1건 출원(국내 1건)\n\n□ 파급효과\n O (경제적 효과) PCM을 활용한 구조 및 방열제품 개발을 통한 다양한 산업분야 신규시창 창출 가능.\n O (고용창출 효과) PCM응용부품 신규시장 창출을 통한 설계 및 생산 고용인력 창출 가능.\n O (정성적 성과) PCM 원천기술 및 적용기술을 확보하여 자동차부품뿐만 아니라 항공, 철도, 선박, 전자, 기계장비 등 타 산업분야에도 적용 가능한 미래 성장 동력 발판 마련.","김상우","055-280-3528","kimsw@kims.re.kr","www.kims.re.kr"]
[4,2017,2018,"자연모사 기반 20W/mK급 경량 고방열 회로기판 제조기술 개발","전기ㆍ전자","한국과학기술연구원","고문주","□ 1단계 연구개발 목표 및 내용\n O 개발목표\n   - 에폭시수지의 열전도도가 0.5W/mK이상이고 회로기판용 절연층의 열전도도가 20W/mK이상인 자연모사 기반 복합소재 개발\n O 개발내용\n   - 수지의 열전도도 향상 연구 \n   - 고방열 고분자기반 복합소재 개발\n   - 절연층 경량화 연구\n   - 방열효율 최적화 연구\n O 적용 가능 분야 : 전자기기용 회로기판\n\n□ 1단계 연구개발 성과\n O 에폭시 수지를 기반으로한 고방열 전자기기용 회로기판의 절연층 개발\n  - 수지의 열전도도  : > 0.5W/mK \n  - 절연층의 열전도도 : > 20W/mK \n  - 절연파괴전압 : >50 kV \n  - 수지 유리전이 온도 : > 150 °C\n O 정량적 성과\n   - 특허 2건 출원(국내 2건) \n   - SCI 논문 4건(국외 4건) 등\n\n□ 파급효과\n O (경제적 효과) 고성능 회로기판 소재 1000억원 예상\n O (고용창출 효과) 800여명 신규 고용인력 창출효과\n O (정성적 성과) 선진국 주도 고방열 소재읭 국내 경쟁력 향상 및 국내외 시장 확대가 기대 되며, 자동차 전기전자 등 다양한 산업으로의 파급 효과 기대","고문주","063-219-8141","goh@kist.re.kr","www.kist.re.kr, http://jb.kist.re.kr "]
[5,2017,2018,"고에너지 이차전지의 안전성 향상을 위한 전기자동차 및 ESS용 1mS/cm급 황화물 고체전해질의 습식합성 원천기술개발","전기ㆍ전자","전자부품연구원","김경수","□ 1단계 연구개발 목표 및 내용\n O 개발목표\n   - 이온전도도 1mS/cm급 황화물 고체전해질의 습식합성 기술 개발\n O 개발내용\n   - 고체전해질의 습식 합성 공정 기초 기술 개발 \n   - 습식 합성 적합 신규 고체전해질 소재 개발 \n   - 습식합성용 용매 개발\n   - 결정 구조 분석을 통한 이온 이동 경로 및 메커니즘 분석\n O 적용 가능 분야 : 고에너지밀도 고안전성 차세대전지인 전고체전지 핵심 부품 고체전해질\n\n□ 1단계 연구개발 성과\n O 황화물 고체전해질의 습식 합성 공정 및 소재 기초 기술 개발\n   - 고체전해질 이온전도도 : 1mS/cm급 \n   - 고체전해질 작동 전압 : 0~5 V (vs Li)\n   - 고체전해질 평균입자크기 : 10 ㎛\n   - 고체전해질의 드라이룸 안정성 : 80%\n   - 양극 극판 내 활물질 비율 : 75%\n   - 양극 용량 : 160 mAh/g\n O 정량적 성과\n   - 특허 1건 출원, SCI 논문 5건 게재\n   - 학술대회 발표 22건 외\n\n□ 파급효과\n O (경제적 효과) 2019년 1억 달러를 넘을 것으로 추정되는 세계 전고체전지 시장에서 해외 소재 의존도를 낮추고 독자적 원천 기술 확보를 통한 시장 창출 ㄱ대\n O (고용창출 효과) 고에너지밀도 고안전성 전고체전지 성능 향상을 통하여 전기자동차 시장 확대에 기여하여 국내 산업 활성화로 일자리 창출에 기여할 것으로 예상함 \n O (정성적 성과) 종래 고상 합성법으로 합성이 어려웠던 신규 소재 발굴 및 균일 입도 소입경 고체전해질 합성을 통하여 전고체전지 기술의 획기적 향상이 기대되며, 개발 고체전해질은 리튬-황 전지 및 리튬-공기전지에도 적용 가능함. 또한 본 과제의 노하우로 리튬 이외 소듐 등 타 이온 전도체 합성에 응용하여 차세대 전지 기술 향상에 기여할 수 있을 것으로 기대함","김경수","031-789-7492","kimkyungsu@keti.re.kr","www.keti.re.kr"]
[6,2017,2018,"척추고정용 고강도 인체흡수성 폴리글리콜산계 블럭공중합체 수지 및 이를 이용한 인장강도 120 MPa 이상급 수지복합체 제조기술 개발","화학","한양대학교 에리카 산학협력단","장영욱","□ 1단계 연구개발 목표 및 내용\n O 연구개발목표\n   - 인장강도 70 MPa 이상급 인체흡수성 폴리글리콜산계 블럭공중합체 수지 lab scale 제조기술 개발\n   - 척추고정용 장치에 적합한 인장강도 100 MPa 이상급 인체흡수성 폴리글리콜산계 블럭공중합체 수지복합체 lab scale 제조기술 개발\n O 개발내용\n   - 인체흡수성 PGA-PLA 블럭공중합체 수지 중합 기술 개발\n   - 자기강화 기법과 고분자 수식 세라믹 도입으로 기계적 물성과 생체활성이 동시에 향상된 PGA-PLA 블럭공중합체수지 기반 복합체 개발\n   - PGA-PLA 블럭공중합체 수지 및 수지복합체의 생물학적 안전성 평가\n O 적용 가능 분야 : 척추 고정용 생분해성 bone plate 및 screw\n\n□ 1단계 연구개발 성과\n O 용융중합에 의한 인체흡수성 PGA-PLA 다중블럭공중합체수지 제조 기술 개발\n   - 수지 인장강도: 85 MPa\n   - 수지 고유점도: 0.86 dl/g\n O 기계적 물성과 생체활성이 동시에 향상된 인체흡수성 PGA-PLA 블럭공중합체수지 기반 복합체 제조 기술 개발\n   - 수지 복합체 인장강도: 108 MPa\n   - 수지 복합체 굴곡강도: 146 MPa\n   - 인공생체용액 안에서 복합체 표면에 새로운 인회석이 성장하는 것으로 생체활성 증가 확인\n O PGA-PLA 블럭공중합체 수지 및 복합체의 생물학적 안전성 평가\n   - 세포독성: 수지 및 수지복합체 모두 적합\n   - 체외 분해성: 적합 (50일 이상 물성 유지)\n   - 체내 분해성: 6개월 이상 물성 유지(현재 동물 시험 중)\n   - 피부 감작 특성 및 피부 자극성 시험 : 동일 분해시간 염증발생 저감 확인\n   - 급성 독성시험 : 수행 중(KTR 의뢰)\n O 정량적 성과\n   - 국내학회 발표; 1회(2018. 3. 29, 한국생체재료학회 춘계학술대회, 부산, 한국)\n   - 국제학회 발표; 1회(2018. 7.28, Biomaterials Inteanational 2018, Tokyo, Japan)\n\n□ 파급효과\n O (경제적 효과) 과제 종료 2년 후 시점 기준. 척추고정용 스크류 및 플레이트 매출액 500억원 예상\n O (고용창출 효과) 50여명 신규 고용인력 창출효과\n O  (정성적 성과) 척추고정장치에 적합한 강도, 인체흡수성 및 생체적합성을 갖는 고분자신소재를 개발하여 급속도로 성장하고 있는 척추고정용 장치 시장에 진출 가능","양진호","031-400-4277","sheep@hanyang.ac.kr","riet.hanyang.ac.kr"]
[7,2017,2018,"에너지 저장장치(ESS)용 저융점 활성금속의 극박 제조기술개발","기계ㆍ소재","한국생산기술연구원","권혁천","□ 1단계 연구개발 목표 및 내용\n ㅇ 개발목표\n   - 극박 리튬금속 합금설계, 용해주조, 압출, 압연, 슬리팅 공정기술 확립\n   - 극박 리튬금속과 이종재료의 접합기술\n   - 리튬전지(전고체전지, 리튬공기전지) 평가\n ㅇ 개발내용\n   - 극박 리튬금속 합금설계, 용해주조, 압출, 압연, 슬리팅 공정기술 확 \n   - 극박 리튬금속과 이종재료의 접합기술 \n   - 리튬전지(전고체전지, 리튬공기전지) 평가\n ㅇ 적용 가능 분야 : 차세대 이차전지\n\n□ 1단계 연구개발 성과\n ㅇ 극박 리튬금속의 성분, 표면, 두께(20~50um) 및 폭(100~200mm) 제어를 위한 핵심 요소기술\n  - 리튬금속 두께 : 20~50um\n  - 리튬금속 폭 : 100~200mm\n  - 리튬금속 표면 roughness : >20um \n ㅇ 극박 리튬금속과 이종재료간의 접합 요소기술개발\n  - 접합강도 : 1.5N/mm\n ㅇ 극박 리튬 실용화를 위한 전기화학적 특성 평가 및 전지 수명 유지율 평가\n  - 리튬전극 수명(리튬 대칭셀) : 70회\n  - 셀 수명(리튬-공기 전지) : 70회\n  - 단위셀 방전용량 : 120mAh/g\n  - 셀수명 유지율 : 70%(@50회)\n ㅇ 정량적 성과\n  - 특허 2건 출원\n\n□ 파급효과\n ㅇ (기술적 효과) 고용량 리튬금속 전지 개발로 ESS 및 전기자동차에 적용되는 차세대 이차전지 사용화에 기여 가능하고 고부가가치 소재의 원천 기술 확보롤 통해 이차전지 산업의 경쟁력 강화 및 시장 선점 가능\n ㅇ (경제적 효과) 독자 기술개발로 인한 수입대체 효과 및 해외수출 증대에 따른 세계 시장 선점\n ㅇ (고용창출 효과) 차세대 이차전지 음극소재 기술 선점으로 배터리 시장 확대 및 이차전지 음극소재 고부가가지 제조기술 확보로 500여명 신규 고용인력 창출효과\n ㅇ (정성적 성과) 리튬극박제조를 통한 리튬-공기 전지 및 전고체 전지의 음극소재 핵심소재 원천기술 확보 및 상용화 기술 개발 성공 시 글로벌 시장 선점","김상우","032-850-0419","ttlspeed@kitech.re.kr","www.kitech.re.kr"]
[8,2017,2018,"친환경 발효공정을 이용한 항산화·항노화·미백의 다기능성을 가진 화장품 소재인 락토비온산의 대량생산기술 개발","바이오ㆍ의료","한국화학연구원","엄경태","□ 1단계 연구개발 목표 및 내용\n O 개발목표\n  - 친환경 발효공정을 이용한 락토비온산의 대량생산기술 및 분리/정제기술 개발\n O 개발내용\n  - 락토비온산 분석을 위한 분석기술 확립 \n  - 락토비온산 생산 균주 확보 \n  - 락토비온산 생산 미생물의 배양조건 탐색 및 발효조건 확립\n  - 락토비온산 대량생산을 위한 발효조건 최적화\n  - 락토비온산의 분리/정제 기술 확립 및 최적화\n O 적용 가능 분야 : 화장품소재, 식품소재, 의약품소재\n                                                             \n□ 1단계 연구개발 성과\n O 락토비온산 분석기술 확립\n O 락토비온산 생산 균주 확보 및 락토비온산 생산 적합 균주 선별\n O 락토비온산 생산균주의 배양조건 및 발효조건 확립\n  - 5 L 발효기 이용한 락토비온산 발효생산\n   ∙ 락토비온산 생산농도 > 120 g/L\n   ∙ 락토비온산 생산수율 > 80 %\n   ∙ 락토비온산 생산성 > 1.5 g/L/h\n  - 50 L 발효기 이용한 락토비온산 발효생산\n   ∙ 락토비온산 생산농도 > 80 g/L \n   ∙ 락토비온산 생산수율 > 75 %\n   ∙ 락토비온산 생산성 > 1.2 g/L/h\n O 락토비온산 분리/정제조건 확립\n  - 에탄올 침전법을 이용한 회수기술 개발. 회수율 >92.5% \n  - 컬럼법을 이용한 락토비온산 정제기술 개발. 정제순도 > 98.4%\n O 정량적 성과\n  - 특허 2건 출원 (국내 2건)\n\n□ 파급효과\n O (경제적 효과) 락토비온산의 생산기술 개발을 통한 국산화를 통해, 락토비온산의 국내 수입 대체 및 시장 확대를 통해 중소기업의 매출 증대 및 고용 창출에 이바지 할 수 있음.\n O (사회적 효과) 락토비온산은 전량 화학적 방법에 의해 합성되고 있으나, 화학공정을 통해 발생되는 유해 부산물에 의한 환경오염 문제가 대두되고 있음. 확보되는 친환경 발효공정을 통한 락토비온산의 생산기술은 이와 같은 환경오염 문제를 해결할 수 있는 대안이 됨.\n O (정성적 성과) 매해 전 세계에서 대량으로 발생하는 낙농부산물인 유장의 고부가가치화가 가능함.","엄경태","052-241-6314","eomgt@krict.re.kr","www.krict.re.kr"]
[9,2017,2018,"새집증후군 원인 가스제거용 초저가 고기능 활성탄소섬유 소재개발","화학","충남대학교산학협력단","이영석","□ 1단계 연구개발 목표 및 내용\n ㅇ 개발목표\n   - 새집증후군 원인 가스제거용 초저가·고기능성 (광)촉매 복합Pitch계 활성탄소섬유 필터 개발\n ㅇ 개발내용\n   - 비탄화 공정의 pitch계 활성탄소섬유 제조 기술 개발\n   - 활성탄소섬유의 기능화 기술 개발\n   - 촉매 제조 및 복합화용 분산 용액 안정화 기술 개발\n   - 새집증후군 원인가스 분해능 측정 및 성능평가 기술 개발\n\n□ 1단계 연구개발 성과\n ㅇ 비탄화 공정의 pitch계 활성탄소섬유 제조 기술 개발\n   - 탄소섬유 용융방사 최적화: 13 μm 직경 기준(320 ℃, 5 bar, 1200 rpm) \n   - 물리적활성화 최적화: 비표면적 1025 m2/g 기준(900 ℃, 20 min)\n ㅇ 활성탄소섬유의 기능화 기술 개발\n   - 직접기상불소화 표면처리 최적화: 불소 작용기 형성조건 (F2: N2= 1:9,  10min) \n ㅇ 촉매 제조 및 복합화용 분산 용액 안정화 기술 개발\n   -  저에너지 방식을 통한 자연광에서 분해가 가능한 나노입자 제조/흡착 기술개발 \n   -  단일공정 방식에 의한 자연광에서 반응하는 (광)촉매 소재 대량 제조/흡착 기술 개발\n   -  광촉매염료분해능평가: >70% 달성\n ㅇ 새집증후군 원인가스 분해능 측정 및 성능평가 기술 개발\n   - 포름알데하이드 제거율: >94.9% \n   - 톨루엔 제거율: >99.9%   \n   - 암모니아 제거율: >99.9% \n   - NOx: 제거율>99.9%  \n   - 세균 및 바이러스 제거율: >99.9% \n ㅇ 정량적 성과\n   - 기술이전 2건 \n   - SCI 논문 5건 (국외 5건)  및 특허출원 2건\n\n□ 파급효과\n ㅇ (경제적 효과) 유해가스 흡착용 활성탄소섬유 국내시장 점유율 4% (총 시장규모 1,304억)\n ㅇ (고용창출 효과) 탐소섬유 제조, 활성화, 필터 및 센서 분야 등 100여명 고용 창출효과\n ㅇ (정성적 성과) 피치계 활성탄소섬유 국산화 및 유해가스 흡착용 필터 제조기술 확보를 통한 국내 신규시장 창출 및 기술경쟁력 우위 선점 ","김민지","042) 821-7689","mangji1228@cnu.ac.kr","http://www.iuc.cnu.ac.kr"]
[10,2017,2018,"유산균 효소가수분해물을 이용한 모발 및 항노화 화장품소재 개발","바이오ㆍ의료","신라대학교산학협력단","김안드레","□ 1단계 연구개발 목표 및 내용\n ㅇ 개발목표\n   - VEGF(Vascular Endothelial Growth Factor) 생성 유산균 효소가수분해물을 이용한 모발 향장품 소재화 및 글로벌 향장품 상품화\n ㅇ 개발내용\n   - VEGF(Vascular Endothelial Growth Factor)와 IGF-1(Insulin-like growth factor I ) 생성 유도 peptide 소재 개발 및 표준화 \n   - 발모 소재 기능성 확인\n   - 모근세포 기능성 소재 확보(peptide sequence 확인) 및 표준화\n   - 임상안전성 및 유효성평가 \n   - ICID 화장품원료 등재 신청을 통한 화장품 소재화\n   - 발모소재 안전성 확보\n   - 모발 화장품 글로벌 제품화 : 연구종료 3년 이내 연매출 1,000억 규모의 글로벌 상품화\n ㅇ 적용 가능 분야 : 발모 및 글로벌 항노화 기능성 화장품\n\n□ 1단계 연구개발 성과\n ㅇ 유산균 가수분해물을 이용한 모발 화장품 소재 개발\n   - VEGF 발현율: cell seed양 1.2x108 cells 시 3,600 pg/ml 이상\n   - Cell growth factor (IGF-1, KGF/FGF-7, HGF) 발현율 측정: 1.2x108 cells 시 400 pg/ml 이상\n   - 육모 간이 임상시험: C57BL/6 mouse에서 5% minoxidil 대비 동등 이상의 모발성장력\n   - 모발성장(in vitro): 대조군 대비 TGF-beta1 억제율 150% 이상\n   - 독성 평가: 단회 투여 독성평가 수행\n   - 피부감작시험: 피부감작성(국소림프절시험) screening \n   - Peptide sequencing: LC-MS를 이용한 peptide sequencing \n   - 모발화장품 소재 등재: INCI 등재 신청\n   - 리포좀 사이즈 측정 및 안정화: 제타포텐셜, 나노입도 및 입자 사이즈 측정\n ㅇ 정량적 성과\n   - 특허 3건 출원(국내)\n   - 국제학술대회 발표 6건\n\n□ 파급효과\n ㅇ (경제적 효과) 국내외 협력 네트워크를 활용한 시장 진출 전략으로 개발 종료 후 1년(2026년), 국내 시장점유율 0.5%, 매출액 100,000백만원 및 해외 시장점유율 0.003%, 매출액 10백만달러 규모의 글로벌 상품화\n ㅇ (고용창출 효과) 80여명 신규 고용인력 창출효과\n ㅇ (정성적 성과) 본 과제에 적용되는 기술은 화학원료의 추가 없이 제품이 가진 성질을 변화시킬 수 있는 만큼 비용 절감의 효과를 가져올 수 있을 것으로 예상하며, 가격에 대한 차별성을 부각시킬 수 있음","우영민","051-999-6041","wooym0523@gmail.com","sanhak.silla.ac.kr"]
["* 1단계 주관기관 자체 공고시 타 과제는 삭제하시고 해당기관의 내용만 공고 요망"]